{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Научное оборудование и лаборат"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Научное оборудование и лаборат","index":0,"n_rows":6524,"n_cols":7,"rows_kept":6524}
["Код позиции КТРУ","Наименование позиции","Ед-изм. позиции","Дата начала обязательного применения позиции каталога","Наименование характеристки","Значение характеристики","Ед-изм. характеристики"]
["22.29.20.000-00000006","3D-биопринтер","Штука","2022-02-22","Область печати по оси X","≥300; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥80 и <150; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения","USB Flash; Ethernet; Lan"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции встроенного режима сушки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сопла","≥0,3000; ≥0,2000 и <0,3000; ≥0,1000 и <0,2000; ≥0,0800 и <0,1000; <0,0800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура платформы для печати","≥80; ≥60 и <80; <60","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип материала","Полиэтиленгликоль; Белковые растворы; Костная ткань из PCL; Фибрин эластин; Органоиды; Биополимер; Альгинат; Коллаген; Агароза; Биоматериалы; Гидрогелевые чернила"]
[{"$nulls":4},"Калибровка платформы","Полуавтоматическая; Автоматическая"]
[{"$nulls":4},"Количество сопел на печатающей головке","≥6; ≥3 и <6; ≥1 и <3; <1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Область печати по оси Y","≥300; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥80 и <150; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции удаленного управления принтером","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие HEPA фильтра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие закрытого корпуса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы вентиляции внутреннего пространства корпуса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область печати по оси Z","≥200; ≥150 и <200; ≥90 и <150; ≥80 и <90; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Технология печати","Фотолитография; Экструзия клеток; Стереолитография; Магнитный Бопринтинг"]
[{"$nulls":4},"Минимальная толщина слоя","≥500; ≥200 и <500; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость печати, мм/с","≥150; ≥50 и <150; <50"]
[{"$nulls":4},"Тип платформы для печати","Нет; Да"]
["22.29.20.000-00000005","3D-биопринтер","Штука","2022-02-22","Область печати по оси X","≥300; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥80 и <150; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения","USB Flash; Ethernet; Lan"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции встроенного режима сушки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сопла","≥0,3000; ≥0,2000 и <0,3000; ≥0,1000 и <0,2000; ≥0,0800 и <0,1000; <0,0800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура платформы для печати","≥80; ≥60 и <80; <60","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип материала","Полиэтиленгликоль; Белковые растворы; Костная ткань из PCL; Фибрин эластин; Органоиды; Биополимер; Альгинат; Коллаген; Агароза; Биоматериалы; Гидрогелевые чернила"]
[{"$nulls":4},"Калибровка платформы","Полуавтоматическая; Автоматическая"]
[{"$nulls":4},"Количество сопел на печатающей головке","≥6; ≥3 и <6; ≥1 и <3; <1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Область печати по оси Y","≥300; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥80 и <150; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции удаленного управления принтером","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие HEPA фильтра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие закрытого корпуса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы вентиляции внутреннего пространства корпуса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область печати по оси Z","≥200; ≥150 и <200; ≥90 и <150; ≥80 и <90; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Технология печати","Фотолитография; Экструзия клеток; Стереолитография; Магнитный Бопринтинг"]
[{"$nulls":4},"Минимальная толщина слоя","≥500; ≥200 и <500; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость печати, мм/с","≥150; ≥50 и <150; <50"]
[{"$nulls":4},"Тип платформы для печати","Нет; Да"]
["26.51.50.000-00000002","Амплификатор (немедицинское изделие)","Штука","2021-02-08","Наличие детектора флуоресценции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона регулирования температуры","≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Точность поддержания температуры, °С","≤ +/- 0,7; ≤ +/- 0,5; ≤ +/- 0,3"]
[{"$nulls":4},"Максимальный рекомендуемый объем образца, мкл","<10; ≥100; ≥80; ≥50; ≥30; ≥10"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона регулирования температуры","≥90; ≥60; ≥30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Количество дополнительных термоблоков",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличии возможности подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость нагрева, °С/сек","≥6; ≥4,5000; ≥3; ≥1,5000; <1,5000"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции установки температурного градиента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество лунок для пробирок объемом 0,2 мл","≥120; ≥90; ≥60; ≥45; ≥30; ≥15; <15","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции подогрева крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество программ","≥90; ≥50; ≥25; ≥15; <15","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость охлаждения, °С/сек","≥6; ≥4,5000; ≥3; ≥1,5000; <1,5000"]
["26.51.50.000-00000001","Амплификатор (немедицинское изделие)","Штука","2021-02-08","Наличие детектора флуоресценции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона регулирования температуры","≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Точность поддержания температуры, °С","≤ +/- 0,7; ≤ +/- 0,5; ≤ +/- 0,3"]
[{"$nulls":4},"Максимальный рекомендуемый объем образца, мкл","≥100; ≥80; ≥50; ≥30; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона регулирования температуры","≥90; ≥60; ≥30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Количество дополнительных термоблоков",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличии возможности подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость нагрева, °С/сек","≥6; ≥4,5000; ≥3; ≥1,5000; <1,5000"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции установки температурного градиента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество лунок для пробирок объемом 0,2 мл","≥120; ≥90; ≥60; ≥45; ≥30; ≥15; <15","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции подогрева крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество программ","≥90; ≥50; ≥25; ≥15; <15","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость охлаждения, °С/сек","≥6; ≥4,5000; ≥3; ≥1,5000; <1,5000"]
["26.51.53.120-00000010","Анализатор качества молока лабораторный","Штука","2021-02-08","Максимально измеряемое значение плотности","≥1000","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли лактозы","≥20; ≥10; ≥5; <5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объём анализируемой пробы","≥20; ≥15; ≥10; ≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли минеральных солей","≥1,5000; ≥1; <0,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение степени гомогенизации","≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли жира","≥40; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура пробы","≥50; ≥40; ≥30; <30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение точки замерзания","≤-0,4000; ≤-0,6000; ≤-0,8000","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли белка","≥12; ≥9; ≥6; ≥3; <3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли СОМО","≥30; ≥15; ≥10; <10","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли добавленной воды","≥70; ≥50; <50100; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время измерения одной пробы",">4; ≤4; ≤2; ≤1","Минута"]
["26.51.53.120-00000009","Анализатор качества молока лабораторный","Штука","2021-02-08","Максимально измеряемое значение плотности","≥1000","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли лактозы","≥20; ≥10; ≥5; <5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объём анализируемой пробы","≥20; ≥15; ≥10; ≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли минеральных солей","≥1,5000; ≥1; <0,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение степени гомогенизации","≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли жира","≥40; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура пробы","≥50; ≥40; ≥30; <30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение точки замерзания","≤-0,4000; ≤-0,6000; ≤-0,8000","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли белка","≥12; ≥9; ≥6; ≥3; <3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли СОМО","≥30; ≥15; ≥10; <10","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимально измеряемое значение массовой доли добавленной воды","≥70; ≥50; <50100; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время измерения одной пробы",">4; ≤4; ≤2; ≤1","Минута"]
["26.51.53.120-00000013","Анализатор ртути","Штука","2021-02-08","Максимальное время установления показаний газообразных образцов",">1200; ≤1200; ≤600; ≤300; ≤120; ≤60; ≤20","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений, нг/м3","≥20000; ≥10000; <10000"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время установления показаний жидких образцов",">1200; ≤1200; ≤600; ≤300; ≤120; ≤60; ≤20","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время установления показаний твердых образцов",">1200; ≤1200; ≤600; ≤300; ≤120; ≤60; ≤20","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Виды образцов измерения","Газообразные; Твердые; Жидкие"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стационарный; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Относительная погрешность, %","≤± 50; ≤± 40; ≤± 30; ≤± 20"]
["26.51.53.120-00000012","Анализатор ртути","Штука","2021-02-08","Максимальное время установления показаний газообразных образцов",">1200; ≤1200; ≤600; ≤300; ≤120; ≤60; ≤20","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений, нг/м3","≥20000; ≥10000; <10000"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время установления показаний жидких образцов",">1200; ≤1200; ≤600; ≤300; ≤120; ≤60; ≤20","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время установления показаний твердых образцов",">1200; ≤1200; ≤600; ≤300; ≤120; ≤60; ≤20","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Виды образцов измерения","Газообразные; Твердые; Жидкие"]
[{"$nulls":4},"Тип","Переносной"]
[{"$nulls":4},"Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Относительная погрешность, %","≤± 50; ≤± 40; ≤± 30; ≤± 20"]
["26.51.53.120-00000011","Анализатор ртути","Штука","2021-02-08","Максимальное время установления показаний газообразных образцов",">1200; ≤1200; ≤600; ≤300; ≤120; ≤60; ≤20","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений, нг/м3","≥20000; ≥10000; <10000"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время установления показаний жидких образцов",">1200; ≤1200; ≤600; ≤300; ≤120; ≤60; ≤20","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время установления показаний твердых образцов",">1200; ≤1200; ≤600; ≤300; ≤120; ≤60; ≤20","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Виды образцов измерения","Газообразные; Твердые; Жидкие"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Относительная погрешность, %","≤± 50; ≤± 40; ≤± 30; ≤± 20"]
["26.51.66.000-00000002","Анализатор серы (серомер)","Штука","2021-02-08","Максимальный диапазон измерений массовой доли серы","≤5; ≤0,0100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Мощность рентгеновской трубки","≤10; ≤5","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Способ выделения линии серы","Энергодисперсионный канал со спектральным фильтром"]
[{"$nulls":4},"Нижний предел обнаружения, ppm","≤3; ≤10; ≤5"]
[{"$nulls":4},"Время измерения двух параллельных образцов (1 проба)","≤5; ≤2","Минута"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое пробозагрузочное устройство","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие кюветы в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс","Термопринтер; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объем пробы","≥15; ≥10; ≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Минимальный диапазон измерений массовой доли серы","≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0020; ≤0,0003","Процент"]
["26.51.66.000-00000001","Анализатор серы (серомер)","Штука","2021-02-08","Максимальный диапазон измерений массовой доли серы","≤5; ≤0,0100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Мощность рентгеновской трубки","≤10; ≤5","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Способ выделения линии серы","Энергодисперсионный канал со спектральным фильтром"]
[{"$nulls":4},"Нижний предел обнаружения, ppm","≤10; ≤5; ≤3"]
[{"$nulls":4},"Время измерения двух параллельных образцов (1 проба)","≤2; ≤5","Минута"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое пробозагрузочное устройство","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие кюветы в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс","Термопринтер; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объем пробы","≥15; ≥10; ≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Минимальный диапазон измерений массовой доли серы","≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0020; ≤0,0003","Процент"]
["26.51.53.190-00000008","Анеморумбометр","Штука","2021-02-08","Вид","Крыльчато-флюгерный; Чашечный"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерений направлений","0 - 360"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений направления, град","≤± 10; ≤± 5"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений скорости воздушного потока, м/с","≤± 10; ≤± 5"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений скорости воздушного потока",">0,5000; ≥0,3000 и ≤0,5000; <0,3000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений скорости воздушного потока","≥70; ≥50; ≥20; <20","Метр в секунду"]
["26.51.53.190-00000007","Анеморумбометр","Штука","2021-02-08","Вид","Чашечный"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерений направлений","0 - 360"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений направления, град","≤± 10; ≤± 5"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений скорости воздушного потока, м/с","≤± 10; ≤± 5"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений скорости воздушного потока",">0,5000; ≥0,3000 и ≤0,5000; <0,3000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений скорости воздушного потока","≥70; ≥50; ≥20; <20","Метр в секунду"]
["26.51.53.190-00000006","Анеморумбометр","Штука","2021-02-08","Вид","Крыльчато-флюгерный"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерений направлений","0 - 360"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений направления, град","≤± 10; ≤± 5"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений скорости воздушного потока, м/с","≤± 10; ≤± 5"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений скорости воздушного потока",">0,5000; ≥0,3000 и ≤0,5000; <0,3000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений скорости воздушного потока","≥70; ≥50; ≥20; <20","Метр в секунду"]
["22.29.29.190-00000093","Банка для реактивов","Штука","2021-01-11","Цена деления","<10100; 25; 20; 10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость",">1000; ≥500 и <1000; ≥250 и <500; ≥100 и <250; ≥50 и <100; <501000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Укупорочное средство","Пробка; Зажимная крышка; Навинчиваемая крышка"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластик; Стекло"]
["22.29.29.190-00000092","Банка для реактивов","Штука","2021-01-11","Цена деления","<10100; 25; 20; 10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","<50","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Укупорочное средство","Пробка; Зажимная крышка; Навинчиваемая крышка"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластик; Стекло"]
["22.29.29.190-00000091","Банка для реактивов","Штука","2021-01-11","Цена деления","<10100; 25; 20; 10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","≥50 и <100","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Укупорочное средство","Пробка; Зажимная крышка; Навинчиваемая крышка"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластик; Стекло"]
["22.29.29.190-00000090","Банка для реактивов","Штука","2021-01-11","Цена деления","<1025; 20; 10; 100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","≥100 и <250","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Укупорочное средство","Пробка; Зажимная крышка; Навинчиваемая крышка"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластик; Стекло"]
["22.29.29.190-00000089","Банка для реактивов","Штука","2021-01-11","Цена деления","<10100; 25; 20; 10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","≥250 и <500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Укупорочное средство","Пробка; Зажимная крышка; Навинчиваемая крышка"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластик; Стекло"]
["22.29.29.190-00000088","Банка для реактивов","Штука","2021-01-11","Цена деления","<10100; 25; 20; 10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","≥500 и <1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Укупорочное средство","Пробка; Зажимная крышка; Навинчиваемая крышка"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластик; Стекло"]
["22.29.29.190-00000087","Банка для реактивов","Штука","2021-01-11","Цена деления","<10100; 25; 20; 10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Укупорочное средство","Пробка; Зажимная крышка; Навинчиваемая крышка"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластик; Стекло"]
["22.29.29.190-00000086","Банка для реактивов","Штука","2021-01-11","Цена деления","<10100; 25; 20; 10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость",">1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Укупорочное средство","Пробка; Зажимная крышка; Навинчиваемая крышка"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластик; Стекло"]
["22.29.29.190-00000103","Банка-капельница","Штука","2021-01-11","Объем","≥1000; ≥500 и <1000; ≥300 и <500; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥30 и <50; ≥10 и <30; <10","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000102","Банка-капельница","Штука","2021-01-11","Объем","<10","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000101","Банка-капельница","Штука","2021-01-11","Объем","≥10 и <30","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000100","Банка-капельница","Штука","2021-01-11","Объем","≥30 и <50","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000099","Банка-капельница","Штука","2021-01-11","Объем","≥50 и <100","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000098","Банка-капельница","Штука","2021-01-11","Объем","≥100 и <200","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000097","Банка-капельница","Штука","2021-01-11","Объем","≥200 и <300","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000096","Банка-капельница","Штука","2021-01-11","Объем","≥300 и <500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000095","Банка-капельница","Штука","2021-01-11","Объем","≥500 и <1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000094","Банка-капельница","Штука","2021-01-11","Объем","≥1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["26.70.22.000-00000002","Биологическая микролаборатория","Штука","2020-11-02","Комплект","Электронное методическое пособие; Печатное методическое пособие; Штатив лабораторный; Комплект этикеток; Фильтр бумажный; Игла препаровальная; Скальпель брюшистый; Ножницы; Пинцет; Ерш пробирочный; Зажим пробирочный; Флакон с крышкой-капельницей; Флакон с дозатором и крышкой; Стекло покровное; Стекло предметное; Пробирка; Чашка Петри; Воронка лабораторная; Стакан лабораторный; Банка-капельница с крышкой; Спиртовка лабораторная; Лупа ручная; Набор готовых микропрепаратов; Микроскоп; Лоток для проведения экспериментов"]
[{"$nulls":4},"Предметная область микропрепаратов","Общая биология; Анатомия и физиология; Зоология; Ботаника"]
["26.70.22.000-00000001","Биологическая микролаборатория","Штука","2020-11-02","Комплект","Электронное методическое пособие; Печатное методическое пособие; Штатив лабораторный; Комплект этикеток; Фильтр бумажный; Игла препаровальная; Скальпель брюшистый; Ножницы; Пинцет; Ерш пробирочный; Зажим пробирочный; Флакон с крышкой-капельницей; Флакон с дозатором и крышкой; Стекло покровное; Стекло предметное; Пробирка; Чашка Петри; Воронка лабораторная; Стакан лабораторный; Банка-капельница с крышкой; Спиртовка лабораторная; Лупа ручная; Набор готовых микропрепаратов; Микроскоп; Лоток для проведения экспериментов"]
[{"$nulls":4},"Предметная область микропрепаратов","Общая биология; Анатомия и физиология; Зоология; Ботаника"]
["32.50.13.190-00008398","Бокс для ПЦР-диагностики","Штука","2022-04-11","Ширина бокса","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥650 и <700; <650","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие рециркулятора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая боксом мощность","≥100; ≥50 и <100; <50","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Вид УФ-облучателя","Открытый; Проточный; В рабочей зоне"]
[{"$nulls":4},"Высота бокса","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наклонная лицевая поверхность бокса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие распашного лицевого стекла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие таймера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Глубина бокса","≥600; ≥500 и <600; ≥450 и <500; <450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие напольной подставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса бокса","≤100; ≤80; ≤50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Наличие столешницы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Глубина рабочей поверхности","≥550; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота рабочей поверхности","≥550; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей поверхности","≥1020; ≥1000 и <1020; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥690 и <700; ≥680 и <690; ≥670 и <680; ≥660 и <670; ≥650 и <660; <650","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие розетки в рабочей камере бокса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ультрафиолетовой лампы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид исполнения","Настольный; Напольный"]
["32.50.13.190-00008397","Бокс для ПЦР-диагностики","Штука","2022-04-11","Ширина бокса","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥650 и <700; <650","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие рециркулятора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая боксом мощность","≥100; ≥50 и <100; <50","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Вид УФ-облучателя","Открытый; Проточный; В рабочей зоне"]
[{"$nulls":4},"Высота бокса","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наклонная лицевая поверхность бокса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие распашного лицевого стекла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие таймера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Глубина бокса","≥600; ≥500 и <600; ≥450 и <500; <450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие напольной подставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса бокса","≤100; ≤80; ≤50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Наличие столешницы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Глубина рабочей поверхности","≥550; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота рабочей поверхности","≥550; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей поверхности","≥1020; ≥1000 и <1020; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥690 и <700; ≥680 и <690; ≥670 и <680; ≥660 и <670; ≥650 и <660; <650","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие розетки в рабочей камере бокса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ультрафиолетовой лампы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид исполнения","Настольный; Напольный"]
["23.19.23.110-00000861","Бюретка (неавтоматическая)","Штука","2020-11-02","Номинальная вместимость","≥100; ≥50; ≥25; ≥10; ≥5; ≥2; ≥1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Наличие крана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","0,2000; 0,1000; 0,0500; 0,0200; 0,0100; "]
[{"$nulls":4},"Тип","II; I"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С боковым краном; С двухходовым краном; С двухходовым краном и автоматическим нулем; С одноходовым краном"]
["23.19.23.110-00000860","Бюретка (неавтоматическая)","Штука","2020-11-02","Номинальная вместимость","≥100; ≥50; ≥25; ≥10; ≥5; ≥2; ≥1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Наличие крана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","0,2000; 0,1000; 0,0500; 0,0200; 0,0100; "]
[{"$nulls":4},"Тип","I"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С боковым краном; С двухходовым краном; С двухходовым краном и автоматическим нулем; С одноходовым краном"]
["23.19.23.110-00000859","Бюретка (неавтоматическая)","Штука","2020-11-02","Номинальная вместимость","≥100; ≥50; ≥25; ≥10; ≥5; ≥2; ≥1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Наличие крана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","0,2000; 0,1000; 0,0500; 0,0200; 0,0100; "]
[{"$nulls":4},"Тип","II"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С боковым краном; С двухходовым краном; С двухходовым краном и автоматическим нулем; С одноходовым краном"]
["23.19.23.110-00000847","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1; 10; 3; 2; 5; 0,5000; 15; "]
["23.19.23.110-00000854","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","0,5000; "]
["23.19.23.110-00000853","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1; "]
["23.19.23.110-00000852","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2; "]
["23.19.23.110-00000851","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3; "]
["23.19.23.110-00000850","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; "]
["23.19.23.110-00000849","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; "]
["23.19.23.110-00000848","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","15; "]
["28.29.31.115-00000003","Весы лабораторные","Штука","2022-02-10","Размер платформы (диаметр/диагональ)","≥120; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип калибровки","Внешней гирей (в комплект не входит); Внутренней гирей (встроена в весы)"]
[{"$nulls":4},"Количество диапазонов взвешивания","Два; Один"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","III (Средний); II (Высокий); I (Специальный)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел взвешивания","≥101000; ≥100000; ≥60000; ≥52000; ≥32000; ≥30000; ≥22000; ≥15000; ≥12000; ≥10000; ≥8000; ≥6000; ≥5000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Наименьший предел взвешивания","≤500; ≤400; ≤250; ≤200; ≤100; ≤50; ≤40; ≤25; ≤20; ≤0,1000; ≤0,0200; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤5; ≤2,5000; ≤1; ≤0,5000; ≤0,2000","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Питание","От батареи; От сети"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полумикроаналитический; Прецизионный; Аналитический"]
[{"$nulls":4},"Набор гирь в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Электронные; Механические"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс","USB (B); USB (A); RS-232C"]
[{"$nulls":4},"Тип дисплея","Многострочный с возможностью отображения изображений иконок; LCD высококонтрастный; Текстовой; Графический"]
["28.29.31.115-00000002","Весы лабораторные","Штука","2022-02-10","Размер платформы (диаметр/диагональ)","≥120; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип калибровки","Внешней гирей (в комплект не входит); Внутренней гирей (встроена в весы)"]
[{"$nulls":4},"Количество диапазонов взвешивания","Два; Один"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","III (Средний); II (Высокий); I (Специальный)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел взвешивания","≥101000; ≥100000; ≥60000; ≥52000; ≥32000; ≥30000; ≥22000; ≥15000; ≥12000; ≥10000; ≥8000; ≥6000; ≥5000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Наименьший предел взвешивания","≤5; ≤1; ≤0,5000; ≤0,2000; ≤500; ≤400; ≤250; ≤200; ≤100; ≤50; ≤40; ≤25; ≤20; ≤0,1000; ≤0,0200; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤2,5000","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Питание","От батареи; От сети"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полумикроаналитический; Прецизионный; Аналитический"]
[{"$nulls":4},"Набор гирь в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Механические"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс","USB (B); USB (A); RS-232C"]
[{"$nulls":4},"Тип дисплея","Многострочный с возможностью отображения изображений иконок; LCD высококонтрастный; Текстовой; Графический"]
["28.29.31.115-00000001","Весы лабораторные","Штука","2022-02-10","Размер платформы (диаметр/диагональ)","≥120; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип калибровки","Внешней гирей (в комплект не входит); Внутренней гирей (встроена в весы)"]
[{"$nulls":4},"Количество диапазонов взвешивания","Два; Один"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","III (Средний); II (Высокий); I (Специальный)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел взвешивания","≥101000; ≥100000; ≥60000; ≥52000; ≥32000; ≥30000; ≥22000; ≥15000; ≥12000; ≥10000; ≥8000; ≥6000; ≥5000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Наименьший предел взвешивания","≤5; ≤1; ≤0,5000; ≤0,2000; ≤500; ≤400; ≤250; ≤200; ≤100; ≤50; ≤40; ≤25; ≤20; ≤0,1000; ≤0,0200; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤2,5000","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Питание","От батареи; От сети"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полумикроаналитический; Прецизионный; Аналитический"]
[{"$nulls":4},"Набор гирь в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Электронные"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс","USB (B); USB (A); RS-232C"]
[{"$nulls":4},"Тип дисплея","Многострочный с возможностью отображения изображений иконок; LCD высококонтрастный; Текстовой; Графический"]
["27.11.10.130-00000003","Ветроэнергетическая установка","Штука","2022-09-12","Рабочий диапозон скоростей ветра","≥60; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Диаметр ротора","≥9; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность","≥30; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение","48; 24; 12; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип оси вращения","Вертикальная; Горизонтальная"]
[{"$nulls":4},"Количество лопастей","≥5; ≥3 и <5; ≥1 и <3","Штука"]
[{"$nulls":4},"Рабочий диапозон температур","≥60; ≥30 и <60; ≥-60 и <30","Градус Цельсия"]
["27.11.10.130-00000004","Ветроэнергетическая установка","Штука","2022-09-12","Рабочий диапозон скоростей ветра","≥60; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Диаметр ротора","≥9; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность","≥30; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение","48; 24; 12; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип оси вращения","Вертикальная; Горизонтальная"]
[{"$nulls":4},"Количество лопастей","≥5; ≥3 и <5; ≥1 и <3","Штука"]
[{"$nulls":4},"Рабочий диапозон температур","≥60; ≥30 и <60; ≥-60 и <30","Градус Цельсия"]
["22.29.29.190-00000046","Воронка лабораторная пластиковая","Штука","2020-11-02","Диаметр нижней части","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр верхней части (без учета отклонения)","≥150; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40","Миллиметр"]
["22.29.29.190-00000045","Воронка лабораторная пластиковая","Штука","2020-11-02","Диаметр нижней части","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр верхней части (без учета отклонения)","≥150; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000863","Воронка лабораторная стеклянная (Тип В)","Штука","2020-11-02","Диаметр верхней части (без учета отклонения)","250; 150; 100; 75; 56; 36; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","345; 230; 200; 170; 150; 140; 110; 80; 50; 38; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000862","Воронка лабораторная стеклянная (Тип В)","Штука","2020-11-02","Диаметр верхней части (без учета отклонения)","250; 150; 100; 75; 56; 36; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","345; 230; 200; 170; 150; 140; 110; 80; 50; 38; ","Миллиметр"]
["26.51.51.140-00000005","Гигрометр психрометрический","Штука","2021-02-08","Наличие функции измерения точки росы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений относительной влажности","≥90; ≥80; ≥70; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Питание","От сети; От встроенного аккумулятора (батареи)"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазон измерений температуры воздуха","≥80; ≥60; ≥40; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазон измерений температуры воздуха","≤15; ≤10; ≤5; ≤0; ≤-5; ≤-10; ≤-15; ≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Канальность","≥8; ≥4; ≥1; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид","Электронный; Механический"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений влажности, %","≤± 0,4; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Наличие паспорта в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений относительной влажности",">50; ≤50; ≤40; ≤20; ≤10; ≤5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений температуры, °C","≤± 0,5; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стационарный; Переносной"]
["26.51.51.140-00000004","Гигрометр психрометрический","Штука","2021-02-08","Наличие функции измерения точки росы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений относительной влажности","≥90; ≥80; ≥70; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Питание","От сети; От встроенного аккумулятора (батареи)"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазон измерений температуры воздуха","≥80; ≥60; ≥40; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазон измерений температуры воздуха","≤15; ≤10; ≤5; ≤0; ≤-5; ≤-10; ≤-15; ≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Канальность","≥8; ≥4; ≥1; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид","Электронный"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений влажности, %","≤± 0,4; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Наличие паспорта в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений относительной влажности",">50; ≤50; ≤40; ≤20; ≤10; ≤5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений температуры, °C","≤± 0,5; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Тип","Переносной"]
["26.51.51.140-00000003","Гигрометр психрометрический","Штука","2021-02-08","Наличие функции измерения точки росы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений относительной влажности","≥90; ≥80; ≥70; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Питание","От сети; От встроенного аккумулятора (батареи)"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазон измерений температуры воздуха","≥80; ≥60; ≥40; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазон измерений температуры воздуха","≤15; ≤10; ≤5; ≤0; ≤-5; ≤-10; ≤-15; ≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Канальность","≥8; ≥4; ≥1; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид","Электронный"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений влажности, %","≤± 0,4; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Наличие паспорта в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений относительной влажности",">50; ≤50; ≤40; ≤20; ≤10; ≤5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений температуры, °C","≤± 0,5; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стационарный"]
["26.51.51.140-00000002","Гигрометр психрометрический","Штука","2021-02-08","Наличие функции измерения точки росы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений относительной влажности","≥90; ≥80; ≥70; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Питание","От сети; От встроенного аккумулятора (батареи)"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазон измерений температуры воздуха","≥80; ≥60; ≥40; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазон измерений температуры воздуха","≤15; ≤10; ≤5; ≤0; ≤-5; ≤-10; ≤-15; ≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Канальность","≥8; ≥4; ≥1; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид","Механический"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений влажности, %","≤± 0,4; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Наличие паспорта в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений относительной влажности",">50; ≤50; ≤40; ≤20; ≤10; ≤5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений температуры, °C","≤± 0,5; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Тип","Переносной"]
["26.51.51.140-00000001","Гигрометр психрометрический","Штука","2021-02-08","Наличие функции измерения точки росы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений относительной влажности","≥90; ≥80; ≥70; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Питание","От сети; От встроенного аккумулятора (батареи)"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазон измерений температуры воздуха","≥80; ≥60; ≥40; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазон измерений температуры воздуха","≤15; ≤10; ≤5; ≤0; ≤-5; ≤-10; ≤-15; ≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Канальность","≥8; ≥4; ≥1; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид","Механический"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений влажности, %","≤± 0,4; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Наличие паспорта в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений относительной влажности",">50; ≤50; ≤40; ≤20; ≤10; ≤5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений температуры, °C","≤± 0,5; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стационарный"]
["28.21.11.111-00000003","Горелка лабораторная газовая","Штука","2021-01-11","Наличие механизма автоматического поджига","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная тепловая мощность","≥1,2000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная; Ручная"]
[{"$nulls":4},"Наличие механизма регулировки подачи газа","Нет; Да"]
["28.21.11.111-00000002","Горелка лабораторная газовая","Штука","2021-01-11","Наличие механизма автоматического поджига","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная тепловая мощность","≥1,2000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ручная"]
[{"$nulls":4},"Наличие механизма регулировки подачи газа","Нет; Да"]
["28.21.11.111-00000001","Горелка лабораторная газовая","Штука","2021-01-11","Наличие механизма автоматического поджига","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная тепловая мощность","≥1,2000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Наличие механизма регулировки подачи газа","Нет; Да"]
["26.51.33.199-00000008","Груз наборный","Комплект","2021-01-11","Количество съемных грузов каждого веса в комплекте","≥10; ≥9; ≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вес опорного груза","100; 50; 10; ","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Наличие съемных грузов в комплекте",">500500; 200; 100; 50; 10; ","Грамм"]
["26.51.33.199-00000007","Груз наборный","Комплект","2021-01-11","Количество съемных грузов каждого веса в комплекте","≥10; ≥9; ≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вес опорного груза","50; 10; 100; ","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Наличие съемных грузов в комплекте",">500500; 200; 100; 50; 10; ","Грамм"]
["26.51.66.111-00000005","Динамометр демонстрационный (механический)","Штука","2020-11-02","Цена деления шкалы",">1; ≥0,1000 и ≤1; ≥0,0500 и <0,1000; ≥0,0100 и <0,0500","Ньютон"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Трубчатый; Двунаправленный; Круглый; Планшетный"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел измерений",">10; ≥5 и ≤10; ≥1 и <5","Ньютон"]
["26.51.66.111-00000004","Динамометр демонстрационный (механический)","Штука","2020-11-02","Цена деления шкалы",">1; ≥0,1000 и ≤1; ≥0,0100 и <0,0500; ≥0,0500 и <0,1000","Ньютон"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Планшетный"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел измерений",">10; ≥5 и ≤10; ≥1 и <5","Ньютон"]
["26.51.66.111-00000003","Динамометр демонстрационный (механический)","Штука","2020-11-02","Цена деления шкалы",">1; ≥0,1000 и ≤1; ≥0,0100 и <0,0500; ≥0,0500 и <0,1000","Ньютон"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Круглый"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел измерений",">10; ≥5 и ≤10; ≥1 и <5","Ньютон"]
["26.51.66.111-00000002","Динамометр демонстрационный (механический)","Штука","2020-11-02","Цена деления шкалы",">1; ≥0,1000 и ≤1; ≥0,0100 и <0,0500; ≥0,0500 и <0,1000","Ньютон"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Двунаправленный"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел измерений",">10; ≥5 и ≤10; ≥1 и <5","Ньютон"]
["26.51.66.111-00000001","Динамометр демонстрационный (механический)","Штука","2020-11-02","Цена деления шкалы",">1; ≥0,1000 и ≤1; ≥0,0100 и <0,0500; ≥0,0500 и <0,1000","Ньютон"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Трубчатый"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел измерений",">10; ≥5 и ≤10; ≥1 и <5","Ньютон"]
["28.13.22.000-00000004","Емкость для травления плат","Штука","2021-02-08","Объем","≥300; ≥150 и <300; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥5 и <10; ≥1 и <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Максимально допустимая температура","≥120; ≥90; ≥60; ≥30; ≥10; ≥5; ≥0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥20; ≥10 и <20; ≥8 и <10; ≥5 и <8; ≥3 и <5; ≥1 и <3","Миллиметр"]
["28.13.22.000-00000003","Емкость для травления плат","Штука","2021-02-08","Объем","≥300; ≥150 и <300; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥5 и <10; ≥1 и <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Максимально допустимая температура","≥120; ≥90; ≥60; ≥30; ≥10; ≥5; ≥0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥20; ≥10 и <20; ≥8 и <10; ≥5 и <8; ≥3 и <5; ≥1 и <3","Миллиметр"]
["32.91.19.130-00000008","Ерш для мытья химической посуды","Штука; Комплект","2020-11-02","Вид изделия","Единичное изделие; Комплект"]
[{"$nulls":4},"Материал рабочей части","Смесь натурального волоса и синтетической щетины; Синтетическая щетина; Натуральный волос"]
[{"$nulls":4},"Состав комплекта","Ерш для пипеток и бюреток; Ерш для пенициллиновых флаконов; Ерш пробирочный; Ерш бутылочный"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей части",">150; ≥100 и ≤150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр рабочей части","≥70; ≥50 и <70; ≥30 и <50; ≥10 и <30; <10","Миллиметр"]
["32.91.19.130-00000007","Ерш для мытья химической посуды",null,"2020-11-02","Вид изделия","Комплект"]
[{"$nulls":4},"Материал рабочей части","Смесь натурального волоса и синтетической щетины; Синтетическая щетина; Натуральный волос"]
[{"$nulls":4},"Состав комплекта","Ерш для пипеток и бюреток; Ерш для пенициллиновых флаконов; Ерш пробирочный; Ерш бутылочный"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей части",">150; ≥100 и ≤150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр рабочей части","≥70; ≥50 и <70; ≥30 и <50; ≥10 и <30; <10","Миллиметр"]
["32.91.19.130-00000006","Ерш для мытья химической посуды",null,"2020-11-02","Вид изделия","Единичное изделие"]
[{"$nulls":4},"Материал рабочей части","Смесь натурального волоса и синтетической щетины; Синтетическая щетина; Натуральный волос"]
[{"$nulls":4},"Состав комплекта","Ерш для пипеток и бюреток; Ерш для пенициллиновых флаконов; Ерш пробирочный; Ерш бутылочный"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей части",">150; ≥100 и ≤150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр рабочей части","≥70; ≥50 и <70; ≥30 и <50; ≥10 и <30; <10","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000083","Зажим Мора","Штука","2020-11-02","Общая длина","≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина пережимаемой трубки","<40; <35; <25","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000082","Зажим Мора","Штука","2020-11-02","Общая длина","≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина пережимаемой трубки","<40; <35; <25","Миллиметр"]
["32.50.13.190-00008340","Зажим пробирочный лабораторный","Штука","2020-11-02","Минимальный диаметр удерживаемой пробирки","≥20; ≥10 и <20; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр удерживаемой пробирки","≥25; ≥20; ≥10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие пластиковой ручки","Нет; Да"]
["32.50.13.190-00008339","Зажим пробирочный лабораторный","Штука","2020-11-02","Минимальный диаметр удерживаемой пробирки","≥20; ≥10 и <20; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр удерживаемой пробирки","≥25; ≥20; ≥10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие пластиковой ручки","Нет; Да"]
["26.11.40.110-00000002","Затвор вакуумный","Штука","2022-09-12","Индикатор положения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Ручной; Пневматический; Электропневматический; Электромагнитный; Электромеханический"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","≥2500; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["26.11.40.110-00000001","Затвор вакуумный","Штука","2022-09-12","Индикатор положения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Ручной; Пневматический; Электропневматический; Электромагнитный; Электромеханический"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","≥2500; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.60.190-00000014","Извлекатель магнитных перемешивающих элементов","Штука","2021-02-08","Длина","≥450; ≥300 и <450; ≥150 и <300; ≥50 и <150; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр магнитного стержня","≥13; ≥7 и <13; ≥4 и <7; <4","Миллиметр"]
["25.73.60.190-00000013","Извлекатель магнитных перемешивающих элементов","Штука","2021-02-08","Длина","<50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр магнитного стержня","≥13; ≥7 и <13; ≥4 и <7; <4","Миллиметр"]
["25.73.60.190-00000012","Извлекатель магнитных перемешивающих элементов","Штука","2021-02-08","Длина","≥50 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр магнитного стержня","≥13; ≥7 и <13; ≥4 и <7; <4","Миллиметр"]
["25.73.60.190-00000011","Извлекатель магнитных перемешивающих элементов","Штука","2021-02-08","Длина","≥150 и <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр магнитного стержня","≥13; ≥7 и <13; ≥4 и <7; <4","Миллиметр"]
["25.73.60.190-00000010","Извлекатель магнитных перемешивающих элементов","Штука","2021-02-08","Длина","≥300 и <450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр магнитного стержня","≥13; ≥7 и <13; ≥4 и <7; <4","Миллиметр"]
["25.73.60.190-00000009","Извлекатель магнитных перемешивающих элементов","Штука","2021-02-08","Длина","≥450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр магнитного стержня","≥13; ≥7 и <13; ≥4 и <7; <4","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000663","Измеритель–регистратор температуры и относительной влажности","Штука","2021-02-08","Погрешность измерений влажности, %","≤± 0,3; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений относительной влажности","≥90; ≥80; <80","Процент"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений относительной влажности","≤10; ≤5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений температуры","≥70; ≥50; <50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений температуры, °C","≤± 0,7; ≤± 0,3"]
[{"$nulls":4},"Количество значений во внутренней памяти","≥30000; ≥20000; ≥10000; <10000","Штука"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений температуры",">-20; ≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие паспорта в комплекте","Нет; Да"]
["26.51.51.110-00000662","Измеритель–регистратор температуры и относительной влажности","Штука","2021-02-08","Погрешность измерений влажности, %","≤± 0,3; ≤± 0,2"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений относительной влажности","≥90; ≥80; <80","Процент"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений относительной влажности","≤10; ≤5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений температуры","≥70; ≥50; <50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерений температуры, °C","≤± 0,7; ≤± 0,3"]
[{"$nulls":4},"Количество значений во внутренней памяти","≥30000; ≥20000; ≥10000; <10000","Штука"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений температуры",">-20; ≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие паспорта в комплекте","Нет; Да"]
["20.59.50.000-00000007","Индикаторная бумага","Упаковка","2021-04-01","Диапазон измерения pH, min","≤5,5000; ≤4,5000; ≤1"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке","≥100; <100","Штука"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения pH, max","≥14; ≥12; ≥9; ≥7; ≥5"]
["20.59.50.000-00000006","Индикаторная бумага","Упаковка","2021-04-01","Диапазон измерения pH, min","≤5,5000; ≤4,5000; ≤1"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке","≥100; <100","Штука"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения pH, max","≥14; ≥12; ≥9; ≥7; ≥5"]
["22.29.20.000-00000008","Клетка из полисульфона","Штука","2022-02-22","Устойчивость к стерилизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥160 и <200; <160","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Устойчивость к автоклавированию","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие донной решетки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥550; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Устойчивость к химическим воздействиям","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защелок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь пола","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; <550","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
["22.29.20.000-00000007","Клетка из полисульфона","Штука","2022-02-22","Устойчивость к стерилизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥160 и <200; <160; ≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Устойчивость к автоклавированию","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие донной решетки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥550; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Устойчивость к химическим воздействиям","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защелок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь пола","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; <550","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000004","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; 100; 250; 25; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 14/23"]
["23.19.23.110-00000052","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000051","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000050","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000049","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000048","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000047","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000046","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000045","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000044","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000043","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000011","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; 2000; 25; 500; 750; 100; 10; 3000; 5000; 250; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; 50; 18; 34; 42; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40; 34/35; 29/32; 24/29; 19/26; 14/23"]
["23.19.23.110-00000472","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000471","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000470","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000469","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000468","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000467","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000466","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000465","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000464","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000463","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000462","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000461","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000460","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000459","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000458","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000457","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000456","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000455","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000454","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000453","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000452","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000451","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000450","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000449","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000448","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000447","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000446","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000445","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000444","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000443","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000442","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000441","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000440","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000439","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000438","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000437","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000436","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000435","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000434","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000433","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000432","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000431","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000430","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000429","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000428","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000427","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000426","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000425","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000424","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000423","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000422","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000421","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000420","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000419","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000418","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000417","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000416","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000415","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000414","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000413","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000412","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000411","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000410","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000409","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000408","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000407","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000406","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000405","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000404","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000403","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000402","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000401","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000400","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000399","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000398","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000397","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000396","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000395","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000394","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000393","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000392","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000391","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000390","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000389","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000388","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000387","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000386","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000385","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000384","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000383","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000382","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000381","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000380","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000379","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000378","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000377","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000376","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000375","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000374","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000373","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000372","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000371","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000370","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000369","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000368","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000367","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000366","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000365","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000364","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000363","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000362","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000361","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000360","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000359","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000358","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000357","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000356","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000355","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["22.29.29.190-00000115","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем",">20002000; 1000; 750; 500; 250; 125; 100; 50; 25; 10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000114","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000113","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000112","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000111","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000110","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","125; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000109","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000108","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000107","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000106","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000105","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000104","Колба коническая пластиковая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","2; 1; 1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10; 5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем",">2000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000006","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; 6000; 10; 500; 250; 100; 1000; 4000; 50; 25; 2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46; 45/40; 34/35; 29/32; 19/26; 14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; 22; 18; 50; 89; 40; 34; 65; 42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000154","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000153","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000152","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000151","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000150","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000149","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000148","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000147","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000146","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000145","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000144","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000143","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000142","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000141","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000140","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000139","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000138","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000137","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000136","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000135","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000134","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000133","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000132","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000131","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000130","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000129","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000128","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000127","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000126","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000125","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000124","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000123","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000122","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000121","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000120","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000119","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000118","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000117","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000116","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000115","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000114","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000113","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000112","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000111","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000110","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000109","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000108","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000107","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000106","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000105","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000104","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000103","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000102","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000101","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000100","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000099","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000098","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000097","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000096","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000095","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000094","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000093","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000092","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000091","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000090","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000089","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000088","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000087","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000086","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000085","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000084","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000083","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000082","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000081","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000080","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000079","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000078","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000077","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000076","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000075","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000074","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000073","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000072","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000071","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000070","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000069","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000068","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000067","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000066","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000065","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000064","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000063","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000062","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000061","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000060","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000059","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000058","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000057","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000015","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; 150; 500; 100; 1000; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","19; 29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 19/26"]
["23.19.23.110-00000552","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000551","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000550","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000549","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000548","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000547","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000546","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000545","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000544","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000543","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000542","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000541","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000540","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000539","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000538","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000537","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000536","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000535","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000534","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000533","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000532","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000531","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000530","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000529","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000017","Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов (тип КРН)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","125; 250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
["23.19.23.110-00000564","Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов (тип КРН)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","125; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
["23.19.23.110-00000563","Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов (тип КРН)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
["23.19.23.110-00000562","Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов (тип КРН)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","125; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000561","Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов (тип КРН)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000008","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; 10000; 1000; 250; 6000; 2000; 4000; 500; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; 18; 65; 50; 34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46; 45/40; 29/32; 19/26; 14/23"]
["23.19.23.110-00000292","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000291","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000290","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000289","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000288","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000287","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000286","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000285","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000284","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000283","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000282","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000281","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000280","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000279","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000278","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000277","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000276","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000275","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000274","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000273","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000272","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000271","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000270","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000269","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000268","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000267","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000266","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000265","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000264","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000263","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000262","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000261","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000260","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000259","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000258","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000257","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000256","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000255","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000254","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000253","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000252","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000251","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000010","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; 500; 4000; 1000; 2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; 34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40; 29/32"]
["23.19.23.110-00000354","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000353","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000352","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000351","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000350","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000349","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000348","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000347","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000346","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000345","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000344","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000343","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000342","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000341","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000340","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000339","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000338","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000337","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000336","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000335","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000009","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; 50; 100; 1000; 250; 6000; 500; 2000; 4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; 50; 65; 22; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46; 45/40; 29/32; 19/26; 14/23"]
["23.19.23.110-00000334","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000333","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000332","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000331","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000330","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000329","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000328","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000327","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000326","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000325","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000324","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000323","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000322","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000321","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000320","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000319","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000318","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000317","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000316","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000315","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000314","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000313","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000312","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000311","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000310","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000309","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000308","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000307","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000306","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000305","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000304","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000303","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000302","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000301","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000300","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000299","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000298","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000297","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000296","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000295","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000294","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000293","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000005","Колба круглодонная с четырьмя горловинами (тип КГП-4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; 500; 1000; 2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40; 29/32"]
["23.19.23.110-00000056","Колба круглодонная с четырьмя горловинами (тип КГП-4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000055","Колба круглодонная с четырьмя горловинами (тип КГП-4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000054","Колба круглодонная с четырьмя горловинами (тип КГП-4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000053","Колба круглодонная с четырьмя горловинами (тип КГП-4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000012","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; 100; 500; 50; 250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 19/26; 14/23"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","14; 29; 19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000500","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000499","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000498","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000497","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000496","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000495","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000494","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000493","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000492","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000491","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000490","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000489","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000488","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000487","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000486","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000485","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000484","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000483","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000482","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000481","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000480","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000479","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000478","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000477","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000476","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000475","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000474","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000473","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000013","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; 10; 250; 100; 500; 25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 14/23"]
["23.19.23.110-00000512","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000511","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000510","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000509","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000508","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000507","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000506","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000505","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000504","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000503","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000502","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000501","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000016","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; 50; 10; 25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23; 10/19"]
["23.19.23.110-00000560","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000559","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000558","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000557","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000556","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000555","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000554","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000553","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000003","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; 100; 250; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 14/23"]
["23.19.23.110-00000042","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000041","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000040","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000039","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000038","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000037","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000036","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000035","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000014","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; 25; 50; 250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000528","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000527","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000526","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000525","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000524","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000523","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000522","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000521","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000520","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000519","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000518","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000517","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000516","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000515","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000514","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000513","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000007","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; 100; 4000; 1000; 2000; 500; 50; 10000; 750; 6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46; 45/40; 34/35; 29/32; 19/26; 14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; 40; 34; 50; 89; 76; 22; 65; 42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000250","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000249","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000248","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000247","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000246","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000245","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000244","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000243","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000242","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000241","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000240","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000239","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000238","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000237","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000236","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000235","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000234","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000233","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000232","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000231","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000230","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000229","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000228","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000227","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000226","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000225","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000224","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000223","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000222","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000221","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000220","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000219","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000218","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000217","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000216","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000215","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000214","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000213","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000212","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000211","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000210","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000209","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000208","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000207","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000206","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000205","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000204","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000203","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000202","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000201","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000200","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000199","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000198","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000197","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000196","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000195","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000194","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000193","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000192","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000191","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000190","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000189","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000188","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000187","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000186","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000185","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000184","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000183","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000182","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000181","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000180","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000179","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000178","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000177","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000176","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000175","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000174","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000173","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000172","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000171","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000170","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000169","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000168","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000167","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000166","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000165","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000164","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000163","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000162","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000161","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000160","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000159","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000158","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000157","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000156","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000155","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000001","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; 250; 5000; 1000; 500; 100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами); 1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000029","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000028","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000027","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000026","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000025","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000024","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000023","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000022","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000021","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000020","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000019","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000018","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000002","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; 500; 50; 250; 100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000034","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000033","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000032","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000031","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000030","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["26.51.12.190-00000009","Колбонагреватель","Штука","2021-02-08","Наличие штативных стоек для фиксации колб в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции перемешивания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"По типу нагревательного элемента","Спиральный; Сеточный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Аналоговый; Цифровой"]
[{"$nulls":4},"По типу нагреваемых колб","Для нагревания круглодонных колб; Универсальный (для нагревания всех видов колб); Для нагревания плоскодонных колб"]
[{"$nulls":4},"По количеству мест","Многоместный; Одноместный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагревания, градус","≥450; ≥400; ≥350; ≥300; <400"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции раздельного включения частей нагревательного элемента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объем колбы","≥50005000; 2000; 1000; 500; 250; 100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["26.51.12.190-00000008","Колбонагреватель","Штука","2021-02-08","Наличие штативных стоек для фиксации колб в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции перемешивания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"По типу нагревательного элемента","Спиральный; Сеточный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Цифровой"]
[{"$nulls":4},"По типу нагреваемых колб","Для нагревания круглодонных колб; Универсальный (для нагревания всех видов колб); Для нагревания плоскодонных колб"]
[{"$nulls":4},"По количеству мест","Многоместный; Одноместный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагревания, градус","≥450; ≥400; ≥350; ≥300; <400"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции раздельного включения частей нагревательного элемента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объем колбы","≥50005000; 2000; 1000; 500; 250; 100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["26.51.12.190-00000007","Колбонагреватель","Штука","2021-02-08","Наличие штативных стоек для фиксации колб в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции перемешивания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"По типу нагревательного элемента","Спиральный; Сеточный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Аналоговый"]
[{"$nulls":4},"По типу нагреваемых колб","Для нагревания круглодонных колб; Универсальный (для нагревания всех видов колб); Для нагревания плоскодонных колб"]
[{"$nulls":4},"По количеству мест","Многоместный; Одноместный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагревания, градус","≥450; ≥400; ≥350; ≥300; <400"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции раздельного включения частей нагревательного элемента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объем колбы","≥50005000; 2000; 1000; 500; 250; 100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["26.51.31.000-00000023","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥150; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥5; ≥2; ≥1; ≥0,5000; ≥0,2000; <0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤0,0010; ≤5; ≤10; ≤0,1000; ≤0,0001; ≤0,0100; ≤2","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000022","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","<0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000021","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000020","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥0,5000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000019","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000018","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥2","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000017","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000016","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥10","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0001; ≤0,0100; ≤0,0010","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000015","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥20","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000014","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥40","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000013","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥60","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000012","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥80","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000011","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000010","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥150","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000009","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥200","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000008","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥400","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000007","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥600","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000006","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥800","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000005","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥1000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000004","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥1500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","F2; F1; M2; M1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤0,0001; ≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000003","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000002","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥2500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["26.51.31.000-00000001","Компаратор массы","Комплект","2021-04-01","Наибольший предел взвешивания","≥3000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс поверяемых и калибруемых гирь","M2; M1; F2; F1"]
[{"$nulls":4},"Дискретность","≤10; ≤5; ≤2; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Миллиграмм"]
[{"$nulls":4},"Калибровка","Внешняя; Внутренняя"]
["28.13.31.110-00000001","Криогенная охлаждающая головка","Штука","2022-09-12","Вид","Двухступенчатые криоголовки с пневматическим приводом; Одноступенчатые криоголовки с пневматическим приводом; Криоголовки с механическим приводом"]
[{"$nulls":4},"Количество ступеней","1; 2; "]
["28.13.31.110-00000002","Криогенная охлаждающая головка","Штука","2022-09-12","Вид","Кривоголовки с механическим приводом; Двухступенчатые кривоголовки с пневматическим приводом; Одноступенчатые кривоголовки с пневматическим приводом"]
[{"$nulls":4},"Количество ступеней","2; 1; "]
["25.29.12.190-00000001","Криогенное хранилище","Штука","2022-09-12","Диаметр горловины","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Время статистического хранения, дн","≥245; ≥230 и <245; ≥215 и <230; ≥200 и <215; ≥185 и <200; ≥170 и <185; ≥155 и <170; ≥140 и <155; ≥125 и <140; ≥110 и <125; ≥95 и <110; ≥80 и <95; ≥65 и <80; ≥50 и <65; ≥35 и <50; ≥20 и <35; ≥5 и <20; <5"]
[{"$nulls":4},"Сигнализация обо всех отклонениях от заданных параметров хранения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","≥1800; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50"]
[{"$nulls":4},"Система контроля за параметрами хранения в автоматическом режиме","Нет; Да"]
["25.29.12.190-00000002","Криогенное хранилище","Штука","2022-09-12","Диаметр горловины","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Время статистического хранения, дн","≥245; ≥230 и <245; ≥215 и <230; ≥200 и <215; ≥185 и <200; ≥170 и <185; ≥155 и <170; ≥140 и <155; ≥125 и <140; ≥110 и <125; ≥95 и <110; ≥80 и <95; ≥65 и <80; ≥50 и <65; ≥35 и <50; ≥20 и <35; ≥5 и <20; <5"]
[{"$nulls":4},"Сигнализация обо всех отклонениях от заданных параметров хранения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","≥1800; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50"]
[{"$nulls":4},"Система контроля за параметрами хранения в автоматическом режиме","Нет; Да"]
["27.32.12.000-00000001","Криогенный кабель","Штука","2022-09-12","Вид кабеля","Трубчатый; Гибкий"]
["27.32.12.000-00000002","Криогенный кабель","Штука","2022-09-12","Вид кабеля","Трубчатый; Гибкий"]
["25.29.12.190-00000004","Криогенный резервуар","Штука","2022-09-12","Тип изоляции","Экранно-вакуумная; Порошково-вакуумная"]
[{"$nulls":4},"Рабочая среда","Сжиженный углеводородный газ (СУГ); Сжиженный природный газ (СПГ); Двуокись углерода; Кислород; Гелий; Водород; Аргон; Азот"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Цилиндрический; Сферический"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","≥250; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥85 и <90; ≥80 и <85","Кубический метр"]
["25.29.12.190-00000003","Криогенный резервуар","Штука","2022-09-12","Тип изоляции","Экранно-вакуумная; Порошково-вакуумная"]
[{"$nulls":4},"Рабочая среда","Сжиженный углеводородный газ (СУГ); Сжиженный природный газ (СПГ); Двуокись углерода; Кислород; Гелий; Азот; Водород; Аргон"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Цилиндрический; Сферический"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","≥250; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥85 и <90; ≥80 и <85","Кубический метр"]
["28.25.11.120-00000002","Криогенный рефрижератор","Штука","2022-09-12","Минимальная температура","<60; <30; <25; <20; <15; <10; <9,3000; <8,3000; <7,3000; <6,3000; <5,3000; <4,3000; <3,3000; <2,3000","Кельвин"]
[{"$nulls":4},"Количество ступеней","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Время охлаждения","<150; <120; <100; <80; <60; <40; <20","Минута"]
[{"$nulls":4},"Тип холодильного цикла","Стирлинга; Пульсационной трубы; Гиффорда Мак Махона"]
["28.25.11.120-00000001","Криогенный рефрижератор","Штука","2022-09-12","Минимальная температура","<60; <30; <25; <20; <15; <10; <9,3000; <8,3000; <7,3000; <6,3000; <5,3000; <4,3000; <3,3000; <2,3000","Кельвин"]
[{"$nulls":4},"Количество ступеней","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Время охлаждения","<150; <120; <100; <80; <60; <40; <20","Минута"]
[{"$nulls":4},"Тип холодильного цикла","Стирлинга; Пульсационной трубы; Гиффорда Мак Махона"]
["28.99.39.190-00000309","Криостат","Штука","2022-02-22","Полезный объем","≥1000; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥70 и <100; <70"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","220; 380; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Температура","≥-70 и ≤180; ≥-40 и ≤180; ≥-20 и ≤180","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; <4,5000","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000308","Криостат","Штука","2022-02-22","Полезный объем","≥1000; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥70 и <100; <70"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Температура","≥-70 и ≤180; ≥-40 и ≤180; ≥-20 и ≤180","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; <4,5000","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000325","Криотермокамера","Штука","2022-04-11","Длина",">800; >700 и ≤800; >600 и ≤700; >500 и ≤600; >450 и ≤500; ≤450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; <4,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Температура","≥-70 и ≤180; ≥-40 и ≤180; ≥-20 и ≤180","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Напольное; Настольное"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">500; >450 и ≤500; >400 и ≤450; ≤400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота",">900; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; >500 и ≤600; >450 и ≤500; ≤450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Полезный объем","≥1000; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥70 и <100; <70"]
["28.99.39.190-00000324","Криотермокамера","Штука","2022-04-11","Длина",">800; >700 и ≤800; >600 и ≤700; >500 и ≤600; >450 и ≤500; ≤450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","220; 380; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; <4,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Температура","≥-70 и ≤180; ≥-40 и ≤180; ≥-20 и ≤180","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Напольное; Настольное"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">500; >450 и ≤500; >400 и ≤450; ≤400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота",">900; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; >500 и ≤600; >450 и ≤500; ≤450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Полезный объем","≥1000; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥70 и <100; <70"]
["25.73.30.249-00000003","Курвиметр","Штука","2022-05-22","Тип счетчика","Механический; Электронный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное измеряемое расстояние","≥1000; ≥100; ≥50; ≥25; ≥10; ≥5; ≥1; <1","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Шаг измерения","0,1000; 0,0100; 0; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр колеса","≥0,3000; ≥0,1600 и <0,3000; <0,1600","Метр"]
["25.73.30.249-00000002","Курвиметр","Штука","2022-05-22","Тип счетчика","Механический"]
[{"$nulls":4},"Максимальное измеряемое расстояние","≥1000; ≥100; ≥50; ≥25; ≥10; ≥5; ≥1; <1","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Шаг измерения","0,1000; 0,0100; 0; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр колеса","≥0,3000; ≥0,1600 и <0,3000; <0,1600","Метр"]
["25.73.30.249-00000001","Курвиметр","Штука","2022-05-22","Тип счетчика","Электронный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное измеряемое расстояние","≥1000; ≥100; ≥50; ≥25; ≥10; ≥5; ≥1; <1","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Шаг измерения","0,1000; 0,0100; 0; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр колеса","≥0,3000; ≥0,1600 и <0,3000; <0,1600","Метр"]
["23.19.23.110-00000846","Кювета прямоугольная ребристая (тип КП)","Штука","2018-10-22"]
["22.29.29.190-00000128","Кювета фотометрическая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина оптического пути","100; 50; 40; 30; 20; 10; 5; 3; 2; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный объем","≥100; ≥50 и <100; ≥40 и <50; ≥20 и <40; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластик; Кварц; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение спектрального диапазона, нм","≥3500; ≥2500; ≥1500; ≥1000; ≥180; ≥800; ≥600; ≥300"]
["22.29.29.190-00000127","Кювета фотометрическая","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина оптического пути","100; 50; 40; 30; 20; 10; 5; 3; 2; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный объем","≥100; ≥50 и <100; ≥40 и <50; ≥20 и <40; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластик; Кварц; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение спектрального диапазона, нм","≥3500; ≥2500; ≥1500; ≥1000; ≥180; ≥800; ≥600; ≥300"]
["32.99.53.130-00000087","Лабораторный гомогенизатор","Штука","2021-02-08","Максимальная скорость","≥25000; ≥20000; ≥15000; ≥10000; ≥5000; ≥2500; ≥1500; ≥1000; ≥500; <500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип","Ультразвуковой; Механический"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥3000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥300; ≥200; ≥100; <100","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Наличие таймера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость, ударов/с","≥8; ≥6; ≥3; <3"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объем пробы","≥1000; ≥500; ≥200; ≥100; ≥50; <50","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативный (Ручной); Настольный"]
[{"$nulls":4},"Лопаточного типа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки силы ударов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["32.99.53.130-00000086","Лабораторный гомогенизатор","Штука","2021-02-08","Максимальная скорость","≥25000; ≥20000; ≥15000; ≥10000; ≥5000; ≥2500; ≥1500; ≥1000; ≥500; <500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип","Ультразвуковой; Механический"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥3000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥300; ≥200; ≥100; <100","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Наличие таймера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость, ударов/с","≥8; ≥6; ≥3; <3"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объем пробы","≥1000; ≥500; ≥200; ≥100; ≥50; <50","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольный"]
[{"$nulls":4},"Лопаточного типа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки силы ударов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["32.99.53.130-00000085","Лабораторный гомогенизатор","Штука","2021-02-08","Максимальная скорость","≥25000; ≥20000; ≥15000; ≥10000; ≥5000; ≥2500; ≥1500; ≥1000; ≥500; <500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип","Ультразвуковой; Механический"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥3000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥300; ≥200; ≥100; <100","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Наличие таймера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость, ударов/с","≥8; ≥6; ≥3; <3"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объем пробы","≥1000; ≥500; ≥200; ≥100; ≥50; <50","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативный (Ручной)"]
[{"$nulls":4},"Лопаточного типа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки силы ударов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Да; Нет"]
["32.99.53.130-00000084","Лабораторный комплекс для изучения гидроэнергетики","Комплект","2021-02-08","Лопасти направляющего аппарата",">15; ≥5 и ≤15","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения генераторов","Последовательное; Смешанное; Параллельное"]
[{"$nulls":4},"Методические материалы для лабораторных работ в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения модуля создания нагрузки","Последовательное; Смешанное; Параллельное"]
[{"$nulls":4},"Руководство по эксплуатации в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сопло",">5; ≥1 и ≤5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Состав комплекта","Насосный агрегат для подачи воды; Бак водяной; Провода со штырями; Коммутационное соединение элементов нагрузки; Модуль создания нагрузки; Электрический генератор на каждую турбину; Панель управления турбинами; Панель управления соединением генераторов; Панель управления подачей воды; Осевая турбина; Радиально-осевая турбина; Турбина Пелтона; Стенд учебный"]
[{"$nulls":4},"Ковши рабочего колеса",">10; ≥4 и ≤10","Штука"]
[{"$nulls":4},"Лопасти рабочего колеса",">25; ≥15 и ≤25","Штука"]
[{"$nulls":4},"Насосы подачи жидкости в турбину",">5; ≥5 и ≤5","Штука"]
["32.99.53.130-00000083","Лабораторный комплекс для изучения гидроэнергетики","Комплект","2021-02-08","Лопасти направляющего аппарата",">15; ≥5 и ≤15","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения генераторов","Последовательное; Смешанное; Параллельное"]
[{"$nulls":4},"Методические материалы для лабораторных работ в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения модуля создания нагрузки","Последовательное; Смешанное; Параллельное"]
[{"$nulls":4},"Руководство по эксплуатации в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сопло",">5; ≥1 и ≤5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Состав комплекта","Насосный агрегат для подачи воды; Бак водяной; Провода со штырями; Коммутационное соединение элементов нагрузки; Модуль создания нагрузки; Электрический генератор на каждую турбину; Панель управления турбинами; Панель управления соединением генераторов; Панель управления подачей воды; Осевая турбина; Радиально-осевая турбина; Турбина Пелтона; Стенд учебный"]
[{"$nulls":4},"Ковши рабочего колеса",">10; ≥4 и ≤10","Штука"]
[{"$nulls":4},"Лопасти рабочего колеса",">25; ≥15 и ≤25","Штука"]
[{"$nulls":4},"Насосы подачи жидкости в турбину",">5; ≥5 и ≤5","Штука"]
["22.29.29.190-00000044","Лоток для раздаточного материала","Штука","2020-11-02","Длина","<25; >30; ≥25 и ≤30","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота",">10; ≥5 и ≤10; ≥1 и <5","Сантиметр"]
["22.29.29.190-00000043","Лоток для раздаточного материала","Штука","2020-11-02","Длина","<25; >30; ≥25 и ≤30","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота",">10; ≥5 и ≤10; ≥1 и <5","Сантиметр"]
["22.29.29.190-00000048","Лоток для хранения лабораторной посуды и принадлежностей","Штука","2020-11-02","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ячеек","Нет; Да"]
["22.29.29.190-00000047","Лоток для хранения лабораторной посуды и принадлежностей","Штука","2020-11-02","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ячеек","Нет; Да"]
["26.51.53.000-00000018","Магнитная мешалка","Штука","2020-11-02","Максимальный объем перемешивания (вода)","≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие подогрева","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагрева, градус","≥500; ≥350; ≥300; ≥150; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для перемешивания","≥10; ≥8; ≥4; >11; ","Штука"]
["26.51.53.000-00000017","Магнитная мешалка","Штука","2020-11-02","Максимальный объем перемешивания (вода)","≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие подогрева","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагрева, градус","≥500; ≥350; ≥300; ≥150; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для перемешивания","1; ","Штука"]
["26.51.53.000-00000016","Магнитная мешалка","Штука","2020-11-02","Максимальный объем перемешивания (вода)","≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие подогрева","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагрева, градус","≥500; ≥350; ≥300; ≥150; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для перемешивания",">1","Штука"]
["26.51.53.000-00000015","Магнитная мешалка","Штука","2020-11-02","Максимальный объем перемешивания (вода)","≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие подогрева","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагрева, градус","≥500; ≥350; ≥300; ≥150; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для перемешивания","≥4","Штука"]
["26.51.53.000-00000014","Магнитная мешалка","Штука","2020-11-02","Максимальный объем перемешивания (вода)","≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие подогрева","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагрева, градус","≥500; ≥350; ≥300; ≥150; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для перемешивания","≥8","Штука"]
["26.51.53.000-00000013","Магнитная мешалка","Штука","2020-11-02","Максимальный объем перемешивания (вода)","≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие подогрева","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагрева, градус","≥500; ≥350; ≥300; ≥150; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для перемешивания","≥10","Штука"]
["26.51.52.130-00000007","Манометр","Штука","2021-07-25","Тип по способу выдачи измерительной информации","Показывающий; Самопишущий"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от принципа действия","Грузопоршневой; Пружинный; Жидкостный"]
[{"$nulls":4},"Вид измеряемого давления","Измерение абсолютного давления; Измерение разности давления; Измерение вакуумметрического давления; Измерение избыточного давления"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Образцовый; Рабочий"]
[{"$nulls":4},"Тип показывающего манометра","Цифровой; Стрелочный"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","4; 2,5; 1,5; 1; 0,6; 0,4; 0,25; 0,2; 0,1; 0,15; 0,06; 0,05; 0,04; 0,025; 0,02; 4-2,5-4; 2,5-1,5-2,5; 1,5-1-1,5; 1-0,6-1; 0,6-0,4-0,6; 0,015; 0,01"]
["26.51.52.130-00000006","Манометр","Штука","2021-07-25","Тип по способу выдачи измерительной информации","Показывающий; Самопишущий"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от принципа действия","Жидкостный"]
[{"$nulls":4},"Вид измеряемого давления","Измерение абсолютного давления; Измерение разности давления; Измерение вакуумметрического давления; Измерение избыточного давления"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Рабочий"]
[{"$nulls":4},"Тип показывающего манометра","Цифровой; Стрелочный"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","4; 2,5; 1,5; 1; 0,6; 0,4; 0,25; 0,2; 0,1; 0,15; 0,06; 0,05; 0,04; 0,025; 0,02; 4-2,5-4; 2,5-1,5-2,5; 1,5-1-1,5; 1-0,6-1; 0,6-0,4-0,6; 0,015; 0,01"]
["26.51.52.130-00000005","Манометр","Штука","2021-07-25","Тип по способу выдачи измерительной информации","Показывающий; Самопишущий"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от принципа действия","Жидкостный"]
[{"$nulls":4},"Вид измеряемого давления","Измерение абсолютного давления; Измерение разности давления; Измерение вакуумметрического давления; Измерение избыточного давления"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Образцовый"]
[{"$nulls":4},"Тип показывающего манометра","Цифровой; Стрелочный"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","4; 2,5; 1,5; 1; 0,6; 0,4; 0,25; 0,2; 0,1; 0,15; 0,06; 0,05; 0,04; 0,025; 0,02; 4-2,5-4; 2,5-1,5-2,5; 1,5-1-1,5; 1-0,6-1; 0,6-0,4-0,6; 0,015; 0,01"]
["26.51.52.130-00000004","Манометр","Штука","2021-07-25","Тип по способу выдачи измерительной информации","Показывающий; Самопишущий"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от принципа действия","Пружинный"]
[{"$nulls":4},"Вид измеряемого давления","Измерение абсолютного давления; Измерение разности давления; Измерение вакуумметрического давления; Измерение избыточного давления"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Рабочий"]
[{"$nulls":4},"Тип показывающего манометра","Цифровой; Стрелочный"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","4; 2,5; 1,5; 1; 0,6; 0,4; 0,25; 0,2; 0,1; 0,15; 0,06; 0,05; 0,04; 0,025; 0,02; 4-2,5-4; 2,5-1,5-2,5; 1,5-1-1,5; 1-0,6-1; 0,6-0,4-0,6; 0,015; 0,01"]
["26.51.52.130-00000003","Манометр","Штука","2021-07-25","Тип по способу выдачи измерительной информации","Показывающий; Самопишущий"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от принципа действия","Пружинный"]
[{"$nulls":4},"Вид измеряемого давления","Измерение абсолютного давления; Измерение разности давления; Измерение вакуумметрического давления; Измерение избыточного давления"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Образцовый"]
[{"$nulls":4},"Тип показывающего манометра","Цифровой; Стрелочный"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","4; 2,5; 1,5; 1; 0,6; 0,4; 0,25; 0,2; 0,1; 0,15; 0,06; 0,05; 0,04; 0,025; 0,02; 4-2,5-4; 2,5-1,5-2,5; 1,5-1-1,5; 1-0,6-1; 0,6-0,4-0,6; 0,015; 0,01"]
["26.51.52.130-00000002","Манометр","Штука","2021-07-25","Тип по способу выдачи измерительной информации","Показывающий; Самопишущий"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от принципа действия","Грузопоршневой"]
[{"$nulls":4},"Вид измеряемого давления","Измерение абсолютного давления; Измерение разности давления; Измерение вакуумметрического давления; Измерение избыточного давления"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Рабочий"]
[{"$nulls":4},"Тип показывающего манометра","Цифровой; Стрелочный"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","4; 2,5; 1,5; 1; 0,6; 0,4; 0,25; 0,2; 0,1; 0,15; 0,06; 0,05; 0,04; 0,025; 0,02; 4-2,5-4; 2,5-1,5-2,5; 1,5-1-1,5; 1-0,6-1; 0,6-0,4-0,6; 0,015; 0,01"]
["26.51.52.130-00000001","Манометр","Штука","2021-07-25","Тип по способу выдачи измерительной информации","Показывающий; Самопишущий"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от принципа действия","Грузопоршневой"]
[{"$nulls":4},"Вид измеряемого давления","Измерение абсолютного давления; Измерение разности давления; Измерение вакуумметрического давления; Измерение избыточного давления"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Образцовый"]
[{"$nulls":4},"Тип показывающего манометра","Цифровой; Стрелочный"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","4; 2,5; 1,5; 1; 0,6; 0,4; 0,25; 0,2; 0,1; 0,15; 0,06; 0,05; 0,04; 0,025; 0,02; 4-2,5-4; 2,5-1,5-2,5; 1,5-1-1,5; 1-0,6-1; 0,6-0,4-0,6; 0,015; 0,01"]
["26.51.52.130-00000010","Манометр демонстрационный","Штука","2020-11-02","Тип в зависимости от принципа действия","Жидкостный (U-образный); Пружинный"]
[{"$nulls":4},"Материал трубки","ПВХ; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения","≥400; ≥300; ≥200","Миллиметр ртутного столба"]
["26.51.52.130-00000009","Манометр демонстрационный","Штука","2020-11-02","Тип в зависимости от принципа действия","Пружинный"]
[{"$nulls":4},"Материал трубки","ПВХ; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения","≥400; ≥300; ≥200","Миллиметр ртутного столба"]
["26.51.52.130-00000008","Манометр демонстрационный","Штука","2020-11-02","Тип в зависимости от принципа действия","Жидкостный (U-образный)"]
[{"$nulls":4},"Материал трубки","ПВХ; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения","≥400; ≥300; ≥200","Миллиметр ртутного столба"]
["28.99.39.190-00000311","Метатель пневматический газобаллонный ветеринарный","Штука","2022-02-22","Снаряд","Дротик; Шприц"]
[{"$nulls":4},"Материал приклада/рукояти","Дерево; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Дальность применения","≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса снаряжаемого фармпрепарата","6; 4; 2; ","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Количество повторных использований шприца","≥10 и <15; ≥5 и <10","Штука"]
[{"$nulls":4},"Ласточкин хвост для крепления оптики","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Прицельные приспособления","Коллиматорный; Оптический"]
[{"$nulls":4},"Масса снаряженного шприца","≥10 и <15; ≥7 и <10","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Калибр метателя","≥12; ≥21; ≥13","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1500; ≥1100 и <1500; ≥1000 и <1100; ≥835 и <1000","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000310","Метатель пневматический газобаллонный ветеринарный","Штука","2022-02-22","Снаряд","Дротик; Шприц"]
[{"$nulls":4},"Материал приклада/рукояти","Дерево; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Дальность применения","≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса снаряжаемого фармпрепарата","6; 4; 2; ","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Количество повторных использований шприца","≥10 и <15; ≥5 и <10","Штука"]
[{"$nulls":4},"Ласточкин хвост для крепления оптики","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Прицельные приспособления","Коллиматорный; Оптический"]
[{"$nulls":4},"Масса снаряженного шприца","≥10 и <15; ≥7 и <10","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Калибр метателя","≥21; ≥13; ≥12","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1500; ≥1100 и <1500; ≥1000 и <1100; ≥835 и <1000","Миллиметр"]
["32.99.53.130-00000315","Набор лабораторный для изучения замкнутых агрогидросистем с контролируемыми условиями роста","Штука","2021-04-01","Цифровой датчик в комплекте","Датчик влажности почвы; Датчик освещенности; Датчик температуры"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи беспроводного сигнала","WiFi; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Комплект исполнительных устройств","Система полива; Система вентиляции; Нагреватель воздуха; Светодиодный осветитель"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного программного обеспечения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разъемы Р-датчиков","IDC; USB (BF)"]
[{"$nulls":4},"Разъемы на плате","I2S; GPIO; I2C; SPI; UART"]
[{"$nulls":4},"Подключаемые устройства к Р-датчикам","NauROBO; VEX; LEGO; Android"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер процессора",">8; ≥2 и ≤8","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие руководства по эксплуатации","Нет; Да"]
["32.99.53.130-00000314","Набор лабораторный для изучения замкнутых агрогидросистем с контролируемыми условиями роста","Штука","2021-04-01","Цифровой датчик в комплекте","Датчик температуры; Датчик влажности почвы; Датчик освещенности"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи беспроводного сигнала","WiFi; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Комплект исполнительных устройств","Система полива; Система вентиляции; Нагреватель воздуха; Светодиодный осветитель"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного программного обеспечения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разъемы Р-датчиков","IDC; USB (BF)"]
[{"$nulls":4},"Разъемы на плате","I2S; GPIO; I2C; SPI; UART"]
[{"$nulls":4},"Подключаемые устройства к Р-датчикам","NauROBO; VEX; LEGO; Android"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер процессора",">8; ≥2 и ≤8","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие руководства по эксплуатации","Нет; Да"]
["32.99.53.130-00000317","Набор лабораторный для изучения замкнутых агросистем с использованием биоресурсов гидросферы","Штука","2021-04-01","Наличие встроенного программного обеспечения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие разъемов на плате","I2S; GPIO; I2C; SPI; UART"]
[{"$nulls":4},"Разъемы Р-датчиков","IDC; USB (BF)"]
[{"$nulls":4},"Наличие набора оснастки для комплекта исполнительных устройств","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер процессора",">8; ≥2 и ≤8","Штука"]
[{"$nulls":4},"Исследуемые задачи","Проектирование инженерных систем охраны и контроля доступа; Изучение использования возобновляемых источников энергии; Поддержание параметров внутренней среды; Создание алгоритмов автоматического управления; Применение датчиков для контроля; Монтаж гидравлической системы; Монтаж электрических схем; Механическая сборка корпусных элементов"]
[{"$nulls":4},"Подключаемые устройства к Р-датчикам","NauROBO; VEX; LEGO; Android"]
[{"$nulls":4},"Наличие руководства по эксплуатации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Комплект исполнительных устройств","Система вентиляции; Модель ветрогенератора; Солнечная батарея; Гидравлическая схема"]
[{"$nulls":4},"Наличие датчиков в комплекте","Цифровой датчик температуры; Аналоговый датчик температуры; Цифровой датчик тока; Цифровой датчик напряжения; Цифровой датчик освещенности"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи беспроводного сигнала","WiFi; Bluetooth"]
["32.99.53.130-00000316","Набор лабораторный для изучения замкнутых агросистем с использованием биоресурсов гидросферы","Штука","2021-04-01","Наличие встроенного программного обеспечения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие разъемов на плате","I2S; GPIO; I2C; SPI; UART"]
[{"$nulls":4},"Разъемы Р-датчиков","IDC; USB (BF)"]
[{"$nulls":4},"Наличие набора оснастки для комплекта исполнительных устройств","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер процессора",">8; ≥2 и ≤8","Штука"]
[{"$nulls":4},"Исследуемые задачи","Проектирование инженерных систем охраны и контроля доступа; Изучение использования возобновляемых источников энергии; Поддержание параметров внутренней среды; Создание алгоритмов автоматического управления; Применение датчиков для контроля; Монтаж гидравлической системы; Монтаж электрических схем; Механическая сборка корпусных элементов"]
[{"$nulls":4},"Подключаемые устройства к Р-датчикам","NauROBO; VEX; LEGO; Android"]
[{"$nulls":4},"Наличие руководства по эксплуатации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Комплект исполнительных устройств","Система вентиляции; Модель ветрогенератора; Солнечная батарея; Гидравлическая схема"]
[{"$nulls":4},"Наличие датчиков в комплекте","Аналоговый датчик температуры; Цифровой датчик тока; Цифровой датчик напряжения; Цифровой датчик освещенности; Цифровой датчик температуры"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи беспроводного сигнала","WiFi; Bluetooth"]
["08.93.10.130-00000004","Натрий хлористый","Килограмм","2021-09-01","Марка","Химически чистый; Чистый; Чистый для анализа"]
["08.93.10.130-00000003","Натрий хлористый","Килограмм","2021-09-01","Марка","Чистый для анализа"]
["08.93.10.130-00000002","Натрий хлористый","Килограмм","2021-09-01","Марка","Чистый"]
["08.93.10.130-00000001","Натрий хлористый","Килограмм","2021-09-01","Марка","Химически чистый"]
["26.51.33.134-00000005","Нутромер","Штука","2021-01-11","Вид","Нутромер-пробка; Электронный; Индикаторный; Микрометрический"]
[{"$nulls":4},"Верхний предел диапазона измерений","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип","Трехконтактный; Двухконтактный"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","0; 0; 0,0100; "]
[{"$nulls":4},"Тип отсчета","Цифровой; Шкальный"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Нижний предел диапазона измерений","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
["26.51.33.134-00000004","Нутромер","Штука","2021-01-11","Вид","Микрометрический"]
[{"$nulls":4},"Верхний предел диапазона измерений","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип","Трехконтактный; Двухконтактный"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","0; 0; 0,0100; "]
[{"$nulls":4},"Тип отсчета","Цифровой; Шкальный"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Нижний предел диапазона измерений","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
["26.51.33.134-00000003","Нутромер","Штука","2021-01-11","Вид","Индикаторный"]
[{"$nulls":4},"Верхний предел диапазона измерений","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип","Трехконтактный; Двухконтактный"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","0; 0; 0,0100; "]
[{"$nulls":4},"Тип отсчета","Цифровой; Шкальный"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Нижний предел диапазона измерений","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
["26.51.33.134-00000002","Нутромер","Штука","2021-01-11","Вид","Электронный"]
[{"$nulls":4},"Верхний предел диапазона измерений","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип","Трехконтактный; Двухконтактный"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","0; 0; 0,0100; "]
[{"$nulls":4},"Тип отсчета","Цифровой; Шкальный"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Нижний предел диапазона измерений","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
["26.51.33.134-00000001","Нутромер","Штука","2021-01-11","Вид","Нутромер-пробка"]
[{"$nulls":4},"Верхний предел диапазона измерений","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип","Трехконтактный; Двухконтактный"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","0; 0; 0,0100; "]
[{"$nulls":4},"Тип отсчета","Цифровой; Шкальный"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Нижний предел диапазона измерений","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥2 и <5","Миллиметр"]
["26.60.11.120-00000030","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Система клеток; Аквариум; Стеллаж; Клетка"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Рыба; Примат; Минипиг; Кошка; Собака; Кролик; Птица; Морская свинка; Крыса; Мышь"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000029","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Клетка"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Мышь"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000028","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Стеллаж"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Мышь"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000027","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Система клеток"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Мышь"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000026","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Клетка"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Крыса"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000025","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Стеллаж"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000; ≤9; ≤7; ≤5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Крыса"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000024","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Система клеток"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥6000 и <7000; ≥7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Крыса"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000023","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Клетка"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Морская свинка"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000022","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Стеллаж"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Морская свинка"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000021","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Система клеток"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Морская свинка"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000020","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Клетка"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Птица"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000019","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Стеллаж"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Птица"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000018","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Система клеток"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Птица"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000017","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 10; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Клетка"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Кролик"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000016","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Стеллаж"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Кролик"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000015","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Система клеток"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000; ≤9; ≤7; ≤5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Кролик"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000014","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Клетка"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Собака"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000013","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Стеллаж"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Собака"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000012","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Система клеток"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Собака"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000011","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Клетка"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Кошка"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000010","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Стеллаж"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Кошка"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000009","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Система клеток"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Кошка"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000008","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Клетка"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Минипиг"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000007","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Стеллаж"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Минипиг"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000006","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Система клеток"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Минипиг"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000005","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Стеллаж"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Рыба"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000004","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Аквариум"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Рыба"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000003","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Клетка"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Примат"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000002","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Стеллаж"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Примат"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["26.60.11.120-00000001","Оборудование для размещения лабораторных животных","Штука","2021-05-22","Наличие поддона для отходов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип стеллажа","Стационарный; Настольный; Передвижной"]
[{"$nulls":4},"Количество ярусов","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аварийного сигнала","Аварийная ситуация; Низкий уровень воды"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Система клеток"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие чашек (кормушек/бутылок) для корма и воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность программного мониторинга системы индивидуальной вентиляции клеток (ИВК)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес животного","≤9; ≤7; ≤5; ≤3; ≤1; ≤0,8000; ≤0,6000; ≤0,4000; ≤0,2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Расположение клеток в стеллаже","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы светового периода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь","≥7000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы фильтрации воды","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Клетка для изучения метаболизма животных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество клеток (ячеек) в стеллаже","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Примат"]
[{"$nulls":4},"Наличие приспособлений для установки капельницы для введения жидких препаратов в кровь","Нет; Да"]
["28.25.11.120-00000004","Ожижитель гелия","Штука","2022-09-12","Тип охлаждения","С предварительным охлаждением жидким азотом; Без предварительного охлаждения жидким азотом"]
[{"$nulls":4},"Температурный уровень","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥12 и <16; ≥8 и <12; ≥4 и <8; <4","Кельвин"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/ч","≥3000; ≥2700 и <3000; ≥2200 и <2700; ≥1700 и <2200; ≥1200 и <1700; ≥700 и <1200; ≥200 и <700; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20"]
["28.25.11.120-00000003","Ожижитель гелия","Штука","2022-09-12","Тип охлаждения","С предварительным охлаждением жидким азотом; Без предварительного охлаждения жидким азотом"]
[{"$nulls":4},"Температурный уровень","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥12 и <16; ≥8 и <12; ≥4 и <8; <4","Кельвин"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/ч","≥3000; ≥2700 и <3000; ≥2200 и <2700; ≥1700 и <2200; ≥1200 и <1700; ≥700 и <1200; ≥200 и <700; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20"]
["24.42.12.000-00000004","Оксид алюминия сверхчистый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Килограмм","2022-05-19","Массовая доля основного вещества","≥99,5000 и <99,9000; ≥99 и <99,5000; ≥97 и <99; <97","Процент"]
[{"$nulls":4},"Размер частиц","≥1; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; ≥0,1500 и <0,2000; ≥0,1000 и <0,1500; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","АОА-1 ОКП 21 6321 0100; АОА-3 ООКП 21 6321 0300; АОА-2 ОКП 21 6321 0200"]
["24.42.12.000-00000003","Оксид алюминия сверхчистый","Килограмм","2022-05-19","Массовая доля основного вещества","≥99,5000 и <99,9000; ≥99 и <99,5000; ≥97 и <99; <97","Процент"]
[{"$nulls":4},"Размер частиц","≥1; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; ≥0,1500 и <0,2000; ≥0,1000 и <0,1500; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","АОА-1 ОКП 21 6321 0100; АОА-3 ООКП 21 6321 0300; АОА-2 ОКП 21 6321 0200"]
["24.42.12.000-00000002","Оксид алюминия сверхчистый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-19","Массовая доля основного вещества","≥99,5000 и <99,9000; ≥99 и <99,5000; ≥97 и <99; <97","Процент"]
[{"$nulls":4},"Размер частиц","≥1; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; ≥0,1500 и <0,2000; ≥0,1000 и <0,1500; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","АОА-1 ОКП 21 6321 0100; АОА-3 ООКП 21 6321 0300; АОА-2 ОКП 21 6321 0200"]
["24.42.12.000-00000001","Оксид алюминия сверхчистый","Килограмм","2021-01-11","Марка","АОА-1 ОКП 21 6321 0100"]
["26.51.51.110-00000668","Пирометр инфракрасный","Штука","2021-02-08","Минимальное значение диапазона измерения","≤-50; ≤-40; ≤-20; ≤-10; ≤0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Время отклика","≤1; ≤0,5000; ≤2,5000","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерения","≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥300; ≥200; ≥100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматического выключения, если прибор не используется","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Единицы измерения температуры","°F; °С"]
[{"$nulls":4},"Точность показаний, °C","≤±2,5; ≤±2; ≤±1.5; ≤±1"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие световой и звуковой индикации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расстояние от места измерения",">1; ≤1; ≤0,5000","Метр"]
["26.51.51.110-00000667","Пирометр инфракрасный","Штука","2021-02-08","Минимальное значение диапазона измерения","≤-50; ≤-40; ≤-20; ≤-10; ≤0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Время отклика","≤1; ≤0,5000; ≤2,5000","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерения","≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥300; ≥200; ≥100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматического выключения, если прибор не используется","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Единицы измерения температуры","°F; °С"]
[{"$nulls":4},"Точность показаний, °C","≤±2,5; ≤±2; ≤±1.5; ≤±1"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие световой и звуковой индикации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расстояние от места измерения",">1; ≤1; ≤0,5000","Метр"]
["26.51.66.129-00000003","Плотномер электронный лабораторный","Штука","2021-02-08","Наличие возможности подключения персонального компьютера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие термостата","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерения плотности, г/см3","≤±0.001; ≤±0.0001; ≤±0,00005"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений плотности, г/см3","≥3; ≥2"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативный; Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура измерения","≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальный объем образца",">10; ≤10; ≤5; ≤2","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Время одного измерения",">60; ≤60; ≤20","Секунда"]
["26.51.66.129-00000002","Плотномер электронный лабораторный","Штука","2021-02-08","Наличие возможности подключения персонального компьютера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие термостата","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерения плотности, г/см3","≤±0.001; ≤±0.0001; ≤±0,00005"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений плотности, г/см3","≥3; ≥2"]
[{"$nulls":4},"Вид","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура измерения","≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальный объем образца",">10; ≤10; ≤5; ≤2","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Время одного измерения",">60; ≤60; ≤20","Секунда"]
["26.51.66.129-00000001","Плотномер электронный лабораторный","Штука","2021-02-08","Наличие возможности подключения персонального компьютера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие термостата","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерения плотности, г/см3","≤±0.001; ≤±0.0001; ≤±0,00005"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений плотности, г/см3","≥3; ≥2"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура измерения","≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальный объем образца",">10; ≤10; ≤5; ≤2","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Время одного измерения",">60; ≤60; ≤20","Секунда"]
["22.29.29.190-00000050","Подставка для пипеток","Штука","2020-11-02","Диаметр помещаемых пипеток","≤30; ≤20; ≤15; ≤10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество гнезд","≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
["22.29.29.190-00000049","Подставка для пипеток","Штука","2020-11-02","Диаметр помещаемых пипеток","≤30; ≤20; ≤15; ≤10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество гнезд","≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
["22.29.29.190-00000054","Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская)","Штука","2020-11-02","Тип по форме","Коническая; Цилиндрическая; Плоскодонная"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥250; ≥150 и <250; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Криопробирка; Культуральная; Микроцентрифужная; Центрифужная"]
[{"$nulls":4},"Наличие поля для записи","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки/пробки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
["22.29.29.190-00000053","Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская)","Штука","2020-11-02","Тип по форме","Плоскодонная"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥250; ≥150 и <250; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Криопробирка; Культуральная; Микроцентрифужная; Центрифужная"]
[{"$nulls":4},"Наличие поля для записи","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки/пробки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
["22.29.29.190-00000052","Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская)","Штука","2020-11-02","Тип по форме","Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥250; ≥150 и <250; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Криопробирка; Культуральная; Микроцентрифужная; Центрифужная"]
[{"$nulls":4},"Наличие поля для записи","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки/пробки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
["22.29.29.190-00000051","Пробирка лабораторная пластиковая (немедицинская)","Штука","2020-11-02","Тип по форме","Коническая"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥250; ≥150 и <250; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Криопробирка; Культуральная; Микроцентрифужная; Центрифужная"]
[{"$nulls":4},"Наличие поля для записи","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки/пробки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000567","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; 5; 100; 25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000608","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000607","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000606","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000605","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000604","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000603","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000602","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000601","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000565","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","20; 15; 50; 5; 1; 10; 25; 2; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 14/23; 10/19"]
["23.19.23.110-00000588","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000587","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000586","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000585","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000584","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000583","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","15; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000582","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","20; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000581","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000580","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000579","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000578","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000577","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000576","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000575","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000574","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","15; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000573","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","20; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000572","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000571","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000568","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26; 14/23; 10/19"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; 17; 13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; 150; 100; 80; 65; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000624","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","65; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000623","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000622","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000621","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000620","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000619","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000618","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000617","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000616","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","65; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000615","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000614","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2020-12-07","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000613","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000612","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000611","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000610","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000609","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000570","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","19; 7; 16; 14; 21; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","180; 90; 60; 150; 100; 200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000656","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","7; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000655","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","90; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000654","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000653","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000652","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","180; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000651","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000650","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","180; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000649","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000648","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","90; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000647","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","7; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000646","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000645","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000644","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","180; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000643","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000642","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","180; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000641","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000569","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","14; 12; 16; 7; 30; 25; 21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; 250; 60; 120; 270; 40; 150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000640","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","7; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","40; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000639","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","12; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000638","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","120; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000637","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000636","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000635","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000634","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","30; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","250; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000633","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","30; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","270; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000632","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","7; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","40; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000631","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","12; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000630","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","120; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000629","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000628","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000627","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000626","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","30; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","250; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000625","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","30; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","270; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000566","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; 250; 100; 25; 10; 5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000600","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000599","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000598","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000597","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000596","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000595","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000594","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000593","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000592","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000591","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000590","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000589","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["22.29.29.190-00000070","Промывалка лабораторная","Штука","2021-01-11","Объем",">1000; <501000; 500; 250; 200; 100; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000069","Промывалка лабораторная","Штука","2021-01-11","Объем","<50","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000068","Промывалка лабораторная","Штука","2021-01-11","Объем","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000067","Промывалка лабораторная","Штука","2021-01-11","Объем","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000066","Промывалка лабораторная","Штука","2021-01-11","Объем","200; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000065","Промывалка лабораторная","Штука","2021-01-11","Объем","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000064","Промывалка лабораторная","Штука","2021-01-11","Объем","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000063","Промывалка лабораторная","Штука","2021-01-11","Объем","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000062","Промывалка лабораторная","Штука","2021-01-11","Объем",">1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["26.60.11.113-00000127","Рентгеновский дифрактометр","Штука","2021-02-08","Максимальная длина образца","≥300; ≥100; ≥50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона угла сканирования (2θ), град",">5; ≤5; ≤-5; ≤-10; ≤-15"]
[{"$nulls":4},"Воспроизводимость угла, град","≤±0.005; ≤±0.0025; ≤±0.001"]
[{"$nulls":4},"Скорость счета системы регистрации (базовой), имп/с","≥500000; ≥100000"]
[{"$nulls":4},"Материал аннода рентгеновской трубки (базовой)","Cr; W; Mn; Ti; V; Fe; Co; Cu"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы сканирования","Непрерывный; Пошаговый"]
[{"$nulls":4},"Максимальное напряжение источника питания","60; ","Киловольт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость сканирования гониометра, град/мин","≥50; ≥25"]
[{"$nulls":4},"Рентгенооптическая схема гониометра","Параллельно-лучевая; Дебая-Шеррера; Брэгга-Брентано"]
[{"$nulls":4},"Тип гониометра","Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Методы сканирования","2θ; θ-2θ; sin2Ψ; Ψ; 2θ-Ω; Ω; θ; θ-θ"]
[{"$nulls":4},"Максимальный радиус гониометра","≥240; ≥180; ≥70","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип системы охлаждения рентгеновской трубки (базовой)","Водяной; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Транспортная скорость гониометра, град/мин","≥720; ≥600; <600"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора системы регистрации (базовой)","Сцинтилляционный NaI"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона угла сканирования (2θ), град","≥160; ≥130; ≥90; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматической смены образцов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер фокуса рентгеновской трубки (базовой), мм","≥10 х ≥1; ≥10 х ≥0,4"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность источника питания","≥3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Минимальный шаг сканирования гониометра","≤0,0020; ≤0,0005; ≤0,0001"]
[{"$nulls":4},"Минимальная скорость сканирования гониометра, град/мин","≥0,1000; ≥0,0500"]
["26.60.11.113-00000126","Рентгеновский дифрактометр","Штука","2021-02-08","Максимальная длина образца","≥300; ≥100; ≥50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона угла сканирования (2θ), град",">5; ≤5; ≤-5; ≤-10; ≤-15"]
[{"$nulls":4},"Воспроизводимость угла, град","≤±0.005; ≤±0.0025; ≤±0.001"]
[{"$nulls":4},"Скорость счета системы регистрации (базовой), имп/с","≥500000; ≥100000"]
[{"$nulls":4},"Материал аннода рентгеновской трубки (базовой)","Cr; W; Mn; Ti; V; Fe; Co; Cu"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы сканирования","Непрерывный; Пошаговый"]
[{"$nulls":4},"Максимальное напряжение источника питания","60; ","Киловольт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость сканирования гониометра, град/мин","≥50; ≥25"]
[{"$nulls":4},"Рентгенооптическая схема гониометра","Параллельно-лучевая; Дебая-Шеррера; Брэгга-Брентано"]
[{"$nulls":4},"Тип гониометра","Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Методы сканирования","2θ; θ-2θ; sin2Ψ; Ψ; 2θ-Ω; Ω; θ; θ-θ"]
[{"$nulls":4},"Максимальный радиус гониометра","≥240; ≥180; ≥70","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип системы охлаждения рентгеновской трубки (базовой)","Водяной; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Транспортная скорость гониометра, град/мин","≥720; ≥600; <600"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора системы регистрации (базовой)","Сцинтилляционный NaI"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона угла сканирования (2θ), град","<50; ≥160; ≥130; ≥90; ≥50"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматической смены образцов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер фокуса рентгеновской трубки (базовой), мм","≥10 х ≥1; ≥10 х ≥0,4"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность источника питания","≥3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Минимальный шаг сканирования гониометра","≤0,0020; ≤0,0005; ≤0,0001"]
[{"$nulls":4},"Минимальная скорость сканирования гониометра, град/мин","≥0,1000; ≥0,0500"]
["26.60.11.113-00000125","Рентгеновский дифрактометр","Штука","2021-02-08","Максимальная длина образца","≥300; ≥100; ≥50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона угла сканирования (2θ), град",">5; ≤5; ≤-5; ≤-10; ≤-15"]
[{"$nulls":4},"Воспроизводимость угла, град","≤±0.005; ≤±0.0025; ≤±0.001"]
[{"$nulls":4},"Скорость счета системы регистрации (базовой), имп/с","≥500000; ≥100000"]
[{"$nulls":4},"Материал аннода рентгеновской трубки (базовой)","Cr; W; Mn; Ti; V; Fe; Co; Cu"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы сканирования","Непрерывный; Пошаговый"]
[{"$nulls":4},"Максимальное напряжение источника питания","60; ","Киловольт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость сканирования гониометра, град/мин","≥50; ≥25"]
[{"$nulls":4},"Рентгенооптическая схема гониометра","Параллельно-лучевая; Дебая-Шеррера; Брэгга-Брентано"]
[{"$nulls":4},"Тип гониометра","Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Методы сканирования","2θ; θ-2θ; sin2Ψ; Ψ; 2θ-Ω; Ω; θ; θ-θ"]
[{"$nulls":4},"Максимальный радиус гониометра","≥240; ≥180; ≥70","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип системы охлаждения рентгеновской трубки (базовой)","Водяной; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Транспортная скорость гониометра, град/мин","≥720; ≥600; <600"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора системы регистрации (базовой)","Сцинтилляционный NaI"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона угла сканирования (2θ), град","≥160; ≥130; ≥90; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматической смены образцов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер фокуса рентгеновской трубки (базовой), мм","≥10 х ≥1; ≥10 х ≥0,4"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность источника питания","≥3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Минимальный шаг сканирования гониометра","≤0,0020; ≤0,0005; ≤0,0001"]
[{"$nulls":4},"Минимальная скорость сканирования гониометра, град/мин","≥0,1000; ≥0,0500"]
["26.60.11.113-00000064","Рентгенофлуоресцентный спектрометр","Штука","2020-12-27","Виды пробы","Порошковая; Твердая; Жидкая"]
[{"$nulls":4},"Тип","Энергодисперсионный; Волнодисперсионный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное время измерения (анализа)","≤30; ≤10; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора","Пропорциональный; Сцинтилляционный; Полупроводниковый"]
[{"$nulls":4},"Автоматическая смена коллиматора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона содержаний определяемых элементов","100; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Минимальный размер пятна","≤5; ≤3; ≤1,5000; ≤0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Анализируемые элементы","Pu; Np; U; Pa; Th; Ac; Ra; Fr; Rn; At; Po; Bi; Pb; Tl; Hg; Au; Pt; Ir; Os; Re; W; Ta; Hf; Lu; Yb; Tm; Er; Ho; Dy; Tb; Gd; Eu; Sm; Pm; Nd; Pr; Ce; La; Ba; Cs; Xe; I; Te; Sb; Sn; In; Cd; Ag; Pd; Rh; Ru; Tc; Mo; Nb; Zr; Y; Sr; Rb; Kr; Br; Se; As; Ge; Ga; Zn; Cu; Ni; Co; Fe; Mn; Cr; V; Ti; Sc; Ca; K; Ar; Cl; S; P; Si; Al; Mg; Na; Ne; F; O; N; C; B; Be; Li; He"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Стационарный; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Порог обнаружения химических элементов","≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Процент"]
[{"$nulls":4},"Мощность дозы излучения, мкЗв/час","≤1"]
[{"$nulls":4},"Время непрерывной работы","≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Час"]
["26.60.11.113-00000063","Рентгенофлуоресцентный спектрометр","Штука","2020-12-27","Виды пробы","Порошковая; Твердая; Жидкая"]
[{"$nulls":4},"Тип","Волнодисперсионный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное время измерения (анализа)","≤30; ≤10; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора","Пропорциональный; Сцинтилляционный; Полупроводниковый"]
[{"$nulls":4},"Автоматическая смена коллиматора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона содержаний определяемых элементов","100; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Минимальный размер пятна","≤5; ≤3; ≤1,5000; ≤0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Анализируемые элементы","La; Pu; Np; U; Pa; Th; Ac; Ra; Fr; Rn; At; Po; Bi; Pb; Tl; Hg; Au; Pt; Ir; Os; Re; W; Ta; Hf; Lu; Yb; Tm; Er; Ho; Dy; Tb; Gd; Eu; Sm; Pm; Nd; Pr; Ce; Ba; Cs; Xe; I; Te; Sb; Sn; In; Cr; Cd; Ag; Pd; Rh; Ru; Tc; Mo; Nb; Zr; Y; Sr; Rb; Kr; Br; Se; As; Ge; Ga; Zn; Cu; Ni; Co; Fe; Mn; V; Ti; Sc; Ca; K; Ar; Cl; S; P; Si; Al; Mg; Na; Ne; F; O; N; C; B; Be; Li; He"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Переносной"]
[{"$nulls":4},"Порог обнаружения химических элементов","≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Процент"]
[{"$nulls":4},"Мощность дозы излучения, мкЗв/час","≤1"]
[{"$nulls":4},"Время непрерывной работы","≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Час"]
["26.60.11.113-00000062","Рентгенофлуоресцентный спектрометр","Штука","2020-12-27","Виды пробы","Порошковая; Твердая; Жидкая"]
[{"$nulls":4},"Тип","Энергодисперсионный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное время измерения (анализа)","≤30; ≤10; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора","Сцинтилляционный; Полупроводниковый; Пропорциональный"]
[{"$nulls":4},"Автоматическая смена коллиматора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона содержаний определяемых элементов","100; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Минимальный размер пятна","≤5; ≤3; ≤1,5000; ≤0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Анализируемые элементы","La; Pu; Np; U; Pa; Th; Ac; Ra; Fr; Rn; At; Po; Bi; Pb; Tl; Hg; Au; Pt; Ir; Os; Re; W; Ta; Hf; Lu; Yb; Tm; Er; Ho; Dy; Tb; Gd; Eu; Sm; Pm; Nd; Pr; Ce; Ba; Cs; Xe; I; Te; Sb; Sn; In; Cr; Cd; Ag; Pd; Rh; Ru; Tc; Mo; Nb; Zr; Y; Sr; Rb; Kr; Br; Se; As; Ge; Ga; Zn; Cu; Ni; Co; Fe; Mn; V; Ti; Sc; Ca; K; Ar; Cl; S; P; Si; Al; Mg; Na; Ne; F; O; N; C; B; Be; Li; He"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Переносной"]
[{"$nulls":4},"Порог обнаружения химических элементов","≤0,0001; ≤0,0100; ≤0,0010","Процент"]
[{"$nulls":4},"Мощность дозы излучения, мкЗв/час","≤1"]
[{"$nulls":4},"Время непрерывной работы","≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Час"]
["26.60.11.113-00000061","Рентгенофлуоресцентный спектрометр","Штука","2020-12-27","Виды пробы","Порошковая; Твердая; Жидкая"]
[{"$nulls":4},"Тип","Волнодисперсионный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное время измерения (анализа)","≤30; ≤10; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора","Сцинтилляционный; Полупроводниковый; Пропорциональный"]
[{"$nulls":4},"Автоматическая смена коллиматора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона содержаний определяемых элементов","100; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Минимальный размер пятна","≤5; ≤3; ≤1,5000; ≤0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Анализируемые элементы","La; Pu; Np; U; Pa; Th; Ac; Ra; Fr; Rn; At; Po; Bi; Pb; Tl; Hg; Au; Pt; Ir; Os; Re; W; Ta; Hf; Lu; Yb; Tm; Er; Ho; Dy; Tb; Gd; Eu; Sm; Pm; Nd; Pr; Ce; Ba; Cs; Xe; I; Te; Sb; Sn; In; Cr; Cd; Ag; Pd; Rh; Ru; Tc; Mo; Nb; Zr; Y; Sr; Rb; Kr; Br; Se; As; Ge; Ga; Zn; Cu; Ni; Co; Fe; Mn; V; Ti; Sc; Ca; K; Ar; Cl; S; P; Si; Al; Mg; Na; Ne; F; O; N; C; B; Be; Li; He"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Порог обнаружения химических элементов","≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Процент"]
[{"$nulls":4},"Мощность дозы излучения, мкЗв/час","≤1"]
[{"$nulls":4},"Время непрерывной работы","≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Час"]
["26.60.11.113-00000060","Рентгенофлуоресцентный спектрометр","Штука","2020-12-27","Виды пробы","Порошковая; Твердая; Жидкая"]
[{"$nulls":4},"Тип","Энергодисперсионный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное время измерения (анализа)","≤30; ≤10; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора","Сцинтилляционный; Полупроводниковый; Пропорциональный"]
[{"$nulls":4},"Автоматическая смена коллиматора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона содержаний определяемых элементов","100; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Минимальный размер пятна","≤5; ≤3; ≤1,5000; ≤0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Анализируемые элементы","La; Pu; Np; U; Pa; Th; Ac; Ra; Fr; Rn; At; Po; Bi; Pb; Tl; Hg; Au; Pt; Ir; Os; Re; W; Ta; Hf; Lu; Yb; Tm; Er; Ho; Dy; Tb; Gd; Eu; Sm; Pm; Nd; Pr; Ce; Ba; Cs; Xe; I; Te; Sb; Sn; In; Cr; Cd; Ag; Pd; Rh; Ru; Tc; Mo; Nb; Zr; Y; Sr; Rb; Kr; Br; Se; As; Ge; Ga; Zn; Cu; Ni; Co; Fe; Mn; V; Ti; Sc; Ca; K; Ar; Cl; S; P; Si; Al; Mg; Na; Ne; F; O; N; C; B; Be; Li; He"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Порог обнаружения химических элементов","≤0,0100; ≤0,0010; ≤0,0001","Процент"]
[{"$nulls":4},"Мощность дозы излучения, мкЗв/час","≤1"]
[{"$nulls":4},"Время непрерывной работы","≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Час"]
["26.51.12.190-00000005","Рефрактометр для измерения концентрации сахара","Комплект","2021-01-11","Тип","Оптический; Цифровой"]
[{"$nulls":4},"Точность измерения показателя преломления, nD","≤±0,00004; ≤±0,00002; ≤±0,0001"]
[{"$nulls":4},"Точность измерения концентрации сахара (Брикс), Процент","≤±0,5; ≤±0,2; ≤±0,1; ≤±0,01"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы концентрации сахара (Брикс)",">0,20000,2000; 0,1000; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Наличие автоматической компенсации температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Стационарный; Портативный (ручной)"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы показателя преломления, nD","0; 0; 0; "]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи результатов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пределельное значение диапазона измерений концентрации сахара (Брикс)","≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10100; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Пределельное значение диапазона измерений показателя преломления, nD","≥1,7000; ≥1,5000; ≥1,3000; ≥1,2000"]
["26.51.12.190-00000004","Рефрактометр для измерения концентрации сахара","Комплект","2021-01-11","Тип","Оптический; Цифровой"]
[{"$nulls":4},"Точность измерения показателя преломления, nD","≤±0,00004; ≤±0,00002; ≤±0,0001"]
[{"$nulls":4},"Точность измерения концентрации сахара (Брикс), Процент","≤±0,5; ≤±0,2; ≤±0,1; ≤±0,01"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы концентрации сахара (Брикс)",">0,20000,2000; 0,1000; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Наличие автоматической компенсации температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы показателя преломления, nD","0; 0; 0; "]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи результатов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пределельное значение диапазона измерений концентрации сахара (Брикс)","≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10100; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Пределельное значение диапазона измерений показателя преломления, nD","≥1,7000; ≥1,5000; ≥1,3000; ≥1,2000"]
["26.51.12.190-00000003","Рефрактометр для измерения концентрации сахара","Комплект","2021-01-11","Тип","Оптический; Цифровой"]
[{"$nulls":4},"Точность измерения показателя преломления, nD","≤±0,00004; ≤±0,00002; ≤±0,0001"]
[{"$nulls":4},"Точность измерения концентрации сахара (Брикс), Процент","≤±0,5; ≤±0,2; ≤±0,1; ≤±0,01"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы концентрации сахара (Брикс)",">0,20000,2000; 0,1000; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Наличие автоматической компенсации температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативный (ручной)"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы показателя преломления, nD","0; 0; 0; "]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи результатов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пределельное значение диапазона измерений концентрации сахара (Брикс)","≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10100; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Пределельное значение диапазона измерений показателя преломления, nD","≥1,7000; ≥1,5000; ≥1,3000; ≥1,2000"]
["23.19.23.110-00000879","Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория","Набор","2021-04-01"]
["27.90.40.110-00000002","Сверхпроводящий магнит","Штука","2022-09-12","Материал обмотки катушки","Ниобий-титан; Ниобий-олово; Диборид-магния; Ванадий-галлий"]
[{"$nulls":4},"Индукция магнитного поля, Тл","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип охлаждения","Жидкостное; Механическое"]
["27.90.40.110-00000001","Сверхпроводящий магнит","Штука","2022-09-12","Материал обмотки катушки","Ниобий-титан; Ниобий-олово; Диборид-магния; Ванадий-галлий"]
[{"$nulls":4},"Индукция магнитного поля, Тл","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип охлаждения","Механическое; Жидкостное"]
["26.80.13.000-00000004","Система гель-документирования","Штука","2021-02-08","Максимальная длина исследуемого объекта","≥31; ≥28; ≥25; ≥22; ≥19; <19","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип регулировки увеличения изображения (зум)","Автоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Максимальное разрешение камеры, мп","≥10; ≥5; ≥2; <2"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина исследуемого объекта","≥30; ≥26; ≥22; ≥18; <16; ≥16","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Формат записи изображений","BMD; Gif; Tiff; PNG; JPEG"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность сохранения изображений","На внутренний носитель; На внешний носитель"]
[{"$nulls":4},"Наличие УФ-фильтра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Динамический диапазон","≥12; ≥8; ≥6; ≥4; <4","Бит"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного колпака (темная комната) в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного обеспечения для устройства в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие инструкции на русском языке в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции увеличенния изображения (зум)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип регулировки фокуса","Автоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность двухцепочечного фрагмента ДНК, нг","≥0,1000"]
["26.80.13.000-00000003","Система гель-документирования","Штука","2021-02-08","Максимальная длина исследуемого объекта","≥31; ≥28; ≥25; ≥22; ≥19; <19","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип регулировки увеличения изображения (зум)","Автоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Максимальное разрешение камеры, мп","≥10; ≥5; ≥2; <2"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина исследуемого объекта","≥30; ≥26; ≥22; ≥18; <16; ≥16","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Формат записи изображений","BMD; Gif; Tiff; PNG; JPEG"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность сохранения изображений","На внутренний носитель; На внешний носитель"]
[{"$nulls":4},"Наличие УФ-фильтра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Динамический диапазон","≥12; ≥8; ≥6; ≥4; <4","Бит"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного колпака (темная комната) в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного обеспечения для устройства в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие инструкции на русском языке в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции увеличенния изображения (зум)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип регулировки фокуса","Автоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность двухцепочечного фрагмента ДНК, нг","≥0,1000"]
["26.60.13.120-00000003","Система микроволновой пробоподготовки","Штука","2021-02-08","Максимальное количество одновременно обрабатываемых проб/образцов","≥10; ≥5; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем контейнера (ячейки)","≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Максимальное давление в контейнере, атм","≥150; ≥120; ≥100; ≥80; <80"]
[{"$nulls":4},"Масса навески пробы","≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление в контейнере, атм","≥80; ≥60; ≥30; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Минимальное время разложения пробы","≤45; ≤30; ≤15; ≤10","Минута"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура","≥260; ≥240; ≥200; <200","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Объем рабочей камеры","≥40; ≥30; ≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура в контейнере","≥300; ≥250; ≥200; <200","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Количество контейнеров","≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
["26.60.13.120-00000002","Система микроволновой пробоподготовки","Штука","2021-02-08","Максимальное количество одновременно обрабатываемых проб/образцов","≥10; ≥1; ≥5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем контейнера (ячейки)","≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Максимальное давление в контейнере, атм","≥150; ≥120; ≥100; ≥80; <80"]
[{"$nulls":4},"Масса навески пробы","≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление в контейнере, атм","≥80; ≥60; ≥30; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Минимальное время разложения пробы","≤45; ≤30; ≤15; ≤10","Минута"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура","≥260; ≥240; ≥200; <200","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Объем рабочей камеры","≥40; ≥30; ≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура в контейнере","≥300; ≥250; ≥200; <200","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Количество контейнеров","≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
["26.51.61.110-00000014","Система поверхностного плазмонного резонанса","Штука","2021-01-11","Наличие функции контроля температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество молекулярных взаимодейтсвий за один запуск","≥100; ≥70; ≥50; ≥30; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полуавтоматическая; Автоматическая"]
["26.51.61.110-00000013","Система поверхностного плазмонного резонанса","Штука","2021-01-11","Наличие функции контроля температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество молекулярных взаимодейтсвий за один запуск","<5; ≥100; ≥70; ≥50; ≥30; ≥10; ≥5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Автоматическая"]
["26.51.61.110-00000012","Система поверхностного плазмонного резонанса","Штука","2021-01-11","Наличие функции контроля температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество молекулярных взаимодейтсвий за один запуск","≥100; ≥70; ≥50; ≥30; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полуавтоматическая"]
["26.51.61.110-00000016","Сканирующий конфокальный профилометр","Штука","2021-02-08","Максимальное значение перемещения по оси XY","≥100; ≥60; ≥30; <30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение перемещения по оси Z","≥100; ≥60; ≥40; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Разрешение по оси XY, мкм","≤4; ≤1,5000; ≤1"]
[{"$nulls":4},"Точность измерений, мкм","≤±0,1; ≤±0,0,01"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автофокусировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение по оси Z, мкм","≥1000; ≥500; ≥250; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции масштабирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область сканирования, мм","≥300×≥100; ≥300×≥200; ≥200×≥200; ≥100×≥100; ≥300×≥300; ≥200×≥300; ≥200×≥100; ≥200×&lt;300; ≥200×&lt;100; ≥300×&lt;300; ≥200×&lt;200; ≥100×&lt;100"]
[{"$nulls":4},"Тип предметного столика","Ручной; Моторизованный"]
[{"$nulls":4},"Камера, Мп","≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции сшивки изображений","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного обеспечения для сбора и анализа данных в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение по оси Z, мкм","≤0,3000; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010"]
[{"$nulls":4},"Наличие компьютера в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость сканирования","≥30; ≥20; ≥10; <10","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Измерение по оси XY, мкм","≥1000; ≥500; ≥250; ≥100; <100"]
["26.51.61.110-00000015","Сканирующий конфокальный профилометр","Штука","2021-02-08","Максимальное значение перемещения по оси XY","≥100; ≥60; ≥30; <30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение перемещения по оси Z","≥100; ≥60; ≥40; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Разрешение по оси XY, мкм","≤4; ≤1,5000; ≤1"]
[{"$nulls":4},"Точность измерений, мкм","≤±0,1; ≤±0,0,01"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автофокусировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение по оси Z, мкм","≥1000; ≥500; ≥250; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции масштабирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область сканирования, мм","≥300×≥100; ≥300×≥200; ≥200×≥200; ≥100×≥100; ≥300×≥300; ≥200×≥300; ≥200×≥100; ≥200×&lt;300; ≥200×&lt;100; ≥300×&lt;300; ≥200×&lt;200; ≥100×&lt;100"]
[{"$nulls":4},"Тип предметного столика","Ручной; Моторизованный"]
[{"$nulls":4},"Камера, Мп","≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции сшивки изображений","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного обеспечения для сбора и анализа данных в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение по оси Z, мкм","≤0,3000; ≤0,1000; ≤0,0100; ≤0,0010"]
[{"$nulls":4},"Наличие компьютера в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость сканирования","≥30; ≥20; ≥10; <10","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Измерение по оси XY, мкм","≥1000; ≥500; ≥250; ≥100; <100"]
["26.51.53.120-00000016","Солемер","Штука","2021-02-08","Наличие калибровочного раствора в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативный; Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Лабораторный; Бытовой; Промышленный"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции измерения температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие в комплекте фитингов для подключения к системе","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерения солесодержания, г/л","≥12000; ≥8000; ≥4000; ≥2000; ≥1000; ≥500"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерения солесодержания, %","≤±5; ≤±2"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура измеряемой жидкости","≥70; ≥50; ≥30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматической компенсации температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции оповещения при достижении предельного уровня солесодержания","Нет; Да"]
["26.51.53.120-00000015","Солемер","Штука","2021-02-08","Наличие калибровочного раствора в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Лабораторный; Бытовой; Промышленный"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции измерения температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие в комплекте фитингов для подключения к системе","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерения солесодержания, г/л","≥12000; ≥8000; ≥4000; ≥2000; ≥1000; ≥500"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерения солесодержания, %","≤±5; ≤±2"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура измеряемой жидкости","≥70; ≥50; ≥30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматической компенсации температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции оповещения при достижении предельного уровня солесодержания","Нет; Да"]
["26.51.53.120-00000014","Солемер","Штука","2021-02-08","Наличие калибровочного раствора в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативный"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Лабораторный; Бытовой; Промышленный"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции измерения температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие в комплекте фитингов для подключения к системе","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерения солесодержания, г/л","≥12000; ≥8000; ≥4000; ≥2000; ≥1000; ≥500"]
[{"$nulls":4},"Погрешность измерения солесодержания, %","≤±5; ≤±2"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура измеряемой жидкости","≥70; ≥50; ≥30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматической компенсации температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции оповещения при достижении предельного уровня солесодержания","Нет; Да"]
["25.29.12.000-00000002","Сосуд Дьюара","Штука","2022-04-11","Время хранения","≥200; ≥190; ≥180; ≥170; ≥160; ≥150; ≥140; ≥130; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10","Сутки"]
[{"$nulls":4},"Температура хранения",">-150; >-100 и ≤-150; ≤-100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал сосуда","Нержавеющая сталь; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Лабораторные работы; Научная деятельность; Транспортировка; Хранение биоматериалов, жидкого азота"]
[{"$nulls":4},"Вид сжиженного газа","Аргон; Кислород; Азот"]
[{"$nulls":4},"Время полного испарения азота, не менее",">120; >80 и ≤120; >40 и ≤80; ≤40","Сутки"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">40,1000; >26,5000 и ≤40,1000; >17,5000 и ≤26,5000; >4 и ≤17,5000; ≤4"]
[{"$nulls":4},"Фаза хранения","Сухая; Паровая; Жидкостная"]
[{"$nulls":4},"Наличие канистр","Нет; Да"]
["25.29.12.000-00000001","Сосуд Дьюара","Штука","2022-04-11","Время хранения","≥200; ≥190; ≥180; ≥170; ≥160; ≥150; ≥140; ≥130; ≥120; ≥110; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10"]
[{"$nulls":4},"Температура хранения",">-150; >-100 и ≤-150; ≤-100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал сосуда","Нержавеющая сталь; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Лабораторные работы; Научная деятельность; Транспортировка; Хранение биоматериалов, жидкого азота"]
[{"$nulls":4},"Вид сжиженного газа","Аргон; Кислород; Азот"]
[{"$nulls":4},"Время полного испарения азота, не менее",">120; >80 и ≤120; >40 и ≤80; ≤40","Сутки"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">40,1000; >26,5000 и ≤40,1000; >17,5000 и ≤26,5000; >4 и ≤17,5000; ≤4"]
[{"$nulls":4},"Фаза хранения","Сухая; Паровая; Жидкостная"]
[{"$nulls":4},"Наличие канистр","Нет; Да"]
["23.19.23.110-00000830","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4; 9; 1,5000; 6; 35; 20; 0,1000; "]
["23.19.23.110-00000845","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","0,1000; "]
["23.19.23.110-00000844","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1,5000; "]
["23.19.23.110-00000843","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4; "]
["23.19.23.110-00000842","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6; "]
["23.19.23.110-00000841","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","9; "]
["23.19.23.110-00000840","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","20; "]
["23.19.23.110-00000839","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","35; "]
["23.19.23.110-00000829","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","0,1000; 2; 1; 3; 20; 10; 5; 0,5000; "]
["23.19.23.110-00000838","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","0,1000; "]
["23.19.23.110-00000837","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","0,5000; "]
["23.19.23.110-00000836","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1; "]
["23.19.23.110-00000835","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2; "]
["23.19.23.110-00000834","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3; "]
["23.19.23.110-00000833","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; "]
["23.19.23.110-00000832","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; "]
["23.19.23.110-00000831","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","20; "]
["26.60.12.122-00000070","Спектральный эллипсометр","Штука","2021-02-08","Точность по показателю преломления, град","≤0,0050; ≤0,0010"]
[{"$nulls":4},"Минимальная толщина, нм",">0,5000; ≤0,5000; ≤0,1000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина, мкм","≥15; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона длин волн, нм","≥2000; ≥1000; ≥500; <500"]
[{"$nulls":4},"Воспроизводимость, град","≤ ± 0,02; ≤ ± 0,01"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол падения светового луча, град","≥90; ≥70; <70"]
[{"$nulls":4},"Точность по толщине, нм","≤0,1000; ≤0,0100"]
[{"$nulls":4},"Диаметр светового луча","≤3; ≤1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Время измерения на одной длине волны",">10; ≤10; ≤5; ≤3; ≤1,5000","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Интервал падения светового луча (шаг), град","≤5; ≤2,5000"]
[{"$nulls":4},"Диаметр светового луча с микроприставкой, мкм","100; 200; "]
[{"$nulls":4},"Минимальный угол падения светового луча, рад","≤60; ≤45"]
[{"$nulls":4},"Спектральное разрешение, нм","<33; "]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона длин волн, нм","≤600; ≤300; ≤200; ≤100"]
["26.60.12.122-00000069","Спектральный эллипсометр","Штука","2021-02-08","Точность по показателю преломления, град","≤0,0050; ≤0,0010"]
[{"$nulls":4},"Минимальная толщина, нм",">0,5000; ≤0,5000; ≤0,1000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина, мкм","≥15; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона длин волн, нм","≥2000; ≥1000; ≥500; <500"]
[{"$nulls":4},"Воспроизводимость, град","≤ ± 0,02; ≤ ± 0,01"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол падения светового луча, град","≥90; ≥70; <70"]
[{"$nulls":4},"Точность по толщине, нм","≤0,1000; ≤0,0100"]
[{"$nulls":4},"Диаметр светового луча","≤3; ≤1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Время измерения на одной длине волны",">10; ≤10; ≤5; ≤3; ≤1,5000","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Интервал падения светового луча (шаг), град","≤5; ≤2,5000"]
[{"$nulls":4},"Диаметр светового луча с микроприставкой, мкм","100; 200; "]
[{"$nulls":4},"Минимальный угол падения светового луча, рад","≤60; ≤45"]
[{"$nulls":4},"Спектральное разрешение, нм","<33; "]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона длин волн, нм","≤600; ≤300; ≤200; ≤100"]
["21.20.23.111-00000003","Спиртовка лабораторная","Штука","2020-11-02","Объем","≥200; ≥150 и <200; >100 и <150; ≥50 и <100; ≥30 и <50100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие металлической подставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по ГОСТ 25336-82","СЛ-2; СЛ-1"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Металл; Стекло"]
["21.20.23.111-00000002","Спиртовка лабораторная","Штука","2020-11-02","Объем","≥200; ≥150 и <200; >100 и <150; ≥50 и <100; ≥30 и <50100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие металлической подставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по ГОСТ 25336-82","СЛ-2; СЛ-1"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Стекло"]
["21.20.23.111-00000001","Спиртовка лабораторная","Штука","2020-11-02","Объем","≥200; ≥150 и <200; >100 и <150; ≥50 и <100; ≥30 и <50100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие металлической подставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по ГОСТ 25336-82","СЛ-2; СЛ-1"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Металл"]
["20.59.56.000-00000008","Стабилизатор","Штука","2021-01-11","Применение","Для использования в жестких и пластифицированных композициях для дальнейшей переработки; Для использования при переработке поливинилхлоридов; Для использования при изготовлении внутреннего слоя сайдинга; Для использования при изготовлении труб; Для использования при изготовлении стеновых панелей и оконных профилей; Для использования при изготовлении кабельных каналов; Для использования при переработке и изготовлении изделий из поливинилхлоридов"]
[{"$nulls":4},"Наименование основного вещества","Глёт свинцовый; Медь (II)-свинец (II) оксид-фталат; Свинца (II) стеарат; Свинец сернокислый трёхосновной; Двухосновной фосфит свинца; Бария-кадмия стеарат; Кальция-цинка стеарат; Цинка стеарат; Кальция стеарат"]
["20.59.56.000-00000007","Стабилизатор","Штука","2021-01-11","Применение","Для использования при переработке и изготовлении изделий из поливинилхлоридов"]
[{"$nulls":4},"Наименование основного вещества","Глёт свинцовый; Медь (II)-свинец (II) оксид-фталат; Свинца (II) стеарат; Свинец сернокислый трёхосновной; Двухосновной фосфит свинца; Бария-кадмия стеарат; Кальция-цинка стеарат; Цинка стеарат; Кальция стеарат"]
["20.59.56.000-00000006","Стабилизатор","Штука","2021-01-11","Применение","Для использования при изготовлении кабельных каналов"]
[{"$nulls":4},"Наименование основного вещества","Глёт свинцовый; Медь (II)-свинец (II) оксид-фталат; Свинца (II) стеарат; Свинец сернокислый трёхосновной; Двухосновной фосфит свинца; Бария-кадмия стеарат; Кальция-цинка стеарат; Цинка стеарат; Кальция стеарат"]
["20.59.56.000-00000005","Стабилизатор","Штука","2021-01-11","Применение","Для использования при изготовлении стеновых панелей и оконных профилей"]
[{"$nulls":4},"Наименование основного вещества","Свинец сернокислый трёхосновной; Двухосновной фосфит свинца; Бария-кадмия стеарат; Кальция-цинка стеарат; Цинка стеарат; Кальция стеарат; Глёт свинцовый; Медь (II)-свинец (II) оксид-фталат; Свинца (II) стеарат"]
["20.59.56.000-00000004","Стабилизатор","Штука","2021-01-11","Применение","Для использования при изготовлении труб"]
[{"$nulls":4},"Наименование основного вещества","Глёт свинцовый; Медь (II)-свинец (II) оксид-фталат; Свинца (II) стеарат; Свинец сернокислый трёхосновной; Двухосновной фосфит свинца; Бария-кадмия стеарат; Кальция-цинка стеарат; Цинка стеарат; Кальция стеарат"]
["20.59.56.000-00000003","Стабилизатор","Штука","2021-01-11","Применение","Для использования при изготовлении внутреннего слоя сайдинга"]
[{"$nulls":4},"Наименование основного вещества","Глёт свинцовый; Медь (II)-свинец (II) оксид-фталат; Свинца (II) стеарат; Свинец сернокислый трёхосновной; Двухосновной фосфит свинца; Бария-кадмия стеарат; Кальция-цинка стеарат; Цинка стеарат; Кальция стеарат"]
["20.59.56.000-00000002","Стабилизатор","Штука","2021-01-11","Применение","Для использования при переработке поливинилхлоридов"]
[{"$nulls":4},"Наименование основного вещества","Глёт свинцовый; Медь (II)-свинец (II) оксид-фталат; Свинца (II) стеарат; Свинец сернокислый трёхосновной; Двухосновной фосфит свинца; Бария-кадмия стеарат; Кальция-цинка стеарат; Цинка стеарат; Кальция стеарат"]
["20.59.56.000-00000001","Стабилизатор","Штука","2021-01-11","Применение","Для использования в жестких и пластифицированных композициях для дальнейшей переработки"]
[{"$nulls":4},"Наименование основного вещества","Глёт свинцовый; Медь (II)-свинец (II) оксид-фталат; Свинца (II) стеарат; Свинец сернокислый трёхосновной; Двухосновной фосфит свинца; Бария-кадмия стеарат; Кальция-цинка стеарат; Цинка стеарат; Кальция стеарат"]
["23.19.23.110-00000719","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н); Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; 3000; 2000; 1000; 800; 600; 400; 250; 150; 100; 50; 25; 10; 5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика); 1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000819","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000818","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000817","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000816","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000815","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000814","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000813","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000812","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000811","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000810","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000809","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000808","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000807","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000806","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000805","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000804","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000803","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000802","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000801","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000800","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000799","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000798","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000797","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000796","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000795","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000794","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000793","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000792","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000791","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000790","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000789","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000788","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000787","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000786","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000785","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000784","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000783","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000782","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000781","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000780","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000779","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000778","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000777","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000776","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000775","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000774","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000773","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000772","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000771","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000770","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000769","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000768","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000767","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000766","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000765","Стакан лабораторный","Штука","2020-12-07","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000764","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000763","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000762","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000761","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000760","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000759","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000758","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000757","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000756","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000755","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000754","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000753","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000752","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000751","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000750","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000749","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000748","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000747","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000746","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000745","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000744","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000743","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000742","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000741","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000740","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000739","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000738","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000737","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000736","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000735","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000734","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000733","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000732","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000731","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000730","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000729","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000728","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000727","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000726","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000725","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000724","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000723","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000722","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000721","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000720","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["22.29.23.110-00000125","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","5000; 3000; 2000; 1000; 800; 600; 500; 400; 300; 250; 150; 100; 50; 30; 25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000124","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000123","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","30; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000122","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","2; 1; 200; 100; 50; 20; 10; 5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000121","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000120","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000119","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000118","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","300; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000117","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000116","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000115","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000114","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000113","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000112","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000111","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.23.110-00000110","Стакан лабораторный пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие ручки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Форма изделия","Цилиндрическая; Коническая"]
[{"$nulls":4},"Цена деления","200; 100; 50; 20; 10; 5; 2; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие градуировки","Нет; Да"]
["22.29.29.190-00000077","Стакан отливной лабораторный","Комплект","2021-01-11","Объем",">500; ≥400 и ≤500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000076","Стакан отливной лабораторный","Комплект","2021-01-11","Объем","<100","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000075","Стакан отливной лабораторный","Комплект","2021-01-11","Объем","≥100 и <200","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000074","Стакан отливной лабораторный","Комплект","2021-01-11","Объем","≥200 и <300","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000073","Стакан отливной лабораторный","Комплект","2021-01-11","Объем","≥300 и <400","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000072","Стакан отливной лабораторный","Комплект","2021-01-11","Объем","≥400 и ≤500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000071","Стакан отливной лабораторный","Комплект","2021-01-11","Объем",">500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000820","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Низкие (СН); Высокие (СВ)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","85/15; 60/14; 45/13; 34/12; 24/10; 19/9; 14/8"]
["23.19.23.110-00000828","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Высокие (СВ)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/8"]
["23.19.23.110-00000827","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Высокие (СВ)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/9"]
["23.19.23.110-00000826","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Высокие (СВ)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/10"]
["23.19.23.110-00000825","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Высокие (СВ)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/12"]
["23.19.23.110-00000824","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Низкие (СН)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/12"]
["23.19.23.110-00000823","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Низкие (СН)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/13"]
["23.19.23.110-00000822","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Низкие (СН)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/14"]
["23.19.23.110-00000821","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Низкие (СН)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","85/15"]
["22.29.29.190-00000126","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥25 и <50; <25","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000125","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Объем","<25","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000124","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥25 и <50","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000123","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥50 и <100","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000122","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥100 и <150","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000121","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥150 и <200","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000120","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥200 и <250","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000119","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥250 и <300","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000118","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥300 и <350","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000117","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥350 и <400","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000116","Стаканчик для взвешивания пластиковый","Штука","2021-01-11","Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥400","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["26.51.45.190-00000007","Стенд для испытаний аккумуляторных батарей","Штука","2021-02-08","Максимальное напряжение","≥40; ≥20; <20","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество каналов","≥24; ≥8; ≥6; <6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток заряда",">70; ≤70","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность разряда","≥0,6000; ≥0,2000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности программирования испытаний","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток разряда","≥50; ≥20; <20","Ампер"]
["26.51.45.190-00000006","Стенд для испытаний аккумуляторных батарей","Штука","2021-02-08","Максимальное напряжение","≥40; ≥20; <20","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество каналов","<6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток заряда",">70; ≤70","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность разряда","≥0,6000; ≥0,2000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности программирования испытаний","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток разряда","≥50; ≥20; <20","Ампер"]
["26.51.45.190-00000005","Стенд для испытаний аккумуляторных батарей","Штука","2021-02-08","Максимальное напряжение","≥40; ≥20; <20","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество каналов","≥6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток заряда",">70; ≤70","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность разряда","≥0,6000; ≥0,2000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности программирования испытаний","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток разряда","≥50; ≥20; <20","Ампер"]
["26.51.45.190-00000004","Стенд для испытаний аккумуляторных батарей","Штука","2021-02-08","Максимальное напряжение","≥40; ≥20; <20","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество каналов","≥8","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток заряда",">70; ≤70","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность разряда","≥0,6000; ≥0,2000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности программирования испытаний","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток разряда","≥50; ≥20; <20","Ампер"]
["26.51.45.190-00000003","Стенд для испытаний аккумуляторных батарей","Штука","2021-02-08","Максимальное напряжение","≥40; ≥20; <20","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество каналов","≥24","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток заряда",">70; ≤70","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность разряда","≥0,6000; ≥0,2000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности программирования испытаний","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток разряда","≥50; ≥20; <20","Ампер"]
["26.51.45.190-00000009","Стенд для испытаний бортового вычислительного комплекса","Штука","2021-02-08","Источник бесперебойного питания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стандарт системы","PXI"]
[{"$nulls":4},"Набор необходимых измерительных модульных приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматизированное рабочее место оператора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Согласующий модуль, предназначенный для организации автоматической коммутации и согласования тестируемых систем изделия с измерительными и питающими цепями системы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мобильный кейс для перевозки и хранения","Нет; Да"]
["26.51.45.190-00000008","Стенд для испытаний бортового вычислительного комплекса","Штука","2021-02-08","Источник бесперебойного питания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стандарт системы","PXI"]
[{"$nulls":4},"Набор необходимых измерительных модульных приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматизированное рабочее место оператора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Согласующий модуль, предназначенный для организации автоматической коммутации и согласования тестируемых систем изделия с измерительными и питающими цепями системы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мобильный кейс для перевозки и хранения","Нет; Да"]
["26.51.51.110-00000666","Термометр бытовой жидкостный","Штука","2021-02-08","Максимальная температура измерения","≥140; ≥120; ≥100; ≥80; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальная температура измерения","≤-10; ≤-20; ≤-30; ≤-40; ≤-50; ≤-600; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"По типу размещения","Настенный; Для размещения в холодильнике, морозильной камере; Банный; Оконный"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы","2; 1; 0,5000; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Гвоздь; Клейкая поверхность; Присоска"]
[{"$nulls":4},"Вид по назначению","Измерение температуры воды; Измерение температуры воздуха"]
[{"$nulls":4},"Тип по месту измерения","Внутренний (комнатный); Наружный (уличный)"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Дерево; Пластик; Стекло; Металл"]
[{"$nulls":4},"По типу термометрической жидкости","Безртутный; Ртутный"]
["26.51.51.110-00000665","Термометр бытовой жидкостный","Штука","2021-02-08","Максимальная температура измерения","≥140; ≥120; ≥100; ≥80; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальная температура измерения","≤-10; ≤-20; ≤-30; ≤-40; ≤-50; ≤-600; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"По типу размещения","Настенный; Для размещения в холодильнике, морозильной камере; Банный; Оконный"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы","2; 1; 0,5000; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Гвоздь; Клейкая поверхность; Присоска"]
[{"$nulls":4},"Вид по назначению","Измерение температуры воздуха"]
[{"$nulls":4},"Тип по месту измерения","Внутренний (комнатный); Наружный (уличный)"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Дерево; Пластик; Стекло; Металл"]
[{"$nulls":4},"По типу термометрической жидкости","Безртутный; Ртутный"]
["26.51.51.110-00000664","Термометр бытовой жидкостный","Штука","2021-02-08","Максимальная температура измерения","≥140; ≥120; ≥100; ≥80; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальная температура измерения","≤-10; ≤-20; ≤-30; ≤-40; ≤-50; ≤-600; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"По типу размещения","Настенный; Для размещения в холодильнике, морозильной камере; Банный; Оконный"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы","2; 1; 0,5000; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Гвоздь; Клейкая поверхность; Присоска"]
[{"$nulls":4},"Вид по назначению","Измерение температуры воды"]
[{"$nulls":4},"Тип по месту измерения","Внутренний (комнатный); Наружный (уличный)"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Дерево; Пластик; Стекло; Металл"]
[{"$nulls":4},"По типу термометрической жидкости","Безртутный; Ртутный"]
["26.51.51.110-00000669","Термометр спиртовой","Штука","2021-02-08"]
["26.51.51.110-00000671","Термометр электронный бытовой","Штука","2021-02-08","Минимальная температура измерения","≤-10; ≤-20; ≤-30; ≤-40; ≤-50; ≤-600; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Взрывозащита","Exd; Exia"]
[{"$nulls":4},"По типу размещения","Настольный; Настенный"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Клейкая поверхность; Присоска"]
[{"$nulls":4},"Тип по месту измерения","Внутренний (комнатный); Наружный (уличный)"]
[{"$nulls":4},"Вибропрочность","G2; F3; N3"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура измерения","≥140; ≥120; ≥100; ≥80; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Вид","Беспроводной; Проводной"]
[{"$nulls":4},"Оконный","Нет; Да"]
["26.51.51.110-00000670","Термометр электронный бытовой","Штука","2021-02-08","Минимальная температура измерения","≤-10; ≤-20; ≤-30; ≤-40; ≤-50; ≤-600; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Взрывозащита","Exd; Exia"]
[{"$nulls":4},"По типу размещения","Настольный; Настенный"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Клейкая поверхность; Присоска"]
[{"$nulls":4},"Тип по месту измерения","Внутренний (комнатный); Наружный (уличный)"]
[{"$nulls":4},"Вибропрочность","G2; F3; N3"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура измерения","≥140; ≥120; ≥100; ≥80; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Вид","Беспроводной; Проводной"]
[{"$nulls":4},"Оконный","Нет; Да"]
["26.51.53.190-00000003","Трубка для демонстрации конвекции в жидкости","Штука","2020-11-02","Вид основной трубки","O-образная; U-образная"]
[{"$nulls":4},"Наличие соединительной трубки в комплекте","Нет; Да"]
["26.51.53.190-00000002","Трубка для демонстрации конвекции в жидкости","Штука","2020-11-02","Вид основной трубки","U-образная"]
[{"$nulls":4},"Наличие соединительной трубки в комплекте","Нет; Да"]
["26.51.53.190-00000001","Трубка для демонстрации конвекции в жидкости","Штука","2020-11-02","Вид основной трубки","O-образная"]
[{"$nulls":4},"Наличие соединительной трубки в комплекте","Нет; Да"]
["26.51.66.190-00000002","Трубка Ньютона","Штука","2020-11-02","Материал трубки","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Набор тел разной массы в комплекте","Нет; Да"]
["26.51.66.190-00000001","Трубка Ньютона","Штука","2020-11-02","Материал трубки","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Набор тел разной массы в комплекте","Нет; Да"]
["22.29.20.000-00000011","Ультразвуковая ванна (Ленгмюра)","Штука","2022-02-22","Ширина рабочей области","≥200; ≥130 и <200; ≥105 и <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхностное натяжение (erg cm-2) в зависимости от температуры, Н/м","≥110; ≥90; ≥70; ≥58"]
[{"$nulls":4},"Автоматизированное управление с ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон поверхностного давления, мН/м","≤80; ≤60; ≤40; ≤20; ≤10"]
[{"$nulls":4},"Мониторинг образования доменов in-situ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥900; ≥300"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей области","≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥330 и <350; ≥310 и <330; ≥300 и <310; ≥550; ≥500 и <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Программируемое нанесение на твердую подложку различных моно- и многослойных пленок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина ванны","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота ванны","≥150; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥20 и <50; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Функция получения изотермы поверхностного давления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота рабочей области","≥5; ≥3 и <5; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность измерений, мН/м","≥0,1000; <0,1000"]
[{"$nulls":4},"Функция получения графика зависимости поверхностного давления от времени","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Модуль рубашки с циркуляционной жидкостью для изменения температуры ванны","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Опция - фазово-контрастный инвертированный флуоресцентный микроскоп","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина ванны","≥590; ≥360 и <590; <360","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество барьеров для сжатия","2; 1; ","Штука"]
["22.29.20.000-00000010","Ультразвуковая ванна (Ленгмюра)","Штука","2022-02-22","Ширина рабочей области","≥200; ≥130 и <200; ≥105 и <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхностное натяжение (erg cm-2) в зависимости от температуры, Н/м","≥110; ≥90; ≥70; ≥58"]
[{"$nulls":4},"Автоматизированное управление с ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон поверхностного давления, мН/м","≤80; ≤60; ≤40; ≤20; ≤10"]
[{"$nulls":4},"Мониторинг образования доменов in-situ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥300"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей области","≥550; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥330 и <350; ≥310 и <330; ≥300 и <310","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Программируемое нанесение на твердую подложку различных моно- и многослойных пленок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина ванны","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота ванны","≥150; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥20 и <50; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Функция получения изотермы поверхностного давления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота рабочей области","≥5; ≥3 и <5; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность измерений, мН/м","≥0,1000; <0,1000"]
[{"$nulls":4},"Функция получения графика зависимости поверхностного давления от времени","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Модуль рубашки с циркуляционной жидкостью для изменения температуры ванны","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Опция - фазово-контрастный инвертированный флуоресцентный микроскоп","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина ванны","≥590; ≥360 и <590; <360","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество барьеров для сжатия","2; 1; ","Штука"]
["22.29.20.000-00000009","Ультразвуковая ванна (Ленгмюра)","Штука","2022-02-22","Ширина рабочей области","≥200; ≥130 и <200; ≥105 и <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхностное натяжение (erg cm-2) в зависимости от температуры, Н/м","≥110; ≥90; ≥70; ≥58"]
[{"$nulls":4},"Автоматизированное управление с ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон поверхностного давления, мН/м","≤60; ≤40; ≤20; ≤10; ≤80"]
[{"$nulls":4},"Мониторинг образования доменов in-situ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥900"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей области","≥550; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥330 и <350; ≥310 и <330; ≥300 и <310","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Программируемое нанесение на твердую подложку различных моно- и многослойных пленок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина ванны","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота ванны","≥150; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥20 и <50; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Функция получения изотермы поверхностного давления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота рабочей области","≥5; ≥3 и <5; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность измерений, мН/м","≥0,1000; <0,1000"]
[{"$nulls":4},"Функция получения графика зависимости поверхностного давления от времени","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Модуль рубашки с циркуляционной жидкостью для изменения температуры ванны","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Опция - фазово-контрастный инвертированный флуоресцентный микроскоп","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина ванны","≥590; ≥360 и <590; <360","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество барьеров для сжатия","2; 1; ","Штука"]
["32.99.53.130-00000012","Устройство для изготовления вольфрамовых нанозондов","Штука","2020-11-02","Тип устройства","Неавтоматизированное; Автоматизированное"]
[{"$nulls":4},"Наличие электронного программатора технологических режимов","Нет; Да"]
["32.99.53.130-00000011","Устройство для изготовления вольфрамовых нанозондов","Штука","2020-11-02","Тип устройства","Автоматизированное"]
[{"$nulls":4},"Наличие электронного программатора технологических режимов","Нет; Да"]
["32.99.53.130-00000010","Устройство для изготовления вольфрамовых нанозондов","Штука","2020-11-02","Тип устройства","Неавтоматизированное"]
[{"$nulls":4},"Наличие электронного программатора технологических режимов","Нет; Да"]
["26.51.53.000-00000019","Устройство для хранения химических реактивов","Штука","2021-02-08"]
["22.29.29.190-00000085","Устройство дозирующее (механическое)","Штука","2021-01-11","Дозируемый объем","<1; ≥50; ≥25; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000084","Устройство дозирующее (механическое)","Штука","2021-01-11","Дозируемый объем","≥1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000083","Устройство дозирующее (механическое)","Штука","2021-01-11","Дозируемый объем","≥2,5000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000082","Устройство дозирующее (механическое)","Штука","2021-01-11","Дозируемый объем","≥5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000081","Устройство дозирующее (механическое)","Штука","2021-01-11","Дозируемый объем","≥10","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000080","Устройство дозирующее (механическое)","Штука","2021-01-11","Дозируемый объем","≥25","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000079","Устройство дозирующее (механическое)","Штука","2021-01-11","Дозируемый объем","≥50","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["22.29.29.190-00000078","Устройство дозирующее (механическое)","Штука","2021-01-11","Дозируемый объем","<1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["26.51.43.000-00000002","Фотометр","Штука","2022-02-10","Спектральный диапазон длин волн, нм","≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения оптической плотности, Б","≤3; >2 и ≤3; ≥0 и ≤2"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к электронным вычислительным машинам","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Исследуемые вещества","Общая жесткость; Кальциевая жесткость; Общая щелочность; Уровень pH; Фтор; Циануровая кислота; Цианид; Медь; Диоксид хлора; Хлор; Хлорид; Бром; Бор; Аммиак; Алюминий; Гипохлорит натрия; Озон; Йод; Фосфаты; Свободный хлор; Общий хлор; Общее железо; Гидразин; Перекись водорода"]
[{"$nulls":4},"Тип прибора","Плазменный; Жидкостный; Газовый"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≤200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вес","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Глубина",">300; >200 и ≤300; >100 и ≤200; ≤100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","По стандарту; По фактору"]
[{"$nulls":4},"Высота",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≤200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие блока питания","Нет; Да"]
["26.51.43.000-00000001","Фотометр","Штука","2022-02-10","Спектральный диапазон длин волн, нм","≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения оптической плотности, Б","≤3; >2 и ≤3; ≥0 и ≤2"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к электронным вычислительным машинам","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Исследуемые вещества","Общая жесткость; Кальциевая жесткость; Общая щелочность; Уровень pH; Гидразин; Перекись водорода; Фтор; Циануровая кислота; Цианид; Медь; Диоксид хлора; Хлор; Хлорид; Бром; Бор; Аммиак; Алюминий; Гипохлорит натрия; Озон; Йод; Фосфаты; Свободный хлор; Общий хлор; Общее железо"]
[{"$nulls":4},"Тип прибора","Жидкостный; Газовый; Плазменный"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≤200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вес","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Глубина",">300; >200 и ≤300; >100 и ≤200; ≤100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","По стандарту; По фактору"]
[{"$nulls":4},"Высота",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≤200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие блока питания","Нет; Да"]
["28.29.41.190-00000002","Центрифуга демонстрационная","Штука","2020-11-02","Количество цилиндров для пробирок","≥4; ≥2","Штука"]
["28.29.41.190-00000001","Центрифуга демонстрационная","Штука","2020-11-02","Количество цилиндров для пробирок","≥4; ≥2","Штука"]
["28.29.41.000-00000016","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная; Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥100000; ≥50000; ≥20000; ≥15000; ≥10000; ≥8000; ≥6000; ≥800; ≥4000; ≥2000; ≥1000; ≥600; ≥400; ≥200; <200","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000015","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","<200","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000014","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥200","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000013","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥400","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000012","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥600","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000011","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥800","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000010","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000009","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥2000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000008","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥4000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000007","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1; ≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥6000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000006","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥8000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000005","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥10000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000004","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥15000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000003","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Угловой; Горизонтальный (бакет-ротор)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥20000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000002","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥50000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000001","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Напольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥100000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000017","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥100000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000018","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥10; ≥5; <5; ≥30; ≥20","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥50000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000031","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥20000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000030","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥15000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000029","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥10000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000028","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥8000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000027","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥6000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000026","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥4000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000025","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1; ≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥2000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000024","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥10 и <15; ≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000023","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥800","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000022","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥600","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000021","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥10 и <50; ≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥400","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000020","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","≥200","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["28.29.41.000-00000019","Центрифуга лабораторная (немедицинское изделие)","Штука","2021-12-25","Количество гнезд для пробирок","≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип ротора","Горизонтальный (бакет-ротор); Угловой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Настольная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Час"]
[{"$nulls":4},"Шаг установки скорости","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥10 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем помещаемых пробирок","≥50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2,5000 и <5; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и <1,5000; ≥0,2000 и <1","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки времени центрифугирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость вращения","<200","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости","Нет; Да"]
["23.19.23.110-00000873","Цилиндр мерный","Штука","2021-02-08","Материал","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","4а; 4; 3; 2а; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","5; 2000; 1000; 500; 250; 100; 50; 25; 10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000872","Цилиндр мерный","Штука","2021-02-08","Материал","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","4а; 4; 3; 2а; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000871","Цилиндр мерный","Штука","2021-02-08","Материал","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","4а; 4; 3; 2а; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000870","Цилиндр мерный","Штука","2021-02-08","Материал","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","4а; 4; 3; 2а; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000869","Цилиндр мерный","Штука","2021-02-08","Материал","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","4а; 4; 3; 2а; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000868","Цилиндр мерный","Штука","2021-02-08","Материал","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","4а; 4; 3; 2а; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000867","Цилиндр мерный","Штука","2021-02-08","Материал","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","4а; 4; 3; 2а; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000866","Цилиндр мерный","Штука","2021-02-08","Материал","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","4а; 4; 3; 2а; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000865","Цилиндр мерный","Штука","2021-02-08","Материал","Пластик; Стекло"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","4а; 4; 3; 2а; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000864","Цилиндр мерный","Штука","2021-02-08","Материал","Стекло; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","4а; 4; 3; 2а; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["26.51.66.190-00000007","Цилиндры свинцовые со стругом","Штука","2021-02-08"]
["26.20.40.190-00000021","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-02-10","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея; Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","С помощью регистратора; Прямое подключение к устройству"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся; Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Математика; География; ОБЖ; Химия; Физика; Физиология; Биология; Естествознание (Окружающий мир); Нейротехнологии; Универсальная; Экология"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000020","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции","<4; >12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Естествознание (Окружающий мир)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000019","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея; Программное обеспечение"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Биология"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000018","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Физиология"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000017","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-02-10","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик времени; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Физика"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000016","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы; Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Химия"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000015","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","ОБЖ"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000014","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","География"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000013","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">450 и ≤500; ≤450; >650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Математика"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000012","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Экология"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000011","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Учитель"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Универсальная"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000010","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Естествознание (Окружающий мир)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000009","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея; Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Биология"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000008","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-02-10","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея; Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20; ≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Физиология"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000007","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Физика"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000006","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-02-10","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤500; ≥0 и ≤700","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Химия"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000005","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","ОБЖ"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000004","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-05-16","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик CO2; Датчик летучих органических соединений; Датчик протечки воды; Датчик пламени; Датчик температуры почвы"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","География"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000003","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-02-10","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик акселерометр; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2; ≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 2; +/- 8; +/- 4"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Математика"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000002","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-02-10","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик акселерометр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15; ≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Экология"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["26.20.40.190-00000001","Цифровая лаборатория для школьников","Штука","2022-02-10","Диапазон датчика оптической плотности, нм",">650; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; ≤450"]
[{"$nulls":4},"Cухой электрод регистрации ЭЭГ","≥8; ≥1 и <8"]
[{"$nulls":4},"Даипазон датчика силы тока",">5; ≥-5 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ","≥50; ≥1 и <50"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека)",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика колебания грудной клетки",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика относительной влажности","≥10 и ≤90; ≥0 и ≤100","Процент"]
[{"$nulls":4},"Дистанционный сбор данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие клавиатуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика температур","≥-20 и ≤120; ≥-20 и ≤140; ≥-10 и ≤50; ≥-40 и ≤165","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение; Учебное пособие; Справочно-методические материалы; Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных; Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер; Конструктор для проведения экспериментов; USB осциллограф; Набор лабораторной оснастки; Кабель USB соединительный; Видеоролики; Упаковка; Руководство по эксплуатации; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ФПГ(LMS); Система крепления электродов ЭЭГ для головы; Аккумуляторная батарея"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика кожно-гальванической реакции",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика фотоплетизмограммы",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика освещенности","≥0 и ≤180000; ≥0 и ≤55000; ≥0 и ≤20000","Люкс"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика абсолютного давления","≥0 и ≤700; ≥0 и ≤500","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","≥-100 и ≤100; ≥-80 и ≤80"]
[{"$nulls":4},"Наличие GPS-приемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик-колориметр; Датчик - электрокардиограф; Датчик кожно-гальванической реакции; Датчик фотосинтетически активной радиации; Датчик - спирометр; Датчик электрической проводимости; Датчик расстояния; Датчик движения; Датчик силы (динамометр); Датчик давления газа; Датчик уровня pH; Датчик частоты сердечных сокращений; Датчик содержания кислорода; Датчик растворенного кислорода; Датчик электрического напряжения (низковольтный); Датчик электрического напряжения; Датчик силы тока; Датчик магнитного поля; Датчик высоты над уровнем моря; Датчик усилия; Датчик точки росы; Датчик ускорения; Датчик звука; Датчик освещенности; Датчик давления; Датчик атмосферного давления (барометр); Датчик относительной влажности; Датчик температуры исследуемой среды; Датчик температуры окружающей среды; Датчик концентрации ионов хлора; Датчик концентрации ионов кальция; Датчик кистевой силы; Датчик - ИК термометр; Датчик температуры химический; Датчик артериального давления; Датчик уровня шума; Датчик дифференциального давления; Датчик температуры тела; Датчик сопротивления; Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера); Датчик электрического заряда; Датчик - анемометр; Датчик окиси углерода; Датчик концентрации нитрат-ионов; Датчик концентрации ионов аммония; Датчик температуры термопарный; Датчик пульса; Датчик - компас; Датчик скорости потока воздуха; Датчик угловой скорости; Датчик температуры поверхности; Датчик мутности жидкости; Датчик электрохимического потенциала; Датчик УФ-излучения; Датчик влажности почвы; Датчик концентрации соли; Датчик вращательного движения; Датчик скорости водяного потока; Датчик времени; Датчик массы; Датчик - счетчик капель; Датчик содержания углекислого газа; Датчик пульсоксиметрии (насыщение кислородом крови человека); Датчик абсолютного давления; Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ; Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ; Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ; Cухой электрод регистрации ЭЭГ; Беспроводной мультидатчик; Датчик колебания грудной клетки; Датчик фотоплетизмограммы; Датчик электрической активности сердца; Датчик электрической активности мышц; Датчик электрической активности мозга; Датчик акселерометр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","≥0 и ≤20000; ≥0 и ≤2000; ≥0 и ≤200; ≥0 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Уровень образования","Основное общее; Начальное общее; Среднее общее"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мозга",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика напряжения","≥-30 и ≤30; ≥-15 и ≤15; ≥-10 и ≤10; ≥-5 и ≤5; ≥-2 и ≤2","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон датчика акселерометр, g","+/- 8; +/- 4; +/- 2"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности сердца",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству; С помощью регистратора"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое тестирование датчиков и калибровка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика электрической активности мышц",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип пользователя","Обучающийся"]
[{"$nulls":4},"Предметная область","Универсальная"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Диапазон напряжения питания датчика спирометра",">12; >9 и ≤12; ≥4 и ≤9; <4","Вольт"]
["23.19.23.110-00000659","Чашка биологическая (Петри) (тип ЧБН)","Штука","2018-10-22","Исполнение","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","100; 150; 40; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000697","Чашка биологическая (Петри) (тип ЧБН)","Штука","2018-10-22","Исполнение","1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","40; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000696","Чашка биологическая (Петри) (тип ЧБН)","Штука","2018-10-22","Исполнение","1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000695","Чашка биологическая (Петри) (тип ЧБН)","Штука","2018-10-22","Исполнение","1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000694","Чашка биологическая (Петри) (тип ЧБН)","Штука","2018-10-22","Исполнение","2"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000658","Чашка биологические (Коха) (тип ЧБВ)","Штука","2018-10-22","Диаметр","100; 150; 200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000700","Чашка биологические (Коха) (тип ЧБВ)","Штука","2018-10-22","Диаметр","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000699","Чашка биологические (Коха) (тип ЧБВ)","Штука","2018-10-22","Диаметр","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000698","Чашка биологические (Коха) (тип ЧБВ)","Штука","2018-10-22","Диаметр","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000660","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; 1000; 500; 250; 100; 50; 10; 5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика); 1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000693","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000692","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000691","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000690","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000689","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000688","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000687","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000686","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000685","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000684","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000683","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000682","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000681","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000680","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000679","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000678","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000661","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; 1000; 400; 250; 100; 50; 10; 5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика); 1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000677","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000676","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-12-07","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000675","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000674","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000673","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000672","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000671","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000670","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000669","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000668","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000667","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000666","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000665","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000664","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000663","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000662","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000657","Чашка кристаллизационная","Штука","2020-12-25","Номинальная вместимость","≥4500 и <5000; >4000 и <4500; ≥3500 и <4000; >3000 и <3500; >2500 и <3000; >2000 и <2500; ≥1500 и <2000; >1000 и <1500; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; >500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; >100 и <200; ≥80 и <100; ≥60 и <80; >50 и <60; ≥40 и <50; ≥20 и <40; >10 и <20; ≥5 и <10; >1 и <54000; 3000; 2000; 5000; 2500; 1000; 500; 250; 100; 50; 10; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика); 1 (с носиком)"]
[{"$nulls":4},"Термически стойкое стекло","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Химически стойкое стекло","Нет; Да"]
["23.19.23.110-00000701","Чашка кристаллизационная","Штука","2020-12-25","Номинальная вместимость","≥4500 и <5000; >4000 и <4500; ≥3500 и <4000; >3000 и <3500; >2500 и <3000; >2000 и <2500; ≥1500 и <2000; >1000 и <1500; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; >500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; >100 и <200; ≥80 и <100; ≥60 и <80; >50 и <60; ≥40 и <50; ≥20 и <40; >10 и <20; ≥5 и <10; >1 и <54000; 3000; 2000; 5000; 2500; 1000; 500; 250; 100; 50; 10; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика); 1 (с носиком)"]
[{"$nulls":4},"Термически стойкое стекло","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Химически стойкое стекло","Нет; Да"]
["23.19.23.110-00000718","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000717","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000716","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000715","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000714","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000713","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000712","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000711","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000710","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000709","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000708","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000707","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000706","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000705","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000704","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000703","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000702","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000855","Чашка Петри, для микробиологической культуры, многоразового использования\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["23.19.23.110-00000858","Чашка Петри, многоразового использования","Штука","2019-11-01","Диаметр","90; 100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000857","Чашка Петри, многоразового использования","Штука","2019-11-01","Диаметр","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000856","Чашка Петри, многоразового использования","Штука","2019-11-01","Диаметр","90; ","Миллиметр"]
["32.99.53.130-00000017","Шар Паскаля","Штука","2020-11-02","Материал сосуда","Пластик; Стекло; Металл"]
[{"$nulls":4},"Материал шара","Пластик; Металл"]
["32.99.53.130-00000016","Шар Паскаля","Штука","2020-11-02","Материал сосуда","Пластик; Стекло; Металл"]
[{"$nulls":4},"Материал шара","Пластик; Металл"]
["26.51.12.190-00000012","Шейкер-инкубатор (немедицинское изделие)","Штука","2021-02-08","Максимальная устанавливаемая температура","≥80; ≥60; ≥40; <40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость","≥1200; ≥1000; ≥400; ≥250; ≥50; ≥20; <20","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие звукового оповещения таймера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥250; ≥220; ≥200; ≥150; ≥120; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2; <2"]
[{"$nulls":4},"Тип движения","Волновой; Орбитальный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Напольный; Настольный"]
[{"$nulls":4},"Количество платформ в комплекте","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие платформы в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","По таймеру; Непрерывный"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальная устанавливаемая температура","≥80; ≥60; ≤25; ≤15; ≤5; ≤0; ≤-5","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Точность поддержания температуры, ⁰С","≤± 0,5; ≤± 0,25"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда движения","≥50; ≥25 и <50; ≥10 и <25; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость нагрева до максимальной температуры","≤60; ≤30; ≤20; ≤15; ≤10; ≤5","Минута"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥120; ≥90; ≥60; ≥30; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1; <1","Час"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие держателей для микропланшетов в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие держателей для колб в комплекте","Нет; Да"]
["26.51.12.190-00000011","Шейкер-инкубатор (немедицинское изделие)","Штука","2021-02-08","Максимальная устанавливаемая температура","≥80; ≥60; ≥40; <40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость","≥1200; ≥1000; ≥400; ≥250; ≥50; ≥20; <20","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие звукового оповещения таймера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥250; ≥220; ≥200; ≥150; ≥120; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2; <2"]
[{"$nulls":4},"Тип движения","Волновой; Орбитальный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Настольный"]
[{"$nulls":4},"Количество платформ в комплекте","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие платформы в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Непрерывный; По таймеру"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальная устанавливаемая температура","≥80; ≥60; ≤25; ≤15; ≤5; ≤0; ≤-5","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Точность поддержания температуры, ⁰С","≤± 0,5; ≤± 0,25"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда движения","≥50; ≥25 и <50; ≥10 и <25; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость нагрева до максимальной температуры","≤60; ≤30; ≤20; ≤15; ≤10; ≤5","Минута"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥120; ≥90; ≥60; ≥30; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1; <1","Час"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие держателей для микропланшетов в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие держателей для колб в комплекте","Нет; Да"]
["26.51.12.190-00000010","Шейкер-инкубатор (немедицинское изделие)","Штука","2021-02-08","Максимальная устанавливаемая температура","≥80; ≥60; ≥40; <40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость","≥1200; ≥1000; ≥400; ≥250; ≥50; ≥20; <20","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие звукового оповещения таймера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥250; ≥220; ≥200; ≥150; ≥120; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2; <2"]
[{"$nulls":4},"Тип движения","Волновой; Орбитальный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Напольный"]
[{"$nulls":4},"Количество платформ в комплекте","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие платформы в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","По таймеру; Непрерывный"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к персональному компьютеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальная устанавливаемая температура","≥80; ≥60; ≤25; ≤15; ≤5; ≤0; ≤-5","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Точность поддержания температуры, ⁰С","≤± 0,5; ≤± 0,25"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда движения","≥50; ≥25 и <50; ≥10 и <25; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость нагрева до максимальной температуры","≤60; ≤30; ≤20; ≤15; ≤10; ≤5","Минута"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время таймера","≥120; ≥90; ≥60; ≥30; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1; <1","Час"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие держателей для микропланшетов в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие держателей для колб в комплекте","Нет; Да"]
["26.51.66.190-00000010","Шкаф (бокс) ламинарный","Штука","2021-02-08","Степень рециркуляции","≥80; ≥70; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Высота рабочей камеры","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подставки (стола) в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Внешняя глубина","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость воздушного потока, приток, м/с","до 90; ≥ 0,50; ≥ 0,40; ≥ 0,30"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости потока","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие УФ лампы в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Боковые стенки","Непрозрачные; Прозрачные"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного экрана рабочего проема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс чистоты по ИСО 14644-1:2015, не хуже","Не хуже 1; Не хуже 2; Не хуже 3; Не хуже 4; Не хуже 5; Не хуже 6; Не хуже 7; Не хуже 8; Не хуже 9; 10"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость воздушного потока, нисходящий поток воздуха","≥0,4000; ≥0,3000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Количество рабочих мест","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем воздушного потока","≥1900; ≥1600; ≥1300; ≥1000; ≥700; <700","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Глубина рабочей камеры","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внешняя высота (без подставки)","≥2400; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Дополнительный блок розеток в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей камеры","≥2400; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внешняя ширина","≥2400; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество розеток (базовое)","≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки высоты ножек подставки (стола)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поток воздуха","Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Освещенность рабочей зоны","≥1400; ≥600; ≥1000; <400; ≥400; ≥1200; ≥800","Люкс"]
["26.51.66.190-00000009","Шкаф (бокс) ламинарный","Штука","2021-02-08","Степень рециркуляции","≥80; ≥70; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Высота рабочей камеры","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подставки (стола) в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Внешняя глубина","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость воздушного потока, приток, м/с","до 90; ≥ 0,50; ≥ 0,40; ≥ 0,30"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости потока","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие УФ лампы в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Боковые стенки","Непрозрачные; Прозрачные"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного экрана рабочего проема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс чистоты по ИСО 14644-1:2015, не хуже","Не хуже 1; Не хуже 2; Не хуже 3; Не хуже 4; Не хуже 5; Не хуже 6; Не хуже 7; Не хуже 8; Не хуже 9; 10"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость воздушного потока, нисходящий поток воздуха","≥0,4000; ≥0,3000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Количество рабочих мест","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем воздушного потока","≥1900; ≥1600; ≥1300; ≥1000; ≥700; <700","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Глубина рабочей камеры","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внешняя высота (без подставки)","≥2400; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Дополнительный блок розеток в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей камеры","≥2400; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внешняя ширина","≥2400; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество розеток (базовое)","≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки высоты ножек подставки (стола)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поток воздуха","Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Освещенность рабочей зоны","≥1400; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; <400","Люкс"]
["26.51.66.190-00000008","Шкаф (бокс) ламинарный","Штука","2021-02-08","Степень рециркуляции","≥80; ≥70; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Высота рабочей камеры","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подставки (стола) в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Внешняя глубина","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость воздушного потока, приток, м/с","до 90; ≥ 0,50; ≥ 0,40; ≥ 0,30"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки скорости потока","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие УФ лампы в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Боковые стенки","Непрозрачные; Прозрачные"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного экрана рабочего проема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс чистоты по ИСО 14644-1:2015, не хуже","Не хуже 1; Не хуже 2; Не хуже 3; Не хуже 4; Не хуже 5; Не хуже 6; Не хуже 7; Не хуже 8; Не хуже 9; 10"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость воздушного потока, нисходящий поток воздуха","≥0,4000; ≥0,3000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Количество рабочих мест","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем воздушного потока","≥1900; ≥1600; ≥1300; ≥1000; ≥700; <700","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Глубина рабочей камеры","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внешняя высота (без подставки)","≥2400; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Дополнительный блок розеток в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей камеры","≥2400; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внешняя ширина","≥2400; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество розеток (базовое)","≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки высоты ножек подставки (стола)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поток воздуха","Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Освещенность рабочей зоны","≥1400; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; <400","Люкс"]
["22.21.29.000-00000002","Шланг лабораторный","Метр","2020-11-02","Максимальная термостойкость, град","≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥80; ≥60"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Латекс; Селикон; Поливинилхлорид; Резина"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥14; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2","Миллиметр"]
["22.21.29.000-00000001","Шланг лабораторный","Метр","2020-11-02","Максимальная термостойкость, град","≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥80; ≥60"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Латекс; Селикон; Поливинилхлорид; Резина"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥14; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2","Миллиметр"]
["32.99.53.130-00000015","Штатив демонстрационный","Штука","2020-11-02","Назначение","Физический; Химический"]
[{"$nulls":4},"Комплект","Кольцо со стержнем большое; Кольцо со стержнем малое; Держатель бюреток; Лапа зажимающая плоская; Лапа зажимающая с цепью; Лапа зажимающая с двумя захватами; Лапа зажимающая с тремя захватами; Лапа зажимающая с четырьмя захватами; Муфты крепежные; Стержень с резьбовым отверстием; Стержень с внешней резьбой; Основание"]
["32.99.53.130-00000014","Штатив демонстрационный","Штука","2020-11-02","Назначение","Химический"]
[{"$nulls":4},"Комплект","Кольцо со стержнем большое; Кольцо со стержнем малое; Держатель бюреток; Лапа зажимающая плоская; Лапа зажимающая с цепью; Лапа зажимающая с двумя захватами; Лапа зажимающая с тремя захватами; Лапа зажимающая с четырьмя захватами; Муфты крепежные; Стержень с резьбовым отверстием; Стержень с внешней резьбой; Основание"]
["32.99.53.130-00000013","Штатив демонстрационный","Штука","2020-11-02","Назначение","Физический"]
[{"$nulls":4},"Комплект","Кольцо со стержнем большое; Кольцо со стержнем малое; Держатель бюреток; Лапа зажимающая плоская; Лапа зажимающая с цепью; Лапа зажимающая с двумя захватами; Лапа зажимающая с тремя захватами; Лапа зажимающая с четырьмя захватами; Муфты крепежные; Стержень с резьбовым отверстием; Стержень с внешней резьбой; Основание"]
["22.29.29.190-00000056","Штатив для пробирок (немедицинское изделие)","Штука","2020-11-02","Диаметр помещаемых пробирок","≤35; ≤30; ≤25; ≤20; ≤15; ≤10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество гнезд","≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10","Штука"]
["22.29.29.190-00000055","Штатив для пробирок (немедицинское изделие)","Штука","2020-11-02","Диаметр помещаемых пробирок","≤35; ≤30; ≤25; ≤20; ≤15; ≤10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество гнезд","≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10","Штука"]
["32.50.13.190-00008338","Штатив-рельса для окраски мазков","Штука","2020-11-02","Количество мест","24; 12; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие делителя","Нет; Да"]
["32.50.13.190-00008337","Штатив-рельса для окраски мазков","Штука","2020-11-02","Количество мест","24; 12; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие делителя","Да"]
["32.50.13.190-00008336","Штатив-рельса для окраски мазков","Штука","2020-11-02","Количество мест","24; 12; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие делителя","Нет"]
["23.19.23.110-00000876","Эксикатор","Штука","2021-02-08","Объем","≥18; ≥15 и <18; ≥12 и <15; ≥9 и <12; ≥6 и <9; ≥3 и <6; ≥1,5000 и <3; ≥0,5000 и <1,5000"]
[{"$nulls":4},"Диаметр (без учета отклонения)",">290; ≥260 и <290; >230 и <260; ≥210 и <230; >180 и <210; ≥150 и <180; >136 и <150; >100 и <136290; 230; 180; 136; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 - без крана; 1 - с краном"]
["23.19.23.110-00000875","Эксикатор","Штука","2021-02-08","Объем","≥18; ≥15 и <18; ≥12 и <15; ≥9 и <12; ≥6 и <9; ≥3 и <6; ≥1,5000 и <3; ≥0,5000 и <1,5000"]
[{"$nulls":4},"Диаметр (без учета отклонения)",">290; ≥260 и <290; >230 и <260; ≥210 и <230; >180 и <210; ≥150 и <180; >136 и <150; >100 и <136290; 230; 180; 136; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 - с краном"]
["23.19.23.110-00000874","Эксикатор","Штука","2021-02-08","Объем","≥18; ≥15 и <18; ≥12 и <15; ≥9 и <12; ≥6 и <9; ≥3 и <6; ≥1,5000 и <3; ≥0,5000 и <1,5000"]
[{"$nulls":4},"Диаметр (без учета отклонения)",">290; ≥260 и <290; >230 и <260; ≥210 и <230; >180 и <210; ≥150 и <180; >136 и <150; >100 и <136290; 230; 180; 136; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 - без крана"]
["28.99.39.190-00000328","Экстрактор колонного типа","Штука","2022-09-12","Тип колонного экстрактора","Роторно-дисковый; Пульсационный; Тарельчатый; Насадочный; Распылительный"]
[{"$nulls":4},"Использование энергии","Механические; Гравитационные"]
["28.99.39.190-00000329","Экстрактор колонного типа","Штука","2022-09-12","Тип колонного экстрактора","Роторно-дисковый; Пульсационный; Тарельчатый; Насадочный; Распылительный"]
[{"$nulls":4},"Использование энергии","Механические; Гравитационные"]
["20.14.64.000-00000005","Энзимы для ремедиации","Штука","2021-01-11","Применение","Биодеструкторы для компостирования; Биодеструкторы нефти; Биодеструкторы для сливных ям и местной канализации; Биодеструкторы для улучшения качества почвы"]
["20.14.64.000-00000004","Энзимы для ремедиации","Штука","2021-01-11","Применение","Биодеструкторы для улучшения качества почвы"]
["20.14.64.000-00000003","Энзимы для ремедиации","Штука","2021-01-11","Применение","Биодеструкторы для сливных ям и местной канализации"]
["20.14.64.000-00000002","Энзимы для ремедиации","Штука","2021-01-11","Применение","Биодеструкторы нефти"]
["20.14.64.000-00000001","Энзимы для ремедиации","Штука","2021-01-11","Применение","Биодеструкторы для компостирования"]