{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Нефтепродукты"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Нефтепродукты","index":0,"n_rows":702,"n_cols":7,"rows_kept":702}
["Код позиции КТРУ","Наименование позиции","Ед-изм. позиции","Дата начала обязательного применения позиции каталога","Наименование характеристки","Значение характеристики","Ед-изм. характеристики"]
["19.20.21.200-00004","Бензин авиационный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-04-01","Октановое число бензина авиационного по моторному методу","≥99,6000; ≥91,5000; ≥91"]
[{"$nulls":4},"Сортность (богатая смесь)","≥130; ≥115"]
["19.20.21.200-00001","Бензин авиационный Avgas 100LL","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-04-01","Октановое число бензина авиационного по моторному методу","≥99,6000"]
[{"$nulls":4},"Сортность (богатая смесь)","≥130"]
["19.20.21.200-00003","Бензин авиационный Б-91/115","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-04-01","Октановое число бензина авиационного по моторному методу","≥91"]
[{"$nulls":4},"Сортность (богатая смесь)","≥115"]
["19.20.21.200-00002","Бензин авиационный Б-92","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-04-01","Октановое число бензина авиационного по моторному методу","≥91,5000"]
["19.20.21.100-00002","Бензин автомобильный (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥98; ≥95 и <98; ≥92 и <95; ≥80 и <92"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Вне классов; Не ниже К5; Не ниже К4; Не ниже К3; Не ниже К2"]
["19.20.21.100-00001","Бензин автомобильный (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-07-14","Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥100; ≥98 и <100; ≥95 и <98; ≥92 и <95; ≥80 и <92"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К5"]
["19.20.21.100-00000005","Бензин автомобильный (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-07-14","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥95 и <98"]
["19.20.21.100-00000003","Бензин автомобильный (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-07-14","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥100"]
["19.20.21.100-00000006","Бензин автомобильный (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-07-14","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥92 и <95"]
["19.20.21.100-00000008","Бензин автомобильный (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-07-14","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥100; ≥98 и <100; ≥95 и <98; ≥92 и <95; ≥80 и <92"]
["19.20.21.100-00000004","Бензин автомобильный (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-07-14","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥98 и <100"]
["19.20.21.100-00000007","Бензин автомобильный (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-07-14","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥80 и <92"]
["19.20.21.111-00001","Бензин автомобильный АИ-80 вне классов (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Вне классов"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥80 и <92"]
["19.20.21.112-00001","Бензин автомобильный АИ-80 экологического класса не ниже К2 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥80 и <92"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К2"]
["19.20.21.113-00001","Бензин автомобильный АИ-80 экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К3"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥80 и <92"]
["19.20.21.114-00001","Бензин автомобильный АИ-80 экологического класса не ниже К4 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К4"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥80 и <92"]
["19.20.21.115-00001","Бензин автомобильный АИ-80 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥80 и <92"]
["19.20.21.115-00002","Бензин автомобильный АИ-80, экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥80 и <92"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К5"]
["19.20.21.121-00001","Бензин автомобильный АИ-92 вне классов (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Вне классов"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥92 и <95"]
["19.20.21.122-00001","Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К2 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥92 и <95"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К2"]
["19.20.21.123-00001","Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К3"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥92 и <95"]
["19.20.21.124-00001","Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К4 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К4"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥92 и <95"]
["19.20.21.125-00002","Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥92 и <95"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К5"]
["19.20.21.125-00001","Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥92 и <95"]
["19.20.21.131-00001","Бензин автомобильный АИ-95 вне классов (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥95 и <98"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Вне классов"]
["19.20.21.132-00001","Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К2 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥95 и <98"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К2"]
["19.20.21.133-00001","Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К3"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥95 и <98"]
["19.20.21.134-00001","Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К4 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К4"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥95 и <98"]
["19.20.21.135-00002","Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥95 и <98"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К5"]
["19.20.21.135-00001","Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥95 и <98"]
["19.20.21.141-00001","Бензин автомобильный АИ-98 вне классов (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥98"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Вне классов"]
["19.20.21.142-00001","Бензин автомобильный АИ-98 экологического класса не ниже К2 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К2"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥98"]
["19.20.21.143-00001","Бензин автомобильный АИ-98 экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К3"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥98"]
["19.20.21.144-00001","Бензин автомобильный АИ-98 экологического класса не ниже К4 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К4"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥98"]
["19.20.21.145-00002","Бензин автомобильный АИ-98 экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥98"]
["19.20.21.145-00001","Бензин автомобильный АИ-98 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу","≥98"]
["19.20.42.121-00000007","Битум нефтяной дорожный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-06-15","Марка","ПБВ 40; ПБВ 60; ПБВ 90; ПБВ 130; ПБВ 200; ПБВ 300; МГО 130/200; МГО 70/130; МГО 40/70; МГ 130/200; МГ 70/130; МГ 40/70; СГ 130/200; СГ 70/130; СГ 40/70; БН 60/90; БН 90/130; БН 130/200; БН 200/300; БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130; БНД 200/300; БНД 20/35; БНД 35/50; БНД 50/70; БНД 70/100; БНД 100/130; БНД 130/200"]
[{"$nulls":4},"Вид","Модифицированный; Жидкий; Вязкий"]
["19.20.42.121-00000006","Битум нефтяной дорожный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-06-15","Марка","ПБВ 40; ПБВ 60; ПБВ 90; ПБВ 130; ПБВ 200; ПБВ 300; МГО 130/200; МГО 70/130; МГО 40/70; МГ 130/200; МГ 70/130; МГ 40/70; СГ 130/200; СГ 70/130; СГ 40/70; БН 60/90; БН 90/130; БН 130/200; БН 200/300; БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130; БНД 200/300; БНД 20/35; БНД 35/50; БНД 50/70; БНД 70/100; БНД 100/130; БНД 130/200"]
[{"$nulls":4},"Вид","Вязкий"]
["19.20.42.121-00000005","Битум нефтяной дорожный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-06-15","Марка","ПБВ 40; ПБВ 60; ПБВ 90; ПБВ 130; ПБВ 200; ПБВ 300; МГО 130/200; МГО 70/130; МГО 40/70; МГ 130/200; МГ 70/130; МГ 40/70; СГ 130/200; СГ 70/130; СГ 40/70; БН 60/90; БН 90/130; БН 130/200; БН 200/300; БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130; БНД 200/300; БНД 20/35; БНД 35/50; БНД 50/70; БНД 70/100; БНД 100/130; БНД 130/200"]
[{"$nulls":4},"Вид","Жидкий"]
["19.20.42.121-00000004","Битум нефтяной дорожный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-06-15","Марка","ПБВ 40; ПБВ 60; ПБВ 90; ПБВ 130; ПБВ 200; ПБВ 300; МГО 130/200; МГО 70/130; МГО 40/70; МГ 130/200; МГ 70/130; МГ 40/70; СГ 130/200; СГ 70/130; СГ 40/70; БН 60/90; БН 90/130; БН 130/200; БН 200/300; БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130; БНД 200/300; БНД 20/35; БНД 35/50; БНД 50/70; БНД 70/100; БНД 100/130; БНД 130/200"]
[{"$nulls":4},"Вид","Модифицированный"]
["19.20.42.121-00000002","Битум нефтяной дорожный вязкий","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15"]
["19.20.42.121-00000003","Битум нефтяной дорожный жидкий","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15"]
["19.20.42.121-00000001","Битум нефтяной дорожный модифицированный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15"]
["19.20.42.122-00000001","Битум нефтяной изоляционный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15"]
["19.20.42.122-00000003","Битум нефтяной изоляционный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Марка","БНИ-IV-З; БНИ-V; БНИ-IV"]
["19.20.42.122-00000002","Битум нефтяной изоляционный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Марка","БНИ-IV-З; БНИ-V; БНИ-IV"]
["19.20.42.123-00000001","Битум нефтяной кровельный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15"]
["19.20.42.123-00000003","Битум нефтяной кровельный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Марка","БНК-90/30; БНК-45/190; БНК-40/180"]
["19.20.42.123-00000002","Битум нефтяной кровельный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Марка","БНК-90/30; БНК-45/190; БНК-40/180"]
["19.20.42.124-00000001","Битум нефтяной строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15"]
["19.20.42.124-00000003","Битум нефтяной строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Марка","БН 90/10; БН 70/30; БН 50/50"]
["19.20.42.124-00000002","Битум нефтяной строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Марка","БН 50/50; БН 90/10; БН 70/30"]
["19.20.42.125-00000001","Битум нефтяной хрупкий","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15"]
["19.20.42.125-00000003","Битум нефтяной хрупкий","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Марка","Б; Г; В"]
["19.20.42.125-00000002","Битум нефтяной хрупкий","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Марка","Б; Г; В"]
["19.20.32.119-00000005","Бутан-бутиленовая фракция","Кубический метр","2018-10-01"]
["19.20.32.113-00000001","Бутилен","Кубический метр","2018-10-01"]
["06.20.10.110-00000009","Газ горючий природный (газ естественный)","Штука; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Кубический метр","2021-06-15","Объем баллона","≥50; ≥27; ≥12; <12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Промышленное и коммунально-бытовое; Топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания"]
["06.20.10.110-00000008","Газ горючий природный (газ естественный)","Кубический метр","2021-06-15","Объем баллона","≥50; ≥27; ≥12; <12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания"]
["06.20.10.110-00000007","Газ горючий природный (газ естественный)","Кубический метр","2021-06-15","Объем баллона","≥50; ≥27; ≥12; <12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Промышленное и коммунально-бытовое"]
["06.20.10.110-00000006","Газ горючий природный (газ естественный)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-06-15","Объем баллона","≥50; ≥27; ≥12; <12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания"]
["06.20.10.110-00000005","Газ горючий природный (газ естественный)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-06-15","Объем баллона","≥50; ≥27; ≥12; <12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Промышленное и коммунально-бытовое"]
["06.20.10.110-00000004","Газ горючий природный (газ естественный)","Штука","2021-06-15","Объем баллона","≥50; ≥27; ≥12; <12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания"]
["06.20.10.110-00000003","Газ горючий природный (газ естественный)","Штука","2021-06-15","Объем баллона","≥50; ≥27; ≥12; <12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Промышленное и коммунально-бытовое"]
["06.20.10.110-00000001","Газ горючий природный компримированный","Кубический метр","2018-10-01"]
["06.20.10.110-00000002","Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения","Кубический метр","2018-10-01"]
["06.20.10.132-00000006","Газ горючий природный регазифицированный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Кубический метр","2021-06-15","Марка","В; Б"]
["06.20.10.132-00000005","Газ горючий природный регазифицированный","Кубический метр","2021-06-15","Марка","Б"]
["06.20.10.132-00000004","Газ горючий природный регазифицированный","Кубический метр","2021-06-15","Марка","В"]
["06.20.10.132-00000003","Газ горючий природный регазифицированный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-06-15","Марка","Б"]
["06.20.10.132-00000002","Газ горючий природный регазифицированный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-06-15","Марка","В"]
["06.20.10.131-00000001","Газ горючий природный сжиженный","Кубический метр","2018-10-01"]
["06.20.10.132-00000001","Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам","Кубический метр","2018-10-01"]
["19.20.32.119-00000004","Изобутановая фракция","Кубический метр","2018-10-01"]
["19.10.10.000-00000001","Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный","Килограмм","2023-01-01"]
["19.20.32.115-00000001","Конденсат газовый стабильный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15"]
["19.20.28.110-00057","Мазут топочный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-05-21","Зольность","≤0,1400; ≤0,1200; ≤0,0500; ≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42; ≤25; ≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3; ≤2,5000; ≤2; ≤1,5000; ≤1; ≤0,5000; ≤3,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка","Топочный 100; Топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Тип мазута по зольности","Зольный; Малозольный"]
["19.20.28.110-00003","Мазут топочный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-05-21","Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42; ≤25; ≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3; ≤2,5000; ≤2; ≤1,5000; ≤1; ≤0,5000; ≤3,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка","Топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Тип мазута по зольности","Малозольный"]
["19.20.28.110-00002","Мазут топочный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-05-21","Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42; ≤25; ≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3; ≤2,5000; ≤2; ≤1,5000; ≤1; ≤0,5000; ≤3,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка","Топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип мазута по зольности","Зольный"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1400","Процент"]
["19.20.28.110-00001","Мазут топочный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-05-21","Массовая доля серы","≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42; ≤25; ≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3; ≤2,5000; ≤2; ≤1,5000; ≤1; ≤0,5000; ≤3,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка","Топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Тип мазута по зольности","Малозольный"]
["19.20.28.110-00021","Мазут топочный 100, 0,50%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤0,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
["19.20.28.110-00007","Мазут топочный 100, 0,50%, зольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,1400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤0,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00028","Мазут топочный 100, 0,50%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤0,5000","Процент"]
["19.20.28.110-00014","Мазут топочный 100, 0,50%, малозольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤0,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00020","Мазут топочный 100, 1,00%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,1400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00006","Мазут топочный 100, 1,00%, зольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,1400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00027","Мазут топочный 100, 1,00%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1","Процент"]
["19.20.28.110-00013","Мазут топочный 100, 1,00%, малозольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤1","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
["19.20.28.110-00019","Мазут топочный 100, 1,50%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤1,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00005","Мазут топочный 100, 1,50%, зольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1,5000","Процент"]
["19.20.28.110-00026","Мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤1,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00012","Мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1,5000","Процент"]
["19.20.28.110-00018","Мазут топочный 100, 2,00%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,1400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2","Процент"]
["19.20.28.110-00004","Мазут топочный 100, 2,00%, зольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-05-21","Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42; ≤25; ≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3; ≤2,5000; ≤2; ≤1,5000; ≤1; ≤0,5000; ≤3,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка","Топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Тип мазута по зольности","Зольный"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1400","Процент"]
["19.20.28.110-00025","Мазут топочный 100, 2,00%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤2","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
["19.20.28.110-00011","Мазут топочный 100, 2,00%, малозольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2","Процент"]
["19.20.28.110-00017","Мазут топочный 100, 2,50%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1400","Процент"]
["19.20.28.110-00024","Мазут топочный 100, 2,50%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤2,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
["19.20.28.110-00010","Мазут топочный 100, 2,50%, малозольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2,5000","Процент"]
["19.20.28.110-00016","Мазут топочный 100, 3,00%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1400","Процент"]
["19.20.28.110-00023","Мазут топочный 100, 3,00%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00009","Мазут топочный 100, 3,00%, малозольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00015","Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
["19.20.28.110-00022","Мазут топочный 100, 3,50%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,0500","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00008","Мазут топочный 100, 3,50%, малозольный, 42 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤42","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 100"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0500","Процент"]
["19.20.28.110-00049","Мазут топочный 40, 0,50%, зольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,1200","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤0,5000","Процент"]
["19.20.28.110-00035","Мазут топочный 40, 0,50%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤0,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1200","Процент"]
["19.20.28.110-00056","Мазут топочный 40, 0,50%, малозольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤0,5000","Процент"]
["19.20.28.110-00042","Мазут топочный 40, 0,50%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤0,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0400","Процент"]
["19.20.28.110-00048","Мазут топочный 40, 1,00%, зольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1200","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
["19.20.28.110-00034","Мазут топочный 40, 1,00%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,1200","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1","Процент"]
["19.20.28.110-00055","Мазут топочный 40, 1,00%, малозольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤1","Процент"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
["19.20.28.110-00041","Мазут топочный 40, 1,00%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00047","Мазут топочный 40, 1,50%, зольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1200","Процент"]
["19.20.28.110-00033","Мазут топочный 40, 1,50%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,1200","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
["19.20.28.110-00054","Мазут топочный 40, 1,50%, малозольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤1,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00040","Мазут топочный 40, 1,50%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤1,5000","Процент"]
["19.20.28.110-00046","Мазут топочный 40, 2,00%, зольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2","Процент"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1200","Процент"]
["19.20.28.110-00032","Мазут топочный 40, 2,00%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1200","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2","Процент"]
["19.20.28.110-00053","Мазут топочный 40, 2,00%, малозольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00039","Мазут топочный 40, 2,00%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤2","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0400","Процент"]
["19.20.28.110-00045","Мазут топочный 40, 2,50%, зольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1200","Процент"]
["19.20.28.110-00031","Мазут топочный 40, 2,50%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤2,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1200","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
["19.20.28.110-00052","Мазут топочный 40, 2,50%, малозольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00038","Мазут топочный 40, 2,50%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00044","Мазут топочный 40, 3,00%, зольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,1200","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00030","Мазут топочный 40, 3,00%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,1200","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00051","Мазут топочный 40, 3,00%, малозольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
["19.20.28.110-00037","Мазут топочный 40, 3,00%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0400","Процент"]
["19.20.28.110-00043","Мазут топочный 40, 3,50%, зольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1200","Процент"]
["19.20.28.110-00029","Мазут топочный 40, 3,50%, зольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,1200","Процент"]
["19.20.28.110-00050","Мазут топочный 40, 3,50%, малозольный, 10 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Температура застывания","≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤3,5000"]
["19.20.28.110-00036","Мазут топочный 40, 3,50%, малозольный, 25 °С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Зольность","≤0,0400","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура застывания","≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","топочный 40"]
["19.20.28.120-00004","Мазут флотский","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка мазута","флотский Ф5"]
[{"$nulls":4},"Массовая доля серы","≤2; ≤1,5000; ≤1","Процент"]
["19.20.28.120-00003","Мазут флотский Ф5, 1,00%","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤1","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","флотский Ф5"]
["19.20.28.120-00002","Мазут флотский Ф5, 1,50%","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤1,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","флотский Ф5"]
["19.20.28.120-00001","Мазут флотский Ф5, 2,0%","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Массовая доля серы","≤2","Процент"]
[{"$nulls":4},"Марка мазута","флотский Ф5"]
["19.20.29.171-00000001","Масло антикоррозионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01"]
["19.20.29.130-00000001","Масло гидравлическое","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Функциональные присадки","Загущающие; Противоизносные; Антикоррозионные; Антиокислительные; Без присадок"]
["19.20.29.130-00000005","Масло гидравлическое","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Функциональные присадки","Без присадок"]
["19.20.29.130-00000004","Масло гидравлическое","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Функциональные присадки","Антикоррозионные; Антиокислительные"]
["19.20.29.130-00000003","Масло гидравлическое","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Функциональные присадки","Противоизносные; Антикоррозионные; Антиокислительные"]
["19.20.29.130-00000002","Масло гидравлическое","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Функциональные присадки","Загущающие; Противоизносные; Антикоррозионные; Антиокислительные"]
["19.20.29.113-00000007","Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Килограмм","2021-06-15","Марка","МС-20; МС-14"]
[{"$nulls":4},"Сорт","Первый; Высший"]
["19.20.29.113-00000006","Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-15","Марка","МС-14"]
[{"$nulls":4},"Сорт","Первый"]
["19.20.29.113-00000005","Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-15","Марка","МС-20"]
[{"$nulls":4},"Сорт","Высший"]
["19.20.29.113-00000004","Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-15","Марка","МС-20"]
[{"$nulls":4},"Сорт","Первый"]
["19.20.29.113-00000003","Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей","Килограмм","2021-06-15","Марка","МС-14"]
[{"$nulls":4},"Сорт","Первый"]
["19.20.29.113-00000002","Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей","Килограмм","2021-06-15","Марка","МС-20"]
[{"$nulls":4},"Сорт","Высший"]
["19.20.29.113-00000001","Масло дизельное для авиационных поршневых двигателей","Килограмм","2021-06-15","Марка","МС-20"]
[{"$nulls":4},"Сорт","Первый"]
["19.20.29.140-00000004","Масло индустриальное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01"]
["19.20.29.150-00000017","Масло компрессорное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01"]
["19.20.29.110-00000011","Масло моторное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Килограмм","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Всесезонное; Зимнее; Летнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Универсальное; Для дизельных двигателей; Для бензиновых двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000012","Масло моторное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для бензиновых двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000013","Масло моторное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для дизельных двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000014","Масло моторное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для бензиновых двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000015","Масло моторное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для дизельных двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000016","Масло моторное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для бензиновых двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000017","Масло моторное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для дизельных двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000018","Масло моторное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Универсальное"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000019","Масло моторное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Универсальное"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000020","Масло моторное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-04-28","Классификация по API","FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP; CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Универсальное"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000030","Масло моторное","Килограмм","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для бензиновых двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000029","Масло моторное","Килограмм","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для бензиновых двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000028","Масло моторное","Килограмм","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для бензиновых двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000027","Масло моторное","Килограмм","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для дизельных двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000026","Масло моторное","Килограмм","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для дизельных двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000025","Масло моторное","Килограмм","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для дизельных двигателей"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000024","Масло моторное","Килограмм","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Универсальное"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000023","Масло моторное","Килограмм","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Универсальное"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000022","Масло моторное","Килограмм","2021-04-28","Классификация по API","CA; CB; CC; CD; CE; CF; CF-4; CF-2; CG-4; CH-4; CI-4; CI-4 PLUS; CJ-4; FA-4; CK-4; SA; SB; SC; SD; SE; SF; SG; SH; SJ; SL; SM; SN; SN+; SP"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости по SAE","60; 50; 40; 30; 20; 16; 25W; 20W; 15W; 10W; 5W; 0W"]
[{"$nulls":4},"Класс","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Универсальное"]
[{"$nulls":4},"Класс вязкости","24; 20; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 6з; 5з; 4з; 3з"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полусинтетическое; Синтетическое; Минеральное"]
["19.20.29.110-00000021","Масло моторное авиационное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01"]
["19.20.29.190-00000001","Масло технологическое","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01"]
["19.20.29.120-00000006","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Всесезонное; Зимнее; Летнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противозадирные присадки высокой эффективности и многофункционального действия; Противозадирные присадки высокой эффективности; Противозадирные присадки умеренной эффективности; Противоизносные присадки; Без присадок"]
["19.20.29.120-00000021","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Без присадок"]
["19.20.29.120-00000020","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противоизносные присадки"]
["19.20.29.120-00000019","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противозадирные присадки умеренной эффективности"]
["19.20.29.120-00000018","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противозадирные присадки высокой эффективности"]
["19.20.29.120-00000017","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противозадирные присадки высокой эффективности и многофункционального действия"]
["19.20.29.120-00000016","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Без присадок"]
["19.20.29.120-00000015","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противоизносные присадки"]
["19.20.29.120-00000014","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противозадирные присадки умеренной эффективности"]
["19.20.29.120-00000013","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противозадирные присадки высокой эффективности"]
["19.20.29.120-00000012","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противозадирные присадки высокой эффективности и многофункционального действия"]
["19.20.29.120-00000011","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Состав","Без присадок"]
["19.20.29.120-00000010","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противоизносные присадки"]
["19.20.29.120-00000009","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противозадирные присадки умеренной эффективности"]
["19.20.29.120-00000008","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противозадирные присадки высокой эффективности"]
["19.20.29.120-00000007","Масло трансмиссионное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Сезон эксплуатации","Всесезонное"]
[{"$nulls":4},"Состав","Противозадирные присадки высокой эффективности и многофункционального действия"]
["19.20.29.160-00000001","Масло турбинное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01"]
["19.20.29.172-00000001","Масло электроизоляционное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Класс","низкотемпературное для выключателей; трансформаторное"]
["19.20.29.172-00000003","Масло электроизоляционное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Класс","трансформаторное"]
["19.20.29.172-00000002","Масло электроизоляционное","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-10-01","Класс","низкотемпературное для выключателей"]
["06.10.10.100-00000001","Нефть сырая","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-10-01"]
["19.20.41.120-00000012","Парафин нефтяной жидкий","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15"]
["19.20.41.120-00000001","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","очищенный; высокоочищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","В5; С; Т3; Т-2; Т-1; В4; В3; В2; П-2; П-1"]
["19.20.41.120-00000011","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","высокоочищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","П-1"]
["19.20.41.120-00000010","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","высокоочищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","П-2"]
["19.20.41.120-00000009","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","высокоочищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","В2"]
["19.20.41.120-00000008","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","высокоочищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","В3"]
["19.20.41.120-00000007","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","высокоочищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","В4"]
["19.20.41.120-00000006","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","высокоочищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","В5"]
["19.20.41.120-00000005","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","очищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","Т-1"]
["19.20.41.120-00000004","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","очищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","Т-2"]
["19.20.41.120-00000003","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","очищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","Т3"]
["19.20.41.120-00000002","Парафин нефтяной твердый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-09-15","Степень очистки","очищенный"]
[{"$nulls":4},"Марка","С"]
["19.10.30.000-00000001","Пек и кокс пековый","Килограмм","2023-01-01"]
["19.30.10.000-00000001","Продукция агломерации угля","Килограмм","2023-01-01"]
["19.20.32.119-00000001","Пропан-бутан-пентановая фракция","Кубический метр","2018-10-01"]
["19.20.32.119-00000003","Пропановая фракция","Кубический метр","2018-10-01"]
["19.20.32.119-00000002","Пропан-пропиленовая фракция","Кубический метр","2018-10-01"]
["19.20.32.112-00000001","Пропилен","Кубический метр","2018-10-01"]
["19.20.31.000-00000001","Сжиженный углеводородный газ, используемый в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта","Килограмм","2018-09-15","Октановое число","≥89"]
["19.20.31.000-00000003","Сжиженный углеводородный газ, используемый в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта","Килограмм","2018-09-15","Октановое число","≥89"]
["19.20.31.000-00000002","Сжиженный углеводородный газ, используемый для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива\u0000\u0000","Килограмм","2018-09-15"]
["06.10.20.000-00000003","Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2023-01-01"]
["06.10.20.000-00000002","Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные","Килограмм","2023-01-01"]
["06.10.20.000-00000001","Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2023-01-01"]
["19.20.29.210-00000001","Смазка пластичная","Килограмм","2018-10-01","Группа","Уплотнительная; Канатная; Антифрикционная; Консервационная"]
["19.20.29.210-00000005","Смазка пластичная","Килограмм","2018-10-01","Группа","Консервационная"]
["19.20.29.210-00000004","Смазка пластичная","Килограмм","2018-10-01","Группа","Антифрикционная"]
["19.20.29.210-00000003","Смазка пластичная","Килограмм","2018-10-01","Группа","Канатная"]
["19.20.29.210-00000002","Смазка пластичная","Килограмм","2018-10-01","Группа","Уплотнительная"]
["19.10.20.000-00000002","Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные; прочие минеральные смолы","Килограмм","2023-01-01"]
["19.10.20.000-00000001","Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные; прочие минеральные смолы","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2023-01-01"]
["19.20.21.300-00001","Топливо дизельное (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Тип топлива дизельного","Межсезонное; Арктическое; Зимнее; Летнее"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Вне классов; Не ниже К5; Не ниже К4; Не ниже К3; Не ниже К2"]
[{"$nulls":4},"Сорт/класс топлива","Не ниже 4; Не ниже 3; Не ниже 2; Не ниже 1; Не ниже 0; Не ниже F; Не ниже E; Не ниже D; Не ниже C; Не ниже B; Не ниже A"]
["19.20.21.300-00002","Топливо дизельное (розничная реализация)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-01-01","Сорт/класс топлива","Не ниже 4; Не ниже 3; Не ниже 2; Не ниже 1; Не ниже 0; Не ниже F; Не ниже E; Не ниже D; Не ниже C; Не ниже B; Не ниже A"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Межсезонное; Арктическое; Зимнее; Летнее"]
["19.20.21.331-00001","Топливо дизельное арктическое вне классов (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Вне классов"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Арктическое"]
["19.20.21.332-00001","Топливо дизельное арктическое экологического класса не ниже К2 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Тип топлива дизельного","Арктическое"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К2"]
["19.20.21.333-00001","Топливо дизельное арктическое экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Сорт/класс топлива","Не ниже 4"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К3"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Арктическое"]
["19.20.21.334-00001","Топливо дизельное арктическое экологического класса не ниже К4 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К4"]
[{"$nulls":4},"Сорт/класс топлива","Не ниже 4"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Арктическое"]
["19.20.21.335-00001","Топливо дизельное арктическое экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Сорт/класс топлива","Не ниже 4"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Арктическое"]
["19.20.21.335-00002","Топливо дизельное арктическое экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-01-01","Сорт/класс топлива","Не ниже 4"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Арктическое"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К5"]
["19.20.21.321-00001","Топливо дизельное зимнее вне классов (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Вне классов"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Зимнее"]
["19.20.21.322-00001","Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К2 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Тип топлива дизельного","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К2"]
["19.20.21.323-00001","Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К3"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Сорт/класс топлива","Не ниже 3; Не ниже 2; Не ниже 1; Не ниже 0"]
["19.20.21.324-00001","Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К4 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К4"]
[{"$nulls":4},"Сорт/класс топлива","Не ниже 0; Не ниже 3; Не ниже 2; Не ниже 1"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Зимнее"]
["19.20.21.325-00001","Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Сорт/класс топлива","Не ниже 3; Не ниже 2; Не ниже 1; Не ниже 0"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Зимнее"]
["19.20.21.325-00002","Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Зимнее"]
[{"$nulls":4},"Сорт/класс топлива","Не ниже 3; Не ниже 2; Не ниже 1; Не ниже 0"]
["19.20.21.311-00001","Топливо дизельное летнее вне классов (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Тип топлива дизельного","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Вне классов"]
["19.20.21.312-00001","Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К2 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К2"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Летнее"]
["19.20.21.313-00001","Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Сорт/класс топлива","Не ниже D; Не ниже C; Не ниже B; Не ниже A"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К3"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Летнее"]
["19.20.21.314-00001","Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К4 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К4"]
[{"$nulls":4},"Сорт/класс топлива","Не ниже D; Не ниже C; Не ниже B; Не ниже A"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Летнее"]
["19.20.21.315-00001","Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Тип топлива дизельного","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Сорт/класс топлива","Не ниже D; Не ниже C; Не ниже B; Не ниже A"]
["19.20.21.315-00002","Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Летнее"]
[{"$nulls":4},"Сорт/класс топлива","Не ниже D; Не ниже C; Не ниже B; Не ниже A"]
["19.20.21.341-00001","Топливо дизельное межсезонное вне классов (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Тип топлива дизельного","Межсезонное"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Вне классов"]
["19.20.21.342-00001","Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К2 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К2"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Межсезонное"]
["19.20.21.343-00001","Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К3 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Сорт/класс топлива","Не ниже F; Не ниже E"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К3"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Межсезонное"]
["19.20.21.344-00001","Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К4 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Сорт/класс топлива","Не ниже F; Не ниже E"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Межсезонное"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","Не ниже К4"]
["19.20.21.345-00001","Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К5 (оптовая реализация)","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Сорт/класс топлива","Не ниже F; Не ниже E"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Межсезонное"]
["19.20.21.345-00002","Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2018-01-01","Экологический класс","Не ниже К5"]
[{"$nulls":4},"Тип топлива дизельного","Межсезонное"]
[{"$nulls":4},"Сорт/класс топлива","Не ниже F; Не ниже E"]
["19.20.25.000-00001","Топливо для реактивных двигателей","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-05-19","Марка топлива","Т-8В; Т-6; РТ; Т-2; Т-1; Т-1С; ТС-1; Джет А-1 (Jet А-1)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета; Для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета"]
["19.20.25.111-00001","Топливо для реактивных двигателей","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-05-19","Марка топлива","Т-8В; Т-6; РТ; Т-2; Т-1; Т-1С; ТС-1; Джет А-1 (Jet А-1)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета"]
["19.20.25.112-00001","Топливо для реактивных двигателей","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-05-19","Марка топлива","Т-8В; Т-6; РТ; Т-2; Т-1; Т-1С; ТС-1; Джет А-1 (Jet А-1)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для реактивных двигателей летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета"]
["19.20.25.120-00002","Топливо для реактивных двигателей","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-05-19","Марка топлива","Т-8В; Т-6; РТ; Т-2; Т-1; Т-1С; ТС-1; Джет А-1 (Jet А-1)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета"]
["19.20.25.120-00001","Топливо для реактивных двигателей","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-05-19","Марка топлива","Т-8В; Т-6; РТ; Т-2; Т-1; Т-1С; ТС-1; Джет А-1 (Jet А-1)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета"]
["19.20.25.119-00001","Топливо для реактивных двигателей марки РТ","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-04-01","Марка топлива","РТ"]
["19.20.25.119-00003","Топливо для реактивных двигателей марки Т-1","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-04-01","Марка топлива","Т-1"]
["19.20.25.119-00004","Топливо для реактивных двигателей марки Т-1С","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-04-01","Марка топлива","Т-1С"]
["19.20.25.119-00002","Топливо для реактивных двигателей марки Т-2","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-04-01","Марка топлива","Т-2"]
["19.20.21.400-00017","Топливо судовое дистиллятное","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка дистиллятного судового топлива","DMB; DMZ; DMA; DMX"]
["19.20.21.400-00015","Топливо судовое дистиллятное марки DMA","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка дистиллятного судового топлива","DMA"]
["19.20.21.400-00013","Топливо судовое дистиллятное марки DMB","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка дистиллятного судового топлива","DMB"]
["19.20.21.400-00016","Топливо судовое дистиллятное марки DMX","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка дистиллятного судового топлива","DMX"]
["19.20.21.400-00014","Топливо судовое дистиллятное марки DMZ","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка дистиллятного судового топлива","DMZ"]
["19.20.21.400-00012","Топливо судовое остаточное","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMK 700; RMK 500; RMK 380; RMG 700; RMG 500; RMG 380; RMG 180; RME 180; RMD 80; RMB 30; RMA 10"]
["19.20.21.400-00011","Топливо судовое остаточное марки RMA 10","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMA 10"]
["19.20.21.400-00010","Топливо судовое остаточное марки RMB 30","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMB 30"]
["19.20.21.400-00009","Топливо судовое остаточное марки RMD 80","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMD 80"]
["19.20.21.400-00008","Топливо судовое остаточное марки RME 180","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RME 180"]
["19.20.21.400-00007","Топливо судовое остаточное марки RMG 180","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMG 180"]
["19.20.21.400-00005","Топливо судовое остаточное марки RMG 380","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMG 380"]
["19.20.21.400-00004","Топливо судовое остаточное марки RMG 500","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMG 500"]
["19.20.21.400-00003","Топливо судовое остаточное марки RMG 700","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMG 700"]
["19.20.21.400-00002","Топливо судовое остаточное марки RMK 380","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMK 380"]
["19.20.21.400-00006","Топливо судовое остаточное марки RMK 500","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMK 500"]
["19.20.21.400-00001","Топливо судовое остаточное марки RMK 700","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2018-01-01","Марка остаточного судового топлива","RMK 700"]
["19.20.90.000-00000004","Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком","Условная единица","2023-01-01"]
["19.20.90.000-00000003","Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком","Килограмм","2023-01-01"]
["19.20.90.000-00000002","Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком","Кубический метр","2023-01-01"]
["19.20.90.000-00000001","Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2023-01-01"]
["19.10.90.000-00000002","Услуги по производству продукции коксовых печей отдельные, выполняемые субподрядчиком","Условная единица","2023-01-01"]
["19.10.90.000-00000001","Услуги по производству продукции коксовых печей отдельные, выполняемые субподрядчиком","Килограмм","2023-01-01"]
["19.20.32.119-00000006","Фракция нормального бутана","Кубический метр","2018-10-01"]
["19.20.32.111-00000001","Этилен","Кубический метр","2018-10-01"]