{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Производственное оборудование"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Производственное оборудование","index":0,"n_rows":4972,"n_cols":7,"rows_kept":4972}
["Код позиции КТРУ","Наименование позиции","Ед-изм. позиции","Дата начала обязательного применения позиции каталога","Наименование характеристки","Значение характеристики","Ед-изм. характеристики"]
["26.20.16.120-00000105","3D-принтер FDM","Штука","2020-12-01","Максимальная температура печатающей головки","≥410; ≥250; <250","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Формат файлов для печати","PLGX; GCODE"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы вентиляции внутреннего пространства корпуса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура платформы для печати","≥150; <150","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальная толщина слоя","≥0,0500; ≥0,0100 и <0,0500; <0,0100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Охлаждение зоны печати","Одностороннее; Двухстороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие контроля доступа к принтеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы контроля наличия пластика","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции встроенной настройки печати","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область печати по оси X",">200; <200200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип системы контроля высоты первого слоя","Автоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Калибровка платформы","Полуавтоматическая; Автоматическая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость печати, см3/ч","≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Скорость перемещения печатающей головки, мм/с","≥80; <80"]
[{"$nulls":4},"Наличие закрытого корпуса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения","USB Flash; Ethernet"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы контроля платформы печати","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество сопел на печатающей головке","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции удаленного управления принтером","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип платформы для печати","Подогреваемая съемная на зажимах, фиксируемая на платформе; Подогреваемая съемная на магнитах, фиксируемая на платформе"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сопла","≥0,5000; ≥0,3000 и <0,5000; <0,3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип совместимого с 3D-принтером пластика","PS; PPS; PP; PMMA; PA; Металлический; Flex (TPE); Flex (TPU); WOOD (древесный); TPU; RUBBER; PC; Nylon; HIPS; FLEX; ASA; PVA; PETG; SBS; PLA; ABS"]
[{"$nulls":4},"Тип управления принтером","Дистанционная панель управления принтером; Панель управления с дисплеем на корпусе устройства"]
[{"$nulls":4},"Наличие HEPA фильтра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область печати по оси Y",">200; <200200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции встроенного режима сушки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции продолжения печати после отключения питания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область печати по оси Z",">200; <200200; ","Миллиметр"]
["26.20.16.120-00000104","3D-принтер FDM","Штука","2020-12-01","Максимальная температура печатающей головки","≥410; ≥250; <250","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Формат файлов для печати","PLGX; GCODE"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы вентиляции внутреннего пространства корпуса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура платформы для печати","≥150; <150","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Минимальная толщина слоя","≥0,0500; ≥0,0100 и <0,0500; <0,0100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Охлаждение зоны печати","Одностороннее; Двухстороннее"]
[{"$nulls":4},"Наличие контроля доступа к принтеру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы контроля наличия пластика","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции встроенной настройки печати","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область печати по оси X",">200; <200200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип системы контроля высоты первого слоя","Автоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Калибровка платформы","Полуавтоматическая; Автоматическая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость печати, см3/ч","≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Скорость перемещения печатающей головки, мм/с","≥80; <80"]
[{"$nulls":4},"Наличие закрытого корпуса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения","USB Flash; Ethernet"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы контроля платформы печати","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество сопел на печатающей головке","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции удаленного управления принтером","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип платформы для печати","Подогреваемая съемная на зажимах, фиксируемая на платформе; Подогреваемая съемная на магнитах, фиксируемая на платформе"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сопла","≥0,5000; ≥0,3000 и <0,5000; <0,3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип совместимого с 3D-принтером пластика","PS; PPS; PP; PMMA; PA; Металлический; Flex (TPE); Flex (TPU); WOOD (древесный); TPU; RUBBER; PC; Nylon; HIPS; FLEX; ASA; PVA; PETG; SBS; PLA; ABS"]
[{"$nulls":4},"Тип управления принтером","Дистанционная панель управления принтером; Панель управления с дисплеем на корпусе устройства"]
[{"$nulls":4},"Наличие HEPA фильтра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область печати по оси Y",">200; <200200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции встроенного режима сушки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции продолжения печати после отключения питания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область печати по оси Z",">200; <200200; ","Миллиметр"]
["26.20.16.150-00000011","3D-сканер ручной","Штука","2021-01-11","Наличие сенсорного экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длинна USB-провода","≥4; ≥3; ≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Управление поворотным столом по Wi-Fi","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность сканирования в цвете","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Формат сохранения результатов сканирования","vrml; off; ply; obj; stl"]
[{"$nulls":4},"Технология 3D- сканирования","Контактная; Лазерная; Оптическая"]
[{"$nulls":4},"Функции постобработки","Обрезка модели; Разделение модели на отдельные части; Удаление лишних элементов; Удаление отверстий"]
[{"$nulls":4},"Скорость сканирования, млн. точек/cек","≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Наличие поворотного стола в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Точность сканирования","≥0,1000; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
["26.20.16.150-00000010","3D-сканер ручной","Штука","2021-01-11","Наличие сенсорного экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длинна USB-провода","≥4; ≥3; ≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Управление поворотным столом по Wi-Fi","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность сканирования в цвете","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Формат сохранения результатов сканирования","vrml; off; ply; obj; stl"]
[{"$nulls":4},"Технология 3D- сканирования","Контактная; Лазерная; Оптическая"]
[{"$nulls":4},"Функции постобработки","Обрезка модели; Разделение модели на отдельные части; Удаление лишних элементов; Удаление отверстий"]
[{"$nulls":4},"Скорость сканирования, млн. точек/cек","≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Наличие поворотного стола в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Точность сканирования","<0,0500; ≥0,1000; ≥0,0500 и <0,1000","Миллиметр"]
["26.20.16.150-00000009","3D-сканер стационарный","Штука","2020-12-01","Технология 3D-сканирования","Контактная; Лазерная; Оптическая"]
[{"$nulls":4},"Поворотный стол с управлением по Wi-Fi","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Формат сохранения результатов сканирования","off; ply; obj; stl"]
[{"$nulls":4},"Функции постобработки","Разделение модели на отдельные части; Удаление лишних элементов; Обрезка модели; Удаление отверстий"]
[{"$nulls":4},"Точность сканирования",">0,1000; >0,0500 и ≤0,1000; ≥0,0300 и ≤0,0500; <0,0300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сканирование в цвете","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Скорость сканирования, млн точек/сек",">16; >5 и ≤16; >1 и ≤5; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Максимальный размер измеряемых объектов",">350000; >100000 и ≤350000; >10000 и ≤100000; >3000 и ≤10000; ≥500 и ≤3000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Минимальный размер измеряемых объектов",">1000; >600 и ≤1000; >300 и ≤600; >50 и ≤300; ≥10 и ≤50; <10","Миллиметр"]
["26.20.16.150-00000008","3D-сканер стационарный","Штука","2020-12-01","Технология 3D-сканирования","Контактная; Лазерная; Оптическая"]
[{"$nulls":4},"Поворотный стол с управлением по Wi-Fi","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Формат сохранения результатов сканирования","off; ply; obj; stl"]
[{"$nulls":4},"Функции постобработки","Разделение модели на отдельные части; Удаление лишних элементов; Обрезка модели; Удаление отверстий"]
[{"$nulls":4},"Точность сканирования",">0,1000; >0,0500 и ≤0,1000; ≥0,0300 и ≤0,0500; <0,0300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сканирование в цвете","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Скорость сканирования, млн точек/сек",">16; >5 и ≤16; >1 и ≤5; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Максимальный размер измеряемых объектов",">350000; >100000 и ≤350000; >10000 и ≤100000; >3000 и ≤10000; ≥500 и ≤3000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Минимальный размер измеряемых объектов",">1000; >600 и ≤1000; >300 и ≤600; >50 и ≤300; ≥10 и ≤50; <10","Миллиметр"]
["28.25.14.000-00000009","Абгазоотделитель","Штука","2021-04-01","Рабочее давление","≥1,6000; ≥0,6000 и <1,6000; <0,6000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","≥150; ≥100 и <150; ≥60 и <100; ≥40 и <60; ≥25 и <40; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расход жидкости","≥250; ≥150 и <250; ≥60 и <150; ≥30 и <60; ≥15 и <30; ≥8 и <15; ≥2 и <8; ≥0,5000 и <2; <0,5000","Кубический метр в час"]
["28.25.14.000-00000008","Абгазоотделитель","Штука","2021-04-01","Рабочее давление","≥1,6000; ≥0,6000 и <1,6000; <0,6000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","≥150; ≥100 и <150; ≥60 и <100; ≥40 и <60; ≥25 и <40; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расход жидкости","≥250; ≥150 и <250; ≥60 и <150; ≥30 и <60; ≥15 и <30; ≥8 и <15; ≥2 и <8; ≥0,5000 и <2; <0,5000","Кубический метр в час"]
["28.25.14.129-00000049","Абсорбер","Штука","2021-04-01","Минимальная температура окружающей среды",">20; >5 и ≤20; ≥-10 и ≤5; <-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура окружающей среды",">40; ≤40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность","<7000; >120000; >60000 и ≤120000; >20000 и ≤60000; ≥7000 и ≤20000","Кубический метр в час"]
["28.25.14.129-00000048","Абсорбер","Штука","2021-04-01","Минимальная температура окружающей среды",">20; >5 и ≤20; ≥-10 и ≤5; <-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура окружающей среды",">40; ≤40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность","≥7000 и ≤20000","Кубический метр в час"]
["28.25.14.129-00000047","Абсорбер","Штука","2021-04-01","Минимальная температура окружающей среды",">20; >5 и ≤20; ≥-10 и ≤5; <-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура окружающей среды",">40; ≤40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность",">20000 и ≤60000","Кубический метр в час"]
["28.25.14.129-00000046","Абсорбер","Штука","2021-04-01","Минимальная температура окружающей среды",">20; >5 и ≤20; ≥-10 и ≤5; <-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура окружающей среды",">40; ≤40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность",">60000 и ≤120000","Кубический метр в час"]
["28.25.14.129-00000045","Абсорбер","Штука","2021-04-01","Минимальная температура окружающей среды",">20; >5 и ≤20; ≥-10 и ≤5; <-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура окружающей среды",">40; ≤40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность",">120000","Кубический метр в час"]
["28.25.14.129-00000044","Абсорбер","Штука","2021-04-01","Минимальная температура окружающей среды",">20; >5 и ≤20; ≥-10 и ≤5; <-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура окружающей среды",">40; ≤40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность","<7000","Кубический метр в час"]
["28.99.39.190-00000021","Агломашина (агломерационная конвейерная машина)","Штука","2020-09-01","Максимальная скорость движения спекательных тележек, м/мин","≥4; ≥1,8700 и <4; ≤0,5000"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по годному продукту)","≥150; ≥110 и <150; ≥40 и <110; ≥25 и <40; <25","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь спекания","≥200; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип агломерата","Pb-агломерат; Цементный клинкер; Mn-агломерат; Ni-агломерат; Fe-агломерат; Fe-окатыши"]
[{"$nulls":4},"Ширина спекаемого слоя","≥3; >1,5000 и <3; ≤1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Высота спекания слоя","≥0,5000; ≥0,3500 и <0,5000; ≥0,2000 и <0,3500","Метр"]
[{"$nulls":4},"Толщина спекаемого слоя","≥0,6000; >0,3000 и <0,6000; ≤0,3000","Метр"]
["28.99.39.190-00000020","Агломашина (агломерационная конвейерная машина)","Штука","2020-09-01","Максимальная скорость движения спекательных тележек, м/мин","≥4; ≥1,8700 и <4; ≤0,5000"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по годному продукту)","≥150; ≥110 и <150; ≥40 и <110; ≥25 и <40; <25","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь спекания","<50","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип агломерата","Pb-агломерат; Цементный клинкер; Mn-агломерат; Ni-агломерат; Fe-агломерат; Fe-окатыши"]
[{"$nulls":4},"Ширина спекаемого слоя","≥3; >1,5000 и <3; ≤1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Высота спекания слоя","≥0,5000; ≥0,3500 и <0,5000; ≥0,2000 и <0,3500","Метр"]
[{"$nulls":4},"Толщина спекаемого слоя","≥0,6000; >0,3000 и <0,6000; ≤0,3000","Метр"]
["28.99.39.190-00000019","Агломашина (агломерационная конвейерная машина)","Штука","2020-09-01","Максимальная скорость движения спекательных тележек, м/мин","≥4; ≥1,8700 и <4; ≤0,5000"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по годному продукту)","≥150; ≥110 и <150; ≥40 и <110; ≥25 и <40; <25","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь спекания","≥50 и <100","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип агломерата","Цементный клинкер; Pb-агломерат; Mn-агломерат; Ni-агломерат; Fe-агломерат; Fe-окатыши"]
[{"$nulls":4},"Ширина спекаемого слоя","≥3; >1,5000 и <3; ≤1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Высота спекания слоя","≥0,5000; ≥0,3500 и <0,5000; ≥0,2000 и <0,3500","Метр"]
[{"$nulls":4},"Толщина спекаемого слоя",">0,3000 и <0,6000; ≤0,3000; ≥0,6000","Метр"]
["28.99.39.190-00000018","Агломашина (агломерационная конвейерная машина)","Штука","2020-09-01","Максимальная скорость движения спекательных тележек, м/мин","≥4; ≥1,8700 и <4; ≤0,5000"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по годному продукту)","≥150; ≥110 и <150; ≥40 и <110; ≥25 и <40; <25","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь спекания","≥100 и <200","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип агломерата","Pb-агломерат; Цементный клинкер; Mn-агломерат; Ni-агломерат; Fe-агломерат; Fe-окатыши"]
[{"$nulls":4},"Ширина спекаемого слоя","≥3; >1,5000 и <3; ≤1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Высота спекания слоя","≥0,5000; ≥0,3500 и <0,5000; ≥0,2000 и <0,3500","Метр"]
[{"$nulls":4},"Толщина спекаемого слоя","≥0,6000; >0,3000 и <0,6000; ≤0,3000","Метр"]
["28.99.39.190-00000017","Агломашина (агломерационная конвейерная машина)","Штука","2020-09-01","Максимальная скорость движения спекательных тележек, м/мин","≥4; ≥1,8700 и <4; ≤0,5000"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по годному продукту)","≥150; ≥110 и <150; ≥40 и <110; ≥25 и <40; <25","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь спекания","≥200","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип агломерата","Pb-агломерат; Цементный клинкер; Mn-агломерат; Ni-агломерат; Fe-агломерат; Fe-окатыши"]
[{"$nulls":4},"Ширина спекаемого слоя","≥3; >1,5000 и <3; ≤1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Высота спекания слоя","≥0,5000; ≥0,3500 и <0,5000; ≥0,2000 и <0,3500","Метр"]
[{"$nulls":4},"Толщина спекаемого слоя","≥0,6000; >0,3000 и <0,6000; ≤0,3000","Метр"]
["28.91.10.000-00000032","Агрегат &quot;ковш-печь&quot;","Штука","2021-04-01","Длительность обработки (в зависимости от сортамента)",">60; ≥20 и ≤60; <20","Минута"]
[{"$nulls":4},"Емкость стальковша",">350; ≥1 и ≤350; <1","Кубический метр в час"]
["28.91.10.000-00000031","Агрегат &quot;ковш-печь&quot;","Штука","2021-04-01","Длительность обработки (в зависимости от сортамента)",">60; ≥20 и ≤60; <20","Минута"]
[{"$nulls":4},"Емкость стальковша","<1","Кубический метр в час"]
["28.91.10.000-00000030","Агрегат &quot;ковш-печь&quot;","Штука","2021-04-01","Длительность обработки (в зависимости от сортамента)",">60; ≥20 и ≤60; <20","Минута"]
[{"$nulls":4},"Емкость стальковша","≥1 и ≤350","Кубический метр в час"]
["28.91.10.000-00000029","Агрегат &quot;ковш-печь&quot;","Штука","2021-04-01","Длительность обработки (в зависимости от сортамента)",">60; ≥20 и ≤60; <20","Минута"]
[{"$nulls":4},"Емкость стальковша",">350","Кубический метр в час"]
["42.99.11.190-00000001","Агрегат бондеризации шестикамерный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000071","Агрегат выпрямительный","Штука","2021-04-01","Номинальная частота на входе",">50; ≤50","Герц"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение на входе",">380; ≤380","Вольт"]
["28.99.30.000-00000070","Агрегат выпрямительный","Штука","2021-04-01","Номинальная частота на входе",">50; ≤50","Герц"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение на входе","≤380; >380","Вольт"]
["28.21.13.128-00000007","Агрегат горячего цинкования полос","Штука","2021-04-01","Производительность","≥300; <300","Тысяча тонн в год"]
["28.21.13.128-00000006","Агрегат горячего цинкования полос","Штука","2021-04-01","Производительность","≥300; <300","Тысяча тонн в год"]
["28.21.13.128-00000009","Агрегат горячего цинкования проволоки","Штука","2021-04-01","Диаметр проволоки","≥1 и ≤4; >4; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина слоя цинкового покрытия, г/м2",">300; ≥50 и ≤300; <50"]
[{"$nulls":4},"Скорость линии, м/мин","<40; >120; ≥40 и ≤120"]
["28.21.13.128-00000008","Агрегат горячего цинкования проволоки","Штука","2021-04-01","Диаметр проволоки","≥1 и ≤4; >4; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина слоя цинкового покрытия, г/м2",">300; ≥50 и ≤300; <50"]
[{"$nulls":4},"Скорость линии, м/мин","<40; >120; ≥40 и ≤120"]
["28.99.39.190-00000179","Агрегат детандерно-компрессорный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.31.000-00000001","Агрегат для непрерывной отварки","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000281","Агрегат для обработки свиных голов","Штука","2021-04-01","Скорость движения конвейера, м/мин",">2; >1 и ≤2; ≤1"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность опалки",">45; ≥35 и ≤45; ≥25 и <35; <25","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность шпарки",">7; ≥5 и ≤7; ≥3 и <5; <3","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность, голов/час",">250; ≥200 и ≤250; ≥150 и <200; <150"]
["28.99.39.190-00000280","Агрегат для обработки свиных голов","Штука","2021-04-01","Скорость движения конвейера, м/мин","≤1; >2; >1 и ≤2"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность опалки",">45; ≥35 и ≤45; ≥25 и <35; <25","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность шпарки",">7; ≥5 и ≤7; ≥3 и <5; <3","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность, голов/час","<150"]
["28.99.39.190-00000279","Агрегат для обработки свиных голов","Штука","2021-04-01","Скорость движения конвейера, м/мин",">2; >1 и ≤2; ≤1"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность опалки",">45; ≥35 и ≤45; ≥25 и <35; <25","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность шпарки",">7; ≥5 и ≤7; ≥3 и <5; <3","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность, голов/час","≥150 и <200"]
["28.99.39.190-00000278","Агрегат для обработки свиных голов","Штука","2021-04-01","Скорость движения конвейера, м/мин",">2; >1 и ≤2; ≤1"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность опалки",">45; ≥35 и ≤45; ≥25 и <35; <25","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность шпарки",">7; ≥5 и ≤7; ≥3 и <5; <3","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность, голов/час","≥200 и ≤250"]
["28.99.39.190-00000277","Агрегат для обработки свиных голов","Штука","2021-04-01","Скорость движения конвейера, м/мин",">2; >1 и ≤2; ≤1"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность опалки",">45; ≥35 и ≤45; ≥25 и <35; <25","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность шпарки",">7; ≥5 и ≤7; ≥3 и <5; <3","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность, голов/час",">250"]
["28.99.39.190-00000073","Агрегат для сушки обезжиренной мясокостной шквары","Штука","2020-11-02","Давление пара",">0,4000; >0,3000 и ≤0,4000; >0,2000 и ≤0,3000; ≥0,1000 и ≤0,2000; <0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1000; >900 и ≤1000; ≥800 и ≤900; <800"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса",">5; >4,5000 и ≤5; ≥4 и ≤4,5000; <4","Час"]
["28.99.39.190-00000072","Агрегат для сушки обезжиренной мясокостной шквары","Штука","2020-11-02","Давление пара",">0,4000; >0,3000 и ≤0,4000; >0,2000 и ≤0,3000; ≥0,1000 и ≤0,2000; <0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч","<800"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса",">5; >4,5000 и ≤5; ≥4 и ≤4,5000; <4","Час"]
["28.99.39.190-00000071","Агрегат для сушки обезжиренной мясокостной шквары","Штука","2020-11-02","Давление пара",">0,4000; >0,3000 и ≤0,4000; >0,2000 и ≤0,3000; ≥0,1000 и ≤0,2000; <0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч","≥800 и ≤900"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса",">5; >4,5000 и ≤5; ≥4 и ≤4,5000; <4","Час"]
["28.99.39.190-00000070","Агрегат для сушки обезжиренной мясокостной шквары","Штука","2020-11-02","Давление пара",">0,4000; >0,3000 и ≤0,4000; >0,2000 и ≤0,3000; ≥0,1000 и ≤0,2000; <0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">900 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса",">5; >4,5000 и ≤5; ≥4 и ≤4,5000; <4","Час"]
["28.99.39.190-00000069","Агрегат для сушки обезжиренной мясокостной шквары","Штука","2020-11-02","Давление пара",">0,4000; >0,3000 и ≤0,4000; >0,2000 и ≤0,3000; ≥0,1000 и ≤0,2000; <0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1000"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса",">5; >4,5000 и ≤5; ≥4 и ≤4,5000; <4","Час"]
["28.93.17.170-00000027","Агрегат дробильно-сушильный для сушки вываренной кости и костного полуфабриката","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч",">1000; >900 и ≤1000; ≥800 и ≤900; <800"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса","≥60; <60","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Расход электроэнергии на 1 тонну","≥50; <50","Киловатт-час"]
[{"$nulls":4},"Расход природного газа на 1 тонну","≥70; <70","Кубический метр"]
["28.93.17.170-00000026","Агрегат дробильно-сушильный для сушки вываренной кости и костного полуфабриката","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч","<800"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса","≥60; <60","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Расход электроэнергии на 1 тонну","≥50; <50","Киловатт-час"]
[{"$nulls":4},"Расход природного газа на 1 тонну","≥70; <70","Кубический метр"]
["28.93.17.170-00000025","Агрегат дробильно-сушильный для сушки вываренной кости и костного полуфабриката","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч","≥800 и ≤900"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса","≥60; <60","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Расход электроэнергии на 1 тонну","≥50; <50","Киловатт-час"]
[{"$nulls":4},"Расход природного газа на 1 тонну","≥70; <70","Кубический метр"]
["28.93.17.170-00000024","Агрегат дробильно-сушильный для сушки вываренной кости и костного полуфабриката","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч",">900 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса","≥60; <60","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Расход электроэнергии на 1 тонну","≥50; <50","Киловатт-час"]
[{"$nulls":4},"Расход природного газа на 1 тонну","≥70; <70","Кубический метр"]
["28.93.17.170-00000023","Агрегат дробильно-сушильный для сушки вываренной кости и костного полуфабриката","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч",">1000"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса","≥60; <60","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Расход электроэнергии на 1 тонну","≥50; <50","Киловатт-час"]
[{"$nulls":4},"Расход природного газа на 1 тонну","≥70; <70","Кубический метр"]
["28.92.40.000-00000002","Агрегат дробления","Штука","2021-01-11"]
["28.29.22.190-00000001","Агрегат катафореза","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000073","Агрегат компрессорный винтовой","Штука","2021-04-01","Мощность",">100; ≥30 и ≤100; <30","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м3/мин",">50; ≥10 и ≤50; <10"]
["28.99.30.000-00000072","Агрегат компрессорный винтовой","Штука","2021-04-01","Мощность",">100; ≥30 и ≤100; <30","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м3/мин",">50; ≥10 и ≤50; <10"]
["28.21.13.128-00000005","Агрегат лазерной обработки","Штука","2021-02-08","Мощность источника","≥5; <5","Киловатт"]
["28.21.13.128-00000004","Агрегат лазерной обработки","Штука","2021-02-08","Мощность источника","≥5; <5","Киловатт"]
["28.22.18.180-00000005","Агрегат лужения","Штука","2021-04-01","Скорость лужения","≥5; <5","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥140; <140","Тысяча тонн в год"]
["28.22.18.180-00000004","Агрегат лужения","Штука","2021-04-01","Скорость лужения","≥5; <5","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Производительность","<140","Тысяча тонн в год"]
["28.22.18.180-00000003","Агрегат лужения","Штука","2021-04-01","Скорость лужения","≥5; <5","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥140","Тысяча тонн в год"]
["28.99.30.000-00000053","Агрегат машинный комплексный","Штука","2021-02-08","Производительность",">50; ≥10; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип","Компрессорно-моторные; Компрессорно-конденсаторные; Аппаратные"]
["28.99.30.000-00000052","Агрегат машинный комплексный","Штука","2021-02-08","Производительность",">50; ≥10; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип","Компрессорно-моторные; Компрессорно-конденсаторные; Аппаратные"]
["28.22.18.180-00000007","Агрегат нанесения полимерного покрытия","Штука","2021-04-01","Ширина обрабатываемой полосы","≥600; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса рулона",">5; ≥1; ≥0,4000; <0,4000"]
[{"$nulls":4},"Ширина пленки","≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина пленки","≥0,2000; <0,2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина обрабатываемой полосы","<0,5000; ≥0,5000","Миллиметр"]
["28.22.18.180-00000006","Агрегат нанесения полимерного покрытия","Штука","2021-04-01","Ширина обрабатываемой полосы","≥600; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса рулона",">5; ≥1; ≥0,4000; <0,4000"]
[{"$nulls":4},"Ширина пленки","≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина пленки","≥0,2000; <0,2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина обрабатываемой полосы","<0,5000; ≥0,5000","Миллиметр"]
["28.22.18.180-00000009","Агрегат непрерывный травильный","Штука","2021-04-01","Производительность","<300; ≥300","Тысяча тонн в год"]
["28.22.18.180-00000008","Агрегат непрерывный травильный","Штука","2021-04-01","Производительность","<300; ≥300","Тысяча тонн в год"]
["28.99.30.000-00000075","Агрегат отжига","Штука","2021-04-01","Производительность",">65; <1; ≥1 и ≤65","Тонна в час"]
["28.99.30.000-00000074","Агрегат отжига","Штука","2021-04-01","Производительность",">65; <1; ≥1 и ≤65","Тонна в час"]
["28.21.13.128-00000001","Агрегат патентирования проволоки","Штука","2021-01-11"]
["28.29.22.190-00000002","Агрегат подготовки поверхности","Штука","2021-01-11"]
["28.41.33.190-00000001","Агрегат поперечной резки полосы","Штука","2021-01-11"]
["28.41.33.190-00000002","Агрегат продольной резки","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.180-00000011","Агрегат свинцевания","Штука","2021-04-01","Производительность","≥300; <300","Тысяча тонн в год"]
["28.22.18.180-00000010","Агрегат свинцевания","Штука","2021-04-01","Производительность","<300; ≥300","Тысяча тонн в год"]
["28.21.13.128-00000003","Агрегат совмещенной плавки-конвертирования","Штука","2021-02-08","Производительность","≥10; <10","Тонна в час"]
["28.21.13.128-00000002","Агрегат совмещенной плавки-конвертирования","Штука","2021-02-08","Производительность","≥10; <10","Тонна в час"]
["28.22.18.180-00000013","Агрегат трубопрокатный","Штука","2021-04-01","Диаметр исходной заготовки","≥200; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки готовой трубы",">20; ≥15; ≥10; ≥5; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина исходной заготовки","4; 3; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина готовой трубы","≥5; >10; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр готовой трубы",">250; <50; ≥150; ≥50","Миллиметр"]
["28.22.18.180-00000012","Агрегат трубопрокатный","Штука","2021-04-01","Диаметр исходной заготовки","≥200; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки готовой трубы",">20; ≥15; ≥10; ≥5; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина исходной заготовки","4; 3; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина готовой трубы","≥5; >10; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр готовой трубы",">250; <50; ≥150; ≥50","Миллиметр"]
["28.22.18.180-00000001","Агрегат трубоэлектросварочный","Штука","2021-01-11"]
["28.13.25.000-00000001","Агрегат турбокомпрессорный пропановый холодильный","Штука","2021-01-11"]
["28.29.12.000-00000003","Агрегат фильтровальный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000013","Аммонизатор трубный скоростной","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000077","Аммонизатор-гранулятор","Штука","2021-04-01","Производительность",">100; ≥50; ≥10; <10","Тонна в час"]
["28.99.30.000-00000076","Аммонизатор-гранулятор","Штука","2021-04-01","Производительность",">100; ≥50; ≥10; <10","Тонна в час"]
["28.99.30.000-00000014","Аммонизатор-испаритель скоростной","Штука","2021-01-11"]
["28.29.22.140-00000002","Аппарат абразивоструйный (пескоструйный)","Штука","2022-02-22","Наличие функции рекупирации абразива","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип компрессора","Винтовой; Поршневый"]
[{"$nulls":4},"Сопло керамическое","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, м2/ч","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥3 и <10; <3"]
[{"$nulls":4},"Максимальный расход абразива, кг/ч","≥1000; ≥500 и <1000; ≥300 и <500; ≥100 и <300; ≥40 и <100; <40"]
[{"$nulls":4},"Абразивный материал","Стальная дробь; Чугунная дробь; Стальной песок; Синтетический алмаз; Кубический нитрид бора; Карбид бора; Гарнет (гранатовый песок); Стеклянная дробь; Никельшлак; Купершлак; Карбид кремния; Электрокорунд; Песок кварцевый; Песок речной"]
[{"$nulls":4},"Максимальное рабочее давление","≥10; ≥6 и <10; <6","Бар"]
[{"$nulls":4},"Тип аппарата по способу подачи абразива","Эжекторный (инжекторный); Напорный (нагнетательный)"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Сопло; Пистолет; Шланг подачи сжатого воздуха; Рукав для подачи абразива; Сито"]
[{"$nulls":4},"Объем резервуара (бака) для абразива","≥250; ≥225 и <250; ≥200 и <225; ≥175 и <200; ≥150 и <175; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Дистанционное; Ручное"]
["28.29.22.140-00000001","Аппарат абразивоструйный (пескоструйный)","Штука","2022-02-22","Наличие функции рекупирации абразива","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип компрессора","Винтовой; Поршневый"]
[{"$nulls":4},"Сопло керамическое","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, м2/ч","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥3 и <10; <3"]
[{"$nulls":4},"Максимальный расход абразива, кг/ч","≥1000; ≥500 и <1000; ≥300 и <500; ≥100 и <300; ≥40 и <100; <40"]
[{"$nulls":4},"Абразивный материал","Стальная дробь; Чугунная дробь; Стальной песок; Синтетический алмаз; Кубический нитрид бора; Карбид бора; Гарнет (гранатовый песок); Стеклянная дробь; Никельшлак; Купершлак; Карбид кремния; Электрокорунд; Песок кварцевый; Песок речной"]
[{"$nulls":4},"Максимальное рабочее давление","≥10; ≥6 и <10; <6","Бар"]
[{"$nulls":4},"Тип аппарата по способу подачи абразива","Эжекторный (инжекторный); Напорный (нагнетательный)"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Сопло; Пистолет; Шланг подачи сжатого воздуха; Рукав для подачи абразива; Сито"]
[{"$nulls":4},"Объем резервуара (бака) для абразива","≥250; ≥225 и <250; ≥200 и <225; ≥175 и <200; ≥150 и <175; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Дистанционное; Ручное"]
["25.99.11.190-00000002","Аппарат автоматического приготовления раствора флокулянта","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час","<500; >2000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей",">44; 3; 2; 1; "]
["25.99.11.190-00000001","Аппарат автоматического приготовления раствора флокулянта","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час",">2000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей",">44; 3; 2; 1; "]
["28.99.39.190-00000180","Аппарат возгоночный","Штука","2021-01-11"]
["28.25.12.190-00000002","Аппарат воздушного охлаждения","Штука","2021-04-01","Число рядов труб в секции","≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Число секций","≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр","≥20; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Число ходов по трубам","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Коэффициент оребрения","≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Давление в трубах","≥10; <10","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Длина труб","≥10; <10","Метр"]
["28.25.12.190-00000001","Аппарат воздушного охлаждения","Штука","2021-04-01","Число рядов труб в секции","≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Число секций","≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр","≥20; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Число ходов по трубам","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Коэффициент оребрения","≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Давление в трубах","≥10; <10","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Длина труб","≥10; <10","Метр"]
["28.93.17.290-00000023","Аппарат второй ступени сатурации","Штука","2020-12-01","Производительность",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2500 и ≤3000; >2000 и ≤2500; ≥1500 и ≤2000; <1500","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Рабочая емкость",">70; >50 и ≤70; >30 и ≤50; ≥10 и ≤30; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент утилизации углекислого газа","≥0,5000; <0,5000"]
["28.93.17.290-00000022","Аппарат второй ступени сатурации","Штука","2020-12-01","Производительность",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2500 и ≤3000; >2000 и ≤2500; ≥1500 и ≤2000; <1500","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Рабочая емкость",">70; >50 и ≤70; >30 и ≤50; ≥10 и ≤30; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент утилизации углекислого газа","≥0,5000; <0,5000"]
["28.99.30.000-00000015","Аппарат выпарной","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.170-00000029","Аппарат вытопки жира из кости","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч","≥400; <400"]
["28.93.17.170-00000028","Аппарат вытопки жира из кости","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч","≥400; <400"]
["28.99.30.000-00000016","Аппарат гашения извести","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000001","Аппарат гидрирования","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.150-00000029","Аппарат диффузионный","Штука","2020-12-01","Тип аппарата","Ротационный; Наклонный; Колонный"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения шнека",">1; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Количество воды к массе стружки","≥120; <120","Процент"]
[{"$nulls":4},"Потери сахара в жоме","≥0,3000; <0,3000","Процент"]
["28.93.17.150-00000028","Аппарат диффузионный","Штука","2020-12-01","Тип аппарата","Ротационный; Наклонный; Колонный"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения шнека",">1; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Количество воды к массе стружки","≥120; <120","Процент"]
[{"$nulls":4},"Потери сахара в жоме","≥0,3000; <0,3000","Процент"]
["28.99.30.000-00000079","Аппарат для нанесения грунта","Штука","2021-04-01","Производительность, л/мин","≥5; <5"]
["28.99.30.000-00000078","Аппарат для нанесения грунта","Штука","2021-04-01","Производительность, л/мин","≥5; <5"]
["28.99.30.000-00000017","Аппарат для охлаждения гранул в кипящем слое","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000225","Аппарат для растворения бутадиенового каучука","Штука","2021-04-01","Давление",">0,9000; ≤0,9000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Температура",">60; >50 и ≤60; ≤50","Градус Цельсия"]
["28.99.30.000-00000224","Аппарат для растворения бутадиенового каучука","Штука","2021-04-01","Давление",">0,9000; ≤0,9000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Температура",">60; >50 и ≤60; ≤50","Градус Цельсия"]
["27.90.31.110-00000004","Аппарат для ручной дуговой сварки","Штука","2020-11-02","Максимальный ток сварки","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Тип источника питания","Инвертор; Выпрямитель; Трансформатор"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр электрода","≥9; ≥6 и <9; ≥3 и <6; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции антизалипания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15; ≥10; ≥5; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Необходимое напряжение сети","380; 220; ","Вольт"]
["27.90.31.110-00000003","Аппарат для ручной дуговой сварки","Штука","2020-11-02","Максимальный ток сварки","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Тип источника питания","Трансформатор"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр электрода","≥9; ≥6 и <9; ≥3 и <6; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции антизалипания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15; ≥10; ≥5; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Необходимое напряжение сети","380; 220; ","Вольт"]
["27.90.31.110-00000002","Аппарат для ручной дуговой сварки","Штука","2020-11-02","Максимальный ток сварки","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Тип источника питания","Выпрямитель"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр электрода","≥9; ≥6 и <9; ≥3 и <6; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции антизалипания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15; ≥10; ≥5; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Необходимое напряжение сети","380; 220; ","Вольт"]
["27.90.31.110-00000001","Аппарат для ручной дуговой сварки","Штука","2020-11-02","Максимальный ток сварки","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Тип источника питания","Инвертор"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр электрода","≥9; ≥6 и <9; ≥3 и <6; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции антизалипания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15; ≥10; ≥5; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Необходимое напряжение сети","380; 220; ","Вольт"]
["28.99.30.000-00000227","Аппарат для фильтрации влажного хлора","Штука","2021-04-01","Высота",">250; >150 и ≤250; ≤150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">125; ≤125","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["28.99.30.000-00000226","Аппарат для фильтрации влажного хлора","Штука","2021-04-01","Высота",">250; >150 и ≤250; ≤150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","≤125; >125","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["28.99.30.000-00000018","Аппарат доупарочный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000019","Аппарат емкостной с перемешивающим устройством для нейтрализации","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000145","Аппарат жомосушильный","Штука","2020-12-01","Производительность по сухому жому","<150; >200; >175 и ≤200; ≥150 и ≤175","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Время пребывания жома в барабане",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Минута"]
[{"$nulls":4},"Влажность сухого жома",">14; >13 и ≤14; ≥12 и ≤13; <12","Процент"]
["28.99.39.190-00000144","Аппарат жомосушильный","Штука","2020-12-01","Производительность по сухому жому","<150; >200; >175 и ≤200; ≥150 и ≤175","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Время пребывания жома в барабане",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Минута"]
[{"$nulls":4},"Влажность сухого жома",">14; >13 и ≤14; ≥12 и ≤13; <12","Процент"]
["28.93.17.150-00000032","Аппарат известегасильный","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.110-00000006","Аппарат испарительный","Штука","2021-01-11"]
["28.21.12.000-00000076","Аппарат кипящего слоя","Штука","2021-04-01","Температура в слое в аппаратах кипящего слоя","<160; ≥160 и ≤180; >180","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность по высушенной соли, кг/сут",">1850; ≥500 и ≤1850; <500"]
["28.21.12.000-00000075","Аппарат кипящего слоя","Штука","2021-04-01","Температура в слое в аппаратах кипящего слоя","<160; ≥160 и ≤180; >180","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность по высушенной соли, кг/сут",">1850; ≥500 и ≤1850; <500"]
["28.99.39.190-00000181","Аппарат контактный","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.290-00000017","Аппарат основной дефекации","Штука","2020-11-02","Рабочая емкость",">50 и ≤70; >70; ≥10 и ≤30; <10; >30 и ≤50","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип дефекации","Горячая; Холодная"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2500 и ≤3000; >2000 и ≤2500; ≥1500 и ≤2000; <1500","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Вертикальный; Горизонтальный"]
["28.93.17.290-00000016","Аппарат основной дефекации","Штука","2020-11-02","Рабочая емкость",">70; >50 и ≤70; >30 и ≤50; ≥10 и ≤30; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип дефекации","Горячая; Холодная"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2500 и ≤3000; >2000 и ≤2500; ≥1500 и ≤2000; <1500","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Вертикальный; Горизонтальный"]
["28.99.30.000-00000081","Аппарат пенноструйный","Штука","2021-04-01","Диапазон диаметров сопел",">12,5000; ≥4 и ≤12,5000; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расход абразива, л/ч",">150; ≥130 и ≤150; ≥110 и <130; ≥85 и <110; ≥60 и <85; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
[{"$nulls":4},"Объем бака",">200; ≥160 и ≤200; ≥130 и <160; ≥60 и <130; <60"]
["28.99.30.000-00000080","Аппарат пенноструйный","Штука","2021-04-01","Диапазон диаметров сопел",">12,5000; ≥4 и ≤12,5000; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расход абразива, л/ч",">150; ≥130 и ≤150; ≥110 и <130; ≥85 и <110; ≥60 и <85; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
[{"$nulls":4},"Объем бака",">200; ≥160 и ≤200; ≥130 и <160; ≥60 и <130; <60"]
["28.93.17.290-00000025","Аппарат первой ступени сатурации","Штука","2020-12-01","Коэффициент утилизации углекислого газа","≥0,6000; <0,6000"]
[{"$nulls":4},"Рабочая емкость",">70; >50 и ≤70; >30 и ≤50; ≥10 и ≤30; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2500 и ≤3000; >2000 и ≤2500; ≥1500 и ≤2000; <1500","Тонна в сутки"]
["28.93.17.290-00000024","Аппарат первой ступени сатурации","Штука","2020-12-01","Коэффициент утилизации углекислого газа","≥0,6000; <0,6000"]
[{"$nulls":4},"Рабочая емкость",">70; >50 и ≤70; >30 и ≤50; ≥10 и ≤30; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2500 и ≤3000; >2000 и ≤2500; ≥1500 и ≤2000; <1500","Тонна в сутки"]
["28.99.30.000-00000083","Аппарат погружной выпарной (сжигание природного газа)","Штука","2021-04-01","Производительность по воде, кг/ч","≥28660; ≥22930 и <28660; ≥18340 и <22930; ≥14330 и <18340; ≥11460 и <14330; ≥9170 и <11460; ≥7220 и <9170; ≥5730 и <7220; ≥4590 и <5730; ≥2870 и <4590; ≥1830 и <2870; ≥1150 и <1830; <1150"]
[{"$nulls":4},"Объем",">1600; ≥1100 и ≤1600; ≥880 и <1100; ≥660 и <880; ≥420 и <660; ≥220 и <420; ≥100 и <220; ≥60 и <100; ≥30 и <60; <30"]
["28.99.30.000-00000082","Аппарат погружной выпарной (сжигание природного газа)","Штука","2021-04-01","Производительность по воде, кг/ч","≥28660; ≥22930 и <28660; ≥18340 и <22930; ≥14330 и <18340; ≥11460 и <14330; ≥9170 и <11460; ≥7220 и <9170; ≥5730 и <7220; ≥4590 и <5730; ≥2870 и <4590; ≥1830 и <2870; ≥1150 и <1830; <1150"]
[{"$nulls":4},"Объем",">1600; ≥1100 и ≤1600; ≥880 и <1100; ≥660 и <880; ≥420 и <660; ≥220 и <420; ≥100 и <220; ≥60 и <100; ≥30 и <60; <30"]
["28.25.10.000-00000002","Аппарат подготовки аммиака","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.290-00000027","Аппарат предварительной дефекации","Штука","2020-12-01","Производительность",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2500 и ≤3000; >2000 и ≤2500; ≥1500 и ≤2000; <1500","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Рабочая емкость",">25; >20 и ≤25; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
["28.93.17.290-00000026","Аппарат предварительной дефекации","Штука","2020-12-01","Производительность",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2500 и ≤3000; >2000 и ≤2500; ≥1500 и ≤2000; <1500","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Рабочая емкость",">25; >20 и ≤25; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
["28.21.10.000-00000002","Аппарат прокалки","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.124-00000003","Аппарат пылеулавливающий мокрый","Штука","2021-04-01","Производительность по воздуху",">30000; ≥20000; ≥10000; ≥5000; <5000","Кубический метр в час"]
["28.25.14.124-00000002","Аппарат пылеулавливающий мокрый","Штука","2021-04-01","Производительность по воздуху",">30000; ≥20000; ≥10000; ≥5000; <5000","Кубический метр в час"]
["28.25.13.119-00000003","Аппарат пятислойный контактный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000012","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","Цельносварные с плоским днищем и крышкой; С плоским днищем и плоской отъемной крышкой; Цельносварные с коническим днищем, углом при вершине конуса 120° и плоской крышкой; С коническим днищем, углом при вершине конуса 120° и плоской отъемной крышкой; Цельносварные с эллиптическим днищем и плоской крышкой; С эллиптическим днищем и плоской отъемной крышкой; Цельносварные с коническим днищем, углом при вершине конуса 90° и эллиптической крышкой; С коническим днищем, углом при вершине конуса 90° и эллиптической отъемной крышкой; Цельносварные с эллиптическим днищем и крышкой; С эллиптическим днищем и эллиптической отъемной крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.30.000-00000011","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","С эллиптическим днищем и эллиптической отъемной крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.30.000-00000010","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","Цельносварные с эллиптическим днищем и крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.30.000-00000009","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","С коническим днищем, углом при вершине конуса 90° и эллиптической отъемной крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.30.000-00000008","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","Цельносварные с коническим днищем, углом при вершине конуса 90° и эллиптической крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.30.000-00000007","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","С эллиптическим днищем и плоской отъемной крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.30.000-00000006","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","Цельносварные с эллиптическим днищем и плоской крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.30.000-00000005","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","С коническим днищем, углом при вершине конуса 120° и плоской отъемной крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.30.000-00000004","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","Цельносварные с коническим днищем, углом при вершине конуса 120° и плоской крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.30.000-00000003","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","С плоским днищем и плоской отъемной крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.30.000-00000002","Аппарат с механическим перемешивающим устройством","Штука","2020-09-01","Тип","Цельносварные с плоским днищем и крышкой"]
[{"$nulls":4},"Тип мешалки","Зубчатая; Лопастная; Трехлопастная модифицированная; Трехлопастная; Ленточная со скребками; Ленточная; Шнековая; Рамная; Турбинная открытая; Шестилопастная"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С электронагревателем; С рубашкой с вмятинами; С рубашкой из полутруб; С гладкой рубашкой; Без теплообменного устройства"]
["28.99.39.190-00000182","Аппарат с перемешивающим устройством","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000002","Аппарат сероочистки","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.290-00000029","Аппарат сульфитации жидкостно-струйный","Штука","2020-12-01","Производительность","<3000; >6000; ≥3000 и ≤6000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент использования сернистого ангидрида","0,9900; 0,9200; 0,9100; "]
["28.93.17.290-00000028","Аппарат сульфитации жидкостно-струйный","Штука","2020-12-01","Производительность",">6000; ≥3000 и ≤6000; <3000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент использования сернистого ангидрида","0,9900; 0,9200; 0,9100; "]
["28.94.21.000-00000015","Аппарат типа Джиггер для крашения под давлением","Штука","2021-04-01","Производительность",">1000; ≥800; <800","Метр"]
["28.94.21.000-00000014","Аппарат типа Джиггер для крашения под давлением","Штука","2021-04-01","Производительность",">1000; ≥800; <800","Метр"]
["28.99.30.000-00000020","Аппарат фильтрации сухого хлора","Штука","2021-01-11"]
["28.29.12.114-00000004","Аппарат электрофлотационный для очистки жиросодержащих сточных вод","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000183","Аппарат эмалированный с мешалкой","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000075","Асфальтобетонный завод мобильный","Штука","2020-11-02","Тип","Прицепной; Трейлерный; Контейнерный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность","≥150; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Тонна в час"]
["28.99.39.190-00000074","Асфальтобетонный завод мобильный","Штука","2020-11-02","Тип","Трейлерный; Контейнерный; Прицепной"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность","≥150; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Тонна в час"]
["28.29.12.119-00000004","Аэротенк","Штука","2021-04-01","Биологическая потребность в кислороде, мг О2/л",">115; ≥15 и ≤115; <15"]
[{"$nulls":4},"Производительность по воде, м3/сут",">11800; ≥0,6000 и ≤11800; <0,6000"]
["28.29.12.119-00000003","Аэротенк","Штука","2021-04-01","Биологическая потребность в кислороде, мг О2/л",">115; ≥15 и ≤115; <15"]
[{"$nulls":4},"Производительность по воде, м3/сут","<0,6000"]
["28.29.12.119-00000002","Аэротенк","Штука","2021-04-01","Биологическая потребность в кислороде, мг О2/л","<15; >115; ≥15 и ≤115"]
[{"$nulls":4},"Производительность по воде, м3/сут","≥0,6000 и ≤11800"]
["28.29.12.119-00000001","Аэротенк","Штука","2021-04-01","Биологическая потребность в кислороде, мг О2/л",">115; ≥15 и ≤115; <15"]
[{"$nulls":4},"Производительность по воде, м3/сут",">11800"]
["28.91.10.000-00000034","Бак-нейтрализатор","Штука","2021-04-01","Производительность","<50; ≥50","Метр"]
["28.91.10.000-00000033","Бак-нейтрализатор","Штука","2021-04-01","Производительность","<50; ≥50","Метр"]
["28.21.13.119-00000004","Бак-репульпатор","Штука","2021-04-01","Емкость",">25 и ≤50; ≤25; >50"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">1,2000; ≤1,2000","Киловатт"]
["28.21.13.119-00000003","Бак-репульпатор","Штука","2021-04-01","Емкость",">25 и ≤50; ≤25; >50"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">1,2000; ≤1,2000","Киловатт"]
["28.29.12.000-00000020","Баллистический сепаратор","Штука","2021-04-01","Производительность","≤60; >130; >120 и ≤130; >110 и ≤120; >100 и ≤110; >90 и ≤100; >80 и ≤90; >70 и ≤80; >60 и ≤70","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Угловое смещение просеивающей поверхности","15°-25°; 10°-25°; 9°-25°; 7,5°-25°; 0-25°"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">55; >30 и ≤55; ≥15 и ≤30; <15","Киловатт"]
["28.29.12.000-00000019","Баллистический сепаратор","Штука","2021-04-01","Производительность","≤60; >130; >120 и ≤130; >110 и ≤120; >100 и ≤110; >90 и ≤100; >80 и ≤90; >70 и ≤80; >60 и ≤70","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Угловое смещение просеивающей поверхности","15°-25°; 10°-25°; 9°-25°; 7,5°-25°; 0-25°"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">55; >30 и ≤55; ≥15 и ≤30; <15","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000184","Барабан – холодильник","Штука","2021-01-11"]
["28.21.12.000-00000003","Барабан гранулятор-сушилка","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.170-00000032","Барабан для консервирования свиных шкур","Штука","2020-11-02","Скорость вращения барабана",">32; ≥16 и ≤32; <16","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Расход электроэнергии на 1 тонну шкур",">30; ≥20 и ≤30; <20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, шкур/смена",">500; ≤500"]
[{"$nulls":4},"Расход воды на 1 тонну шкур",">0,4000; ≥0,3000 и ≤0,4000; <0,3000","Кубический метр"]
["28.93.17.170-00000031","Барабан для консервирования свиных шкур","Штука","2020-11-02","Скорость вращения барабана",">32; ≥16 и ≤32; <16","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Расход электроэнергии на 1 тонну шкур",">30; ≥20 и ≤30; <20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, шкур/смена","≤500"]
[{"$nulls":4},"Расход воды на 1 тонну шкур",">0,4000; ≥0,3000 и ≤0,4000; <0,3000","Кубический метр"]
["28.93.17.170-00000030","Барабан для консервирования свиных шкур","Штука","2020-11-02","Скорость вращения барабана",">32; ≥16 и ≤32; <16","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Расход электроэнергии на 1 тонну шкур",">30; ≥20 и ≤30; <20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, шкур/смена",">500"]
[{"$nulls":4},"Расход воды на 1 тонну шкур",">0,4000; ≥0,3000 и ≤0,4000; <0,3000","Кубический метр"]
["28.94.30.110-00000001","Барабан для обессоливания","Штука","2021-01-11"]
["28.94.30.110-00000002","Барабан дубильный","Штука","2021-01-11"]
["28.94.30.110-00000003","Барабан красильно-жировальный","Штука","2021-01-11"]
["28.94.30.110-00000004","Барабан отмочно-зольный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000185","Барабан пара","Штука","2021-01-11"]
["28.21.12.000-00000004","Барабан прокалочный","Штука","2021-01-11"]
["28.94.30.110-00000005","Барабан разбивочный","Штука","2021-01-11"]
["28.21.13.119-00000006","Барабан сушильный","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","<600; ≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥600"]
["28.21.13.119-00000005","Барабан сушильный","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","≥600; <600; ≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000"]
["28.99.39.190-00000272","Барабан холодильник","Штука","2021-01-11"]
["28.21.12.000-00000005","Барабан-гранулятор","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000186","Барабан-кондиционер","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000187","Барботер нижнего уплотняющего газа","Штука","2021-01-11"]
["28.94.21.000-00000001","Барка пропиточная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000055","Батарея выпарная","Штука","2021-02-08","Рабочее давление","≥5; ≥3; ≥1; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Число трубок","≥10000; ≥5000; ≥3000; ≥1000; ≥500; <500","Штука"]
[{"$nulls":4},"Площадь поверхности нагрева","≥5000; ≥3000; ≥1000; ≥500; <500","Квадратный метр"]
["28.99.30.000-00000054","Батарея выпарная","Штука","2021-02-08","Рабочее давление","≥5; ≥3; ≥1; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Число трубок","≥10000; ≥5000; ≥3000; ≥1000; ≥500; <500","Штука"]
[{"$nulls":4},"Площадь поверхности нагрева","≥5000; ≥3000; ≥1000; ≥500; <500","Квадратный метр"]
["28.29.30.000-00000002","Башня грануляционная","Штука","2021-01-11"]
["28.29.30.000-00000003","Башня для осушки хлоргаза","Штука","2021-01-11"]
["28.29.30.000-00000004","Башня для улавливания абгазов хлора","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000016","Бегун смесительный","Штука","2020-09-01","Технологическое назначение","Для смешивания, уплотнения и измельчения различных компонентов смеси влажностью не выше 10—12%; Для сухого или полусухого измельчения сыпучих материалов влажностью не выше 10-11%; Для мокрого измельчения материалов (глин) влажностью 15-18% и выше"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","С неподвижной чашей; С верхним приводом; С нижним приводом; С вращающейся чашей"]
["28.99.39.190-00000015","Бегун смесительный","Штука","2020-09-01","Технологическое назначение","Для смешивания, уплотнения и измельчения различных компонентов смеси влажностью не выше 10—12%; Для сухого или полусухого измельчения сыпучих материалов влажностью не выше 10-11%; Для мокрого измельчения материалов (глин) влажностью 15-18% и выше"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","С вращающейся чашей"]
["28.99.39.190-00000014","Бегун смесительный","Штука","2020-09-01","Технологическое назначение","Для смешивания, уплотнения и измельчения различных компонентов смеси влажностью не выше 10—12%; Для сухого или полусухого измельчения сыпучих материалов влажностью не выше 10-11%; Для мокрого измельчения материалов (глин) влажностью 15-18% и выше"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","С нижним приводом"]
["28.99.39.190-00000013","Бегун смесительный","Штука","2020-09-01","Технологическое назначение","Для смешивания, уплотнения и измельчения различных компонентов смеси влажностью не выше 10—12%; Для сухого или полусухого измельчения сыпучих материалов влажностью не выше 10-11%; Для мокрого измельчения материалов (глин) влажностью 15-18% и выше"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","С верхним приводом"]
["28.99.39.190-00000012","Бегун смесительный","Штука","2020-09-01","Технологическое назначение","Для смешивания, уплотнения и измельчения различных компонентов смеси влажностью не выше 10—12%; Для сухого или полусухого измельчения сыпучих материалов влажностью не выше 10-11%; Для мокрого измельчения материалов (глин) влажностью 15-18% и выше"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","С неподвижной чашей"]
["28.93.10.000-00000012","Биореактор","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.000-00000012","Битер-сепаратор лузги","Штука","2020-11-02","Установленная мощность шнека",">5; ≥1 и ≤5; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность по лузге","<100; >700; >500 и ≤700; >300 и ≤500; ≥100 и ≤300","Тонна в сутки"]
["28.93.17.000-00000011","Битер-сепаратор лузги","Штука","2020-11-02","Установленная мощность шнека",">5; ≥1 и ≤5; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность по лузге",">700; >500 и ≤700; >300 и ≤500; ≥100 и ≤300; <100","Тонна в сутки"]
["28.93.17.000-00000014","Блендер с мешалкой промышленный","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40"]
[{"$nulls":4},"Объем рабочей камеры",">35; >25 и ≤35; ≥15 и ≤25; <15"]
["28.93.17.000-00000013","Блендер с мешалкой промышленный","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40"]
[{"$nulls":4},"Объем рабочей камеры",">35; >25 и ≤35; ≥15 и ≤25; <15"]
["28.99.39.190-00000289","Блок пароэжекторный секции гидрогенизации","Штука","2021-04-01","Расход сухого воздуха, кг/ч","<40; ≥40 и ≤60; >60 и ≤80; >80"]
[{"$nulls":4},"Степень повышения давления","≥2; <2"]
[{"$nulls":4},"Давление всасывания",">8; >6 и ≤8; ≥4 и ≤6; <4","Килопаскаль"]
["28.99.39.190-00000288","Блок пароэжекторный секции гидрогенизации","Штука","2021-04-01","Расход сухого воздуха, кг/ч","<40; ≥40 и ≤60; >60 и ≤80; >80"]
[{"$nulls":4},"Степень повышения давления","≥2; <2"]
[{"$nulls":4},"Давление всасывания","<4; >8; >6 и ≤8; ≥4 и ≤6","Килопаскаль"]
["28.99.39.190-00000188","Блок подачи реагента","Штука","2021-01-11"]
["28.91.11.150-00000001","Блок редукционно-калибровочный","Штука","2021-01-11"]
["25.30.12.000-00000001","Блок сбора конденсата","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.150-00000023","Ботвосоломоловушка","Штука","2020-11-02","Мощность электродвигателя","≥3; <3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность по свекле","≥6000; ≥4500 и <6000; ≥3000 и <4500; <3000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Количество пластин в граблях","≥10; <10","Штука"]
[{"$nulls":4},"Число грабель","27; 24; ","Штука"]
["28.93.17.150-00000022","Ботвосоломоловушка","Штука","2020-11-02","Мощность электродвигателя","≥3; <3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность по свекле","≥6000; ≥4500 и <6000; ≥3000 и <4500; <3000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Количество пластин в граблях","≥10; <10","Штука"]
[{"$nulls":4},"Число грабель","27; 24; ","Штука"]
["28.25.14.129-00000003","Брызготуманоуловитель патронный ударного и броуновского типа","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.120-00000006","Брызгоуловитель","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.120-00000008","Бутобой","Штука","2021-02-08","Тип","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Частота ударов/мин, ударов/мин","≥700; ≥500; <500"]
[{"$nulls":4},"Горизонтальный вылет","≥10000; ≥6000; <6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вертикальный вылет","≥7000; ≥5000; <5000","Миллиметр"]
["28.92.40.120-00000007","Бутобой","Штука","2021-02-08","Тип","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Частота ударов/мин, ударов/мин","≥700; ≥500; <500"]
[{"$nulls":4},"Горизонтальный вылет","≥10000; ≥6000; <6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вертикальный вылет","≥7000; ≥5000; <5000","Миллиметр"]
["28.13.21.000-00000003","Быстрый автоматический вакуумный шибер","Штука","2021-02-08","Привод","Электромагнитный; Электромеханический; Электропневматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость натекания, л/сек (по гелию)","≥5; ≥20; ≥10; <5"]
[{"$nulls":4},"Виды шибера","Ручной; Шаровые; Напуск; Пневматический; Электрический"]
["28.13.21.000-00000002","Быстрый автоматический вакуумный шибер","Штука","2021-02-08","Привод","Электромагнитный; Электромеханический; Электропневматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость натекания, л/сек (по гелию)","≥20; ≥10; <5; ≥5"]
[{"$nulls":4},"Виды шибера","Ручной; Шаровые; Напуск; Пневматический; Электрический"]
["41.20.20.700-00000001","Вагоноразмораживатель","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.150-00000036","Вакуум-аппарат непрерывного действия","Штука","2021-02-08","Полезный объем","≥100; ≥50; ≥10; ≥5; <5","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Высота греющих трубок","≥500; ≥100; ≥10; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Разрежение","≥0,0600; ≥0,0300; <0,0300","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Площадь поверхности нагрева","≥100; ≥10; <10","Квадратный метр"]
["28.93.17.150-00000035","Вакуум-аппарат непрерывного действия","Штука","2021-02-08","Полезный объем","<5; ≥100; ≥50; ≥10; ≥5","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Высота греющих трубок","≥500; ≥100; <10; ≥10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Разрежение","≥0,0600; ≥0,0300; <0,0300","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Площадь поверхности нагрева","≥100; ≥10; <10","Квадратный метр"]
["28.13.21.000-00000005","Вакуумный насос","Штука","2021-02-08","Мощность","≥400; ≥300; ≥200; <200","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/мин","≥132; <132"]
["28.13.21.000-00000004","Вакуумный насос","Штука","2021-02-08","Мощность","≥400; ≥300; ≥200; <200","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/мин","≥132; <132"]
["28.93.17.150-00000038","Вакуум-фильтр","Штука","2021-02-08","Ширина ленты","≥10; ≥100; ≥50; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрующей поверхности","≥10; ≥100; ≥50; <10","Квадратный метр"]
["28.93.17.150-00000037","Вакуум-фильтр","Штука","2021-02-08","Ширина ленты","≥100; ≥50; <10; ≥10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрующей поверхности","<10; ≥100; ≥50; ≥10","Квадратный метр"]
["28.93.17.170-00000022","Вальцы для отжима кишок","Штука","2020-11-02","Производительность по черевам, черев/ч","≥90; ≥60 и <90; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Вид субпродукта","Говяжьи черева; Бараньи черева; Свиные черева"]
["28.93.17.170-00000021","Вальцы для отжима кишок","Штука","2020-11-02","Производительность по черевам, черев/ч","≥90; ≥60 и <90; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Вид субпродукта","Говяжьи черева; Бараньи черева; Свиные черева"]
["28.93.13.000-00000002","Вальцы плющильные зерновые","Штука","2020-11-02","Частота вращения валков",">250; >200 и ≤250; ≥150 и ≤200; <150","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1500; >1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Толщина хлопьев",">1,5000; >1 и ≤1,5000; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["28.93.13.000-00000001","Вальцы плющильные зерновые","Штука","2020-11-02","Частота вращения валков",">250; >200 и ≤250; ≥150 и ≤200; <150","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1500; >1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Толщина хлопьев",">1,5000; >1 и ≤1,5000; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000189","Ванна для покраски методом погружения","Штука","2021-01-11"]
["28.21.13.111-00000002","Ванна для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий","Штука","2021-01-11","Наличие карманов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип промывки","Трехступенчатая промывка; Двуступенчатая промывка"]
[{"$nulls":4},"Длина ванны",">6300 и <8000; >5000 и <6300; >4000 и <5000; >1500 и <1600; >1250 и <1500; >1120 и <1250; >1000 и <1120; >800 и <1000; >630 и <800; >500 и <630; >400 и <500; >320 и <400; >3150 и <4000; >2500 и <3150; >2240 и <2500; >2000 и <2240; >1600 и <20008000; 6300; 5000; 1600; 1500; 1250; 1120; 1000; 800; 630; 500; 400; 320; 4000; 3150; 2500; 2240; 2000; ","Миллиметр"]
["28.21.13.111-00000001","Ванна для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий","Штука","2021-01-11","Наличие карманов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип промывки","Трехступенчатая промывка; Двуступенчатая промывка"]
[{"$nulls":4},"Длина ванны",">6300 и <8000; >5000 и <6300; >4000 и <5000; >1500 и <1600; >1250 и <1500; >1120 и <1250; >1000 и <1120; >800 и <1000; >630 и <800; >500 и <630; >400 и <500; >320 и <400; >3150 и <4000; >2500 и <3150; >2240 и <2500; >2000 и <2240; >1600 и <20008000; 6300; 5000; 1600; 1500; 1250; 1120; 1000; 800; 630; 500; 400; 320; 4000; 3150; 2500; 2240; 2000; ","Миллиметр"]
["28.91.10.000-00000002","Ванна закалочная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000190","Ванна меднокупоросная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000191","Ванна нанесения консервационного покрытия","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000192","Ванна нейтрализации","Штука","2021-01-11"]
["28.29.30.000-00000005","Ванна пассивации","Штука","2021-01-11"]
["28.29.30.000-00000006","Ванна промывки","Штука","2021-01-11"]
["28.29.30.000-00000007","Ванна промывная горячая","Штука","2021-01-11"]
["28.29.30.000-00000008","Ванна флюсования","Штука","2021-01-11"]
["28.29.30.000-00000009","Ванна фосфатная","Штука","2021-01-11"]
["28.29.30.000-00000010","Ванна химического обезжиривания","Штука","2021-01-11"]
["25.91.11.000-00000001","Ванна цинкования","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000021","Ванна электролизная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000219","Вентильно-индукторный двигатель","Штука","2021-04-01","Шихтованный сердечник",">200; ≥100 и ≤200; ≥50 и <100; <50","Квадратный миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина сердечника статора",">100; ≥50 и ≤100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс изоляции","Р"]
[{"$nulls":4},"Номинальная частота вращения","<1000; ≥1000","Оборот в минуту"]
["28.99.30.000-00000218","Вентильно-индукторный двигатель","Штука","2021-04-01","Шихтованный сердечник",">200; ≥100 и ≤200; ≥50 и <100; <50","Квадратный миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина сердечника статора",">100; ≥50 и ≤100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс изоляции","Р"]
[{"$nulls":4},"Номинальная частота вращения","<1000; ≥1000","Оборот в минуту"]
["28.25.20.120-00000001","Вентилятор шахтный главного проветривания","Штука","2021-01-11"]
["28.29.31.112-00000002","Весы бункерные","Штука","2021-02-08","Объем бункера","≥1000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Электропривод; Пневмопривод"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥200; ≥100 и <200; <100","Кубический метр в час"]
["28.29.31.112-00000001","Весы бункерные","Штука","2021-02-08","Объем бункера","≥1000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Электропривод; Пневмопривод"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥200; ≥100 и <200; <100","Кубический метр в час"]
["28.92.40.110-00000033","Виброгрохот","Штука","2022-02-22","Производительность",">600; >300 и ≤600; >100 и ≤300; ≤100","Тонна в час"]
["28.92.40.110-00000032","Виброгрохот","Штука","2022-02-22","Производительность","≤100; >600; >300 и ≤600; >100 и ≤300","Тонна в час"]
["28.93.17.150-00000033","Виброконвейер влажного сахара","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.120-00000004","Вибросито","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.116-00000002","Винтовой конвейер","Штука","2022-02-22","Производительность",">50; ≤50","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Частота оборотов",">100; ≤100","Оборот в минуту"]
["28.22.17.116-00000001","Винтовой конвейер","Штука","2022-02-22","Производительность",">50; ≤50","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Частота оборотов",">100; ≤100","Оборот в минуту"]
["28.99.30.000-00000085","Влагоотделитель","Штука","2021-04-01","Степень влагоотделения","≥100; <100","Процент"]
["28.99.30.000-00000084","Влагоотделитель","Штука","2021-04-01","Степень влагоотделения","≥100; <100","Процент"]
["28.93.17.290-00000032","Водоотделитель","Штука","2021-01-11"]
["42.99.11.110-00000001","Водоотлив карьерный","Штука","2021-01-11"]
["28.13.20.000-00000016","Воздуходувка Рутса","Штука","2021-04-01","Производительность, м3/мин",">100; ≥50; ≥10; <10"]
["28.13.20.000-00000015","Воздуходувка Рутса","Штука","2021-04-01","Производительность, м3/мин",">100; ≥50; ≥10; <10"]
["28.25.20.190-00000001","Воздухонагнетатель","Штука","2021-01-11"]
["28.25.20.190-00000002","Воздухонагреватель доменной печи","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000228","Восстановитель","Штука","2021-04-01"]
["28.99.30.000-00000087","Высадитель","Штука","2021-04-01","Скорость размешивания",">0,2000; <0,1500; ≥0,1500 и ≤0,2000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">22,3000; ≤22,3000","Кубический метр"]
["28.99.30.000-00000086","Высадитель","Штука","2021-04-01","Скорость размешивания",">0,2000; <0,1500; ≥0,1500 и ≤0,2000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">22,3000; ≤22,3000","Кубический метр"]
["28.49.24.000-00000001","Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000003","Выщелачиватель трубчатый","Штука","2021-01-11"]
["25.29.11.100-00000003","Газгольдер","Штука","2020-11-02","Тип","Газгольдер переменного объема; Газгольдер постоянного объема"]
[{"$nulls":4},"Тип газгольдера переменного объема","Сухой; Мокрый"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Подземный; Наземный"]
[{"$nulls":4},"Способ установки газгольдеров постоянного объема","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный объем газгольдеров постоянного объема","270; 175; 100; 50; ","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее внутреннее давление газгольдеров постоянного объема, кгс/см2","20; 18; 16; 12,5000; 10; 8; 6; 4; 2,5000; "]
["25.29.11.100-00000002","Газгольдер","Штука","2020-11-02","Тип","Газгольдер постоянного объема"]
[{"$nulls":4},"Тип газгольдера переменного объема","Сухой; Мокрый"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Подземный; Наземный"]
[{"$nulls":4},"Способ установки газгольдеров постоянного объема","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный объем газгольдеров постоянного объема","270; 175; 100; 50; ","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее внутреннее давление газгольдеров постоянного объема, кгс/см2","6; 4; 2,5000; 20; 18; 16; 12,5000; 10; 8; "]
["25.29.11.100-00000001","Газгольдер","Штука","2020-11-02","Тип","Газгольдер переменного объема"]
[{"$nulls":4},"Тип газгольдера переменного объема","Сухой; Мокрый"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Подземный; Наземный"]
[{"$nulls":4},"Способ установки газгольдеров постоянного объема","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный объем газгольдеров постоянного объема","270; 175; 100; 50; ","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее внутреннее давление газгольдеров постоянного объема, кгс/см2","20; 18; 16; 12,5000; 10; 8; 6; 4; 2,5000; "]
["28.29.10.000-00000003","Генератор водорода","Штука","2020-11-02","Производительность, л/ч","≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Чистота получаемого водорода","≥99,9980; ≥99,9950; <99,9950","Процент"]
["28.29.10.000-00000002","Генератор водорода","Штука","2020-11-02","Производительность, л/ч","≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Чистота получаемого водорода","≥99,9980; ≥99,9950; <99,9950","Процент"]
["28.29.11.110-00000001","Генератор для получения водяного газа","Штука","2021-01-11"]
["28.25.13.000-00000001","Генератор-ректификатор","Штука","2021-01-11"]
["28.93.10.000-00000014","Гидрататор","Штука","2021-04-01","Производительность по выходящему продукту","≥6; <6","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность по входящему сырью (извести)","≥4; <4","Тонна в час"]
["28.93.10.000-00000013","Гидрататор","Штука","2021-04-01","Производительность по выходящему продукту","≥6; <6","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность по входящему сырью (извести)","<4; ≥4","Тонна в час"]
["28.99.39.190-00000315","Гидроаккумулятор","Штука","2022-02-22","Максимальное давление","≥10; ≥6 и <10; <6","Бар"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Вертикальное; Горизонтальное"]
[{"$nulls":4},"Объем",">100; >50 и ≤100; ≤50"]
["28.99.39.190-00000314","Гидроаккумулятор","Штука","2022-02-22","Максимальное давление","≥10; ≥6 и <10; <6","Бар"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Вертикальное; Горизонтальное"]
[{"$nulls":4},"Объем",">100; >50 и ≤100; ≤50"]
["28.99.39.190-00000313","Гидробак","Штука","2022-02-22","Материал","Металл; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Объем",">100; >50 и ≤100; ≤50"]
["28.99.39.190-00000312","Гидробак","Штука","2022-02-22","Материал","Металл; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Объем",">100; >50 и ≤100; ≤50"]
["28.92.40.110-00000007","Гидровашгерд","Штука","2021-04-01","Пропускная способность",">70; ≥50; <50","Кубический метр в час"]
["28.92.40.110-00000006","Гидровашгерд","Штука","2021-04-01","Пропускная способность",">70; ≥50; <50","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000089","Гидролизер","Штука","2021-04-01","Испарительная способность",">15; >10 и ≤15; ≥5 и ≤10; <5","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность осахаривания при повышенном давлении",">20; ≤20","Минута"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность осахаривания при атмосферном давлении",">4; ≤4","Час"]
["28.99.30.000-00000088","Гидролизер","Штука","2021-04-01","Испарительная способность",">15; >10 и ≤15; ≥5 и ≤10; <5","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность осахаривания при повышенном давлении",">20; ≤20","Минута"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность осахаривания при атмосферном давлении","≤4; >4","Час"]
["28.25.14.120-00000007","Гидрофильтр мультивихревой","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.110-00000003","Гидроциклон","Штука","2021-01-11"]
["28.12.11.000-00000001","Гидроцилиндр основных ворот верхней головы","Штука","2021-01-11"]
["28.41.30.000-00000007","Гильотина для резки по металлу (тексолиту)","Штука","2020-09-01","Максимальная длина резания","≥3; ≥1,5000 и <3; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Гидравлическая гильотина"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина резания","≥30; ≥10 и <30; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса","≥2; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; <0,1000"]
["28.41.30.000-00000006","Гильотина для резки по металлу (тексолиту)","Штука","2020-09-01","Максимальная длина резания","≥3; ≥1,5000 и <3; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Электромеханическая гильотина"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина резания","≥30; ≥10 и <30; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса","≥2; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; <0,1000"]
["28.41.30.000-00000008","Гильотина для резки по металлу (текстолиту)","Штука","2020-09-01","Максимальная длина резания","≥3; ≥1,5000 и <3; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Гидравлическая гильотина; Пневматические гильотинные ножницы; Механическая гильотина сабельного типа; Механическая гильотина с ножным приводом; Механическая гильотина с ручным управлением; Электромеханическая гильотина"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина резания","≥30; ≥10 и <30; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса","≥0,5000 и <1; ≥2; ≥1 и <2; ≥0,1000 и <0,5000; <0,1000"]
["28.41.30.000-00000005","Гильотина для резки по металлу (текстолиту)","Штука","2020-09-01","Максимальная длина резания","≥3; ≥1,5000 и <3; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Механическая гильотина с ручным управлением"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина резания","≥30; ≥10 и <30; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса","≥2; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; <0,1000"]
["28.41.30.000-00000004","Гильотина для резки по металлу (текстолиту)","Штука","2020-09-01","Максимальная длина резания","≥3; ≥1,5000 и <3; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Механическая гильотина с ножным приводом"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина резания","≥30; ≥10 и <30; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса","≥2; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; <0,1000"]
["28.41.30.000-00000003","Гильотина для резки по металлу (текстолиту)","Штука","2020-09-01","Максимальная длина резания","≥3; ≥1,5000 и <3; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Механическая гильотина сабельного типа"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина резания","≥30; ≥10 и <30; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса","≥2; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; <0,1000"]
["28.41.30.000-00000002","Гильотина для резки по металлу (текстолиту)","Штука","2020-09-01","Максимальная длина резания","≥3; ≥1,5000 и <3; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Пневматические гильотинные ножницы"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина резания","≥30; ≥10 и <30; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса","≥2; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; <0,1000"]
["28.13.32.000-00000002","Глушитель воздушного тракта дутьевых вентиляторов","Штука","2021-04-01","Шумоподавление","<100; >700; ≥100; ≥400","Децибел"]
["28.13.32.000-00000001","Глушитель воздушного тракта дутьевых вентиляторов","Штука","2021-04-01","Шумоподавление","<100; >700; ≥100; ≥400","Децибел"]
["28.13.32.000-00000004","Глушитель газораспределительного пункта","Штука","2021-04-01","Шумоподавление","<63; >8001; ≥63 и ≤8001","Децибел"]
["28.13.32.000-00000003","Глушитель газораспределительного пункта","Штука","2021-04-01","Шумоподавление","<63; >8001; ≥63 и ≤8001","Децибел"]
["28.92.40.139-00000001","Гомогенизатор","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000067","Гомогенизатор верхнеприводный","Штука","2021-04-01","Подача номинальная",">13; ≥5 и ≤13; <5","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">15; ≥11 и ≤15; ≥7,5000 и <11; ≥5,5000 и <7,5000; <5,5000","Ватт"]
["28.99.30.000-00000066","Гомогенизатор верхнеприводный","Штука","2021-04-01","Подача номинальная",">13; ≥5 и ≤13; <5","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">15; ≥11 и ≤15; ≥7,5000 и <11; ≥5,5000 и <7,5000; <5,5000","Ватт"]
["28.91.10.000-00000004","Горно электрическое","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000005","Градирня","Штука","2021-01-11"]
["28.29.30.000-00000011","Гранулятор","Штука","2021-01-11"]
["28.93.13.140-00000002","Гранулятор сушеного жома","Штука","2020-11-02","Размер матрицы",">15; >10 и ≤15; ≤10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление пара",">0,3000; >0,2500 и ≤0,3000; ≥0,2000 и ≤0,2500; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Тонна в час"]
["28.93.13.140-00000001","Гранулятор сушеного жома","Штука","2020-11-02","Размер матрицы",">15; >10 и ≤15; ≤10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление пара",">0,3000; >0,2500 и ≤0,3000; ≥0,2000 и ≤0,2500; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Тонна в час"]
["28.92.40.000-00000003","Грохот","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.110-00000004","Грохот барабанный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000066","Деаэратор термический","Штука","2021-05-22","Тип","Деаэратор вакуумный; Деаэратор атмосферного давления; Деаэратор повышенного давления"]
[{"$nulls":4},"Полезная вместимость деаэраторного бака","≥150; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Деаэратор распылительного типа; Деаэратор тарельчатого типа"]
[{"$nulls":4},"Номинальная производительность","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥25 и <50; <25","Тонна в час"]
["28.99.39.190-00000065","Деаэратор термический","Штука","2021-05-22","Тип","Деаэратор вакуумный; Деаэратор атмосферного давления; Деаэратор повышенного давления"]
[{"$nulls":4},"Полезная вместимость деаэраторного бака","≥150; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Деаэратор распылительного типа; Деаэратор тарельчатого типа"]
[{"$nulls":4},"Номинальная производительность","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥25 и <50; <25","Тонна в час"]
["28.25.14.000-00000002","Дегазатор","Штука","2020-11-02","Тип действия","Циклический; Непрерывный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Атмосферный; Центробежно-вакуумный; Вакуумный"]
["28.25.14.000-00000001","Дегазатор","Штука","2020-11-02","Тип действия","Циклический; Непрерывный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Атмосферный; Центробежно-вакуумный; Вакуумный"]
["28.99.39.190-00000064","Дегидрататор","Штука","2020-11-02","Производительность","<150; >200; >175 и ≤200; ≥150 и ≤175","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Влажность сырья на выходе","≥14; ≥13; ≥12; <12","Процент"]
["28.99.39.190-00000063","Дегидрататор","Штука","2020-11-02","Производительность","≥150 и ≤175","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Влажность сырья на выходе","≥14; ≥13; ≥12; <12","Процент"]
["28.99.39.190-00000062","Дегидрататор","Штука","2020-11-02","Производительность",">175 и ≤200","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Влажность сырья на выходе","≥14; ≥13; ≥12; <12","Процент"]
["28.99.39.190-00000061","Дегидрататор","Штука","2020-11-02","Производительность",">200","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Влажность сырья на выходе","≥14; ≥13; ≥12; <12","Процент"]
["28.99.39.190-00000060","Дегидрататор","Штука","2020-11-02","Производительность","<150","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Влажность сырья на выходе","≥14; ≥13; ≥12; <12","Процент"]
["28.99.30.000-00000022","Дегидратор","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.120-00000005","Дезинтегратор","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.240-00000002","Дезодоратор","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч","≥390; ≥370; ≥350; <350"]
["28.93.17.240-00000001","Дезодоратор","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч","≥390; ≥370; ≥350; <350"]
["28.25.14.129-00000004","Деизогексанизатор","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000147","Декантатор (скоростной отстойник) сока первой сатурации","Штука","2020-12-01","Производительность по свекле",">8000; >7000 и ≤8000; ≥6000 и ≤7000; <6000","Тонна в сутки"]
["28.99.39.190-00000146","Декантатор (скоростной отстойник) сока первой сатурации","Штука","2020-12-01","Производительность по свекле","<6000; >8000; >7000 и ≤8000; ≥6000 и ≤7000","Тонна в сутки"]
["28.29.12.000-00000004","Декантер","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000193","Декарбонизатор","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000006","Декомпозеp","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.240-00000007","Десольвентайзер","Штука","2021-04-01","Расход пара",">100; >80 и ≤100; >50 и ≤80; ≥30 и ≤50; <30","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">500; <50; >300 и ≤500; >100 и ≤300; ≥50 и ≤100"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление",">0,3000; ≤0,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Перемешивающее устройство","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">50; >40 и ≤50; ≥20 и ≤40; <20","Киловатт"]
["28.93.17.240-00000006","Десольвентайзер","Штука","2021-04-01","Расход пара",">100; >80 и ≤100; >50 и ≤80; ≥30 и ≤50; <30","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">500; <50; >300 и ≤500; >100 и ≤300; ≥50 и ≤100"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление",">0,3000; ≤0,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Перемешивающее устройство","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">50; >40 и ≤50; ≥20 и ≤40; <20","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000023","Десорбер","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.290-00000033","Десорбер паров растворителя","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000034","Десульфуратор","Штука","2021-01-11"]
["28.11.33.000-00000001","Детандер газовый","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000035","Дехлоратор","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.110-00000009","Дешламатор","Штука","2021-04-01","Диапазон температуры","≥50; <50","Градус Цельсия"]
["28.92.40.110-00000008","Дешламатор","Штука","2021-04-01","Диапазон температуры","≥50; <50","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000081","Дозатор","Штука","2020-11-02","Вид","Мультиголовочный; Массовый; Весовой; Объемный; Шнековый"]
[{"$nulls":4},"Пределы допускаемой погрешности",">0,6000; ≤0,6000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Тип","Дозатор непрерывного действия; Дозатор дискретного действия"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">300; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Полуавтоматический; Автоматический"]
["28.99.39.190-00000080","Дозатор","Штука","2020-11-02","Вид","Шнековый"]
[{"$nulls":4},"Пределы допускаемой погрешности",">0,6000; ≤0,6000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Тип","Дозатор непрерывного действия; Дозатор дискретного действия"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">300; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Полуавтоматический; Автоматический"]
["28.99.39.190-00000079","Дозатор","Штука","2020-11-02","Вид","Объемный"]
[{"$nulls":4},"Пределы допускаемой погрешности",">0,6000; ≤0,6000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Тип","Дозатор непрерывного действия; Дозатор дискретного действия"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">300; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Полуавтоматический; Автоматический"]
["28.99.39.190-00000078","Дозатор","Штука","2020-11-02","Вид","Весовой"]
[{"$nulls":4},"Пределы допускаемой погрешности",">0,6000; ≤0,6000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Тип","Дозатор непрерывного действия; Дозатор дискретного действия"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">300; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Полуавтоматический; Автоматический"]
["28.99.39.190-00000077","Дозатор","Штука","2020-11-02","Вид","Массовый"]
[{"$nulls":4},"Пределы допускаемой погрешности",">0,6000; ≤0,6000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Тип","Дозатор непрерывного действия; Дозатор дискретного действия"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">300; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Полуавтоматический; Автоматический"]
["28.99.39.190-00000076","Дозатор","Штука","2020-11-02","Вид","Мультиголовочный"]
[{"$nulls":4},"Пределы допускаемой погрешности",">0,6000; ≤0,6000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Тип","Дозатор непрерывного действия; Дозатор дискретного действия"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">300; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Полуавтоматический; Автоматический"]
["28.99.39.190-00000149","Дозатор-нормализатор для отцеживания шквары","Штука","2020-12-01","Геометрический объем","<2,5000; >4,5000; >3,5000 и ≤4,5000; ≥2,5000 и ≤3,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Количество шнеков","≥6; ≥4; <4"]
["28.99.39.190-00000148","Дозатор-нормализатор для отцеживания шквары","Штука","2020-12-01","Геометрический объем","≥2,5000 и ≤3,5000; <2,5000; >4,5000; >3,5000 и ≤4,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Количество шнеков","≥6; ≥4; <4"]
["28.99.30.000-00000091","Донейтрализатор","Штука","2021-04-01","Массовая концентрация свободного аммиака, г/дм3","<0,1500; ≥0,1500 и ≤0,2000; >0,2000"]
[{"$nulls":4},"Температура раствора на выходе","<150; >170; ≥150 и ≤170","Градус Цельсия"]
["28.99.30.000-00000090","Донейтрализатор","Штука","2021-04-01","Массовая концентрация свободного аммиака, г/дм3","<0,1500; ≥0,1500 и ≤0,2000; >0,2000"]
[{"$nulls":4},"Температура раствора на выходе","≥150 и ≤170; <150; >170","Градус Цельсия"]
["28.25.14.129-00000033","Дымосос","Штука","2021-04-01","Частота вращения",">3000; >2600 и ≤3000; ≥1200 и ≤2600; <1200","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">10000; >5000 и ≤10000; >3500 и ≤5000; >2000 и ≤3500; ≥1000 и ≤2000; <1000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","<1; ≥1 и ≤2,2000; >2,2000 и ≤3; >3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стационарный; Переносной/передвижной"]
["28.25.14.129-00000032","Дымосос","Штука","2021-04-01","Частота вращения",">3000; >2600 и ≤3000; ≥1200 и ≤2600; <1200","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">10000; >5000 и ≤10000; >3500 и ≤5000; <1000; >2000 и ≤3500; ≥1000 и ≤2000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","<1; ≥1 и ≤2,2000; >2,2000 и ≤3; >3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стационарный"]
["28.25.14.129-00000031","Дымосос","Штука","2021-04-01","Частота вращения",">3000; >2600 и ≤3000; ≥1200 и ≤2600; <1200","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">10000; >5000 и ≤10000; >3500 и ≤5000; >2000 и ≤3500; ≥1000 и ≤2000; <1000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","<1; ≥1 и ≤2,2000; >2,2000 и ≤3; >3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип","Переносной/передвижной"]
["28.93.10.000-00000011","Жаровня электрическая","Штука","2020-12-01","Емкость для теста","≥45; ≥30; ≥15; <15"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура","<160; >190; ≥160 и ≤190","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, шт/ч",">750; >650 и ≤750; ≥550 и ≤650; <550"]
["28.93.10.000-00000010","Жаровня электрическая","Штука","2020-12-01","Емкость для теста","<15; ≥45; ≥30; ≥15"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">190; ≥160 и ≤190; <160","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, шт/ч","<550"]
["28.93.10.000-00000009","Жаровня электрическая","Штука","2020-12-01","Емкость для теста","≥45; ≥30; ≥15; <15"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">190; ≥160 и ≤190; <160","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, шт/ч","≥550 и ≤650"]
["28.93.10.000-00000008","Жаровня электрическая","Штука","2020-12-01","Емкость для теста","≥45; ≥30; ≥15; <15"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">190; ≥160 и ≤190; <160","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, шт/ч",">650 и ≤750"]
["28.93.10.000-00000007","Жаровня электрическая","Штука","2020-12-01","Емкость для теста","≥45; ≥30; ≥15; <15"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">190; ≥160 и ≤190; <160","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, шт/ч",">750"]
["28.92.40.110-00000011","Железоотделитель электромагнитный","Штука","2021-04-01","Ширина ленты конвейера","<200; ≥200 и ≤2000; >2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">16; ≥0,2500 и ≤16; <0,2500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Масса извлекаемых включений",">40; ≥0,0100 и ≤40; <0,0100","Килограмм"]
["28.92.40.110-00000010","Железоотделитель электромагнитный","Штука","2021-04-01","Ширина ленты конвейера","<200; ≥200 и ≤2000; >2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">16; ≥0,2500 и ≤16; <0,2500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Масса извлекаемых включений","<0,0100; >40; ≥0,0100 и ≤40","Килограмм"]
["28.29.12.114-00000003","Жироловка для сточных вод","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.120-00000015","Золосмеситель","Штука","2021-04-01","Тип","Эжекторный; Конусный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">70; <10; ≥10 и ≤70","Тонна в час"]
["28.25.14.120-00000014","Золосмеситель","Штука","2021-04-01","Тип","Конусный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">70; <10; ≥10 и ≤70","Тонна в час"]
["28.25.14.120-00000013","Золосмеситель","Штука","2021-04-01","Тип","Эжекторный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">70; <10; ≥10 и ≤70","Тонна в час"]
["23.20.10.000-00000018","Изделия огнеупорные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Кубический метр","2020-09-01","Группа изделий","Бадделеитокорундовые; Корундовые; Муллитокорундовые; Муллитовые; Муллитокремнеземистые; Шамотные; Динасовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","БКТ-1,5; КТ-1,1; КТ-1,3; МКТ-1,1; МКТ-1,3; МЛТ-1,0; МЛТ-1,1; МЛТУ-1,3; МЛТ-1,3; МКРТ-0,6; МКРТ-0,7; МКРТУ-0,8; МКРТ-0,8; МКРТ-1,0; ШТ-0,4; ШТ-0,5; ШТТ-0,6; ШТУ-0,6; ШТ-0,6; ШТ-0,7; ШТ-0,8; ШТУ-0,9; ШТ-0,9; ШТУ-1,0; ШТ-1,0; ШТ-1,1; ШТУ-1,3; ШТ-1,3; ДТ1-1,2; ДТ-1,2"]
["23.20.10.000-00000017","Изделия огнеупорные","Кубический метр","2020-09-01","Группа изделий","Динасовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","ДТ1-1,2; ДТ-1,2"]
["23.20.10.000-00000016","Изделия огнеупорные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2020-09-01","Группа изделий","Динасовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","ДТ1-1,2; ДТ-1,2"]
["23.20.10.000-00000015","Изделия огнеупорные","Кубический метр","2020-09-01","Группа изделий","Шамотные"]
[{"$nulls":4},"Марка","ШТ-0,4; ШТ-0,5; ШТТ-0,6; ШТУ-0,6; ШТ-0,6; ШТ-0,7; ШТ-0,8; ШТУ-0,9; ШТ-0,9; ШТУ-1,0; ШТ-1,0; ШТ-1,1; ШТУ-1,3; ШТ-1,3"]
["23.20.10.000-00000014","Изделия огнеупорные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2020-09-01","Группа изделий","Шамотные"]
[{"$nulls":4},"Марка","ШТ-0,4; ШТ-0,5; ШТТ-0,6; ШТУ-0,6; ШТ-0,6; ШТ-0,7; ШТ-0,8; ШТУ-0,9; ШТ-0,9; ШТУ-1,0; ШТ-1,0; ШТ-1,1; ШТУ-1,3; ШТ-1,3"]
["23.20.10.000-00000013","Изделия огнеупорные","Кубический метр","2020-09-01","Группа изделий","Муллитокремнеземистые"]
[{"$nulls":4},"Марка","МКРТ-0,6; МКРТ-0,7; МКРТУ-0,8; МКРТ-0,8; МКРТ-1,0"]
["23.20.10.000-00000012","Изделия огнеупорные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2020-09-01","Группа изделий","Муллитокремнеземистые"]
[{"$nulls":4},"Марка","МКРТ-0,6; МКРТ-0,7; МКРТУ-0,8; МКРТ-0,8; МКРТ-1,0"]
["23.20.10.000-00000011","Изделия огнеупорные","Кубический метр","2020-09-01","Группа изделий","Муллитовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","МЛТ-1,0; МЛТ-1,1; МЛТУ-1,3; МЛТ-1,3"]
["23.20.10.000-00000010","Изделия огнеупорные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2020-09-01","Группа изделий","Муллитовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","МЛТ-1,0; МЛТ-1,1; МЛТУ-1,3; МЛТ-1,3"]
["23.20.10.000-00000009","Изделия огнеупорные","Кубический метр","2020-09-01","Группа изделий","Муллитокорундовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","МКТ-1,1; МКТ-1,3"]
["23.20.10.000-00000008","Изделия огнеупорные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2020-09-01","Группа изделий","Муллитокорундовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","МКТ-1,1; МКТ-1,3"]
["23.20.10.000-00000007","Изделия огнеупорные","Кубический метр","2020-09-01","Группа изделий","Корундовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","КТ-1,1; КТ-1,3"]
["23.20.10.000-00000006","Изделия огнеупорные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2020-09-01","Группа изделий","Корундовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","КТ-1,1; КТ-1,3"]
["23.20.10.000-00000005","Изделия огнеупорные","Кубический метр","2020-09-01","Группа изделий","Бадделеитокорундовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","БКТ-1,5"]
["23.20.10.000-00000004","Изделия огнеупорные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2020-09-01","Группа изделий","Бадделеитокорундовые"]
[{"$nulls":4},"Марка","БКТ-1,5"]
["28.93.17.119-00000012","Измельчитель","Штука","2021-04-01","Число оборотов","≥1500; <1500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Расчетная производительность","≥12 и ≤19; >19; <12","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥11 и ≤15; >15 и ≤18,5000; >18,5000; <11","Киловатт"]
["28.93.17.119-00000011","Измельчитель","Штука","2021-04-01","Число оборотов","≥1500; <1500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Расчетная производительность","≥12 и ≤19; >19; <12","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥11 и ≤15; >15 и ≤18,5000; >18,5000; <11","Киловатт"]
["28.93.17.170-00000020","Измельчитель кости силовой","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч","<1500; ≥1500"]
["28.93.17.170-00000019","Измельчитель кости силовой","Штука","2020-11-02","Производительность, кг/ч","<1500; ≥1500"]
["28.99.39.190-00000323","Инжектор","Штука","2022-04-11","Назначение","Под сжиженный газ; Под природный газ"]
["28.99.39.190-00000322","Инжектор","Штука","2022-04-11","Назначение","Под природный газ; Под сжиженный газ"]
["28.25.11.110-00000008","Испаритель","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.110-00000005","Испаритель промышленный","Штука","2020-11-02","Тип","Панельный (пленочный); Вертикально-трубный; Кожухозмеевековый; Кожухотрубный"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
["28.25.11.110-00000004","Испаритель промышленный","Штука","2020-11-02","Тип","Кожухотрубный"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час","<3000; >6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000"]
["28.25.11.110-00000003","Испаритель промышленный","Штука","2020-11-02","Тип","Кожухозмеевековый"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
["28.25.11.110-00000002","Испаритель промышленный","Штука","2020-11-02","Тип","Вертикально-трубный"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
["28.25.11.110-00000001","Испаритель промышленный","Штука","2020-11-02","Тип","Панельный (пленочный)"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
["28.29.42.110-00000002","Каландр","Штука","2020-12-01","Тип","Универсальный; Промазочный; Листовальный; Гладильный"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м/мин","≥50; ≥40; ≥30; ≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Количество валков","2; 5; 4; 3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Ширина скрепляемого материала","≥1000; ≥500; <500","Миллиметр"]
["28.29.42.110-00000001","Каландр","Штука","2020-12-01","Тип","Универсальный; Промазочный; Листовальный; Гладильный"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м/мин","≥50; ≥40; ≥30; ≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Количество валков","2; 5; 4; 3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Ширина скрепляемого материала","≥1000; ≥500; <500","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000036","Кальцинатор паровой","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000221","Камера безэховая","Штука","2021-04-01","Рабочий диапазон частот","≥10 и ≤18; >18; <10","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Измерительное расстояние",">200; ≥150 и ≤200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥5 и <10; <5","Метр"]
["28.99.30.000-00000220","Камера безэховая","Штука","2021-04-01","Рабочий диапазон частот","≥10 и ≤18; >18; <10","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Измерительное расстояние",">200; ≥150 и ≤200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥5 и <10; <5","Метр"]
["28.21.13.110-00000001","Камера греющая","Штука","2021-01-11"]
["28.96.10.129-00000004","Камера для вакуумной дегазации","Штука","2020-11-02","Производительность насоса","≥150; ≥100; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Объем резервуара","<5; ≥10; ≥5"]
[{"$nulls":4},"Наличие насоса в комплекте","Нет; Да"]
["28.96.10.129-00000003","Камера для вакуумной дегазации","Штука","2020-11-02","Производительность насоса","≥150; ≥100; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Объем резервуара","≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие насоса в комплекте","Нет; Да"]
["28.21.13.110-00000009","Камера для гашения извести (гидратор, аппарат для гашения извести)","Штука","2021-04-01","Мощность",">40; >20 и ≤40; ≤20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">60; >30 и ≤60; >20 и ≤30; >5 и ≤20; ≤5","Тонна в час"]
["28.21.13.110-00000008","Камера для гашения извести (гидратор, аппарат для гашения извести)","Штука","2021-04-01","Мощность",">40; >20 и ≤40; ≤20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≤5","Тонна в час"]
["28.21.13.110-00000007","Камера для гашения извести (гидратор, аппарат для гашения извести)","Штука","2021-04-01","Мощность",">40; >20 и ≤40; ≤20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">5 и ≤20","Тонна в час"]
["28.21.13.110-00000006","Камера для гашения извести (гидратор, аппарат для гашения извести)","Штука","2021-04-01","Мощность",">40; >20 и ≤40; ≤20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">20 и ≤30","Тонна в час"]
["28.21.13.110-00000005","Камера для гашения извести (гидратор, аппарат для гашения извести)","Штука","2021-04-01","Мощность",">40; >20 и ≤40; ≤20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">30 и ≤60","Тонна в час"]
["28.21.13.110-00000004","Камера для гашения извести (гидратор, аппарат для гашения извести)","Штука","2021-04-01","Мощность",">40; >20 и ≤40; ≤20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">60","Тонна в час"]
["28.21.13.110-00000002","Камера нанесения покрытия","Штука","2021-01-11"]
["28.25.13.112-00000005","Камера охлаждения","Штука","2021-04-01","Внутренний объем",">7,7000; >6,6000 и ≤7,7000; >2,9000 и ≤6,6000; ≤2,9000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Температура, max",">15; >10 и ≤15; ≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Температура, min",">-25; >-10 и ≤-25; ≤-5","Градус Цельсия"]
["28.25.13.112-00000004","Камера охлаждения","Штука","2021-04-01","Внутренний объем","≤2,9000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Температура, max",">15; >10 и ≤15; ≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Температура, min",">-25; >-10 и ≤-25; ≤-5","Градус Цельсия"]
["28.25.13.112-00000003","Камера охлаждения","Штука","2021-04-01","Внутренний объем",">2,9000 и ≤6,6000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Температура, max",">15; >10 и ≤15; ≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Температура, min",">-25; >-10 и ≤-25; ≤-5","Градус Цельсия"]
["28.25.13.112-00000002","Камера охлаждения","Штука","2021-04-01","Внутренний объем",">6,6000 и ≤7,7000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Температура, max",">15; >10 и ≤15; ≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Температура, min",">-25; >-10 и ≤-25; ≤-5","Градус Цельсия"]
["28.25.13.112-00000001","Камера охлаждения","Штука","2021-04-01","Внутренний объем",">7,7000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Температура, max",">15; >10 и ≤15; ≤10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Температура, min",">-25; >-10 и ≤-25; ≤-5","Градус Цельсия"]
["28.21.13.110-00000011","Камера очистная дробеметная","Штука","2021-04-01","Длина очищаемых деталей",">2000; >1700 и ≤2000; >1400 и ≤1700; >1100 и ≤1400; ≤1100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">10 и ≤30; >30; ≤10"]
[{"$nulls":4},"Диаметр очищаемых деталей",">1200; >1000 и ≤1200; >800 и ≤1000; >600 и ≤800; ≤600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Удельная потребляемая мощность",">17; >16,5000 и ≤17; >14 и ≤16,5000; >13,5000 и ≤14; ≤13,5000","Киловатт-час"]
["28.21.13.110-00000010","Камера очистная дробеметная","Штука","2021-04-01","Длина очищаемых деталей",">2000; >1700 и ≤2000; >1400 и ≤1700; >1100 и ≤1400; ≤1100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">30; >10 и ≤30; ≤10"]
[{"$nulls":4},"Диаметр очищаемых деталей",">1200; >1000 и ≤1200; >800 и ≤1000; >600 и ≤800; ≤600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Удельная потребляемая мощность",">17; >16,5000 и ≤17; >14 и ≤16,5000; >13,5000 и ≤14; ≤13,5000","Киловатт-час"]
["28.25.14.120-00000018","Камера пылевая","Штука","2021-04-01","Объём тестового пространства","≤1000; >1000"]
[{"$nulls":4},"Скорость циркуляции воздуха",">1; >0,5000 и ≤1; ≤0,5000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения пылевой смеси",">15; >10 и ≤15; ≤10","Метр в секунду"]
["28.25.14.120-00000017","Камера пылевая","Штука","2021-04-01","Объём тестового пространства",">1000"]
[{"$nulls":4},"Скорость циркуляции воздуха",">1; >0,5000 и ≤1; ≤0,5000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения пылевой смеси",">15; >10 и ≤15; ≤10","Метр в секунду"]
["28.25.14.120-00000016","Камера пылевая","Штука","2021-04-01","Объём тестового пространства","≤1000"]
[{"$nulls":4},"Скорость циркуляции воздуха",">1; >0,5000 и ≤1; ≤0,5000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения пылевой смеси",">15; >10 и ≤15; ≤10","Метр в секунду"]
["28.21.13.110-00000003","Камера сгорания","Штука","2021-01-11"]
["28.21.13.110-00000013","Камера шлифования","Штука","2021-04-01","Скорость потока (оседания) воздуха в пустой камере",">1; >0,1500 и ≤1; ≤0,1500","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≤0,3000; >5,5000; >3 и ≤5,5000; >0,3000 и ≤3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Суммарное количество циркулирующего воздуха",">11000; ≤11000","Кубический метр в час"]
["28.21.13.110-00000012","Камера шлифования","Штука","2021-04-01","Скорость потока (оседания) воздуха в пустой камере",">1; >0,1500 и ≤1; ≤0,1500","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">5,5000; >3 и ≤5,5000; >0,3000 и ≤3; ≤0,3000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Суммарное количество циркулирующего воздуха",">11000; ≤11000","Кубический метр в час"]
["28.93.17.150-00000034","Камнеловушка","Штука","2021-01-11"]
["32.30.14.119-00000073","Камни для подтягивания (скалодром)","Штука","2021-04-01","Толщина стенки с зацепами",">18; ≤18","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внешний диаметр перекладины",">33,5000; ≤33,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота стенки с зацепами",">2440; ≤2440","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина стенки с зацепами",">1220; ≤1220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип зацепа","Активы; Животные; Рельефы; Мизера; Дырки; Слопера; Пассивы; Рёбра; Щипки; Полочки; Мини-карман; Карманы"]
[{"$nulls":4},"Размер зацепа","Макро; R; XXL; XL; D; L; M; S; XS"]
["32.30.14.119-00000072","Камни для подтягивания (скалодром)","Штука","2021-04-01","Толщина стенки с зацепами",">18; ≤18","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внешний диаметр перекладины",">33,5000; ≤33,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота стенки с зацепами",">2440; ≤2440","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина стенки с зацепами",">1220; ≤1220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип зацепа","Активы; Животные; Рельефы; Мизера; Дырки; Слопера; Пассивы; Рёбра; Щипки; Полочки; Мини-карман; Карманы"]
[{"$nulls":4},"Размер зацепа","Макро; R; XXL; XL; D; L; M; S; XS"]
["42.21.13.126-00000002","Канализационная станция биологической очистки","Штука","2021-04-01","Производительность, м3/сут",">10; ≥1 и ≤10; <1"]
[{"$nulls":4},"Залповый сброс",">800; >600 и ≤800; >300 и ≤600; >150 и ≤300; ≤150"]
["42.21.13.126-00000001","Канализационная станция биологической очистки","Штука","2021-04-01","Производительность, м3/сут","<1; >10; ≥1 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Залповый сброс",">800; >600 и ≤800; >300 и ≤600; >150 и ≤300; ≤150"]
["28.22.18.000-00000011","Кантователь слябов","Штука","2021-04-01","Грузоподъемность",">40; >35 и ≤40; ≤35"]
[{"$nulls":4},"Ширина слябов","<900; ≥900 и <2200; >2200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Время кантования сляба на 180°",">120; ≥62,5000 и ≤120; <62,5000","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Толщина слябов",">355; ≥200 и ≤355; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина слябов","<2500; >12000; ≥2500 и ≤12000","Миллиметр"]
["28.22.18.000-00000010","Кантователь слябов","Штука","2021-04-01","Грузоподъемность",">40; >35 и ≤40; ≤35"]
[{"$nulls":4},"Ширина слябов","<900; ≥900 и <2200; >2200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Время кантования сляба на 180°",">120; ≥62,5000 и ≤120; <62,5000","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Толщина слябов",">355; ≥200 и ≤355; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина слябов","<2500; >12000; ≥2500 и ≤12000","Миллиметр"]
["28.25.14.126-00000001","Каплеуловитель","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000037","Каплеуловитель технологического газа","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000007","Карбонататор","Штука","2021-01-11"]
["28.95.11.000-00000011","Каустизатор","Штука","2021-04-01","Объем номинальный",">63; <12,5000; ≥12,5000 и ≤63","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Температура",">95; ≥1 и ≤95; <1","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥5,5000 и ≤11; >11; <5,5000","Киловатт"]
["28.95.11.000-00000010","Каустизатор","Штука","2021-04-01","Объем номинальный",">63; <12,5000; ≥12,5000 и ≤63","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Температура",">95; ≥1 и ≤95; <1","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥5,5000 и ≤11; >11; <5,5000","Киловатт"]
["28.25.10.000-00000005","Кипятильник промышленный","Штука","2021-02-08","Объем воды","≥10; ≥7; ≥4; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Время нагревания воды","≥23; ≥15; ≥7; <7","Минута"]
["28.25.10.000-00000004","Кипятильник промышленный","Штука","2021-02-08","Объем воды","≥10; ≥7; ≥4; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Время нагревания воды","≥23; ≥15; ≥7; <7","Минута"]
["28.14.11.000-00000002","Клапан электромагнитный","Штука","2021-12-31","Температура рабочей среды",">200; ≥100; ≥50; <50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр (DN)","<10; >100; ≥50; ≥10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид клапана","Регулирующий; Запирающий"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN)","≥15; ≥5; ≥1; ≥0,1000; ≥0,0500; ≥0,0100; ≥10; >20","Мегапаскаль"]
["28.14.11.000-00000001","Клапан электромагнитный","Штука","2021-12-31","Температура рабочей среды",">200; ≥100; ≥50; <50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр (DN)","<10; >100; ≥50; ≥10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид клапана","Регулирующий; Запирающий"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN)","≥10; >20; ≥15; ≥5; ≥1; ≥0,1000; ≥0,0500; ≥0,0100","Мегапаскаль"]
["28.93.17.119-00000007","Классификатор промышленный","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.150-00000021","Классификатор хвостиков и боя свеклы","Штука","2020-11-02","Тип","Двухбарабанный; Ленточный"]
[{"$nulls":4},"Производительность по свекле",">7000 и ≤8000; >8000; ≥6000 и ≤7000; <6000","Тонна в сутки"]
["28.93.17.150-00000020","Классификатор хвостиков и боя свеклы","Штука","2020-11-02","Тип","Двухбарабанный; Ленточный"]
[{"$nulls":4},"Производительность по свекле","<6000; >8000; >7000 и ≤8000; ≥6000 и ≤7000","Тонна в сутки"]
["28.92.40.110-00000013","Классификатор шнековый","Штука","2021-04-01","Производительность",">5400; ≥135 и ≤5400; <135","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">15; ≥1,1000 и ≤15; <1,1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения винта (спирали)","<3; ≥3 и ≤56; >56","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Масса подачи материала","<14; ≥14 и ≤18,5000; >18,5000","Килограмм"]
["28.92.40.110-00000012","Классификатор шнековый","Штука","2021-04-01","Производительность",">5400; ≥135 и ≤5400; <135","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">15; ≥1,1000 и ≤15; <1,1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения винта (спирали)","<3; ≥3 и ≤56; >56","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Масса подачи материала","<14; ≥14 и ≤18,5000; >18,5000","Килограмм"]
["28.99.30.000-00000094","Клеть &quot;дуо&quot; горячей прокатки","Штука","2021-04-01","Производительность",">1,2500; ≤1,2500","Миллион тонн в год"]
[{"$nulls":4},"Длина бочки",">2800; ≤2800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр рабочих валков",">1250; ≤1250","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000093","Клеть &quot;дуо&quot; горячей прокатки","Штука","2021-04-01","Производительность","≤1,2500","Миллион тонн в год"]
[{"$nulls":4},"Длина бочки",">2800; ≤2800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр рабочих валков",">1250; ≤1250","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000092","Клеть &quot;дуо&quot; горячей прокатки","Штука","2021-04-01","Производительность",">1,2500","Миллион тонн в год"]
[{"$nulls":4},"Длина бочки",">2800; ≤2800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр рабочих валков",">1250; ≤1250","Миллиметр"]
["28.22.18.180-00000002","Клеть «кварто» горячей прокатки плоского проката","Штука","2021-01-11"]
["25.11.23.119-00000005","Клеть сварочная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000097","Клеть шовонаправляющая","Штука","2021-04-01","Скорость сварки, м/мин",">40; ≤40"]
[{"$nulls":4},"Диапазон толщин стенок","<4; ≥4 и ≤16; >16","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000096","Клеть шовонаправляющая","Штука","2021-04-01","Скорость сварки, м/мин","≤40"]
[{"$nulls":4},"Диапазон толщин стенок",">16; <4; ≥4 и ≤16","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000095","Клеть шовонаправляющая","Штука","2021-04-01","Скорость сварки, м/мин",">40"]
[{"$nulls":4},"Диапазон толщин стенок","<4; ≥4 и ≤16; >16","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000059","Коагулятор для водоподготовки","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час",">2000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей",">44; 3; 2; 1; "]
["28.99.39.190-00000058","Коагулятор для водоподготовки","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час","<500"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей",">44; 3; 2; 1; "]
["28.99.39.190-00000057","Коагулятор для водоподготовки","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час","≥500 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей",">44; 3; 2; 1; "]
["28.99.39.190-00000056","Коагулятор для водоподготовки","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час",">1000 и ≤1500"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей",">44; 3; 2; 1; "]
["28.99.39.190-00000055","Коагулятор для водоподготовки","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час",">1500 и ≤2000"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей",">44; 3; 2; 1; "]
["28.99.39.190-00000054","Коагулятор для водоподготовки","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час",">2000"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей",">44; 3; 2; 1; "]
["28.29.30.000-00000012","Коагулятор серы","Штука","2021-01-11"]
["28.95.11.000-00000015","Колонка барботажная эксгаустер","Штука","2021-04-01","Напряжение","<380; ≥380 и ≤6000; >6000","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Рабочее гидравлическое давление","<0,1400; ≥0,1400 и ≤1,2000; >1,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Рабочее пневматическое давление",">0,6000; ≥0,2000 и ≤0,6000; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность","<20; >100; ≥20 и ≤100","Тысяча метров кубических в час"]
["28.95.11.000-00000014","Колонка барботажная эксгаустер","Штука","2021-04-01","Напряжение","<380; ≥380 и ≤6000; >6000","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Рабочее гидравлическое давление",">1,2000; <0,1400; ≥0,1400 и ≤1,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Рабочее пневматическое давление",">0,6000; ≥0,2000 и ≤0,6000; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность","<20","Тысяча метров кубических в час"]
["28.95.11.000-00000013","Колонка барботажная эксгаустер","Штука","2021-04-01","Напряжение","<380; ≥380 и ≤6000; >6000","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Рабочее гидравлическое давление","<0,1400; ≥0,1400 и ≤1,2000; >1,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Рабочее пневматическое давление",">0,6000; ≥0,2000 и ≤0,6000; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥20 и ≤100","Тысяча метров кубических в час"]
["28.95.11.000-00000012","Колонка барботажная эксгаустер","Штука","2021-04-01","Напряжение","<380; ≥380 и ≤6000; >6000","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Рабочее гидравлическое давление","<0,1400; ≥0,1400 и ≤1,2000; >1,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Рабочее пневматическое давление",">0,6000; ≥0,2000 и ≤0,6000; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">100","Тысяча метров кубических в час"]
["28.95.11.000-00000017","Колонка предварительной обработки целлюлозы","Штука","2021-04-01","Температура",">85; <-70; ≥-70 и ≤85","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Обработка диоксидом хлора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем",">190; <150; ≥150 и ≤190","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","≥0,3000 и ≤0,4000; >0,4000; <0,3000","Мегапаскаль"]
["28.95.11.000-00000016","Колонка предварительной обработки целлюлозы","Штука","2021-04-01","Температура",">85; <-70; ≥-70 и ≤85","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Обработка диоксидом хлора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем",">190; <150; ≥150 и ≤190","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","≥0,3000 и ≤0,4000; >0,4000; <0,3000","Мегапаскаль"]
["28.25.11.000-00000011","Колонна","Штука","2021-04-01","Расчетное давление",">5; >1 и ≤5; ≤1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">9500; <1000; ≥1000 и ≤9500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">360; >100 и ≤360; >0 и ≤100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">100; >60 и ≤100; ≥20 и ≤60; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥5000 и ≤30000; >30000; <5000","Миллиметр"]
["28.25.11.000-00000010","Колонна","Штука","2021-04-01","Расчетное давление",">5; >1 и ≤5; ≤1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥1000 и ≤9500; >9500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">360; >100 и ≤360; >0 и ≤100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">100; >60 и ≤100; ≥20 и ≤60; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥5000 и ≤30000; >30000; <5000","Миллиметр"]
["28.92.12.000-00000002","Комбайн очистной","Штука","2021-04-01","Удельный расход электрической энергии на извлечение 1 тонны угля при номинальной (расчетной) производительности, кВт·ч/т",">0,7000; ≤0,7000"]
[{"$nulls":4},"Суммарная установленная мощность электродвигателей резания","≥500 и ≤1000; >1000; <500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость выемки, м/мин",">32; <29,5000; ≥29,5000 и ≤32"]
["28.92.12.000-00000001","Комбайн очистной","Штука","2021-04-01","Удельный расход электрической энергии на извлечение 1 тонны угля при номинальной (расчетной) производительности, кВт·ч/т",">0,7000; ≤0,7000"]
[{"$nulls":4},"Суммарная установленная мощность электродвигателей резания","≥500 и ≤1000; >1000; <500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость выемки, м/мин",">32; <29,5000; ≥29,5000 и ≤32"]
["28.92.12.110-00000002","Комбайн очистной для добычи угля","Штука","2020-11-02","Конструктивная схема комбайна","Двухшнековый; С двумя исполнительными органами; Одношнековый"]
[{"$nulls":4},"Суммарная установленная мощность комбайна","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Схема выемки пласта","Двусторонняя; Односторонняя; Двусторонняя, двухкомбайновая; Челноковая"]
["28.92.12.110-00000001","Комбайн очистной для добычи угля","Штука","2020-11-02","Конструктивная схема комбайна","Двухшнековый; С двумя исполнительными органами; Одношнековый"]
[{"$nulls":4},"Суммарная установленная мощность комбайна","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Схема выемки пласта","Двусторонняя; Односторонняя; Двусторонняя, двухкомбайновая; Челноковая"]
["28.93.17.000-00000024","Комбинатор (перфектор)","Штука","2020-12-01","Производительность",">30; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Температура эмульсии на выходе",">50; >30 и ≤50; ≥10 и ≤30; <10","Градус Цельсия"]
["28.93.17.000-00000023","Комбинатор (перфектор)","Штука","2020-12-01","Производительность",">30; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Температура эмульсии на выходе",">50; >30 и ≤50; ≥10 и ≤30; <10","Градус Цельсия"]
["28.93.17.150-00000031","Комкоотделитель классификатора","Штука","2020-12-01","Количество классов разделения",">7; >5 и ≤7; ≥3 и ≤5; <3"]
[{"$nulls":4},"Тип классификатора","Конусный; Ротационный; Вибрационный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">750; >500 и ≤750; ≥250 и ≤500; <250","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь поверхности грохочения",">15; >10 и ≤15; ≥5 и ≤10; <5","Кубический метр"]
["28.93.17.150-00000030","Комкоотделитель классификатора","Штука","2020-12-01","Количество классов разделения",">7; >5 и ≤7; ≥3 и ≤5; <3"]
[{"$nulls":4},"Тип классификатора","Конусный; Ротационный; Вибрационный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">750; >500 и ≤750; ≥250 и ≤500; <250","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь поверхности грохочения","<5; ≥5 и ≤10; >15; >10 и ≤15","Кубический метр"]
["28.99.39.190-00000053","Компенсатор реактивной мощности","Штука","2020-11-02","Мощность, кВАр","<50; ≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100"]
[{"$nulls":4},"Устройства переключения","Теристоры; Контакторы"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Навесной; Напольный"]
["28.99.39.190-00000052","Компенсатор реактивной мощности","Штука","2020-11-02","Мощность, кВАр","<50; ≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100"]
[{"$nulls":4},"Устройства переключения","Теристоры; Контакторы"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Навесной; Напольный"]
["28.29.12.190-00000010","Комплекс аппаратного обеззараживания опасных медицинских отходов","Штука","2021-04-01","Мощность",">5; ≤5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Длительность цикла обеззараживания",">60; ≥30 и ≤60; <30","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">30; ≥4 и ≤30; <4"]
[{"$nulls":4},"Температура обезвреживания не менее","≥100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Классы опасности медицинских отходов","Д; Г; В; Б; А"]
["28.29.12.190-00000009","Комплекс аппаратного обеззараживания опасных медицинских отходов","Штука","2021-04-01","Мощность",">5; ≤5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Длительность цикла обеззараживания",">60; ≥30 и ≤60; <30","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">30; ≥4 и ≤30; <4"]
[{"$nulls":4},"Температура обезвреживания не менее","≥100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Классы опасности медицинских отходов","Д; Г; В; Б; А"]
["28.99.30.000-00000102","Комплекс непрерывного действия для сушки шквары","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","<800; >1000; >900 и ≤1000; ≥800 и ≤900"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса","<4; ≥4 и ≤4,5000; >4,5000 и ≤5; >5","Час"]
[{"$nulls":4},"Давление пара",">0,4000; >0,3000 и ≤0,4000; >0,2000 и ≤0,3000; ≥0,1000 и ≤0,2000; <0,1000","Мегапаскаль"]
["28.99.30.000-00000101","Комплекс непрерывного действия для сушки шквары","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","≥800 и ≤900"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса","<4; ≥4 и ≤4,5000; >4,5000 и ≤5; >5","Час"]
[{"$nulls":4},"Давление пара",">0,4000; >0,3000 и ≤0,4000; >0,2000 и ≤0,3000; ≥0,1000 и ≤0,2000; <0,1000","Мегапаскаль"]
["28.99.30.000-00000100","Комплекс непрерывного действия для сушки шквары","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч",">900 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса","<4; ≥4 и ≤4,5000; >4,5000 и ≤5; >5","Час"]
[{"$nulls":4},"Давление пара",">0,4000; >0,3000 и ≤0,4000; >0,2000 и ≤0,3000; ≥0,1000 и ≤0,2000; <0,1000","Мегапаскаль"]
["28.99.30.000-00000099","Комплекс непрерывного действия для сушки шквары","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч",">1000"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса","<4; ≥4 и ≤4,5000; >4,5000 и ≤5; >5","Час"]
[{"$nulls":4},"Давление пара",">0,4000; >0,3000 и ≤0,4000; >0,2000 и ≤0,3000; ≥0,1000 и ≤0,2000; <0,1000","Мегапаскаль"]
["28.99.30.000-00000098","Комплекс непрерывного действия для сушки шквары","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","<800"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность процесса","<4; ≥4 и ≤4,5000; >4,5000 и ≤5; >5","Час"]
[{"$nulls":4},"Давление пара",">0,4000; >0,3000 и ≤0,4000; >0,2000 и ≤0,3000; ≥0,1000 и ≤0,2000; <0,1000","Мегапаскаль"]
["28.99.30.000-00000107","Комплекс сухой подачи свеклы","Штука","2021-04-01","Производительность",">15; >10 и ≤15; ≥5 и ≤10; <5","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Высота подачи","<1; ≥1 и ≤3; >3 и ≤5; >5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Наклонный; Горизонтальный"]
["28.99.30.000-00000106","Комплекс сухой подачи свеклы","Штука","2021-04-01","Производительность","<5","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Высота подачи","<1; ≥1 и ≤3; >3 и ≤5; >5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Наклонный; Горизонтальный"]
["28.99.30.000-00000105","Комплекс сухой подачи свеклы","Штука","2021-04-01","Производительность","≥5 и ≤10","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Высота подачи","<1; ≥1 и ≤3; >3 и ≤5; >5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Наклонный; Горизонтальный"]
["28.99.30.000-00000104","Комплекс сухой подачи свеклы","Штука","2021-04-01","Производительность",">10 и ≤15","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Высота подачи","<1; ≥1 и ≤3; >3 и ≤5; >5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Наклонный; Горизонтальный"]
["28.99.30.000-00000103","Комплекс сухой подачи свеклы","Штука","2021-04-01","Производительность",">15","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Высота подачи","<1; ≥1 и ≤3; >3 и ≤5; >5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Наклонный; Горизонтальный"]
["28.13.20.000-00000004","Компрессор промышленный","Штука","2021-01-11","Мощность","≥30; ≥20; ≥10; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Принцип действия","Динамический (лопастной); Объемный"]
[{"$nulls":4},"Тип динамического (лопастного) компрессора","Осевой; Радиально-осевой (диагональный); Центробежный (радиальный)"]
[{"$nulls":4},"Тип объемного компрессора","Пластинчато-роторный; Кулачковый; Винтовой; Спиральный; Поршневой"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/мин","≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1000; <1000"]
["28.13.20.000-00000003","Компрессор промышленный","Штука","2021-01-11","Мощность","≥30; ≥20; ≥10; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Принцип действия","Динамический (лопастной)"]
[{"$nulls":4},"Тип динамического (лопастного) компрессора","Осевой; Радиально-осевой (диагональный); Центробежный (радиальный)"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/мин","≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1000; <1000"]
["28.13.20.000-00000002","Компрессор промышленный","Штука","2021-01-11","Мощность","≥30; ≥20; ≥10; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Принцип действия","Объемный"]
[{"$nulls":4},"Тип объемного компрессора","Пластинчато-роторный; Кулачковый; Винтовой; Спиральный; Поршневой"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/мин","≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1000; <1000"]
["28.22.18.000-00000003","Конвейер загрузочный печи","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.119-00000008","Конвейер ленточный","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.000-00000004","Конвейер накладной на петлевую тележку перегрузочной машины и наклонные части конвейеров","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.000-00000005","Конвейер накладной на петлевую тележку стакер-реклаймер","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.000-00000006","Конвейер накладной на петлевую тележку судопогрузочной машины","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.119-00000002","Конвейер охлаждающий","Штука","2021-04-01","Скорость движения сетки, м/мин",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность","<3; ≥3 и ≤5; >5 и ≤7; >7","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей сетки (модуль)","≥1200; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; <400","Миллиметр"]
["28.22.17.119-00000001","Конвейер охлаждающий","Штука","2021-04-01","Скорость движения сетки, м/мин",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность","<3; ≥3 и ≤5; >5 и ≤7; >7","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей сетки (модуль)","≥1200; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; <400","Миллиметр"]
["28.22.18.000-00000007","Конвейер радиально-штабелирующий","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000008","Конвейер разливочный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000204","Конвейер реверсивный","Штука","2021-01-11"]
["28.92.11.120-00000001","Конвейер скребковый","Штука","2021-01-11"]
["28.92.11.120-00000002","Конвейер скребковый лавный","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.000-00000008","Конвейер телескопический","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.000-00000009","Конвейер трубный цепной","Штука","2021-01-11"]
["28.92.11.120-00000003","Конвейер шахтный ленточный","Штука","2021-01-11"]
["28.91.11.110-00000010","Конвертер горизонтальный","Штука","2021-04-01","Частота вращения конвертера",">1; ≥0,7000 и ≤1; <0,7000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","<32; ≥32 и ≤55; >55","Киловатт"]
["28.91.11.110-00000009","Конвертер горизонтальный","Штука","2021-04-01","Частота вращения конвертера","<0,7000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","<32; ≥32 и ≤55; >55","Киловатт"]
["28.91.11.110-00000008","Конвертер горизонтальный","Штука","2021-04-01","Частота вращения конвертера","≥0,7000 и ≤1","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","<32; ≥32 и ≤55; >55","Киловатт"]
["28.91.11.110-00000007","Конвертер горизонтальный","Штука","2021-04-01","Частота вращения конвертера",">1","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","<32; ≥32 и ≤55; >55","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000057","Конвертер замещения","Штука","2021-02-08","Тип","Компрессорно-моторный; Компрессорно-конденсаторный; Аппаратный"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥50; ≥10; <10","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000056","Конвертер замещения","Штука","2021-02-08","Тип","Компрессорно-моторный; Компрессорно-конденсаторный; Аппаратный"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥50; ≥10; <10","Киловатт"]
["28.91.11.110-00000002","Конвертер Пирса – Смита","Штука","2021-02-08","Продолжительность плавки","≥120; ≥60; ≥45; ≥40; <40","Минута"]
[{"$nulls":4},"Температура нагрева","≥1200; <1200","Градус Цельсия"]
["28.91.11.110-00000001","Конвертер Пирса – Смита","Штука","2021-02-08","Продолжительность плавки","≥120; ≥60; ≥45; ≥40; <40","Минута"]
[{"$nulls":4},"Температура нагрева","≥1200; <1200","Градус Цельсия"]
["28.91.11.110-00000004","Конвертер поворотный с верхним дутьем","Штука","2021-02-08","Температура нагрева","≥1350; <1350","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность плавки","<40; ≥45; ≥40","Минута"]
["28.91.11.110-00000003","Конвертер поворотный с верхним дутьем","Штука","2021-02-08","Температура нагрева","≥1350; <1350","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность плавки","≥45; ≥40; <40","Минута"]
["28.91.11.110-00000006","Конвертер сталеплавильный","Штука","2021-02-08","Температура","<1350; ≥1350","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность плавки","≥5; ≥15; ≥10; <5","Минута"]
["28.91.11.110-00000005","Конвертер сталеплавильный","Штука","2021-02-08","Температура","≥1350; <1350","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность плавки","≥15; ≥10; <5; ≥5","Минута"]
["28.25.14.129-00000026","Конвертор метана","Штука","2021-02-08","Давление","≥10; <10","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Вид окислителя","Углекислотный; Кислородный; Паровый"]
[{"$nulls":4},"Температура на выходе","≥1000; ≥800; <800","Градус Цельсия"]
["28.25.14.129-00000025","Конвертор метана","Штука","2021-02-08","Давление","≥10; <10","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Вид окислителя","Углекислотный; Кислородный; Паровый"]
[{"$nulls":4},"Температура на выходе","≥1000; ≥800; <800","Градус Цельсия"]
["28.25.14.129-00000028","Конвертор оксида углерода","Штука","2021-02-08","Рабочее давление, атм","≥50; ≥20; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥5; ≥50; ≥10; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ступень","I; II"]
["28.25.14.129-00000027","Конвертор оксида углерода","Штука","2021-02-08","Рабочее давление, атм","≥50; ≥20; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр","≥50; ≥10; <5; ≥5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ступень","II; I"]
["28.99.30.000-00000109","Конденсатор","Штука","2021-04-01","Условное давление",">2,5000; ≥0,6000 и ≤2,5000; <0,6000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура","<10; ≥10 и ≤300; >300","Градус Цельсия"]
["28.99.30.000-00000108","Конденсатор","Штука","2021-04-01","Условное давление",">2,5000; ≥0,6000 и ≤2,5000; <0,6000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура","<10; ≥10 и ≤300; >300","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000199","Конденсатор карбамата","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000200","Конденсатор конечный","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.110-00000017","Концентратор порционной разгрузки","Штука","2021-04-01","Мощность","≤50; >50","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">165; <130; ≥130 и ≤165","Тонна в час"]
["28.92.40.110-00000016","Концентратор порционной разгрузки","Штука","2021-04-01","Мощность","≤50; >50","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥130 и ≤165","Тонна в час"]
["28.92.40.110-00000015","Концентратор порционной разгрузки","Штука","2021-04-01","Мощность","≤50; >50","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность","<130","Тонна в час"]
["28.92.40.110-00000014","Концентратор порционной разгрузки","Штука","2021-04-01","Мощность","≤50; >50","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">165","Тонна в час"]
["28.29.12.000-00000005","Концентратор центробежный","Штука","2021-01-11"]
["26.51.66.190-00000004","Координатно-измерительная машина (КИМ)","Штука","2020-11-02","Максимальное перемещение по оси Z",">2000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальное перемещение по оси Y",">2000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Ручной; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Максимальное перемещение по оси X",">2000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500","Миллиметр"]
["26.51.66.190-00000003","Координатно-измерительная машина (КИМ)","Штука","2020-11-02","Максимальное перемещение по оси Z",">2000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальное перемещение по оси Y",">2000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Ручной; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Максимальное перемещение по оси X",">2000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500","Миллиметр"]
["28.30.83.000-00000002","Кормоавтомат","Штука","2020-11-02","Наличие ниппеля поения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество кормомест",">12; >8 и ≤12; ≥4 и ≤8; <4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Кормоемкость",">150; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50"]
[{"$nulls":4},"Наличие мешалки","Нет; Да"]
["28.30.83.000-00000001","Кормоавтомат","Штука","2020-11-02","Наличие ниппеля поения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество кормомест",">12; >8 и ≤12; ≥4 и ≤8; <4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Кормоемкость",">150; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50"]
[{"$nulls":4},"Наличие мешалки","Нет; Да"]
["28.99.39.190-00000203","Корпус высокотемпературный для мембранных элементов","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000237","Корпус фильтра стеклопластиковый","Штука","2021-04-01","Рабочее давление",">10; ≤10","Бар"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥20000; ≥10000 и <20000; ≥1000 и <10000; ≥100 и <1000; ≥10 и <100; <10"]
["28.99.30.000-00000236","Корпус фильтра стеклопластиковый","Штука","2021-04-01","Рабочее давление",">10; ≤10","Бар"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥20000; ≥10000 и <20000; ≥1000 и <10000; ≥100 и <1000; ≥10 и <100; <10"]
["28.93.17.290-00000005","Котел вакуумный","Штука","2020-11-02","Объем котла",">20000; ≥10000 и ≤20000; ≥5000 и ≤10000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление пара в тепловой рубашке",">0,4000; ≥0,3000 и ≤0,4000; ≥0,2000 и ≤0,3000; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Расположение перемешивающего устройства","Горизонтальное; Вертикальное"]
[{"$nulls":4},"Разряжение пара в корпусе котла","≥0,0800; <0,0800","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения перемешивающего устройства",">1500; ≥1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500","Оборот в минуту"]
["28.93.17.290-00000004","Котел вакуумный","Штука","2020-11-02","Объем котла","<1000"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление пара в тепловой рубашке",">0,4000; ≥0,3000 и ≤0,4000; ≥0,2000 и ≤0,3000; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Расположение перемешивающего устройства","Горизонтальное; Вертикальное"]
[{"$nulls":4},"Разряжение пара в корпусе котла","≥0,0800; <0,0800","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения перемешивающего устройства",">1500; ≥1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500","Оборот в минуту"]
["28.93.17.290-00000003","Котел вакуумный","Штука","2020-11-02","Объем котла","≥5000 и ≤10000"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление пара в тепловой рубашке",">0,4000; ≥0,3000 и ≤0,4000; ≥0,2000 и ≤0,3000; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Расположение перемешивающего устройства","Горизонтальное; Вертикальное"]
[{"$nulls":4},"Разряжение пара в корпусе котла","≥0,0800; <0,0800","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения перемешивающего устройства",">1500; ≥1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500","Оборот в минуту"]
["28.93.17.290-00000002","Котел вакуумный","Штука","2020-11-02","Объем котла","≥10000 и ≤20000"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление пара в тепловой рубашке",">0,4000; ≥0,3000 и ≤0,4000; ≥0,2000 и ≤0,3000; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Расположение перемешивающего устройства","Горизонтальное; Вертикальное"]
[{"$nulls":4},"Разряжение пара в корпусе котла","≥0,0800; <0,0800","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения перемешивающего устройства",">1500; ≥1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500","Оборот в минуту"]
["28.93.17.290-00000001","Котел вакуумный","Штука","2020-11-02","Объем котла",">20000"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление пара в тепловой рубашке",">0,4000; ≥0,3000 и ≤0,4000; ≥0,2000 и ≤0,3000; <0,2000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Расположение перемешивающего устройства","Горизонтальное; Вертикальное"]
[{"$nulls":4},"Разряжение пара в корпусе котла","≥0,0800; <0,0800","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения перемешивающего устройства",">1500; ≥1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500","Оборот в минуту"]
["25.21.12.000-00000005","Котел водогрейный","Штука","2021-05-27","Тип котла электрического","Индукционный; Электродный; С ТЭНом (трубчатым электронагревателем)"]
[{"$nulls":4},"Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива","Жидкотопливный; Электрический; Газовый (в том числе работающие на сжиженном газе); Твердотопливный"]
[{"$nulls":4},"Тип котла газового","Конденсационный; Конвекционный"]
[{"$nulls":4},"Тип горелки котла жидкотопливного","С модуляцией по мощности; Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип котла по методу производства горячей воды","С бойлером; Двухконтурный; Одноконтурный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная тепловая мощность","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип котла по способу размещения","Напольный; Настенный"]
[{"$nulls":4},"Тип котла твердотопливного","Пиролизный; Длительного горения; Пеллетный; Классический (традиционный)"]
[{"$nulls":4},"Тип камеры сгорания котла газового","Закрытая; Открытая"]
[{"$nulls":4},"Наличие циркуляционного насоса","Нет; Да"]
["25.21.12.000-00000004","Котел водогрейный","Штука","2021-05-27","Тип котла электрического","Индукционный; Электродный; С ТЭНом (трубчатым электронагревателем)"]
[{"$nulls":4},"Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива","Жидкотопливный; Электрический; Газовый (в том числе работающие на сжиженном газе); Твердотопливный"]
[{"$nulls":4},"Тип котла газового","Конденсационный; Конвекционный"]
[{"$nulls":4},"Тип горелки котла жидкотопливного","С модуляцией по мощности; Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип котла по методу производства горячей воды","С бойлером; Двухконтурный; Одноконтурный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная тепловая мощность","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип котла по способу размещения","Напольный; Настенный"]
[{"$nulls":4},"Тип котла твердотопливного","Пиролизный; Длительного горения; Пеллетный; Классический (традиционный)"]
[{"$nulls":4},"Тип камеры сгорания котла газового","Закрытая; Открытая"]
[{"$nulls":4},"Наличие циркуляционного насоса","Нет; Да"]
["25.30.11.000-00000002","Котел газовый","Штука","2021-02-08","Глубина","≥400; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥650; ≥1000; ≥850; <650","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥40; <40","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥400; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид установки","Напольный; Настенный"]
["25.30.11.000-00000001","Котел газовый","Штука","2021-02-08","Глубина","≥400; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1000; ≥850; <650; ≥650","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥40; <40","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥400; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид установки","Напольный; Настенный"]
["28.99.39.190-00000151","Котел для выварки кости и костного остатка","Штука","2020-12-01","Производительность, кг/ч","≥200 и ≤400; <200; >600; >400 и ≤600"]
[{"$nulls":4},"Одновременная загрузка",">1200; >900 и ≤1200; ≥600 и ≤900; <600","Килограмм"]
["28.99.39.190-00000150","Котел для выварки кости и костного остатка","Штука","2020-12-01","Производительность, кг/ч","<200; >600; >400 и ≤600; ≥200 и ≤400"]
[{"$nulls":4},"Одновременная загрузка",">1200; >900 и ≤1200; ≥600 и ≤900; <600","Килограмм"]
["28.99.39.190-00000153","Котел для обеззараживания молока","Штука","2020-12-01","Рабочий объем",">450; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >150 и ≤250; ≥60 и ≤150; <60"]
[{"$nulls":4},"Снижение грибной обсемененности",">92; ≥90 и ≤92; <90","Процент"]
[{"$nulls":4},"Снижение бактериальной обсемененности",">85; ≥70 и ≤85; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Охлаждение; Тихое кипение; Варка"]
[{"$nulls":4},"Температура агента обеззараживания",">290; >260 и ≤290; >230 и ≤260; ≥200 и ≤230; <200","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000152","Котел для обеззараживания молока","Штука","2020-12-01","Рабочий объем",">450; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >150 и ≤250; ≥60 и ≤150; <60"]
[{"$nulls":4},"Снижение грибной обсемененности",">92; ≥90 и ≤92; <90","Процент"]
[{"$nulls":4},"Снижение бактериальной обсемененности",">85; ≥70 и ≤85; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Охлаждение; Тихое кипение; Варка"]
[{"$nulls":4},"Температура агента обеззараживания",">290; >260 и ≤290; >230 и ≤260; ≥200 и ≤230; <200","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000155","Котел для охлаждения с перемешивающим устройством","Штука","2020-12-01","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">450; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >150 и ≤250; ≥60 и ≤150; <60"]
["28.99.39.190-00000154","Котел для охлаждения с перемешивающим устройством","Штука","2020-12-01","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">450; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >150 и ≤250; ≥60 и ≤150; <60"]
["25.21.12.000-00000003","Котел на отработанном масле","Штука","2020-09-01","Материал теплообменника","Сталь; Чугун"]
[{"$nulls":4},"Площадь отопления","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Расход топлива, кг/ч","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Газоообразное топливо; Дизельное топливо; Керосин; Пиролизное печное топливо; Отработалнные растительные масла; Отработанные турбинные масла; Отработанные трансформаторные масла; Отработанные трансмиссионные масла; Отработанные двигательные масла"]
[{"$nulls":4},"Тип газовой горелки","Трехступенчатая; Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Автоматическое управление; Полуавтоматическое управление; Ручное управление"]
["25.21.12.000-00000002","Котел на отработанном масле","Штука","2020-09-01","Материал теплообменника","Чугун"]
[{"$nulls":4},"Площадь отопления","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Расход топлива, кг/ч","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Отработанные турбинные масла; Отработанные трансформаторные масла; Отработанные трансмиссионные масла; Отработанные двигательные масла; Газоообразное топливо; Дизельное топливо; Керосин; Пиролизное печное топливо; Отработалнные растительные масла"]
[{"$nulls":4},"Тип газовой горелки","Трехступенчатая; Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Автоматическое управление; Полуавтоматическое управление; Ручное управление"]
["25.21.12.000-00000001","Котел на отработанном масле","Штука","2020-09-01","Материал теплообменника","Сталь"]
[{"$nulls":4},"Площадь отопления","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Расход топлива, кг/ч","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Газоообразное топливо; Дизельное топливо; Керосин; Пиролизное печное топливо; Отработалнные растительные масла; Отработанные турбинные масла; Отработанные трансформаторные масла; Отработанные трансмиссионные масла; Отработанные двигательные масла"]
[{"$nulls":4},"Тип газовой горелки","Трехступенчатая; Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Автоматическое управление; Полуавтоматическое управление; Ручное управление"]
["25.30.11.000-00000011","Котел паровой","Штука","2021-04-01","Абсолютное давление пара",">25; ≥20 и ≤25; ≥10 и <20; ≥1 и <10; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип","С комбинированной циркуляцией и промежуточным перегревом пара; С комбинированной циркуляцией; Прямоточный с промежуточным перегревом пара; Прямоточный; С естественной циркуляцией и промежуточным перегревом пара; С естественной циркуляцией; С принудительной циркуляцией и промежуточным перегревом пара; С принудительной циркуляцией"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">3000; ≥2000 и ≤3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; <1","Тонна в час"]
["25.30.11.000-00000010","Котел паровой","Штука","2021-04-01","Абсолютное давление пара",">25; ≥20 и ≤25; ≥10 и <20; ≥1 и <10; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип","С принудительной циркуляцией"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">3000; ≥2000 и ≤3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; <1","Тонна в час"]
["25.30.11.000-00000009","Котел паровой","Штука","2021-04-01","Абсолютное давление пара",">25; ≥20 и ≤25; ≥10 и <20; ≥1 и <10; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип","С принудительной циркуляцией и промежуточным перегревом пара"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">3000; ≥2000 и ≤3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; <1","Тонна в час"]
["25.30.11.000-00000008","Котел паровой","Штука","2021-04-01","Абсолютное давление пара",">25; ≥20 и ≤25; ≥10 и <20; ≥1 и <10; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип","С естественной циркуляцией"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">3000; ≥2000 и ≤3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; <1","Тонна в час"]
["25.30.11.000-00000007","Котел паровой","Штука","2021-04-01","Абсолютное давление пара",">25; ≥20 и ≤25; ≥10 и <20; ≥1 и <10; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип","С естественной циркуляцией и промежуточным перегревом пара"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">3000; ≥2000 и ≤3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; <1","Тонна в час"]
["25.30.11.000-00000006","Котел паровой","Штука","2021-04-01","Абсолютное давление пара",">25; ≥20 и ≤25; ≥10 и <20; ≥1 и <10; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип","Прямоточный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">3000; ≥2000 и ≤3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; <1","Тонна в час"]
["25.30.11.000-00000005","Котел паровой","Штука","2021-04-01","Абсолютное давление пара",">25; ≥20 и ≤25; ≥10 и <20; ≥1 и <10; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип","Прямоточный с промежуточным перегревом пара"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">3000; ≥2000 и ≤3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; <1","Тонна в час"]
["25.30.11.000-00000004","Котел паровой","Штука","2021-04-01","Абсолютное давление пара",">25; ≥20 и ≤25; ≥10 и <20; ≥1 и <10; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип","С комбинированной циркуляцией"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">3000; ≥2000 и ≤3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; <1","Тонна в час"]
["25.30.11.000-00000003","Котел паровой","Штука","2021-04-01","Абсолютное давление пара",">25; ≥20 и ≤25; ≥10 и <20; ≥1 и <10; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип","С комбинированной циркуляцией и промежуточным перегревом пара"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">3000; ≥2000 и ≤3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; <1","Тонна в час"]
["28.95.11.000-00000007","Котел рафинировочный","Штука","2021-02-08","Нагрев","Электричество; Уголь; Газ"]
[{"$nulls":4},"Емкость","≥10; ≥5; <5"]
["28.95.11.000-00000006","Котел рафинировочный","Штука","2021-02-08","Нагрев","Электричество; Уголь; Газ"]
[{"$nulls":4},"Емкость","≥10; ≥5; <5"]
["28.95.11.000-00000009","Котел содорегенерационный","Штука","2021-02-08","Паропроизводительность","≥2000; ≥1000; ≥500; ≥100; ≥50; <50","Тонна в час"]
["28.95.11.000-00000008","Котел содорегенерационный","Штука","2021-02-08","Паропроизводительность","≥2000; ≥1000; ≥500; ≥100; ≥50; <50","Тонна в час"]
["28.95.10.000-00000003","Котел содорегенерационный","Штука","2022-04-22","Паропроизводительность","≥2000; ≥1000; ≥500; ≥100; ≥50; <50","Тонна в час"]
["28.95.10.000-00000002","Котел содорегенерационный","Штука","2022-04-22","Паропроизводительность","≥2000; ≥1000; ≥500; ≥100; ≥50; <50","Тонна в час"]
["25.30.11.190-00000007","Котел-утилизатор","Штука","2020-11-02","Типы по движениям рабочих сред в контурах","С принудительной циркуляцией; Прямоточный с промежуточным перегревом пара; Прямоточный; С естественной циркуляцией и промежуточным перегревом пара; С естественной циркуляцией; С принудительной циркуляцией и промежуточным перегревом пара"]
[{"$nulls":4},"Максимальная паропроизводительность",">15 и <30; ≥30; ≤15","Тонна в час"]
["25.30.11.190-00000006","Котел-утилизатор","Штука","2020-11-02","Типы по движениям рабочих сред в контурах","С принудительной циркуляцией и промежуточным перегревом пара"]
[{"$nulls":4},"Максимальная паропроизводительность",">15 и <30; ≥30; ≤15","Тонна в час"]
["25.30.11.190-00000005","Котел-утилизатор","Штука","2020-11-02","Типы по движениям рабочих сред в контурах","С естественной циркуляцией"]
[{"$nulls":4},"Максимальная паропроизводительность",">15 и <30; ≥30; ≤15","Тонна в час"]
["25.30.11.190-00000004","Котел-утилизатор","Штука","2020-11-02","Типы по движениям рабочих сред в контурах","С естественной циркуляцией и промежуточным перегревом пара"]
[{"$nulls":4},"Максимальная паропроизводительность",">15 и <30; ≥30; ≤15","Тонна в час"]
["25.30.11.190-00000003","Котел-утилизатор","Штука","2020-11-02","Типы по движениям рабочих сред в контурах","Прямоточный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная паропроизводительность",">15 и <30; ≥30; ≤15","Тонна в час"]
["25.30.11.190-00000002","Котел-утилизатор","Штука","2020-11-02","Типы по движениям рабочих сред в контурах","Прямоточный с промежуточным перегревом пара"]
[{"$nulls":4},"Максимальная паропроизводительность",">15 и <30; ≥30; ≤15","Тонна в час"]
["25.30.11.190-00000001","Котел-утилизатор","Штука","2020-11-02","Типы по движениям рабочих сред в контурах","С принудительной циркуляцией"]
[{"$nulls":4},"Максимальная паропроизводительность",">15 и <30; ≥30; ≤15","Тонна в час"]
["28.14.13.131-00000004","Кран общепромышленного назначения","Штука","2021-12-29","Номинальный диаметр (DN)","1400; 1200; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 450; 400; 350; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 15; 10; 8; 6; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Чугун; Титановый сплав; Сталь углеродистая; Сталь нержавеющая; Сталь легированная; Полиэтилен; Полипропилен; Поливинилхлорид хлорированный; Поливинилхлорид непластифицированный; Поливинилиденфторид; Никелированная латунь; Медесодержащий сплав; Латунь; Алюминиевый сплав; Акрилонитрил-бутадиен-стирол"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр (DN)","1400; 1200; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 450; 400; 350; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 10; 8; 6; 100; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 15; "]
[{"$nulls":4},"Тип присоединения","Штуцерное; Фланцевое; Резьбовое; Под приварку; Муфтовое; Межфланцевое; Комбинированное"]
[{"$nulls":4},"Наименование (состав) рабочей среды","Этиленгликоль; Технологические среды; Слабые растворы щелочей и кислот; Природный Газ; Пар; Нефть; Нефтепродукты; Воздух; Вода"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN)","20; 12,5000; 10; 0,4000; 0,2500; 0,1600; 0,1000; 0,0600; 0,0400; 0,0300; 0,0200; 0,0100; 25; 16; 8; 6,3000; 4; 2,5000; 1,6000; 1; 0,6300; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип проточной части корпуса крана","С зауженным проходом; Полнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Привод гидравлический; Электропривод; Привод электромагнитный; Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная; Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка; Привод ручной (рукоятка) – вентиль; Привод ручной (рукоятка); Привод ручной (редуктор стационарный); Привод ручной (редуктор переносной); Привод пневматический; Под дистанционное управление; Комбинированное"]
[{"$nulls":4},"Форма корпуса","Угловой; Трехходовой; Прямой"]
[{"$nulls":4},"Вид крана","Шаровый; Цилиндрический; Конусный"]
["28.14.13.131-00000003","Кран общепромышленного назначения","Штука","2021-12-29","Номинальный диаметр (DN)","1400; 1200; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 450; 400; 350; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 15; 10; 8; 6; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Чугун; Титановый сплав; Сталь углеродистая; Сталь нержавеющая; Сталь легированная; Полиэтилен; Полипропилен; Поливинилхлорид хлорированный; Поливинилхлорид непластифицированный; Поливинилиденфторид; Никелированная латунь; Медесодержащий сплав; Латунь; Алюминиевый сплав; Акрилонитрил-бутадиен-стирол"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр (DN)","1400; 1200; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 450; 400; 350; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 15; 10; 8; 6; "]
[{"$nulls":4},"Тип присоединения","Штуцерное; Фланцевое; Резьбовое; Под приварку; Муфтовое; Межфланцевое; Комбинированное"]
[{"$nulls":4},"Наименование (состав) рабочей среды","Этиленгликоль; Технологические среды; Слабые растворы щелочей и кислот; Природный Газ; Пар; Нефть; Нефтепродукты; Воздух; Вода"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN)","25; 16; 8; 6,3000; 4; 2,5000; 1,6000; 1; 0,6300; 20; 12,5000; 10; 0,4000; 0,2500; 0,1600; 0,1000; 0,0600; 0,0400; 0,0300; 0,0200; 0,0100; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип проточной части корпуса крана","С зауженным проходом; Полнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Электропривод; Привод электромагнитный; Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная; Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка; Привод ручной (рукоятка) – вентиль; Привод ручной (рукоятка); Привод ручной (редуктор стационарный); Привод ручной (редуктор переносной); Привод пневматический; Под дистанционное управление; Комбинированное; Привод гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Форма корпуса","Угловой; Трехходовой; Прямой"]
[{"$nulls":4},"Вид крана","Цилиндрический"]
["28.14.13.131-00000002","Кран общепромышленного назначения","Штука","2021-12-29","Номинальный диаметр (DN)","1400; 1200; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 450; 400; 350; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 15; 10; 8; 6; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Чугун; Титановый сплав; Сталь углеродистая; Сталь нержавеющая; Сталь легированная; Полиэтилен; Полипропилен; Поливинилхлорид хлорированный; Поливинилхлорид непластифицированный; Поливинилиденфторид; Никелированная латунь; Медесодержащий сплав; Латунь; Алюминиевый сплав; Акрилонитрил-бутадиен-стирол"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр (DN)","1400; 1200; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 450; 400; 350; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 15; 10; 8; 6; "]
[{"$nulls":4},"Тип присоединения","Штуцерное; Фланцевое; Резьбовое; Под приварку; Муфтовое; Межфланцевое; Комбинированное"]
[{"$nulls":4},"Наименование (состав) рабочей среды","Этиленгликоль; Технологические среды; Слабые растворы щелочей и кислот; Природный Газ; Пар; Нефть; Нефтепродукты; Воздух; Вода"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN)","25; 16; 8; 6,3000; 4; 2,5000; 1,6000; 1; 0,6300; 20; 12,5000; 10; 0,4000; 0,2500; 0,1600; 0,1000; 0,0600; 0,0400; 0,0300; 0,0200; 0,0100; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип проточной части корпуса крана","С зауженным проходом; Полнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Электропривод; Привод электромагнитный; Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная; Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка; Привод ручной (рукоятка) – вентиль; Привод ручной (рукоятка); Привод ручной (редуктор стационарный); Привод ручной (редуктор переносной); Привод пневматический; Под дистанционное управление; Комбинированное; Привод гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Форма корпуса","Угловой; Трехходовой; Прямой"]
[{"$nulls":4},"Вид крана","Шаровый"]
["28.14.13.131-00000001","Кран общепромышленного назначения","Штука","2021-12-29","Номинальный диаметр (DN)","1400; 1200; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 450; 400; 350; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 15; 10; 8; 6; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Чугун; Титановый сплав; Сталь углеродистая; Сталь нержавеющая; Сталь легированная; Полиэтилен; Полипропилен; Поливинилхлорид хлорированный; Поливинилхлорид непластифицированный; Поливинилиденфторид; Никелированная латунь; Медесодержащий сплав; Латунь; Алюминиевый сплав; Акрилонитрил-бутадиен-стирол"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр (DN)","1400; 1200; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 450; 400; 350; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 15; 10; 8; 6; "]
[{"$nulls":4},"Тип присоединения","Штуцерное; Фланцевое; Резьбовое; Под приварку; Муфтовое; Межфланцевое; Комбинированное"]
[{"$nulls":4},"Наименование (состав) рабочей среды","Этиленгликоль; Технологические среды; Слабые растворы щелочей и кислот; Природный Газ; Пар; Нефть; Нефтепродукты; Воздух; Вода"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN)","25; 16; 8; 6,3000; 4; 2,5000; 1,6000; 1; 0,6300; 20; 12,5000; 10; 0,4000; 0,2500; 0,1600; 0,1000; 0,0600; 0,0400; 0,0300; 0,0200; 0,0100; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип проточной части корпуса крана","С зауженным проходом; Полнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Электропривод; Привод электромагнитный; Привод ручной (рукоятка) – ручка рычажная; Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка; Привод ручной (рукоятка) – вентиль; Привод ручной (рукоятка); Привод ручной (редуктор стационарный); Привод ручной (редуктор переносной); Привод пневматический; Под дистанционное управление; Комбинированное; Привод гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Форма корпуса","Угловой; Трехходовой; Прямой"]
[{"$nulls":4},"Вид крана","Конусный"]
["28.92.12.129-00000002","Крепь","Штука","2021-04-01","Рабочий диапазон",">5,3000; <1,3000; ≥1,3000 и ≤5,3000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Несущая способность, кН/м2","≥780; <780"]
["28.92.12.129-00000001","Крепь","Штука","2021-04-01","Рабочий диапазон",">5,3000; <1,3000; ≥1,3000 и ≤5,3000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Несущая способность, кН/м2","≥780; <780"]
["28.21.13.120-00000001","Криомагнитная камера","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.110-00000009","Кристаллизатор","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.110-00000010","Кристаллизатор вакуумный","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.110-00000011","Кристаллизатор регулируемой кристаллизации","Штука","2021-01-11"]
["25.11.23.119-00000004","Крыша резервуара плавающая","Штука","2020-09-01","Тип","Двудечная; Комбинированная; Однодечная"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения двудечной крыши","С кольцевым расположением отсеков; С радиальным расположением коробов"]
["25.11.23.119-00000003","Крыша резервуара плавающая","Штука","2020-09-01","Тип","Однодечная"]
["25.11.23.119-00000002","Крыша резервуара плавающая","Штука","2020-09-01","Тип","Комбинированная"]
["25.11.23.119-00000001","Крыша резервуара плавающая","Штука","2020-09-01","Тип","Двудечная"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения двудечной крыши","С кольцевым расположением отсеков; С радиальным расположением коробов"]
["28.25.11.110-00000012","Куб-испаритель","Штука","2021-01-11"]
["28.99.12.123-00000002","Лазерный гравер","Штука","2022-04-11","Охлаждение","Воздушное; Водяное"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥160; ≥100 и <160; ≥60 и <100; <60","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Материал для обработки","Металл; Кожа; Картон; МДФ; Фанера; Акрил; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Точность гравирования",">0,1000; >0,0500 и ≤0,1000; >0,0100 и ≤0,0500; ≤0,0100","Миллиметр"]
["28.99.12.123-00000001","Лазерный гравер","Штука","2022-04-11","Охлаждение","Воздушное; Водяное"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥160; ≥100 и <160; ≥60 и <100; <60","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Материал для обработки","Металл; Кожа; Картон; МДФ; Фанера; Акрил; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Точность гравирования",">0,1000; >0,0500 и ≤0,1000; >0,0100 и ≤0,0500; ≤0,0100","Миллиметр"]
["28.94.21.000-00000002","Линия беления","Штука","2021-01-11"]
["28.94.21.000-00000003","Линия белосушильная","Штука","2021-01-11"]
["28.30.85.000-00000001","Линия биотермической ферментации помета технологическая","Штука","2021-01-11"]
["28.94.21.000-00000004","Линия восстановительной отделки","Штука","2021-01-11"]
["28.49.12.000-00000004","Линия гальваническая","Штука","2021-04-01","Грузоподъемность",">2000; ≥100 и ≤2000; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м2/час",">3,5000; <2,2000; ≥2,2000 и ≤3,5000"]
["28.49.12.000-00000003","Линия гальваническая","Штука","2021-04-01","Грузоподъемность",">2000; ≥100 и ≤2000; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м2/час","≥2,2000 и ≤3,5000"]
["28.49.12.000-00000002","Линия гальваническая","Штука","2021-04-01","Грузоподъемность",">2000; ≥100 и ≤2000; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м2/час","<2,2000"]
["28.49.12.000-00000001","Линия гальваническая","Штука","2021-04-01","Грузоподъемность",">2000; ≥100 и ≤2000; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м2/час",">3,5000"]
["28.99.30.000-00000111","Линия двухстадийного охлаждения мелкосортного проката и катанки","Штука","2022-04-01","Наружный диаметр бунта",">1400; ≤1400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр шахты виткосборника",">1300; ≤1300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Давление воды камеры водяного охлаждения",">16; ≤16","Бар"]
[{"$nulls":4},"Скорость прокатки","≤50; >50","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Длина линии воздушного охлаждения",">120; ≤120","Метр"]
["28.99.30.000-00000110","Линия двухстадийного охлаждения мелкосортного проката и катанки","Штука","2022-04-01","Наружный диаметр бунта",">1400; ≤1400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр шахты виткосборника",">1300; ≤1300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Давление воды камеры водяного охлаждения",">16; ≤16","Бар"]
[{"$nulls":4},"Скорость прокатки","≤50; >50","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Длина линии воздушного охлаждения",">120; ≤120","Метр"]
["28.99.30.000-00000113","Линия двухстадийного охлаждения проката в прутках","Штука","2021-04-01","Скорость проката",">20; ≤20","Метр в секунду"]
["28.99.30.000-00000112","Линия двухстадийного охлаждения проката в прутках","Штука","2021-04-01","Скорость проката",">20; ≤20","Метр в секунду"]
["28.93.17.170-00000036","Линия для вытопки жира мокрым способом","Штука","2021-04-01","Объемный расход горячей воды",">1,3000; ≤1,3000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1600; ≥1000 и ≤1600; <1000"]
[{"$nulls":4},"Общая продолжительность процесса вытопки жира",">7; ≤7","Минута"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность электродвигателей",">50; ≤50","Киловатт-час"]
["28.93.17.170-00000035","Линия для вытопки жира мокрым способом","Штука","2021-04-01","Объемный расход горячей воды",">1,3000; ≤1,3000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч","<1000"]
[{"$nulls":4},"Общая продолжительность процесса вытопки жира",">7; ≤7","Минута"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность электродвигателей",">50; ≤50","Киловатт-час"]
["28.93.17.170-00000034","Линия для вытопки жира мокрым способом","Штука","2021-04-01","Объемный расход горячей воды",">1,3000; ≤1,3000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч","≥1000 и ≤1600"]
[{"$nulls":4},"Общая продолжительность процесса вытопки жира",">7; ≤7","Минута"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность электродвигателей",">50; ≤50","Киловатт-час"]
["28.93.17.170-00000033","Линия для вытопки жира мокрым способом","Штука","2021-04-01","Объемный расход горячей воды",">1,3000; ≤1,3000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1600"]
[{"$nulls":4},"Общая продолжительность процесса вытопки жира",">7; ≤7","Минута"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность электродвигателей",">50; ≤50","Киловатт-час"]
["28.93.17.170-00000038","Линия для обезжиривания кости","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","≥100 и <200; <100; >400; ≥200 и ≤400"]
["28.93.17.170-00000037","Линия для обезжиривания кости","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","<100; >400; ≥200 и ≤400; ≥100 и <200"]
["28.93.17.170-00000040","Линия для обработки говяжьих голов","Штука","2021-04-01","Расход воды","<3; ≥3 и ≤5; >5","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность, голов/час",">200; >100 и ≤200; ≥50 и ≤100; <50"]
["28.93.17.170-00000039","Линия для обработки говяжьих голов","Штука","2021-04-01","Расход воды","<3; ≥3 и ≤5; >5","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность, голов/час",">200; >100 и ≤200; ≥50 и ≤100; <50"]
["28.93.17.170-00000042","Линия для обработки черев свиней и мелкого рогатого скота","Штука","2021-04-01","Потребление холодной воды",">1; ≤1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность, черев/ч","<100; >750; >300 и ≤750; ≥100 и ≤300"]
[{"$nulls":4},"Потребление горячей воды",">10; <4; ≥4 и ≤10","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3 и ≤12; >12; <3","Киловатт"]
["28.93.17.170-00000041","Линия для обработки черев свиней и мелкого рогатого скота","Штука","2021-04-01","Потребление холодной воды",">1; ≤1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность, черев/ч","<100; >750; >300 и ≤750; ≥100 и ≤300"]
[{"$nulls":4},"Потребление горячей воды",">10; <4; ≥4 и ≤10","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3 и ≤12; >12; <3","Киловатт"]
["28.93.17.170-00000045","Линия для обработки шерстных субпродуктов","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч",">500; ≤500"]
[{"$nulls":4},"Объемный расход воды",">1,3000; ≤1,3000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность электродвигателей",">57,2000; ≤57,2000","Киловатт"]
["28.93.17.170-00000044","Линия для обработки шерстных субпродуктов","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","≤500"]
[{"$nulls":4},"Объемный расход воды",">1,3000; ≤1,3000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность электродвигателей",">57,2000; ≤57,2000","Киловатт"]
["28.93.17.170-00000043","Линия для обработки шерстных субпродуктов","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч",">500"]
[{"$nulls":4},"Объемный расход воды",">1,3000; ≤1,3000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность электродвигателей",">57,2000; ≤57,2000","Киловатт"]
["28.93.17.170-00000049","Линия для переработки кулаков и остальных видов кости","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","<500; ≥1000; ≥500 и <1000"]
[{"$nulls":4},"Расход пара, кг/час на 1 т",">350; ≤350"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","≤0,3000; >0,5000; >0,3000 и ≤0,5000","Кубический метр в час"]
["28.93.17.170-00000048","Линия для переработки кулаков и остальных видов кости","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","≥500 и <1000"]
[{"$nulls":4},"Расход пара, кг/час на 1 т",">350; ≤350"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","≤0,3000; >0,5000; >0,3000 и ≤0,5000","Кубический метр в час"]
["28.93.17.170-00000047","Линия для переработки кулаков и остальных видов кости","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","≥1000"]
[{"$nulls":4},"Расход пара, кг/час на 1 т",">350; ≤350"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","≤0,3000; >0,5000; >0,3000 и ≤0,5000","Кубический метр в час"]
["28.93.17.170-00000046","Линия для переработки кулаков и остальных видов кости","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","<500"]
[{"$nulls":4},"Расход пара, кг/час на 1 т",">350; ≤350"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","≤0,3000; >0,5000; >0,3000 и ≤0,5000","Кубический метр в час"]
["28.41.31.000-00000001","Линия для плазменной резки бесшовных труб","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.170-00000051","Линия для производства кормовой муки, жира и сухих животных кормов","Штука","2021-04-01","Производительность",">8; ≥4 и ≤8; ≥2 и <4; <2","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","<0,3000; ≥0,3000 и <0,5000; ≥0,5000 и ≤1; >1","Кубический метр в час"]
["28.93.17.170-00000050","Линия для производства кормовой муки, жира и сухих животных кормов","Штука","2021-04-01","Производительность",">8; ≥4 и ≤8; ≥2 и <4; <2","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","<0,3000; ≥0,3000 и <0,5000; ≥0,5000 и ≤1; >1","Кубический метр в час"]
["28.94.21.000-00000005","Линия заварки и промывки шерстяных тканей","Штука","2021-01-11"]
["28.49.12.130-00000001","Линия кареточная автоматическая","Штука","2021-01-11"]
["28.41.31.000-00000007","Линия механического удаления окалины","Штука","2021-04-01","Объём загрузки дроби","≥3500; <1500; ≥1500 и ≤3500","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность вытяжной вентиляции","≥5000 и ≤18000; >18000; <5000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производельность системы подачи дроби",">60; <15; ≥15 и ≤60","Тонна в час"]
["28.41.31.000-00000006","Линия механического удаления окалины","Штука","2021-04-01","Объём загрузки дроби","≥3500; <1500; ≥1500 и ≤3500","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность вытяжной вентиляции","≥5000 и ≤18000; >18000; <5000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производельность системы подачи дроби",">60; <15; ≥15 и ≤60","Тонна в час"]
["28.22.18.180-00000016","Линия нанесения антикоррозионного покрытия труб","Штука","2021-04-01","Тип","Наружнего нанесения; Внутреннего нанесения"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/мин",">10; <2,2000; ≥2,2000 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">1400; ≥1200 и ≤1400; <1200","Ватт"]
["28.22.18.180-00000015","Линия нанесения антикоррозионного покрытия труб","Штука","2021-04-01","Тип","Внутреннего нанесения"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/мин",">10; <2,2000; ≥2,2000 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">1400; ≥1200 и ≤1400; <1200","Ватт"]
["28.22.18.180-00000014","Линия нанесения антикоррозионного покрытия труб","Штука","2021-04-01","Тип","Наружнего нанесения"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/мин",">10; <2,2000; ≥2,2000 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">1400; ≥1200 и ≤1400; <1200","Ватт"]
["28.96.10.110-00000008","Линия по переработке шин","Штука","2021-04-01","Производительность (по входу), кг/ч","≥1200; ≥800 и <1200; ≥500 и <800; >400 и <500; ≤400"]
[{"$nulls":4},"Выход металлического корда, кг/ч","≥150; ≥80 и <150; <80"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр перерабатываемых шин","≥1500; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по выходу), кг/ч","≤200; ≥800; ≥500 и <800; ≥400 и <500; >200 и <400"]
[{"$nulls":4},"Выход текстильного корда, кг/ч","≥100; ≥50 и <100; <50"]
["28.96.10.110-00000007","Линия по переработке шин","Штука","2021-04-01","Производительность (по входу), кг/ч","≥1200; ≥800 и <1200; ≥500 и <800; >400 и <500; ≤400"]
[{"$nulls":4},"Выход металлического корда, кг/ч","≥150; ≥80 и <150; <80"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр перерабатываемых шин","≥1500; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по выходу), кг/ч","≤200"]
[{"$nulls":4},"Выход текстильного корда, кг/ч","≥100; ≥50 и <100; <50"]
["28.96.10.110-00000006","Линия по переработке шин","Штука","2021-04-01","Производительность (по входу), кг/ч","≥1200; ≥800 и <1200; ≥500 и <800; >400 и <500; ≤400"]
[{"$nulls":4},"Выход металлического корда, кг/ч","≥150; ≥80 и <150; <80"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр перерабатываемых шин","≥1500; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по выходу), кг/ч",">200 и <400"]
[{"$nulls":4},"Выход текстильного корда, кг/ч","≥100; ≥50 и <100; <50"]
["28.96.10.110-00000005","Линия по переработке шин","Штука","2021-04-01","Производительность (по входу), кг/ч","≥1200; ≥800 и <1200; ≥500 и <800; >400 и <500; ≤400"]
[{"$nulls":4},"Выход металлического корда, кг/ч","≥150; ≥80 и <150; <80"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр перерабатываемых шин","≥1500; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по выходу), кг/ч","≥400 и <500"]
[{"$nulls":4},"Выход текстильного корда, кг/ч","≥100; ≥50 и <100; <50"]
["28.96.10.110-00000004","Линия по переработке шин","Штука","2021-04-01","Производительность (по входу), кг/ч","≥1200; ≥800 и <1200; ≥500 и <800; >400 и <500; ≤400"]
[{"$nulls":4},"Выход металлического корда, кг/ч","≥150; ≥80 и <150; <80"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр перерабатываемых шин","≥1500; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по выходу), кг/ч","≥500 и <800"]
[{"$nulls":4},"Выход текстильного корда, кг/ч","≥100; ≥50 и <100; <50"]
["28.96.10.110-00000003","Линия по переработке шин","Штука","2021-04-01","Производительность (по входу), кг/ч","≥1200; ≥800 и <1200; ≥500 и <800; >400 и <500; ≤400"]
[{"$nulls":4},"Выход металлического корда, кг/ч","≥150; ≥80 и <150; <80"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр перерабатываемых шин","≥1500; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность (по выходу), кг/ч","≥800"]
[{"$nulls":4},"Выход текстильного корда, кг/ч","≥100; ≥50 и <100; <50"]
["28.41.31.000-00000009","Линия покраски труб","Штука","2021-04-01","Производительность, л/мин","<2,2000; >10; ≥2,2000 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","<1200; ≥1200 и ≤1400; >1400","Ватт"]
["28.41.31.000-00000008","Линия покраски труб","Штука","2021-04-01","Производительность, л/мин","<2,2000; >10; ≥2,2000 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","<1200; ≥1200 и ≤1400; >1400","Ватт"]
["28.93.17.170-00000057","Линия поточно-механизированная для обработки говяжьих черев","Штука","2021-04-01","Производительность по черевам, черев/ч","≤15; >200; >100 и ≤200; >30 и ≤100; >15 и ≤30"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","<2; ≥2 и ≤5; >5","Кубический метр в час"]
["28.93.17.170-00000056","Линия поточно-механизированная для обработки говяжьих черев","Штука","2021-04-01","Производительность по черевам, черев/ч",">15 и ≤30"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","<2; ≥2 и ≤5; >5","Кубический метр в час"]
["28.93.17.170-00000055","Линия поточно-механизированная для обработки говяжьих черев","Штука","2021-04-01","Производительность по черевам, черев/ч",">30 и ≤100"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","<2; ≥2 и ≤5; >5","Кубический метр в час"]
["28.93.17.170-00000054","Линия поточно-механизированная для обработки говяжьих черев","Штука","2021-04-01","Производительность по черевам, черев/ч",">100 и ≤200"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","<2; ≥2 и ≤5; >5","Кубический метр в час"]
["28.93.17.170-00000053","Линия поточно-механизированная для обработки говяжьих черев","Штука","2021-04-01","Производительность по черевам, черев/ч",">200"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","<2; ≥2 и ≤5; >5","Кубический метр в час"]
["28.93.17.170-00000052","Линия поточно-механизированная для обработки говяжьих черев","Штука","2021-04-01","Производительность по черевам, черев/ч","≤15"]
[{"$nulls":4},"Расход воды","<2; ≥2 и ≤5; >5","Кубический метр в час"]
["28.41.31.000-00000011","Линия производства проката в бунтах","Штука","2021-04-01","Емкость бунта","<1; >5; ≥1 и ≤5"]
[{"$nulls":4},"Длина прутков","≥9 и ≤12; >12; <9","Метр"]
[{"$nulls":4},"Скорость прокатки",">14; ≥5 и ≤14; <5","Метр в секунду"]
["28.41.31.000-00000010","Линия производства проката в бунтах","Штука","2021-04-01","Емкость бунта","<1; >5; ≥1 и ≤5"]
[{"$nulls":4},"Длина прутков","≥9 и ≤12; >12; <9","Метр"]
[{"$nulls":4},"Скорость прокатки",">14; ≥5 и ≤14; <5","Метр в секунду"]
["28.99.30.000-00000059","Линия раздачи","Штука","2021-02-08","Высота",">1200; ≥850 и ≤1200; ≤850","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">1000; ≥700; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Прилавок горячих напитков; Модуль подогрева тарелок; Охлаждаемый стол; Направляющие; Полки; Мармит вторых блюд; Мармит первых блюд; Кассовый стол"]
["28.99.30.000-00000058","Линия раздачи","Штука","2021-02-08","Высота",">1200; ≥850 и ≤1200; ≤850","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">1000; ≥700; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Прилавок горячих напитков; Модуль подогрева тарелок; Охлаждаемый стол; Направляющие; Полки; Мармит вторых блюд; Мармит первых блюд; Кассовый стол"]
["28.94.21.000-00000006","Линия расшлихтовки","Штука","2021-01-11"]
["28.94.21.000-00000007","Линия термозольного крашения","Штука","2021-01-11"]
["28.94.21.000-00000008","Линия тканеусадочная","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.240-00000009","Линия энзимной переэтерификации","Штука","2021-04-01","Рабочее давление","≥0,3000; <0,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">500; >300 и ≤500; >100 и ≤300; ≥50 и ≤100; <50"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">50; >40 и ≤50; ≥20 и ≤40; <20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Перемешивающее устройство","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Расход пара","<30; ≥30 и ≤50; >50 и ≤80; >80 и ≤100; >100","Килограмм"]
["28.93.17.240-00000008","Линия энзимной переэтерификации","Штука","2021-04-01","Рабочее давление","≥0,3000; <0,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">500; >300 и ≤500; >100 и ≤300; ≥50 и ≤100; <50"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">50; >40 и ≤50; ≥20 и ≤40; <20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Перемешивающее устройство","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Расход пара","<30; ≥30 и ≤50; >50 и ≤80; >80 и ≤100; >100","Килограмм"]
["28.93.17.000-00000026","Маслообразователь","Штука","2020-12-01","Частота вращения охладителя","<1,5000; ≥1,5000","Оборот в секунду"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1200; >1000 и ≤1200; <800; ≥800 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения мешалки маслообработника","≥5; <5","Оборот в секунду"]
[{"$nulls":4},"Вместимость маслообработника",">30; ≥28 и ≤30; <28"]
["28.93.17.000-00000025","Маслообразователь","Штука","2020-12-01","Частота вращения охладителя","<1,5000; ≥1,5000","Оборот в секунду"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1200; >1000 и ≤1200; <800; ≥800 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения мешалки маслообработника","≥5; <5","Оборот в секунду"]
[{"$nulls":4},"Вместимость маслообработника",">30; ≥28 и ≤30; <28"]
["28.99.39.190-00000201","Машина брикетировочная","Штука","2021-01-11"]
["28.94.30.110-00000006","Машина валичная","Штука","2021-01-11"]
["28.41.30.000-00000013","Машина волочения проволоки","Штука","2021-04-01","Материал тягового ролика","Износостойкая сталь; Керамика"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр заготовки","≥8; ≥3 и <8; >0,0500 и <3; ≤0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость волочения, не менее","≥60; ≥40 и <60; >20 и <40; ≤20","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Диаметр готовой проволоки","≥36; ≥13 и <36; ≥4 и <13; >0,2500 и <4; ≤0,2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость непрерывного отжига, не менее","≥50; ≥30 и <50; <30","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отжигаемой проволоки","≥4; ≥0,0800 и <4; <0,0800","Миллиметр"]
["28.41.30.000-00000012","Машина волочения проволоки","Штука","2021-04-01","Материал тягового ролика","Износостойкая сталь; Керамика"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр заготовки","≥8; ≥3 и <8; >0,0500 и <3; ≤0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость волочения, не менее","≥60; ≥40 и <60; >20 и <40; ≤20","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Диаметр готовой проволоки","≥36; ≥13 и <36; ≥4 и <13; >0,2500 и <4; ≤0,2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость непрерывного отжига, не менее","≥50; ≥30 и <50; <30","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отжигаемой проволоки","≥4; ≥0,0800 и <4; <0,0800","Миллиметр"]
["28.92.20.000-00000032","Машина выемочная","Штука","2021-01-11"]
["28.41.30.000-00000009","Машина газовой резки листов","Штука","2021-01-11"]
["28.41.30.000-00000010","Машина газовой резки сляба","Штука","2021-01-11"]
["28.41.30.000-00000011","Машина газопальная","Штука","2021-01-11"]
["28.94.21.000-00000009","Машина декатировочная","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.140-00000001","Машина для брикетирования угля","Штука","2021-01-11"]
["28.94.30.110-00000007","Машина для глажения и глянцевания","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.170-00000018","Машина для мойки мякотных и слизистых субпродуктов","Штука","2020-11-02","Время обработки",">5; ≥3 и ≤5; <3","Минута"]
[{"$nulls":4},"Одновременная загрузка",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Потребление холодной воды","≥1; <1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Потребление горячей воды",">5; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400"]
["28.93.17.170-00000017","Машина для мойки мякотных и слизистых субпродуктов","Штука","2020-11-02","Время обработки",">5; ≥3 и ≤5; <3","Минута"]
[{"$nulls":4},"Одновременная загрузка",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Потребление холодной воды","≥1; <1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Потребление горячей воды",">5; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400"]
["28.99.39.190-00000157","Машина для очистки черев мелкого рогатого скота","Штука","2020-12-01","Потребление горячей воды",">5; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Потребление холодной воды","≥1; <1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность по черевам, черев/ч",">90; >60 и ≤90; ≥30 и ≤60; <30"]
["28.99.39.190-00000156","Машина для очистки черев мелкого рогатого скота","Штука","2020-12-01","Потребление горячей воды",">5; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Потребление холодной воды","≥1; <1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность по черевам, черев/ч","<30; >90; >60 и ≤90; ≥30 и ≤60"]
["28.92.40.120-00000006","Машина дробильно-фрезерная","Штука","2021-01-11"]
["28.91.11.000-00000001","Машина зачистная","Штука","2021-01-11"]
["28.41.31.000-00000002","Машина изгибо-растяжная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000202","Машина листогибочная","Штука","2021-01-11"]
["28.41.31.000-00000003","Машина листоправильная","Штука","2021-01-11"]
["28.91.11.140-00000004","Машина литейная","Штука","2021-02-08","Виды камер прессования","С холодной вертикальной камерой прессования; С холодной горизонтальной камерой прессования; С горячей камерой прессования"]
[{"$nulls":4},"Вес заливки","≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Длина площади отливки","≥100; <100","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина площади отливки","≥200; <200","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота площади отливки","≥300; ≥200; <200","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Давление на сплав в камере прессования","≥150; ≥100; <100","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диаметр поршня","≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; <40","Миллиметр"]
["28.91.11.140-00000003","Машина литейная","Штука","2021-02-08","Виды камер прессования","С холодной вертикальной камерой прессования; С холодной горизонтальной камерой прессования; С горячей камерой прессования"]
[{"$nulls":4},"Вес заливки","≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Длина площади отливки","≥100; <100","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина площади отливки","≥200; <200","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота площади отливки","≥300; ≥200; <200","Квадратный сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Давление на сплав в камере прессования","≥150; ≥100; <100","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Диаметр поршня","≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; <40","Миллиметр"]
["28.94.30.110-00000013","Машина мездрильная","Штука","2021-04-01","Производительность, шт/час","≤90; >340; >200 и ≤340; >150 и ≤200; >90 и ≤150"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочего прохода",">3200; >2200 и ≤3200; >1800 и ≤2200; ≤1800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость подачи шкуры","<0,3000; ≥0,3000 и ≤0,5000; >0,5000","Метр в секунду"]
["28.94.30.110-00000012","Машина мездрильная","Штука","2021-04-01","Производительность, шт/час",">90 и ≤150"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочего прохода",">3200; >2200 и ≤3200; >1800 и ≤2200; ≤1800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость подачи шкуры","<0,3000; ≥0,3000 и ≤0,5000; >0,5000","Метр в секунду"]
["28.94.30.110-00000011","Машина мездрильная","Штука","2021-04-01","Производительность, шт/час",">150 и ≤200"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочего прохода",">3200; >1800 и ≤2200; ≤1800; >2200 и ≤3200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость подачи шкуры","<0,3000; ≥0,3000 и ≤0,5000; >0,5000","Метр в секунду"]
["28.94.30.110-00000010","Машина мездрильная","Штука","2021-04-01","Производительность, шт/час",">200 и ≤340"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочего прохода",">3200; >2200 и ≤3200; >1800 и ≤2200; ≤1800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость подачи шкуры","<0,3000; ≥0,3000 и ≤0,5000; >0,5000","Метр в секунду"]
["28.94.30.110-00000009","Машина мездрильная","Штука","2021-04-01","Производительность, шт/час",">340"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочего прохода",">3200; >2200 и ≤3200; >1800 и ≤2200; ≤1800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость подачи шкуры","<0,3000; ≥0,3000 и ≤0,5000; >0,5000","Метр в секунду"]
["28.94.30.110-00000008","Машина мездрильная","Штука","2021-04-01","Производительность, шт/час","≤90"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочего прохода",">3200; >2200 и ≤3200; >1800 и ≤2200; ≤1800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость подачи шкуры","<0,3000; ≥0,3000 и ≤0,5000; >0,5000","Метр в секунду"]
["28.94.21.000-00000010","Машина мерсеризационная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000115","Машина месильная","Штука","2021-04-01","Установленная мощность","<10; ≥10","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000114","Машина месильная","Штука","2021-04-01","Установленная мощность","<10; ≥10","Киловатт"]
["28.93.17.170-00000016","Машина моечная для малозагрязненных субпродуктов","Штука","2020-11-02","Потребление холодной воды","≥1; <1","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400"]
[{"$nulls":4},"Потребление горячей воды",">5; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3","Кубический метр"]
["28.93.17.170-00000015","Машина моечная для малозагрязненных субпродуктов","Штука","2020-11-02","Потребление холодной воды","≥1; <1","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400"]
[{"$nulls":4},"Потребление горячей воды",">5; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3","Кубический метр"]
["28.94.21.000-00000011","Машина наждачная","Штука","2021-01-11"]
["28.91.11.140-00000002","Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)","Штука","2020-11-02","Тип машины по форме кристаллизатора","Сортовая; Слябовая; Блюмовая"]
[{"$nulls":4},"Тип кристаллизатора","Криволинейный; Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","С кристаллизатором; Конвейерная; Ленточная; Валковая"]
[{"$nulls":4},"Количество ручьев","≥6; ≥4; ≥28; 1; "]
["28.91.11.140-00000001","Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)","Штука","2020-11-02","Тип машины по форме кристаллизатора","Сортовая; Слябовая; Блюмовая"]
[{"$nulls":4},"Тип кристаллизатора","Криволинейный; Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Конвейерная; Ленточная; Валковая; С кристаллизатором"]
[{"$nulls":4},"Количество ручьев","≥6; ≥4; ≥28; 1; "]
["28.92.40.140-00000005","Машина обжиговая","Штука","2021-04-01","Расход электроэнергии","≥59,4000 и ≤62; >62; <59,4000","Киловатт-час"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥300 и ≤700; >700; <300","Тонна в час"]
["28.92.40.140-00000004","Машина обжиговая","Штука","2021-04-01","Расход электроэнергии","≥59,4000 и ≤62; >62; <59,4000","Киловатт-час"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">700; <300; ≥300 и ≤700","Тонна в час"]
["28.22.18.270-00000006","Машина огневой зачистки слябов","Штука","2021-04-01","Скорость движения раската",">0,8000; <0,3000; ≥0,3000 и ≤0,8000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Толщина снимаемого слоя",">6; <1; ≥1 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость оплавления (для толщины 1-3 мм), м/мин","≥30 и ≤650; >650; <30"]
["28.22.18.270-00000005","Машина огневой зачистки слябов","Штука","2021-04-01","Скорость движения раската",">0,8000; <0,3000; ≥0,3000 и ≤0,8000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Толщина снимаемого слоя",">6; <1; ≥1 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость оплавления (для толщины 1-3 мм), м/мин","≥30 и ≤650; >650; <30"]
["28.99.30.000-00000117","Машина отжимная","Штука","2021-04-01","Масса загрузки",">50; ≤50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Объем барабана","<150; ≥150 и ≤350; >350"]
[{"$nulls":4},"Скорость отжима",">1200; ≥800 и ≤1200; <800","Оборот в минуту"]
["28.99.30.000-00000116","Машина отжимная","Штука","2021-04-01","Масса загрузки",">50; ≤50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Объем барабана","<150; ≥150 и ≤350; >350"]
[{"$nulls":4},"Скорость отжима",">1200; ≥800 и ≤1200; <800","Оборот в минуту"]
["28.94.30.110-00000015","Машина отжимно-разводная","Штука","2021-04-01","Производительность, число шкур в час","≥500; <500"]
["28.94.30.110-00000014","Машина отжимно-разводная","Штука","2021-04-01","Производительность, число шкур в час","≥500; <500"]
["28.94.30.110-00000017","Машина отсадочная","Штука","2021-04-01","Максимальная производительность","<1; >2; ≥1","Тонна в час"]
["28.94.30.110-00000016","Машина отсадочная","Штука","2021-04-01","Максимальная производительность","<1; >2; ≥1","Тонна в час"]
["28.41.31.000-00000004","Машина правильная","Штука","2021-01-11"]
["28.91.11.120-00000002","Машина разливочная","Штука","2021-04-01","Скорость разливки в отливку","<5; ≥5","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Скорость полуручной разливки в пирамидку или конус","≥1; <1","Тонна в час"]
["28.91.11.120-00000001","Машина разливочная","Штука","2021-04-01","Скорость разливки в отливку","<5; ≥5","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Скорость полуручной разливки в пирамидку или конус","≥1; <1","Тонна в час"]
["28.22.18.270-00000008","Машина разливочная товарного чугуна","Штука","2021-04-01","Скорость полуручной разливки в пирамидку или конус","≥1; <1","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Скорость разливки в отливку","≥5; <5","Тонна в час"]
["28.22.18.270-00000007","Машина разливочная товарного чугуна","Штука","2021-04-01","Скорость полуручной разливки в пирамидку или конус","≥1; <1","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Скорость разливки в отливку","≥5; <5","Тонна в час"]
["27.51.13.120-00000002","Машина сушильная","Штука","2020-11-02","Вид машины сушильной","Встраиваемая; В колонну; Отдельно стоящая"]
[{"$nulls":4},"Номинальная (максимальная) загрузка белья",">20; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >5 и ≤10; ≤5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Необходимое напряжение сети","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Способ загрузки","Фронтальная; Вертикальная"]
["27.51.13.120-00000001","Машина сушильная","Штука","2020-11-02","Вид машины сушильной","Встраиваемая; В колонну; Отдельно стоящая"]
[{"$nulls":4},"Номинальная (максимальная) загрузка белья",">20; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >5 и ≤10; ≤5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Необходимое напряжение сети","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Способ загрузки","Фронтальная; Вертикальная"]
["28.93.17.290-00000015","Машина упаковочная","Штука","2020-11-02","Производительность, уп/мин",">1000; <200; >800 и ≤1000; >600 и ≤800; >400 и ≤600; ≥200 и ≤400"]
[{"$nulls":4},"Тип продукта","Мелкоштучные; Пачкающиеся; Овощи и фрукты; Порошкообразные; Жидкие или пастообразные; Штучные; Сыпучие"]
[{"$nulls":4},"Тип упаковки","Гофрокороба; Стреклянная тара; Пластиковая тара; Дой-пак; Флоу-пак; Гассет; Подушка"]
["28.93.17.290-00000014","Машина упаковочная","Штука","2020-11-02","Производительность, уп/мин",">1000; <200; >800 и ≤1000; >600 и ≤800; >400 и ≤600; ≥200 и ≤400"]
[{"$nulls":4},"Тип продукта","Мелкоштучные; Пачкающиеся; Овощи и фрукты; Порошкообразные; Жидкие или пастообразные; Штучные; Сыпучие"]
[{"$nulls":4},"Тип упаковки","Гофрокороба; Стреклянная тара; Пластиковая тара; Дой-пак; Флоу-пак; Гассет; Подушка"]
["28.92.40.110-00000002","Машина флотационная","Штука","2020-11-02","Тип","Пневматический; Пневмомеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, м3/мин","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5"]
["28.92.40.110-00000001","Машина флотационная","Штука","2020-11-02","Тип","Пневматический; Пневмомеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, м3/мин","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5"]
["28.99.30.000-00000119","Машина формовочная","Штука","2021-04-01","Потребляемая мощность",">40; ≥20; <20","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000118","Машина формовочная","Штука","2021-04-01","Потребляемая мощность",">40; ≥20; <20","Киловатт"]
["28.25.13.110-00000027","Машина холодильная","Штука","2021-01-11"]
["28.25.13.110-00000029","Машина холодильная","Штука","2021-01-11"]
["28.94.21.000-00000012","Машина шгуторасправительная","Штука","2021-01-11"]
["28.94.21.000-00000017","Машина ширильно-сушильная фиксирующая","Штука","2021-04-01","Мощность",">100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥5; <5","Киловатт"]
["28.94.21.000-00000016","Машина ширильно-сушильная фиксирующая","Штука","2021-04-01","Мощность",">100; ≥80; ≥60; <5; ≥40; ≥20; ≥5","Киловатт"]
["28.93.17.170-00000014","Машина шлямодробильная","Штука","2020-11-02","Потребление горячей воды",">5; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Потребление холодной воды","≥1; <1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность по черевам, черев/ч",">90; >60 и ≤90; ≥30 и ≤60; <30"]
["28.93.17.170-00000013","Машина шлямодробильная","Штука","2020-11-02","Потребление горячей воды",">5; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Потребление холодной воды","≥1; <1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность по черевам, черев/ч","<30; >90; >60 и ≤90; ≥30 и ≤60"]
["28.92.40.120-00000003","Мельница для измельчения","Штука","2020-11-02","Диаметр барабана (без футеровки)",">10000; >5000 и ≤10000; ≤5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип барабанной мельницы (в зависимости от характера движения)","Центробежный; Вращающийся; Вибрационный"]
[{"$nulls":4},"Тип механической мельницы","Дисковый; Чашевый (бегунковый); Роликовый; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип мельницы в зависимости от способа измельчения","Аэродинамическая (струйная); Механическая"]
[{"$nulls":4},"Вид разгрузки","С открытым концом; Периферическая разгрузка через сито; Через диафрагму; Центральная"]
[{"$nulls":4},"Способ измельчения (помола)","Сухой; Мокрый"]
[{"$nulls":4},"Тип барабанной мельницы (в зависимости от вида измельчающих тел)","С цильпебсами; Мельница полусамоизмельчения; Мельница самоизмельчения; Галечный; Стержневой; Шаровый"]
[{"$nulls":4},"Вид опорных устройств","Опорные катки; Подшипники скольжения"]
["28.92.40.120-00000002","Мельница для измельчения","Штука","2020-11-02","Диаметр барабана (без футеровки)",">10000; >5000 и ≤10000; ≤5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип барабанной мельницы (в зависимости от характера движения)","Центробежный; Вращающийся; Вибрационный"]
[{"$nulls":4},"Тип механической мельницы","Дисковый; Чашевый (бегунковый); Роликовый; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип мельницы в зависимости от способа измельчения","Механическая"]
[{"$nulls":4},"Вид разгрузки","С открытым концом; Периферическая разгрузка через сито; Через диафрагму; Центральная"]
[{"$nulls":4},"Способ измельчения (помола)","Сухой; Мокрый"]
[{"$nulls":4},"Тип барабанной мельницы (в зависимости от вида измельчающих тел)","С цильпебсами; Мельница полусамоизмельчения; Мельница самоизмельчения; Галечный; Стержневой; Шаровый"]
[{"$nulls":4},"Вид опорных устройств","Опорные катки; Подшипники скольжения"]
["28.92.40.120-00000001","Мельница для измельчения","Штука","2020-11-02","Диаметр барабана (без футеровки)",">10000; >5000 и ≤10000; ≤5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип барабанной мельницы (в зависимости от характера движения)","Центробежный; Вращающийся; Вибрационный"]
[{"$nulls":4},"Тип механической мельницы","Дисковый; Чашевый (бегунковый); Роликовый; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип мельницы в зависимости от способа измельчения","Аэродинамическая (струйная)"]
[{"$nulls":4},"Вид разгрузки","С открытым концом; Периферическая разгрузка через сито; Через диафрагму; Центральная"]
[{"$nulls":4},"Способ измельчения (помола)","Сухой; Мокрый"]
[{"$nulls":4},"Тип барабанной мельницы (в зависимости от вида измельчающих тел)","С цильпебсами; Мельница полусамоизмельчения; Мельница самоизмельчения; Галечный; Стержневой; Шаровый"]
[{"$nulls":4},"Вид опорных устройств","Опорные катки; Подшипники скольжения"]
["28.99.39.190-00000159","Мельница для измельчения крови","Штука","2020-12-01","Производительность","<500; >700; >600 и ≤700; ≥500 и ≤600","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">3; ≥2 и ≤3; <2","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения ротора",">20; ≥15 и ≤20; <10","Оборот в минуту"]
["28.99.39.190-00000158","Мельница для измельчения крови","Штука","2020-12-01","Производительность","<500; >700; >600 и ≤700; ≥500 и ≤600","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">3; ≥2 и ≤3; <2","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения ротора",">20; ≥15 и ≤20; <10","Оборот в минуту"]
["28.93.17.119-00000010","Мельница промышленная","Штука","2021-02-08","Производительность","≥15; ≥10; ≥5; <5","Тонна в час"]
["28.93.17.119-00000009","Мельница промышленная","Штука","2021-02-08","Производительность","≥15; ≥10; ≥5; <5","Тонна в час"]
["28.29.82.120-00000005","Мембранный элемент","Штука","2020-11-02","Рабочее давление",">6; >4 и ≤6; ≥2 и ≤4; <2","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Селективность",">99,8000; ≥99 и ≤99,8000; <99"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">1500; >1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500"]
["28.29.82.120-00000004","Мембранный элемент","Штука","2020-11-02","Рабочее давление",">6; >4 и ≤6; ≥2 и ≤4; <2","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Селективность",">99,8000; ≥99 и ≤99,8000; <99"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час","<500"]
["28.29.82.120-00000003","Мембранный элемент","Штука","2020-11-02","Рабочее давление",">6; >4 и ≤6; ≥2 и ≤4; <2","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Селективность",">99,8000; ≥99 и ≤99,8000; <99"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час","≥500 и ≤1000"]
["28.29.82.120-00000002","Мембранный элемент","Штука","2020-11-02","Рабочее давление",">6; >4 и ≤6; ≥2 и ≤4; <2","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Селективность",">99,8000; ≥99 и ≤99,8000; <99"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">1000 и ≤1500"]
["28.29.82.120-00000001","Мембранный элемент","Штука","2020-11-02","Рабочее давление",">6; >4 и ≤6; ≥2 и ≤4; <2","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Селективность",">99,8000; ≥99 и ≤99,8000; <99"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">1500"]
["28.25.14.129-00000030","Метанатор","Штука","2021-02-08","Эффективный объем метанатора","≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент метанации","<95; ≥95","Процент"]
["28.25.14.129-00000029","Метанатор","Штука","2021-02-08","Эффективный объем метанатора","≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент метанации","<95; ≥95","Процент"]
["28.30.86.110-00000003","Метантенк","Штука","2021-01-11"]
["42.21.13.000-00000001","Механическое оборудование для сооружений отстаивания сточных вод и иловой смеси, для перекачки иловой смеси и возвратного активного ила, перемешивания иловой смеси","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.150-00000019","Мешалка сахара клеровочная","Штука","2020-11-02","Диаметр корпуса мешалки",">4000; >3500 и ≤4000; ≥3000 и ≤3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15 и ≤20; >20; <15","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Объем полезный",">30; ≥20 и ≤30; <20","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения мешалки","≥10; <10","Оборот в минуту"]
["28.93.17.150-00000018","Мешалка сахара клеровочная","Штука","2020-11-02","Диаметр корпуса мешалки",">4000; >3500 и ≤4000; ≥3000 и ≤3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15 и ≤20; >20; <15","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Объем полезный",">30; ≥20 и ≤30; <20","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения мешалки","≥10; <10","Оборот в минуту"]
["28.93.17.150-00000017","Мешалка утфеля приемная","Штука","2020-11-02","Объем",">50; ≤50","Кубический метр"]
["28.93.17.150-00000016","Мешалка утфеля приемная","Штука","2020-11-02","Объем",">50; ≤50","Кубический метр"]
["28.99.39.190-00000161","Мешалка-кристаллизатор горизонтальный с перемешивающими устройствами","Штука","2020-12-01","Частота вращения мешалки",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Поверхность теплообмена",">75; >60 и ≤75; ≥45 и ≤60; <45","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Полезный объем",">45; >30 и ≤45; ≥15 и ≤30; <15","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Давление воды в дисках",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Мегапаскаль"]
["28.99.39.190-00000160","Мешалка-кристаллизатор горизонтальный с перемешивающими устройствами","Штука","2020-12-01","Частота вращения мешалки",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Поверхность теплообмена",">75; >60 и ≤75; ≥45 и ≤60; <45","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Полезный объем",">45; >30 и ≤45; ≥15 и ≤30; <15","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Давление воды в дисках",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Мегапаскаль"]
["28.92.40.110-00000019","Микросепаратор","Штука","2021-04-01","Рабочее давление","≥10; >30; <10","Физическая атмосфера (101325 Па)"]
["28.92.40.110-00000018","Микросепаратор","Штука","2021-04-01","Рабочее давление","≥10; >30; <10","Физическая атмосфера (101325 Па)"]
["42.21.13.000-00000002","Миксер индукционный","Штука","2021-01-11"]
["28.30.86.110-00000002","Миксер-аэратор понтонный","Штука","2020-12-01","Производительность перемешивания","<2500; >3500; >3000 и ≤3500; ≥2500 и <3000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность компрессора",">600; >400 и ≤600; ≥200 и ≤400; <200","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Количество понтонов","6; 4; 2; "]
[{"$nulls":4},"Глубина перемешивания и аэрации",">10; ≥8 и ≤10; <8","Метр"]
["28.30.86.110-00000001","Миксер-аэратор понтонный","Штука","2020-12-01","Производительность перемешивания","<2500; >3500; >3000 и ≤3500; ≥2500 и <3000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность компрессора",">600; >400 и ≤600; ≥200 и ≤400; <200","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Количество понтонов","6; 4; 2; "]
[{"$nulls":4},"Глубина перемешивания и аэрации",">10; ≥8 и ≤10; <8","Метр"]
["28.99.39.190-00000163","Миксер-кондиционер","Штука","2020-12-01","Наличие системы аспирации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">2,2000; >2 и ≤2,2000; >1 и ≤2; >0,7000 и ≤1; ≥0,4000 и ≤0,7000; <0,4000","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Время смешивания","≥10 и ≤15; >20; >15 и ≤20; <10","Минута"]
["28.99.39.190-00000162","Миксер-кондиционер","Штука","2020-12-01","Наличие системы аспирации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">2,2000; >2 и ≤2,2000; >1 и ≤2; >0,7000 и ≤1; ≥0,4000 и ≤0,7000; <0,4000","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Время смешивания","≥10 и ≤15; >20; >15 и ≤20; <10","Минута"]
["28.99.39.190-00000236","Модуль газокислородный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000061","Модуль пиролиза","Штука","2021-02-08","Производительность",">30; >24; >18; >12; >6; ≤6","Тысяча тонн в год"]
[{"$nulls":4},"Тип перерабатываемого материала","Резиновые отходы; Автомобильные покрышки; Остатки органических продуктов; Материалы мелких фракций; Стекло; Отходы медицинских учреждений; Бумага; Жестяные банки; Пластик и полимерсодержащие отходы"]
["28.99.30.000-00000060","Модуль пиролиза","Штука","2021-02-08","Производительность",">30; >24; >18; >12; >6; ≤6","Тысяча тонн в год"]
[{"$nulls":4},"Тип перерабатываемого материала","Резиновые отходы; Автомобильные покрышки; Остатки органических продуктов; Материалы мелких фракций; Стекло; Отходы медицинских учреждений; Бумага; Жестяные банки; Пластик и полимерсодержащие отходы"]
["30.20.31.112-00000003","Модуль резательный самоходный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000165","Мойка пятиконтурная автоматическая с возможностью разделения фаз по электропроводности среды","Штука","2020-12-01","Давление пара",">4; ≥3,5000 и ≤4; <3,5000","Бар"]
[{"$nulls":4},"Температура воды",">14; ≥12 и ≤14; <12","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Давление воды",">4,5000; ≥3,5000 и ≤4,5000; <3,5000","Бар"]
[{"$nulls":4},"Расход воздуха, Нм3/ч",">2,5000; ≥2 и ≤2,5000; <2"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">45; >30 и ≤45; ≥15 и ≤30; <15","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Давление воздуха",">7; ≥6,5000 и ≤7; <6,5000","Бар"]
["28.99.39.190-00000164","Мойка пятиконтурная автоматическая с возможностью разделения фаз по электропроводности среды","Штука","2020-12-01","Давление пара","<3,5000; >4; ≥3,5000 и ≤4","Бар"]
[{"$nulls":4},"Температура воды",">14; ≥12 и ≤14; <12","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Давление воды",">4,5000; ≥3,5000 и ≤4,5000; <3,5000","Бар"]
[{"$nulls":4},"Расход воздуха, Нм3/ч",">2,5000; ≥2 и ≤2,5000; <2"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">45; >30 и ≤45; ≥15 и ≤30; <15","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Давление воздуха","<6,5000; >7; ≥6,5000 и ≤7","Бар"]
["28.41.40.000-00000004","Морозильник низкотемпературный","Штука","2021-02-08","Объем камеры","<500; ≥600; ≥500"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность","≥1200; ≥1000 и <1200; <1000","Ватт"]
["28.41.40.000-00000003","Морозильник низкотемпературный","Штука","2021-02-08","Объем камеры","≥600; ≥500; <500"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность","≥1200; ≥1000 и <1200; <1000","Ватт"]
["28.99.30.000-00000063","Мотуратор","Штука","2021-02-08","Производительность, л/ч","≥3000; ≥5000; ≥10000; <3000"]
["28.99.30.000-00000062","Мотуратор","Штука","2021-02-08","Производительность, л/ч","≥10000; <3000; ≥3000; ≥5000"]
["28.99.30.000-00000121","Нагнетатель природного газа","Штука","2021-04-01","Объемная производительность, м/мин","<200; >400; ≥200"]
["28.99.30.000-00000120","Нагнетатель природного газа","Штука","2021-04-01","Объемная производительность, м/мин","<200; >400; ≥200"]
["28.93.17.240-00000011","Нагреватель жира","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч",">600; ≥400; ≥200; <200"]
["28.93.17.240-00000010","Нагреватель жира","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","<200; >600; ≥400; ≥200"]
["28.99.39.190-00000237","Нагреватель-отбеливатель непрерывного действия","Штука","2021-01-11"]
["28.13.10.000-00000003","Насос агрегатный","Штука","2020-12-01","Напор, атм","≥1500; ≥1000; ≥500; <500"]
[{"$nulls":4},"Подача","≥1500; ≥1000; ≥500; <500","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥1000; <1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип насоса","Поршневой; Центробежный; Вихревой; Винтовой"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения вала насоса","≥1500; ≥1000; ≥500; <500","Оборот в минуту"]
["28.13.10.000-00000002","Насос агрегатный","Штука","2020-12-01","Напор, атм","≥1500; ≥1000; ≥500; <500"]
[{"$nulls":4},"Подача","≥1500; ≥1000; ≥500; <500","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥1000; <1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип насоса","Поршневой; Центробежный; Вихревой; Винтовой"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения вала насоса","≥1500; ≥1000; ≥500; <500","Оборот в минуту"]
["28.99.30.000-00000125","Насос промышленный","Штука","2021-04-01","Вид установки","Полупогружной; Поверхностный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Дозировочный; Струйный; Высоконапорный"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">10000; >5000 и ≤10000; >3000 и ≤5000; >1500 и ≤3000; >1000 и ≤1500; >500 и ≤1000; >300 и ≤500; ≥100 и ≤300; <100","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Принцип работы","Вихревой; Винтовой; Центробежный; Поршневой/плунжерный; Перистальтический; Мембранный (диафрагменный); Планетарный"]
[{"$nulls":4},"Напор",">250; >100 и ≤250; >60 и ≤100; >20 и ≤60; ≥10 и ≤20; <10","Метр"]
["28.99.30.000-00000124","Насос промышленный","Штука","2021-04-01","Вид установки","Полупогружной; Поверхностный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Высоконапорный"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">10000; >5000 и ≤10000; >3000 и ≤5000; >1500 и ≤3000; >1000 и ≤1500; >500 и ≤1000; >300 и ≤500; ≥100 и ≤300; <100","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Принцип работы","Вихревой; Винтовой; Центробежный; Поршневой/плунжерный; Перистальтический; Мембранный (диафрагменный); Планетарный"]
[{"$nulls":4},"Напор",">250; >100 и ≤250; >60 и ≤100; >20 и ≤60; ≥10 и ≤20; <10","Метр"]
["28.99.30.000-00000123","Насос промышленный","Штука","2021-04-01","Вид установки","Полупогружной; Поверхностный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Струйный"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">10000; >5000 и ≤10000; >3000 и ≤5000; >1500 и ≤3000; >1000 и ≤1500; >500 и ≤1000; >300 и ≤500; ≥100 и ≤300; <100","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Принцип работы","Вихревой; Винтовой; Центробежный; Поршневой/плунжерный; Перистальтический; Мембранный (диафрагменный); Планетарный"]
[{"$nulls":4},"Напор",">250; >100 и ≤250; >60 и ≤100; >20 и ≤60; ≥10 и ≤20; <10","Метр"]
["28.99.30.000-00000122","Насос промышленный","Штука","2021-04-01","Вид установки","Полупогружной; Поверхностный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Дозировочный"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">10000; >5000 и ≤10000; >3000 и ≤5000; >1500 и ≤3000; >1000 и ≤1500; >500 и ≤1000; >300 и ≤500; ≥100 и ≤300; <100","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Принцип работы","Вихревой; Винтовой; Центробежный; Поршневой/плунжерный; Перистальтический; Мембранный (диафрагменный); Планетарный"]
[{"$nulls":4},"Напор",">250; >100 и ≤250; >60 и ≤100; >20 и ≤60; ≥10 и ≤20; <10","Метр"]
["28.12.13.140-00000002","Насос регулируемый","Штука","2021-02-08","Максимальное рабочее давление","≥400; ≥350; ≥300; >300","Бар"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения насоса","≥3000; <3000","Оборот в минуту"]
["28.12.13.140-00000001","Насос регулируемый","Штука","2021-02-08","Максимальное рабочее давление","≥400; ≥350; ≥300; >300","Бар"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения насоса","≥3000; <3000","Оборот в минуту"]
["28.13.14.110-00000002","Насос химический центробежный","Штука","2020-11-02","Мощность двигателя","≥10; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Взрывозащищенный","Нет; Да"]
["28.13.14.110-00000001","Насос химический центробежный","Штука","2020-11-02","Мощность двигателя","≥10; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Взрывозащищенный","Нет; Да"]
["28.13.20.000-00000010","Насос шестеренный","Штука","2021-02-08","Максимальная частота вращения","≥10000; ≥5000; ≥3000; ≥1000; ≥500; <500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность","≥100; <100","Киловатт"]
["28.13.20.000-00000009","Насос шестеренный","Штука","2021-02-08","Максимальная частота вращения","≥10000; ≥5000; ≥3000; ≥1000; ≥500; <500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность","≥100; <100","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000167","Нейтрализатор с использованием тепла реакции с предварительной очисткой сокового пара","Штука","2020-12-01","Температура раствора",">170; >150 и ≤170; >130 и ≤150; ≥110 и ≤130; <110","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000166","Нейтрализатор с использованием тепла реакции с предварительной очисткой сокового пара","Штука","2020-12-01","Температура раствора","<110; >170; >150 и ≤170; >130 и ≤150; ≥110 и ≤130","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000291","Нефтеконденсатоотделитель","Штука","2021-04-01","Рабочая среда","Твёрдые примеси; Вода; Углеводороды"]
[{"$nulls":4},"Производительность по жидкости",">400; ≥300; ≥200; ≥100; <100","Кубический метр"]
["28.99.39.190-00000290","Нефтеконденсатоотделитель","Штука","2021-04-01","Рабочая среда","Твёрдые примеси; Вода; Углеводороды"]
[{"$nulls":4},"Производительность по жидкости",">400; ≥300; ≥200; ≥100; <100","Кубический метр"]
["28.29.12.190-00000008","Нефтеловушка (нефтеуловитель, маслобензоотделитель) для очистки сточных вод","Штука","2021-01-11","Концентрация на выходе мелкодисперсных взвесей, мг/л","≥12; <12"]
[{"$nulls":4},"Вид горизонтальной установки","Тонкослойная (многоярусная); Радиальная"]
[{"$nulls":4},"Концентрация на выходе по нефтепродуктам, мг/л","≥0,3000; <0,3000"]
[{"$nulls":4},"Производительность, литр/секунду","≥100; ≥50 и <100; ≥10 и <50; <10"]
[{"$nulls":4},"Длина корпуса","≥8000; ≥6000 и <8000; ≥4000 и <6000; ≥2000 и <4000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Дополнительный блок","Устройство для откачки загрязнителей; Сорбционным фильтр; Пескоуловитель"]
[{"$nulls":4},"Способ размещения установки","Мобильный; Надземный; Подземный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр корпуса","≥3000; ≥1500 и <3000; <1500","Миллиметр"]
["28.29.12.190-00000007","Нефтеловушка (нефтеуловитель, маслобензоотделитель) для очистки сточных вод","Штука","2021-01-11","Концентрация на выходе мелкодисперсных взвесей, мг/л","≥12; <12"]
[{"$nulls":4},"Вид горизонтальной установки","Тонкослойная (многоярусная); Радиальная"]
[{"$nulls":4},"Концентрация на выходе по нефтепродуктам, мг/л","≥0,3000; <0,3000"]
[{"$nulls":4},"Производительность, литр/секунду","≥100; ≥50 и <100; ≥10 и <50; <10"]
[{"$nulls":4},"Длина корпуса","≥8000; ≥6000 и <8000; ≥4000 и <6000; ≥2000 и <4000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Дополнительный блок","Устройство для откачки загрязнителей; Сорбционным фильтр; Пескоуловитель"]
[{"$nulls":4},"Способ размещения установки","Мобильный; Надземный; Подземный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр корпуса","≥3000; ≥1500 и <3000; <1500","Миллиметр"]
["28.22.17.000-00000006","Нория","Штука","2020-11-02","Скорость хода","≥2; <2","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Тип нории","Цепная; Ленточная"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">3 и ≤4; >5; >4 и ≤5; ≥2 и ≤3; <2","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥50; ≥30 и <50; ≥10 и <30; <10","Тонна в час"]
["28.22.17.000-00000005","Нория","Штука","2020-11-02","Скорость хода","≥2; <2","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Тип нории","Ленточная"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3; <2","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥50; ≥30 и <50; ≥10 и <30; <10","Тонна в час"]
["28.22.17.000-00000004","Нория","Штука","2020-11-02","Скорость хода","≥2; <2","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Тип нории","Цепная"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3; <2","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥50; ≥30 и <50; ≥10 и <30; <10","Тонна в час"]
["28.25.14.120-00000020","Оборудование абсорбционное","Штука","2021-04-01","Конструкционные типы","Механические газопромыватели; Скоростные прямоточные аппараты; Полые абсорбционные установки"]
[{"$nulls":4},"Производительность по газу, млн. нм3/сут",">4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
["28.25.14.120-00000019","Оборудование абсорбционное","Штука","2021-04-01","Конструкционные типы","Полые абсорбционные установки; Механические газопромыватели; Скоростные прямоточные аппараты"]
[{"$nulls":4},"Производительность по газу, млн. нм3/сут",">4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
["42.21.13.000-00000003","Оборудование для биологической очистки сточных вод","Штука","2021-01-11"]
["28.25.10.000-00000007","Оборудование для воздушных систем промышленного охлаждения","Штука","2021-04-01","Допускаемые температурные пределы","≥100; >400; ≥300; ≥200; ≥50; <50","Градус Цельсия"]
["28.25.10.000-00000006","Оборудование для воздушных систем промышленного охлаждения","Штука","2021-04-01","Допускаемые температурные пределы",">400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; <50","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000169","Оборудование для высокоэнергетической обработки кормов с целью обеззараживания","Штука","2020-12-01","Снижение грибной обсемененности",">92; ≥90 и ≤92; <90","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура агента обеззараживания",">290; >260 и ≤290; >230 и ≤260; ≥200 и ≤230; <200","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Снижение бактериальной обсемененности",">85; ≥70 и ≤85; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">7; ≥5 и ≤7; <5","Тонна в час"]
["28.99.39.190-00000168","Оборудование для высокоэнергетической обработки кормов с целью обеззараживания","Штука","2020-12-01","Снижение грибной обсемененности",">92; ≥90 и ≤92; <90","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура агента обеззараживания",">290; >260 и ≤290; >230 и ≤260; ≥200 и ≤230; <200","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Снижение бактериальной обсемененности",">85; ≥70 и ≤85; <70","Процент"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">7; ≥5 и ≤7; <5","Тонна в час"]
["42.21.13.190-00000007","Оборудование для компостирования осадков сточных вод и для получения из них почвогрунтов","Штука","2021-04-01","Минимальный расход, л/с",">100; ≥50; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Максимальный расход, л/с",">100; ≥50; ≥20; <20"]
["42.21.13.190-00000006","Оборудование для компостирования осадков сточных вод и для получения из них почвогрунтов","Штука","2021-04-01","Минимальный расход, л/с","<5; >100; ≥50; ≥5"]
[{"$nulls":4},"Максимальный расход, л/с",">100; ≥50; ≥20; <20"]
["42.21.13.190-00000003","Оборудование для механического обезвоживания и сгущения осадков сточных вод","Штука","2021-01-11"]
["42.21.13.190-00000004","Оборудование для обеззараживания сточных вод","Штука","2021-01-11"]
["42.21.13.129-00000001","Оборудование для оборотных водных систем промышленного охлаждения","Штука","2021-01-11"]
["25.30.12.110-00000001","Оборудование для организации подачи пыли высокой концентрации","Штука","2021-01-11"]
["25.30.12.110-00000002","Оборудование для организации сжигания пыли различного фракционного состава, подготовленной с применением мельниц-активаторов","Штука","2021-01-11"]
["26.70.23.120-00000010","Оборудование для прецизионной лазерной обработки материалов","Штука","2020-12-01","Тип лазера по длительности импульса","Миллисекундный; Фемтосекундный; Пикосекундный; Наносекундный"]
[{"$nulls":4},"Длина волны, мкм","≥10; ≥1 и <10; <1"]
[{"$nulls":4},"Скорость резки, м/мин","≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Ширина реза","≥0,1000; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лазера","СО2; Волоконный; Дисковый"]
[{"$nulls":4},"Мощность лазера","≥50 и <500; ≥500; <50","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Фокусирующая оптика (F)","≥200; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Режим действия лазера","Импульсный; Непрерывный"]
["26.70.23.120-00000009","Оборудование для прецизионной лазерной обработки материалов","Штука","2020-12-01","Тип лазера по длительности импульса","Миллисекундный; Фемтосекундный; Пикосекундный; Наносекундный"]
[{"$nulls":4},"Длина волны, мкм","≥10; ≥1 и <10; <1"]
[{"$nulls":4},"Скорость резки, м/мин","≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Ширина реза","≥0,1000; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лазера","СО2; Волоконный; Дисковый"]
[{"$nulls":4},"Мощность лазера","≥50 и <500; ≥500; <50","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Фокусирующая оптика (F)","≥200; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Режим действия лазера","Импульсный; Непрерывный"]
["28.29.30.000-00000014","Оборудование для приготовления, хранения и дозирования реагентов, в том числе для химического осаждения фосфора","Штука","2021-04-01","Производительность, л/ч","≥9000; <9000"]
["28.29.30.000-00000013","Оборудование для приготовления, хранения и дозирования реагентов, в том числе для химического осаждения фосфора","Штука","2021-04-01","Производительность, л/ч","≥9000; <9000"]
["28.29.30.000-00000016","Оборудование для процеживания сточных вод и удаления из них грубодисперсных и быстрооседающих примесей, а также для обработки удержанных отбросов и осадков (решетки, песколовки)","Штука","2021-04-01","Максимальный расход, л/с","≥20; ≥50; >100; <20"]
[{"$nulls":4},"Минимальный расход, л/с","<5; >100; ≥50; ≥5"]
["28.29.30.000-00000015","Оборудование для процеживания сточных вод и удаления из них грубодисперсных и быстрооседающих примесей, а также для обработки удержанных отбросов и осадков (решетки, песколовки)","Штука","2021-04-01","Максимальный расход, л/с","≥20; ≥50; >100; <20"]
[{"$nulls":4},"Минимальный расход, л/с","<5; >100; ≥50; ≥5"]
["42.21.13.129-00000003","Оборудование для прямоточных водных систем промышленного охлаждения","Штука","2021-04-01","Минимальный расход, л/с",">100; ≥50; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Максимальный расход, л/с","<20; ≥20; ≥50; >100"]
["42.21.13.129-00000002","Оборудование для прямоточных водных систем промышленного охлаждения","Штука","2021-04-01","Минимальный расход, л/с",">100; ≥50; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Максимальный расход, л/с","<20; ≥20; ≥50; >100"]
["28.99.30.000-00000127","Оборудование для сбора загрязненных выбросов с поверхности очистных сооружений, для очистки загрязненных выбросов вентиляционных систем и для мелкодисперсного распыления дезодорирующего состава для неорганизованных источников выбросов на сооружениях очистки городских сточных вод (перекрытия для сооружений, биофильтры, скрубберы, адсорбционные фильтры, системы электрохимической и фотохимической очистки, системы распыления составов)","Штука","2021-04-01","Максимальный расход, л/с",">100; ≥50; ≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Минимальный расход, л/с",">100; ≥50; ≥5; <5"]
["28.99.30.000-00000126","Оборудование для сбора загрязненных выбросов с поверхности очистных сооружений, для очистки загрязненных выбросов вентиляционных систем и для мелкодисперсного распыления дезодорирующего состава для неорганизованных источников выбросов на сооружениях очистки городских сточных вод (перекрытия для сооружений, биофильтры, скрубберы, адсорбционные фильтры, системы электрохимической и фотохимической очистки, системы распыления составов)","Штука","2021-04-01","Максимальный расход, л/с",">100; ≥50; ≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Минимальный расход, л/с",">100; ≥50; ≥5; <5"]
["28.99.30.000-00000065","Оборудование для сортировки отходов","Штука","2021-02-08","Производительность","≥12; <7; ≥7","Тонна в час"]
["28.99.30.000-00000064","Оборудование для сортировки отходов","Штука","2021-02-08","Производительность, кг/ч","≥12; <7; ≥7"]
["28.21.12.000-00000074","Оборудование для сушки и термоутилизации осадков сточных вод","Штука","2021-01-11"]
["28.96.10.110-00000002","Оборудование для утилизации изделий из резины физическим способом","Штука","2021-02-08","Производительность, кг/ч","≥2000; ≥1400; ≥1200; ≥1000; <1000"]
["28.96.10.110-00000001","Оборудование для утилизации изделий из резины физическим способом","Штука","2021-02-08","Производительность, кг/ч","≥2000; ≥1400; ≥1200; ≥1000; <1000"]
["42.21.13.000-00000004","Оборудование для физико-химической очистки сточных вод","Штука","2021-04-01"]
["28.93.17.290-00000031","Оборудование для фильтрации пищевого сырья","Штука","2020-12-01","Производительность по сырью",">2000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрации",">300; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Вид продукции","Сок; Масло; Алкогольная продукция; Молоко; Вода; Сироп"]
[{"$nulls":4},"Вид фильтра","Фильтр-сгуститель; Вакуум-фильтр; Дисковый фильтр; Патронный фильтр; Пресс-фильтр"]
["28.93.17.290-00000030","Оборудование для фильтрации пищевого сырья","Штука","2020-12-01","Производительность по сырью",">2000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥500 и ≤1000; <500","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрации",">300; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Вид продукции","Масло; Алкогольная продукция; Молоко; Вода; Сироп; Сок"]
[{"$nulls":4},"Вид фильтра","Фильтр-сгуститель; Вакуум-фильтр; Дисковый фильтр; Патронный фильтр; Пресс-фильтр"]
["28.29.12.000-00000010","Оборудование для фильтрования или очистки воды","Штука","2021-04-01","Номинальная производительность","<1; >4; ≥3; ≥1","Кубический метр в час"]
["28.29.12.000-00000009","Оборудование для фильтрования или очистки воды","Штука","2021-04-01","Номинальная производительность","<1; >4; ≥3; ≥1","Кубический метр в час"]
["25.30.22.161-00000002","Оборудование емкостное","Штука","2021-04-01","Объем",">200; ≥150; ≥100; ≥50; ≥10; ≥5; <5","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Условное давление",">2; ≥1; <1","Мегапаскаль"]
["25.30.22.161-00000001","Оборудование емкостное","Штука","2021-04-01","Объем",">200; ≥150; ≥100; ≥50; ≥10; ≥5; <5","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Условное давление",">2; ≥1; <1","Мегапаскаль"]
["28.99.39.190-00000293","Оборудование магнитной очистки угля","Штука","2021-04-01","Производственная возможность","<100; ≥100","Тонна в час"]
["28.99.39.190-00000292","Оборудование магнитной очистки угля","Штука","2021-04-01","Производственная возможность","<100; ≥100","Тонна в час"]
["27.90.31.000-00000001","Оборудование наружной сварки труб","Штука","2021-01-11"]
["42.21.13.190-00000011","Оборудование очистных сооружений","Штука","2021-04-01","Производительность, м3/сут","<2; >100; ≥50 и ≤100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥5 и <10; ≥2 и <5"]
["42.21.13.190-00000010","Оборудование очистных сооружений","Штука","2021-04-01","Производительность, м3/сут","≥2 и <5; <2; >100; ≥50 и ≤100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥5 и <10"]
["28.99.30.000-00000247","Ограждение для резервуара","Штука","2022-04-11","Вид ограждения","Ограждающая стена с волноотражающим козырьком; Ограждающая стена без волноотражающего козырька; Обвалование"]
[{"$nulls":4},"Количество лестниц - переходов","≥4; ≥2","Штука"]
["28.99.30.000-00000246","Ограждение для резервуара","Штука","2022-04-11","Вид ограждения","Ограждающая стена с волноотражающим козырьком; Ограждающая стена без волноотражающего козырька; Обвалование"]
[{"$nulls":4},"Количество лестниц - переходов","≥4; ≥2","Штука"]
["28.29.60.000-00000003","Ожижитель азотный","Штука","2022-02-22","Тип охлаждения","Воздушное; Водяное"]
[{"$nulls":4},"Накопительная емкость",">300; >100 и ≤300; ≤100"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/сут","≥120; ≥60 и <120; ≥20 и <60; <20"]
["28.29.60.000-00000002","Ожижитель азотный","Штука","2022-02-22","Тип охлаждения","Воздушное; Водяное"]
[{"$nulls":4},"Накопительная емкость",">300; >100 и ≤300; ≤100"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/сут","≥120; ≥60 и <120; ≥20 и <60; <20"]
["28.25.14.113-00000009","Озонатор","Штука","2021-04-01","Объем помещения для обработки",">1500; >1000 и ≤1500; >750 и ≤1000; >450 и ≤750; >200 и ≤450; >50 и ≤200; ≤50","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность по озону, г/ч",">200; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; ≤20"]
["28.25.14.113-00000008","Озонатор","Штука","2021-04-01","Объем помещения для обработки","≤50","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность по озону, г/ч",">200; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; ≤20"]
["28.25.14.113-00000007","Озонатор","Штука","2021-04-01","Объем помещения для обработки",">50 и ≤200","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность по озону, г/ч",">200; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; ≤20"]
["28.25.14.113-00000006","Озонатор","Штука","2021-04-01","Объем помещения для обработки",">200 и ≤450","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность по озону, г/ч",">200; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; ≤20"]
["28.25.14.113-00000005","Озонатор","Штука","2021-04-01","Объем помещения для обработки",">450 и ≤750","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность по озону, г/ч",">200; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; ≤20"]
["28.25.14.113-00000004","Озонатор","Штука","2021-04-01","Объем помещения для обработки",">750 и ≤1000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность по озону, г/ч",">200; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; ≤20"]
["28.25.14.113-00000003","Озонатор","Штука","2021-04-01","Объем помещения для обработки",">1000 и ≤1500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность по озону, г/ч",">200; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; ≤20"]
["28.25.14.113-00000002","Озонатор","Штука","2021-04-01","Объем помещения для обработки",">1500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность по озону, г/ч",">200; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; ≤20"]
["28.99.39.190-00000274","Окислитель промышленного назначения","Штука","2021-02-08","Высота","≥1900; ≥1600; <1600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тепловая мощность","≥400; ≥200; <200","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина","<1200; ≥1800; ≥1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥7200; <7200; ≥7500","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000273","Окислитель промышленного назначения","Штука","2021-02-08","Высота","≥1900; ≥1600; <1600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тепловая мощность","≥400; ≥200; <200","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1800; ≥1200; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥7200; <7200; ≥7500","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000129","Окомкователь промышленный","Штука","2021-04-01","Вид","Окомкователь барабанный; Окомкователь чашевый"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥11; <11","Тонна в час"]
["28.99.30.000-00000128","Окомкователь промышленный","Штука","2021-04-01","Вид","Окомкователь барабанный; Окомкователь чашевый"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥11; <11","Тонна в час"]
["26.70.20.000-00000003","Оптический интерферометр","Штука","2020-12-01","Смена обрабатываемой детали","Автоматическое; Ручное"]
[{"$nulls":4},"Длина когерентности","≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина пучка света","≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон увеличений, крат","≥100; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия по числу интерферирующих пучков света","Многолучевой; Двухлучевой"]
[{"$nulls":4},"Пространственное разрешение, пиксель","7680х4320; 3840х2160; 1920х1080; 1280х720; 720х576; 640х480"]
[{"$nulls":4},"Номинальная подключаемая мощность","≥0,0500; <0,0500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Автоматическое; Ручное"]
["26.70.20.000-00000002","Оптический интерферометр","Штука","2020-12-01","Смена обрабатываемой детали","Автоматическое; Ручное"]
[{"$nulls":4},"Длина когерентности","≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина пучка света","≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон увеличений, крат","≥100; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия по числу интерферирующих пучков света","Многолучевой; Двухлучевой"]
[{"$nulls":4},"Пространственное разрешение, пиксель","7680х4320; 3840х2160; 1920х1080; 1280х720; 720х576; 640х480"]
[{"$nulls":4},"Номинальная подключаемая мощность","≥0,0500; <0,0500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Автоматическое; Ручное"]
["28.99.30.000-00000131","Осветлитель","Штука","2021-04-01","Номинальная производительность, л/час","≥700; <700"]
["28.99.30.000-00000130","Осветлитель","Штука","2021-04-01","Номинальная производительность, л/час","≥700; <700"]
["28.93.17.000-00000010","Осушитель масла","Штука","2020-11-02","Поверхность нагрева",">7; >6,5000 и ≤7; ≥6 и ≤6,5000; <6","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">390; >370 и ≤390; ≥350 и ≤370; <350"]
["28.93.17.000-00000009","Осушитель масла","Штука","2020-11-02","Поверхность нагрева",">7; >6,5000 и ≤7; ≥6 и ≤6,5000; <6","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">390; >370 и ≤390; ≥350 и ≤370; <350"]
["28.99.30.000-00000133","Осушитель промышленный","Штука","2021-04-01","Производительность",">200; ≥100; ≥50; <50","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Осушаемые газы","Воздух; Кислород; Азот; Водород; Аргон"]
["28.99.30.000-00000132","Осушитель промышленный","Штука","2021-04-01","Производительность",">200; ≥100; ≥50; <50","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Осушаемые газы","Воздух; Кислород; Азот; Водород; Аргон"]
["28.93.17.000-00000028","Отбеливатель масла периодического действия","Штука","2020-12-01","Производительность","<150; >180; ≥150 и ≤180","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Температура продукта",">98; ≥90 и ≤98; <90","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">10000; >9000 и ≤10000; ≥8000 и ≤9000; <8000"]
["28.93.17.000-00000027","Отбеливатель масла периодического действия","Штука","2020-12-01","Производительность","≥150 и ≤180; <150; >180","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Температура продукта",">98; ≥90 и ≤98; <90","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">10000; >9000 и ≤10000; ≥8000 и ≤9000; <8000"]
["28.93.17.000-00000030","Отбеливатель масла секции переэтерификации","Штука","2020-12-01","Температура продукта",">98; ≥90 и ≤98; <90","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">180; ≥150 и ≤180; <150","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">10000; >9000 и ≤10000; ≥8000 и ≤9000; <8000"]
["28.93.17.000-00000029","Отбеливатель масла секции переэтерификации","Штука","2020-12-01","Температура продукта",">98; ≥90 и ≤98; <90","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">180; ≥150 и ≤180; <150","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">10000; >9000 и ≤10000; ≥8000 и ≤9000; <8000"]
["28.99.30.000-00000135","Отвалообразователь непрерывного действия","Штука","2021-04-01","Производительность",">15000; ≥10000; ≥5000; ≥1000; <1000","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000134","Отвалообразователь непрерывного действия","Штука","2021-04-01","Производительность","<1000; >15000; ≥10000; ≥5000; ≥1000","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000137","Отделитель промышленный","Штука","2021-04-01","Рабочее давление",">10; ≥5; ≥1; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр",">3000; ≥2000; ≥1000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расчетное давление","≥1; ≥5; >10; <1","Мегапаскаль"]
["28.99.30.000-00000136","Отделитель промышленный","Штука","2021-04-01","Рабочее давление",">10; ≥5; ≥1; <1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр",">3000; ≥2000; ≥1000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расчетное давление","≥1; ≥5; >10; <1","Мегапаскаль"]
["28.99.39.190-00000143","Отделитель сыворотки барабанный","Штука","2020-12-01","Количество барабанов",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1000; >900 и ≤1000; ≥800 и ≤900; <800"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения барабана",">6; >4 и ≤6; ≥2 и ≤4; <2","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Угол наклона барабана к горизонту, град",">20; ≥10 и ≤20; <10"]
["28.99.39.190-00000142","Отделитель сыворотки барабанный","Штука","2020-12-01","Количество барабанов",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1000; >900 и ≤1000; ≥800 и ≤900; <800"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения барабана",">6; >4 и ≤6; ≥2 и ≤4; <2","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Угол наклона барабана к горизонту, град",">20; ≥10 и ≤20; <10"]
["28.99.39.190-00000238","Отстойник нефти","Штука","2021-01-11"]
["28.29.12.000-00000012","Отстойник промышленный","Штука","2021-04-01","Пропускная способность, м3/сут",">4000; ≥3000; ≥2000; ≥1000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Классификация","Жироловки; Бензоловки; Песколовки; Мазутоловки; Нефтеловушки"]
["28.29.12.000-00000011","Отстойник промышленный","Штука","2021-04-01","Пропускная способность, м3/сут",">4000; ≥3000; ≥2000; ≥1000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Классификация","Жироловки; Бензоловки; Песколовки; Мазутоловки; Нефтеловушки"]
["28.25.13.000-00000002","Охладитель","Штука","2021-01-11"]
["28.25.13.000-00000004","Охладитель агломерата","Штука","2021-04-01","Время охлаждения","<3; >4; ≥3","Час"]
[{"$nulls":4},"Расход воздуха, м3 на тонну агломерата","≥2300; >2400; <2300"]
["28.25.13.000-00000003","Охладитель агломерата","Штука","2021-04-01","Время охлаждения","<3; >4; ≥3","Час"]
[{"$nulls":4},"Расход воздуха, м3 на тонну агломерата","≥2300; >2400; <2300"]
["28.99.39.190-00000141","Охладитель газов","Штука","2020-12-01","Производительность","<3000; >6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь теплообмена",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <5","Квадратный метр"]
["28.99.39.190-00000140","Охладитель газов","Штука","2020-12-01","Производительность","<3000; >6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь теплообмена",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <5","Квадратный метр"]
["28.99.39.190-00000139","Охладитель жира","Штука","2020-12-01","Производительность, дм3/ч",">1100; >900 и ≤1100; ≥700 и ≤900; <700"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный; Пластинчатый"]
["28.99.39.190-00000138","Охладитель жира","Штука","2020-12-01","Производительность, дм3/ч",">1100; >900 и ≤1100; ≥700 и ≤900; <700"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный; Пластинчатый"]
["28.99.39.190-00000137","Охладитель проточный","Штука","2021-05-22","Температура хладагента",">2; ≥1 и ≤2; <1","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Площадь теплообмена",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный; Пластинчатый"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
["28.99.39.190-00000136","Охладитель проточный","Штука","2021-05-22","Температура хладагента",">2; ≥1 и ≤2; <1","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Площадь теплообмена",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный; Пластинчатый"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
["28.99.39.190-00000135","Охладитель сушеного жома","Штука","2020-12-01","Производительность по сухому жому",">200; >175 и ≤200; ≥150 и ≤175; <150","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Время пребывания жома в барабане",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Минута"]
[{"$nulls":4},"Влажность сухого жома",">14; >13 и ≤14; ≥12 и ≤13; <12","Процент"]
["28.99.39.190-00000134","Охладитель сушеного жома","Штука","2020-12-01","Производительность по сухому жому",">200; >175 и ≤200; ≥150 и ≤175; <150","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Время пребывания жома в барабане",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Минута"]
[{"$nulls":4},"Влажность сухого жома",">14; >13 и ≤14; ≥12 и ≤13; <12","Процент"]
["28.25.14.124-00000001","Очиститель мокрый","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000035","Очиститель пыли комбинированный","Штука","2021-04-01","Площадь увлажнения","≥30; >40; <30","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Площадь",">40; ≥30; <30","Кубический метр"]
["28.25.14.129-00000034","Очиститель пыли комбинированный","Штука","2021-04-01","Площадь увлажнения","≥30; >40; <30","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Площадь","<30; >40; ≥30","Квадратный метр"]
["28.99.39.190-00000133","Очиститель центробежный шерстных субпродуктов","Штука","2020-12-01","Расход горячей воды","≥1; <1","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">100; ≥80 и ≤100; <80"]
[{"$nulls":4},"Единовременная загрузка",">25; ≥20 и ≤25; <20","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Время обработки",">15; ≥12 и ≤15; <12","Минута"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения ротора",">180; ≥150 и ≤180; <150","Оборот в минуту"]
["28.99.39.190-00000132","Очиститель центробежный шерстных субпродуктов","Штука","2020-12-01","Расход горячей воды","≥1; <1","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">100; ≥80 и ≤100; <80"]
[{"$nulls":4},"Единовременная загрузка",">25; ≥20 и ≤25; <20","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Время обработки",">15; ≥12 и ≤15; <12","Минута"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения ротора",">180; ≥150 и ≤180; <150","Оборот в минуту"]
["28.93.17.150-00000015","Ошпариватель свекловичной стружки","Штука","2020-11-02","Частота вращения шнеков",">17; ≥15 и ≤17; <15","Оборот в секунду"]
[{"$nulls":4},"Время пребывания стружки в ошпаривателе",">20; ≥15 и ≤20; <15","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥8000; ≥6000; ≥3000; <3000","Тонна в сутки"]
["28.93.17.150-00000014","Ошпариватель свекловичной стружки","Штука","2020-11-02","Частота вращения шнеков",">17; ≥15 и ≤17; <15","Оборот в секунду"]
[{"$nulls":4},"Время пребывания стружки в ошпаривателе",">20; ≥15 и ≤20; <15","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность","<3000","Тонна в сутки"]
["28.93.17.150-00000013","Ошпариватель свекловичной стружки","Штука","2020-11-02","Частота вращения шнеков",">17; ≥15 и ≤17; <15","Оборот в секунду"]
[{"$nulls":4},"Время пребывания стружки в ошпаривателе",">20; ≥15 и ≤20; <15","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥3000","Тонна в сутки"]
["28.93.17.150-00000012","Ошпариватель свекловичной стружки","Штука","2020-11-02","Частота вращения шнеков",">17; ≥15 и ≤17; <15","Оборот в секунду"]
[{"$nulls":4},"Время пребывания стружки в ошпаривателе",">20; ≥15 и ≤20; <15","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥6000","Тонна в сутки"]
["28.93.17.150-00000011","Ошпариватель свекловичной стружки","Штука","2020-11-02","Частота вращения шнеков",">17; ≥15 и ≤17; <15","Оборот в секунду"]
[{"$nulls":4},"Время пребывания стружки в ошпаривателе",">20; ≥15 и ≤20; <15","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥8000","Тонна в сутки"]
["28.99.30.000-00000139","Пакетир-пресс","Штука","2021-04-01","Время пакетирования","≥100; <100","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Усилие",">400; ≥200; <200"]
["28.99.30.000-00000138","Пакетир-пресс","Штука","2021-04-01","Время пакетирования","≥100; <100","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Усилие",">400; ≥200; <200"]
["28.99.39.190-00000131","Парогенератор","Штука","2020-12-01","Производительность, кг/ч",">2000; >1000 и ≤2000; >900 и ≤1000; ≥700 и ≤900; <700"]
[{"$nulls":4},"Тип источника энергии","Комбинированный; Индукционный; Электродный; Газовый; Электрический; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Вид парогенератора","Мобильный; Стационарный"]
["28.99.39.190-00000130","Парогенератор","Штука","2020-12-01","Производительность, кг/ч",">2000; >1000 и ≤2000; >900 и ≤1000; ≥700 и ≤900; <700"]
[{"$nulls":4},"Тип источника энергии","Комбинированный; Индукционный; Электродный; Газовый; Электрический; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Вид парогенератора","Мобильный; Стационарный"]
["25.30.12.110-00000003","Паросборник","Штука","2021-01-11"]
["28.30.83.190-00000003","Пастеризатор молока","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный; Пластинчатый"]
["28.30.83.190-00000002","Пастеризатор молока","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Пластинчатый"]
["28.30.83.190-00000001","Пастеризатор молока","Штука","2020-11-02","Производительность, л/час",">4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000; >6000; >5000 и ≤6000"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный"]
["28.91.10.000-00000009","Пачук","Штука","2021-01-11"]
["27.90.31.110-00000005","Паяльная станция для точечной сварки","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000239","Пекоплавитель","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000141","Пеноотбойник","Штука","2021-04-01","Пропускная способность","≥1200; ≥900; ≥500; ≥200; <200","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Указатель перегрузки сгустителя; Механизм подъема вала с граблинами; Привод; Ферма; Граблины; Центральный вал; Разгрузочный конус; Загрузочная воронка; Сливной желоб; Чан"]
["28.99.30.000-00000140","Пеноотбойник","Штука","2021-04-01","Пропускная способность","≥1200; ≥900; ≥500; ≥200; <200","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Указатель перегрузки сгустителя; Механизм подъема вала с граблинами; Привод; Ферма; Граблины; Центральный вал; Разгрузочный конус; Загрузочная воронка; Сливной желоб; Чан"]
["28.92.11.120-00000005","Перегружатель штрековый","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.110-00000021","Перемешиватель","Штука","2021-04-01","Объем емкости аппарата","≥3; <3","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность привода","≥1; <1","Киловатт"]
["28.92.40.110-00000020","Перемешиватель","Штука","2021-04-01","Объем емкости аппарата","≥3; <3","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность привода","≥1; <1","Киловатт"]
["28.93.17.240-00000005","Перфектор","Штука","2021-01-11"]
["28.21.10.000-00000003","Печь (гидроочистка)","Штука","2021-01-11"]
["28.21.10.000-00000004","Печь (депарафинизация рафината селективной очистки)","Штука","2021-01-11"]
["28.21.10.000-00000005","Печь (селективная очистка масляного сырья фенолом)","Штука","2021-01-11"]
["28.21.10.000-00000006","Печь ванная стекловаренная регенеративная с поперечным направлением пламени непрерывного действия","Штука","2021-01-11"]
["28.21.12.000-00000073","Печь вращающаяся промышленная","Штука","2021-01-11","Расположение привода","Левое; Правое"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","3500; 3200; 3000; 2800; 2500; 2200; 1600; 1200; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип печи","Противоточный; Прямоточный"]
["28.21.12.000-00000072","Печь вращающаяся промышленная","Штука","2021-01-11","Расположение привода","Правое; Левое"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","3500; 3200; 3000; 2800; 2500; 2200; 1600; 1200; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип печи","Противоточный; Прямоточный"]
["28.93.17.170-00000012","Печь для опалки свиных туш","Штука","2020-11-02","Продолжительность опалки",">20; ≥15 и ≤20; <15","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Производительность, туш/час",">200; >160 и ≤200; ≥120 и ≤160; <120"]
[{"$nulls":4},"Температура опалки",">900; ≥700 и ≤900; <700","Градус Цельсия"]
["28.93.17.170-00000011","Печь для опалки свиных туш","Штука","2020-11-02","Продолжительность опалки",">20; ≥15 и ≤20; <15","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Производительность, туш/час",">200; >160 и ≤200; ≥120 и ≤160; <120"]
[{"$nulls":4},"Температура опалки",">900; ≥700 и ≤900; <700","Градус Цельсия"]
["28.21.10.000-00000007","Печь доменная","Штука","2021-01-11"]
["28.21.10.000-00000008","Печь методическая","Штука","2021-01-11"]
["28.21.10.000-00000009","Печь нормализации","Штука","2021-01-11"]
["28.21.10.000-00000010","Печь обжиговая","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000129","Печь одноподовая газовая","Штука","2020-12-01","Наличие зоны охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Температура нагрева",">1000; >750 и ≤1000; >500 и ≤750; ≥250 и ≤500; <250","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000128","Печь одноподовая газовая","Штука","2020-12-01","Наличие зоны охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Температура нагрева",">1000; >750 и ≤1000; >500 и ≤750; ≥250 и ≤500; <250","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000127","Печь опалочная для опалки шерстных субпродуктов непрерывного действия","Штука","2020-12-01","Продолжительность опалки",">3; ≥2 и ≤3; <2","Минута"]
[{"$nulls":4},"Температура опалки",">900; ≥700 и ≤900; <700","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/смена",">2000; ≥1500 и ≤2000; <1500"]
["28.99.39.190-00000126","Печь опалочная для опалки шерстных субпродуктов непрерывного действия","Штука","2020-12-01","Продолжительность опалки",">3; ≥2 и ≤3; <2","Минута"]
[{"$nulls":4},"Температура опалки","≥700 и ≤900; <700; >900","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/смена",">2000; ≥1500 и ≤2000; <1500"]
["28.21.12.000-00000071","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Электропечь камерная; Электропечь дистилляции; Электропечь фильтрации; Электропечь сопротивления; Печь термоокисления отходов; Муфельная печь; Печь кипящего слоя; Печь-горн; Печь электроплавильная самоходная; Печь электроконтактная; Печь электродуговая; Печь шнековая; Печь шахтная; Печь цилиндрическая секционная; Печь циклонная; Печь трубная блочная; Печь тигельная; Печь термической обработки труб; Печь сушки-плавки пятиокиси ванадия; Печь сушильная; Печь стекловаренная; Печь содовая; Печь синтеза; Печь силитовая; Печь серная; Печь секционная; Печь с шагающими балками; Печь с шагающим подом; Печь с наклонным подом; Печь руднотермическая; Печь роликовая; Печь риформинга; Печь реакционная; Печь реактивации угля; Печь рафинировочная; Печь пиролиза; Печь отражательная; Печь отжига; Печь обжига; Печь короткобарабанная роторно-наклонная; Печь кольцевая; Печь колпаковая; Печь коксовая; Печь камерная; Печь известняково-обжигательная шахтная; Печь известерегенерационная; Печь закалочная; Печь для прокаливания ферросплавов; Печь для подогрева газов; Печь для патентирования; Печь гомогенизации; Печь газопламенная; Печь газовая; Печь выпрямляющего отжига; Печь Ванюкова; Печь вакуумная; Печь сжигания; Печь индукционная; Печь для производства водорода; Печь для производства битума; Печь для изомеризации; Печь для висбрекинга; Печь атмосферная"]
["28.21.12.000-00000070","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь электродуговая"]
["28.21.12.000-00000069","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь электроконтактная"]
["28.21.12.000-00000068","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь электроплавильная самоходная"]
["28.21.12.000-00000067","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Электропечь сопротивления"]
["28.21.12.000-00000066","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Электропечь фильтрации"]
["28.21.12.000-00000065","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Электропечь дистилляции"]
["28.21.12.000-00000064","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Электропечь камерная"]
["28.21.12.000-00000063","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь сжигания"]
["28.21.12.000-00000062","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь атмосферная"]
["28.21.12.000-00000061","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь для висбрекинга"]
["28.21.12.000-00000060","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь для изомеризации"]
["28.21.12.000-00000059","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь для производства битума"]
["28.21.12.000-00000058","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь для производства водорода"]
["28.21.12.000-00000057","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь индукционная"]
["28.21.12.000-00000056","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь вакуумная"]
["28.21.12.000-00000055","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь Ванюкова"]
["28.21.12.000-00000054","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь выпрямляющего отжига"]
["28.21.12.000-00000053","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь газовая"]
["28.21.12.000-00000052","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь газопламенная"]
["28.21.12.000-00000051","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь гомогенизации"]
["28.21.12.000-00000050","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь для патентирования"]
["28.21.12.000-00000049","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь для подогрева газов"]
["28.21.12.000-00000048","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь для прокаливания ферросплавов"]
["28.21.12.000-00000047","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь закалочная"]
["28.21.12.000-00000046","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь известерегенерационная"]
["28.21.12.000-00000045","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь известняково-обжигательная шахтная"]
["28.21.12.000-00000044","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь камерная"]
["28.21.12.000-00000043","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь коксовая"]
["28.21.12.000-00000042","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь колпаковая"]
["28.21.12.000-00000041","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь кольцевая"]
["28.21.12.000-00000040","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь короткобарабанная роторно-наклонная"]
["28.21.12.000-00000039","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь обжига"]
["28.21.12.000-00000038","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь отжига"]
["28.21.12.000-00000037","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь отражательная"]
["28.21.12.000-00000036","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь пиролиза"]
["28.21.12.000-00000035","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь рафинировочная"]
["28.21.12.000-00000034","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь реактивации угля"]
["28.21.12.000-00000033","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь реакционная"]
["28.21.12.000-00000032","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь риформинга"]
["28.21.12.000-00000031","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь роликовая"]
["28.21.12.000-00000030","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь руднотермическая"]
["28.21.12.000-00000029","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь с наклонным подом"]
["28.21.12.000-00000028","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь с шагающим подом"]
["28.21.12.000-00000027","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь с шагающими балками"]
["28.21.12.000-00000026","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь секционная"]
["28.21.12.000-00000025","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь серная"]
["28.21.12.000-00000024","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь силитовая"]
["28.21.12.000-00000023","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь синтеза"]
["28.21.12.000-00000022","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь содовая"]
["28.21.12.000-00000021","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь стекловаренная"]
["28.21.12.000-00000020","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь сушильная"]
["28.21.12.000-00000019","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь сушки-плавки пятиокиси ванадия"]
["28.21.12.000-00000018","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь термической обработки труб"]
["28.21.12.000-00000017","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь тигельная"]
["28.21.12.000-00000016","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь трубная блочная"]
["28.21.12.000-00000015","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь циклонная"]
["28.21.12.000-00000014","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь цилиндрическая секционная"]
["28.21.12.000-00000013","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь шахтная"]
["28.21.12.000-00000012","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь шнековая"]
["28.21.12.000-00000011","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь-горн"]
["28.21.12.000-00000010","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь кипящего слоя"]
["28.21.12.000-00000009","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Муфельная печь"]
["28.21.12.000-00000008","Печь промышленная","Штука","2021-01-11","Тип","Печь термоокисления отходов"]
["28.21.10.000-00000011","Печь проходная","Штука","2021-01-11"]
["28.21.10.000-00000012","Печь роликовая для нагрева труб","Штука","2021-01-11"]
["28.21.10.000-00000013","Печь трубчатая","Штука","2021-01-11"]
["28.21.12.000-00000007","Печь туннельная промышленная","Штука","2021-01-11","Тип топлива","Электрический ток; Уголь; Жидкое топливо; Нефетпродукты"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Обработки керамических и глиняных изделий; Обработка стали; Обжиг кирпича и цемента"]
["28.21.12.000-00000006","Печь туннельная промышленная","Штука","2021-01-11","Тип топлива","Электрический ток; Уголь; Жидкое топливо; Нефетпродукты"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Обработки керамических и глиняных изделий; Обработка стали; Обжиг кирпича и цемента"]
["28.21.10.000-00000014","Печь цилиндрическая","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000125","Печь электрическая с роликовым подом","Штука","2020-12-01","Температура нагрева",">1000; >750 и ≤1000; >500 и ≤750; ≥250 и ≤500; <250","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие зоны охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10","Тонна в час"]
["28.99.39.190-00000124","Печь электрическая с роликовым подом","Штука","2020-12-01","Температура нагрева",">1000; >750 и ≤1000; >500 и ≤750; ≥250 и ≤500; <250","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие зоны охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10","Тонна в час"]
["28.99.39.190-00000198","Пила для обработки металлов","Штука","2021-01-11","Диаметр дисковой пилы","2000; 1600; 1430; 1250; 1010; 1000; 800; 710; 630; 610; 510; 500; 410; 400; 350; 315; 275; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна ленточной пилы","80; 67; 54; 41; 34; 32; 27; 25; 20; 16; 13; 10; 8; 6; 5; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы","Дисковая; Ленточная"]
[{"$nulls":4},"Тип полотна ленточных пил","Полотно для фрикционной резки; Полотно из инструментальной легированной стали с зубьями, оснащенными твердым сплавом; Полотно биметаллическое; Полотно из инструментальной легированной стали"]
["28.99.39.190-00000197","Пила для обработки металлов","Штука","2021-01-11","Ширина полотна ленточной пилы","80; 67; 54; 41; 34; 32; 27; 25; 20; 16; 13; 10; 8; 6; 5; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы","Ленточная"]
[{"$nulls":4},"Тип полотна ленточных пил","Полотно из инструментальной легированной стали; Полотно для фрикционной резки; Полотно из инструментальной легированной стали с зубьями, оснащенными твердым сплавом; Полотно биметаллическое"]
["28.99.39.190-00000196","Пила для обработки металлов","Штука","2021-01-11","Диаметр дисковой пилы","2000; 1600; 1430; 1250; 1010; 1000; 800; 710; 630; 610; 510; 500; 410; 400; 350; 315; 275; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы","Дисковая"]
["28.99.39.190-00000051","Пила для разделения туш на полутуши","Штука","2020-11-02","Тип исполнения","Стационарная; Переносная"]
[{"$nulls":4},"Производительность, туш/ч","≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; <800","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Наличие тормоза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы","Дисковая; Шаговая; Ленточная"]
["28.99.39.190-00000050","Пила для разделения туш на полутуши","Штука","2020-11-02","Тип исполнения","Стационарная; Переносная"]
[{"$nulls":4},"Производительность, туш/ч","≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; <800","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Наличие тормоза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы","Ленточная"]
["28.99.39.190-00000049","Пила для разделения туш на полутуши","Штука","2020-11-02","Тип исполнения","Стационарная; Переносная"]
[{"$nulls":4},"Производительность, туш/ч","≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; <800","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Наличие тормоза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы","Шаговая"]
["28.99.39.190-00000048","Пила для разделения туш на полутуши","Штука","2020-11-02","Тип исполнения","Стационарная; Переносная"]
[{"$nulls":4},"Производительность, туш/ч","≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; <800","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Наличие тормоза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы","Дисковая"]
["28.92.40.110-00000023","Пинротор","Штука","2021-04-01","Мощность привода","≥1; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Объем емкости аппарата","≥3; <3","Кубический метр"]
["28.92.40.110-00000022","Пинротор","Штука","2021-04-01","Мощность привода","≥1; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Объем емкости аппарата","≥3; <3","Кубический метр"]
["28.24.11.000-00000009","Пистолет клеевой электрический","Штука","2022-05-22","Емкость аккумулятора","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","От сети; От аккумулятора"]
[{"$nulls":4},"Напряжение аккумулятора","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип аккумулятора","Никель-кадмиевый; Никель-металлогидридный; Литий-ионный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр клеевого стержня","7; 12; 11; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие курка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность, г/мин","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Стержни в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥30 и <50; <30","Ватт"]
["28.24.11.000-00000008","Пистолет клеевой электрический","Штука","2022-05-22","Емкость аккумулятора","<2; ≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","От аккумулятора"]
[{"$nulls":4},"Напряжение аккумулятора","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Тип аккумулятора","Никель-кадмиевый; Никель-металлогидридный; Литий-ионный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр клеевого стержня","12; 8; 7; 11; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие курка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность, г/мин","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Стержни в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥30 и <50; <30","Ватт"]
["28.24.11.000-00000007","Пистолет клеевой электрический","Штука","2022-05-22","Тип питания","От сети"]
[{"$nulls":4},"Диаметр клеевого стержня","12; 8; 7; 11; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие курка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность, г/мин","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима регулировки температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Стержни в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥30 и <50; <30","Ватт"]
["28.22.17.000-00000007","Питатель барабанный","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000008","Питатель бункерный","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000009","Питатель вибрационный","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000010","Питатель дисковый","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000011","Питатель ленточный","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000012","Питатель пластинчатый","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000013","Питатель разгрузочный","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000014","Питатель роторный","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000015","Питатель секторный","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000016","Питатель фильтровального порошка пневматический","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000017","Питатель циклонный","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000018","Питатель шнековый","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000019","Питатель электровибрационный","Штука","2021-01-11"]
["28.95.11.000-00000002","Плавильник серы конический","Штука","2021-01-11"]
["28.91.11.149-00000002","Плавитель-переплавитель","Штука","2021-04-01","Объем заливной рубашки","≥60; <60"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем","<100; ≥100"]
["28.91.11.149-00000001","Плавитель-переплавитель","Штука","2021-04-01","Объем заливной рубашки","≥60; <60"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем","<100; ≥100"]
["28.99.30.000-00000143","Плазмотрон","Штука","2021-04-01","Расход газа, л/мин",">140; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Длина кабеля","≥4; >12; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина реза",">35; ≥23; <23","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Виды","Комбинированные; Высокочастотные; Электродуговые"]
["28.99.30.000-00000142","Плазмотрон","Штука","2021-04-01","Расход газа, л/мин",">140; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Длина кабеля","≥4; >12; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина реза",">35; ≥23; <23","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Виды","Комбинированные; Высокочастотные; Электродуговые"]
["20.16.59.310-00000002","Пластик для 3D-принтера","Штука","2020-12-01","Ширина катушки",">100; >58 и <100; <58100; 58; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирующего наполнителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса пластика без катушки",">5; >3 и ≤5; >1 и ≤3; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего наполнителя","CG (углеволокно); GF (стекловолокно)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр нити","2,8500; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пластика","PS; PPS; PP; PMMA; PA; Металлический; Flex (TPE); Flex (TPU); WOOD (древесный); TPU; RUBBER; PC; Nylon; HIPS; FLEX; ASA; PVA; PETG; SBS; PLA; ABS"]
["20.16.59.310-00000001","Пластик для 3D-принтера","Штука","2020-12-01","Ширина катушки",">100; >58 и <100; <58100; 58; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирующего наполнителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса пластика без катушки",">5; >3 и ≤5; >1 и ≤3; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего наполнителя","CG (углеволокно); GF (стекловолокно)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр нити","2,8500; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пластика","PS; PPS; PP; PMMA; PA; Металлический; Flex (TPE); Flex (TPU); WOOD (древесный); TPU; RUBBER; PC; Nylon; HIPS; FLEX; ASA; PVA; PETG; SBS; PLA; ABS"]
["28.41.40.000-00000006","Поворотная ось для фрезерного станка","Штука","2021-02-08","Максимальный крутящий момент, Нм","≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Высота для центра","≥125; ≥85; ≥65; <65","Миллиметр"]
["28.41.40.000-00000005","Поворотная ось для фрезерного станка","Штука","2021-02-08","Максимальный крутящий момент, Нм","≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Высота для центра","≥125; ≥85; ≥65; <65","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000123","Подвесной барабан для консервирования шкур крупного рогатого скота","Штука","2020-12-01","Расход воды на 1 тонну шкур",">0,4000; ≥0,3000 и ≤0,4000; <0,3000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, тонна/смена","≥500; <500"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения барабана",">32; ≥16 и ≤32; <16","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">30; ≥20 и ≤30; <20","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000122","Подвесной барабан для консервирования шкур крупного рогатого скота","Штука","2020-12-01","Расход воды на 1 тонну шкур",">0,4000; ≥0,3000 и ≤0,4000; <0,3000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, тонна/смена","≥500; <500"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения барабана",">32; ≥16 и ≤32; <16","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">30; ≥20 и ≤30; <20","Киловатт"]
["28.25.14.129-00000015","Подогреватель азотной кислоты","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000016","Подогреватель воздуха","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000017","Подогреватель выхлопного газа","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000018","Подогреватель газообразного аммиака","Штука","2021-01-11"]
["28.95.11.000-00000019","Подогреватель массы перед реактором","Штука","2021-04-01","Производительность",">1500; >1000 и ≤1500; ≥800 и ≤1000; <800","Тонна в сутки"]
["28.95.11.000-00000018","Подогреватель массы перед реактором","Штука","2021-04-01","Производительность",">1500; >1000 и ≤1500; ≥800 и ≤1000; <800","Тонна в сутки"]
["28.25.14.129-00000019","Подогреватель парогазовой смеси конвекционной зоны печи первичного риформинга","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000037","Подогреватель питательной воды промышленный","Штука","2021-04-01","Длина трубок","≥2500; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расчетное давление греющего пара","≥0,5000; <0,5000","Мегапаскаль"]
["28.25.14.129-00000036","Подогреватель питательной воды промышленный","Штука","2021-04-01","Длина трубок","≥2500; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расчетное давление греющего пара","≥0,5000; <0,5000","Мегапаскаль"]
["28.21.10.000-00000016","Подогреватель природного газа (подогреватель огневой)","Штука","2021-01-11"]
["25.30.12.110-00000004","Подогреватель путевой","Штука","2021-01-11"]
["25.30.12.110-00000005","Подогреватель с комбинированным подогревом","Штука","2021-01-11"]
["28.91.11.149-00000004","Подогреватель химочищенной обессоленной воды","Штука","2021-04-01","Объем заливной рубашки",">100; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Поверхность нагрева","<100; ≥100","Квадратный метр"]
["28.91.11.149-00000003","Подогреватель химочищенной обессоленной воды","Штука","2021-04-01","Объем заливной рубашки",">100; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Поверхность нагрева","≥100; <100","Квадратный метр"]
["26.51.53.190-00000005","Поликарбонатная вакуумная фильтрационная установка","Штука","2021-02-08","Диаметр фильтра","≥1000; ≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальное рабочее давление","≥15; ≥10; ≥5; <5","Бар"]
[{"$nulls":4},"Объём воронки","<500; ≥10000; ≥5000; ≥1000; ≥500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["26.51.53.190-00000004","Поликарбонатная вакуумная фильтрационная установка","Штука","2021-02-08","Диаметр фильтра","≥1000; ≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальное рабочее давление","≥15; ≥10; ≥5; <5","Бар"]
[{"$nulls":4},"Объём воронки","≥10000; <500; ≥500; ≥5000; ≥1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["28.99.39.190-00000250","Полимеризатор (реактор полимеризации, поликонденсации)","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000251","Предкарбонатор","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000252","Предполимеризатор","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000145","Предреактор (поликарбонаты)","Штука","2021-04-01","Давление расчетное",">1; ≥0,5000; <0,5000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">50; ≥30; ≥0; <0","Градус Цельсия"]
["28.99.30.000-00000144","Предреактор (поликарбонаты)","Штука","2021-04-01","Давление расчетное",">1; ≥0,5000; <0,5000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">50; ≥30; ≥0; <0","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000254","Преобразователь выходящей фракции пароохладителя","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000255","Преобразователь частотный вентилятора проветривания","Штука","2021-01-11"]
["30.20.31.117-00000004","Преобразователь частотный лебедки конвейера","Штука","2021-01-11"]
["28.41.33.130-00000007","Пресс листоштамповочный","Штука","2020-11-02","Тип штампования","Холодное; Горячее"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Гидравлический листоштамповочный; Четырехкривошипный закрытого простого и двойного действия; Двухкривошипный закрытого двойного действия; Двухкривошипный открытого и закрытого простого действия; Однокривошипный закрытого простого и двойного действия; Однокривошипный открытого простого действия"]
[{"$nulls":4},"Номинальное усилие пресса, кН","≥80000; ≥31500 и <80000; ≥10000 и <31500; ≥4000 и <10000; ≥1000 и <4000; ≥250 и <1000; ≥63 и <250; ≥25 и <63"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥100 и <150; <100; ≥150"]
["28.41.33.130-00000006","Пресс листоштамповочный","Штука","2020-11-02","Тип штампования","Холодное; Горячее"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Однокривошипный открытого простого действия"]
[{"$nulls":4},"Номинальное усилие пресса, кН","≥80000; ≥31500 и <80000; ≥10000 и <31500; ≥4000 и <10000; ≥1000 и <4000; ≥250 и <1000; ≥63 и <250; ≥25 и <63"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥150; ≥100 и <150; <100"]
["28.41.33.130-00000005","Пресс листоштамповочный","Штука","2020-11-02","Тип штампования","Холодное; Горячее"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Однокривошипный закрытого простого и двойного действия"]
[{"$nulls":4},"Номинальное усилие пресса, кН","≥80000; ≥31500 и <80000; ≥10000 и <31500; ≥4000 и <10000; ≥1000 и <4000; ≥250 и <1000; ≥63 и <250; ≥25 и <63"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥150; ≥100 и <150; <100"]
["28.41.33.130-00000004","Пресс листоштамповочный","Штука","2020-11-02","Тип штампования","Холодное; Горячее"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Двухкривошипный открытого и закрытого простого действия"]
[{"$nulls":4},"Номинальное усилие пресса, кН","≥80000; ≥31500 и <80000; ≥10000 и <31500; ≥4000 и <10000; ≥1000 и <4000; ≥250 и <1000; ≥63 и <250; ≥25 и <63"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥150; ≥100 и <150; <100"]
["28.41.33.130-00000003","Пресс листоштамповочный","Штука","2020-11-02","Тип штампования","Холодное; Горячее"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Двухкривошипный закрытого двойного действия"]
[{"$nulls":4},"Номинальное усилие пресса, кН","≥80000; ≥31500 и <80000; ≥10000 и <31500; ≥4000 и <10000; ≥1000 и <4000; ≥250 и <1000; ≥63 и <250; ≥25 и <63"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥150; ≥100 и <150; <100"]
["28.41.33.130-00000002","Пресс листоштамповочный","Штука","2020-11-02","Тип штампования","Холодное; Горячее"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Четырехкривошипный закрытого простого и двойного действия"]
[{"$nulls":4},"Номинальное усилие пресса, кН","≥80000; ≥31500 и <80000; ≥10000 и <31500; ≥4000 и <10000; ≥1000 и <4000; ≥250 и <1000; ≥63 и <250; ≥25 и <63"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥150; ≥100 и <150; <100"]
["28.41.33.130-00000001","Пресс листоштамповочный","Штука","2020-11-02","Тип штампования","Холодное; Горячее"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Гидравлический листоштамповочный"]
[{"$nulls":4},"Номинальное усилие пресса, кН","≥80000; ≥31500 и <80000; ≥10000 и <31500; ≥4000 и <10000; ≥1000 и <4000; ≥250 и <1000; ≥63 и <250; ≥25 и <63"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","<100; ≥150; ≥100 и <150"]
["28.99.30.000-00000149","Пресс промышленный","Штука","2021-04-01","Обрабатываемые материалы","Порошковые материалы; Цветных металлов; Листы сплавов; Листовая сталь"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">50; ≥25; ≥10; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Усилие, кН",">10000; ≥5000; ≥1000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Машины правильные; Машины гибочные; Ножницы; Вальцы ковочные; Машины; Молоты; Автоматы; Прессы гидравлические; Прессы механические"]
["28.99.30.000-00000148","Пресс промышленный","Штука","2021-04-01","Обрабатываемые материалы","Порошковые материалы; Цветных металлов; Листы сплавов; Листовая сталь"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">50; ≥25; ≥10; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Усилие, кН",">10000; ≥5000; ≥1000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Машины правильные; Машины гибочные; Ножницы; Вальцы ковочные; Машины; Молоты; Автоматы; Прессы гидравлические; Прессы механические"]
["28.41.32.000-00000004","Пресс-ножницы","Штука","2020-09-01","Максимальная длина пробиваемого паза","≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Минимальная длина отрезаемой заготовки","≥160; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; ≥50 и <63; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Для установки в контейнере","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная сторона обрабатываемого квадрата","≥180; ≥140 и <180; ≥110 и <140; ≥90 и <110; ≥70 и <90; ≥56 и <70; ≥45 и <56; <45","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина отрезаемой заготовки","≥1000; ≥600 и <1000; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип питания гидравлических пресс-ножниц","Электромотор; Дизельный мотор"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обрабатываемого круга","≥200; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; ≥50 и <63; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр пробиваемого отверстия",">30; ≤30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина пробиваемого паза","≥80; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный номер обрабатываемого швеллера","30У; 18аУ; 18У"]
[{"$nulls":4},"Тип пресс-ножниц ручных","Дисковый; Рычажный"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥10; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина обрабатываемой полосы","≥80; ≥63 и <80; ≥50 и <63; ≥40 и <50; ≥32 и <40; ≥25 и <32; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина обрабатываемой полосы","≥400; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность резки под углами","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Числовое программное управление; Автоматическое управление; Полуавтоматическое управление; Ручное управление"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Гидравлические пресс-ножницы; Пресс-ножницы с ручным приводом; Комбинированные пресс-ножницы с механическим приводом"]
[{"$nulls":4},"Тип производимых операций","Пробив отверстий; Гибка; Резка сортового проката; Запрессовочные работы; Вырубка пазов; Резка фасонного проката"]
["28.41.32.000-00000003","Пресс-ножницы","Штука","2020-09-01","Максимальная длина пробиваемого паза","≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Минимальная длина отрезаемой заготовки","≥160; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; ≥50 и <63; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Для установки в контейнере","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная сторона обрабатываемого квадрата","≥180; ≥140 и <180; ≥110 и <140; ≥90 и <110; ≥70 и <90; ≥56 и <70; ≥45 и <56; <45","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина отрезаемой заготовки","≥1000; ≥600 и <1000; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип питания гидравлических пресс-ножниц","Электромотор; Дизельный мотор"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обрабатываемого круга","≥200; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; ≥50 и <63; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр пробиваемого отверстия",">30; ≤30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина пробиваемого паза","≥80; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный номер обрабатываемого швеллера","30У; 18аУ; 18У"]
[{"$nulls":4},"Тип пресс-ножниц ручных","Дисковый; Рычажный"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥10; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина обрабатываемой полосы","≥80; ≥63 и <80; ≥50 и <63; ≥40 и <50; ≥32 и <40; ≥25 и <32; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина обрабатываемой полосы","≥400; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность резки под углами","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Автоматическое управление; Полуавтоматическое управление; Ручное управление; Числовое программное управление"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Комбинированные пресс-ножницы с механическим приводом"]
[{"$nulls":4},"Тип производимых операций","Резка сортового проката; Запрессовочные работы; Вырубка пазов; Резка фасонного проката; Пробив отверстий; Гибка"]
["28.41.32.000-00000002","Пресс-ножницы","Штука","2020-09-01","Максимальная длина пробиваемого паза","≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Минимальная длина отрезаемой заготовки","≥160; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; ≥50 и <63; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Для установки в контейнере","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная сторона обрабатываемого квадрата","≥180; ≥140 и <180; ≥110 и <140; ≥90 и <110; ≥70 и <90; ≥56 и <70; ≥45 и <56; <45","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина отрезаемой заготовки","≥1000; ≥600 и <1000; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип питания гидравлических пресс-ножниц","Электромотор; Дизельный мотор"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обрабатываемого круга","≥200; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; ≥50 и <63; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр пробиваемого отверстия",">30; ≤30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина пробиваемого паза","≥80; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный номер обрабатываемого швеллера","30У; 18аУ; 18У"]
[{"$nulls":4},"Тип пресс-ножниц ручных","Дисковый; Рычажный"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥10; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина обрабатываемой полосы","≥80; ≥63 и <80; ≥50 и <63; ≥40 и <50; ≥32 и <40; ≥25 и <32; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина обрабатываемой полосы","≥400; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность резки под углами","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Автоматическое управление; Полуавтоматическое управление; Ручное управление; Числовое программное управление"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Пресс-ножницы с ручным приводом"]
[{"$nulls":4},"Тип производимых операций","Пробив отверстий; Гибка; Резка сортового проката; Запрессовочные работы; Вырубка пазов; Резка фасонного проката"]
["28.41.32.000-00000001","Пресс-ножницы","Штука","2020-09-01","Максимальная длина пробиваемого паза","≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Минимальная длина отрезаемой заготовки","≥160; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; ≥50 и <63; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Для установки в контейнере","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная сторона обрабатываемого квадрата","≥180; ≥140 и <180; ≥110 и <140; ≥90 и <110; ≥70 и <90; ≥56 и <70; ≥45 и <56; <45","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина отрезаемой заготовки","≥1000; ≥600 и <1000; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип питания гидравлических пресс-ножниц","Электромотор; Дизельный мотор"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обрабатываемого круга","≥200; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; ≥50 и <63; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр пробиваемого отверстия",">30; ≤30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина пробиваемого паза","≥80; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный номер обрабатываемого швеллера","18У; 30У; 18аУ"]
[{"$nulls":4},"Тип пресс-ножниц ручных","Дисковый; Рычажный"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥10; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина обрабатываемой полосы","≥80; ≥63 и <80; ≥50 и <63; ≥40 и <50; ≥32 и <40; ≥25 и <32; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина обрабатываемой полосы","≥400; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность резки под углами","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Автоматическое управление; Полуавтоматическое управление; Ручное управление; Числовое программное управление"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Гидравлические пресс-ножницы"]
[{"$nulls":4},"Тип производимых операций","Пробив отверстий; Гибка; Резка сортового проката; Запрессовочные работы; Вырубка пазов; Резка фасонного проката"]
["26.51.65.000-00000001","Привод частотно-регулируемый","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000256","Промыватель","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000020","Промыватель воздуха фильтров","Штука","2021-01-11"]
["28.25.10.000-00000003","Промыватель газа","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000021","Промыватель нитрозного газа","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000022","Промыватель сокового пара","Штука","2021-01-11"]
["28.95.11.000-00000023","Промыватель щепы с отделением тяжелых включений и отстойником щепы","Штука","2021-04-01","Диаметр отверстий сита",">3; ≥1,8000 и ≤3; <1,8000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность","<200; >300; ≥200 и ≤300","Тонна в сутки"]
["28.95.11.000-00000022","Промыватель щепы с отделением тяжелых включений и отстойником щепы","Штука","2021-04-01","Диаметр отверстий сита","<1,8000; >3; ≥1,8000 и ≤3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥200 и ≤300","Тонна в сутки"]
["28.95.11.000-00000021","Промыватель щепы с отделением тяжелых включений и отстойником щепы","Штука","2021-04-01","Диаметр отверстий сита",">3; ≥1,8000 и ≤3; <1,8000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">300","Тонна в сутки"]
["28.95.11.000-00000020","Промыватель щепы с отделением тяжелых включений и отстойником щепы","Штука","2021-04-01","Диаметр отверстий сита",">3; ≥1,8000 и ≤3; <1,8000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность","<200","Тонна в сутки"]
["28.99.39.190-00000121","Промыватель-разделитель кости","Штука","2020-12-01","Частота вращения ротора",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Расход воды, л/час",">120; >100 и ≤120; ≥80 и ≤100; <80"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400"]
["28.99.39.190-00000120","Промыватель-разделитель кости","Штука","2020-12-01","Частота вращения ротора",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Расход воды, л/час",">120; >100 и ≤120; ≥80 и ≤100; <80"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400"]
["28.95.11.000-00000003","Промыватель-уплотнитель каустизационного шлама","Штука","2021-01-11"]
["28.95.11.000-00000004","Промыватель-уплотнитель шлама зеленого щелока","Штука","2021-01-11"]
["28.95.11.000-00000005","Пропиточный аппарат","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000151","Пропитыватель","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/сут",">1000; ≥500; <500"]
["28.99.30.000-00000150","Пропитыватель","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/сут",">1000; ≥500; <500"]
["28.99.39.190-00000119","Противоточный шнековый аппарат для тузлукования шкур","Штука","2020-12-01","Скорость вращения барабана","≥32; ≥16 и <32; <16","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15; ≥10 и <15; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Расход воды на 1 тонну шкур","≥0,4000; ≥0,3000 и <0,4000; <0,3000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, тонна/смена","<6; ≥6"]
["28.99.39.190-00000118","Противоточный шнековый аппарат для тузлукования шкур","Штука","2020-12-01","Скорость вращения барабана","≥32; ≥16 и <32; <16","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15; ≥10 и <15; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Расход воды на 1 тонну шкур","≥0,4000; ≥0,3000 и <0,4000; <0,3000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, тонна\\смена","≥6; <6"]
["28.25.20.000-00000002","Проточный бактерицидный рециркулятор воздуха","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000276","Пуансонный пресс","Штука","2021-02-08","Мощность","≥75; ≥50; ≥25; <25","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Усилие, кН","≥20000; ≥10000; <10000"]
[{"$nulls":4},"Виды пресса","Однопуансонный; Многопуансонный"]
["28.99.39.190-00000275","Пуансонный пресс","Штука","2021-02-08","Мощность","≥75; ≥50; ≥25; <25","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Усилие, кН","≥20000; ≥10000; <10000"]
[{"$nulls":4},"Виды пресса","Однопуансонный; Многопуансонный"]
["28.99.39.190-00000117","Пульполовушка","Штука","2020-12-01","Количество твердых взвесей в очищенном сырье","≥0,5000; <0,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2500 и <0,5000; <0,2500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Площадь поверхности отстаивания первой секции","≥3; ≥2; ≥1; <1","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥250 и <500; ≥100 и <250; ≥50 и <100; ≥12 и <50; <12","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Количество твердых взвесей в поступающем сырье","≥10; <10","Процент"]
["28.99.39.190-00000116","Пульполовушка","Штука","2020-12-01","Количество твердых взвесей в очищенном сырье","≥0,5000; <0,5000","Процент"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2500 и <0,5000; <0,2500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Площадь поверхности отстаивания первой секции","≥3; ≥2; ≥1; <1","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; ≥250 и <500; ≥100 и <250; ≥50 и <100; ≥12 и <50; <12","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Количество твердых взвесей в поступающем сырье","≥10; <10","Процент"]
["28.29.22.190-00000005","Пушка водяная","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000023","Пылеуловитель","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000012","Пылеуловитель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Центробежный; Прямоточный; Пленочный; Мокрый; Камерный; Инерционный; Барботажный"]
["28.25.14.129-00000011","Пылеуловитель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Барботажный"]
["28.25.14.129-00000010","Пылеуловитель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Инерционный"]
["28.25.14.129-00000009","Пылеуловитель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Камерный"]
["28.25.14.129-00000008","Пылеуловитель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Пленочный"]
["28.25.14.129-00000007","Пылеуловитель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Прямоточный"]
["28.25.14.129-00000006","Пылеуловитель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Центробежный"]
["28.25.14.129-00000005","Пылеуловитель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Мокрый"]
["28.99.30.000-00000045","Разделитель фазный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000047","Разрыватель пакетов","Штука","2020-11-02","Наличие механизма самоочистки от наматывания пленок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">20; ≥10 и ≤20; <10","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Тип механизма самоочистки от наматывания пленок","С автоматическим управлением; С ручным управлением"]
[{"$nulls":4},"Емкость бункера",">30; >20 и ≤30; >10 и ≤20; ≤10","Кубический метр"]
["28.99.39.190-00000046","Разрыватель пакетов","Штука","2020-11-02","Наличие механизма самоочистки от наматывания пленок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">20; ≥10 и ≤20; <10","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Тип механизма самоочистки от наматывания пленок","С автоматическим управлением; С ручным управлением"]
[{"$nulls":4},"Емкость бункера",">30; >20 и ≤30; >10 и ≤20; ≤10","Кубический метр"]
["28.22.18.000-00000013","Рама скребковая","Штука","2021-04-01","Ширина",">6000; ≥4000; ≥2000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥100; <100","Метр"]
["28.22.18.000-00000012","Рама скребковая","Штука","2021-04-01","Ширина",">6000; ≥4000; ≥2000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥100; <100","Метр"]
["28.94.21.000-00000019","Рама сушильно-ширильная","Штука","2021-04-01","Рабочая ширина","≥2000; <2000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температуре воздуха",">100; ≥50; <50","Градус Цельсия"]
["28.94.21.000-00000018","Рама сушильно-ширильная","Штука","2021-04-01","Рабочая ширина","≥2000; <2000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температуре воздуха",">100; ≥50; <50","Градус Цельсия"]
["28.29.22.190-00000006","Распылитель","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000257","Растворитель","Штука","2021-01-11"]
["28.95.11.000-00000025","Рафинер","Штука","2021-04-01","Производительность",">60; >30 и ≤60; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >5 и ≤10; >2,5000 и ≤5; >2 и ≤2,5000; ≤2","Тонна в сутки"]
["28.95.11.000-00000024","Рафинер","Штука","2021-04-01","Производительность",">60; >30 и ≤60; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >5 и ≤10; >2,5000 и ≤5; >2 и ≤2,5000; ≤2","Тонна в сутки"]
["28.99.39.190-00000045","Реактор варочный пищевой","Штука","2020-11-02","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярного термометра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Охлаждение; Тихое кипение; Варка"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">150 и ≤250; ≥60 и ≤150; <60; >450; >350 и ≤450; >250 и ≤350"]
["28.99.39.190-00000044","Реактор варочный пищевой","Штука","2020-11-02","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярного термометра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Охлаждение; Тихое кипение; Варка"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем","<60"]
["28.99.39.190-00000043","Реактор варочный пищевой","Штука","2020-11-02","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярного термометра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Охлаждение; Тихое кипение; Варка"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем","≥60 и ≤150"]
["28.99.39.190-00000042","Реактор варочный пищевой","Штука","2020-11-02","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярного термометра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Охлаждение; Тихое кипение; Варка"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">150 и ≤250"]
["28.99.39.190-00000041","Реактор варочный пищевой","Штука","2020-11-02","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярного термометра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Охлаждение; Тихое кипение; Варка"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">250 и ≤350"]
["28.99.39.190-00000040","Реактор варочный пищевой","Штука","2020-11-02","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярного термометра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Охлаждение; Тихое кипение; Варка"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">350 и ≤450"]
["28.99.39.190-00000039","Реактор варочный пищевой","Штука","2020-11-02","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярного термометра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Охлаждение; Тихое кипение; Варка"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">450"]
["28.99.30.000-00000153","Реактор промышленный","Штука","2021-04-01","Объем","≥1000; ≥300; <300; >20000; ≥10000; ≥5000; ≥3000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥30; ≥20; ≥10; >40; <10","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000152","Реактор промышленный","Штука","2021-04-01","Объем","≥300; <300; >20000; ≥10000; ≥5000; ≥3000; ≥1000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥30; ≥20; ≥10; >40; <10","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000155","Реактор трубчатый (производство битума)","Штука","2021-04-01","Диаметр труб","<220; ≥220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота труб","≥13000; <13000","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000154","Реактор трубчатый (производство битума)","Штука","2021-04-01","Диаметр труб","<220; ≥220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота труб","≥13000; <13000","Миллиметр"]
["28.96.10.129-00000002","Реактор химический","Штука","2021-05-23","Лабораторный реактор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥6000; ≥4500; ≥3000; <3000","Миллиметр"]
["28.96.10.129-00000001","Реактор химический","Штука","2021-05-23","Лабораторный реактор","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥6000; ≥4500; ≥3000; <3000","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000115","Реактор-переэтерификатор периодический","Штука","2020-12-01","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем","≥4,5000; ≥3,5000 и <4,5000; ≥2,5000 и <3,5000; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и ≤1,5000; <1","Кубический метр"]
["28.99.39.190-00000114","Реактор-переэтерификатор периодический","Штука","2020-12-01","Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем","≥4,5000; ≥3,5000 и <4,5000; ≥2,5000 и <3,5000; ≥1,5000 и <2,5000; ≥1 и ≤1,5000; <1","Кубический метр"]
["28.99.30.000-00000046","Регенератор","Штука","2021-01-11"]
["25.29.11.000-00000015","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Неаргессивные жидкие продукты; Пищевые жидкие продукты; Жидкие минеральные удобрения; Сточная вода; Нефтесодержащие стоки; Техническая вода; Пожарная вода; Пластовая вода; Бензин; Сырая нефть; Дизельное топливо; Битум; Гудрон; Мазут"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000014","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Мазут"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000013","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Гудрон"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000012","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Битум"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000011","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000010","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Сырая нефть"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000009","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Бензин"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000008","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Пластовая вода"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000007","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Пожарная вода"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000006","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Техническая вода"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000005","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Нефтесодержащие стоки"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000004","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Сточная вода"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000003","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Жидкие минеральные удобрения"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000002","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Пищевые жидкие продукты"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["25.29.11.000-00000001","Резервуар для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей","Штука","2021-01-11","Объем резервуара","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥700 и <1000; ≥400 и <700; ≥100 и <400; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип резервуара","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие теплоизоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие понтона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сырья","Неаргессивные жидкие продукты"]
[{"$nulls":4},"Тип крыши","Плавающая; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Расположение резервуара","Подземное; Надземное"]
["28.99.39.190-00000265","Рекуператор","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000267","Рекуператор газов дистилляции","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000268","Рекуператор дымовых газов","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000269","Репульпатор","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000047","Ресивер азота","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000147","Риформер","Штука","2021-04-01","Потребление кислорода, кг/Нм3",">0,8000; ≥0,5000; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип окислителя","Углекислотный; Паровый; Кислородный; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Давление на входе",">90; ≥50; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Бар"]
["28.99.30.000-00000146","Риформер","Штука","2021-04-01","Потребление кислорода, кг/Нм3",">0,8000; ≥0,5000; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип окислителя","Воздушный; Углекислотный; Паровый; Кислородный"]
[{"$nulls":4},"Давление на входе",">90; ≥50; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Бар"]
["32.99.53.110-00000003","Робот-манипулятор учебный","Штука","2020-11-02","Количество степеней свободы","≥6; ≥4; ≥3; <3","Штука"]
[{"$nulls":4},"Набор сменных захватов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид товара","Конструктор робот-манипулятор учебный; Робот-манипулятор учебный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная грузоподъемность",">1; ≤1","Килограмм"]
["32.99.53.110-00000002","Робот-манипулятор учебный","Штука","2020-11-02","Количество степеней свободы","≥6; ≥4; ≥3; <3","Штука"]
[{"$nulls":4},"Набор сменных захватов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид товара","Робот-манипулятор учебный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная грузоподъемность",">1; ≤1","Килограмм"]
["32.99.53.110-00000001","Робот-манипулятор учебный","Штука","2020-11-02","Количество степеней свободы","≥6; ≥4; ≥3; <3","Штука"]
[{"$nulls":4},"Набор сменных захватов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид товара","Конструктор робот-манипулятор учебный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная грузоподъемность",">1; ≤1","Килограмм"]
["28.22.18.180-00000018","Рольганг","Штука","2021-04-01","Длина секции","≥6000; <6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота регулируемая","≥900; <900","Миллиметр"]
["28.22.18.180-00000017","Рольганг","Штука","2021-04-01","Длина секции","≥6000; <6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота регулируемая","≥900; <900","Миллиметр"]
["28.94.30.110-00000023","Ротопресс","Штука","2021-04-01","Производительность",">3; >2 и ≤3; >1,2000 и ≤2; ≥1 и ≤1,2000; <1","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Осыпь с пресса","<4; ≥4 и ≤6; >6","Процент"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">37; >30 и ≤37; ≥22 и ≤30; <22","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Остаточная влажность","<10; >17; ≥10 и ≤17","Процент"]
["28.94.30.110-00000022","Ротопресс","Штука","2021-04-01","Производительность","<1","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Осыпь с пресса","<4; ≥4 и ≤6; >6","Процент"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">37; >30 и ≤37; ≥22 и ≤30; <22","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Остаточная влажность",">17; ≥10 и ≤17; <10","Процент"]
["28.94.30.110-00000021","Ротопресс","Штука","2021-04-01","Производительность","≥1 и ≤1,2000","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Осыпь с пресса","<4; ≥4 и ≤6; >6","Процент"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">37; >30 и ≤37; ≥22 и ≤30; <22","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Остаточная влажность",">17; ≥10 и ≤17; <10","Процент"]
["28.94.30.110-00000020","Ротопресс","Штука","2021-04-01","Производительность",">1,2000 и ≤2","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Осыпь с пресса","<4; ≥4 и ≤6; >6","Процент"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">37; >30 и ≤37; ≥22 и ≤30; <22","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Остаточная влажность",">17; ≥10 и ≤17; <10","Процент"]
["28.94.30.110-00000019","Ротопресс","Штука","2021-04-01","Производительность",">2 и ≤3","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Осыпь с пресса","<4; ≥4 и ≤6; >6","Процент"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">37; >30 и ≤37; ≥22 и ≤30; <22","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Остаточная влажность",">17; ≥10 и ≤17; <10","Процент"]
["28.94.30.110-00000018","Ротопресс","Штука","2021-04-01","Производительность",">3","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Осыпь с пресса","<4; ≥4 и ≤6; >6","Процент"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">37; >30 и ≤37; ≥22 и ≤30; <22","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Остаточная влажность",">17; ≥10 и ≤17; <10","Процент"]
["28.99.30.000-00000048","Сатуратор","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000270","Сборник отходящих газов","Штука","2021-01-11"]
["27.90.31.110-00000009","Сварочный аппарат","Штука","2022-02-22","Необходимое напряжение сети","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Сварочный ток, max","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции форсажа дуги","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сварочный ток, min","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Вес","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип","Трансформатор; Выпрямитель; Инвертор"]
[{"$nulls":4},"Наличие кейса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Аргонодуговая сварка (TIG)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ручная дуговая сварка (ММА)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип тока","Переменный; Постоянный"]
[{"$nulls":4},"Наличие сетевой вилки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее напряжение","≥20 и <40; ≥15 и <20; <15; ≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции горячего старта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Напряжение холостого хода","≥50; ≥45 и <50; ≥35 и <45; ≥20 и <35; <20","Вольт"]
["27.90.31.110-00000008","Сварочный аппарат","Штука","2022-02-22","Необходимое напряжение сети","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Сварочный ток, max","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции форсажа дуги","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сварочный ток, min","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Вес","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип","Инвертор"]
[{"$nulls":4},"Наличие кейса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Аргонодуговая сварка (TIG)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ручная дуговая сварка (ММА)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип тока","Переменный; Постоянный"]
[{"$nulls":4},"Наличие сетевой вилки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее напряжение","≥20 и <40; ≥15 и <20; <15; ≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции горячего старта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Напряжение холостого хода","≥50; ≥45 и <50; ≥35 и <45; ≥20 и <35; <20","Вольт"]
["27.90.31.110-00000007","Сварочный аппарат","Штука","2022-02-22","Необходимое напряжение сети","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Сварочный ток, max","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции форсажа дуги","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сварочный ток, min","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Вес","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип","Выпрямитель"]
[{"$nulls":4},"Наличие кейса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Аргонодуговая сварка (TIG)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ручная дуговая сварка (ММА)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип тока","Переменный; Постоянный"]
[{"$nulls":4},"Наличие сетевой вилки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее напряжение","≥20 и <40; ≥15 и <20; <15; ≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции горячего старта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Напряжение холостого хода","≥50; ≥45 и <50; ≥35 и <45; ≥20 и <35; <20","Вольт"]
["27.90.31.110-00000006","Сварочный аппарат","Штука","2022-02-22","Необходимое напряжение сети","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Сварочный ток, max","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции форсажа дуги","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сварочный ток, min","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Вес","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип","Трансформатор"]
[{"$nulls":4},"Наличие кейса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Аргонодуговая сварка (TIG)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ручная дуговая сварка (ММА)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип тока","Переменный; Постоянный"]
[{"$nulls":4},"Наличие сетевой вилки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее напряжение","≥20 и <40; ≥15 и <20; <15; ≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции горячего старта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Напряжение холостого хода","≥50; ≥45 и <50; ≥35 и <45; ≥20 и <35; <20","Вольт"]
["28.93.17.150-00000010","Свекломойка","Штука","2020-11-02","Тип корытной свекломойки","Комбинированная; Одно/двухкорпусные с постоянным уровнем воды"]
[{"$nulls":4},"Производительность по свекле",">10000; ≤10000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Тип свекломойки","Барабанная; Корытная; Форсуночно-роликовая"]
["28.93.17.150-00000009","Свекломойка","Штука","2020-11-02","Производительность по свекле",">10000; ≤10000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Тип свекломойки","Барабанная"]
["28.93.17.150-00000008","Свекломойка","Штука","2020-11-02","Производительность по свекле",">10000; ≤10000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Тип свекломойки","Форсуночно-роликовая"]
["28.93.17.150-00000007","Свекломойка","Штука","2020-11-02","Тип корытной свекломойки","Комбинированная; Одно/двухкорпусные с постоянным уровнем воды"]
[{"$nulls":4},"Производительность по свекле",">10000; ≤10000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Тип свекломойки","Корытная"]
["28.93.17.150-00000006","Свеклорезка","Штука","2020-11-02","Тип свеклорезки","Дисковая; Барабанная; Центробежная"]
[{"$nulls":4},"Скорость резания свеклы","≥15; ≥12; ≥9; ≥6; <6","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">2500; >2000 и ≤2500; >1500 и ≤2000; ≥1000 и <1500; <1000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Количество ножевых рам",">16; >14 и ≤16; >12 и ≤14; ≥10 и ≤12; <10","Штука"]
["28.93.17.150-00000005","Свеклорезка","Штука","2020-11-02","Тип свеклорезки","Центробежная"]
[{"$nulls":4},"Скорость резания свеклы","≥15; ≥12; ≥9; ≥6; <6","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">2500; >2000 и ≤2500; >1500 и ≤2000; ≥1000 и <1500; <1000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Количество ножевых рам",">16; >14 и ≤16; >12 и ≤14; ≥10 и ≤12; <10","Штука"]
["28.93.17.150-00000004","Свеклорезка","Штука","2020-11-02","Тип свеклорезки","Барабанная"]
[{"$nulls":4},"Скорость резания свеклы","≥15; ≥12; ≥9; ≥6; <6","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">2500; >2000 и ≤2500; >1500 и ≤2000; ≥1000 и <1500; <1000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Количество ножевых рам",">16; >14 и ≤16; >12 и ≤14; ≥10 и ≤12; <10","Штука"]
["28.93.17.150-00000003","Свеклорезка","Штука","2020-11-02","Тип свеклорезки","Дисковая"]
[{"$nulls":4},"Скорость резания свеклы","≥15; ≥12; ≥9; ≥6; <6","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">2500; >2000 и ≤2500; >1500 и ≤2000; ≥1000 и <1500; <1000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Количество ножевых рам",">16; >14 и ≤16; >12 и ≤14; ≥10 и ≤12; <10","Штука"]
["28.29.12.190-00000006","Сгуститель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сгуститель-отстойник; Сгуститель с периферическим приводом; Сгуститель однокамерный; Сгуститель брака; Сгуститель барабанный"]
["28.29.12.190-00000005","Сгуститель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сгуститель барабанный"]
["28.29.12.190-00000004","Сгуститель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сгуститель брака"]
["28.29.12.190-00000003","Сгуститель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сгуститель однокамерный"]
["28.29.12.190-00000002","Сгуститель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сгуститель с периферическим приводом"]
["28.29.12.190-00000001","Сгуститель промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сгуститель-отстойник"]
["28.99.39.190-00000038","Семеновейка","Штука","2020-11-02","Лузжистость ядра","≥12; <12","Процент"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥100; ≥90; ≥80; ≥70; <70","Тонна в сутки"]
["28.99.39.190-00000037","Семеновейка","Штука","2020-11-02","Лузжистость ядра","≥12; <12","Процент"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥100; ≥90; ≥80; ≥70; <70","Тонна в сутки"]
["28.99.39.190-00000036","Семенорушка","Штука","2020-11-02","Содержание недоруша в смеси","<25; <20; <15; <10; <8; <5; <3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Содержание целого ядра","≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥40; ≥50; ≥30","Процент"]
[{"$nulls":4},"Производительность","<70; >100; ≥90; ≥80; ≥70","Тонна в сутки"]
["28.99.39.190-00000035","Семенорушка","Штука","2020-11-02","Содержание недоруша в смеси","<25; <20; <15; <10; <8; <5; <3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Содержание целого ядра","≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥40; ≥50; ≥30","Процент"]
[{"$nulls":4},"Производительность","<70; >100; ≥90; ≥80; ≥70","Тонна в сутки"]
["28.93.17.000-00000022","Сепаратор для масла","Штука","2020-12-01","Производительность, дм3/ч",">4000; >3500 и ≤4000; ≥3000 и ≤3500; <3000"]
[{"$nulls":4},"Температура сепарирования",">95; >90 и ≤95; ≥85 и ≤90; <85","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Остаточное содержание мыла после промывки в жире",">0,0070; ≥0,0030 и ≤0,0070; <0,0030","Процент"]
["28.93.17.000-00000021","Сепаратор для масла","Штука","2020-12-01","Производительность, дм3/ч",">4000; >3500 и ≤4000; ≥3000 и ≤3500; <3000"]
[{"$nulls":4},"Температура сепарирования",">95; >90 и ≤95; ≥85 и ≤90; <85","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Остаточное содержание мыла после промывки в жире",">0,0070; ≥0,0030 и ≤0,0070; <0,0030","Процент"]
["28.99.30.000-00000049","Сепаратор для промывной воды","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000113","Сепаратор для разделения крови на фракции","Штука","2020-12-01","Температура сепарирования",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, дм3/ч",">4000; >3500 и ≤4000; ≥3000 и ≤3500; <3000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Выход плазмы",">70; ≥60 и ≤70; <60","Процент"]
["28.99.39.190-00000112","Сепаратор для разделения крови на фракции","Штука","2020-12-01","Температура сепарирования",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, дм3/ч",">4000; >3500 и ≤4000; ≥3000 и ≤3500; <3000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Выход плазмы",">70; ≥60 и ≤70; <60","Процент"]
["28.93.13.111-00000002","Сепаратор зерноочистительный","Штука","2020-11-02","Расход воздуха, не менее","≥10000; ≥7000; ≥4000; <4000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≤50; >100; >50 и ≤100","Тонна в час"]
["28.93.13.111-00000001","Сепаратор зерноочистительный","Штука","2020-11-02","Расход воздуха, не менее","≥10000; ≥7000; ≥4000; <4000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">100; >50 и ≤100; ≤50","Тонна в час"]
["28.29.12.000-00000002","Сепаратор льяльных вод","Штука","2020-12-01","Тип сепараторов","Центробежный; Биоремедиационный; Электрохимический; Гравитационный пластинчатый"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м3/ч","<5; ≥10; ≥5"]
["28.29.12.000-00000001","Сепаратор льяльных вод","Штука","2020-12-01","Тип сепараторов","Центробежный; Биоремедиационный; Электрохимический; Гравитационный пластинчатый"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м3/ч","<5; ≥10; ≥5"]
["28.99.39.190-00000195","Сепаратор нефтегазовый","Штука","2021-01-11","Диаметр","≥3400; ≥3000; ≥2400; ≥2000; ≥1600; ≥1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥150; ≥100; ≥50; ≥25; ≥12,5000; ≥6,3000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","1; 0"]
[{"$nulls":4},"Давление условное","6,3000; 4; 2,5000; 1,6000; 1; 0,6000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация","Сферическая; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Тип","Горизонтальный; Гидроциклонный горизонтальный; Вертикальный"]
["28.99.39.190-00000194","Сепаратор нефтегазовый","Штука","2021-01-11","Диаметр","≥3400; ≥3000; ≥2400; ≥2000; ≥1600; ≥1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥150; ≥100; ≥50; ≥25; ≥12,5000; ≥6,3000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","1; 0"]
[{"$nulls":4},"Давление условное","6,3000; 4; 2,5000; 1,6000; 1; 0,6000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация","Сферическая; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Тип","Горизонтальный; Гидроциклонный горизонтальный; Вертикальный"]
["28.99.39.190-00000271","Сепаратор нисходящего потока","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000033","Сепаратор промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сепаратор-нефтеотделитель; Сепаратор циклонный; Сепаратор центробежный; Сепаратор факельный; Сепаратор трёхфазный; Сепаратор охлажденного конденсата; Сепаратор гранул; Сепаратор гидратации; Сепаратор воздушно-проходной (центробежный)"]
["28.99.30.000-00000032","Сепаратор промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сепаратор воздушно-проходной (центробежный)"]
["28.99.30.000-00000031","Сепаратор промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сепаратор гидратации"]
["28.99.30.000-00000030","Сепаратор промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сепаратор гранул"]
["28.99.30.000-00000029","Сепаратор промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сепаратор охлажденного конденсата"]
["28.99.30.000-00000028","Сепаратор промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сепаратор трёхфазный"]
["28.99.30.000-00000027","Сепаратор промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сепаратор факельный"]
["28.99.30.000-00000026","Сепаратор промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сепаратор центробежный"]
["28.99.30.000-00000025","Сепаратор промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сепаратор циклонный"]
["28.99.30.000-00000024","Сепаратор промышленный","Штука","2021-01-11","Тип","Сепаратор-нефтеотделитель"]
["28.92.40.110-00000005","Сепаратор тяжелосредный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000266","Сепаратор-каплеудалитель","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.000-00000020","Сепаратор-разделитель для очистки жира","Штука","2020-12-01","Скорость вращения барабана",">6500; >6000 и ≤6500; ≥5500 и ≤6000; <5500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Производительность, дм3/ч",">1100; >900 и ≤1100; ≥700 и ≤900; <700"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
["28.93.17.000-00000019","Сепаратор-разделитель для очистки жира","Штука","2020-12-01","Скорость вращения барабана",">6500; >6000 и ≤6500; ≥5500 и ≤6000; <5500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Производительность, дм3/ч",">1100; >900 и ≤1100; ≥700 и ≤900; <700"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
["28.25.14.129-00000024","Сероочистка","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000297","Сжигатель циклонический бочкообразный","Штука","2021-04-01","Остаточная зола",">3; ≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Размер топки",">200; ≤200"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч","≥20 и ≤25; >25; <20"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">4,4000; ≤4,4000","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000296","Сжигатель циклонический бочкообразный","Штука","2021-04-01","Остаточная зола",">3; ≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Размер топки",">200; ≤200"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч","≥20 и ≤25"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность","≤4,4000; >4,4000","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000295","Сжигатель циклонический бочкообразный","Штука","2021-04-01","Остаточная зола",">3; ≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Размер топки",">200; ≤200"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч","<20"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">4,4000; ≤4,4000","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000294","Сжигатель циклонический бочкообразный","Штука","2021-04-01","Остаточная зола",">3; ≤3","Процент"]
[{"$nulls":4},"Размер топки",">200; ≤200"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">25"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">4,4000; ≤4,4000","Киловатт"]
["26.51.66.140-00000002","Система автоматизации водоотливной установки","Штука","2021-04-01","Длина секции","<6000; ≥6000","Метр"]
["26.51.66.140-00000001","Система автоматизации водоотливной установки","Штука","2021-04-01","Длина секции","<6000; ≥6000","Метр"]
["28.29.22.190-00000007","Система аспирационная вагоноопрокидывателей","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000231","Система аспирационная промышленная","Штука","2021-04-01","Производительность","≥50000; <50000","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000230","Система аспирационная промышленная","Штука","2021-04-01","Производительность","≥50000; <50000","Кубический метр в час"]
["28.99.39.190-00000258","Система быстрой заправки","Штука","2021-01-11"]
["28.13.20.000-00000008","Система вакуумная стационарная на вогоноопракидывателях","Штука","2021-01-11"]
["28.29.22.190-00000011","Система водяного орошения открытых штабелей угля","Штука","2021-04-01","Высота штабелей","≥10; <10","Метр"]
["28.29.22.190-00000010","Система водяного орошения открытых штабелей угля","Штука","2021-04-01","Высота штабелей","<10; ≥10","Метр"]
["28.99.39.190-00000259","Система газоочистки","Штука","2021-01-11"]
["28.12.10.000-00000004","Система гидроинжекции для бездымной загрузки коксовых печей","Штука","2021-04-01","Расход пара, кг/ч","≥400; <400"]
["28.12.10.000-00000003","Система гидроинжекции для бездымной загрузки коксовых печей","Штука","2021-04-01","Расход пара, кг/ч","≥400; <400"]
["28.99.39.190-00000260","Система гидроуборки помещений топливоподачи","Штука","2021-01-11"]
["28.29.22.190-00000019","Система дисперсионная и оросительная форсуночная","Штука","2021-04-15","Дальность","≥19; <19","Метр"]
[{"$nulls":4},"Расход воды, л/с","≥1; ≥0,6000; <0,6000"]
["28.29.22.190-00000018","Система дисперсионная и оросительная форсуночная","Штука","2021-04-15","Дальность","≥19; <19","Метр"]
[{"$nulls":4},"Расход воды, л/с","≥1; ≥0,6000; <0,6000"]
["28.99.39.190-00000261","Система для улавливания хлора","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000262","Система золо-, шлако- или золошлакоудаления оборотная гидравлическая, пневмогидравлическая, механическая, пневматическая или смешанная с сухими или гидравлическими сооружениями для накопления, хранения и захоронения золошлаков","Штука","2021-01-11"]
["28.92.11.120-00000007","Система концевая","Штука","2021-04-01","Подача гидравлической жидкости, л/мин","≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленточного полотна","<900; >1000; ≥900","Метр"]
["28.92.11.120-00000006","Система концевая","Штука","2021-04-01","Подача гидравлической жидкости, л/мин","≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленточного полотна",">1000; ≥900; <900","Метр"]
["28.99.30.000-00000157","Система общего и технологического освещения","Штука","2021-04-01","Максимальная потребляемая мощность",">0,2600; <0,2400; ≥0,2400 и ≤0,2600","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Номинальный потребляемый ток","≥1,1000 и ≤1,2000; >1,2000; <1,1000","Ампер"]
["28.99.30.000-00000156","Система общего и технологического освещения","Штука","2021-04-01","Максимальная потребляемая мощность",">0,2600; <0,2400; ≥0,2400 и ≤0,2600","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Номинальный потребляемый ток","≥1,1000 и ≤1,2000; >1,2000; <1,1000","Ампер"]
["28.99.30.000-00000159","Система пневмовакуумной уборки помещений топливоподачи","Штука","2021-04-01","Производительность","<5; ≥5","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Импульсная продувка сжатым воздухом с давлением","≥5; <5","Бар"]
["28.99.30.000-00000158","Система пневмовакуумной уборки помещений топливоподачи","Штука","2021-04-01","Производительность","<5; ≥5","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Импульсная продувка сжатым воздухом с давлением","≥5; <5","Бар"]
["28.99.30.000-00000161","Система пневмотранспорта фильтровального порошка","Штука","2021-04-01","Производительность по материалу, кг/ч","≥9000; <9000"]
[{"$nulls":4},"Производительность требуемая по воздуху","≥1000; <1000","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000160","Система пневмотранспорта фильтровального порошка","Штука","2021-04-01","Производительность по материалу, кг/ч","<9000; ≥9000"]
[{"$nulls":4},"Производительность требуемая по воздуху","≥1000; <1000","Кубический метр в час"]
["28.25.14.120-00000012","Система пылегазоочистки на основе электрофильтров","Штука","2021-01-11"]
["28.29.22.190-00000004","Система пылеподавления","Штука","2021-01-11","Максимальная область вращения, градус","≥270; ≥180; ≥90; <90"]
[{"$nulls":4},"Расход воды, л/мин","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30"]
[{"$nulls":4},"Дальность расыпления","≥60; ≥40; ≥20; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Мобильная; Стационарная"]
["28.29.22.190-00000003","Система пылеподавления","Штука","2021-01-11","Максимальная область вращения, градус","≥270; ≥180; ≥90; <90"]
[{"$nulls":4},"Расход воды, л/мин","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30"]
[{"$nulls":4},"Дальность расыпления","≥60; ≥40; ≥20; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стационарная; Мобильная"]
["28.29.22.190-00000013","Система пылеподавления в зоне выгрузки полувагонов на вагоноопрокидывателе","Штука","2021-04-01","Кинематическая вязкость, мм2/с","≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Водородный показатель, рН","≥8; <8"]
["28.29.22.190-00000012","Система пылеподавления в зоне выгрузки полувагонов на вагоноопрокидывателе","Штука","2021-04-01","Кинематическая вязкость, мм2/с","≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Водородный показатель, рН","≥8; <8"]
["28.29.22.190-00000021","Система пылеподавления промышленная","Штука","2021-04-15","Дальность действия","≥100; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Расход воды, л/м3","≥200; ≥150; ≥100; ≥50; ≥20; <20"]
["28.29.22.190-00000020","Система пылеподавления промышленная","Штука","2021-04-15","Дальность действия","≥100; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Расход воды, л/м3","≥200; ≥150; ≥100; ≥50; ≥20; <20"]
["28.99.39.190-00000263","Система роторно-управляемая","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.000-00000003","Система сбора свалочного газа (биогаза)","Штука","2021-01-11"]
["28.92.12.190-00000001","Система туманообразования","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000163","Сито барабанное с транспортировочным шнеком","Штука","2021-04-01","Производительность","≥4; <4","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность, мг/л","≥300; <300"]
["28.99.30.000-00000162","Сито барабанное с транспортировочным шнеком","Штука","2021-04-01","Производительность","≥4; <4","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность, мг/л","≥300; <300"]
["28.99.39.190-00000264","Сито полигональное","Штука","2021-01-11"]
["28.92.11.110-00000001","Скип","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000034","Скребмашина для удаления щетины со свиных туш","Штука","2020-11-02","Производительность, гол/ч","≥30; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Наличие сборника щетины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный вес туши","≥250; ≥200; ≥100; ≥150; <100","Килограмм"]
["28.99.39.190-00000033","Скребмашина для удаления щетины со свиных туш","Штука","2020-11-02","Производительность, гол/ч","<10; ≥30; ≥20; ≥10"]
[{"$nulls":4},"Наличие сборника щетины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный вес туши","≥250; ≥200; ≥100; ≥150; <100","Килограмм"]
["28.25.14.129-00000039","Скруббер","Штука","2021-04-01","Вид применения","Барабанные машины для промывки полезных ископаемых; Газоочистительные аппараты, основанные на промывке газа жидкостью"]
[{"$nulls":4},"Время промывки","≥10; <10","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥100; <100","Кубический метр в час"]
["28.25.14.129-00000038","Скруббер","Штука","2021-04-01","Вид применения","Газоочистительные аппараты, основанные на промывке газа жидкостью; Барабанные машины для промывки полезных ископаемых"]
[{"$nulls":4},"Время промывки","≥10; <10","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥100; <100","Кубический метр в час"]
["28.93.17.119-00000006","Смеситель","Штука","2020-11-02","Объём загрузки смесителя","≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,8000; ≥0,5000; ≥0,2000; ≥0,1000; ≥0,0500; <0,0500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Строительный; Для пищевого производства"]
[{"$nulls":4},"По типу действия","Непрерывного действия; Периодического действия"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения","≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип","Лопастной; Диафрагмовый; Ленточный; Барабанный; Шнековый"]
[{"$nulls":4},"Количество смешивающих валов","≥21; "]
["28.93.17.119-00000005","Смеситель","Штука","2020-11-02","Объём загрузки смесителя","≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,8000; ≥0,5000; ≥0,2000; ≥0,1000; ≥0,0500; <0,0500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Строительный; Для пищевого производства"]
[{"$nulls":4},"По типу действия","Непрерывного действия; Периодического действия"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения","≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шнековый"]
[{"$nulls":4},"Количество смешивающих валов","≥21; "]
["28.93.17.119-00000004","Смеситель","Штука","2020-11-02","Объём загрузки смесителя","≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,8000; ≥0,5000; ≥0,2000; ≥0,1000; ≥0,0500; <0,0500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Строительный; Для пищевого производства"]
[{"$nulls":4},"По типу действия","Непрерывного действия; Периодического действия"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения","≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип","Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Количество смешивающих валов","≥21; "]
["28.93.17.119-00000003","Смеситель","Штука","2020-11-02","Объём загрузки смесителя","≥0,8000; ≥0,5000; ≥0,2000; ≥0,1000; ≥0,0500; <0,0500; ≥1; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Строительный; Для пищевого производства"]
[{"$nulls":4},"По типу действия","Непрерывного действия; Периодического действия"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения","≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип","Ленточный"]
[{"$nulls":4},"Количество смешивающих валов","≥21; "]
["28.93.17.119-00000002","Смеситель","Штука","2020-11-02","Объём загрузки смесителя","≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,8000; ≥0,5000; ≥0,2000; ≥0,1000; ≥0,0500; <0,0500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Строительный; Для пищевого производства"]
[{"$nulls":4},"По типу действия","Непрерывного действия; Периодического действия"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения","≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип","Диафрагмовый"]
[{"$nulls":4},"Количество смешивающих валов","≥21; "]
["28.93.17.119-00000001","Смеситель","Штука","2020-11-02","Объём загрузки смесителя","≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,8000; ≥0,5000; ≥0,2000; ≥0,1000; ≥0,0500; <0,0500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Строительный; Для пищевого производства"]
[{"$nulls":4},"По типу действия","Непрерывного действия; Периодического действия"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения","≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип","Лопастной"]
[{"$nulls":4},"Количество смешивающих валов","≥21; "]
["42.21.13.127-00000003","Сооружение для очистки вод","Штука","2021-04-01","Очистка шахтных вод","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальный расход, л/сек","≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Максимальный расход, л/сек","≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Очистка сточных вод","Нет; Да"]
["42.21.13.127-00000002","Сооружение для очистки вод","Штука","2021-04-01","Очистка шахтных вод","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальный расход, л/сек","≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Максимальный расход, л/сек","≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Очистка сточных вод","Нет; Да"]
["28.99.39.190-00000253","Сосуд десульфурации","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000239","Сосуд десульфурации","Штука","2021-04-01","Температура воды",">25; <10; ≥10 и ≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, н. м3/ч",">204500; ≤204500"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">82,5000; ≤82,5000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Диаметр труб","≥60,3000 и ≤219,1000; >219,1000; <60,3000","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000238","Сосуд десульфурации","Штука","2021-04-01","Температура воды",">25; <10; ≥10 и ≤25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, н. м3/ч",">204500; ≤204500"]
[{"$nulls":4},"Вместимость",">82,5000; ≤82,5000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Диаметр труб","≥60,3000 и ≤219,1000; >219,1000; <60,3000","Миллиметр"]
["22.29.29.000-00000008","Специализированные указатели направления движения для инвалидов и других маломобильных групп населения","Штука","2020-11-02","Антивандальное исполнение","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Прямо, вперед и вверх"]
[{"$nulls":4},"Материал","ПВХ-пластик; Металл; Композитные материалы; Винил; Оргстекло"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления","Дистанционные держатели; Шурупы; Двухсторонний скотч"]
["28.22.18.270-00000010","Стальковш","Штука","2021-04-01","Диаметр",">1000; ≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","≥100; <100"]
["28.22.18.270-00000009","Стальковш","Штука","2021-04-01","Диаметр",">1000; ≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","≥100; <100"]
["28.91.10.000-00000021","Стан внутренней сварки труб","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000022","Стан горячей прокатки широкой полосы","Штука","2021-01-11"]
["28.41.34.900-00000002","Стан дрессировочный","Штука","2021-01-11","Тип","Полунепрерывный; Непрерывный"]
[{"$nulls":4},"Тип стана по количеству клетей","Двухклетьевый; Одноклетьевый"]
["28.41.34.900-00000001","Стан дрессировочный","Штука","2021-01-11","Тип","Полунепрерывный; Непрерывный"]
[{"$nulls":4},"Тип стана по количеству клетей","Двухклетьевый; Одноклетьевый"]
["28.91.10.000-00000023","Стан калибровочный трубопрокатный","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000028","Стан мелкосортный непрерывный","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000024","Стан обжимной","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000025","Стан обкатной","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000026","Стан проволочный","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000027","Стан прошивной","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000011","Стан раскатной","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000012","Стан редукционно-растяжной","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000013","Стан редукционный","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000014","Стан сборочно-сварочный","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000015","Стан среднесортный","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000016","Стан трубоволочильный","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000017","Стан трубопрокатный","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000018","Стан формовочный","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000019","Стан холодной прокатки","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000020","Стан холодной прокатки труб","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000249","Станок буровой","Штука","2021-01-11"]
["28.41.22.110-00000006","Станок глубокого сверления","Штука","2021-04-01","Вместимость",">82,5000; ≤82,5000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения сверла",">1500; ≤1500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наружний диаметр заготовки","≥130 и ≤400; >400; <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Обрабатываемые материалы","Титановые сплавы; Титан; Композитные материалы; Сплавы цветных металлов; Сталь; Чугун"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сверления","≥25 и ≤50; >50; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Глубина сверления",">1400; <250; ≥250 и ≤1400","Миллиметр"]
["28.41.22.110-00000005","Станок глубокого сверления","Штука","2021-04-01","Вместимость",">82,5000; ≤82,5000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения сверла",">1500; ≤1500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наружний диаметр заготовки","≥130 и ≤400; >400; <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Обрабатываемые материалы","Титановые сплавы; Титан; Композитные материалы; Сплавы цветных металлов; Сталь; Чугун"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сверления","≥25 и ≤50; >50; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Глубина сверления",">1400; <250; ≥250 и ≤1400","Миллиметр"]
["28.94.12.140-00000002","Станок для перемотки кабеля","Штука","2020-11-02","Наличие измерителя длины наматываемого материала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная масса бухты",">1000; ≥500 и ≤1000; ≥100 и <500; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр наматываемого материала",">40; >20 и ≤40; ≤20","Миллиметр"]
["28.94.12.140-00000001","Станок для перемотки кабеля","Штука","2020-11-02","Наличие измерителя длины наматываемого материала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная масса бухты",">1000; ≥500 и ≤1000; ≥100 и <500; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр наматываемого материала",">40; >20 и ≤40; ≤20","Миллиметр"]
["26.70.23.190-00000010","Станок для шлифовки оптической продукции","Штука","2020-11-02","Минимальный диаметр обрабатываемой поверхности","≥5; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обрабатываемой поверхности","≥150; ≥100; ≥50; ≥10","Миллиметр"]
["26.70.23.190-00000009","Станок для шлифовки оптической продукции","Штука","2020-11-02","Минимальный диаметр обрабатываемой поверхности","≥5; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обрабатываемой поверхности","≥150; ≥100; ≥50; ≥10","Миллиметр"]
["28.41.24.190-00000005","Станок лазерной резки","Штука","2020-11-02","Тип","Оптоволоконный; Твердотельный; Газодинамический; Газовый"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность лазерного излучателя","≥1000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; <100","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥1000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; <50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Точность позиционирования","≤0,0500; ≤0,0300; ≤0,0100","Миллиметр"]
["28.41.24.190-00000004","Станок лазерной резки","Штука","2020-11-02","Тип","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность лазерного излучателя","≥1000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; <100","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥1000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; <50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Точность позиционирования","≤0,0500; ≤0,0300; ≤0,0100","Миллиметр"]
["28.41.24.190-00000003","Станок лазерной резки","Штука","2020-11-02","Тип","Газодинамический"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность лазерного излучателя","≥1000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; <100","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥1000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; <50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Точность позиционирования","≤0,0500; ≤0,0300; ≤0,0100","Миллиметр"]
["28.41.24.190-00000002","Станок лазерной резки","Штука","2020-11-02","Тип","Твердотельный"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность лазерного излучателя","≥1000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; <100","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥1000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; <50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Точность позиционирования","≤0,0500; ≤0,0300; ≤0,0100","Миллиметр"]
["28.41.24.190-00000001","Станок лазерной резки","Штука","2020-11-02","Тип","Оптоволоконный"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность лазерного излучателя","≥1000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; <100","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥1000; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; <50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Точность позиционирования","≤0,0500; ≤0,0300; ≤0,0100","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000165","Станок ленточнопильный","Штука","2021-04-01","Диаметр рабочего стола",">900; ≥840; ≥740; ≥640; ≥540; ≥440; ≥320; <320","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Подача зуба",">0,4000; ≥0,2000; ≥0,1000; <0,1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина пилы",">125; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр шкива ленточной пилы","≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материалы для изготовления защитных ограждений","Сталь; Чугун; Поликарбонат; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Высота пропила",">200; ≥100; ≥50; <50","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000164","Станок ленточнопильный","Штука","2021-04-01","Диаметр рабочего стола",">900; ≥840; ≥740; ≥640; ≥540; ≥440; ≥320; <320","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Подача зуба",">0,4000; ≥0,2000; ≥0,1000; <0,1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина пилы",">125; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр шкива ленточной пилы","≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материалы для изготовления защитных ограждений","Чугун; Поликарбонат; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Высота пропила",">200; ≥100; ≥50; <50","Миллиметр"]
["28.29.12.000-00000014","Станок обрезной","Штука","2021-04-01","Класс станка","4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки",">800; ≥500; ≥250; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Автоматический; Полуавтоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Мощность шпинделя",">15; ≥10; ≥5; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Высота обработки","≥25; ≥5; >50; <5","Миллиметр"]
["28.29.12.000-00000013","Станок обрезной","Штука","2021-04-01","Класс станка","4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки",">800; ≥500; ≥250; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Автоматический; Полуавтоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Мощность шпинделя",">15; ≥10; ≥5; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Высота обработки","≥25; ≥5; >50; <5","Миллиметр"]
["28.49.12.000-00000006","Станок обрезной","Штука","2021-06-15","Класс станка","4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Автоматический; Полуавтоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Высота обработки",">50; ≥25; ≥5; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки",">800; ≥500; ≥250; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность шпинделя",">15; ≥10; ≥5; <5","Киловатт"]
["28.49.12.000-00000005","Станок обрезной","Штука","2021-06-15","Класс станка","4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Автоматический; Полуавтоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Высота обработки",">50; ≥25; ≥5; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки",">800; ≥500; ≥250; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность шпинделя",">15; ≥10; ≥5; <5","Киловатт"]
["28.41.31.110-00000004","Станок профилегибочный","Штука","2021-05-22","Масса станка","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол изгиба, градус","≥180; ≥90360; "]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого профиля","Пруток; Лист; Полоса; Тавр; Швеллер; Уголок; Профиль круглый трубчатого сечения; Прямоугольный профиль; Квадратный профиль"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Гидравлический; Электромеханический; Ручной"]
["28.41.31.110-00000003","Станок профилегибочный","Штука","2021-05-22","Масса станка","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол изгиба, градус","≥180; ≥90360; "]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого профиля","Пруток; Лист; Полоса; Тавр; Швеллер; Уголок; Профиль круглый трубчатого сечения; Прямоугольный профиль; Квадратный профиль"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Ручной"]
["28.41.31.110-00000002","Станок профилегибочный","Штука","2021-05-22","Масса станка","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол изгиба, градус","≥180; ≥90360; "]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого профиля","Пруток; Лист; Полоса; Тавр; Швеллер; Уголок; Профиль круглый трубчатого сечения; Прямоугольный профиль; Квадратный профиль"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Электромеханический"]
["28.41.31.110-00000001","Станок профилегибочный","Штука","2021-05-22","Масса станка","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол изгиба, градус","≥180; ≥90360; "]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого профиля","Прямоугольный профиль; Квадратный профиль; Пруток; Лист; Полоса; Тавр; Швеллер; Уголок; Профиль круглый трубчатого сечения"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Гидравлический"]
["28.29.12.000-00000016","Станок резьбонарезной","Штука","2021-04-01","Тип нарезаемой резьбы","Внешняя; Внутренняя; Левая; Правая"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">3; ≥2; ≥1; ≥0,7500; <0,7500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения рабочего диска",">80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Пневматический; Электрический"]
["28.29.12.000-00000015","Станок резьбонарезной","Штука","2021-04-01","Тип нарезаемой резьбы","Внешняя; Внутренняя; Левая; Правая"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">3; ≥2; ≥1; ≥0,7500; <0,7500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения рабочего диска",">80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Пневматический; Электрический"]
["28.49.12.000-00000008","Станок резьбонарезной","Штука","2021-06-15","Мощность двигателя",">3; ≥2; ≥1; ≥0,7500; <0,7500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип нарезаемой резьбы","Внешняя; Внутренняя; Левая; Правая"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения рабочего диска",">80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Пневматический; Электрический"]
["28.49.12.000-00000007","Станок резьбонарезной","Штука","2021-06-15","Мощность двигателя",">3; ≥2; ≥1; ≥0,7500; <0,7500","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип нарезаемой резьбы","Внешняя; Внутренняя; Левая; Правая"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения рабочего диска",">80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Пневматический; Электрический"]
["28.41.22.110-00000004","Станок сверлильный","Штука","2020-11-02","Максимальная частота вращения шпинделя","≥7500; ≥6000 и <7500; ≥4500 и <6000; ≥3000 и <4500; ≥1500 и <3000; <1500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Н; П"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр сверления","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Числовое программное управление; Автоматическое управление; Ручное управление"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции плавного пуска","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Алмазно-расточный станок; Настольный; Станок на магнитном основании; Сверлильный станок с револьверной головкой и ручным управлением ее поворота; Многошпиндельный сверлильный станок; Горизонтально-сверлильный станок; Вертикально-сверлильный станок с координатным столом; Радиально-сверлильный станок; Вертикально-сверлильный станок на колонне"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
["28.41.22.110-00000003","Станок сверлильный","Штука","2020-11-02","Максимальная частота вращения шпинделя","≥7500; ≥6000 и <7500; ≥4500 и <6000; ≥3000 и <4500; ≥1500 и <3000; <1500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Н; П"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр сверления","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Ручное управление"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции плавного пуска","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Алмазно-расточный станок; Настольный; Станок на магнитном основании; Сверлильный станок с револьверной головкой и ручным управлением ее поворота; Многошпиндельный сверлильный станок; Горизонтально-сверлильный станок; Вертикально-сверлильный станок с координатным столом; Радиально-сверлильный станок; Вертикально-сверлильный станок на колонне"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
["28.41.22.110-00000002","Станок сверлильный","Штука","2020-11-02","Максимальная частота вращения шпинделя","≥7500; ≥6000 и <7500; ≥4500 и <6000; ≥3000 и <4500; ≥1500 и <3000; <1500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Н; П"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр сверления","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Автоматическое управление"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции плавного пуска","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Алмазно-расточный станок; Настольный; Станок на магнитном основании; Сверлильный станок с револьверной головкой и ручным управлением ее поворота; Многошпиндельный сверлильный станок; Горизонтально-сверлильный станок; Вертикально-сверлильный станок с координатным столом; Радиально-сверлильный станок; Вертикально-сверлильный станок на колонне"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
["28.41.22.110-00000001","Станок сверлильный","Штука","2020-11-02","Максимальная частота вращения шпинделя","≥7500; ≥6000 и <7500; ≥4500 и <6000; ≥3000 и <4500; ≥1500 и <3000; <1500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Н; П"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр сверления","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Числовое программное управление"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции плавного пуска","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Алмазно-расточный станок; Настольный; Станок на магнитном основании; Сверлильный станок с револьверной головкой и ручным управлением ее поворота; Многошпиндельный сверлильный станок; Горизонтально-сверлильный станок; Вертикально-сверлильный станок с координатным столом; Радиально-сверлильный станок; Вертикально-сверлильный станок на колонне"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
["28.49.12.110-00000003","Станок токарный деревообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Максимальный диаметр обработки над станиной","≥1250; ≥1000 и <1250; ≥800 и <1000; ≥630 и <800; ≥500 и <630; ≥400 и <500; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; <125","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип регулировки частоты вращения шпинделя","Ступенчатый; Бесступенчатый"]
[{"$nulls":4},"Наличие опции реверса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Напольный; Настольный"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥0,8000; ≥0,5000 и <0,8000; ≥0,3000 и <0,5000; ≥0,1000 и <0,3000; ≤0,1000"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расстояние между центрами","≥12500; ≥10000 и <12500; ≥8000 и <10000; ≥6300 и <8000; ≥5000 и <6300; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥350 и <500; ≥500 и <750; ≥250 и <350; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие опции поворота передней бабки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие опции памяти","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≤1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; ≤30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
["28.49.12.110-00000002","Станок токарный деревообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Максимальный диаметр обработки над станиной","≥1250; ≥1000 и <1250; ≥800 и <1000; ≥630 и <800; ≥500 и <630; ≥400 и <500; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; <125","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип регулировки частоты вращения шпинделя","Ступенчатый; Бесступенчатый"]
[{"$nulls":4},"Наличие опции реверса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Настольный"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥0,8000; ≥0,5000 и <0,8000; ≥0,3000 и <0,5000; ≥0,1000 и <0,3000; ≤0,1000"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расстояние между центрами","≥12500; ≥10000 и <12500; ≥8000 и <10000; ≥6300 и <8000; ≥5000 и <6300; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥350 и <500; ≥500 и <750; ≥250 и <350; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие опции поворота передней бабки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие опции памяти","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≤1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; ≤30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
["28.49.12.110-00000001","Станок токарный деревообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Максимальный диаметр обработки над станиной","≥1250; ≥1000 и <1250; ≥800 и <1000; ≥630 и <800; ≥500 и <630; ≥400 и <500; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; <125","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип регулировки частоты вращения шпинделя","Ступенчатый; Бесступенчатый"]
[{"$nulls":4},"Наличие опции реверса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Напольный"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥0,8000; ≥0,5000 и <0,8000; ≥0,3000 и <0,5000; ≥0,1000 и <0,3000; ≤0,1000"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расстояние между центрами","≥12500; ≥10000 и <12500; ≥8000 и <10000; ≥6300 и <8000; ≥5000 и <6300; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥350 и <500; ≥500 и <750; ≥250 и <350; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие опции поворота передней бабки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие опции памяти","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≤1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; ≤30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
["28.41.21.000-00000005","Станок токарный металлообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Тип расположения станины","Вертикальная; Наклонная; Горизонтальная"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥100; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥1 и <10; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥100; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥1 и <10; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству шпинделей","Многошпиндельный; Одношпиндельный"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обработки над станиной","≥1250; ≥1000 и <1250; ≥800 и <1000; ≥630 и <800; ≥500 и <630; ≥400 и <500; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; <125","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень специализации","Специальный; Специализированный; Универсальный"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расстояние между центрами","≥12500; ≥10000 и <12500; ≥8000 и <10000; ≥6300 и <8000; ≥5000 и <6300; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥350 и <500; ≥250 и <350; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Затыловочный; Карусельный; Лоботокарный; Револьверный; Для фасонных изделий; Многорезцовый; Сверлильно-отрезной; Винторезный"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Реверсное вращение шпинделя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Числовое програмное управление; Автоматическое управление; Полуавтоматическое управление; Ручное управление"]
["28.41.21.000-00000004","Станок токарный металлообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Тип расположения станины","Вертикальная; Наклонная; Горизонтальная"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥100; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥1 и <10; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥100; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥1 и <10; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству шпинделей","Многошпиндельный; Одношпиндельный"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обработки над станиной","≥1250; ≥1000 и <1250; ≥800 и <1000; ≥630 и <800; ≥500 и <630; ≥400 и <500; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; <125","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень специализации","Специальный; Специализированный; Универсальный"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥3500 и <4000; ≥4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расстояние между центрами","≥12500; ≥10000 и <12500; ≥8000 и <10000; ≥6300 и <8000; ≥5000 и <6300; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥350 и <500; ≥250 и <350; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Сверлильно-отрезной; Винторезный; Затыловочный; Карусельный; Лоботокарный; Револьверный; Для фасонных изделий; Многорезцовый"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Реверсное вращение шпинделя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Ручное управление"]
["28.41.21.000-00000003","Станок токарный металлообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Тип расположения станины","Вертикальная; Наклонная; Горизонтальная"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥100; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥1 и <10; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥100; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥1 и <10; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству шпинделей","Многошпиндельный; Одношпиндельный"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обработки над станиной","≥1250; ≥1000 и <1250; ≥800 и <1000; ≥630 и <800; ≥500 и <630; ≥400 и <500; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; <125","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень специализации","Специальный; Специализированный; Универсальный"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расстояние между центрами","≥500 и <750; ≥12500; ≥10000 и <12500; ≥8000 и <10000; ≥6300 и <8000; ≥5000 и <6300; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥350 и <500; ≥250 и <350; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Затыловочный; Карусельный; Лоботокарный; Револьверный; Для фасонных изделий; Многорезцовый; Сверлильно-отрезной; Винторезный"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Реверсное вращение шпинделя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Полуавтоматическое управление"]
["28.41.21.000-00000002","Станок токарный металлообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Тип расположения станины","Вертикальная; Наклонная; Горизонтальная"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥100; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥1 и <10; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥100; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥1 и <10; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству шпинделей","Многошпиндельный; Одношпиндельный"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обработки над станиной","≥800 и <1000; ≥630 и <800; ≥500 и <630; ≥400 и <500; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥125 и <160; <125; ≥1250; ≥1000 и <1250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень специализации","Специальный; Специализированный; Универсальный"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расстояние между центрами","≥12500; ≥10000 и <12500; ≥8000 и <10000; ≥6300 и <8000; ≥5000 и <6300; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥350 и <500; ≥250 и <350; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Затыловочный; Карусельный; Лоботокарный; Револьверный; Для фасонных изделий; Многорезцовый; Сверлильно-отрезной; Винторезный"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥30 и <50; <30; ≥75 и <100; ≥50 и <75","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Реверсное вращение шпинделя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","В; А; П; Н"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Автоматическое управление"]
["28.41.21.000-00000001","Станок токарный металлообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Тип расположения станины","Вертикальная; Наклонная; Горизонтальная"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥100; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥1 и <10; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥100; ≥50 и <100; ≥25 и <50; ≥10 и <25; ≥1 и <10; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству шпинделей","Многошпиндельный; Одношпиндельный"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр обработки над станиной","≥200 и <250; ≥1250; ≥1000 и <1250; ≥800 и <1000; ≥630 и <800; ≥500 и <630; ≥400 и <500; ≥320 и <400; ≥250 и <320; ≥160 и <200; ≥125 и <160; <125","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень специализации","Специальный; Специализированный; Универсальный"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расстояние между центрами","≥12500; ≥10000 и <12500; ≥8000 и <10000; ≥6300 и <8000; ≥5000 и <6300; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥350 и <500; ≥250 и <350; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Затыловочный; Карусельный; Лоботокарный; Револьверный; Для фасонных изделий; Многорезцовый; Сверлильно-отрезной; Винторезный"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Реверсное вращение шпинделя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Числовое програмное управление"]
["28.49.12.113-00000005","Станок фрезерный деревообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Масса станка","≥10; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Ручное управление; Числовое програмное управление; Полуавтоматическое; Автоматическое управление"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина обработки изделия","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">10; ≥5 и ≤10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний станок; Барабанно-фрезерный; Торцевальный-фрезерный; Шпоночно-фрезерный; Резьбо-фрезерный; Копировально-фрезерный; Карусельно-фрезерный; Непрерывного действия; Продольно-фрезерный двухстоечный; Продольно-фрезерный одностоечный; Вертикально-фрезерный с крестовым столом (бесконсольный); Вертикально-фрезерный; Горизонтально-фрезерный с поворотным столом; Горизонтально-фрезерный с неповоротным столом; Одношпиндельный фрезерный станок с вертикальным нижним расположением шпинделя; Фрезерно-модельный станок"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥7500 и <10000; ≥5000 и <7500; ≥3000 и <5000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","П; Н"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина обработки изделия","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥100 и <200; <100; ≥200 и <300","Миллиметр"]
["28.49.12.113-00000003","Станок фрезерный деревообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Масса станка","≥10; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Полуавтоматическое"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина обработки изделия","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">10; ≥5 и ≤10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний станок; Барабанно-фрезерный; Торцевальный-фрезерный; Шпоночно-фрезерный; Резьбо-фрезерный; Копировально-фрезерный; Карусельно-фрезерный; Непрерывного действия; Продольно-фрезерный двухстоечный; Продольно-фрезерный одностоечный; Вертикально-фрезерный с крестовым столом (бесконсольный); Вертикально-фрезерный; Горизонтально-фрезерный с поворотным столом; Горизонтально-фрезерный с неповоротным столом; Одношпиндельный фрезерный станок с вертикальным нижним расположением шпинделя; Фрезерно-модельный станок"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥7500 и <10000; ≥5000 и <7500; ≥3000 и <5000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","П; Н"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","<30; ≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина обработки изделия","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥100 и <200; <100; ≥200 и <300","Миллиметр"]
["28.49.12.113-00000004","Станок фрезерный деревообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Масса станка","≥10; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Автоматическое управление"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина обработки изделия","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">10; ≥5 и ≤10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Вертикально-фрезерный с крестовым столом (бесконсольный); Вертикально-фрезерный; Горизонтально-фрезерный с поворотным столом; Горизонтально-фрезерный с неповоротным столом; Одношпиндельный фрезерный станок с вертикальным нижним расположением шпинделя; Фрезерно-модельный станок; Строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний станок; Барабанно-фрезерный; Торцевальный-фрезерный; Шпоночно-фрезерный; Резьбо-фрезерный; Копировально-фрезерный; Карусельно-фрезерный; Непрерывного действия; Продольно-фрезерный двухстоечный; Продольно-фрезерный одностоечный"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥7500 и <10000; ≥5000 и <7500; ≥3000 и <5000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","П; Н"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина обработки изделия","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥100 и <200; <100; ≥200 и <300","Миллиметр"]
["28.49.12.113-00000002","Станок фрезерный деревообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Масса станка","≥10; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Числовое програмное управление"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина обработки изделия","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">10; ≥5 и ≤10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний станок; Барабанно-фрезерный; Торцевальный-фрезерный; Шпоночно-фрезерный; Резьбо-фрезерный; Копировально-фрезерный; Карусельно-фрезерный; Непрерывного действия; Продольно-фрезерный двухстоечный; Продольно-фрезерный одностоечный; Вертикально-фрезерный с крестовым столом (бесконсольный); Вертикально-фрезерный; Горизонтально-фрезерный с поворотным столом; Горизонтально-фрезерный с неповоротным столом; Одношпиндельный фрезерный станок с вертикальным нижним расположением шпинделя; Фрезерно-модельный станок"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥7500 и <10000; ≥5000 и <7500; ≥3000 и <5000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","П; Н"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина обработки изделия","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥100 и <200; <100; ≥200 и <300","Миллиметр"]
["28.49.12.113-00000001","Станок фрезерный деревообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Масса станка","≥10; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Ручное управление"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина обработки изделия","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей","≥5 и ≤10; <5; >10","Штука"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний станок; Барабанно-фрезерный; Торцевальный-фрезерный; Шпоночно-фрезерный; Резьбо-фрезерный; Копировально-фрезерный; Карусельно-фрезерный; Непрерывного действия; Продольно-фрезерный двухстоечный; Продольно-фрезерный одностоечный; Вертикально-фрезерный с крестовым столом (бесконсольный); Вертикально-фрезерный; Горизонтально-фрезерный с поворотным столом; Горизонтально-фрезерный с неповоротным столом; Одношпиндельный фрезерный станок с вертикальным нижним расположением шпинделя; Фрезерно-модельный станок"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее напряжение","380; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥7500 и <10000; ≥5000 и <7500; ≥3000 и <5000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","П; Н"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина обработки изделия","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥100 и <200; <100; ≥200 и <300","Миллиметр"]
["28.41.22.130-00000005","Станок фрезерный металлообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Уровень автоматизации","Числовое програмное управление; Автоматическое управление; Полуавтоматическое управление; Ручное управление"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥10; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки изделия","≥500 и <1000; ≥1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">10; ≥5 и ≤10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000; ≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥7500 и <10000; ≥5000 и <7500; ≥3000 и <5000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Продольно-фрезеный одностостоечный; Горизонтальный сверлильно-фрезерный; Горизонтально-фрезерный консольный; Консольно-фрезерный операционный; Вертикальный безконсольный; Продольно-стоечный с подвижным порталом; Копировальные и гравировальные; Продольно-фрезерный двухстоечный; Барабанно-фрезерный; Фрезерные непрерывного действия; Продольно-фрезерный одностоечный; Консольно-фрезерный горизонтальный; Консольно-фрезерный вертикальный"]
["28.41.22.130-00000002","Станок фрезерный металлообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Уровень автоматизации","Ручное управление"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥10; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки изделия","≥500 и <1000; ≥1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">10; ≥5 и ≤10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000; ≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥7500 и <10000; ≥5000 и <7500; ≥3000 и <5000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Горизонтальный сверлильно-фрезерный; Горизонтально-фрезерный консольный; Консольно-фрезерный операционный; Вертикальный безконсольный; Продольно-стоечный с подвижным порталом; Копировальные и гравировальные; Продольно-фрезерный двухстоечный; Консольно-фрезерный вертикальный; Барабанно-фрезерный; Фрезерные непрерывного действия; Продольно-фрезерный одностоечный; Консольно-фрезерный горизонтальный; Продольно-фрезеный одностостоечный"]
["28.41.22.130-00000003","Станок фрезерный металлообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Уровень автоматизации","Полуавтоматическое управление"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥10; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки изделия","≥500 и <1000; ≥1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">10; ≥5 и ≤10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000; ≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥7500 и <10000; ≥5000 и <7500; ≥3000 и <5000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Горизонтальный сверлильно-фрезерный; Горизонтально-фрезерный консольный; Консольно-фрезерный операционный; Вертикальный безконсольный; Продольно-стоечный с подвижным порталом; Копировальные и гравировальные; Продольно-фрезерный двухстоечный; Барабанно-фрезерный; Фрезерные непрерывного действия; Продольно-фрезерный одностоечный; Консольно-фрезерный горизонтальный; Консольно-фрезерный вертикальный; Продольно-фрезеный одностостоечный"]
["28.41.22.130-00000004","Станок фрезерный металлообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Уровень автоматизации","Автоматическое управление"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥10; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки изделия","≥500 и <1000; ≥1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">10; ≥5 и ≤10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000; ≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥7500 и <10000; ≥5000 и <7500; ≥3000 и <5000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Продольно-фрезерный одностоечный; Консольно-фрезерный горизонтальный; Консольно-фрезерный вертикальный; Горизонтальный сверлильно-фрезерный; Горизонтально-фрезерный консольный; Консольно-фрезерный операционный; Вертикальный безконсольный; Продольно-стоечный с подвижным порталом; Копировальные и гравировальные; Продольно-фрезерный двухстоечный; Барабанно-фрезерный; Фрезерные непрерывного действия; Продольно-фрезеный одностостоечный"]
["28.41.22.130-00000001","Станок фрезерный металлообрабатывающий","Штука","2020-11-02","Уровень автоматизации","Числовое програмное управление"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","А; В; П; Н"]
[{"$nulls":4},"Ширина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота станка","≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000; ≥4000; ≥3500 и <4000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина станка","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Масса станка","≥10; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥0,5000 и <1; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,2000 и <0,5000; <0,2000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки изделия","≥500 и <1000; ≥1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">10; ≥5 и ≤10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Минимальная частота вращения шпинделя","≥100; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥30 и <50; <30","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000; ≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥7500 и <10000; ≥5000 и <7500; ≥3000 и <5000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Горизонтальный сверлильно-фрезерный; Горизонтально-фрезерный консольный; Консольно-фрезерный операционный; Вертикальный безконсольный; Продольно-стоечный с подвижным порталом; Копировальные и гравировальные; Продольно-фрезерный двухстоечный; Барабанно-фрезерный; Фрезерные непрерывного действия; Продольно-фрезерный одностоечный; Консольно-фрезерный горизонтальный; Консольно-фрезерный вертикальный; Продольно-фрезеный одностостоечный"]
["28.41.23.130-00000002","Станок шлифовальный","Штука","2021-04-01","Обрабатываемые материалы","Титан и его сплавы; Сталь; Чугун"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">90; ≥70; ≥50; <50","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип станка","Притирочный и доводочный; Плоскошлифовальный; Заточный; Специализированный шлифовальный; Обдирочно-шлифовальный; Внутришлифовальный; Круглошлифовальный"]
["28.41.23.130-00000001","Станок шлифовальный","Штука","2021-04-01","Обрабатываемые материалы","Титан и его сплавы; Сталь; Чугун"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">90; ≥70; ≥50; <50","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип станка","Притирочный и доводочный; Плоскошлифовальный; Заточный; Специализированный шлифовальный; Обдирочно-шлифовальный; Внутришлифовальный; Круглошлифовальный"]
["28.13.20.000-00000012","Станция газопоршневая","Штука","2021-04-01","Тип системы смазки","Раздельная; Общая"]
[{"$nulls":4},"Количество компрессоров в станции",">10; ≥1 и ≤10","Штука"]
[{"$nulls":4},"Производительность одной компрессорной установки, м3/мин",">110,4000; <0,3000; ≥0,3000 и ≤110,4000"]
[{"$nulls":4},"Выходное давление","≥10 и ≤300; >300; <10","Бар"]
["28.13.20.000-00000011","Станция газопоршневая","Штука","2021-04-01","Тип системы смазки","Раздельная; Общая"]
[{"$nulls":4},"Количество компрессоров в станции",">10; ≥1 и ≤10","Штука"]
[{"$nulls":4},"Производительность одной компрессорной установки, м3/мин",">110,4000; <0,3000; ≥0,3000 и ≤110,4000"]
[{"$nulls":4},"Выходное давление","≥10 и ≤300; >300; <10","Бар"]
["28.13.20.000-00000005","Станция насосная внешней перекачки нефти","Штука","2021-01-11"]
["28.13.20.000-00000014","Станция насосная дожимная","Штука","2021-04-01","Мощность","≥1000; <1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Расход рабочей среды","≥1000; <1000","Кубический метр в час"]
["28.13.20.000-00000013","Станция насосная дожимная","Штука","2021-04-01","Мощность","≥1000; <1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Расход рабочей среды","≥1000; <1000","Кубический метр в час"]
["28.13.20.000-00000006","Станция насосная закачки воды в пласт","Штука","2021-01-11"]
["28.13.20.000-00000007","Станция насосная кустовая для закачки сточной воды в пласт","Штука","2021-01-11"]
["42.21.13.190-00000005","Станция озонирования","Штука","2021-01-11"]
["42.21.13.127-00000001","Станция очистки шахтных сточных вод","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.000-00000004","Станция пересыпная","Штука","2021-01-11"]
["28.41.40.000-00000002","Станция подачи смазочно-охлаждающей жидкости для фрезерного станка","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.000-00000007","Станция природного газа","Штука","2021-01-11"]
["30.20.31.117-00000003","Станция управления УЭЦН","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.270-00000004","Стенд выжигания скардовин","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.270-00000002","Стенд для сушки колен вакуумкамер","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.270-00000003","Стенд подъемно-поворотный МНЛЗ","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000041","Стенд разогрева и сушки сталеразливочного ковша","Штука","2021-04-01","Емкость сталеразливочных ковшей","≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Температура разогрева","≥500; <500","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Назначение стенда","Нагрев; Сушка"]
["28.25.14.129-00000040","Стенд разогрева и сушки сталеразливочного ковша","Штука","2021-04-01","Емкость сталеразливочных ковшей","<10; ≥10"]
[{"$nulls":4},"Температура разогрева","≥500; <500","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Назначение стенда","Нагрев; Сушка"]
["28.99.30.000-00000167","Стерилизатор","Штука","2021-04-01","Производительность, л/час",">6000; ≥5000 и ≤6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный; Пластинчатый"]
["28.99.30.000-00000166","Стерилизатор","Штука","2021-04-01","Производительность, л/час",">6000; ≥5000 и ≤6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Пластинчатый; Трубный"]
["28.92.40.110-00000031","Стол концентрационный для мокрого гравитационного обогащения","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч",">165; <130; ≥130 и ≤165"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">0,7500; ≤0,7500","Ватт"]
["28.92.40.110-00000030","Стол концентрационный для мокрого гравитационного обогащения","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","≥130 и ≤165"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">0,7500; ≤0,7500","Ватт"]
["28.92.40.110-00000029","Стол концентрационный для мокрого гравитационного обогащения","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","<130"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">0,7500; ≤0,7500","Ватт"]
["28.92.40.110-00000028","Стол концентрационный для мокрого гравитационного обогащения","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч",">165"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">0,7500; ≤0,7500","Ватт"]
["28.41.40.000-00000008","Стол металлический под станок","Штука","2021-02-08","Нагрузка на столешницу","≥300","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид материала столешницы","Сталь; Фанера; МДФ; ЛДСП"]
[{"$nulls":4},"Тип каркаса","Металлический"]
["28.41.40.000-00000007","Стол металлический под станок","Штука","2021-02-08","Нагрузка на столешницу","≥300","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид материала столешницы","Сталь; Фанера; МДФ; ЛДСП"]
[{"$nulls":4},"Тип каркаса","Металлический"]
["28.99.39.190-00000111","Сушилка ленточная","Штука","2020-12-01","Мощность","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Время обработки",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">200; >175 и ≤200; ≥150 и ≤175; <150","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Влажность сырья на выходе","≥12 и ≤13; <12; >14; >13 и ≤14","Процент"]
["28.99.39.190-00000110","Сушилка ленточная","Штука","2020-12-01","Мощность","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Время обработки",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">200; >175 и ≤200; ≥150 и ≤175; <150","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Влажность сырья на выходе","≥12 и ≤13; <12; >14; >13 и ≤14","Процент"]
["28.99.39.190-00000109","Сушилка с виброкипящим слоем для сушки крови","Штука","2020-12-01","Расход природного газа, м3/ч",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">70; >50 и ≤70; ≥30 и ≤50; <30"]
["28.99.39.190-00000108","Сушилка с виброкипящим слоем для сушки крови","Штука","2020-12-01","Расход природного газа, м3/ч",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час","<30; >70; >50 и ≤70; ≥30 и ≤50"]
["26.51.63.120-00000002","Счетчик производства и потребления жидкости","Штука","2021-04-01","Диаметр условного прохода",">250; ≥150 и ≤250; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥50 и <80; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Турбинный; Крыльчатый"]
[{"$nulls":4},"Тип подключения","Фланец; Резьба"]
["26.51.63.120-00000001","Счетчик производства и потребления жидкости","Штука","2021-04-01","Диаметр условного прохода",">250; ≥150 и ≤250; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥50 и <80; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Турбинный; Крыльчатый"]
[{"$nulls":4},"Тип подключения","Фланец; Резьба"]
["28.99.39.190-00000032","Сыроизготовитель","Штука","2020-11-02","Максимальная частота вращения режуще-вымешивающего устройства","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5; <2","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Расход пара, кг/ч","≥500 и <700; ≥300 и <500; ≥900 и <1000; ≥100 и <300; ≥50 и <100; <50; ≥1000; ≥700 и <900"]
[{"$nulls":4},"Тип","Вертикальный; Горизонтальный"]
["28.99.39.190-00000031","Сыроизготовитель","Штука","2020-11-02","Максимальная частота вращения режуще-вымешивающего устройства","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5; <2","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Расход пара, кг/ч","≥500 и <700; ≥300 и <500; ≥100 и <300; ≥50 и <100; <50; ≥1000; ≥900 и <1000; ≥700 и <900"]
[{"$nulls":4},"Тип","Горизонтальный"]
["28.99.39.190-00000030","Сыроизготовитель","Штука","2020-11-02","Максимальная частота вращения режуще-вымешивающего устройства","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5; <2","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Расход пара, кг/ч","≥500 и <700; ≥300 и <500; ≥100 и <300; ≥50 и <100; <50; ≥1000; ≥900 и <1000; ≥700 и <900"]
[{"$nulls":4},"Тип","Вертикальный"]
["28.99.39.190-00000299","Таблетмашина","Штука","2021-04-01","Диаметр таблеток",">30; ≥25; ≥19; <19","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота таблетки","≥6; ≥4; >9; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, шт/ч","<9000; >110000; ≥50000; ≥15000; ≥9000"]
[{"$nulls":4},"Мощность электродвигателя","≥3; ≥1,2000; >9; <1,2000","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000298","Таблетмашина","Штука","2021-04-01","Диаметр таблеток",">30; ≥25; ≥19; <19","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота таблетки","≥6; ≥4; >9; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, шт/ч","<9000; >110000; ≥50000; ≥15000; ≥9000"]
[{"$nulls":4},"Мощность электродвигателя","≥3; ≥1,2000; >9; <1,2000","Киловатт"]
["28.29.12.130-00000002","Тележка фильтрационная","Штука","2021-04-01","Фракция очистки, мкм","≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Сталь; ПВХ; Алюминий"]
["28.29.12.130-00000001","Тележка фильтрационная","Штука","2021-04-01","Фракция очистки, мкм","≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Сталь; ПВХ; Алюминий"]
["28.99.39.190-00000029","Теплогенератор","Штука","2020-11-02","Тип","На твердом топливе; На жидком топливе; Газовый; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тепловая мощность","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; ≥10; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥70000; ≥60000; ≥50000; ≥40000; ≥30000; ≥20000; ≥15000; ≥10000; ≥7000; ≥5000; ≥2000; ≥1000; ≥500; ≥250; <250","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Стационарный; Мобильный"]
["28.99.39.190-00000028","Теплогенератор","Штука","2020-11-02","Тип","На твердом топливе; На жидком топливе; Газовый; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тепловая мощность","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; ≥10; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥70000; ≥60000; ≥50000; ≥40000; ≥30000; ≥20000; ≥15000; ≥10000; ≥7000; ≥5000; ≥2000; ≥1000; ≥500; ≥250; <250","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Мобильный"]
["28.99.39.190-00000027","Теплогенератор","Штука","2020-11-02","Тип","На твердом топливе; На жидком топливе; Газовый; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тепловая мощность","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; ≥10; <10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥70000; ≥60000; ≥50000; ≥40000; ≥30000; ≥20000; ≥15000; ≥10000; ≥7000; ≥5000; ≥2000; ≥1000; ≥500; ≥250; <250","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Стационарный"]
["28.25.11.000-00000013","Теплообменник","Штука","2021-04-01","Расчетное давление",">4; >1 и ≤4; ≤1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Расчетная температура",">100; ≤100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Графитовый; Оросительный; Погружной; Кожухотрубный; Элементный; Пластинчатый; Спиральный; Горизонтальный"]
["28.25.11.000-00000012","Теплообменник","Штука","2021-04-01","Расчетное давление",">4; >1 и ≤4; ≤1","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Расчетная температура",">100; ≤100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Графитовый; Оросительный; Погружной; Кожухотрубный; Элементный; Пластинчатый; Спиральный; Горизонтальный"]
["28.25.11.000-00000002","Теплообменник «труба в трубе»","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.000-00000003","Теплообменник выносной","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.000-00000018","Теплообменник для охлаждения дезодорационного масла","Штука","2020-12-01","Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Площадь теплообмена",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный; Пластинчатый"]
["28.93.17.000-00000017","Теплообменник для охлаждения дезодорационного масла","Штука","2020-12-01","Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Площадь теплообмена",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный; Пластинчатый"]
["28.25.11.000-00000004","Теплообменник кондуктивный","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.000-00000016","Теплообменник нагрева масла","Штука","2020-12-01","Площадь теплообмена",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Пластинчатый; Трубный"]
["28.93.17.000-00000015","Теплообменник нагрева масла","Штука","2020-12-01","Площадь теплообмена",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Пластинчатый; Трубный"]
["28.25.11.000-00000005","Теплообменник приточно-отточный","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.000-00000006","Теплообменник рекуперационный","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.000-00000007","Теплообменник с декарбонизатором","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.000-00000008","Теплообменник с псевдоожиженным слоем","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.000-00000009","Теплообменник-дефлегматор","Штука","2021-01-11"]
["28.11.21.190-00000002","Теплоэлектростанция контейнерная","Штука","2021-01-11"]
["28.23.13.190-00000002","Термоклеевая машина","Штука","2021-02-08","Производительность, книг/час","≥350; ≥250; <250"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина переплета","≥450; ≥350; ≥250; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3500; ≥3000; ≥2500; <2500","Ватт"]
["28.23.13.190-00000001","Термоклеевая машина","Штука","2021-02-08","Производительность, книг/час","≥350; ≥250; <250"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина переплета","≥450; ≥350; ≥250; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3500; ≥3000; ≥2500; <2500","Ватт"]
["28.96.10.120-00000002","Термопластавтомат","Штука","2021-04-01","Мощность двигателя","<20; ≥20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Мощность нагревателя","≥50; <50","Киловатт"]
["28.96.10.120-00000001","Термопластавтомат","Штука","2021-04-01","Мощность двигателя","<20; ≥20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Мощность нагревателя","≥50; <50","Киловатт"]
["28.93.17.120-00000002","Тестоокруглитель","Штука","2020-11-02","Производительность, шт/час","≥4500; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000"]
["28.93.17.120-00000001","Тестоокруглитель","Штука","2020-11-02","Производительность, шт/час","≥4500; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000"]
["25.73.40.000-00000004","Токарные резцы","Штука","2021-02-08","Высота державки",">30; ≥20; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина державки","≤12; >12","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По направлению подачи","Правый; Левый"]
["25.73.40.000-00000003","Токарные резцы","Штука","2021-02-08","Высота державки",">30; ≥20; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина державки","≤12; >12","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По направлению подачи","Правый; Левый"]
["28.22.18.270-00000001","Трайбаппарат","Штука","2021-01-11"]
["28.22.10.000-00000008","Транспортер","Штука","2020-11-02","Подающий орган","Роликовый механизм; Шнек (винтовой механизм); Лента"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1 и <3; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Наклонный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥40; ≥20; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Передвижной","Нет; Да"]
["28.22.10.000-00000007","Транспортер","Штука","2020-11-02","Подающий орган","Роликовый механизм"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1 и <3; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Наклонный"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥40; ≥20; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Передвижной","Нет; Да"]
["28.22.10.000-00000006","Транспортер","Штука","2020-11-02","Подающий орган","Шнек (винтовой механизм)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1 и <3; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Наклонный"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥40; ≥20; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Передвижной","Нет; Да"]
["28.22.10.000-00000005","Транспортер","Штука","2020-11-02","Подающий орган","Лента"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1 и <3; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Наклонный"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥40; ≥20; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Передвижной","Нет; Да"]
["28.22.10.000-00000004","Транспортер","Штука","2020-11-02","Подающий орган","Шнек (винтовой механизм)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1 и <3; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥40; ≥20; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Передвижной","Нет; Да"]
["28.22.10.000-00000003","Транспортер","Штука","2020-11-02","Подающий орган","Роликовый механизм"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1 и <3; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥40; ≥20; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Передвижной","Нет; Да"]
["28.22.10.000-00000002","Транспортер","Штука","2020-11-02","Подающий орган","Лента"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1 и <3; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения транспортера","Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥40; ≥20; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Передвижной","Нет; Да"]
["31.09.10.000-00000025","Трибуна для выступлений","Штука","2020-12-01","Вид материала столешницы","ДСП; МДФ; ЛДСП; Массив дерева"]
[{"$nulls":4},"Тип напольной опоры","Нет; Колесные опоры; Ножки"]
[{"$nulls":4},"Интерактивная трибуна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип каркаса","Деревянный; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Количество полок открытых","≥3; ≥2; ≥10; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Монитор-суфлер; Встроенный микрофон; Разъемы для микрофона; Разъемы для акустической системы; Разъемы для USB; Короб под провода; Кабель-канал; Блок розеток"]
["31.09.10.000-00000024","Трибуна для выступлений","Штука","2020-12-01","Вид материала столешницы","ДСП; МДФ; ЛДСП; Массив дерева"]
[{"$nulls":4},"Тип напольной опоры","Нет; Колесные опоры; Ножки"]
[{"$nulls":4},"Интерактивная трибуна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип каркаса","Металлический"]
[{"$nulls":4},"Количество полок открытых","≥3; ≥2; ≥10; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Монитор-суфлер; Встроенный микрофон; Разъемы для микрофона; Разъемы для акустической системы; Разъемы для USB; Короб под провода; Кабель-канал; Блок розеток"]
["31.09.10.000-00000023","Трибуна для выступлений","Штука","2020-12-01","Вид материала столешницы","ДСП; МДФ; ЛДСП; Массив дерева"]
[{"$nulls":4},"Тип напольной опоры","Нет; Колесные опоры; Ножки"]
[{"$nulls":4},"Интерактивная трибуна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип каркаса","Деревянный"]
[{"$nulls":4},"Количество полок открытых","≥3; ≥2; ≥10; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Монитор-суфлер; Встроенный микрофон; Разъемы для микрофона; Разъемы для акустической системы; Разъемы для USB; Короб под провода; Кабель-канал; Блок розеток"]
["28.93.17.290-00000013","Трикантер","Штука","2020-11-02","Максимальная частота вращения","≥4500; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность главного двигателя","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <10; ≥20 и <30; ≥10 и <20","Киловатт"]
["28.93.17.290-00000012","Трикантер","Штука","2020-11-02","Максимальная частота вращения","≥4500; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность главного двигателя","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <10; ≥20 и <30; ≥10 и <20","Киловатт"]
["28.25.14.125-00000002","Труба Вентури","Штука","2021-04-01","Отношение сечений горловины и трубопровода",">0,6000; ≥0,5000; ≥0,4000; ≥0,3000; ≥0,2000; <0,2000"]
[{"$nulls":4},"Общий угол конического конфузора",">21; ≥20; ≥15; <15","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">1500; ≥1000; ≥500; ≥100; ≥50; <50","Миллиметр"]
["28.25.14.125-00000001","Труба Вентури","Штука","2021-04-01","Отношение сечений горловины и трубопровода",">0,6000; ≥0,5000; ≥0,4000; ≥0,3000; ≥0,2000; <0,2000"]
[{"$nulls":4},"Общий угол конического конфузора",">21; ≥20; ≥15; <15","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">1500; ≥1000; ≥500; ≥100; ≥50; <50","Миллиметр"]
["28.11.23.000-00000002","Турбина газовая","Штука","2021-04-01","Класс использования","Базовый; Полупиковый; Пиковый; Оперативный резерв"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Сжиженный природный газ; Водород; Газомоторное"]
[{"$nulls":4},"Утилизация бескомпрессорная (ГУБТ)","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">400; ≥300; ≥200; ≥180; ≥150; ≥130; ≥100; ≥80; ≥65; ≥32; ≥25; ≥16; ≥2,5000; ≥0,2000; <0,2000","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
["28.11.23.000-00000001","Турбина газовая","Штука","2021-04-01","Класс использования","Базовый; Полупиковый; Пиковый; Оперативный резерв"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Сжиженный природный газ; Водород; Газомоторное"]
[{"$nulls":4},"Утилизация бескомпрессорная (ГУБТ)","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">400; ≥300; ≥200; ≥180; ≥150; ≥130; ≥100; ≥80; ≥65; ≥32; ≥25; ≥16; ≥2,5000; ≥0,2000; <0,2000","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
["28.11.21.000-00000002","Турбина паровая","Штука","2021-04-01","Мощность турбины",">1000; ≥800; ≥600; ≥300; ≥100; <100","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Классификация","Теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара; Теплофикационные с противодавлением, без регулируемого отбора пара; Теплофикационные с производственным и отопительным отборами пара; Теплофикационные с отопительным отбором пара; Теплофикационные с производственным отбором пара; Конденсационные; Конденсационные с отпуском тепла на теплофикацию; Теплофикационные с противодавлением и с отопительным отбором пара"]
["28.11.21.000-00000001","Турбина паровая","Штука","2021-04-01","Мощность турбины",">1000; ≥800; ≥600; ≥300; ≥100; <100","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Классификация","Теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара; Теплофикационные с противодавлением, без регулируемого отбора пара; Теплофикационные с производственным и отопительным отборами пара; Теплофикационные с отопительным отбором пара; Теплофикационные с производственным отбором пара; Конденсационные; Конденсационные с отпуском тепла на теплофикацию; Теплофикационные с противодавлением и с отопительным отбором пара"]
["28.99.30.000-00000169","Турбодетандер","Штука","2021-04-01","Рабочие среды турбодетандеров","Попутный газ; Природный газ; Водород; Гелий; Кислород; Азот; Воздух"]
[{"$nulls":4},"Скорости вращения роторов",">100000; ≥50000; <50000","Оборот в минуту"]
["28.99.30.000-00000168","Турбодетандер","Штука","2021-04-01","Рабочие среды турбодетандеров","Попутный газ; Природный газ; Водород; Гелий; Кислород; Азот; Воздух"]
[{"$nulls":4},"Скорости вращения роторов",">100000; ≥50000; <50000","Оборот в минуту"]
["28.13.25.000-00000003","Турбокомпрессор","Штука","2021-04-01","Мощность (макс)",">1000; ≥500; ≥300; ≥200; ≥100; <100","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность (макс), м3/мин","<20; >100; ≥70; ≥40; ≥30; ≥20"]
["28.13.25.000-00000002","Турбокомпрессор","Штука","2021-04-01","Мощность (макс)",">1000; ≥500; ≥300; ≥200; ≥100; <100","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность (макс), м3/мин","<20; >100; ≥70; ≥40; ≥30; ≥20"]
["28.91.10.000-00000036","Турило (сборник вакуумный)","Штука","2021-04-01","Материал","Алюминий; Кобальт; Вольфрам; Титан"]
[{"$nulls":4},"Объем",">100; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Высота",">30; ≥15; ≥10; ≥5; ≥3; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура",">100; ≥50; ≥10; <10","Градус Цельсия"]
["28.91.10.000-00000035","Турило (сборник вакуумный)","Штука","2021-04-01","Материал","Алюминий; Кобальт; Вольфрам; Титан"]
[{"$nulls":4},"Объем",">100; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Высота",">30; ≥15; ≥10; ≥5; ≥3; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура",">100; ≥50; ≥10; <10","Градус Цельсия"]
["28.25.14.129-00000014","Узел десорбции и гидролиза","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000243","Узел десульфурации","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.110-00000013","Узел очистки синтез-газа от кислородосодержащих примесей и масла","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.140-00000002","Укладчик качающийся","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.140-00000003","Укладчик роликовый","Штука","2021-01-11"]
["22.19.73.000-00000002","Уплотнитель полигонов твердых бытовых и промышленных отходов","Штука","2021-04-01","Ширина уплотнительной полосы","≥3800; ≥2800 и <3800; ≥2400 и <2800; <2400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥400; ≥300 и <400; ≥220 и <300; <220","Киловатт"]
["22.19.73.000-00000001","Уплотнитель полигонов твердых бытовых и промышленных отходов","Штука","2021-04-01","Ширина уплотнительной полосы","≥3800; ≥2800 и <3800; ≥2400 и <2800; <2400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥400; ≥300 и <400; ≥220 и <300; <220","Киловатт"]
["28.92.24.110-00000002","Уплотнитель полигонов твердых бытовых и промышленных отходов","Штука","2021-06-15","Мощность двигателя","≥400; ≥300 и <400; ≥220 и <300; <220","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина уплотнительной полосы","≥3800; ≥2800 и <3800; ≥2400 и <2800; <2400","Миллиметр"]
["28.92.24.110-00000001","Уплотнитель полигонов твердых бытовых и промышленных отходов","Штука","2021-06-15","Мощность двигателя","≥400; ≥300 и <400; ≥220 и <300; <220","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина уплотнительной полосы","≥3800; ≥2800 и <3800; ≥2400 и <2800; <2400","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000244","Усреднитель","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000245","Установка абсорбционной очистки газа","Штука","2021-01-11"]
["27.90.31.000-00000002","Установка автоматической сварки","Штука","2021-01-11"]
["41.20.20.300-00000005","Установка аспирационная","Штука","2021-04-01","Производительность","<10000; ≥10000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность эл.двиг","≥10; <10","Киловатт"]
["41.20.20.300-00000004","Установка аспирационная","Штука","2021-04-01","Производительность","<10000; ≥10000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность эл.двиг","≥10; <10","Киловатт"]
["28.29.12.110-00000003","Установка аэрации воды","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.180-00000020","Установка беспылевой выдачи кокса","Штука","2021-04-01","Мощность дымососа, м3/мин","≥3000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Температура кокса","≥155; <155","Градус Цельсия"]
["28.22.18.180-00000019","Установка беспылевой выдачи кокса","Штука","2021-04-01","Мощность дымососа, м3/мин","<3000; ≥3000"]
[{"$nulls":4},"Температура кокса","≥155; <155","Градус Цельсия"]
["28.93.17.150-00000027","Установка бестарного кондиционирования сахара","Штука","2020-12-01","Наливной объем",">90; >75 и ≤90; ≥60 и ≤75; <60","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">7; >6 и ≤7; ≥5 и ≤6; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Диаметр корпуса мешалки",">4000; >3500 и ≤4000; ≥3000 и ≤3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения мешалки",">2; >1,5000 и ≤2; ≥1 и ≤1,5000; <1","Оборот в минуту"]
["28.93.17.150-00000026","Установка бестарного кондиционирования сахара","Штука","2020-12-01","Наливной объем",">90; >75 и ≤90; ≥60 и ≤75; <60","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">7; >6 и ≤7; ≥5 и ≤6; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Диаметр корпуса мешалки",">4000; >3500 и ≤4000; ≥3000 и ≤3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения мешалки",">2; >1,5000 и ≤2; ≥1 и ≤1,5000; <1","Оборот в минуту"]
["28.99.39.190-00000087","Установка биогазовая","Штука","2020-12-01","Рабочее давление стального газгольдера, кг/см2","≥200; ≥8 и ≤10; ≥0,0100 и ≤0,0500"]
[{"$nulls":4},"Вид метантенка","Кубический; Цилиндрический; Овальный"]
[{"$nulls":4},"Материал газгольдера","Сталь; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Способ загрузки установки","Нижний; Боковой; Верхний"]
[{"$nulls":4},"Способ перемешивания бродильной массы","Механический автоматический; Механический ручной; Барботажный; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Влажность сырья",">90; ≥80 и ≤90; <80","Процент"]
[{"$nulls":4},"Тип газгольдера","Эластичный; Мокрый; Сухой"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Периодический; Полунепрерывный; Непрерывный"]
[{"$nulls":4},"Температурный режим процесса сбраживания","Термофильный (свыше 40°С); Мезофильный (25°С-40°С); Психрофильный (до 20°С-25°С)"]
[{"$nulls":4},"Способ установки метантенка","Наклонный; Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Метод подогрева сырья","Непрямой; Прямой"]
[{"$nulls":4},"Способ расположения установки","Внутри помещения; Наземный; Подземный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">1000; >750 и ≤1000; >500 и ≤750; ≥250 и ≤500; <250","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Тип установки по количеству ступеней","Многоступенчатая; Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Теплогенерация, кВт/сут",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100"]
["28.99.39.190-00000086","Установка биогазовая","Штука","2020-12-01","Рабочее давление стального газгольдера, кг/см2","≥200; ≥8 и ≤10; ≥0,0100 и ≤0,0500"]
[{"$nulls":4},"Вид метантенка","Кубический; Цилиндрический; Овальный"]
[{"$nulls":4},"Материал газгольдера","Сталь; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Способ загрузки установки","Нижний; Боковой; Верхний"]
[{"$nulls":4},"Способ перемешивания бродильной массы","Механический автоматический; Механический ручной; Барботажный; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Влажность сырья",">90; ≥80 и ≤90; <80","Процент"]
[{"$nulls":4},"Тип газгольдера","Эластичный; Мокрый; Сухой"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Периодический; Полунепрерывный; Непрерывный"]
[{"$nulls":4},"Температурный режим процесса сбраживания","Термофильный (свыше 40°С); Мезофильный (25°С-40°С); Психрофильный (до 20°С-25°С)"]
[{"$nulls":4},"Способ установки метантенка","Наклонный; Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Метод подогрева сырья","Непрямой; Прямой"]
[{"$nulls":4},"Способ расположения установки","Внутри помещения; Наземный; Подземный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">1000; >750 и ≤1000; >500 и ≤750; ≥250 и ≤500; <250","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Тип установки по количеству ступеней","Многоступенчатая; Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Теплогенерация, кВт/сут",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100"]
["28.92.40.140-00000007","Установка брикетирования угля","Штука","2021-04-01","Производственная возможность","≥20; <20","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Давление","≥50; <50","Мегапаскаль"]
["28.92.40.140-00000006","Установка брикетирования угля","Штука","2021-04-01","Производственная возможность","≥20; <20","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Давление","≥50; <50","Мегапаскаль"]
["28.25.14.110-00000001","Установка вакуумирования стали","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.290-00000034","Установка вакуумная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000107","Установка вакуумная переэтерификации","Штука","2020-12-01","Мощность",">50; >40 и ≤50; ≥20 и ≤40; <20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">500; >300 и ≤500; >100 и ≤300; ≥50 и ≤100; <50"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","≥0,3000; <0,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Расход пара",">100; >80 и ≤100; >50 и ≤80; ≥30 и ≤50; <30","Килограмм"]
["28.99.39.190-00000106","Установка вакуумная переэтерификации","Штука","2020-12-01","Мощность",">50; >40 и ≤50; ≥20 и ≤40; <20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем",">500; >300 и ≤500; >100 и ≤300; ≥50 и ≤100; <50"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","≥0,3000; <0,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие перемешивающего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Расход пара",">100; >80 и ≤100; >50 и ≤80; ≥30 и ≤50; <30","Килограмм"]
["28.93.17.290-00000035","Установка вакуумная переэтерификации","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.270-00000012","Установка вдувания пылеугольного топлива в доменные печи","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/час","≥7000; <7000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥100; <100","Киловатт"]
["28.22.18.270-00000011","Установка вдувания пылеугольного топлива в доменные печи","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/час","<7000; ≥7000"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥100; <100","Киловатт"]
["28.21.10.000-00000015","Установка выделения вторичной ртути","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000044","Установка выпарная","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.000-00000006","Установка газоочистная мокрого типа","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.000-00000013","Установка газоутилизационная","Штука","2021-04-01","Тепловая мощность","≥6; <6","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность установки по газу, приведенная к начальным условиям","≥0,2000; <0,2000","Кубический метр в секунду"]
["28.25.14.000-00000012","Установка газоутилизационная","Штука","2021-04-01","Тепловая мощность","≥6; <6","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность установки по газу, приведенная к начальным условиям","≥0,2000; <0,2000","Кубический метр в секунду"]
["28.49.12.130-00000003","Установка гальванокоальгуационная","Штука","2021-04-01","Степень очистки",">98; ≥90 и ≤98; ≥80 и <90; <80","Процент"]
[{"$nulls":4},"Тип","Установка коагуляционная; Электрокоагулятор; Гальванокоагулятор"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">50; ≥25 и ≤50; ≥10 и <25; ≥4 и <10; <4","Кубический метр в час"]
["28.49.12.130-00000002","Установка гальванокоальгуационная","Штука","2021-04-01","Степень очистки",">98; ≥90 и ≤98; ≥80 и <90; <80","Процент"]
[{"$nulls":4},"Тип","Установка коагуляционная; Электрокоагулятор; Гальванокоагулятор"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">50; ≥25 и ≤50; ≥10 и <25; ≥4 и <10; <4","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000223","Установка гидропонная","Штука","2021-04-01","Регулировка высоты этажей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматическая циркуляция воды в емкости для выращивания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество систем полива",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество вентиляторов","≥5; ≥2 и <5; <2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Очиститель гидропонной системы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Лампа для роста","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Этажность","<2; ≥6; ≥4 и <6; ≥2 и <4","Штука"]
["28.99.30.000-00000222","Установка гидропонная","Штука","2021-04-01","Регулировка высоты этажей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматическая циркуляция воды в емкости для выращивания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество систем полива",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество вентиляторов","≥5; ≥2 и <5; <2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Очиститель гидропонной системы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Лампа для роста","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Этажность","<2; ≥6; ≥4 и <6; ≥2 и <4","Штука"]
["28.12.10.000-00000002","Установка гидросбива окалины","Штука","2021-01-11"]
["28.29.30.000-00000018","Установка гранулирования шлака","Штука","2021-04-01","Годовой выход шлака максимальный","≥500; <500","Тысяча тонн в год"]
[{"$nulls":4},"Гранулирование отвального шлака","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность гранустановки по жидкому шлаку","≥350; <350","Тонна в час"]
["28.29.30.000-00000017","Установка гранулирования шлака","Штука","2021-04-01","Годовой выход шлака максимальный","≥500; <500","Тысяча тонн в год"]
[{"$nulls":4},"Гранулирование отвального шлака","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность гранустановки по жидкому шлаку","≥350; <350","Тонна в час"]
["28.13.21.000-00000001","Установка дегазационная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000246","Установка дегазационная","Штука","2021-01-11"]
["28.22.18.270-00000014","Установка десульфурации чугуна","Штука","2021-04-01","Производительность по воздуху","≥30000; <30000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, кг/ч","≥500; <500"]
["28.22.18.270-00000013","Установка десульфурации чугуна","Штука","2021-04-01","Производительность по воздуху","≥30000; <30000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, кг/ч","<500; ≥500"]
["28.99.39.190-00000247","Установка для восстановления свойств и очистки масел стационарная или передвижная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000105","Установка для извлечения жира холодным способом","Штука","2020-12-01","Производительность, кг/ч",">1000; >900 и ≤1000; ≥800 и ≤900; <800"]
["28.99.39.190-00000104","Установка для извлечения жира холодным способом","Штука","2020-12-01","Производительность, кг/ч",">1000; >900 и ≤1000; ≥800 и ≤900; <800"]
["28.91.11.150-00000003","Установка для нанесения консервационного покрытия","Штука","2021-04-01","Скорость движения полосы в головной и хвостовой части, м/мин","≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Толщина пленки","≥0,2000; <0,2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина пленки","≥1000; <1000","Миллиметр"]
["28.91.11.150-00000002","Установка для нанесения консервационного покрытия","Штука","2021-04-01","Скорость движения полосы в головной и хвостовой части, м/мин","≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Толщина пленки","<0,2000; ≥0,2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина пленки","≥1000; <1000","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000248","Установка для обезвреживания твердых и пастообразных замасленных отходов","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.170-00000010","Установка для обработки слизистых субпродуктов","Штука","2020-11-02","Одновременная загрузка",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Время обработки",">5; ≥3 и ≤5; <3","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч","<400; >600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500"]
[{"$nulls":4},"Потребление холодной воды","≥1; <1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Потребление горячей воды",">5; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3","Кубический метр в час"]
["28.93.17.170-00000009","Установка для обработки слизистых субпродуктов","Штука","2020-11-02","Одновременная загрузка",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Время обработки",">5; ≥3 и ≤5; <3","Минута"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч","<400; >600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500"]
[{"$nulls":4},"Потребление холодной воды","≥1; <1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Потребление горячей воды",">5; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3","Кубический метр в час"]
["28.22.18.180-00000022","Установка для обработки торцов труб","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/мин","≥6; <6"]
[{"$nulls":4},"Напряжение питания трехфазное","≥350; <350","Вольт"]
["28.22.18.180-00000021","Установка для обработки торцов труб","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/мин","≥6; <6"]
[{"$nulls":4},"Напряжение питания трехфазное","≥350; <350","Вольт"]
["28.93.17.170-00000008","Установка для оглушения углекислым газом","Штука","2020-11-02","Производительность, свиней/час","≥120; <80; ≥100; ≥80"]
["28.93.17.170-00000007","Установка для оглушения углекислым газом","Штука","2020-11-02","Производительность, свиней/час","≥120; <80; ≥100; ≥80"]
["28.93.17.150-00000042","Установка для охлаждения сахара (барабанного, пластинчатого и псевдосжиженного типов)","Штука","2021-04-01","Производительность","<20; >40; >30 и ≤40; ≥20 и ≤30","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Псевдоожиженный; Пластинчатый; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Конечная влажность сахара",">0,0500; ≥0,0300 и ≤0,0500; <0,0300","Процент"]
["28.93.17.150-00000041","Установка для охлаждения сахара (барабанного, пластинчатого и псевдосжиженного типов)","Штука","2021-04-01","Производительность","<20; >40; >30 и ≤40; ≥20 и ≤30","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Конечная влажность сахара",">0,0500; ≥0,0300 и ≤0,0500; <0,0300","Процент"]
["28.93.17.150-00000040","Установка для охлаждения сахара (барабанного, пластинчатого и псевдосжиженного типов)","Штука","2021-04-01","Производительность","<20; >40; >30 и ≤40; ≥20 и ≤30","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Пластинчатый"]
[{"$nulls":4},"Конечная влажность сахара",">0,0500; ≥0,0300 и ≤0,0500; <0,0300","Процент"]
["28.93.17.150-00000039","Установка для охлаждения сахара (барабанного, пластинчатого и псевдосжиженного типов)","Штука","2021-04-01","Производительность","<20; >40; >30 и ≤40; ≥20 и ≤30","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Псевдоожиженный"]
[{"$nulls":4},"Конечная влажность сахара",">0,0500; ≥0,0300 и ≤0,0500; <0,0300","Процент"]
["28.99.30.000-00000171","Установка для очистки от окалины","Штука","2021-04-01","Частота оборотов турбины","≤2900; >2900","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность электродвигателя привода турбин",">37; ≤37","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000170","Установка для очистки от окалины","Штука","2021-04-01","Частота оборотов турбины","≤2900; >2900","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность электродвигателя привода турбин",">37; ≤37","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000103","Установка для переработки трубчатой кости крупного рогатого скота","Штука","2020-12-01","Производительность, кг/ч",">600; >400 и ≤600; ≥200 и ≤400; <200"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥30; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Одновременная загрузка",">1800; >1200 и ≤1800; ≥600 и ≤1200; <600","Килограмм"]
["28.99.39.190-00000102","Установка для переработки трубчатой кости крупного рогатого скота","Штука","2020-12-01","Производительность, кг/ч",">600; >400 и ≤600; ≥200 и ≤400; <200"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥30; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Одновременная загрузка",">1800; >1200 и ≤1800; ≥600 и ≤1200; <600","Килограмм"]
["28.93.17.150-00000002","Установка для подачи свекловодяной смеси в завод (свеклонасос)","Штука","2020-11-02","Напор",">20; ≤20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">300; ≤300","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность завода",">6000; ≥3000 и ≤6000; <3000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения ротора","≥400; <400","Оборот в минуту"]
["28.93.17.150-00000001","Установка для подачи свекловодяной смеси в завод (свеклонасос)","Штука","2020-11-02","Напор",">20; ≤20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">300; ≤300","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность завода",">6000; ≥3000 и ≤6000; <3000","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения ротора","≥400; <400","Оборот в минуту"]
["28.93.17.150-00000025","Установка для сушки и охлаждения сахара","Штука","2020-12-01","Конечная влажность сахара",">0,0500; ≥0,0300 и ≤0,0500; <0,0300","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура охлаждения",">60; ≥24 и ≤30; <24","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; <150","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип","Револьверный; Псевдоожиженный; Пластинчатый; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">40; >30 и ≤40; ≥20 и ≤30; <20","Тонна в час"]
["28.93.17.150-00000024","Установка для сушки и охлаждения сахара","Штука","2020-12-01","Конечная влажность сахара",">0,0500; ≥0,0300 и ≤0,0500; <0,0300","Процент"]
[{"$nulls":4},"Температура охлаждения",">60; ≥24 и ≤30; <24","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; <150","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип","Револьверный; Псевдоожиженный; Пластинчатый; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">40; >30 и ≤40; ≥20 и ≤30; <20","Тонна в час"]
["28.93.17.170-00000006","Установка для съемки шкур","Штука","2020-11-02","Производительность, шкур/час",">250; >200 и ≤250; ≥150 и ≤200; <150"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения вала маховика",">20; ≥10 и ≤20; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения конвейера, м/мин",">2; ≥1 и ≤2; <1"]
["28.93.17.170-00000005","Установка для съемки шкур","Штука","2020-11-02","Производительность, шкур/час",">250; >200 и ≤250; ≥150 и ≤200; <150"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения вала маховика",">20; ≥10 и ≤20; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения конвейера, м/мин",">2; ≥1 и ≤2; <1"]
["28.21.12.000-00000002","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">10000; >5000 и ≤10000; >3000 и ≤5000; >1500 и ≤3000; >1000 и ≤1500; >500 и ≤1000; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; ≤100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["28.21.12.000-00000001","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки","≤100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["28.21.12.000-00000086","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">100 и ≤200","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["28.21.12.000-00000085","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">200 и ≤300","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["28.21.12.000-00000084","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">300 и ≤400","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["28.21.12.000-00000083","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">400 и ≤500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["28.21.12.000-00000082","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">500 и ≤1000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["28.21.12.000-00000081","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">1000 и ≤1500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["28.21.12.000-00000080","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">1500 и ≤3000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Дизельное; Мазут; Газ"]
["28.21.12.000-00000079","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">3000 и ≤5000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["28.21.12.000-00000078","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">5000 и ≤10000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["28.21.12.000-00000077","Установка для термической утилизации отходов (инсинератор)","Штука","2021-02-26","Производительность, кг/ч",">3000; >1000 и ≤3000; >450 и ≤1000; >350 и ≤450; >250 и ≤350; >110 и ≤250; ≥70 и ≤110; <70"]
[{"$nulls":4},"Объем загрузки",">10000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Мазут; Газ; Дизельное"]
["26.51.12.190-00000006","Установка для фильтрования под вакуумом","Штука","2021-01-11"]
["28.41.31.000-00000005","Установка догибки кромок","Штука","2021-01-11"]
["28.41.33.190-00000005","Установка дробеметной/дробеструйной обработки поверхности труб","Штука","2021-04-01","Производительность системы подачи дроби",">60; ≥45 и ≤60; ≥30 и <45; ≥22 и <30; ≥15 и <22; <15","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Объём загрузки дроби",">3,5000; <1,5000; ≥1,5000 и ≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Скорость дроби",">100; ≤100","Метр в секунду"]
["28.41.33.190-00000004","Установка дробеметной/дробеструйной обработки поверхности труб","Штука","2021-04-01","Производительность системы подачи дроби",">60; ≥45 и ≤60; ≥30 и <45; ≥22 и <30; ≥15 и <22; <15","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Объём загрузки дроби",">3,5000; <1,5000; ≥1,5000 и ≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Скорость дроби",">100; ≤100","Метр в секунду"]
["28.25.14.000-00000011","Установка замерная","Штука","2021-04-01","Производительность",">200; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в сутки"]
["28.25.14.000-00000010","Установка замерная","Штука","2021-04-01","Производительность",">200; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в сутки"]
["28.99.39.190-00000240","Установка зачистная вакуумная","Штука","2021-01-11"]
["28.94.21.000-00000013","Установка зрельная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000241","Установка калориферная","Штука","2021-01-11"]
["28.91.10.000-00000010","Установка карбонизации свинцового кека","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000043","Установка кислотного улавливания","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000242","Установка комплексной подготовки газа","Штука","2021-01-11"]
["41.20.20.300-00000003","Установка конденсации паров углеводородов","Штука","2021-01-11"]
["28.11.21.190-00000001","Установка контейнерная газоутилизационная для шахтного газа","Штука","2021-01-11"]
["28.41.33.190-00000003","Установка контролируемого охлаждения","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.290-00000019","Установка кристаллизационная","Штука","2020-12-01","Давление воды в дисках",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Полезный объем","<15; >45; >30 и ≤45; ≥15 и ≤30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения мешалки",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Поверхность теплообмена",">75; >60 и ≤75; ≥45 и ≤60; <45","Квадратный метр"]
["28.93.17.290-00000018","Установка кристаллизационная","Штука","2020-12-01","Давление воды в дисках",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Полезный объем","≥15 и ≤30; <15; >45; >30 и ≤45","Метр"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения мешалки",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Поверхность теплообмена",">75; >60 и ≤75; ≥45 и ≤60; <45","Квадратный метр"]
["28.93.17.290-00000021","Установка кристаллизационная","Штука","2020-12-01","Частота вращения мешалки",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Давление воды в дисках",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Поверхность теплообмена",">75; >60 и ≤75; ≥45 и ≤60; <45","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Полезный объем",">30 и ≤45; ≥15 и ≤30; <15; >45","Кубический метр"]
["28.93.17.290-00000020","Установка кристаллизационная","Штука","2020-12-01","Частота вращения мешалки",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Давление воды в дисках",">0,2000; >0,1500 и ≤0,2000; ≥0,1000 и ≤0,1500; <0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Поверхность теплообмена",">75; >60 и ≤75; ≥45 и ≤60; <45","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Полезный объем",">30 и ≤45; ≥15 и ≤30; <15; >45","Кубический метр"]
["28.41.22.130-00000006","Установка кромкофрезерная","Штука","2021-01-11"]
["28.41.33.190-00000007","Установка локальной термической обработки","Штука","2021-04-01","Максимальная скорость движения трубы, м/мин",">35; ≤35"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность, необходимая для нагрева",">895; ≤895","Киловатт"]
["28.41.33.190-00000006","Установка локальной термической обработки","Штука","2021-04-01","Максимальная скорость движения трубы, м/мин",">35; ≤35"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность, необходимая для нагрева",">895; ≤895","Киловатт"]
["28.25.14.000-00000005","Установка мембранная газораспределительная осушки и отбензиневания ПНГ","Штука","2021-01-11"]
["28.12.13.130-00000001","Установка мультифазная насосная","Штука","2021-01-11"]
["42.21.13.127-00000013","Установка напорной флотации","Штука","2021-04-01","Производительность",">100; >75 и ≤100; >50 и ≤75; >20 и ≤50; >10 и ≤20; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >1 и ≤3; ≤1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">35; >18 и ≤35; >16 и ≤18; >9 и ≤16; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Киловатт"]
["42.21.13.127-00000012","Установка напорной флотации","Штука","2021-04-01","Производительность","≤1","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">35; >18 и ≤35; >16 и ≤18; >9 и ≤16; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Киловатт"]
["42.21.13.127-00000011","Установка напорной флотации","Штука","2021-04-01","Производительность",">1 и ≤3","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">35; >18 и ≤35; >16 и ≤18; >9 и ≤16; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Киловатт"]
["42.21.13.127-00000010","Установка напорной флотации","Штука","2021-04-01","Производительность",">3 и ≤5","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">35; >18 и ≤35; >16 и ≤18; >9 и ≤16; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Киловатт"]
["42.21.13.127-00000009","Установка напорной флотации","Штука","2021-04-01","Производительность",">5 и ≤10","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">35; >18 и ≤35; >16 и ≤18; >9 и ≤16; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Киловатт"]
["42.21.13.127-00000008","Установка напорной флотации","Штука","2021-04-01","Производительность",">10 и ≤20","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">35; >18 и ≤35; >16 и ≤18; >9 и ≤16; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Киловатт"]
["42.21.13.127-00000007","Установка напорной флотации","Штука","2021-04-01","Производительность",">20 и ≤50","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">35; >18 и ≤35; >16 и ≤18; >9 и ≤16; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Киловатт"]
["42.21.13.127-00000006","Установка напорной флотации","Штука","2021-04-01","Производительность",">50 и ≤75","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">35; >18 и ≤35; >16 и ≤18; >9 и ≤16; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Киловатт"]
["42.21.13.127-00000005","Установка напорной флотации","Штука","2021-04-01","Производительность",">75 и ≤100","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">35; >18 и ≤35; >16 и ≤18; >9 и ≤16; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Киловатт"]
["42.21.13.127-00000004","Установка напорной флотации","Штука","2021-04-01","Производительность",">100","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность",">6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3; >35; >18 и ≤35; >16 и ≤18; >9 и ≤16","Киловатт"]
["25.30.12.110-00000007","Установка нейтрализации сбросных вод водоподготовительной установки","Штука","2021-04-01","Объем ёмкости",">20000; <2000; ≥2000 и ≤20000"]
[{"$nulls":4},"Водородный показатель",">8,5000; <6,5000; ≥6,5000 и ≤8,5000"]
[{"$nulls":4},"Максимальный расход сточных вод","≥1,6000 и ≤16; >16; <1,6000","Лошадиная сила"]
["25.30.12.110-00000006","Установка нейтрализации сбросных вод водоподготовительной установки","Штука","2021-04-01","Объем ёмкости",">20000; <2000; ≥2000 и ≤20000"]
[{"$nulls":4},"Водородный показатель",">8,5000; <6,5000; ≥6,5000 и ≤8,5000"]
[{"$nulls":4},"Максимальный расход сточных вод","≥1,6000 и ≤16; >16; <1,6000","Лошадиная сила"]
["28.99.39.190-00000234","Установка низкотемпературной сепарации газа","Штука","2021-01-11"]
["28.92.11.120-00000004","Установка обезвоживания","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000101","Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением","Штука","2020-12-01","Длина волн, нм",">400; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м3/час","≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; <5"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000100","Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением","Штука","2020-12-01","Длина волн, нм",">400; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м3/час","≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; <5"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Киловатт"]
["28.29.12.113-00000001","Установка обеззараживания сточных вод","Штука","2021-01-11"]
["28.29.22.190-00000015","Установка обеззараживания УФ излучением","Штука","2021-04-01","Производительность",">10000; ≥5000; <5000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность электронного двигателя",">15; <10; ≥10 и ≤15","Киловатт"]
["28.29.22.190-00000014","Установка обеззараживания УФ излучением","Штука","2021-04-01","Производительность",">10000; ≥5000; <5000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность электронного двигателя",">15; <10; ≥10 и ≤15","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000099","Установка озонирования","Штука","2020-12-01","Мощность","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Доза обработки воды озоном (при максимальном расходе воды), мг/л",">6; >5 и ≤6; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3"]
[{"$nulls":4},"Проход воды через установку, м3/ч",">45; >35 и ≤45; >25 и ≤35; ≥15 и ≤25; <15"]
[{"$nulls":4},"Производительность по озону, г/ч",">200; >150 и ≤200; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50"]
["28.99.39.190-00000098","Установка озонирования","Штука","2020-12-01","Мощность","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Доза обработки воды озоном (при максимальном расходе воды), мг/л",">6; >5 и ≤6; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4; <3"]
[{"$nulls":4},"Проход воды через установку, м3/ч",">45; >35 и ≤45; >25 и ≤35; ≥15 и ≤25; <15"]
[{"$nulls":4},"Производительность по озону, г/ч","<50; >200; >150 и ≤200; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100"]
["28.99.39.190-00000097","Установка окисления активным илом","Штука","2020-12-01","Теплогенерация, кВт/сут",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">1000; >750 и ≤1000; >500 и ≤750; ≥250 и ≤500; <250","Тонна в сутки"]
["28.99.39.190-00000096","Установка окисления активным илом","Штука","2020-12-01","Теплогенерация, кВт/сут",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">1000; >750 и ≤1000; >500 и ≤750; ≥250 и ≤500; <250","Тонна в сутки"]
["41.20.20.346-00000001","Установка осушки и отбензинивания газа","Штука","2021-01-11"]
["28.21.13.119-00000002","Установка охлаждения тяжелой соды в кипящем слое","Штука","2021-01-11"]
["41.20.20.723-00000001","Установка очистки газа от сероводорода и окиси углерода","Штука","2021-01-11"]
["41.20.20.723-00000002","Установка очистки и компримирования газа среднего давления","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000173","Установка очистки фильтрата и утилизации концентрата фильтрата","Штука","2021-04-01","Производительность, м3/сут",">300; ≥240 и ≤300; ≥200 и <240; ≥160 и <200; ≥120 и <160; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥50 и <80; ≥40 и <50; <40"]
["28.99.30.000-00000172","Установка очистки фильтрата и утилизации концентрата фильтрата","Штука","2021-04-01","Производительность, м3/сут",">300; ≥240 и ≤300; ≥200 и <240; ≥160 и <200; ≥120 и <160; <40; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥50 и <80; ≥40 и <50"]
["28.99.39.190-00000095","Установка пастеризационно-охладительная","Штука","2020-12-01","Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный; Пластинчатый"]
["28.99.39.190-00000094","Установка пастеризационно-охладительная","Штука","2020-12-01","Производительность, л/час",">6000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; ≥3000 и ≤4000; <3000"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Трубный; Пластинчатый"]
["28.99.39.190-00000235","Установка переработки шламов","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000175","Установка подготовки воды из водозабора","Штука","2021-04-01","Высота установки","≥1500 и ≤2000; >2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр емкости нейтрализации",">2000; <1500; ≥1500 и ≤2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем емкости",">10000; ≥5000; <5000"]
[{"$nulls":4},"Длина емкости нейтрализации","≥3000 и ≤5500; >5500; <3000","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000174","Установка подготовки воды из водозабора","Штука","2021-04-01","Высота установки","≥1500 и ≤2000; >2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр емкости нейтрализации",">2000; <1500; ≥1500 и ≤2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем емкости","<5000; >10000; ≥5000"]
[{"$nulls":4},"Длина емкости нейтрализации","≥3000 и ≤5500; >5500; <3000","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000231","Установка подготовки нефти","Штука","2021-01-11"]
["41.20.20.300-00000002","Установка поддержания пластового давления","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000233","Установка предварительного сброса пластовой воды","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000042","Установка приготовления содового раствора","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000040","Установка приготовления флокулянта","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000041","Установка продувки аргоном","Штука","2021-01-11"]
["28.95.11.000-00000001","Установка промывная","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000043","Установка пылеулавливающая","Штука","2021-04-01","Производительность по воздуху","≥30000; <30000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Общая длина пылеулавливающей перегородки",">7; ≥5 и ≤7; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Объем воды в бункере пылеуловителя","≥5; <5","Кубический метр"]
["28.25.14.129-00000042","Установка пылеулавливающая","Штука","2021-04-01","Производительность по воздуху","<30000; ≥30000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Общая длина пылеулавливающей перегородки",">7; ≥5 и ≤7; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Объем воды в бункере пылеуловителя","≥5; <5","Кубический метр"]
["28.99.39.190-00000229","Установка регенерации гликоля","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000230","Установка регенерации метанолов","Штука","2021-01-11"]
["28.13.27.000-00000002","Установка рециркуляции дымовых газов","Штука","2021-04-01","Объем",">150; ≥100 и ≤150; ≥60 и <100; ≥30 и <60; ≥16 и <30; ≥8 и <16; <8"]
[{"$nulls":4},"Масса",">100; ≥60 и ≤100; ≥50 и <60; ≥30 и <50; ≥20 и <30; <20","Килограмм"]
["28.13.27.000-00000001","Установка рециркуляции дымовых газов","Штука","2021-04-01","Объем",">150; ≥100 и ≤150; ≥60 и <100; ≥30 и <60; ≥16 и <30; ≥8 и <16; <8"]
[{"$nulls":4},"Масса",">100; ≥60 и ≤100; ≥50 и <60; ≥30 и <50; ≥20 и <30; <20","Килограмм"]
["28.99.39.190-00000232","Установка сжижения газа","Штука","2021-01-11"]
["28.29.22.190-00000017","Установка снегогенераторная мобильная","Штука","2021-04-01","Расход жидкости, мл/мин","<100; >200; ≥100"]
[{"$nulls":4},"Управление","Пульт; Ручное"]
["28.29.22.190-00000016","Установка снегогенераторная мобильная","Штука","2021-04-01","Расход жидкости, мл/мин","<100; >200; ≥100"]
[{"$nulls":4},"Управление","Пульт; Ручное"]
["28.99.39.190-00000225","Установка стабилизации конденсата","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000177","Установка струговая для добычи угля и руды","Штука","2021-04-01","Скорость движения",">250; ≥200 и ≤250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м2/мин","≥4; <4"]
["28.99.30.000-00000176","Установка струговая для добычи угля и руды","Штука","2021-04-01","Скорость движения",">250; ≥200 и ≤250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м2/мин","≥4; <4"]
["28.22.18.270-00000016","Установка сухого тушения кокса","Штука","2021-04-01","Режимы управления","Полуавтоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность",">65; ≥60 и ≤65; <60","Тонна в час"]
["28.22.18.270-00000015","Установка сухого тушения кокса","Штука","2021-04-01","Режимы управления","Полуавтоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность",">65; ≥60 и ≤65; <60","Тонна в час"]
["28.99.39.190-00000093","Установка сушильная для сушки крови","Штука","2020-12-01","Производительность, л/час",">70; >50 и ≤70; ≥30 и ≤50; <30"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Расход природного газа, м3/ч",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10"]
["28.99.39.190-00000092","Установка сушильная для сушки крови","Штука","2020-12-01","Производительность, л/час",">70; >50 и ≤70; ≥30 и ≤50; <30"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Расход природного газа, м3/ч",">20; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10"]
["28.99.39.190-00000226","Установка сушки и помола гидроксида магния комплектная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.31.120-00000002","Установка сушки свинцового концентрата","Штука","2021-01-11"]
["28.25.11.000-00000001","Установка теплообменная пластинчатая","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.129-00000013","Установка термокаталитическая","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000227","Установка улавливания аммиака круговым фосфатным способом","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000228","Установка улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000301","Установка улавливания нефтяных газов","Штука","2021-04-01","Температура рабочей среды на выходе","<50; ≥50 и ≤100; >100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м3/мин","≥60; <60"]
[{"$nulls":4},"Температура рабочей среды на входе",">40; ≥30 и ≤40; <30","Градус Цельсия"]
["28.99.39.190-00000300","Установка улавливания нефтяных газов","Штука","2021-04-01","Температура рабочей среды на выходе","<50; ≥50 и ≤100; >100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м3/мин","≥60; <60"]
[{"$nulls":4},"Температура рабочей среды на входе",">40; ≥30 и ≤40; <30","Градус Цельсия"]
["42.21.13.190-00000002","Установка ультрафиолетового облучения","Штука","2021-01-11"]
["28.29.12.000-00000006","Установка утилизации биогаза","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000179","Установка утилизации нефтешламов","Штука","2021-04-01","Циклов переработки в сутки, цикл","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1000; ≥500 и ≤1000; ≥300 и <500; <300"]
["28.99.30.000-00000178","Установка утилизации нефтешламов","Штука","2021-04-01","Циклов переработки в сутки, цикл","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1000; ≥500 и ≤1000; ≥300 и <500; <300"]
["41.20.20.300-00000001","Установка утилизации паров углеводородов","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000243","Установка утилизации паров углеводородов","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч",">250; ≤250"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">10; ≤10","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000242","Установка утилизации паров углеводородов","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч",">250; ≤250"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">10; ≤10","Киловатт"]
["28.25.14.120-00000005","Установка факельная","Штука","2020-09-01","Климатическое исполнение","1; 4; 3; 2; 0; 9; 8; 7; 6; 5"]
[{"$nulls":4},"Количество горелок в стволе","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие автоматической системы розжига","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Специальная; Отдельная; Общая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр ствола факела","<100; ≥1600; ≥1400 и <1600; ≥1100 и <1400; ≥1000 и <1100; ≥800 и <1000; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие сепаратора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Количество стволов","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Факельная система отпарных газов; Факельная система холодного/сухого газа; Факел низкого давления; Факельная система высокого давления; Факельная система по удалению теплых влажных паров"]
[{"$nulls":4},"Наличие факельного оголовка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество сжигаемого газа",">8000; >7000 и ≤8000; >6000 и ≤7000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; >3000 и ≤4000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500","Тысяча кубических метров в сутки"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы контроля горения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Вертикальная факельная установка; Факельная установка упрощенная; Закрытая (наземная) факельная установка; Горизонтальная факельная установка"]
[{"$nulls":4},"Тип ветрозащиты","Принудительная подача воздуха; Вспомогательный пар; Ветрозащитные устройства"]
["28.25.14.120-00000004","Установка факельная","Штука","2020-09-01","Климатическое исполнение","1; 4; 3; 2; 0; 9; 8; 7; 6; 5"]
[{"$nulls":4},"Количество горелок в стволе","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие автоматической системы розжига","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Специальная; Отдельная; Общая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр ствола факела","<100; ≥1600; ≥1400 и <1600; ≥1100 и <1400; ≥1000 и <1100; ≥800 и <1000; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие сепаратора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Количество стволов","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Факельная система отпарных газов; Факельная система холодного/сухого газа; Факел низкого давления; Факельная система высокого давления; Факельная система по удалению теплых влажных паров"]
[{"$nulls":4},"Наличие факельного оголовка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество сжигаемого газа",">3000 и ≤4000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500; >8000; >7000 и ≤8000; >6000 и ≤7000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000","Тысяча кубических метров в сутки"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы контроля горения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Горизонтальная факельная установка"]
[{"$nulls":4},"Тип ветрозащиты","Принудительная подача воздуха; Вспомогательный пар; Ветрозащитные устройства"]
["28.25.14.120-00000003","Установка факельная","Штука","2020-09-01","Климатическое исполнение","1; 4; 3; 2; 0; 9; 8; 7; 6; 5"]
[{"$nulls":4},"Количество горелок в стволе","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие автоматической системы розжига","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Специальная; Отдельная; Общая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр ствола факела","<100; ≥1600; ≥1400 и <1600; ≥1100 и <1400; ≥1000 и <1100; ≥800 и <1000; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие сепаратора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Количество стволов","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Факельная система отпарных газов; Факельная система холодного/сухого газа; Факел низкого давления; Факельная система высокого давления; Факельная система по удалению теплых влажных паров"]
[{"$nulls":4},"Наличие факельного оголовка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество сжигаемого газа",">8000; >7000 и ≤8000; >6000 и ≤7000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; >3000 и ≤4000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500","Тысяча кубических метров в сутки"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы контроля горения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Закрытая (наземная) факельная установка"]
[{"$nulls":4},"Тип ветрозащиты","Принудительная подача воздуха; Вспомогательный пар; Ветрозащитные устройства"]
["28.25.14.120-00000002","Установка факельная","Штука","2020-09-01","Климатическое исполнение","1; 4; 3; 2; 0; 9; 8; 7; 6; 5"]
[{"$nulls":4},"Количество горелок в стволе","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие автоматической системы розжига","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Специальная; Отдельная; Общая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр ствола факела","<100; ≥1600; ≥1400 и <1600; ≥1100 и <1400; ≥1000 и <1100; ≥800 и <1000; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие сепаратора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Количество стволов","≥2; ≥1; ≥5; ≥4; ≥3","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Факельная система отпарных газов; Факельная система холодного/сухого газа; Факел низкого давления; Факельная система высокого давления; Факельная система по удалению теплых влажных паров"]
[{"$nulls":4},"Наличие факельного оголовка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество сжигаемого газа",">4000 и ≤5000; >3000 и ≤4000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500; >8000; >7000 и ≤8000; >6000 и ≤7000; >5000 и ≤6000","Тысяча кубических метров в сутки"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы контроля горения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Факельная установка упрощенная"]
[{"$nulls":4},"Тип ветрозащиты","Принудительная подача воздуха; Вспомогательный пар; Ветрозащитные устройства"]
["28.25.14.120-00000001","Установка факельная","Штука","2020-09-01","Климатическое исполнение","1; 4; 3; 2; 0; 9; 8; 7; 6; 5"]
[{"$nulls":4},"Количество горелок в стволе","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие автоматической системы розжига","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Специальная; Отдельная; Общая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр ствола факела","<100; ≥1600; ≥1400 и <1600; ≥1100 и <1400; ≥1000 и <1100; ≥800 и <1000; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие сепаратора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Количество стволов","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Факельная система отпарных газов; Факельная система холодного/сухого газа; Факел низкого давления; Факельная система высокого давления; Факельная система по удалению теплых влажных паров"]
[{"$nulls":4},"Наличие факельного оголовка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество сжигаемого газа",">8000; >7000 и ≤8000; >6000 и ≤7000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; >3000 и ≤4000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≤500","Тысяча кубических метров в сутки"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы контроля горения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструкция","Вертикальная факельная установка"]
[{"$nulls":4},"Тип ветрозащиты","Принудительная подача воздуха; Вспомогательный пар; Ветрозащитные устройства"]
["28.25.14.000-00000004","Установка фильтровальная","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000233","Установка фосфатирования концов труб","Штука","2021-04-01","Максимальная потребляемая мощность","24; ","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/мин","≥6; <6"]
["28.99.30.000-00000232","Установка фосфатирования концов труб","Штука","2021-04-01","Максимальная потребляемая мощность","24; ","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/мин","≥6; <6"]
["28.25.14.113-00000001","Установка фотолитического озонирования","Штука","2021-01-11"]
["28.93.13.129-00000002","Установка циклонов батарейная","Штука","2021-04-01","Производительность",">8500; <1500; ≥8000; ≥7000; ≥6000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1500","Кубический метр в час"]
["28.93.13.129-00000001","Установка циклонов батарейная","Штука","2021-04-01","Производительность",">8500; ≥8000; ≥7000; ≥6000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1500; <1500","Кубический метр в час"]
["27.11.30.000-00000008","Установка электрогенераторная","Штука","2021-04-28","Количество фаз генератора","3; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид запуска","Электростартерный; Ручной; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Контейнерный; Кузовной; Капотный; Бескапотный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность генератора",">9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; >4000; >2000 и ≤4000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; >250 и ≤500; >100 и ≤250; >50 и ≤100; >25 и ≤50; >10 и ≤25; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени подвижности","Передвижной на специальном самоходном транспорте; Передвижной на автомобиле; Передвижной на железнодорожной платформе (в вагоне); Передвижной буксируемый; Стационарный блочно-транспортабельный; Блочно-транспортабельный; Стационарный; Перевозимый; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Тип генератора","Асинхронный; Синхронный"]
[{"$nulls":4},"По назначению","Резервный; Аварийный; Основной"]
[{"$nulls":4},"Тип охлаждения","Воздушный; Водовоздушный; Водо-водяной"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","6300; 400; 230; 10500; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид тока","Постоянный; Переменный"]
["27.11.30.000-00000007","Установка электрогенераторная","Штука","2021-04-28","Количество фаз генератора","3; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид запуска","Электростартерный; Ручной; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Контейнерный; Кузовной; Капотный; Бескапотный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность генератора",">4000; >2000 и ≤4000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; >250 и ≤500; >100 и ≤250; >50 и ≤100; >25 и ≤50; >9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; >10 и ≤25; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени подвижности","Переносной; Передвижной на специальном самоходном транспорте; Передвижной на автомобиле; Передвижной на железнодорожной платформе (в вагоне); Передвижной буксируемый; Стационарный блочно-транспортабельный; Блочно-транспортабельный; Стационарный; Перевозимый"]
[{"$nulls":4},"Тип генератора","Асинхронный; Синхронный"]
[{"$nulls":4},"По назначению","Резервный; Аварийный; Основной"]
[{"$nulls":4},"Тип охлаждения","Воздушный; Водовоздушный; Водо-водяной"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","6300; 400; 230; 10500; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид тока","Переменный"]
["27.11.30.000-00000006","Установка электрогенераторная","Штука","2021-04-28","Количество фаз генератора","3; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид запуска","Электростартерный; Ручной; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Контейнерный; Кузовной; Капотный; Бескапотный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность генератора",">4000; >2000 и ≤4000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; >250 и ≤500; >100 и ≤250; >50 и ≤100; >25 и ≤50; >9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; >10 и ≤25; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени подвижности","Передвижной на специальном самоходном транспорте; Передвижной на автомобиле; Передвижной на железнодорожной платформе (в вагоне); Передвижной буксируемый; Стационарный блочно-транспортабельный; Блочно-транспортабельный; Стационарный; Перевозимый; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Тип генератора","Асинхронный; Синхронный"]
[{"$nulls":4},"По назначению","Резервный; Аварийный; Основной"]
[{"$nulls":4},"Тип охлаждения","Воздушный; Водовоздушный; Водо-водяной"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","6300; 400; 230; 10500; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид тока","Постоянный"]
["27.11.30.000-00000005","Установка электрогенераторная","Штука","2021-04-28","Количество фаз генератора","3; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид запуска","Электростартерный; Ручной; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Контейнерный; Кузовной; Капотный; Бескапотный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность генератора",">4000; >2000 и ≤4000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; >250 и ≤500; >100 и ≤250; >50 и ≤100; >25 и ≤50; >9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; >10 и ≤25; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени подвижности","Передвижной на специальном самоходном транспорте; Передвижной на автомобиле; Передвижной на железнодорожной платформе (в вагоне); Передвижной буксируемый; Стационарный блочно-транспортабельный; Блочно-транспортабельный; Стационарный; Перевозимый; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Тип генератора","Асинхронный; Синхронный"]
[{"$nulls":4},"По назначению","Резервный; Аварийный; Основной"]
[{"$nulls":4},"Тип охлаждения","Воздушный; Водовоздушный; Водо-водяной"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","6300; 400; 230; 10500; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид тока","Переменный"]
["27.11.30.000-00000004","Установка электрогенераторная","Штука","2021-04-28","Количество фаз генератора","3; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид запуска","Электростартерный; Ручной; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Контейнерный; Кузовной; Капотный; Бескапотный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность генератора",">4000; >2000 и ≤4000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; >250 и ≤500; >100 и ≤250; >50 и ≤100; >25 и ≤50; >9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; >10 и ≤25; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени подвижности","Блочно-транспортабельный; Стационарный; Перевозимый; Переносной; Передвижной на специальном самоходном транспорте; Передвижной на автомобиле; Передвижной на железнодорожной платформе (в вагоне); Передвижной буксируемый; Стационарный блочно-транспортабельный"]
[{"$nulls":4},"Тип генератора","Асинхронный; Синхронный"]
[{"$nulls":4},"По назначению","Резервный; Аварийный; Основной"]
[{"$nulls":4},"Тип охлаждения","Воздушный; Водовоздушный; Водо-водяной"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","6300; 400; 230; 10500; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид тока","Постоянный"]
["27.11.30.000-00000003","Установка электрогенераторная","Штука","2021-04-28","Количество фаз генератора","3; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид запуска","Электростартерный; Ручной; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Контейнерный; Кузовной; Капотный; Бескапотный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность генератора",">500 и ≤1000; >4000; >2000 и ≤4000; >1000 и ≤2000; >250 и ≤500; >100 и ≤250; >50 и ≤100; >25 и ≤50; >9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; >10 и ≤25; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени подвижности","Передвижной на специальном самоходном транспорте; Передвижной на автомобиле; Передвижной на железнодорожной платформе (в вагоне); Передвижной буксируемый; Стационарный блочно-транспортабельный; Блочно-транспортабельный; Стационарный; Перевозимый; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Тип генератора","Асинхронный; Синхронный"]
[{"$nulls":4},"По назначению","Резервный; Аварийный; Основной"]
[{"$nulls":4},"Тип охлаждения","Воздушный; Водовоздушный; Водо-водяной"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","6300; 400; 230; 10500; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид тока","Переменный"]
["27.11.30.000-00000002","Установка электрогенераторная","Штука","2021-04-28","Количество фаз генератора","3; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид запуска","Электростартерный; Ручной; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Контейнерный; Кузовной; Капотный; Бескапотный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность генератора",">4000; >2000 и ≤4000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; >250 и ≤500; >100 и ≤250; >50 и ≤100; >25 и ≤50; >9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; >10 и ≤25; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени подвижности","Передвижной на специальном самоходном транспорте; Передвижной на автомобиле; Передвижной на железнодорожной платформе (в вагоне); Передвижной буксируемый; Стационарный блочно-транспортабельный; Блочно-транспортабельный; Стационарный; Перевозимый; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Тип генератора","Асинхронный; Синхронный"]
[{"$nulls":4},"По назначению","Резервный; Аварийный; Основной"]
[{"$nulls":4},"Тип охлаждения","Воздушный; Водовоздушный; Водо-водяной"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","6300; 400; 230; 10500; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид тока","Постоянный"]
["42.21.13.190-00000009","Установка электродиализная","Штука","2021-04-01","Мембрана","Биполярная; Монополярная"]
[{"$nulls":4},"Количество секций",">7; <5; ≥5 и ≤7"]
[{"$nulls":4},"Режим электродиализа","Однопроходный; Однопроходный с частичным рециркулированием; Периодический"]
["42.21.13.190-00000008","Установка электродиализная","Штука","2021-04-01","Мембрана","Биполярная; Монополярная"]
[{"$nulls":4},"Количество секций",">7; <5; ≥5 и ≤7"]
[{"$nulls":4},"Режим электродиализа","Однопроходный; Однопроходный с частичным рециркулированием; Периодический"]
["28.99.30.000-00000069","Установки по утилизации твердых бытовых, промышленных, медицинских отходов всех классов опасности","Штука","2021-04-01","Мощность",">10; ≤10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">250; ≤250"]
["28.99.30.000-00000068","Установки по утилизации твердых бытовых, промышленных, медицинских отходов всех классов опасности","Штука","2022-04-01","Мощность",">10; ≤10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">250; ≤250"]
["28.99.39.190-00000089","Устройство брызгальное","Штука","2020-12-01","Угол распыления, градус",">145; ≥0 и ≤145; <0"]
[{"$nulls":4},"Тип форсунок","Водовоздушные; Туманообразования; Полноконусные; Щелевые; Веерные; Плоскофакельные"]
[{"$nulls":4},"Рекомендуемое давление, атм",">4; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3; <2"]
["28.99.39.190-00000088","Устройство брызгальное","Штука","2020-12-01","Угол распыления, градус",">145; ≥0 и ≤145; <0"]
[{"$nulls":4},"Тип форсунок","Водовоздушные; Туманообразования; Полноконусные; Щелевые; Веерные; Плоскофакельные"]
[{"$nulls":4},"Рекомендуемое давление, атм",">4; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3; <2"]
["28.99.39.190-00000219","Устройство для дозировки фильтрата","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.170-00000004","Устройство для механического оглушения","Штука","2020-11-02","Тип питания","Аккумулятор; От сети"]
[{"$nulls":4},"Тип пистолета","Пневматический; Пороховой"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Свиньи; Козы; Ягнята; Овцы"]
["28.93.17.170-00000003","Устройство для механического оглушения","Штука","2020-11-02","Тип питания","Аккумулятор; От сети"]
[{"$nulls":4},"Тип пистолета","Пневматический; Пороховой"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Свиньи; Козы; Ягнята; Овцы"]
["28.99.30.000-00000181","Устройство для передачи слябов","Штука","2021-04-01","Длина груза",">10000; ≥5000 и ≤10000; ≥1000 и <5000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","<4500; ≥4500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Ширина груза",">2000; ≥1500 и ≤2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина груза",">400; ≥100 и ≤400; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000180","Устройство для передачи слябов","Штука","2021-04-01","Длина груза",">10000; ≥5000 и ≤10000; ≥1000 и <5000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","<4500; ≥4500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Ширина груза",">2000; ≥1500 и ≤2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина груза",">400; ≥100 и ≤400; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["28.99.31.120-00000001","Устройство нисходящей сушки (труба-сушилка)","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000241","Устройство нисходящей сушки (труба-сушилка)","Штука","2021-04-01","Мощность","<100; ≥100","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения газов","≥25; <25","Метр в секунду"]
["28.99.30.000-00000240","Устройство нисходящей сушки (труба-сушилка)","Штука","2021-04-01","Мощность","≥100; <100","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения газов","≥25; <25","Метр в секунду"]
["28.99.39.190-00000220","Устройство предварительного отбора газа","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000221","Устройство распределительное","Штука","2021-01-11"]
["28.21.10.000-00000018","Устройство топочно-горелочное","Штука","2021-04-01","Давление","≥2; <2","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Паропроизводительность",">50; >20 и ≤50; ≥10 и ≤20; <10","Тонна в час"]
["28.21.10.000-00000017","Устройство топочно-горелочное","Штука","2021-04-01","Давление","≥2; <2","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Паропроизводительность",">50; >20 и ≤50; ≥10 и ≤20; <10","Тонна в час"]
["28.99.39.190-00000222","Фазоразделитель","Штука","2021-01-11"]
["28.29.12.000-00000018","Фильтр вакуумный","Штука","2021-04-01","Рабочая температура",">50; ≥30; ≥10; <10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Патронный; Планфильтр; Барабанный; Дисковый; Ленточный"]
["28.29.12.000-00000017","Фильтр вакуумный","Штука","2021-04-01","Рабочая температура",">50; ≥30; ≥10; <10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Патронный; Планфильтр; Барабанный; Дисковый; Ленточный"]
["28.99.30.000-00000183","Фильтр вертикальный","Штука","2021-04-01","Производительность",">100; ≥50; ≥10; <10","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000182","Фильтр вертикальный","Штука","2021-04-01","Производительность",">100; ≥50; ≥10; <10","Кубический метр в час"]
["28.99.39.190-00000223","Фильтр вертикальный листовой","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000224","Фильтр вертикальный секции гидрогенизации","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000218","Фильтр вибрирующий сетчатый","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000185","Фильтр влажного хлора","Штука","2021-04-01","Рабочая температура",">50; ≥30; ≥10; ≥0; <0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтровальной поверхности",">100; ≥50; ≥10; <10","Квадратный метр"]
["28.99.30.000-00000184","Фильтр влажного хлора","Штука","2021-04-01","Рабочая температура",">50; ≥30; ≥10; ≥0; <0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтровальной поверхности",">100; ≥50; ≥10; <10","Квадратный метр"]
["28.99.30.000-00000245","Фильтр водоочистительный","Штука","2021-06-15","Мощность",">100; ≥50 и ≤100; ≥5 и <50; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрации",">50; ≥20 и ≤50; ≥10 и <20; <10","Квадратный метр"]
["28.99.30.000-00000244","Фильтр водоочистительный","Штука","2021-06-15","Мощность",">100; ≥50 и ≤100; ≥5 и <50; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрации",">50; ≥20 и ≤50; ≥10 и <20; <10","Квадратный метр"]
["28.99.30.000-00000187","Фильтр волокнистый","Штука","2021-04-01","Скорость фильтрации","≥0,1000; <0,1000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Температура очищаемого воздуха на входе",">80; ≥40; ≥20; <20","Градус Цельсия"]
["28.99.30.000-00000186","Фильтр волокнистый","Штука","2021-04-01","Скорость фильтрации","≥0,1000; <0,1000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Температура очищаемого воздуха на входе",">80; ≥40; ≥20; <20","Градус Цельсия"]
["28.25.14.120-00000022","Фильтр газообразного аммиака","Штука","2021-04-01","Площадь фильтрации",">100; ≥50; ≥10; <10","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">50; ≥30; ≥10; <10","Градус Цельсия"]
["28.25.14.120-00000021","Фильтр газообразного аммиака","Штука","2021-04-01","Площадь фильтрации",">100; ≥50; ≥10; <10","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">50; ≥30; ≥10; <10","Градус Цельсия"]
["28.99.30.000-00000189","Фильтр герметичный","Штука","2021-04-01","Производительность",">500; ≥300; <300","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000188","Фильтр герметичный","Штука","2021-04-01","Производительность",">500; ≥300; <300","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000191","Фильтр гипербарический","Штука","2021-04-01","Разница давлений","≥15; ≥10; ≥5; <5","Бар"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрации",">100; ≥50; ≥10; ≥1; <1","Квадратный метр"]
["28.99.30.000-00000190","Фильтр гипербарический","Штука","2021-04-01","Разница давлений","<5; ≥15; ≥10; ≥5","Бар"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрации",">100; ≥50; ≥10; ≥1; <1","Квадратный метр"]
["28.99.30.000-00000193","Фильтр гопкалитовый","Штука","2021-04-01","Высота",">500; ≥300 и ≤500; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расход воздуха","≥50; <50","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">400; ≥300 и ≤400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000192","Фильтр гопкалитовый","Штука","2021-04-01","Высота",">500; ≥300 и ≤500; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расход воздуха","≥50; <50","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">400; ≥300 и ≤400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000195","Фильтр горизонтальный","Штука","2021-04-01","Температура рабочей среды",">80; ≥50; ≥20; ≥0; <0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Фильтрующий элемент","Воздушный; Дымовой; Жидкостный; Газовый"]
["28.99.30.000-00000194","Фильтр горизонтальный","Штука","2021-04-01","Температура рабочей среды",">80; ≥50; ≥20; ≥0; <0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Фильтрующий элемент","Газовый; Воздушный; Дымовой; Жидкостный"]
["28.99.30.000-00000197","Фильтр горшковый","Штука","2021-04-01","Площадь фильтрации",">100; ≥50; ≥10; <10","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","<30; >100; ≥50; ≥30","Миллиметр"]
["28.99.30.000-00000196","Фильтр горшковый","Штука","2021-04-01","Площадь фильтрации",">100; ≥50; ≥10; <10","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","<30; >100; ≥50; ≥30","Миллиметр"]
["28.25.14.111-00000018","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2021-07-01","Класс очистки","U17; U16; U15; H14; H13; E12; E11; E10; F9; F8; F7; M6; M5; G4; G3; G2; G1"]
[{"$nulls":4},"Тип","Керамический фильтр; Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Тонкая; Средняя; Сверхвысокая эффективность (ULPA); Высокоэффективная (НЕРА); Эффективная (ЕРА); Грубая"]
["28.25.14.111-00000017","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2021-07-01","Класс очистки","U17; U16; U15; H14; H13; E12; E11; E10; F9; F8; F7; M6; M5; G4; G3; G2; G1"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Тонкая; Средняя; Сверхвысокая эффективность (ULPA); Высокоэффективная (НЕРА); Эффективная (ЕРА); Грубая"]
["28.25.14.111-00000016","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","G2"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Грубая"]
["28.25.14.111-00000015","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","G3"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Грубая"]
["28.25.14.111-00000014","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","G4"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Грубая"]
["28.25.14.111-00000013","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","M5"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Средняя"]
["28.25.14.111-00000012","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","M6"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Средняя"]
["28.25.14.111-00000011","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","F7"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Тонкая"]
["28.25.14.111-00000010","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","F8"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Тонкая"]
["28.25.14.111-00000009","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","F9"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Тонкая"]
["28.25.14.111-00000008","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","E10"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Эффективная (ЕРА)"]
["28.25.14.111-00000007","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","E11"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Эффективная (ЕРА)"]
["28.25.14.111-00000006","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","E12"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Эффективная (ЕРА)"]
["28.25.14.111-00000005","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","H13"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Высокоэффективная (НЕРА)"]
["28.25.14.111-00000004","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","H14"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Высокоэффективная (НЕРА)"]
["28.25.14.111-00000003","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","U15"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Сверхвысокая эффективность (ULPA)"]
["28.25.14.111-00000002","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","U16"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Сверхвысокая эффективность (ULPA)"]
["28.25.14.111-00000001","Фильтр для очистки воздуха","Штука","2020-10-19","Класс очистки","U17"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сорбционный фильтр; Самоочищающийся фильтр; Ячейковый фильтр; Волокнистый фильтр; Тканевый фильтр; Электретный фильтр; Керамический фильтр; Угольный фильтр для воздуха"]
[{"$nulls":4},"Группа очистки","Сверхвысокая эффективность (ULPA)"]
["28.99.39.190-00000212","Фильтр картриджный секции гидрогенизации","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000199","Фильтр катализатора","Штука","2021-04-01","Производительность",">300; ≥100; ≥50; ≥28; ≥10; <10","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000198","Фильтр катализатора","Штука","2021-04-01","Производительность",">300; ≥100; ≥50; ≥28; ≥10; <10","Кубический метр в час"]
["28.99.30.000-00000229","Фильтр керамический","Штука","2021-04-01"]
["28.99.30.000-00000201","Фильтр контактный","Штука","2021-04-01","Скорость фильтрования",">15; <10; ≥10 и ≤15","Метр в час"]
[{"$nulls":4},"Фильтрующая загрузка","Трехслойная; Двухслойная; Однослойная"]
["28.99.30.000-00000200","Фильтр контактный","Штука","2021-04-01","Скорость фильтрования",">15; <10; ≥10 и ≤15","Метр в час"]
[{"$nulls":4},"Фильтрующая загрузка","Трехслойная; Двухслойная; Однослойная"]
["28.99.30.000-00000203","Фильтр контрольный","Штука","2021-04-01","Расход газа через фильтр, л/ч",">300; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрации",">100; ≥50; ≥1; <1","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">50; ≥30; ≥10; ≥0; <0","Градус Цельсия"]
["28.99.30.000-00000202","Фильтр контрольный","Штука","2021-04-01","Расход газа через фильтр, л/ч",">300; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрации",">100; ≥50; ≥1; <1","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая температура",">50; ≥30; ≥10; ≥0; <0","Градус Цельсия"]
["28.99.30.000-00000205","Фильтр ленточный","Штука","2021-04-01","Площадь фильтрации макс.",">200; ≥100; ≥50; ≥20; ≥12; <12","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность привода",">10; ≥5; <5","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000204","Фильтр ленточный","Штука","2021-04-01","Площадь фильтрации макс.",">200; ≥100; ≥50; ≥20; ≥12; <12","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Установленная мощность привода",">10; ≥5; <5","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000213","Фильтр мешочный высокого давления","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000214","Фильтр мешочный одно/мультирукавный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000215","Фильтр осветительный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000216","Фильтр песочный","Штука","2021-01-11"]
["25.30.11.110-00000001","Фильтр рукавный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000207","Фильтр с ионообменной смолой","Штука","2021-04-01","Объем загрузки",">1500; ≥1000 и ≤1500; ≥500 и <1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","<5; ≥5","Бар"]
["28.99.30.000-00000206","Фильтр с ионообменной смолой","Штука","2021-04-01","Объем загрузки",">1500; ≥1000 и ≤1500; ≥500 и <1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","≥5; <5","Бар"]
["28.99.30.000-00000209","Фильтр сетчатый","Штука","2021-04-01","Производительность",">300; ≥100; ≥50; ≥28; ≥10; <10","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полуавтоматический; Автоматический; Ручной"]
["28.99.30.000-00000208","Фильтр сетчатый","Штука","2021-04-01","Производительность",">300; ≥100; ≥50; ≥28; ≥10; <10","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полуавтоматический; Автоматический; Ручной"]
["28.99.30.000-00000211","Фильтр солевой оросительный","Штука","2021-04-01","Площадь фильтрации",">300; ≥100 и ≤300; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; ≥0,1000 и <1; <0,1000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Очистка твердых частиц","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Удельная производительность по концентрату, т/(м2*сут)",">20; ≥15 и ≤20; ≥12 и <15; ≥10 и <12; <10"]
["28.99.30.000-00000210","Фильтр солевой оросительный","Штука","2021-04-01","Площадь фильтрации",">300; ≥100 и ≤300; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; ≥0,1000 и <1; <0,1000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Очистка твердых частиц","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Удельная производительность по концентрату, т/(м2*сут)",">20; ≥15 и ≤20; ≥12 и <15; ≥10 и <12; <10"]
["28.99.30.000-00000235","Фильтр сорбционный","Штука","2021-04-01","Вид","Засыпной сорбционный"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрации",">50; ≥20 и ≤50; ≥10 и <20; <10","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">100; ≥50 и ≤100; ≥5 и <50; <5","Киловатт"]
["28.99.30.000-00000234","Фильтр сорбционный","Штука","2021-04-01","Вид","Засыпной сорбционный"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрации",">50; ≥20 и ≤50; ≥10 и <20; <10","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">100; ≥50 и ≤100; ≥5 и <50; <5","Киловатт"]
["28.99.39.190-00000217","Фильтр спрысковой воды","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000213","Фильтр сухого хлора","Штука","2021-04-01","Производительность по хлору, кг/час",">50; ≥20 и ≤50; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","≥0,5000; <0,5000","Мегапаскаль"]
["28.99.30.000-00000212","Фильтр сухого хлора","Штука","2021-04-01","Производительность по хлору, кг/час","≥20 и ≤50; ≥10 и <20; <10; >50"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","<0,5000; ≥0,5000","Мегапаскаль"]
["28.99.39.190-00000210","Фильтр улавливания ртути в сжатом водороде","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000215","Фильтр ячейковый","Штука","2021-04-01","Высота",">500; ≥150 и ≤500; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Глубина",">500; ≥100 и ≤500; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">1000; ≥500 и ≤1000; ≥200 и <500; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность","<4000; ≥4000","Метр в час"]
["28.99.30.000-00000214","Фильтр ячейковый","Штука","2021-04-01","Высота",">500; ≥150 и ≤500; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Глубина",">500; ≥100 и ≤500; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">1000; ≥500 и ≤1000; ≥200 и <500; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность","≥4000; <4000","Метр в час"]
["28.29.12.000-00000022","Фильтр-пресс","Штука","2021-04-01","Активная площадь фильтрации","≥5; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина камеры плиты","≥25; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество фильтровальных плит","<20; ≥20","Штука"]
["28.29.12.000-00000021","Фильтр-пресс","Штука","2021-04-01","Активная площадь фильтрации","≥5; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина камеры плиты","≥25; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество фильтровальных плит","<20; ≥20","Штука"]
["28.99.39.190-00000211","Фильтр-пресс камерный","Штука","2021-01-11"]
["28.29.10.000-00000004","Фильтр-пресс ленточный","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000209","Флотатор илоразделения","Штука","2021-01-11"]
["28.92.40.110-00000025","Флотатор промышленный","Штука","2021-04-01","Производительность",">1500; ≥500 и ≤1500; ≥20 и <500; <20","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥5; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Вид","Импеллерный; Комбинированный; Напорный реагентный; Механический"]
["28.92.40.110-00000024","Флотатор промышленный","Штука","2021-04-01","Производительность",">1500; ≥500 и ≤1500; ≥20 и <500; <20","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥5; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Вид","Импеллерный; Комбинированный; Напорный реагентный; Механический"]
["25.73.40.160-00000006","Фреза","Штука","2021-01-11","Число зубьев","18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 5; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип фрезы","Леворежущая (левозаходня); Праворежущая (правозаходняя)"]
[{"$nulls":4},"Тип зубьев","С мелким зубом; Со средним зубом; С крупным зубом"]
[{"$nulls":4},"Диаметр внутренний","80; 70; 60; 50; 40; 32; 27; 22; 16; 13; 10; 8; 5; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Дисковая; Концевая; Червячная; Торцевая; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр концевой фрезы","63; 56; 50; 45; 40; 36; 32; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 11; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","D; C; B; А; АА; ААА"]
[{"$nulls":4},"Вид обрабатываемого материала","Дерево; Металл"]
["25.73.40.160-00000005","Фреза","Штука","2021-01-11","Число зубьев","18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 5; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип фрезы","Леворежущая (левозаходня); Праворежущая (правозаходняя)"]
[{"$nulls":4},"Тип зубьев","С мелким зубом; Со средним зубом; С крупным зубом"]
[{"$nulls":4},"Диаметр внутренний","80; 70; 60; 50; 40; 32; 27; 22; 16; 13; 10; 8; 5; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр концевой фрезы","63; 56; 50; 45; 40; 36; 32; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 11; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","D; C; B; А; АА; ААА"]
[{"$nulls":4},"Вид обрабатываемого материала","Дерево; Металл"]
["25.73.40.160-00000004","Фреза","Штука","2021-01-11","Число зубьев","18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 5; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип фрезы","Леворежущая (левозаходня); Праворежущая (правозаходняя)"]
[{"$nulls":4},"Тип зубьев","С мелким зубом; Со средним зубом; С крупным зубом"]
[{"$nulls":4},"Диаметр внутренний","80; 70; 60; 50; 40; 32; 27; 22; 16; 13; 10; 8; 5; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Торцевая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр концевой фрезы","63; 56; 50; 45; 40; 36; 32; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 11; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","D; C; B; А; АА; ААА"]
[{"$nulls":4},"Вид обрабатываемого материала","Дерево; Металл"]
["25.73.40.160-00000003","Фреза","Штука","2021-01-11","Число зубьев","18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 5; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип фрезы","Леворежущая (левозаходня); Праворежущая (правозаходняя)"]
[{"$nulls":4},"Тип зубьев","С мелким зубом; Со средним зубом; С крупным зубом"]
[{"$nulls":4},"Диаметр внутренний","80; 70; 60; 50; 40; 32; 27; 22; 16; 13; 10; 8; 5; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Червячная"]
[{"$nulls":4},"Диаметр концевой фрезы","63; 56; 50; 45; 40; 36; 32; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 11; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","D; C; B; А; АА; ААА"]
[{"$nulls":4},"Вид обрабатываемого материала","Дерево; Металл"]
["25.73.40.160-00000002","Фреза","Штука","2021-01-11","Число зубьев","18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 5; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип фрезы","Леворежущая (левозаходня); Праворежущая (правозаходняя)"]
[{"$nulls":4},"Тип зубьев","С мелким зубом; Со средним зубом; С крупным зубом"]
[{"$nulls":4},"Диаметр внутренний","80; 70; 60; 50; 40; 32; 27; 22; 16; 13; 10; 8; 5; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Концевая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр концевой фрезы","63; 56; 50; 45; 40; 36; 32; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 11; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","D; C; B; А; АА; ААА"]
[{"$nulls":4},"Вид обрабатываемого материала","Дерево; Металл"]
["25.73.40.160-00000001","Фреза","Штука","2021-01-11","Число зубьев","18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 5; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип фрезы","Леворежущая (левозаходня); Праворежущая (правозаходняя)"]
[{"$nulls":4},"Тип зубьев","С мелким зубом; Со средним зубом; С крупным зубом"]
[{"$nulls":4},"Диаметр внутренний","80; 70; 60; 50; 40; 32; 27; 22; 16; 13; 10; 8; 5; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Дисковая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр концевой фрезы","63; 56; 50; 45; 40; 36; 32; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 11; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","D; C; B; А; АА; ААА"]
[{"$nulls":4},"Вид обрабатываемого материала","Дерево; Металл"]
["28.93.17.000-00000008","Фузоловушка","Штука","2020-11-02","Площадь поверхности отстаивания первой секции",">3; >2,8000 и ≤3; >1,4000 и ≤2,8000; ≥0,9000 и ≤1,4000; <0,9000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">100; >75 и ≤100; >50 и ≤75; ≥12 и ≤50; <12","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">0,7500; >0,2500 и ≤0,7500; ≥0,1800 и ≤0,2500; <0,1800","Киловатт"]
["28.93.17.000-00000007","Фузоловушка","Штука","2020-11-02","Площадь поверхности отстаивания первой секции",">3; >2,8000 и ≤3; >1,4000 и ≤2,8000; ≥0,9000 и ≤1,4000; <0,9000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность","<12","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">0,7500; >0,2500 и ≤0,7500; ≥0,1800 и ≤0,2500; <0,1800","Киловатт"]
["28.93.17.000-00000006","Фузоловушка","Штука","2020-11-02","Площадь поверхности отстаивания первой секции",">3; >2,8000 и ≤3; >1,4000 и ≤2,8000; ≥0,9000 и ≤1,4000; <0,9000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≥12 и ≤50","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">0,7500; >0,2500 и ≤0,7500; ≥0,1800 и ≤0,2500; <0,1800","Киловатт"]
["28.93.17.000-00000005","Фузоловушка","Штука","2020-11-02","Площадь поверхности отстаивания первой секции",">3; >2,8000 и ≤3; >1,4000 и ≤2,8000; ≥0,9000 и ≤1,4000; <0,9000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">50 и ≤75","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">0,7500; >0,2500 и ≤0,7500; ≥0,1800 и ≤0,2500; <0,1800","Киловатт"]
["28.93.17.000-00000004","Фузоловушка","Штука","2020-11-02","Площадь поверхности отстаивания первой секции",">3; >2,8000 и ≤3; >1,4000 и ≤2,8000; ≥0,9000 и ≤1,4000; <0,9000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">75 и ≤100","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">0,7500; >0,2500 и ≤0,7500; ≥0,1800 и ≤0,2500; <0,1800","Киловатт"]
["28.93.17.000-00000003","Фузоловушка","Штука","2020-11-02","Площадь поверхности отстаивания первой секции",">1,4000 и ≤2,8000; ≥0,9000 и ≤1,4000; <0,9000; >3; >2,8000 и ≤3","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">100","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность",">0,7500; >0,2500 и ≤0,7500; ≥0,1800 и ≤0,2500; <0,1800","Киловатт"]
["42.21.13.190-00000001","Хлоратор","Штука","2021-01-11"]
["28.21.13.119-00000001","Холодильник вращающийся трубчатый","Штука","2021-01-11"]
["28.25.13.110-00000028","Холодильник инертного газа","Штука","2021-01-11"]
["28.25.13.110-00000024","Холодильник кипящего слоя","Штука","2021-01-11"]
["28.25.13.110-00000025","Холодильник клинкера","Штука","2021-01-11"]
["28.25.13.110-00000026","Холодильник уплотнительного газа","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000091","Центрифуга горизонтальная шнековая для отделения шквары из жироводной суспензии","Штука","2020-12-01","Частота вращения ротора",">4000; >3800 и ≤4000; >3500 и ≤3800; ≥3000 и ≤3500; <3000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Фактор разделения","≥2000; <2000"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1000; >900 и ≤1000; ≥800 и ≤900; <800"]
["28.99.39.190-00000090","Центрифуга горизонтальная шнековая для отделения шквары из жироводной суспензии","Штука","2020-12-01","Частота вращения ротора",">4000; >3800 и ≤4000; >3500 и ≤3800; ≥3000 и ≤3500; <3000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Фактор разделения","≥2000; <2000"]
[{"$nulls":4},"Производительность, кг/ч",">1000; >900 и ≤1000; ≥800 и ≤900; <800"]
["28.29.41.000-00000033","Центрифуга промышленная","Штука","2021-05-23","Максимальная потребляемая мощность",">1500; ≥1000 и ≤1500; ≥800 и <1000; <800","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость барабана","≥13000; <13000","Оборот в минуту"]
["28.29.41.000-00000032","Центрифуга промышленная","Штука","2021-05-23","Максимальная потребляемая мощность",">1500; ≥1000 и ≤1500; ≥800 и <1000; <800","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость барабана","<13000; ≥13000","Оборот в минуту"]
["28.25.14.112-00000002","Циклон","Штука","2020-12-01","Производительность по воздуху, м3/ч",">20000; >15000 и ≤20000; >10000 и ≤15000; ≥5000 и ≤10000; <5000"]
["28.25.14.112-00000001","Циклон","Штука","2020-12-01","Производительность по воздуху, м3/ч",">20000; >15000 и ≤20000; >10000 и ≤15000; ≥5000 и ≤10000; <5000"]
["28.92.40.110-00000027","Чан окисления контактный","Штука","2021-04-01","Мощность двигателя",">25; ≥10 и ≤25; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","≥50; <50","Метр"]
["28.92.40.110-00000026","Чан окисления контактный","Штука","2021-04-01","Мощность двигателя",">25; ≥10 и ≤25; ≥5 и <10; <5","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Вместимость","≥50; <50","Метр"]
["28.99.39.190-00000026","Чан шпарильный для полной шпарки свиней","Штука","2020-11-02","Масса обрабатываемых туш","≥250; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Наличие сборника щетины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, гол/час","<10; ≥10; ≥50; ≥20"]
["28.99.39.190-00000025","Чан шпарильный для полной шпарки свиней","Штука","2020-11-02","Масса обрабатываемых туш","≥250; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Наличие сборника щетины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, гол/час","≥50; ≥20; ≥10; <10"]
["28.99.31.120-00000004","Шкаф сушильный промышленный","Штука","2021-02-08","Глубина","≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","<1000; ≥1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Температура поддержания","≥400; ≥200; ≥100; ≥50; <50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1600; ≥1200 и <1600; ≥800 и <1200; <800","Миллиметр"]
["28.99.31.120-00000003","Шкаф сушильный промышленный","Штука","2021-02-08","Глубина","≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","<1000; ≥1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Температура поддержания","≥400; ≥200; ≥100; ≥50; <50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1600; ≥1200 и <1600; ≥800 и <1200; <800","Миллиметр"]
["28.25.11.110-00000015","Шламовыпариватель","Штука","2021-04-01","Площадь поверхности нагрева",">2000; ≥1000 и ≤2000; ≥900 и <1000; <900","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","<4000; ≥4000","Миллиметр"]
["28.25.11.110-00000014","Шламовыпариватель","Штука","2021-04-01","Площадь поверхности нагрева",">2000; ≥1000 и ≤2000; ≥900 и <1000; <900","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","<4000; ≥4000","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000303","Шнек реверсивный","Штука","2021-04-01","Производительность","≥20; <20","Кубический метр в час"]
["28.99.39.190-00000302","Шнек реверсивный","Штука","2021-04-01","Производительность","<20; ≥20","Кубический метр в час"]
["28.93.10.000-00000006","Шнек-пресс","Штука","2020-11-02","Тип","Наклонный; Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Производительность по сырью","≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Отжим; Фильтрация; Дегидрация; Прессование"]
["28.93.10.000-00000005","Шнек-пресс","Штука","2020-11-02","Тип","Наклонный; Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Производительность по сырью","≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Прессование"]
["28.93.10.000-00000004","Шнек-пресс","Штука","2020-11-02","Тип","Наклонный; Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Производительность по сырью","≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Дегидрация"]
["28.93.10.000-00000003","Шнек-пресс","Штука","2020-11-02","Тип","Наклонный; Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Производительность по сырью","≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Фильтрация"]
["28.93.10.000-00000002","Шнек-пресс","Штука","2020-11-02","Тип","Наклонный; Горизонтальный; Вертикальный"]
[{"$nulls":4},"Производительность по сырью","≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Отжим"]
["22.22.19.000-00000004","Шпуля для намотки рулонных материалов","Штука","2020-11-02","Внутренний диаметр","≥400; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥15; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Картонная; Пластиковая"]
["22.22.19.000-00000003","Шпуля для намотки рулонных материалов","Штука","2020-11-02","Внутренний диаметр","≥400; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥15; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","<3000; ≥3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Картонная; Пластиковая"]
["28.23.23.000-00000005","Шрёдер промышленный","Штука","2021-12-29","Скорость уничтожения, кг/ч","≥1000; ≥600; ≥300; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Уровень секретности по DIN 66399","Р7; Р6; Р5; Р4; Р3; Р2; Р1"]
["28.23.23.000-00000004","Шрёдер промышленный","Штука","2021-12-29","Скорость уничтожения, кг/ч","≥1000; ≥600; ≥300; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Уровень секретности по DIN 66399","Р7; Р6; Р5; Р4; Р3; Р2; Р1"]
["30.20.31.110-00000001","Штабелеукладчик","Штука","2021-01-11"]
["42.99.19.149-00000001","Шумогаситель","Штука","2021-01-11"]
["28.99.39.190-00000068","Шумоглушитель паровой (газовый)","Штука","2020-11-02","Конструкция","Глушитель сброса; Реактивный; Диссипативный"]
[{"$nulls":4},"Сбрасываемая среда","Воздух; Неагрессивный газ; Природный газ; Водяной пар"]
["28.99.39.190-00000067","Шумоглушитель паровой (газовый)","Штука","2020-11-02","Конструкция","Глушитель сброса; Реактивный; Диссипативный"]
[{"$nulls":4},"Сбрасываемая среда","Воздух; Неагрессивный газ; Природный газ; Водяной пар"]
["28.99.39.190-00000205","Эжектор","Штука","2021-01-11"]
["28.29.12.000-00000008","Экологически безопасная установка/ модульный комплекс для переработки углеродосодержащих отходов","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","<1500; >2100; ≥1900 и ≤2100; ≥1700 и <1900; ≥1500 и <1700"]
[{"$nulls":4},"Выход высококалорийного газа, кг/ч",">1600; ≥1400 и ≤1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; <1000"]
["28.29.12.000-00000007","Экологически безопасная установка/ модульный комплекс для переработки углеродосодержащих отходов","Штука","2021-04-01","Производительность, кг/ч","≥1500 и <1700; <1500; >2100; ≥1900 и ≤2100; ≥1700 и <1900"]
[{"$nulls":4},"Выход высококалорийного газа, кг/ч",">1600; ≥1400 и ≤1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; <1000"]
["28.25.10.000-00000009","Экономайзер промышленный","Штука","2021-04-01","Поверхность нагрева экономайзера","≥100; <100","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Экономайзер пластинчатый; Экономайзер конденсационный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный расход воды",">25; ≥10 и ≤25; ≥5 и <10; <5","Тонна в час"]
["28.25.10.000-00000008","Экономайзер промышленный","Штука","2021-04-01","Поверхность нагрева экономайзера","≥100; <100","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Экономайзер пластинчатый; Экономайзер конденсационный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный расход воды",">25; ≥10 и ≤25; ≥5 и <10; <5","Тонна в час"]
["28.99.39.190-00000206","Экспанзер","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000217","Экспозитор","Штука","2021-04-01","Материал","Металл; ПФХ; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Мобильность","Мобильный; Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Количество экспозиций",">20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Подсветка","Нет; Да"]
["28.99.30.000-00000216","Экспозитор","Штука","2021-04-01","Материал","Металл; ПФХ; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Мобильность","Стационарный; Мобильный"]
[{"$nulls":4},"Количество экспозиций",">20; ≥10; ≥5; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Подсветка","Нет; Да"]
["28.93.17.240-00000004","Экстрактор","Штука","2020-12-01","Производительность по масличной продукции",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Вид продукции","Бобовые; Масличные"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность оборота шнекового вала","≥60; <60","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Производительность по бобовой продукции",">200; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в сутки"]
["28.93.17.240-00000003","Экстрактор","Штука","2020-12-01","Производительность по масличной продукции",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в сутки"]
[{"$nulls":4},"Вид продукции","Масличные; Бобовые"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность оборота шнекового вала","≥60; <60","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Производительность по бобовой продукции",">200; ≥100 и ≤200; <100","Тонна в сутки"]
["28.99.39.190-00000207","Экструдер","Штука","2021-01-11"]
["28.22.17.000-00000003","Элеватор","Штука","2020-11-02","Производительность","<20; >100; ≥80 и ≤100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Цепной; Ленточный"]
[{"$nulls":4},"Емкость ковша",">10; ≥5 и ≤10; <5"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения цепи","≥2; <2","Метр в секунду"]
["28.22.17.000-00000002","Элеватор","Штука","2020-11-02","Производительность","<20; >100; ≥80 и ≤100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Ленточный"]
[{"$nulls":4},"Емкость ковша",">10; ≥5 и ≤10; <5"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения цепи","≥2; <2","Метр в секунду"]
["28.22.17.000-00000001","Элеватор","Штука","2020-11-02","Производительность","<20; >100; ≥80 и ≤100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Цепной"]
[{"$nulls":4},"Емкость ковша",">10; ≥5 и ≤10; <5"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения цепи","≥2; <2","Метр в секунду"]
["28.99.39.190-00000208","Электрогидратор","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000038","Электродегидратор","Штука","2021-01-11"]
["28.21.13.000-00000001","Электролизёр биполярный диафрагменный","Штука","2021-01-11"]
["28.21.13.000-00000002","Электролизер низкого давления","Штука","2021-01-11"]
["28.99.30.000-00000039","Электролизер расплава солей","Штука","2021-01-11"]
["42.22.13.900-00000001","Электростанция передвижная","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.120-00000011","Электрофильтр мокрый","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.120-00000010","Электрофильтр сухой","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.120-00000009","Электрофильтр типа «УГ»","Штука","2021-01-11"]
["28.25.14.120-00000008","Электроциклон","Штука","2021-01-11"]
["28.93.17.170-00000002","Электрощипцы для оглушения селькохозяйственных животных","Штука","2020-11-02","Тип питания","Аккумулятор; От сети"]
[{"$nulls":4},"Наличие оптического или звукового сигнала минимального времени оглушения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Защита от перегрузки и от короткого замыкания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Овцы; Свиньи; Козы; Ягнята"]
[{"$nulls":4},"Наличие индикаторов силы тока и напряжения","Нет; Да"]
["28.93.17.170-00000001","Электрощипцы для оглушения селькохозяйственных животных","Штука","2020-11-02","Тип питания","Аккумулятор; От сети"]
[{"$nulls":4},"Наличие оптического или звукового сигнала минимального времени оглушения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Защита от перегрузки и от короткого замыкания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид животного","Овцы; Свиньи; Козы; Ягнята"]
[{"$nulls":4},"Наличие индикаторов силы тока и напряжения","Нет; Да"]
["28.99.39.190-00000085","Эмульгатор","Штука","2020-12-01","Производительность, л/ч",">25000; >15000 и ≤25000; >10000 и ≤15000; >5000 и ≤10000; >2500 и ≤5000; ≥1500 и ≤2500; <1500"]
["28.99.39.190-00000084","Эмульгатор","Штука","2020-12-01","Производительность, л/ч",">25000; >15000 и ≤25000; >10000 и ≤15000; >5000 и ≤10000; >2500 и ≤5000; ≥1500 и ≤2500; <1500"]
["27.11.10.130-00000002","Энергоустановка с использованием твердотельных оксидных топливных элементов (ТОТЭ)","Штука","2021-02-08","Номинальная мощность",">1; <0,1000; ≥0,5000; ≥0,1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Электропотребление управляющей электроники","≥0,5000; ≥0,3000; <0,3000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Номинальная электрическая мощность","≥6; ≥3; ≥1; <1","Киловатт"]
["27.11.10.130-00000001","Энергоустановка с использованием твердотельных оксидных топливных элементов (ТОТЭ)","Штука","2021-02-08","Номинальная мощность","≥0,5000; ≥0,1000; <0,1000; >1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Электропотребление управляющей электроники","≥0,5000; ≥0,3000; <0,3000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Номинальная электрическая мощность","≥6; ≥3; ≥1; <1","Киловатт"]