{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Радиоэлектронная продукция и о"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Радиоэлектронная продукция и о","index":0,"n_rows":29950,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["Код позиции КТРУ","Наименование позиции","Ед-изм. позиции","Дата начала обязательного применения позиции каталога","Наименование характеристки","Значение характеристики","Ед-изм. характеристики"]
["26.60.12.119-00000343","CO-оксиметр ИВД, для использования вблизи пациента","Штука","2019-07-01"]
["26.40.31.110-00000008","DJ-проигрыватель","Штука","2020-09-01","Интерфейсы","Ethernet; USB Type B; USB Type A"]
[{"$nulls":4},"Диапазон частот",">4 и ≤40000; >4 и ≤20000","Герц"]
[{"$nulls":4},"Наличие в проигрывателе специального сенсора Jog Dial","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип цифро-аналогового преобразователя","Однобитный; Мультибитный"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандартов","WMA; CD-RW; CD-Text; CD; CD-R; MP3"]
[{"$nulls":4},"Количество дисков","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Входы и Выходы","Оптический; Триггер; Балансный; Наушники; Коаксиальный; Линейный"]
[{"$nulls":4},"Загрузка диска","Вертикальная; Щелевая; Фронтальный лоток"]
["26.40.31.110-00000007","DJ-проигрыватель","Штука","2020-09-01","Интерфейсы","Ethernet; USB Type B; USB Type A"]
[{"$nulls":4},"Диапазон частот",">4 и ≤40000; >4 и ≤20000","Герц"]
[{"$nulls":4},"Наличие в проигрывателе специального сенсора Jog Dial","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип цифро-аналогового преобразователя","Однобитный; Мультибитный"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандартов","WMA; CD-RW; CD-Text; CD; CD-R; MP3"]
[{"$nulls":4},"Количество дисков","1; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Входы и Выходы","Оптический; Триггер; Балансный; Наушники; Коаксиальный; Линейный"]
[{"$nulls":4},"Загрузка диска","Фронтальный лоток"]
["26.40.31.110-00000006","DJ-проигрыватель","Штука","2020-09-01","Интерфейсы","Ethernet; USB Type B; USB Type A"]
[{"$nulls":4},"Диапазон частот",">4 и ≤40000; >4 и ≤20000","Герц"]
[{"$nulls":4},"Наличие в проигрывателе специального сенсора Jog Dial","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип цифро-аналогового преобразователя","Однобитный; Мультибитный"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандартов","WMA; CD-RW; CD-Text; CD; CD-R; MP3"]
[{"$nulls":4},"Количество дисков","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Входы и Выходы","Оптический; Триггер; Балансный; Наушники; Коаксиальный; Линейный"]
[{"$nulls":4},"Загрузка диска","Щелевая"]
["26.40.31.110-00000005","DJ-проигрыватель","Штука","2020-09-01","Интерфейсы","Ethernet; USB Type B; USB Type A"]
[{"$nulls":4},"Диапазон частот",">4 и ≤40000; >4 и ≤20000","Герц"]
[{"$nulls":4},"Наличие в проигрывателе специального сенсора Jog Dial","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип цифро-аналогового преобразователя","Однобитный; Мультибитный"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандартов","WMA; CD-RW; CD-Text; CD; CD-R; MP3"]
[{"$nulls":4},"Количество дисков","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Входы и Выходы","Оптический; Триггер; Балансный; Наушники; Коаксиальный; Линейный"]
[{"$nulls":4},"Загрузка диска","Вертикальная"]
["26.60.12.119-00000156","Helicobacter pylori уреаза ИВД, набор, дыхательный тест","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000199","pH-метр ИВД\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.30.11.190-00000009","USB-ресивер для беспроводной связи","Штука","2020-10-01","Максимальное количество одновременно подключаемых устройств","<4; ≥6; ≥4 и <6"]
[{"$nulls":4},"Дальность действия","≥10; <10","Метр"]
["26.30.11.190-00000008","USB-ресивер для беспроводной связи","Штука","2020-10-01","Максимальное количество одновременно подключаемых устройств","≥4 и <6"]
[{"$nulls":4},"Дальность действия","<10","Метр"]
["26.30.11.190-00000007","USB-ресивер для беспроводной связи","Штука","2020-10-01","Максимальное количество одновременно подключаемых устройств","≥4 и <6"]
[{"$nulls":4},"Дальность действия","≥10","Метр"]
["26.30.11.190-00000006","USB-ресивер для беспроводной связи","Штука","2020-10-01","Максимальное количество одновременно подключаемых устройств","≥6"]
[{"$nulls":4},"Дальность действия","<10","Метр"]
["26.30.11.190-00000005","USB-ресивер для беспроводной связи","Штука","2020-10-01","Максимальное количество одновременно подключаемых устройств","≥6"]
[{"$nulls":4},"Дальность действия","≥10","Метр"]
["26.30.11.190-00000004","USB-ресивер для беспроводной связи","Штука","2020-10-01","Максимальное количество одновременно подключаемых устройств","<4"]
[{"$nulls":4},"Дальность действия","<10","Метр"]
["26.30.11.190-00000003","USB-ресивер для беспроводной связи","Штука","2020-10-01","Максимальное количество одновременно подключаемых устройств","<4"]
[{"$nulls":4},"Дальность действия","≥10","Метр"]
["26.30.11.120-00000023","Абонентский телефонный переключатель","Штука","2021-04-01","Напряжение постоянного тока",">75; ≤75","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество линий","≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Сила тока, мА","≤80; >80"]
["26.30.11.120-00000022","Абонентский телефонный переключатель","Штука","2021-04-01","Напряжение постоянного тока","≤75","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество линий","≥2; ≥4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Сила тока, мА","≤80"]
["26.30.11.120-00000021","Абонентский телефонный переключатель","Штука","2021-04-01","Напряжение постоянного тока",">75","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество линий","≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Сила тока, мА","≤80"]
["26.30.11.120-00000020","Абонентский телефонный переключатель","Штука","2021-04-01","Напряжение постоянного тока","≤75","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество линий","≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Сила тока, мА",">80"]
["26.30.11.120-00000019","Абонентский телефонный переключатель","Штука","2021-04-01","Напряжение постоянного тока",">75","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество линий","≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Сила тока, мА",">80"]
["26.51.10.000-00000003","Автоматизированная система метеорологического контроля","Штука","2021-04-01","Комплектация автоматизированной системы метеорологического контроля","Компьютерная система для анализа поступающей информации, отображения результатов анализа и данных измеренных параметров; Средства передачи данных; Система датчиков для измерения метеорологических и дорожных параметров"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик солнечного излучения; Датчик атмосферного давления; Датчик температуры под поверхностью дороги; Датчик вида и интенсивности осадков; Датчик влажности воздуха; Бесконтактный дорожный датчик температуры поверхности дорожного покрытия; Бесконтактный дорожный датчик состояния поверхности дорожного покрытия; Датчик определения состояния дорожного покрытия (дорожный датчик); Датчик метеорологической видимости; Датчик осадков; Датчик температуры воздуха; Датчик давления воздуха; Датчик направления ветра; Датчик скорости ветра; Датчик метеорологической дальности видимости; Датчик высоты снежного покрова"]
["26.51.10.000-00000002","Автоматизированная система метеорологического контроля","Штука","2021-04-01","Комплектация автоматизированной системы метеорологического контроля","Компьютерная система для анализа поступающей информации, отображения результатов анализа и данных измеренных параметров; Средства передачи данных; Система датчиков для измерения метеорологических и дорожных параметров"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика","Датчик метеорологической дальности видимости; Датчик высоты снежного покрова; Датчик солнечного излучения; Датчик атмосферного давления; Датчик температуры под поверхностью дороги; Датчик вида и интенсивности осадков; Датчик влажности воздуха; Бесконтактный дорожный датчик температуры поверхности дорожного покрытия; Бесконтактный дорожный датчик состояния поверхности дорожного покрытия; Датчик определения состояния дорожного покрытия (дорожный датчик); Датчик метеорологической видимости; Датчик осадков; Датчик температуры воздуха; Датчик давления воздуха; Датчик направления ветра; Датчик скорости ветра"]
["25.99.21.130-00000002","Автоматическая система для хранения малогабаритных предметов (сейф электронный)","Штука","2020-11-02","Максимальное количество мест хранения","≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥50; ≥20; <20","Штука"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность работы от встроенного резервного источника питания",">8; ≤8","Час"]
[{"$nulls":4},"Возможность интеграции со СКУД","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность автоматического учета пользователей и времени сдачи/выдачи ключей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение системы","Хранение малогабаритных предметов; Хранение ключей"]
[{"$nulls":4},"Способ идентификации пользователей","Отпечаток пальца; Пин-код; RFID"]
["25.99.21.130-00000001","Автоматическая система для хранения малогабаритных предметов (сейф электронный)","Штука","2020-11-02","Максимальное количество мест хранения","≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥50; ≥20; <20","Штука"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность работы от встроенного резервного источника питания",">8; ≤8","Час"]
[{"$nulls":4},"Возможность интеграции со СКУД","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность автоматического учета пользователей и времени сдачи/выдачи ключей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение системы","Хранение малогабаритных предметов; Хранение ключей"]
[{"$nulls":4},"Способ идентификации пользователей","Отпечаток пальца; Пин-код; RFID"]
["26.60.12.119-00000195","Агрегометр тромбоцитов ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000196","Агрегометр тромбоцитов ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000013","Адаптер отведения для электростимуляции нервной ткани","Штука","2019-07-01"]
["26.40.31.190-00000012","Акустическая система","Штука","2021-04-25","Тип размещения","Портативная; Встраиваемая; Напольная; Настенная; Полочная; Настольная"]
[{"$nulls":4},"Тип","Активная; Пассивная"]
[{"$nulls":4},"Количество полос","≥43,5000; 3; 2,5000; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Минимальная воспроизводимая частота",">50 и ≤60; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≤20; >70; >60 и ≤70; >40 и ≤50","Герц"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >50 и ≤100; >10 и ≤50; ≤10","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≤20","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность","≥105; ≥100; ≥102,5000; ≥97,5000; ≥95; ≥92,5000; ≥90; ≥87,5000; ≥85; <85","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Формат системы","7.1; 5.1; 5.0; 3.0; 2.1; 2.0; Моно"]
[{"$nulls":4},"Тип подключения","RG-6; D-Sub; EDAC; Wi-fi; Bluetooth; TS и TRS (jack); XLR; RCA; Инфракрасная"]
["26.40.31.190-00000011","Акустическая система","Штука","2021-04-25","Тип размещения","Портативная; Встраиваемая; Напольная; Настенная; Полочная; Настольная"]
[{"$nulls":4},"Тип","Активная"]
[{"$nulls":4},"Количество полос","≥43,5000; 3; 2,5000; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Минимальная воспроизводимая частота",">50 и ≤60; >70; >60 и ≤70; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≤20","Герц"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >50 и ≤100; >10 и ≤50; ≤10","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≤20","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность","≥105; ≥100; ≥102,5000; ≥97,5000; ≥95; ≥92,5000; ≥90; ≥87,5000; ≥85; <85","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Формат системы","7.1; 5.1; 5.0; 3.0; 2.1; 2.0; Моно"]
[{"$nulls":4},"Тип подключения","XLR; RCA; RG-6; D-Sub; EDAC; Wi-fi; Bluetooth; TS и TRS (jack); Инфракрасная"]
["26.40.31.190-00000010","Акустическая система","Штука","2021-04-25","Тип размещения","Портативная; Встраиваемая; Напольная; Настенная; Полочная; Настольная"]
[{"$nulls":4},"Тип","Пассивная"]
[{"$nulls":4},"Количество полос","≥43,5000; 3; 2,5000; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Минимальная воспроизводимая частота",">30 и ≤40; >20 и ≤30; ≤20; >40 и ≤50; >50 и ≤60; >70; >60 и ≤70","Герц"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >50 и ≤100; >10 и ≤50; ≤10","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≤20","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность","≥105; ≥100; ≥102,5000; ≥97,5000; ≥95; ≥92,5000; ≥90; ≥87,5000; ≥85; <85","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Формат системы","7.1; 5.1; 5.0; 3.0; 2.1; 2.0; Моно"]
[{"$nulls":4},"Тип подключения","XLR; RCA; RG-6; D-Sub; EDAC; Wi-fi; Bluetooth; TS и TRS (jack); Инфракрасная"]
["26.60.12.119-00000299","Алгезиметр давления, с электропитанием\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000235","Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000233","Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000232","Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, ручной\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000421","Анализатор аминокислот ИВД, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000160","Анализатор бактериологический для идентификации и определения антимикробной чувствительности ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000161","Анализатор бактериологический для идентификации и определения антимикробной чувствительности ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000159","Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000176","Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000177","Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000175","Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000385","Анализатор биохимический многоканальный ИВД, для домашнего использования, питание от сети\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000327","Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000319","Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000184","Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000183","Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000317","Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000304","Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000214","Анализатор биохимический центрифужный ИВД\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000416","Анализатор биочипов ИВД, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000415","Анализатор биочипов ИВД, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.124-00000013","Анализатор водорода в выдыхаемом воздухе ИВД, для использования вблизи пациента","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.124-00000015","Анализатор выдыхаемого воздуха жидкостный сцинтилляционный ИВД, для использования вблизи пациента, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.124-00000014","Анализатор выдыхаемого воздуха ИК-спектрометрический ИВД, для использования вблизи пациента, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000190","Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000344","Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, для использования вблизи пациента","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000189","Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, лабораторный, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000171","Анализатор гематологический ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000169","Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000342","Анализатор гемоглобина ИВД, для использования вблизи пациента","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000333","Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000332","Анализатор гемоглобина ИВД, лабораторный, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000168","Анализатор гликированного гемоглобина (HbA1C) ИВД","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000329","Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000328","Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000060","Анализатор границ опухоли интраоперационный\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000191","Анализатор групп крови/скрининг антител ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000276","Анализатор для система анализа переднего сегмента глаза","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000193","Анализатор для системы топографии роговицы","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000382","Анализатор для экспресс-теста глюкозы крови/измерения артериального давления для домашнего использования/вблизи пациента\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000297","Анализатор записи для длительного амбулаторного электрокардиографического мониторинга","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000277","Анализатор изображений клеток с помощью кариотипирования","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000401","Анализатор иммуногематологический ИВД, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000402","Анализатор иммуногематологический/для банка крови ИВД, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000366","Анализатор иммунологический многоканальный ИВД, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000197","Анализатор иммунологический нефелометрический ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000198","Анализатор иммунологический нефелометрический ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000201","Анализатор иммунологический с магнитными частицами ИВД, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000264","Анализатор иммунологический фотометрический ИВД, питание от батареи","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000266","Анализатор иммунологический фотометрический ИВД, питание от сети","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000238","Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000239","Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000265","Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, для использования вблизи пациента, питание от батареи","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000267","Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, для использования вблизи пациента, питание от сети","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000331","Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, лабораторный, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000330","Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, лабораторный, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000216","Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000217","Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.110-00000027","Анализатор имплантируемого электрокардиостимулятора","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000369","Анализатор ионоселективный ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000368","Анализатор ионоселективный ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000188","Анализатор культуры крови ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000167","Анализатор лактата","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000347","Анализатор липидного профиля ИВД, для использования вблизи пациента, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000326","Анализатор липидного профиля ИВД, лабораторный, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.124-00000011","Анализатор масс-спектрометрический для определения состава выдыхаемого воздуха ИВД, лабораторный, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000228","Анализатор масс-спектрометрический ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000227","Анализатор масс-спектрометрический ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000346","Анализатор многоканальный биохимический ИВД, для использования вблизи пациента, питание от сети","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.124-00000008","Анализатор монооксида азота","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.124-00000002","Анализатор монооксида углерода в выдыхаемом воздухе","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000309","Анализатор морфологии клеток ИВД, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000316","Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000335","Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000224","Анализатор мультиплексный ИВД, лабораторный, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000225","Анализатор мультиплексный ИВД, лабораторный, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000345","Анализатор одноканальный биохимический ИВД, для использования вблизи пациента","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.110-00000032","Анализатор параметров электрокардиостимуляции\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000285","Анализатор переднего сегмента глаза","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000298","Анализатор полисомнографический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000257","Анализатор поля зрения","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000247","Анализатор проводимости пота ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000302","Анализатор реологических свойств крови","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000396","Анализатор скорости оседания эритроцитов (СОЭ) ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000395","Анализатор скорости оседания эритроцитов (СОЭ) ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000255","Анализатор скрытой крови в кале иммунохимический ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.124-00000005","Анализатор содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000365","Анализатор состава тела биоэлектрический","Штука","2019-07-01"]
["26.30.50.119-00000005","Анализатор спектра","Штука","2021-04-01","Тип по диапазону частот","Оптический; Широкополосный; Низкочастотный"]
[{"$nulls":4},"КСВН входа при ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и выключенном предусилителе, не более, на частотах",">26,5000; ≤26,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная полоса анализа сигналов в режиме реального времени","≥3000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥320; ≥160; ≥80; ≥40; ≥25; ≥10; <10","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальный уровень собственных шумов, дБм","≤-120; ≤-140"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу действия","Последовательный; Параллельный"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения к ПК","LAN; USB"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу анализа","Векторный; Скалярный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение коэффициента усиления отключаемого предусилителя","≥40; ≥20; <20","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная неравномерность амплитудно-частотной характеристики, дБ","&gt;±2,5; ≤±2,5; ≤±1; ≤±0,5; ≤±0,2"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу обработки полученной информации","Цифровой; Аналоговый"]
[{"$nulls":4},"Вид","Стационарный; Портативный"]
[{"$nulls":4},"TOI, дБм","≥20; ≥15; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Номинальные значения ПЭМИН/CISPR полос пропускания по уровню минус 6 дБ","1000; 120; 9; 0,2000; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазоном рабочих частот","≥40; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1,5000; ≥0,5000; <0,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Ширина полосы записи сигналов на встроенный извлекаемый SSD-накопитель","≥10; <10","Мегагерц"]
["26.30.50.119-00000004","Анализатор спектра","Штука","2021-04-01","Тип по диапазону частот","Низкочастотный; Оптический; Широкополосный"]
[{"$nulls":4},"КСВН входа при ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и выключенном предусилителе, не более, на частотах",">26,5000; ≤26,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная полоса анализа сигналов в режиме реального времени","≥3000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥320; ≥160; ≥80; ≥40; ≥25; ≥10; <10","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальный уровень собственных шумов, дБм","≤-120; ≤-140"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу действия","Последовательный; Параллельный"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения к ПК","LAN; USB"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу анализа","Векторный; Скалярный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение коэффициента усиления отключаемого предусилителя","≥40; ≥20; <20","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная неравномерность амплитудно-частотной характеристики, дБ","&gt;±2,5; ≤±2,5; ≤±1; ≤±0,5; ≤±0,2"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу обработки полученной информации","Цифровой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"TOI, дБм","≥20; ≥15; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Номинальные значения ПЭМИН/CISPR полос пропускания по уровню минус 6 дБ","1000; 120; 9; 0,2000; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазоном рабочих частот","≥40; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1,5000; ≥0,5000; <0,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Ширина полосы записи сигналов на встроенный извлекаемый SSD-накопитель","≥10; <10","Мегагерц"]
["26.30.50.119-00000003","Анализатор спектра","Штука","2021-04-01","Тип по диапазону частот","Оптический; Широкополосный; Низкочастотный"]
[{"$nulls":4},"КСВН входа при ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и выключенном предусилителе, не более, на частотах",">26,5000; ≤26,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная полоса анализа сигналов в режиме реального времени","≥3000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥320; ≥160; ≥80; ≥40; ≥25; ≥10; <10","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальный уровень собственных шумов, дБм","≤-120; ≤-140"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу действия","Последовательный; Параллельный"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения к ПК","LAN; USB"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу анализа","Векторный; Скалярный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение коэффициента усиления отключаемого предусилителя","≥40; ≥20; <20","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная неравномерность амплитудно-частотной характеристики, дБ","≤±2,5; ≤±1; ≤±0,5; ≤±0,2; &gt;±2,5"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу обработки полученной информации","Цифровой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативный"]
[{"$nulls":4},"TOI, дБм","≥20; ≥15; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Номинальные значения ПЭМИН/CISPR полос пропускания по уровню минус 6 дБ","1000; 120; 9; 0,2000; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазоном рабочих частот","≥40; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1,5000; ≥0,5000; <0,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Ширина полосы записи сигналов на встроенный извлекаемый SSD-накопитель","≥10; <10","Мегагерц"]
["26.30.50.119-00000002","Анализатор спектра","Штука","2021-04-01","Тип по диапазону частот","Оптический; Широкополосный; Низкочастотный"]
[{"$nulls":4},"КСВН входа при ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и выключенном предусилителе, не более, на частотах",">26,5000; ≤26,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная полоса анализа сигналов в режиме реального времени","≥3000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥320; ≥160; ≥80; ≥40; ≥25; ≥10; <10","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальный уровень собственных шумов, дБм","≤-120; ≤-140"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу действия","Последовательный; Параллельный"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения к ПК","LAN; USB"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу анализа","Векторный; Скалярный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение коэффициента усиления отключаемого предусилителя","≥40; ≥20; <20","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная неравномерность амплитудно-частотной характеристики, дБ","&gt;±2,5; ≤±2,5; ≤±1; ≤±0,5; ≤±0,2"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу обработки полученной информации","Аналоговый"]
[{"$nulls":4},"Вид","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"TOI, дБм","≥20; ≥15; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Номинальные значения ПЭМИН/CISPR полос пропускания по уровню минус 6 дБ","1000; 120; 9; 0,2000; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазоном рабочих частот","≥40; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1,5000; ≥0,5000; <0,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Ширина полосы записи сигналов на встроенный извлекаемый SSD-накопитель","≥10; <10","Мегагерц"]
["26.30.50.119-00000001","Анализатор спектра","Штука","2021-04-01","Тип по диапазону частот","Оптический; Широкополосный; Низкочастотный"]
[{"$nulls":4},"КСВН входа при ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и выключенном предусилителе, не более, на частотах",">26,5000; ≤26,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная полоса анализа сигналов в режиме реального времени","≥3000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥320; ≥160; ≥80; ≥40; ≥25; ≥10; <10","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальный уровень собственных шумов, дБм","≤-120; ≤-140"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу действия","Последовательный; Параллельный"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения к ПК","LAN; USB"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу анализа","Векторный; Скалярный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение коэффициента усиления отключаемого предусилителя","≥40; ≥20; <20","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная неравномерность амплитудно-частотной характеристики, дБ","&gt;±2,5; ≤±2,5; ≤±1; ≤±0,5; ≤±0,2"]
[{"$nulls":4},"Тип по методу обработки полученной информации","Аналоговый"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативный"]
[{"$nulls":4},"TOI, дБм","≥20; ≥15; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Номинальные значения ПЭМИН/CISPR полос пропускания по уровню минус 6 дБ","1000; 120; 9; 0,2000; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазоном рабочих частот","≥40; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1,5000; ≥0,5000; <0,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Ширина полосы записи сигналов на встроенный извлекаемый SSD-накопитель","≥10; <10","Мегагерц"]
["26.60.12.119-00000237","Анализатор спермы/спермограммы ИВД, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.51.45.000-00000003","Анализатор цепей","Штука","2022-01-09","Динамический диапазон","≥120; ≥90; ≥50; <50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений модуля коэффициента передачи","≤-50; ≤-100","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Вид","Векторный; Скалярный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Портативный; Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений модуля коэффициента передачи","≥60; ≥30; <30","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Минимальный уровень диапазона выходной мощности, дБм","≤-20; ≤-50; ≤-90"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона рабочих частот",">40; ≤40; ≤10; ≤0,1000; ≤0,0100","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальный уровень диапазона выходной мощности, дБм","≥15; ≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона рабочих частот","≥40; ≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений мощности, дБм","≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс","VGA; USB; IEEE; LAN"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений мощности, дБм",">-50; ≤-50; ≤-90"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного обеспечения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения КСВН","1,02..5"]
["26.51.45.000-00000002","Анализатор цепей","Штука","2022-01-09","Динамический диапазон","≥120; ≥90; ≥50; <50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений модуля коэффициента передачи","≤-50; ≤-100","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Вид","Скалярный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Портативный; Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений модуля коэффициента передачи","≥60; ≥30; <30","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Минимальный уровень диапазона выходной мощности, дБм","≤-20; ≤-50; ≤-90"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона рабочих частот",">40; ≤40; ≤10; ≤0,1000; ≤0,0100","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальный уровень диапазона выходной мощности, дБм","≥15; ≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона рабочих частот","≥40; ≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений мощности, дБм","≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс","VGA; USB; IEEE; LAN"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений мощности, дБм",">-50; ≤-50; ≤-90"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного обеспечения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения КСВН","1,02..5"]
["26.51.45.000-00000001","Анализатор цепей","Штука","2022-01-09","Динамический диапазон","≥120; ≥90; ≥50; <50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений модуля коэффициента передачи","≤-50; ≤-100","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Вид","Векторный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Портативный; Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений модуля коэффициента передачи","≥60; ≥30; <30","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Минимальный уровень диапазона выходной мощности, дБм","≤-20; ≤-50; ≤-90"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона рабочих частот",">40; ≤40; ≤10; ≤0,1000; ≤0,0100","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальный уровень диапазона выходной мощности, дБм","≥15; ≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона рабочих частот","≥40; ≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона измерений мощности, дБм","≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс","VGA; USB; IEEE; LAN"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона измерений мощности, дБм",">-50; ≤-50; ≤-90"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного обеспечения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения КСВН","1,02..5"]
["26.60.12.119-00000243","Анализатор чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам ИВД, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000242","Анализатор чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам ИВД, полуавтоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000295","Анализатор электроэнцефалографический спектральный","Штука","2019-07-01"]
["26.30.40.110-00000007","Антенна","Штука","2021-04-01","Коэффициент усиления","≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Принимаемые сигналы","VHF (МВ); UHF (ДМВ); FM"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ветровая нагрузка","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент стоячей волны (КСВ)","≤2,9000; ≤1,8000"]
[{"$nulls":4},"Тип по усилению","Пассивная; Активная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот","≥1800; ≥1600; ≥1400; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Минимальная температура эксплуатации","≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип внутренней антенны","Комбинированная; Рамочная; Штыревая"]
[{"$nulls":4},"Тип по направленности","Всенаправленная; Узконаправленная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Внутренняя (комнатная); Спутниковая; Внешняя (уличная)"]
[{"$nulls":4},"Входное сопротивление","≥90; ≥70 и <90; ≥50 и <70; <50","Ом"]
[{"$nulls":4},"Тип по диапазону принимаемых частот","Всеволновая; Дециметровая; Метровая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура эксплуатации","≥70; ≥50; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Коллективная; Индивидуальная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная допустимая мощность","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥150; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Ватт"]
["26.30.40.110-00000006","Антенна","Штука","2021-04-01","Коэффициент усиления","≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Принимаемые сигналы","VHF (МВ); UHF (ДМВ); FM"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ветровая нагрузка","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент стоячей волны (КСВ)","≤2,9000; ≤1,8000"]
[{"$nulls":4},"Тип по усилению","Пассивная; Активная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот","≥1800; ≥1600; ≥1400; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Минимальная температура эксплуатации","≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип внутренней антенны","Комбинированная; Рамочная; Штыревая"]
[{"$nulls":4},"Тип по направленности","Всенаправленная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Внутренняя (комнатная)"]
[{"$nulls":4},"Входное сопротивление","≥90; ≥70 и <90; ≥50 и <70; <50","Ом"]
[{"$nulls":4},"Тип по диапазону принимаемых частот","Всеволновая; Дециметровая; Метровая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура эксплуатации","≥70; ≥50; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Индивидуальная; Коллективная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная допустимая мощность","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥150; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Ватт"]
["26.30.40.110-00000005","Антенна","Штука","2021-04-01","Коэффициент усиления","≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Принимаемые сигналы","VHF (МВ); UHF (ДМВ); FM"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ветровая нагрузка","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент стоячей волны (КСВ)","≤2,9000; ≤1,8000"]
[{"$nulls":4},"Тип по усилению","Пассивная; Активная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот","≥1800; ≥1600; ≥1400; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Минимальная температура эксплуатации","≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип внутренней антенны","Комбинированная; Рамочная; Штыревая"]
[{"$nulls":4},"Тип по направленности","Всенаправленная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Спутниковая"]
[{"$nulls":4},"Входное сопротивление","≥90; ≥70 и <90; ≥50 и <70; <50","Ом"]
[{"$nulls":4},"Тип по диапазону принимаемых частот","Всеволновая; Дециметровая; Метровая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура эксплуатации","≥70; ≥50; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Коллективная; Индивидуальная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная допустимая мощность","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥150; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Ватт"]
["26.30.40.110-00000004","Антенна","Штука","2021-04-01","Коэффициент усиления","≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Принимаемые сигналы","VHF (МВ); UHF (ДМВ); FM"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ветровая нагрузка","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент стоячей волны (КСВ)","≤2,9000; ≤1,8000"]
[{"$nulls":4},"Тип по усилению","Пассивная; Активная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот","≥1800; ≥1600; ≥1400; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Минимальная температура эксплуатации","≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип внутренней антенны","Комбинированная; Рамочная; Штыревая"]
[{"$nulls":4},"Тип по направленности","Всенаправленная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Внешняя (уличная)"]
[{"$nulls":4},"Входное сопротивление","≥90; ≥70 и <90; ≥50 и <70; <50","Ом"]
[{"$nulls":4},"Тип по диапазону принимаемых частот","Всеволновая; Дециметровая; Метровая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура эксплуатации","≥70; ≥50; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Индивидуальная; Коллективная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная допустимая мощность","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥150; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Ватт"]
["26.30.40.110-00000003","Антенна","Штука","2021-04-01","Коэффициент усиления","≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Принимаемые сигналы","VHF (МВ); UHF (ДМВ); FM"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ветровая нагрузка","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент стоячей волны (КСВ)","≤2,9000; ≤1,8000"]
[{"$nulls":4},"Тип по усилению","Пассивная; Активная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот","≥1800; ≥1600; ≥1400; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Минимальная температура эксплуатации","≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип внутренней антенны","Комбинированная; Рамочная; Штыревая"]
[{"$nulls":4},"Тип по направленности","Узконаправленная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Внутренняя (комнатная)"]
[{"$nulls":4},"Входное сопротивление","≥90; ≥70 и <90; ≥50 и <70; <50","Ом"]
[{"$nulls":4},"Тип по диапазону принимаемых частот","Всеволновая; Дециметровая; Метровая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура эксплуатации","≥70; ≥50; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Коллективная; Индивидуальная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная допустимая мощность","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥150; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Ватт"]
["26.30.40.110-00000002","Антенна","Штука","2021-04-01","Коэффициент усиления","≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Принимаемые сигналы","VHF (МВ); UHF (ДМВ); FM"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ветровая нагрузка","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент стоячей волны (КСВ)","≤2,9000; ≤1,8000"]
[{"$nulls":4},"Тип по усилению","Пассивная; Активная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот","≥1800; ≥1600; ≥1400; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Минимальная температура эксплуатации","≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип внутренней антенны","Комбинированная; Рамочная; Штыревая"]
[{"$nulls":4},"Тип по направленности","Узконаправленная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Спутниковая"]
[{"$nulls":4},"Входное сопротивление","≥90; ≥70 и <90; ≥50 и <70; <50","Ом"]
[{"$nulls":4},"Тип по диапазону принимаемых частот","Всеволновая; Дециметровая; Метровая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура эксплуатации","≥70; ≥50; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Коллективная; Индивидуальная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная допустимая мощность","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥150; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Ватт"]
["26.30.40.110-00000001","Антенна","Штука","2021-04-01","Коэффициент усиления","≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; ≥2; <2","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Принимаемые сигналы","VHF (МВ); FM; UHF (ДМВ)"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ветровая нагрузка","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент стоячей волны (КСВ)","≤2,9000; ≤1,8000"]
[{"$nulls":4},"Тип по усилению","Пассивная; Активная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона рабочих радиочастот","≥1800; ≥1600; ≥1400; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Минимальная температура эксплуатации","≤-20; ≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип внутренней антенны","Комбинированная; Рамочная; Штыревая"]
[{"$nulls":4},"Тип по направленности","Узконаправленная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Внешняя (уличная)"]
[{"$nulls":4},"Входное сопротивление","≥90; ≥70 и <90; ≥50 и <70; <50","Ом"]
[{"$nulls":4},"Тип по диапазону принимаемых частот","Всеволновая; Дециметровая; Метровая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура эксплуатации","≥70; ≥50; ≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип","Коллективная; Индивидуальная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная допустимая мощность","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥150; ≥100; ≥50; ≥25; <25","Ватт"]
["26.30.40.000-00000001","Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер","Штука","2023-01-01"]
["26.60.13.190-00000074","Аппарат виброакустической терапии","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000037","Аппарат для измерения артериального давления телеметрический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000102","Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный","Штука","2020-09-15","Клапан быстрого выпуска воздуха","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Индикатор аритмии","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Индикатор пульса","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения давления","299; 280; 260; ","Миллиметр ртутного столба"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения частоты пульса, уд/мин","180; 200; 160; "]
["26.60.12.129-00000101","Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный","Штука","2020-09-15","Клапан быстрого выпуска воздуха","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Индикатор аритмии","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Индикатор пульса","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения давления","260; ","Миллиметр ртутного столба"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения частоты пульса, уд/мин","160; "]
["26.60.12.129-00000100","Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный","Штука","2020-09-15","Клапан быстрого выпуска воздуха","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Индикатор аритмии","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Индикатор пульса","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения давления","280; ","Миллиметр ртутного столба"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения частоты пульса, уд/мин","200; "]
["26.60.12.129-00000099","Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный","Штука","2020-09-15","Клапан быстрого выпуска воздуха","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Индикатор аритмии","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Индикатор пульса","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения давления","299; ","Миллиметр ртутного столба"]
[{"$nulls":4},"Максимальный предел измерения частоты пульса, уд/мин","180; "]
["26.60.12.129-00000006","Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000013","Аппарат для измерения сердечного выброса прямым методом Фика","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000043","Аппарат для лечения холодным воздухом","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.180-00000004","Аппарат для фотодинамической терапии","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.180-00000027","Аппарат для цветоимпульсной терапии","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.180-00000002","Аппарат инфракрасной фототерапии опорно-двигательного аппарата, неносимый","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000246","Аппарат лазерной допплеровской визуализации для кожной микроциркуляции крови","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.170-00000012","Аппарат лазерной фототерапии ногтей","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.120-00000010","Аппарат слуховой внутриканальный воздушной проводимости","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.120-00000002","Аппарат слуховой внутриушной воздушной проводимости","Штука","2019-02-01"]
["26.60.14.120-00000009","Аппарат слуховой воздушной проводимости с внутриканальным приемником","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.120-00000008","Аппарат слуховой воздушной проводимости с приемником в ухе","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.120-00000014","Аппарат слуховой воздушной проводимости чрескожный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.120-00000004","Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости","Штука","2019-02-01"]
["26.60.14.120-00000015","Аппарат слуховой костной проводимости с костной фиксацией имплантируемый","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.120-00000016","Аппарат слуховой костной проводимости с креплением на голове","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.120-00000006","Аппарат слуховой костной проводимости с креплением на голове, не имплантируемый","Штука","2019-02-01"]
["26.60.14.120-00000003","Аппарат слуховой носимый воздушной проводимости","Штука","2018-11-01"]
["26.60.14.120-00000013","Аппарат слуховой очковый воздушной проводимости","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.180-00000009","Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000047","Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000035","Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.20.40.140-00000003","Аппаратно-программный модуль доверенной нагрузки","Штука","2022-07-14","Разъем для подключения","USB; RS-232; M.2; Mini PCI-express half card; Mini PCI-express; PCI-express; PCI–X; PCI"]
[{"$nulls":4},"Контроль BIOS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка идентификаторов доступа","JaCarta; Тouch Мemory; Rutoken/Rutoken RF; eToken PRO; iKey2032; iButton"]
[{"$nulls":4},"Сетевое управление","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шифрование загрузочного сектора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Программная блокировка включения электропитания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка файловых систем","UFS; EXT4; EXT3; EXT2; NTFS; FAT32; FAT16"]
[{"$nulls":4},"Объем встроенной энергозависимой памяти","≥1024; ≥128; ≥1","Мегабайт"]
[{"$nulls":4},"Наличие дополнительной энергозависимой памяти","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Аппаратная блокировка включения электропитания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие сертификата ФСТЭК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Блокировка загрузки ОС с внешних источников","Нет; Да"]
["26.20.40.140-00000006","Аппаратно-программный модуль доверенной нагрузки","Штука","2022-09-12","Шифрование загрузочного сектора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Блокировка загрузки ОС с внешних источников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сетевое управление","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем встроенной энергозависимой памяти","≥1024; ≥128; ≥1","Мегабайт"]
[{"$nulls":4},"Аппаратная блокировка включения электропитания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Контроль BIOS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка файловых систем","UFS; EXT4; EXT3; EXT2; NTFS; FAT32; FAT16"]
[{"$nulls":4},"Программная блокировка включения электропитания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка идентификаторов доступа","JaCarta; Тouch Мemory; Rutoken/Rutoken RF; eToken PRO; iKey2032; iButton"]
[{"$nulls":4},"Наличие дополнительной энергозависимой памяти","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разъем для подключения","USB; RS-232; M.2; Mini PCI-express half card; Mini PCI-express; PCI-express; PCI–X; PCI"]
["26.20.40.140-00000005","Аппаратно-программный модуль доверенной нагрузки","Штука","2022-09-12","Шифрование загрузочного сектора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Блокировка загрузки ОС с внешних источников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сетевое управление","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем встроенной энергозависимой памяти","≥1024; ≥128; ≥1","Мегабайт"]
[{"$nulls":4},"Аппаратная блокировка включения электропитания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Контроль BIOS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка файловых систем","UFS; EXT4; EXT3; EXT2; NTFS; FAT32; FAT16"]
[{"$nulls":4},"Программная блокировка включения электропитания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка идентификаторов доступа","JaCarta; Тouch Мemory; Rutoken/Rutoken RF; eToken PRO; iKey2032; iButton"]
[{"$nulls":4},"Наличие дополнительной энергозависимой памяти","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разъем для подключения","USB; RS-232; M.2; Mini PCI-express half card; Mini PCI-express; PCI-express; PCI–X; PCI"]
["26.20.40.140-00000004","Аппаратно-программный модуль доверенной нагрузки","Штука","2022-07-14","Разъем для подключения","USB; RS-232; M.2; Mini PCI-express half card; Mini PCI-express; PCI-express; PCI–X; PCI"]
[{"$nulls":4},"Контроль BIOS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка идентификаторов доступа","JaCarta; Тouch Мemory; Rutoken/Rutoken RF; eToken PRO; iKey2032; iButton"]
[{"$nulls":4},"Сетевое управление","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шифрование загрузочного сектора","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Программная блокировка включения электропитания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка файловых систем","UFS; EXT4; EXT3; EXT2; NTFS; FAT32; FAT16"]
[{"$nulls":4},"Объем встроенной энергозависимой памяти","≥1024; ≥128; ≥1","Мегабайт"]
[{"$nulls":4},"Наличие дополнительной энергозависимой памяти","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Аппаратная блокировка включения электропитания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие сертификата ФСТЭК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Блокировка загрузки ОС с внешних источников","Нет; Да"]
["26.40.30.000-00000001","Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения","Штука","2023-01-01"]
["26.51.20.000-00000002","Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления","Штука","2023-01-01"]
["26.51.20.000-00000001","Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления","Комплект","2023-01-01"]
["26.60.11.130-00000028","Аппликатор вагинальный для интраоперационной/постоперационной терапевтической рентгеновской системы\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000014","Аппликатор внутрисосудистый для системы брахитерапии, ручной","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.170-00000025","Аппликатор для лазерной системы лечения поверхностных поражений кожи","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000043","Аппликатор для системы брахитерапии простаты, ручной","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000027","Аппликатор игольчатый для интраоперационной/постоперационной терапевтической рентгеновской системы\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000030","Аппликатор интраоперационный плоский для интраоперационной/постоперационной терапевтической рентгеновской системы\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.140-00000008","Аппликатор мультимодальной косметологической системы для лечения дефектов и омоложения кожи, инфракрасный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000029","Аппликатор поверхностный для интраоперационной/постоперационной терапевтической рентгеновской системы\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.130-00000011","Аппликатор радиочастотной системы для лечения поверхностных дефектов кожи\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000031","Аппликатор сферический для интраоперационной/постоперационной терапевтической рентгеновской системы\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.150-00000008","Аппликатор ультразвуковой системы для физиотерапии\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.51.61.110-00000018","Атомно-силовой микроскоп","Штука","2021-04-01","Диапазон сканирования Z, мкм","30; 25; 15; 12; 8; "]
[{"$nulls":4},"Толщина образца",">10; ≥3 и ≤10; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вес образца",">500; ≥250 и ≤500; ≥50 и ≤250; ≥10 и ≤50; <10","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Длина образца",">30; ≥20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Режим сканирования","Полуконтактный; Безконтактный"]
[{"$nulls":4},"Ширина образца",">30; ≥20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон сканирования XY, мкм","100 × 100; 50 × 50; 25 × 25; 15 × 15; 10 × 10"]
["26.51.61.110-00000017","Атомно-силовой микроскоп","Штука","2021-04-01","Диапазон сканирования Z, мкм","30; 25; 15; 12; 8; "]
[{"$nulls":4},"Толщина образца",">10; ≥3 и ≤10; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вес образца",">500; ≥250 и ≤500; ≥50 и ≤250; ≥10 и ≤50; <10","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Длина образца",">30; ≥20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Режим сканирования","Полуконтактный; Безконтактный"]
[{"$nulls":4},"Ширина образца",">30; ≥20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон сканирования XY, мкм","100 × 100; 50 × 50; 25 × 25; 15 × 15; 10 × 10"]
["26.51.45.190-00000012","Аттенюатор","Штука","2021-04-01","Тип по набору воспроизводимых значений","Фиксированный; Плавный; Ступенчатый"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения разъемов","Розетка-розетка; Оптический шнур; Розетка-вилка"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона частоты","≤40; ≤35; ≤30; ≤25; ≤20; ≤15; ≤10; ≤5; ≤1","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Вносимое затухание","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Число циклов переключений для аттенюаторов","≥200000; ≥100000; <100000"]
[{"$nulls":4},"Время переключения, мс","≥100; ≥50; ≥25; <25"]
[{"$nulls":4},"Тип по подключению","Коаксиальный; Волоконно-оптический; Волноводный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная входная мощность","≤2; ≤1","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Вид по частотному диапазону","Радиоизмерительный; Оптический"]
["26.51.45.190-00000011","Аттенюатор","Штука","2021-04-01","Тип по набору воспроизводимых значений","Фиксированный; Плавный; Ступенчатый"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения разъемов","Розетка-розетка; Оптический шнур; Розетка-вилка"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона частоты","≤40; ≤35; ≤30; ≤25; ≤20; ≤15; ≤10; ≤5; ≤1","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Вносимое затухание","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Число циклов переключений для аттенюаторов","≥200000; ≥100000; <100000"]
[{"$nulls":4},"Время переключения, мс","≥100; ≥50; ≥25; <25"]
[{"$nulls":4},"Тип по подключению","Коаксиальный; Волоконно-оптический; Волноводный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная входная мощность","≤2; ≤1","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Вид по частотному диапазону","Оптический"]
["26.51.45.190-00000010","Аттенюатор","Штука","2021-04-01","Тип по набору воспроизводимых значений","Фиксированный; Плавный; Ступенчатый"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения разъемов","Розетка-розетка; Оптический шнур; Розетка-вилка"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона частоты","≤40; ≤35; ≤30; ≤25; ≤20; ≤15; ≤10; ≤5; ≤1","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Вносимое затухание","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Число циклов переключений для аттенюаторов","≥200000; ≥100000; <100000"]
[{"$nulls":4},"Время переключения, мс","≥100; ≥50; ≥25; <25"]
[{"$nulls":4},"Тип по подключению","Коаксиальный; Волоконно-оптический; Волноводный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная входная мощность","≤2; ≤1","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Вид по частотному диапазону","Радиоизмерительный"]
["26.60.12.129-00000015","Аудиометр импедансный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000018","Аудиометр на основе вызванных потенциалов","Штука","2019-12-15"]
["26.60.12.119-00000180","Аудиометр речевой","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000004","Аудиометр тональный, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000003","Аудиометр тональный, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000002","Аудиометр тональный, ручной","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000069","Аудиометр чистых тонов","Штука","2019-12-15"]
["26.60.11.130-00000011","Барьер для радиационной защиты, стационарный","Штука","2019-07-01"]
["27.20.22.000-00000004","Батарея аккумуляторная стартерная свинцово-кислотная","Штука","2022-09-12","Тип по расположению клемм","Прямая полярность; Обратная полярность"]
[{"$nulls":4},"Емкость резервная","≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Минута"]
[{"$nulls":4},"Тип клеммы","Болтовое соединение; Плоская ножевая; Конус"]
[{"$nulls":4},"Емкость номинальная",">240; >230 и ≤240; >220 и ≤230; >210 и ≤220; >200 и ≤210; >190 и ≤200; >180 и ≤190; >170 и ≤180; >160 и ≤170; >150 и ≤160; >140 и ≤150; >130 и ≤140; >120 и ≤130; >110 и ≤120; >100 и ≤110; >90 и ≤100; >80 и ≤90; >70 и ≤80; >60 и ≤70; >50 и ≤60; >45 и ≤50; >40 и ≤45; >35 и ≤40; >30 и ≤35; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >5 и ≤10; ≤5","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","По нижней части; По верхней части"]
[{"$nulls":4},"Тип","С регулирующим клапаном и электролитом, иммобилизованным в виде геля (Gel); С регулирующим клапаном и электролитом иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM); С регулирующим клапаном (VRLA)"]
[{"$nulls":4},"Длина общая","≥400 и <420; ≥380 и <400; ≥360 и <380; ≥340 и <360; ≥320 и <340; ≥300 и <320; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; <120; ≥530; ≥520 и <530; ≥500 и <520; ≥480 и <500; ≥460 и <480; ≥440 и <460; ≥420 и <440","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность цикла разряда (С)","20; 10; 5; ","Час"]
[{"$nulls":4},"Расположение клемм","Диагональное расположение; Универсальное расположение; Фронтальное; Вертикальное"]
[{"$nulls":4},"Наличие ручек","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Напряжение номинальное","240; 192; 96; 80; 72; 48; 40; 36; 24; 12; 6; 4; 2; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Размер клеммы конусной","11,1000; 12,7000; 17,9000; 19,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина общая","≥290; ≥280 и <290; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сила тока холодного пуска номинальная (DIN)","≥900; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥60 и <100; <60","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Сила тока холодного пуска номинальная (EN)","≥1450; ≥1400 и <1450; ≥1350 и <1400; ≥1300 и <1350; ≥1250 и <1300; ≥1200 и <1250; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Высота общая","≥250; ≥240 и <250; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по возможности долива воды","Необслуживаемая; Обслуживаемая"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","Сухозаряженная; Залитая электролитом и заряженная"]
[{"$nulls":4},"Сила тока холодного пуска номинальная (IES)","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥65 и <100; <65","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Сила тока холодного пуска номинальная (SAE)","≥1550; ≥1500 и <1550; ≥1450 и <1500; ≥1400 и <1450; ≥1350 и <1400; ≥1300 и <1350; ≥1250 и <1300; ≥1200 и <1250; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Ампер"]
["27.20.22.000-00000005","Батарея аккумуляторная стартерная свинцово-кислотная","Штука","2022-09-12","Тип по расположению клемм","Прямая полярность; Обратная полярность"]
[{"$nulls":4},"Емкость резервная","≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Минута"]
[{"$nulls":4},"Тип клеммы","Болтовое соединение; Плоская ножевая; Конус"]
[{"$nulls":4},"Емкость номинальная",">240; >230 и ≤240; >220 и ≤230; >210 и ≤220; >200 и ≤210; >190 и ≤200; >180 и ≤190; >170 и ≤180; >160 и ≤170; >150 и ≤160; >140 и ≤150; >130 и ≤140; >120 и ≤130; >110 и ≤120; >100 и ≤110; >90 и ≤100; >80 и ≤90; >70 и ≤80; >60 и ≤70; >50 и ≤60; >45 и ≤50; >40 и ≤45; >35 и ≤40; >30 и ≤35; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >5 и ≤10; ≤5","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","По нижней части; По верхней части"]
[{"$nulls":4},"Тип","С регулирующим клапаном и электролитом, иммобилизованным в виде геля (Gel); С регулирующим клапаном и электролитом иммобилизованным в порах сепаратора из стекломата (AGM); С регулирующим клапаном (VRLA)"]
[{"$nulls":4},"Длина общая","≥400 и <420; ≥380 и <400; ≥360 и <380; ≥340 и <360; ≥320 и <340; ≥300 и <320; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; <120; ≥530; ≥520 и <530; ≥500 и <520; ≥480 и <500; ≥460 и <480; ≥440 и <460; ≥420 и <440","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Продолжительность цикла разряда (С)","20; 10; 5; ","Час"]
[{"$nulls":4},"Расположение клемм","Диагональное расположение; Универсальное расположение; Фронтальное; Вертикальное"]
[{"$nulls":4},"Наличие ручек","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Напряжение номинальное","240; 192; 96; 80; 72; 48; 40; 36; 24; 12; 6; 4; 2; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Размер клеммы конусной","11,1000; 12,7000; 17,9000; 19,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина общая","≥290; ≥280 и <290; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сила тока холодного пуска номинальная (DIN)","≥900; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥60 и <100; <60","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Сила тока холодного пуска номинальная (EN)","≥1450; ≥1400 и <1450; ≥1350 и <1400; ≥1300 и <1350; ≥1250 и <1300; ≥1200 и <1250; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Высота общая","≥250; ≥240 и <250; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по возможности долива воды","Необслуживаемая; Обслуживаемая"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","Сухозаряженная; Залитая электролитом и заряженная"]
[{"$nulls":4},"Сила тока холодного пуска номинальная (IES)","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥65 и <100; <65","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Сила тока холодного пуска номинальная (SAE)","≥1550; ≥1500 и <1550; ≥1450 и <1500; ≥1400 и <1450; ≥1350 и <1400; ≥1300 и <1350; ≥1250 и <1300; ≥1200 и <1250; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Ампер"]
["26.11.30.000-00000009","Беспаечная макетная плата","Штука","2021-04-01","Количество шин питания","≥13; >2 и ≤13; ≤2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие винтовых клеммников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов",">5000; >3000 и ≤5000; >2000 и ≤3000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >650 и ≤1000; >400 и ≤650; >300 и ≤400; >170 и ≤300; ≤170"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов питания",">800; >300 и ≤800; >150 и ≤300; >50 и ≤150; ≤50"]
[{"$nulls":4},"Количество плат",">66; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
["26.11.30.000-00000008","Беспаечная макетная плата","Штука","2021-04-01","Количество шин питания","≥13; >2 и ≤13; ≤2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие винтовых клеммников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов",">5000; >3000 и ≤5000; >2000 и ≤3000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >650 и ≤1000; >400 и ≤650; >300 и ≤400; >170 и ≤300; ≤170"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов питания",">800; >300 и ≤800; >150 и ≤300; >50 и ≤150; ≤50"]
[{"$nulls":4},"Количество плат","1; ","Штука"]
["26.11.30.000-00000007","Беспаечная макетная плата","Штука","2021-04-01","Количество шин питания","≥13; >2 и ≤13; ≤2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие винтовых клеммников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов",">5000; >3000 и ≤5000; >2000 и ≤3000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >650 и ≤1000; >400 и ≤650; >300 и ≤400; >170 и ≤300; ≤170"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов питания",">800; >300 и ≤800; >150 и ≤300; >50 и ≤150; ≤50"]
[{"$nulls":4},"Количество плат","2; ","Штука"]
["26.11.30.000-00000006","Беспаечная макетная плата","Штука","2021-04-01","Количество шин питания","≥13; >2 и ≤13; ≤2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие винтовых клеммников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов",">5000; >3000 и ≤5000; >2000 и ≤3000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >650 и ≤1000; >400 и ≤650; >300 и ≤400; >170 и ≤300; ≤170"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов питания",">800; >300 и ≤800; >150 и ≤300; >50 и ≤150; ≤50"]
[{"$nulls":4},"Количество плат","3; ","Штука"]
["26.11.30.000-00000005","Беспаечная макетная плата","Штука","2021-04-01","Количество шин питания","≥13; >2 и ≤13; ≤2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие винтовых клеммников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов",">5000; >3000 и ≤5000; >2000 и ≤3000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >650 и ≤1000; >400 и ≤650; >300 и ≤400; >170 и ≤300; ≤170"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов питания",">800; >300 и ≤800; >150 и ≤300; >50 и ≤150; ≤50"]
[{"$nulls":4},"Количество плат","4; ","Штука"]
["26.11.30.000-00000004","Беспаечная макетная плата","Штука","2021-04-01","Количество шин питания","≥13; >2 и ≤13; ≤2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие винтовых клеммников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов",">5000; >3000 и ≤5000; >2000 и ≤3000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >650 и ≤1000; >400 и ≤650; >300 и ≤400; >170 и ≤300; ≤170"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов питания",">800; >300 и ≤800; >150 и ≤300; >50 и ≤150; ≤50"]
[{"$nulls":4},"Количество плат","5; ","Штука"]
["26.11.30.000-00000003","Беспаечная макетная плата","Штука","2021-04-01","Количество шин питания","≥13; >2 и ≤13; ≤2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие винтовых клеммников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов",">5000; >3000 и ≤5000; >2000 и ≤3000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >650 и ≤1000; >400 и ≤650; >300 и ≤400; >170 и ≤300; ≤170"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов питания",">800; >300 и ≤800; >150 и ≤300; >50 и ≤150; ≤50"]
[{"$nulls":4},"Количество плат","6; ","Штука"]
["26.11.30.000-00000002","Беспаечная макетная плата","Штука","2021-04-01","Количество шин питания","≥13; >2 и ≤13; ≤2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие винтовых клеммников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов",">5000; >3000 и ≤5000; >2000 и ≤3000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >650 и ≤1000; >400 и ≤650; >300 и ≤400; >170 и ≤300; ≤170"]
[{"$nulls":4},"Количество контактов питания",">800; >300 и ≤800; >150 и ≤300; >50 и ≤150; ≤50"]
[{"$nulls":4},"Количество плат",">6","Штука"]
["26.51.53.190-00000011","Беспилотный летательный аппарат (дрон)","Штука","2021-02-08","Тип мультикоптера","Грузовой; Профессиональный; Промышленный; Любительский/ Тренировочный; Детский; Гоночный"]
[{"$nulls":4},"Емкость аккумулятора летательного аппарата, мА/ч","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Взлетная масса","≥50; ≥45; ≥40; ≥35; ≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; <1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Навигационная система","Отсутствует; GPS; ГЛОНАСС; Galileo"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость полета",">125; >100 и ≤125; >75 и ≤100; >50 и ≤75; >25 и ≤50; ≤25","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Управление","Радиоканал; Инфракрасный порт; Wi-Fi; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Максимальная допустимая скорость ветра","≥10; <10","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Количество аккумуляторов в комплекте","≥33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Дрон самолетного типа; Мультикоптер"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота полета",">2500; >2000 и ≤2500; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >500 и ≤1000; ≤500","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие камеры","С камерой; Возможно подключение; Без камеры"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемая операционная система","Отсутствует; iOS; Android; Windows Phone"]
[{"$nulls":4},"Дальность управления по радиоканалу",">3000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≥250 и ≤500; <250","Метр"]
[{"$nulls":4},"Площадь съемки за 1 полет","≥3; <2; ≥4; ≥2","Квадратный километр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","ARF; KIT; PNP; BNF; RTF"]
[{"$nulls":4},"Количество винтов","8; 6; 4; 3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аккумуляторной батареи в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление со смартфона/планшета","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции вид от первого лица (FPV)","Нет; Да"]
["26.51.53.190-00000010","Беспилотный летательный аппарат (дрон)","Штука","2021-02-08","Тип мультикоптера","Грузовой; Профессиональный; Промышленный; Любительский/ Тренировочный; Детский; Гоночный"]
[{"$nulls":4},"Емкость аккумулятора летательного аппарата, мА/ч","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Взлетная масса","≥50; ≥45; ≥40; ≥35; ≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; <1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Навигационная система","Отсутствует; GPS; ГЛОНАСС; Galileo"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость полета",">125; >100 и ≤125; >75 и ≤100; >50 и ≤75; >25 и ≤50; ≤25","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Управление","Радиоканал; Инфракрасный порт; Wi-Fi; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Максимальная допустимая скорость ветра","≥10; <10","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Количество аккумуляторов в комплекте","≥33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Мультикоптер"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота полета",">2500; >2000 и ≤2500; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >500 и ≤1000; ≤500","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие камеры","С камерой; Возможно подключение; Без камеры"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемая операционная система","Отсутствует; iOS; Android; Windows Phone"]
[{"$nulls":4},"Дальность управления по радиоканалу",">3000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≥250 и ≤500; <250","Метр"]
[{"$nulls":4},"Площадь съемки за 1 полет","≥4; ≥3; ≥2; <2","Квадратный километр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","ARF; KIT; PNP; BNF; RTF"]
[{"$nulls":4},"Количество винтов","8; 6; 4; 3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аккумуляторной батареи в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление со смартфона/планшета","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции вид от первого лица (FPV)","Нет; Да"]
["26.51.53.190-00000009","Беспилотный летательный аппарат (дрон)","Штука","2021-02-08","Тип мультикоптера","Грузовой; Профессиональный; Промышленный; Любительский/ Тренировочный; Детский; Гоночный"]
[{"$nulls":4},"Емкость аккумулятора летательного аппарата, мА/ч","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Взлетная масса","≥50; ≥45; ≥40; ≥35; ≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; <1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Навигационная система","Отсутствует; GPS; ГЛОНАСС; Galileo"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость полета",">125; >100 и ≤125; >75 и ≤100; >50 и ≤75; >25 и ≤50; ≤25","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Управление","Радиоканал; Инфракрасный порт; Wi-Fi; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Максимальная допустимая скорость ветра","≥10; <10","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Количество аккумуляторов в комплекте","≥33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Дрон самолетного типа"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота полета",">2500; >2000 и ≤2500; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >500 и ≤1000; ≤500","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие камеры","С камерой; Возможно подключение; Без камеры"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемая операционная система","Отсутствует; iOS; Android; Windows Phone"]
[{"$nulls":4},"Дальность управления по радиоканалу",">3000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≥250 и ≤500; <250","Метр"]
[{"$nulls":4},"Площадь съемки за 1 полет","≥4; ≥3; ≥2; <2","Квадратный километр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","ARF; KIT; PNP; BNF; RTF"]
[{"$nulls":4},"Количество винтов","8; 6; 4; 3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие аккумуляторной батареи в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление со смартфона/планшета","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции вид от первого лица (FPV)","Нет; Да"]
["26.12.10.000-00000004","Беспроводной приемник на 433 МГц","Штука","2020-10-01","Дальность действия",">100; ≤100","Метр"]
["26.12.10.000-00000003","Беспроводной приемник на 433 МГц","Штука","2020-10-01","Дальность действия","≤100","Метр"]
["26.12.10.000-00000002","Беспроводной приемник на 433 МГц","Штука","2020-10-01","Дальность действия",">100","Метр"]
["26.60.12.119-00000390","Билирубинометр ИВД","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000042","Билирубинометр чрескожный\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000179","Биометр оптический для низкокогерентной рефлектометрии","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000164","Биотезиометр вибрационный","Штука","2019-07-01"]
["27.33.13.190-00000003","Блок розеток","Штука","2021-09-25","Длина кабеля","≥3 и <5; ≥2,3000 и <3; ≥5; ≥1,8000 и <2,3000; ≥1,5000 и <1,8000; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип розеток","EURO без заземления; EURO с заземлением"]
[{"$nulls":4},"Тип штепселя блока розеток","IEC; EURO"]
[{"$nulls":4},"Наличие креплений к стене","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных шторок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие телефонного разъема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие выключателя на корпусе","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сетевой фильтр; Удлинитель"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность подключенных устройств","≥3; ≥2 и <3; <2","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Виды дополнительных разъема","VGA выход; HDMI выход; RJ45 разъем; USB порт"]
[{"$nulls":4},"Количество розеток EURO","≥9; ≥6 и <9; ≥3 и <6; <3","Штука"]
["27.33.13.190-00000002","Блок розеток","Штука","2021-09-25","Длина кабеля","≥5; ≥3 и <5; <1,5000; ≥2,3000 и <3; ≥1,8000 и <2,3000; ≥1,5000 и <1,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип розеток","EURO с заземлением; EURO без заземления"]
[{"$nulls":4},"Тип штепселя блока розеток","IEC; EURO"]
[{"$nulls":4},"Наличие креплений к стене","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных шторок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие телефонного разъема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие выключателя на корпусе","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Удлинитель"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность подключенных устройств","≥3; ≥2 и <3; <2","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Виды дополнительных разъема","VGA выход; HDMI выход; RJ45 разъем; USB порт"]
[{"$nulls":4},"Количество розеток EURO","≥9; ≥6 и <9; ≥3 и <6; <3","Штука"]
["27.33.13.190-00000001","Блок розеток","Штука","2021-09-25","Длина кабеля","≥5; ≥3 и <5; <1,5000; ≥2,3000 и <3; ≥1,8000 и <2,3000; ≥1,5000 и <1,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип розеток","EURO без заземления; EURO с заземлением"]
[{"$nulls":4},"Тип штепселя блока розеток","IEC; EURO"]
[{"$nulls":4},"Наличие креплений к стене","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных шторок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие телефонного разъема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие выключателя на корпусе","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сетевой фильтр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность подключенных устройств","≥3; ≥2 и <3; <2","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Виды дополнительных разъема","VGA выход; HDMI выход; RJ45 разъем; USB порт"]
[{"$nulls":4},"Количество розеток EURO","≥9; ≥6 и <9; ≥3 и <6; <3","Штука"]
["26.51.20.129-00000002","Бортовой вычислительный комплекс","Штука","2022-04-11","Количество колодок UART с разъёмом 10-pin для АПМДЗ","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемые интерфейсы","Ethernet 10/100/1000; PCI-Express; CAN RS-485; SATA 3.0 (SATA AHCI)"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных контроллеров аудиосистемы","≥2; ≥1; ≥3","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка отечественного аппаратно-программного модуля доверенной загрузки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Напряжение сети","230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество разъёмов для подключения шифратора к аппаратно-программному модулю доверенной загрузки","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок S/PDIF с разъёмом 4-pin для вывода звука","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Разъемы","CR2032; DE-9; VGA; EPS12V 8-pin; PMB; RJ45; ATX 24-pin"]
[{"$nulls":4},"Тип сетевых портов","Ethernet 1000Base-T; Ethernet 100Base-TX"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок INT_SW с разъёмом 2-pin для датчика вскрытия","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенного контроллера SSD","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество разъёмов для подключения TouchMemory к аппаратно-программному модулю доверенной загрузки","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество разъёмов для подключения USB к аппаратно-программному модулю доверенной загрузки","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество портов периферии USB 2.0 с разъёмами типа A","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие колодок INT_SW с разъёмом 2-pin для датчика вскрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок FP с разъёмом 24-pin (SSI EEB)","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество портов долговременной памяти (HDD, SSD)","≥16; ≥8; <8","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие колодок RS-232 с разъёмом 10-pin для модуля управления сервером","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок FP с разъёмом 16-pin (SuperMicro)","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Частота процессоров","≥1,8000; ≥1,7000; ≥1,6000; ≥1,5000; ≥1,4000; ≥1,3000; ≥1,2000; ≥1,1000; ≥1; <1","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Количество портов сети","4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер процессора","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок USB 2.0 с разъёмом 10-pin для 2, 4 передних портов","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Слоты","PCI 2.3; M.2 USB; SO-DIMM; PCI Express 2.0"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок RS-232 с разъёмом 10-pin от сервера","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок GPIO с разъёмами 10-pin, 5-pin для прямого ввода-вывода","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок SPI с разъёмами 8-pin для обновления ПЗУ","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество процессоров","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок JTAG с разъёмами 10-pin для диагностики ЦП, КПИ","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка отечественного модуля управления сервером","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок USB 2.0 с разъёмом типа A","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных динамиков","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти","≥512; ≥128; ≥32","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество слотов оперативной памяти","≥8; ≥4","Штука"]
["26.51.20.129-00000001","Бортовой вычислительный комплекс","Штука","2022-04-11","Количество колодок UART с разъёмом 10-pin для АПМДЗ","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемые интерфейсы","Ethernet 10/100/1000; PCI-Express; CAN RS-485; SATA 3.0 (SATA AHCI)"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных контроллеров аудиосистемы","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка отечественного аппаратно-программного модуля доверенной загрузки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Напряжение сети","230; 220; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Количество разъёмов для подключения шифратора к аппаратно-программному модулю доверенной загрузки","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок S/PDIF с разъёмом 4-pin для вывода звука","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Разъемы","CR2032; DE-9; VGA; EPS12V 8-pin; PMB; RJ45; ATX 24-pin"]
[{"$nulls":4},"Тип сетевых портов","Ethernet 1000Base-T; Ethernet 100Base-TX"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок INT_SW с разъёмом 2-pin для датчика вскрытия","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенного контроллера SSD","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество разъёмов для подключения TouchMemory к аппаратно-программному модулю доверенной загрузки","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество разъёмов для подключения USB к аппаратно-программному модулю доверенной загрузки","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество портов периферии USB 2.0 с разъёмами типа A","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие колодок INT_SW с разъёмом 2-pin для датчика вскрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок FP с разъёмом 24-pin (SSI EEB)","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество портов долговременной памяти (HDD, SSD)","≥16; ≥8; <8","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие колодок RS-232 с разъёмом 10-pin для модуля управления сервером","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок FP с разъёмом 16-pin (SuperMicro)","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Частота процессоров","≥1,8000; ≥1,7000; ≥1,6000; ≥1,5000; ≥1,4000; ≥1,3000; ≥1,2000; ≥1,1000; ≥1; <1","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Количество портов сети","4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер процессора","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок USB 2.0 с разъёмом 10-pin для 2, 4 передних портов","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Слоты","PCI 2.3; M.2 USB; SO-DIMM; PCI Express 2.0"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок RS-232 с разъёмом 10-pin от сервера","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок GPIO с разъёмами 10-pin, 5-pin для прямого ввода-вывода","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок SPI с разъёмами 8-pin для обновления ПЗУ","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество процессоров","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок JTAG с разъёмами 10-pin для диагностики ЦП, КПИ","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка отечественного модуля управления сервером","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество колодок USB 2.0 с разъёмом типа A","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных динамиков","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти","≥512; ≥128; ≥32","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество слотов оперативной памяти","≥8; ≥4","Штука"]
["26.20.16.190-00000001","Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения","Штука","2019-02-01"]
["26.60.12.132-00000010","Бронхоскоп гибкий ультразвуковой\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.122-00000019","Весы для взвешивания крови","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.122-00000023","Весы для новорожденных, механические\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.122-00000024","Весы для новорожденных, электронные\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.122-00000003","Весы для определения массы неподвижных пациентов","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.122-00000016","Весы напольные, механические","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.122-00000034","Весы напольные, электронные\u0000\u0000","Штука","2020-09-15","Бариатрические/увеличенная платформа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Выносной; На стойке; В корпусе"]
[{"$nulls":4},"Функция анализа данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел взвешивания","≥500; ≥400; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥60","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Функция ТАРА","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ростомер","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы, г/дел","200; 100; 50; 20; 10"]
[{"$nulls":4},"Поручни","Нет; Да"]
["26.60.12.122-00000033","Весы напольные, электронные\u0000\u0000","Штука","2020-09-15","Бариатрические/увеличенная платформа","Да"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","В корпусе"]
[{"$nulls":4},"Функция анализа данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел взвешивания","≥500; ≥400; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥60","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Функция ТАРА","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ростомер","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы, г/дел","200; 100; 50; 20; 10"]
[{"$nulls":4},"Поручни","Нет; Да"]
["26.60.12.122-00000032","Весы напольные, электронные\u0000\u0000","Штука","2020-09-15","Бариатрические/увеличенная платформа","Да"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","На стойке"]
[{"$nulls":4},"Функция анализа данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел взвешивания","≥60; ≥500; ≥400; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Функция ТАРА","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ростомер","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы, г/дел","10; 200; 100; 50; 20"]
[{"$nulls":4},"Поручни","Нет; Да"]
["26.60.12.122-00000031","Весы напольные, электронные\u0000\u0000","Штука","2020-09-15","Бариатрические/увеличенная платформа","Да"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Выносной"]
[{"$nulls":4},"Функция анализа данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел взвешивания","≥500; ≥400; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥60","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Функция ТАРА","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ростомер","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы, г/дел","200; 100; 50; 20; 10"]
[{"$nulls":4},"Поручни","Нет; Да"]
["26.60.12.122-00000030","Весы напольные, электронные\u0000\u0000","Штука","2020-09-15","Бариатрические/увеличенная платформа","Нет"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","В корпусе"]
[{"$nulls":4},"Функция анализа данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел взвешивания","≥500; ≥400; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥60","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Функция ТАРА","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ростомер","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы, г/дел","200; 100; 50; 20; 10"]
[{"$nulls":4},"Поручни","Нет; Да"]
["26.60.12.122-00000029","Весы напольные, электронные\u0000\u0000","Штука","2020-09-15","Бариатрические/увеличенная платформа","Нет"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","На стойке"]
[{"$nulls":4},"Функция анализа данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел взвешивания","≥500; ≥400; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥60","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Функция ТАРА","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ростомер","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы, г/дел","200; 100; 50; 20; 10"]
[{"$nulls":4},"Поручни","Нет; Да"]
["26.60.12.122-00000028","Весы напольные, электронные\u0000\u0000","Штука","2020-09-15","Бариатрические/увеличенная платформа","Нет"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Выносной"]
[{"$nulls":4},"Функция анализа данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наибольший предел взвешивания","≥500; ≥400; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥60","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Функция ТАРА","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ростомер","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы, г/дел","200; 100; 50; 20; 10"]
[{"$nulls":4},"Поручни","Нет; Да"]
["26.60.12.122-00000021","Весы-стул, электронные","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000360","Видеоангиоскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000363","Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000334","Видеобронхоскоп гибкий, одноразового использовния","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000208","Видеогастродуоденоскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000207","Видеогастроскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000353","Видеогистероскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000389","Видеодисплей для эндоскопии","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000393","Видеодисплей, монохромный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000206","Видеодуоденоскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.40.33.110-00000012","Видеокамера","Штука","2020-10-01","Частота кадров (кадр/сек)","≥12060; 50; 30; 25; "]
[{"$nulls":4},"Оптическое увеличение",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10"]
[{"$nulls":4},"Размер матрицы","≥ 2/3; &gt; 1/2.9 и ≤ 1/2; &gt; 1/3.9 и ≤ 1/3; ≤ 1/4"]
[{"$nulls":4},"HD-формат","8K; 5,7K; UHD 4K; Full HD 1080p; HD 720p"]
[{"$nulls":4},"Наличие ЖК-экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка карт памяти","SDXC; Compact Flash; MS; microSD; MMC; SDHC; P2; MS Duo; microSDHC; SD"]
[{"$nulls":4},"Число мегапикселей матрицы",">20; >16 и ≤20; >12 и ≤16; >8 и ≤12; ≥4 и ≤8; <4"]
[{"$nulls":4},"Разъемы","SDI; S-video; IEEE 1394; Компонентный; DV; HD-SDI; Ethernet; AV-выход; Вход под микрофон; Выход на наушники; USB; HDMI"]
[{"$nulls":4},"Функции и возможности","Пульт ДУ; 2 слота для карт памяти; Сенсорный дисплей; Встроенная память ≥ 16ГБ; Экран ≥ 3,5; Встроенная память; Прямая печать; Прямое копирование на HDD; Встроенный динамик; Встроенный проектор; NFC-чип; GPS-модуль; Wi-Fi модуль; Влаго-, ударостойкая"]
[{"$nulls":4},"Съемка и возможности","Запись на карту памяти; Twin Camera; Функция веб-камеры; Микрофон съемный; Башмак горячий; Лампа подсветки; Вспышка встроенная; Наличие видоискателя; 3 матрицы; Запись предварительная; Фото во время видео; Съемка ночная; Фокусировка ручная; Стабилизация оптическая; Запись 3D видео; Объектив сменный"]
[{"$nulls":4},"Тип стабилизатора изображения","Электронный; Оптический"]
[{"$nulls":4},"Тип носителя","mini DV; HDD; SSD; Карта памяти"]
["26.40.33.110-00000011","Видеокамера","Штука","2020-10-01","Частота кадров (кадр/сек)","≥12060; 50; 30; 25; "]
[{"$nulls":4},"Оптическое увеличение",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10"]
[{"$nulls":4},"Размер матрицы","≥ 2/3; &gt; 1/2.9; &gt; 1/3.9; ≤ 1/4"]
[{"$nulls":4},"HD-формат","HD 720p"]
[{"$nulls":4},"Наличие ЖК-экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка карт памяти","SDXC; Compact Flash; MS; microSD; MMC; SDHC; P2; MS Duo; microSDHC; SD"]
[{"$nulls":4},"Число мегапикселей матрицы",">20; >16 и ≤20; >12 и ≤16; >8 и ≤12; ≥4 и ≤8; <4"]
[{"$nulls":4},"Разъемы","SDI; S-video; IEEE 1394; Компонентный; DV; HD-SDI; Ethernet; AV-выход; Вход под микрофон; Выход на наушники; USB; HDMI"]
[{"$nulls":4},"Функции и возможности","Пульт ДУ; 2 слота для карт памяти; Сенсорный дисплей; Встроенная память ≥ 16ГБ; Экран ≥ 3,5; Встроенная память; Прямая печать; Прямое копирование на HDD; Встроенный динамик; Встроенный проектор; NFC-чип; GPS-модуль; Wi-Fi модуль; Влаго-, ударостойкая"]
[{"$nulls":4},"Съемка и возможности","Запись на карту памяти; Twin Camera; Функция веб-камеры; Микрофон съемный; Башмак горячий; Лампа подсветки; Вспышка встроенная; Наличие видоискателя; 3 матрицы; Запись предварительная; Фото во время видео; Съемка ночная; Фокусировка ручная; Стабилизация оптическая; Запись 3D видео; Объектив сменный"]
[{"$nulls":4},"Тип стабилизатора изображения","Электронный; Оптический"]
[{"$nulls":4},"Тип носителя","mini DV; HDD; SSD; Карта памяти"]
["26.40.33.110-00000010","Видеокамера","Штука","2020-10-01","Частота кадров (кадр/сек)","≥12060; 50; 30; 25; "]
[{"$nulls":4},"Оптическое увеличение",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10"]
[{"$nulls":4},"Размер матрицы","≥ 2/3; &gt; 1/2.9 и ≤ 1/2; &gt; 1/3.9 и ≤ 1/3; ≤ 1/4"]
[{"$nulls":4},"HD-формат","Full HD 1080p"]
[{"$nulls":4},"Наличие ЖК-экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка карт памяти","SDXC; Compact Flash; MS; microSD; MMC; SDHC; P2; MS Duo; microSDHC; SD"]
[{"$nulls":4},"Число мегапикселей матрицы",">20; >16 и ≤20; >12 и ≤16; >8 и ≤12; ≥4 и ≤8; <4"]
[{"$nulls":4},"Разъемы","SDI; S-video; IEEE 1394; Компонентный; DV; HD-SDI; Ethernet; AV-выход; Вход под микрофон; Выход на наушники; USB; HDMI"]
[{"$nulls":4},"Функции и возможности","Пульт ДУ; 2 слота для карт памяти; Сенсорный дисплей; Встроенная память ≥ 16ГБ; Экран ≥ 3,5; Встроенная память; Прямая печать; Прямое копирование на HDD; Встроенный динамик; Встроенный проектор; NFC-чип; GPS-модуль; Wi-Fi модуль; Влаго-, ударостойкая"]
[{"$nulls":4},"Съемка и возможности","Запись на карту памяти; Twin Camera; Функция веб-камеры; Микрофон съемный; Башмак горячий; Лампа подсветки; Вспышка встроенная; Наличие видоискателя; 3 матрицы; Запись предварительная; Фото во время видео; Съемка ночная; Фокусировка ручная; Стабилизация оптическая; Запись 3D видео; Объектив сменный"]
[{"$nulls":4},"Тип стабилизатора изображения","Электронный; Оптический"]
[{"$nulls":4},"Тип носителя","mini DV; HDD; SSD; Карта памяти"]
["26.40.33.110-00000009","Видеокамера","Штука","2020-10-01","Частота кадров (кадр/сек)","≥12060; 50; 30; 25; "]
[{"$nulls":4},"Оптическое увеличение",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10"]
[{"$nulls":4},"Размер матрицы","≥ 2/3; &gt; 1/2.9 и ≤ 1/2; &gt; 1/3.9 и ≤ 1/3; ≤ 1/4"]
[{"$nulls":4},"HD-формат","UHD 4K"]
[{"$nulls":4},"Наличие ЖК-экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка карт памяти","SDXC; Compact Flash; MS; microSD; MMC; SDHC; P2; MS Duo; microSDHC; SD"]
[{"$nulls":4},"Число мегапикселей матрицы",">20; >16 и ≤20; >12 и ≤16; >8 и ≤12; ≥4 и ≤8; <4"]
[{"$nulls":4},"Разъемы","SDI; S-video; IEEE 1394; Компонентный; DV; HD-SDI; Ethernet; AV-выход; Вход под микрофон; Выход на наушники; USB; HDMI"]
[{"$nulls":4},"Функции и возможности","Пульт ДУ; 2 слота для карт памяти; Сенсорный дисплей; Встроенная память ≥ 16ГБ; Экран ≥ 3,5; Встроенная память; Прямая печать; Прямое копирование на HDD; Встроенный динамик; Встроенный проектор; NFC-чип; GPS-модуль; Wi-Fi модуль; Влаго-, ударостойкая"]
[{"$nulls":4},"Съемка и возможности","Запись на карту памяти; Twin Camera; Функция веб-камеры; Микрофон съемный; Башмак горячий; Лампа подсветки; Вспышка встроенная; Наличие видоискателя; 3 матрицы; Запись предварительная; Фото во время видео; Съемка ночная; Фокусировка ручная; Стабилизация оптическая; Запись 3D видео; Объектив сменный"]
[{"$nulls":4},"Тип стабилизатора изображения","Электронный; Оптический"]
[{"$nulls":4},"Тип носителя","mini DV; HDD; SSD; Карта памяти"]
["26.40.33.110-00000008","Видеокамера","Штука","2020-10-01","Частота кадров (кадр/сек)","≥12060; 50; 30; 25; "]
[{"$nulls":4},"Оптическое увеличение",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10"]
[{"$nulls":4},"Размер матрицы","≥ 2/3; &gt; 1/2.9 и ≤ 1/2; &gt; 1/3.9 и ≤ 1/3; ≤ 1/4"]
[{"$nulls":4},"HD-формат","5,7K"]
[{"$nulls":4},"Наличие ЖК-экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка карт памяти","SDXC; Compact Flash; MS; microSD; MMC; SDHC; P2; MS Duo; microSDHC; SD"]
[{"$nulls":4},"Число мегапикселей матрицы",">20; >16 и ≤20; >12 и ≤16; >8 и ≤12; ≥4 и ≤8; <4"]
[{"$nulls":4},"Разъемы","SDI; S-video; IEEE 1394; Компонентный; DV; HD-SDI; Ethernet; AV-выход; Вход под микрофон; Выход на наушники; USB; HDMI"]
[{"$nulls":4},"Функции и возможности","Пульт ДУ; 2 слота для карт памяти; Сенсорный дисплей; Встроенная память ≥ 16ГБ; Экран ≥ 3,5; Встроенная память; Прямая печать; Прямое копирование на HDD; Встроенный динамик; Встроенный проектор; NFC-чип; GPS-модуль; Wi-Fi модуль; Влаго-, ударостойкая"]
[{"$nulls":4},"Съемка и возможности","Запись на карту памяти; Twin Camera; Функция веб-камеры; Микрофон съемный; Башмак горячий; Лампа подсветки; Вспышка встроенная; Наличие видоискателя; 3 матрицы; Запись предварительная; Фото во время видео; Съемка ночная; Фокусировка ручная; Стабилизация оптическая; Запись 3D видео; Объектив сменный"]
[{"$nulls":4},"Тип стабилизатора изображения","Электронный; Оптический"]
[{"$nulls":4},"Тип носителя","mini DV; HDD; SSD; Карта памяти"]
["26.40.33.110-00000007","Видеокамера","Штука","2020-10-01","Частота кадров (кадр/сек)","≥12060; 50; 30; 25; "]
[{"$nulls":4},"Оптическое увеличение",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10"]
[{"$nulls":4},"Размер матрицы","≥ 2/3; &gt; 1/2.9 и ≤ 1/2; &gt; 1/3.9 и ≤ 1/3; ≤ 1/4"]
[{"$nulls":4},"HD-формат","8K"]
[{"$nulls":4},"Наличие ЖК-экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка карт памяти","SDXC; Compact Flash; MS; microSD; MMC; SDHC; P2; MS Duo; microSDHC; SD"]
[{"$nulls":4},"Число мегапикселей матрицы",">20; >16 и ≤20; >12 и ≤16; >8 и ≤12; ≥4 и ≤8; <4"]
[{"$nulls":4},"Разъемы","SDI; S-video; IEEE 1394; Компонентный; DV; HD-SDI; Ethernet; AV-выход; Вход под микрофон; Выход на наушники; USB; HDMI"]
[{"$nulls":4},"Функции и возможности","Пульт ДУ; 2 слота для карт памяти; Сенсорный дисплей; Встроенная память ≥ 16ГБ; Экран ≥ 3,5; Встроенная память; Прямая печать; Прямое копирование на HDD; Встроенный динамик; Встроенный проектор; NFC-чип; GPS-модуль; Wi-Fi модуль; Влаго-, ударостойкая"]
[{"$nulls":4},"Съемка и возможности","Запись на карту памяти; Twin Camera; Функция веб-камеры; Микрофон съемный; Башмак горячий; Лампа подсветки; Вспышка встроенная; Наличие видоискателя; 3 матрицы; Запись предварительная; Фото во время видео; Съемка ночная; Фокусировка ручная; Стабилизация оптическая; Запись 3D видео; Объектив сменный"]
[{"$nulls":4},"Тип стабилизатора изображения","Электронный; Оптический"]
[{"$nulls":4},"Тип носителя","mini DV; HDD; SSD; Карта памяти"]
["26.60.12.119-00000338","Видеокамера для операционной\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000372","Видеокамера эндоскопа","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000419","Видеокапсула к системе видеокапсульной эндоскопии\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000274","Видеоколоноскоп гибкий с дистанционным управлением","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000209","Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000408","Видеолапароскоп жесткий","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000361","Видеоларингоскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000362","Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000359","Видеоназофарингоскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000358","Видеонефроскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000351","Видеоотоскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000352","Видеопанкреатоскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.20.21.120-00000013","Видеорегистратор","Штука","2021-08-07","Максимальный объем карты памяти","≥256; ≥128; ≥64; ≥32; <32","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Угол обзора, градус","≥160; ≥140 и <160; ≥120 и <140; <120"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Источник питания","Суперконденсатор (ионистер); Аккумулятор; Прикуриватель"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления видеорегистратора","Защелка; Наклейка на стекло; Присоска; Магнит"]
[{"$nulls":4},"Емкость собственного аккумулятора, мАч","≥250; ≥225 и <250; ≥200 и <225; ≥175 и <200; ≥150 и <175; <150"]
[{"$nulls":4},"Место крепления","На шлем; На зеркало заднего вида; На лобовое стекло"]
["26.20.21.120-00000012","Видеорегистратор","Штука","2021-08-07","Максимальный объем карты памяти","≥256; ≥128; ≥64; ≥32; <32","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Угол обзора, градус","≥160; ≥140 и <160; ≥120 и <140; <120"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Источник питания","Суперконденсатор (ионистер); Аккумулятор; Прикуриватель"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления видеорегистратора","Защелка; Наклейка на стекло; Присоска; Магнит"]
[{"$nulls":4},"Емкость собственного аккумулятора, мАч","≥250; ≥225 и <250; ≥200 и <225; ≥175 и <200; ≥150 и <175; <150"]
[{"$nulls":4},"Место крепления","На шлем; На зеркало заднего вида; На лобовое стекло"]
["26.60.12.119-00000211","Видеориноларингоскоп гибкий, многоразового использования\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000375","Видеосигмоидоскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000348","Видеостоматоскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000377","Видеоуретерореноскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000339","Видеоуретероскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000354","Видеохоледохоскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000367","Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000350","Видеоцистоуретроскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000417","Видеоэндоскоп гибкий для реконструктивной хирургии\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000349","Видеоэнтероскоп гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.120-00000005","Вкладыш ушной, изготовленный индивидуально","Штука","2019-02-01"]
["26.70.23.120-00000004","Волоконный лазер","Штука","2020-10-01","Наличие RS232 порта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие воздушного охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции изменения частоты следования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина волны накачки, нм",">1000; ≥800 и ≤1000; <800"]
[{"$nulls":4},"Количество дополнительных портов для накачки","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Частота повторения импульсов","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥1 и <200"]
[{"$nulls":4},"Количество мод","Многомодовый; Одномодовый"]
[{"$nulls":4},"Диаметр оболочки сигнального и выходного волокна, мкм","≥400; <400"]
[{"$nulls":4},"Диаметр оболочки волокна накачки, мкм","≥250; <250"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения времени длительности импульсов","Наносекунда; Пикосекунда; Фемтосекунда"]
[{"$nulls":4},"Длина волны сигнала, нм",">1100; ≥1000 и ≤1100; <1000"]
[{"$nulls":4},"Наличие LAN порта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие дополнительного порта для накачки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Энергия в импульсе","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥1 и <200"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения частоты повторения импульсов","Мгц; кГц; Гц"]
[{"$nulls":4},"Наличие усилителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Импульсный; Непрерывный"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения энергии в импульсе","Дж; мДж; мкДж; пДж; нДж"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность использования объединителя структуры нескольких модулей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие USB порта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200"]
[{"$nulls":4},"Оптическая изоляция","≥20; <20","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Операционная мощность","≥250; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сердцевины сигнального и выходного волокна, мкм","≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сердцевины волокна накачки, мкм","≥200; <200"]
["26.70.23.120-00000003","Волоконный лазер","Штука","2020-10-01","Длина волны накачки, нм",">1000; ≥800 и ≤1000; <800"]
[{"$nulls":4},"Диаметр оболочки сигнального и выходного волокна, мкм","≥400; <400"]
[{"$nulls":4},"Диаметр оболочки волокна накачки, мкм","≥250; <250"]
[{"$nulls":4},"Длина волны сигнала, нм","<1000"]
[{"$nulls":4},"Возможность использования объединителя структуры нескольких модулей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Оптическая изоляция","≥20; <20","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Операционная мощность","≥250; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сердцевины сигнального и выходного волокна, мкм","≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сердцевины волокна накачки, мкм","≥200; <200"]
["26.70.23.120-00000002","Волоконный лазер","Штука","2020-10-01","Наличие RS232 порта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие воздушного охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции изменения частоты следования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина волны накачки, нм",">1000; ≥800 и ≤1000; <800"]
[{"$nulls":4},"Количество дополнительных портов для накачки","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Частота повторения импульсов","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥1 и <200"]
[{"$nulls":4},"Количество мод","Многомодовый; Одномодовый"]
[{"$nulls":4},"Диаметр оболочки сигнального и выходного волокна, мкм","≥400; <400"]
[{"$nulls":4},"Диаметр оболочки волокна накачки, мкм","≥250; <250"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения времени длительности импульсов","Наносекунда; Пикосекунда; Фемтосекунда"]
[{"$nulls":4},"Длина волны сигнала, нм",">1100; ≥1000 и ≤1100; <1000"]
[{"$nulls":4},"Наличие LAN порта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие дополнительного порта для накачки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Энергия в импульсе","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥1 и <200"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения частоты повторения импульсов","Мгц; кГц; Гц"]
[{"$nulls":4},"Наличие усилителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Импульсный"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения энергии в импульсе","Дж; мДж; мкДж; пДж; нДж"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность использования объединителя структуры нескольких модулей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие USB порта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200"]
[{"$nulls":4},"Оптическая изоляция","≥20; <20","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Операционная мощность","≥250; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сердцевины сигнального и выходного волокна, мкм","≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сердцевины волокна накачки, мкм","≥200; <200"]
["26.70.23.120-00000001","Волоконный лазер","Штука","2020-10-01","Наличие RS232 порта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие воздушного охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции изменения частоты следования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина волны накачки, нм",">1000; ≥800 и ≤1000; <800"]
[{"$nulls":4},"Количество дополнительных портов для накачки","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Частота повторения импульсов","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥1 и <200"]
[{"$nulls":4},"Количество мод","Многомодовый; Одномодовый"]
[{"$nulls":4},"Диаметр оболочки сигнального и выходного волокна, мкм","≥400; <400"]
[{"$nulls":4},"Диаметр оболочки волокна накачки, мкм","≥250; <250"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения времени длительности импульсов","Наносекунда; Пикосекунда; Фемтосекунда"]
[{"$nulls":4},"Длина волны сигнала, нм",">1100"]
[{"$nulls":4},"Наличие LAN порта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие дополнительного порта для накачки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Энергия в импульсе","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥1 и <200"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения частоты повторения импульсов","Мгц; кГц; Гц"]
[{"$nulls":4},"Наличие усилителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Непрерывный"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения энергии в импульсе","Дж; мДж; мкДж; пДж; нДж"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность использования объединителя структуры нескольких модулей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие USB порта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200"]
[{"$nulls":4},"Оптическая изоляция","≥20; <20","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Операционная мощность","≥250; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сердцевины сигнального и выходного волокна, мкм","≥20; <20"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сердцевины волокна накачки, мкм","≥200; <200"]
["26.51.53.000-00000006","Вольтамперметр","Штука","2020-10-01","Вид устройства","Трехфазный; Двухфазный; Автономный"]
[{"$nulls":4},"Тип измеряемого напряжения","AC; DC"]
[{"$nulls":4},"Максимальный показатель измеряемого напряжения","≥100; <100","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Наличие монитора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарный; Щитовой; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Максимальный показатель измеряемого тока","≥100; ≥60; ≥30; ≥10; <10","Ампер"]
["26.51.53.000-00000005","Вольтамперметр","Штука","2020-10-01","Вид устройства","Трехфазный; Двухфазный; Автономный"]
[{"$nulls":4},"Тип измеряемого напряжения","DC; AC"]
[{"$nulls":4},"Максимальный показатель измеряемого напряжения","≥100; <100","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Наличие монитора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Стационарный; Щитовой; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Максимальный показатель измеряемого тока","≥100; ≥60; ≥30; ≥10; <10","Ампер"]
["26.20.40.110-00000017","Высоковольтный источник питания","Штука","2021-04-01","Максимальное выходное напряжение","≥1000 и <1500; ≥5000; ≥2500 и <5000; ≥1500 и <2500; ≥500 и <1000; ≥300 и <500; ≥150 и <300; ≥50 и <100; ≥20 и <50; <20","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность","<1; ≥1000; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; ≥10; ≥1","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Полярность выходного напряжения","Положительная; Отрицательная"]
[{"$nulls":4},"Защита от","Перегрева; Короткого замыкания; Скачков тока"]
[{"$nulls":4},"Максимальный выходной ток","≥500; ≥300 и <500; ≥100 и <300; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; ≥0,1000 и <1; <0,1000","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Цифровые интерфейсы","RS-485; RS-232; Ethernet; USB"]
[{"$nulls":4},"Внешнее управление","Цифровое; Аналоговое"]
["26.20.40.110-00000016","Высоковольтный источник питания","Штука","2021-04-01","Максимальное выходное напряжение","≥1000 и <1500; ≥5000; ≥2500 и <5000; ≥1500 и <2500; ≥500 и <1000; ≥300 и <500; ≥150 и <300; ≥50 и <100; ≥20 и <50; <20","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥1000; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; ≥10; ≥1; <1","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Полярность выходного напряжения","Положительная; Отрицательная"]
[{"$nulls":4},"Защита от","Перегрева; Короткого замыкания; Скачков тока"]
[{"$nulls":4},"Максимальный выходной ток","≥500; ≥300 и <500; ≥100 и <300; ≥50 и <100; ≥10 и <50; ≥1 и <10; ≥0,1000 и <1; <0,1000","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Цифровые интерфейсы","RS-485; RS-232; Ethernet; USB"]
[{"$nulls":4},"Внешнее управление","Цифровое; Аналоговое"]
["26.60.12.119-00000220","Высокоэффективный жидкостный хроматограф ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000221","Высокоэффективный жидкостный хроматограф ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.51.53.000-00000004","Газоанализатор","Штука","2021-05-22","Тип отбора газовой пробы","Пробоотборный зонд; Пробоотборная линия"]
[{"$nulls":4},"Минимальная рабочая температура","≤-50; ≤-30; ≤-20; ≤-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора","Портативный (носимый); Передвижной (переносной); Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","Автономное; От сети"]
[{"$nulls":4},"Наличие индикации разряда батареи","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного управления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа электрооборудования","II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора по времени действия","Эпизодического действия; Непрерывного действия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая температура","≤100; ≤50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие датчика газоанализатора","Встроенный; Выносной; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Наличие подсветки дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение, LEL","≤0,5000; ≤0,2000; ≤0,1000"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа)","С диффузионной подачей газа; С принудительной подачей пробы"]
[{"$nulls":4},"Виды обнаруживаемых газов","Дым; Водород; Бутилен; Ацетилен; Аммиак; Углерод; Кислород; Пропан; Бутан; Метан; Этилен; Хладагенты ряда HFC; Хладагенты ряда HCFC; Хладагенты ряда CFC; Формальдегид; Углекислый газ; Угарный газ; Технические растворители; Сероводород; Пропилен; Природный газ; Пары этанола; Пары керосина; Пары бензина; Окись этилена"]
["26.51.53.000-00000003","Газоанализатор","Штука","2021-05-22","Тип отбора газовой пробы","Пробоотборный зонд; Пробоотборная линия"]
[{"$nulls":4},"Минимальная рабочая температура","≤-50; ≤-30; ≤-20; ≤-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","Автономное; От сети"]
[{"$nulls":4},"Наличие индикации разряда батареи","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного управления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа электрооборудования","II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора по времени действия","Эпизодического действия; Непрерывного действия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая температура","≤100; ≤50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие датчика газоанализатора","Встроенный; Выносной; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Наличие подсветки дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение, LEL","≤0,5000; ≤0,2000; ≤0,1000"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа)","С диффузионной подачей газа; С принудительной подачей пробы"]
[{"$nulls":4},"Виды обнаруживаемых газов","Дым; Водород; Бутилен; Ацетилен; Аммиак; Углерод; Кислород; Пропан; Бутан; Метан; Этилен; Хладагенты ряда HFC; Хладагенты ряда HCFC; Хладагенты ряда CFC; Формальдегид; Углекислый газ; Угарный газ; Технические растворители; Сероводород; Пропилен; Природный газ; Пары этанола; Пары керосина; Пары бензина; Окись этилена"]
["26.51.53.000-00000002","Газоанализатор","Штука","2021-05-22","Тип отбора газовой пробы","Пробоотборный зонд; Пробоотборная линия"]
[{"$nulls":4},"Минимальная рабочая температура","≤-50; ≤-30; ≤-20; ≤-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора","Передвижной (переносной)"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","Автономное; От сети"]
[{"$nulls":4},"Наличие индикации разряда батареи","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного управления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа электрооборудования","II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора по времени действия","Эпизодического действия; Непрерывного действия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая температура","≤100; ≤50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие датчика газоанализатора","Встроенный; Выносной; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Наличие подсветки дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение, LEL","≤0,5000; ≤0,2000; ≤0,1000"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа)","С диффузионной подачей газа; С принудительной подачей пробы"]
[{"$nulls":4},"Виды обнаруживаемых газов","Дым; Водород; Бутилен; Ацетилен; Аммиак; Углерод; Кислород; Пропан; Бутан; Метан; Этилен; Хладагенты ряда HFC; Хладагенты ряда HCFC; Хладагенты ряда CFC; Формальдегид; Углекислый газ; Угарный газ; Технические растворители; Сероводород; Пропилен; Природный газ; Пары этанола; Пары керосина; Пары бензина; Окись этилена"]
["26.51.53.000-00000001","Газоанализатор","Штука","2021-05-22","Тип отбора газовой пробы","Пробоотборный зонд; Пробоотборная линия"]
[{"$nulls":4},"Минимальная рабочая температура","≤-50; ≤-30; ≤-20; ≤-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора","Портативный (носимый)"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","Автономное; От сети"]
[{"$nulls":4},"Наличие индикации разряда батареи","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие программного управления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа электрооборудования","II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора по времени действия","Эпизодического действия; Непрерывного действия"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая температура","≤100; ≤50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие датчика газоанализатора","Встроенный; Выносной; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Наличие подсветки дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение, LEL","≤0,5000; ≤0,2000; ≤0,1000"]
[{"$nulls":4},"Тип газоанализатора по способу подачи пробы (газа)","С диффузионной подачей газа; С принудительной подачей пробы"]
[{"$nulls":4},"Виды обнаруживаемых газов","Дым; Водород; Бутилен; Ацетилен; Аммиак; Углерод; Кислород; Пропан; Бутан; Метан; Этилен; Хладагенты ряда HFC; Хладагенты ряда HCFC; Хладагенты ряда CFC; Формальдегид; Углекислый газ; Угарный газ; Технические растворители; Сероводород; Пропилен; Природный газ; Пары этанола; Пары керосина; Пары бензина; Окись этилена"]
["26.60.12.119-00000181","Газовый хроматограф ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000182","Газовый хроматограф ИВД, полуавтоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.51.50.000-00000006","Газосигнализатор","Штука","2021-04-01","Сигнализация","Световая; Вибросигнал; Звуковая"]
[{"$nulls":4},"Напряжение питания (без учета отклонения)","≥220; <220","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Электрическое сопротивление (без учета отклонения)","≥9; <9","Ом"]
[{"$nulls":4},"Наличие клапана в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Промышленный; Бытовой"]
[{"$nulls":4},"Время отклика на наличие измеряемого газа","≤60; ≤30; ≤15; ≤10; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, НКПР",">50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Ток питания (без учета отклонения), мА","≥131; <131"]
[{"$nulls":4},"Вид","Стационарный; Портативный; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Контролируемые газы","Оксид углерода; Метан; Горючие газы; Пропан; Диоксид серы; Диоксид азота; Углекислый газ; Кислород; Аммиак; Сероводород"]
["26.51.50.000-00000005","Газосигнализатор","Штука","2021-04-01","Сигнализация","Световая; Вибросигнал; Звуковая"]
[{"$nulls":4},"Напряжение питания (без учета отклонения)","≥220; <220","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Электрическое сопротивление (без учета отклонения)","≥9; <9","Ом"]
[{"$nulls":4},"Наличие клапана в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Промышленный; Бытовой"]
[{"$nulls":4},"Время отклика на наличие измеряемого газа","≤60; ≤30; ≤15; ≤10; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, НКПР",">50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Ток питания (без учета отклонения), мА","≥131; <131"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативный"]
[{"$nulls":4},"Контролируемые газы","Оксид углерода; Метан; Горючие газы; Пропан; Диоксид серы; Диоксид азота; Углекислый газ; Кислород; Аммиак; Сероводород"]
["26.51.50.000-00000004","Газосигнализатор","Штука","2021-04-01","Сигнализация","Световая; Вибросигнал; Звуковая"]
[{"$nulls":4},"Напряжение питания (без учета отклонения)","≥220; <220","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Электрическое сопротивление (без учета отклонения)","≥9; <9","Ом"]
[{"$nulls":4},"Наличие клапана в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Промышленный; Бытовой"]
[{"$nulls":4},"Время отклика на наличие измеряемого газа","≤60; ≤30; ≤15; ≤10; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, НКПР",">50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Ток питания (без учета отклонения), мА","≥131; <131"]
[{"$nulls":4},"Вид","Переносной"]
[{"$nulls":4},"Контролируемые газы","Оксид углерода; Метан; Горючие газы; Пропан; Диоксид серы; Диоксид азота; Углекислый газ; Кислород; Аммиак; Сероводород"]
["26.51.50.000-00000003","Газосигнализатор","Штука","2021-04-01","Сигнализация","Световая; Вибросигнал; Звуковая"]
[{"$nulls":4},"Напряжение питания (без учета отклонения)","<220; ≥220","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Электрическое сопротивление (без учета отклонения)","≥9; <9","Ом"]
[{"$nulls":4},"Наличие клапана в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Промышленный; Бытовой"]
[{"$nulls":4},"Время отклика на наличие измеряемого газа","≤60; ≤30; ≤15; ≤10; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, НКПР",">50; ≥25 и <50; ≥20 и <25; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Процент"]
[{"$nulls":4},"Ток питания (без учета отклонения), мА","≥131; <131"]
[{"$nulls":4},"Вид","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Контролируемые газы","Оксид углерода; Метан; Горючие газы; Пропан; Диоксид серы; Диоксид азота; Углекислый газ; Кислород; Аммиак; Сероводород"]
["26.60.11.129-00000008","Гамма-камера передвижная","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.129-00000010","Гамма-камера стационарная","Штука","2019-07-01"]
["26.40.42.120-00000006","Гарнитура","Штука","2021-10-07","Конструкция","С двумя наушниками; С одним наушником"]
[{"$nulls":4},"Длина провода при проводном подключении","≥1,5000; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность микрофона","≥-50; <-50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Разъем","6,5 мм; 6,35 мм; 6,3 мм; 6,25 мм; 2.5 мм; 3.5 мм; RJ-9; QD"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота","≥10000; ≥8000; ≥5000","Герц"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки РТТ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность наушников","≥50; <50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Шумоподавление","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Гарнитура-ларингофон; Беспроводная; Трехпроводная; Двухпроводная; Однопроводная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции наушников","С заушиной; Полноразмерные; Накладные; Вставные (Затычки)"]
[{"$nulls":4},"Крепление микрофона","Фиксированное; Подвижное"]
["26.40.42.120-00000005","Гарнитура","Штука","2021-10-08","Конструкция","С двумя наушниками; С одним наушником"]
[{"$nulls":4},"Длина провода при проводном подключении","≥1,5000; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность микрофона","≥-50; <-50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Разъем","6,5 мм; 6,35 мм; 6,3 мм; 6,25 мм; RJ-9; QD; 2.5 мм; 3.5 мм"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота","≥10000; ≥8000; ≥5000","Герц"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки РТТ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность наушников","≥50; <50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Шумоподавление","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Гарнитура-ларингофон; Беспроводная; Трехпроводная; Двухпроводная; Однопроводная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции наушников","С заушиной; Полноразмерные; Накладные; Вставные (Затычки)"]
[{"$nulls":4},"Крепление микрофона","Фиксированное; Подвижное"]
["26.40.42.120-00000004","Гарнитура","Штука","2020-09-01","Конструкция","С двумя наушниками; С одним наушником"]
[{"$nulls":4},"Длина провода при проводном подключении","≥1,5000; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность микрофона","≥50; <50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Разъем","6,5 мм; 6,35 мм; 6,3 мм; 6,25 мм; RJ-9; QD; 2.5 мм; 3.5 мм"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота","≥10000; ≥8000; ≥5000","Герц"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки РТТ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шумоподавление","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Двухпроводная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции наушников","С заушиной; Полноразмерные; Накладные; Вставные (Затычки)"]
[{"$nulls":4},"Крепление микрофона","Фиксированное; Подвижное"]
["26.40.42.120-00000003","Гарнитура","Штука","2020-09-01","Конструкция","С двумя наушниками; С одним наушником"]
[{"$nulls":4},"Длина провода при проводном подключении","≥1,5000; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность микрофона","≥50; <50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Разъем","6,5 мм; 6,35 мм; 6,3 мм; 6,25 мм; RJ-9; QD; 2.5 мм; 3.5 мм"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота","≥10000; ≥8000; ≥5000","Герц"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки РТТ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шумоподавление","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Трехпроводная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции наушников","С заушиной; Полноразмерные; Накладные; Вставные (Затычки)"]
[{"$nulls":4},"Крепление микрофона","Фиксированное; Подвижное"]
["26.40.42.120-00000002","Гарнитура","Штука","2020-09-01","Конструкция","С двумя наушниками; С одним наушником"]
[{"$nulls":4},"Длина провода при проводном подключении","≥1,5000; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность микрофона","≥50; <50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Разъем","6,5 мм; 6,35 мм; 6,3 мм; 6,25 мм; RJ-9; QD; 2.5 мм; 3.5 мм"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота","≥10000; ≥8000; ≥5000","Герц"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки РТТ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шумоподавление","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Беспроводная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции наушников","С заушиной; Полноразмерные; Накладные; Вставные (Затычки)"]
[{"$nulls":4},"Крепление микрофона","Фиксированное; Подвижное"]
["26.40.42.120-00000001","Гарнитура","Штука","2020-09-01","Конструкция","С двумя наушниками; С одним наушником"]
[{"$nulls":4},"Длина провода при проводном подключении","≥1,5000; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность микрофона","≥50; <50","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Разъем","6,5 мм; 6,35 мм; 6,3 мм; 6,25 мм; RJ-9; QD; 2.5 мм; 3.5 мм"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота","≥10000; ≥8000; ≥5000","Герц"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки РТТ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шумоподавление","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Гарнитура-ларингофон"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции наушников","С заушиной; Полноразмерные; Накладные; Вставные (Затычки)"]
[{"$nulls":4},"Крепление микрофона","Фиксированное; Подвижное"]
["26.60.12.119-00000210","Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.180-00000017","Гель для фототерапии синим светом","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.111-00000002","Гель контактный для системы оптической когерентной томографии для дерматологии","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000052","Генератор диагностической рентгеновской системы, передвижной\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000054","Генератор диагностической рентгеновской системы, стационарный\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.132-00000024","Генератор для системы ультразвуковой эластографии печени","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000031","Генератор мультимодальной косметологической системы для лечения дефектов и омоложения кожи","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.129-00000001","Генератор радионуклидной системы","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000008","Генератор рентгеновской терапевтической системы","Штука","2019-07-01"]
["26.51.45.000-00000006","Генератор сигналов","Штука","2022-01-09","Чувствительность к изменению напряжения питания, кГц/В","±500"]
[{"$nulls":4},"Макисмальная выходная мощность, дБм","≥30; ≥20; ≥10; ≥0"]
[{"$nulls":4},"Максимальная выходная частота","≥1000; ≥500; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥30; ≥25; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Входная емкость, пФ","≥100; ≥20; ≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Вид по форме сигналов","Произвольные сигналы; ТТЛ сигналы; Пилообразные сигналы; Треугольные сигналы; Синусоидальные сигналы; Прямоугольные сигналы"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность к изменению нагрузки, МГц","±12"]
[{"$nulls":4},"Вид по частотному диапазону","Низкочастотный; Высокочастотный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Аналоговый; Векторный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная крутизна регулировочной характеристики, МГц/В","≥100; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Фазовый шум, дБн/Гц","≥-130 и <-100; ≥-160 и <-130; <-160"]
[{"$nulls":4},"Сопротивление нагрузки","≥150; ≥125; ≥100; ≥75; ≥50; ≥25; <25","Ом"]
[{"$nulls":4},"Максимальное напряжение питания","≥10; ≥5; ≥2; <2","Вольт"]
["26.51.45.000-00000005","Генератор сигналов","Штука","2022-01-09","Чувствительность к изменению напряжения питания, кГц/В","±500"]
[{"$nulls":4},"Макисмальная выходная мощность, дБм","≥30; ≥20; ≥10; ≥0"]
[{"$nulls":4},"Максимальная выходная частота","≥1000; ≥500; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥30; ≥25; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Входная емкость, пФ","≥100; ≥20; ≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Вид по форме сигналов","Произвольные сигналы; ТТЛ сигналы; Пилообразные сигналы; Треугольные сигналы; Синусоидальные сигналы; Прямоугольные сигналы"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность к изменению нагрузки, МГц","±12"]
[{"$nulls":4},"Вид по частотному диапазону","Низкочастотный; Высокочастотный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Векторный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная крутизна регулировочной характеристики, МГц/В","≥100; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Фазовый шум, дБн/Гц","≥-130 и <-100; ≥-160 и <-130; <-160"]
[{"$nulls":4},"Сопротивление нагрузки","≥150; ≥125; ≥100; ≥75; ≥50; ≥25; <25","Ом"]
[{"$nulls":4},"Максимальное напряжение питания","≥10; ≥5; ≥2; <2","Вольт"]
["26.51.45.000-00000004","Генератор сигналов","Штука","2022-01-09","Чувствительность к изменению напряжения питания, кГц/В","±500"]
[{"$nulls":4},"Макисмальная выходная мощность, дБм","≥30; ≥20; ≥10; ≥0"]
[{"$nulls":4},"Максимальная выходная частота","≥1000; ≥500; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥30; ≥25; ≥15; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Входная емкость, пФ","≥100; ≥20; ≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Вид по форме сигналов","Произвольные сигналы; ТТЛ сигналы; Пилообразные сигналы; Треугольные сигналы; Синусоидальные сигналы; Прямоугольные сигналы"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность к изменению нагрузки, МГц","±12"]
[{"$nulls":4},"Вид по частотному диапазону","Низкочастотный; Высокочастотный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Аналоговый"]
[{"$nulls":4},"Максимальная крутизна регулировочной характеристики, МГц/В","≥100; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Фазовый шум, дБн/Гц","≥-130 и <-100; ≥-160 и <-130; <-160"]
[{"$nulls":4},"Сопротивление нагрузки","≥150; ≥125; ≥100; ≥75; ≥50; ≥25; <25","Ом"]
[{"$nulls":4},"Максимальное напряжение питания","≥10; ≥5; ≥2; <2","Вольт"]
["26.60.13.150-00000004","Генератор ультразвуковой системы для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений","Штука","2019-07-01"]
["26.20.40.140-00000002","Генератор электромагнитного шума","Штука","2021-07-07","Тип","Стационарный; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Спектральная плотность напряженности электромагнитного поля шума","≥60; ≥40; ≥20; <20","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона частот","≤6000; ≤3000; ≤2000; ≤30; ≤5000; ≤2500; ≤1500; ≤1000; ≤500; ≤250; ≤100","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Длительность установки рабочего режима",">10; ≤10; ≤5; ≤1","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальная электрическая мощность потребления","≤50; ≤25; ≤15; ≤10; ≤5","Ватт"]
["26.20.40.140-00000001","Генератор электромагнитного шума","Штука","2021-07-07","Тип","Стационарный; Переносной"]
[{"$nulls":4},"Спектральная плотность напряженности электромагнитного поля шума","≥60; ≥40; ≥20; <20","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона частот","≤5000; ≤2500; ≤1500; ≤1000; ≤500; ≤250; ≤100; ≤6000; ≤3000; ≤2000; ≤30","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Длительность установки рабочего режима",">10; ≤10; ≤5; ≤1","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальная электрическая мощность потребления","≤50; ≤25; ≤15; ≤10; ≤5","Ватт"]
["26.60.12.119-00000383","Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.40.51.000-00000004","Головка громкоговорителя","Штука","2021-04-01","Уровень характеристической чувствительности","≤90; ≤80","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Номинальное электрическое сопротивление","≥50; ≥25; ≥16; ≥8; ≥4; <4","Ом"]
[{"$nulls":4},"Предельная кратковременная мощность","≤50; ≤25; ≤15; ≤10; ≤5; ≤2","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона частот","≥300; ≥150; ≥100; ≥80","Герц"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность",">108; ≤82108; 107; 106; 105; 104; 103; 102; 101; 100; 99; 98; 97; 96; 95; 94; 93; 92; 91; 90; 89; 88; 87; 86; 85; 84; 83; ","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Минимальная воспроизводимая частота","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Герц"]
[{"$nulls":4},"Предельная шумовая мощность","≤15; ≤10; ≤5; ≤1","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота","≥22; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥15 и <18; ≥12 и <15; <12","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона частот","≤12000; ≤10000; ≤4000","Герц"]
["26.40.51.000-00000003","Головка громкоговорителя","Штука","2021-04-01","Уровень характеристической чувствительности","≤90; ≤80","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Номинальное электрическое сопротивление","≥50; ≥25; ≥16; ≥8; ≥4; <4","Ом"]
[{"$nulls":4},"Предельная кратковременная мощность","≤50; ≤25; ≤15; ≤10; ≤5; ≤2","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение диапазона частот","≥300; ≥150; ≥100; ≥80","Герц"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность",">108; ≤82108; 107; 106; 105; 104; 103; 102; 101; 100; 99; 98; 97; 96; 95; 94; 93; 92; 91; 90; 89; 88; 87; 86; 85; 84; 83; ","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Минимальная воспроизводимая частота","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Герц"]
[{"$nulls":4},"Предельная шумовая мощность","≤15; ≤10; ≤5; ≤1","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная воспроизводимая частота","≥22; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥15 и <18; ≥12 и <15; <12","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение диапазона частот","≤12000; ≤10000; ≤4000","Герц"]
["26.20.16.000-00000003","Графический планшет","Штука","2020-11-18","Объем оперативной памяти","≥24; ≥16; ≥8; ≥6; ≥4; <4","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Тип подключения","Беспроводное; Проводное"]
[{"$nulls":4},"Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс","≤20; ≤18; ≤16; ≤14; ≤12; ≤10; ≤8; ≤6; ≤5"]
[{"$nulls":4},"Количество точек касания","≥20; ≥18; ≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Яркость экрана, кд/м2","≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150"]
[{"$nulls":4},"Наклон пера, градус","≥60; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Графическое разрешение экрана по горизонтали, пиксель","≥9000; ≥8000; ≥7000; ≥6000; ≥5000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1900; ≥1800; ≥1700; ≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300; ≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800"]
[{"$nulls":4},"Формат","А6; А5; А4; А3"]
[{"$nulls":4},"Размер рабочей области по горизонтали","≥900; ≥850; ≥800; ≥750; ≥700; ≥650; ≥600; ≥550; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ ввода","Сенсорный; Перьевой"]
[{"$nulls":4},"Количество уровней нажима пера","≥4096; ≥8192; ≥2048; ≥1024; ≥512; ≥100"]
[{"$nulls":4},"Количество клавиш управления","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс беспроводного подлючения","USB; Wi-Fi; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Графическое разрешение экрана по вертикали, пиксель","≥4000; ≥3500; ≥3000; ≥2500; ≥2200; ≥2100; ≥2000; ≥1900; ≥1800; ≥1700; ≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300; ≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана (сенсорное), линий на дюйм","≥5000; ≥2500 и <5000; <2500"]
[{"$nulls":4},"Соотношение сторон","16:10; 16:9; 4:3; 3:2"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность к наклону пера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер рабочей области по вертикали","≥250; ≥900; ≥850; ≥800; ≥750; ≥700; ≥650; ≥600; ≥550; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем встроенной памяти","<256; ≥1024; ≥512; ≥256","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Поддержка распознавания множественных касаний (multitouch)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Интерактивный дисплей; Графический планшет"]
[{"$nulls":4},"Частота процессора","≥3; ≥2; ≥1; ≥4","Гигагерц"]
["26.20.16.000-00000002","Графический планшет","Штука","2020-11-18","Объем оперативной памяти","≥24; ≥16; ≥8; ≥6; ≥4; <4","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Тип подключения","Беспроводное; Проводное"]
[{"$nulls":4},"Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс","≤20; ≤18; ≤16; ≤14; ≤12; ≤10; ≤8; ≤6; ≤5"]
[{"$nulls":4},"Количество точек касания","≥20; ≥18; ≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Яркость экрана, кд/м2","≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150"]
[{"$nulls":4},"Наклон пера, градус","≥60; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Графическое разрешение экрана по горизонтали, пиксель","≥9000; ≥8000; ≥7000; ≥6000; ≥5000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1900; ≥1800; ≥1700; ≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300; ≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800"]
[{"$nulls":4},"Формат","А6; А5; А4; А3"]
[{"$nulls":4},"Размер рабочей области по горизонтали","≥900; ≥850; ≥800; ≥750; ≥700; ≥650; ≥600; ≥550; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ ввода","Сенсорный; Перьевой"]
[{"$nulls":4},"Количество уровней нажима пера","≥4096; ≥8192; ≥2048; ≥1024; ≥512; ≥100"]
[{"$nulls":4},"Количество клавиш управления","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс беспроводного подлючения","USB; Wi-Fi; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Графическое разрешение экрана по вертикали, пиксель","≥4000; ≥3500; ≥3000; ≥2500; ≥2200; ≥2100; ≥2000; ≥1900; ≥1800; ≥1700; ≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300; ≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана (сенсорное), линий на дюйм","≥5000; ≥2500 и <5000; <2500"]
[{"$nulls":4},"Соотношение сторон","16:10; 16:9; 4:3; 3:2"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность к наклону пера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер рабочей области по вертикали","≥250; ≥900; ≥850; ≥800; ≥750; ≥700; ≥650; ≥600; ≥550; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем встроенной памяти","≥1024; ≥512; ≥256; <256","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Поддержка распознавания множественных касаний (multitouch)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Графический планшет"]
[{"$nulls":4},"Частота процессора","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Гигагерц"]
["26.20.16.000-00000001","Графический планшет","Штука","2020-11-18","Объем оперативной памяти","≥24; ≥16; ≥8; ≥6; ≥4; <4","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Тип подключения","Беспроводное; Проводное"]
[{"$nulls":4},"Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс","≤20; ≤18; ≤16; ≤14; ≤12; ≤10; ≤8; ≤6; ≤5"]
[{"$nulls":4},"Количество точек касания","≥20; ≥18; ≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Яркость экрана, кд/м2","≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150"]
[{"$nulls":4},"Наклон пера, градус","≥60; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Графическое разрешение экрана по горизонтали, пиксель","≥9000; ≥8000; ≥7000; ≥6000; ≥5000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1900; ≥1800; ≥1700; ≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300; ≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800"]
[{"$nulls":4},"Формат","А6; А5; А4; А3"]
[{"$nulls":4},"Размер рабочей области по горизонтали","≥900; ≥850; ≥800; ≥750; ≥700; ≥650; ≥600; ≥550; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ ввода","Сенсорный; Перьевой"]
[{"$nulls":4},"Количество уровней нажима пера","≥4096; ≥8192; ≥2048; ≥1024; ≥512; ≥100"]
[{"$nulls":4},"Количество клавиш управления","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Штука"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс беспроводного подлючения","USB; Wi-Fi; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Графическое разрешение экрана по вертикали, пиксель","≥4000; ≥3500; ≥3000; ≥2500; ≥2200; ≥2100; ≥2000; ≥1900; ≥1800; ≥1700; ≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300; ≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана (сенсорное), линий на дюйм","≥5000; ≥2500 и <5000; <2500"]
[{"$nulls":4},"Соотношение сторон","16:10; 16:9; 4:3; 3:2"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность к наклону пера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер рабочей области по вертикали","≥600; ≥550; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥250; ≥900; ≥850; ≥800; ≥750; ≥700; ≥650","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем встроенной памяти","≥256; <256; ≥1024; ≥512","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Поддержка распознавания множественных касаний (multitouch)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Интерактивный дисплей"]
[{"$nulls":4},"Частота процессора","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Гигагерц"]
["27.11.50.120-00000003","Групповое зарядное устройство","Штука","2021-02-08"]
["25.73.30.000-00000004","Дальномер лазерный","Штука","2021-02-08","Непрерывное измерение","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие записи о средстве измерения в государственном реестре","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дальность","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥25 и <50; <25","Метр"]
[{"$nulls":4},"Встроенный прицел (визир)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоотключения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Точность","≤1,5000; ≤3; >3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество точек начала отсчета","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Функция Пифагора","Нет; Да"]
["25.73.30.000-00000003","Дальномер лазерный","Штука","2021-02-08","Непрерывное измерение","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие записи о средстве измерения в государственном реестре","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дальность","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥100 и <500; ≥50 и <100; ≥25 и <50; <25","Метр"]
[{"$nulls":4},"Встроенный прицел (визир)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоотключения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Точность","≤1,5000; ≤3; >3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество точек начала отсчета","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Функция Пифагора","Нет; Да"]
["26.51.60.000-00000006","Датчик","Штука","2022-02-10","Минимальное значение измерения угловых скоростей датчика акселерометра, град/сек","≤-900; ≤-800; ≤-700; ≤-600; ≤-500; ≤-400; ≤-300; ≤-200; ≤-100"]
[{"$nulls":4},"Тип","Датчик протечки воды; Датчик уровня жидкости; Датчик пульса; Датчик клавиатура 4х4 кнопки; Ультразвуковой датчик; Датчик влажности почвы; Датчик аудиовход mini-jack; Датчик IMU-сенсор; Датчик 3д-джойстик; Датчик Холла; Датчик тока; Датчик температуры и влажности; Датчик сканер RFID/NFC; Датчик приближения и освещенности; Датчик освещенности; Датчик линии аналоговый; Датчик сжиженного углеводородного газа; Датчик горючих и угарного газов; Датчик водорода; Датчик вибрации; Датчик аналогового термометра; Датчик акселерометр"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение измеряемого тока датчика тока","≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥50; <50","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Номинальный выходной ток","0,0800; 0,0500; 0,0300; ","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Потребляемый ток датчика Холла, мА","≥30; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность нагрузки датчика освещенности","≥3000; ≥2000; ≥1000; <1000","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения компаса датчика IMU-сенсора, Гаусс","≥16; ≥12; ≥8; ≥4"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение измерения угловых скоростей датчика акселерометра, град/сек","≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения гироскопа датчика IMU-сенсора, dps","≥2000; ≥500; ≥250"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток датчика приближения и освещенности","≥9; <9","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Передаточная функция датчика Холла","Линейная; Цифровая истинная биполярная; Цифровая биполярная; Цифровая униполярная"]
[{"$nulls":4},"Исполнение датчика водорода","Разъем под пайку; Кабельный ввод"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения акселерометра датчика IMU-сенсора, g","≥4; ≥2; ≥8"]
[{"$nulls":4},"Тип шлейфа датчика клавиатура 4х4 кнопки","8 pin; Гибкий; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение температурного диапазона датчика Холла","≥100; ≥105; ≥150; ≥125; <125","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение измерения угловых скоростей датчика Холла","≥24; ≥22; ≥20; ≥18; ≥16; ≥14; ≥12; ≥10; <10","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Направление выходного тока датчика Холла","Вытекающий; Втекающий"]
[{"$nulls":4},"Питание датчика горючих и угарного газов","Углерод; Кислород; Пропан; Метан; Бутан; Автономное; От сети"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс кнопки датчика 3д-джойстик","Бинарный; Цифровой"]
[{"$nulls":4},"Вариант подключения датчика вибрации","Втулочный наконечник; Разъемная пара"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение напряжения питания датчика Холла","≤8; ≤6; ≤4; ≤2; ≤0","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток в цепи нагрузки датчика освещенности","10; 6; ","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Мощность нагрузки датчика приближения и освещенности","≥2000; <2000","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Диапазоны преобразования датчика вибрации, мм/с","≥3 и ≤50; ≥2 и ≤30; ≥1 и ≤20; ≥0 и ≤10"]
["26.51.60.000-00000005","Датчик","Штука","2022-02-10","Минимальное значение измерения угловых скоростей датчика акселерометра, град/сек","≤-900; ≤-800; ≤-700; ≤-600; ≤-500; ≤-400; ≤-300; ≤-200; ≤-100"]
[{"$nulls":4},"Тип","Датчик пульса; Датчик клавиатура 4х4 кнопки; Ультразвуковой датчик; Датчик влажности почвы; Датчик аудиовход mini-jack; Датчик IMU-сенсор; Датчик 3д-джойстик; Датчик Холла; Датчик тока; Датчик температуры и влажности; Датчик сканер RFID/NFC; Датчик приближения и освещенности; Датчик освещенности; Датчик линии аналоговый; Датчик горючих и угарного газов; Датчик водорода; Датчик вибрации; Датчик аналогового термометра; Датчик акселерометр; Датчик протечки воды; Датчик уровня жидкости; Датчик сжиженного углеводородного газа"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение измеряемого тока датчика тока","≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥50; <50","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Номинальный выходной ток","0,0800; 0,0500; 0,0300; ","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Потребляемый ток датчика Холла, мА","≥30; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность нагрузки датчика освещенности","≥3000; ≥2000; ≥1000; <1000","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения компаса датчика IMU-сенсора, Гаусс","≥16; ≥12; ≥8; ≥4"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение измерения угловых скоростей датчика акселерометра, град/сек","≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения гироскопа датчика IMU-сенсора, dps","≥2000; ≥500; ≥250"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток датчика приближения и освещенности","≥9; <9","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Передаточная функция датчика Холла","Линейная; Цифровая истинная биполярная; Цифровая биполярная; Цифровая униполярная"]
[{"$nulls":4},"Исполнение датчика водорода","Разъем под пайку; Кабельный ввод"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения акселерометра датчика IMU-сенсора, g","≥8; ≥4; ≥2"]
[{"$nulls":4},"Тип шлейфа датчика клавиатура 4х4 кнопки","8 pin; Гибкий; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение температурного диапазона датчика Холла","≥100; ≥105; ≥150; ≥125; <125","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение измерения угловых скоростей датчика Холла","≥24; ≥22; ≥20; ≥18; ≥16; ≥14; ≥12; ≥10; <10","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Направление выходного тока датчика Холла","Вытекающий; Втекающий"]
[{"$nulls":4},"Питание датчика горючих и угарного газов","Бутан; Автономное; От сети; Углерод; Кислород; Пропан; Метан"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс кнопки датчика 3д-джойстик","Бинарный; Цифровой"]
[{"$nulls":4},"Вариант подключения датчика вибрации","Втулочный наконечник; Разъемная пара"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение напряжения питания датчика Холла","≤8; ≤6; ≤4; ≤2; ≤0","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Максимальный ток в цепи нагрузки датчика освещенности","10; 6; ","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Мощность нагрузки датчика приближения и освещенности","≥2000; <2000","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Диапазоны преобразования датчика вибрации, мм/с","≥3 и ≤50; ≥2 и ≤30; ≥1 и ≤20; ≥0 и ≤10"]
["26.60.12.132-00000006","Датчик внутрисосудистый для системы ультразвуковой визуализации, одноразового использования","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.132-00000013","Датчик для ультразвуковой визуализации ректальный/вагинальный\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000053","Датчик дыхательного контура многопараметрический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.132-00000018","Датчик неинвазивной ультразвуковой системы исследования сосудов","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.132-00000002","Датчик системы ультразвуковой визуализации ректальный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.132-00000027","Датчик ультразвуковой визуализации для офтальмологии\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.132-00000025","Датчик ультразвуковой визуализации для хирургии\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000024","Датчик цифровой стоматологической визуализации, интраоральный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000025","Датчик цифровой стоматологической визуализации, экстраоральный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000013","Дверь защитная радиационная","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000222","Денситометр ИВД, автоматический","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000045","Держатель для микропланшета/кюветы","Штука","2020-09-14","Назначение","Для анализатора химико-токсикологических исследований серии IK; Для портативного экспресс-анализатора гемоглобина серии DiaSpect; Для коагулометрических анализаторов серии ACL"]
["26.60.12.119-00000048","Держатель для микропланшета/кюветы","Штука","2020-09-14","Назначение","Для коагулометрических анализаторов серии ACL"]
["26.60.12.119-00000047","Держатель для микропланшета/кюветы","Штука","2020-09-14","Назначение","Для портативного экспресс-анализатора гемоглобина серии DiaSpect"]
["26.60.12.119-00000046","Держатель для микропланшета/кюветы","Штука","2020-09-14","Назначение","Для анализатора химико-токсикологических исследований серии IK"]
["26.60.12.119-00000173","Дерматоскоп, цифровой","Штука","2019-07-01"]
["26.51.41.130-00000004","Детектор банкнот","Штука","2021-04-01","Мультивалютность","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Детекция по геометрии (размер)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Детекция на просвет","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Антистокс детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Инфракрасная детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Магнитная детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Датчик автоматического включения/отключения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие лупы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ультрафиолетовая детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора","Автоматический; Портативный; Просмотровый"]
["26.51.41.130-00000003","Детектор банкнот","Штука","2021-04-01","Мультивалютность","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Детекция по геометрии (размер)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Детекция на просвет","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Антистокс детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Инфракрасная детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Магнитная детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Датчик автоматического включения/отключения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие лупы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ультрафиолетовая детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора","Просмотровый"]
["26.51.41.130-00000002","Детектор банкнот","Штука","2021-04-01","Мультивалютность","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Детекция по геометрии (размер)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Детекция на просвет","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Антистокс детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Инфракрасная детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Магнитная детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Датчик автоматического включения/отключения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие лупы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ультрафиолетовая детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора","Портативный"]
["26.51.41.130-00000001","Детектор банкнот","Штука","2021-04-01","Мультивалютность","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Детекция по геометрии (размер)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Детекция на просвет","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Антистокс детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Инфракрасная детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Магнитная детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Датчик автоматического включения/отключения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие лупы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ультрафиолетовая детекция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип детектора","Автоматический"]
["26.60.12.119-00000258","Детектор зубного кариеса, на основе светоиндуцированной флуоресценции","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000259","Детектор зубного кариеса, электроимпедансный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.130-00000037","Детектор рентгеновский плоскопанельный с непрямым преобразованием изображения","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.132-00000019","Детектор сердца плода, ультразвуковой","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000200","Детектор стилета для катетера магнитный\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000018","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000194","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2021-05-21","Подключение к ПК","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","360; 350; 150; ","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","6; 15; 8; ","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","50; 22; ","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый учебный; Наклеиваемый мультифункциональный; Наклеиваемый педиатрический, без кабеля; Наклеиваемый взрослый, без кабеля; Наклеиваемый педиатрический; Наклеиваемый взрослый"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000193","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000192","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000191","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000190","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000189","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000188","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000187","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000186","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000185","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000184","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000183","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000182","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤6; ≤15; ≤8","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000181","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000180","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000179","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2019-07-02","Подключение к ПК","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибриляции","≥320 и ≤360; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤8; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤50; ≤43; ≤22","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000178","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2021-05-21","Подключение к ПК","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","360; ","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","6; ","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","50; ","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля; Наклеиваемый взрослый, без кабеля; Наклеиваемый педиатрический; Наклеиваемый взрослый"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000557","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2021-05-21","Подключение к ПК","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","150; ","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","8; ","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","50; ","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый учебный; Наклеиваемый мультифункциональный"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер"]
["26.60.13.190-00000556","Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от неперезаряжаемой батареи","Штука","2021-05-21","Подключение к ПК","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","350; ","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","15; ","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","22; ","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический; Наклеиваемый взрослый"]
["26.60.13.190-00000019","Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000177","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2021-02-20","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неважно; Неперезаряжаемая батарея; Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥200; ≥360; ≥350","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический; Наклеиваемый взрослый; Наклеиваемый универсальный; Наклеиваемый педиатрический, без кабеля; Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000176","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥191 и ≤230; ≥320 и ≤360","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000175","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000174","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000173","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000172","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000171","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000170","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤10; ≤200; ≤50; ≤22","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000169","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000168","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000167","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000166","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000165","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000164","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000163","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000162","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000161","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000160","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый универсальный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000159","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый универсальный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000158","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый универсальный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000157","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый универсальный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000156","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый универсальный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000155","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый универсальный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000154","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неперезаряжаемая батарея"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤15; ≤10; ≤9; ≤6","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый универсальный"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000153","Дефибриллятор внешний для использования непрофессионалами","Штука","2019-07-02","Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический или полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим дети","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤200; ≤50; ≤22; ≤10","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤10","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤10","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤9","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥360","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Питание","Неважно; Неперезаряжаемая батарея; Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
["26.60.13.190-00000544","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000543","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Утюжковый"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма импульса","Монофазная"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤6; ≤5; ≤8","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
["26.60.13.190-00000534","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000533","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000524","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Утюжковый"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Нет"]
["26.60.13.190-00000515","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000514","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
["26.60.13.190-00000508","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Форма импульса","Бифазная"]
["26.60.13.190-00000505","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
["26.60.13.190-00000496","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
["26.60.13.190-00000495","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Внутренний"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
["26.60.13.190-00000486","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Внутренний"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
["26.60.13.190-00000477","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2021-02-20","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥350","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000476","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2021-02-20","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥360","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤10","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
["26.60.13.190-00000467","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2021-02-20","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥360","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000466","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2021-02-20","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥360","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Неважно; Да"]
["26.60.13.190-00000458","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2021-02-20","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥360","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000457","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2021-02-20","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥360","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000456","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2021-02-20","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥360","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма импульса","Неважно; Бифазная"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Форма импульса","Неважно; Бифазная"]
["26.60.13.190-00000448","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2021-02-20","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000447","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2021-02-20","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
["26.60.13.190-00000438","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000437","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Нет"]
["26.60.13.190-00000428","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥231 и ≤270; ≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Форма импульса","Бифазная"]
["26.60.13.190-00000418","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
["26.60.13.190-00000410","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000409","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
["26.60.13.190-00000400","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000399","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
["26.60.13.190-00000391","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000390","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000389","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000388","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Форма импульса","Монофазная"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический"]
["26.60.13.190-00000381","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000380","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000371","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000370","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый мультифункциональный педиатрический"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
["26.60.13.190-00000361","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
["26.60.13.190-00000351","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, без кабеля"]
["26.60.13.190-00000332","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
["26.60.13.190-00000323","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000314","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000313","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Функция контроля качества СЛР","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
["26.60.13.190-00000304","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000303","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый педиатрический, без кабеля"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма импульса","Бифазная"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Форма импульса","Монофазная"]
["26.60.13.190-00000295","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000294","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000293","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
["26.60.13.190-00000285","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000284","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Нет"]
["26.60.13.190-00000275","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000274","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма импульса","Монофазная"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Форма импульса","Бифазная"]
["26.60.13.190-00000265","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
["26.60.13.190-00000255","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый взрослый, рентгенопрозрачный"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Измерение артериального давления","Нет"]
["26.60.13.190-00000237","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический"]
["26.60.13.190-00000228","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000227","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000226","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
["26.60.13.190-00000218","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000217","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Утюжковый педиатрический"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Нет"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Утюжковый педиатрический"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12; ≤10; ≤9; ≤8; ≤6; ≤5","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Неважно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
["26.60.13.190-00000208","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
["26.60.13.190-00000207","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Да"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ в 12 отведениях","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Неважно; Дисплей"]
[{"$nulls":4},"Режим работы","Полуавтоматический; Автоматический"]
["26.60.13.190-00000198","Дефибриллятор внешний для профессионального использования","Штука","2019-07-02","Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥320 и ≤360; ≥191 и ≤230; ≥150 и ≤190; ≥231 и ≤270","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Пульсоксиметрия","Да"]
[{"$nulls":4},"Режим Дети","Нет"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤150; ≤50; ≤20; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Внутренний, спинной-грушевидный; Внутренний; Утюжковый"]
[{"$nulls":4},"Отображение результата","Дисплей; Не важно"]
[{"$nulls":4},"Максимальное значение энергии дефибрилляции","≥180","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Время накопления заряда","≤12","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электрода","Наклеиваемый мультифункциональный"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Не важно; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Минимальное значение энергии дефибрилляции","≤120; ≤25; ≤10; ≤2","Джоуль"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Очковые линзы; Контактные линзы"]
[{"$nulls":4},"Возможность печати","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность печати","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество сторон","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Скорость записи","52х; 24х; 16х; 12х; 8х; 6х; 4х; 2х; 1х"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 25Gb на 1 контроллер","≥24; ≥20; ≥16; ≥12; ≥8; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; ≥160; ≥104; ≥56; ≥48; ≥360; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Обеспечение хранения данных в конфигурациях, устойчивых к одновременному выходу из строя","Трех накопителей; Двух накопителей; Одного накопителя; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Высота контроллера, RU","≤8; ≤7; ≤6; ≤5; ≤4; ≤3; ≤2; ≤1"]
[{"$nulls":4},"Поддержка консистентности моментальных снимков для MS Exchange","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество накопителей типа 2, установленных в контроллере","≥96; ≥72; ≥48; ≥32; ≥24; ≥16; ≥10; ≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Миграция данных между томами (или их аналогами) принадлежащими разным дисковым массивам одного или разных семейств без прерывания доступа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Обеспечение хранения данных в конфигурациях, устойчивых к одновременному выходу из строя","Двух накопителей; Одного накопителя; Отсутствует; Трех накопителей"]
[{"$nulls":4},"Поддержка дисков с интерфейсом u.2 NVMe","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество хост-портов тип Infiniband на 1 контроллер","≥3; ≥2; ≥1; ≥48; ≥36; ≥24; ≥20; ≥16; ≥12; ≥8; ≥40; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Минимальное количество контроллеров","≥32; ≥31; ≥30; ≥29; ≥28; ≥27; ≥26; ≥25; ≥24; ≥18; ≥23; ≥22; ≥21; ≥20; ≥19; ≥17; ≥16; ≥15; ≥14; ≥13; ≥12; ≥11; ≥10; ≥9; ≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество символов в строке","40; 24; 20; 16; 12; 10; 8; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип дисплея","Графический дисплей; Символьный дисплей"]
[{"$nulls":4},"Яркость, кд/м2","≥400; <400"]
[{"$nulls":4},"Распознавание печатного текста","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного микрофона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие разъемов","USB; HDMI; DMI; TV; VGA; mini USB"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение","Потолочная; Настольная; Портативная"]
[{"$nulls":4},"Распознавание рукописного текста","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Функции, обеспечиваемые системой при создании интерактивного урока","Инструмент, позволяющий затемнить проецируемое изображение; Инструмент, позволяющий закрыть проецируемое изображение целиком или частично; Функция анимированных переходов между страницами; Функция отображения всех созданных траниц в виде их эскизов; Функция добавления аудио файлов; Функция настройки различной степени прозрачности объектов; Функция клонирования объектов с целью создания их копий путём перетаскивания объекта по экрану; Функция блокировки объектов; Функция легкого перетаскивания файлов аудио, видео и Flash анимации для добавления их на страницу системы"]
[{"$nulls":4},"Возможность импорта и экспорта файлов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность создания и просмотра 3D изображений","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение матрицы, Мпиксель","≥13; ≥12; ≥11; ≥10; ≥9; ≥8; ≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Максимальный размер рабочей зоны","Более А3; А3; А4"]
[{"$nulls":4},"Количество кадров в секунду при записи видео","≥60; ≥30; ≥25; ≥20"]
[{"$nulls":4},"Распознавание текста","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей зоны минимальная",">600; >500 и ≤600; >450 и ≤500; >400 и ≤450; >350 и ≤400; ≥300 и ≤350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество ламп дополнительной подсветки","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Комплектация поставки","Траснпортировочный кейс; Руководство пользователя; CD c программным обеспечением; Кабель USB; Антибликовая пленка; Адаптеры для микроскопа"]
[{"$nulls":4},"Тип штатива","Поворотно-раздвижной (механический); Гибкий"]
[{"$nulls":4},"Режим микрошага","1; 1/32; 1/16; 1/8; 1/2; 1/1"]
["27.11.50.120-00000002","Зарядное устройство для аккумуляторных батареек","Штука","2020-10-01","Наличие функции подвижный минус","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции контроля температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции контроля температуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Резонансная частота","≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1; ≥4 и <5; ≥5","Килогерц"]
["27.33.10.000-00000003","Изделия электроустановочные","Штука","2023-01-01"]
["26.51.45.000-00000008","Измеритель мощности сверхвысоких частот","Штука","2021-04-01","Минимальное значение диапазона рабочих частот","≤50; ≤30; ≤10; ≤5; ≤1","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Наличие RS232 порта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие водяного охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина волны излучения, нм","≥1500; ≥1000 и ≤1500; ≥800 и ≤1000; ≥600 и ≤800; ≥400 и ≤600; ≥200 и ≤400; ≤200"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения энергии в импульсе","Дж; мДж; мкДж; нДж"]
[{"$nulls":4},"Топология","Полумост; Мостовая"]
[{"$nulls":4},"Разрешение сенсора по горизонтали, пиксель","≥9000; ≥8000; ≥7000; ≥6000; ≥5000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1900; ≥1800; ≥1700; ≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300; ≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности использования в качестве маркерной доски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие акустической системы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Формат изображения","16:10; 16:9; 4:3"]
[{"$nulls":4},"Количество точек касания","≥6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Формат изображения","16:10; 16:9; 4:3"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности использования в качестве магнитной доски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Инструмент взаимодействия с интерактивной доской","Ладонь; Ластик; Палец; Маркер"]
["26.20.16.160-00000003","Интерактивная доска","Штука","2020-11-18","Разрешение сенсора по вертикали, пиксель","≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥4000; ≥3500; ≥3000; ≥2500; ≥2200; ≥2100; ≥2000; ≥1900; ≥1800; ≥1700; ≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300"]
[{"$nulls":4},"Инструмент взаимодействия с интерактивной доской","Ладонь; Ластик; Палец; Маркер"]
[{"$nulls":4},"Размер активной зоны по диагонали","≥120; ≥115 и <120; ≥110 и <115; ≥105 и <110; ≥100 и <105; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; <40","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Максимальный размер диагонали активной зоны","100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Статическая контрастность экрана","≥5000:1; ≥4000:1; ≥3000:1; ≥2500:1; ≥2000:1; ≥1800:1; ≥1600:1; ≥1400:1; ≥1200:1; ≥1000:1; ≥800:1; ≥700:1; ≥600:1"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана по вертикали, пиксель","≥4000; ≥3500; ≥3000; ≥2500; ≥2200; ≥2100; ≥2000; ≥1900; ≥1800; ≥1700; ≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300; ≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600"]
[{"$nulls":4},"Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс","≤16; ≤14; ≤12; ≤10; ≤8; ≤6; ≤5; ≤18; ≤20"]
[{"$nulls":4},"Наличие закаленного защитного стекла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана по вертикали, пиксель","≥4000; ≥3500; ≥3000; ≥2500; ≥2200; ≥2100; ≥2000; ≥1900; ≥1800; ≥1700; ≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300; ≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600"]
[{"$nulls":4},"Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС ChromeOS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока","≥4; ≥3; ≥2"]
[{"$nulls":4},"Количество поддерживаемых стилусов одновременно","≥4; ≥2; ≥20; ≥18; ≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Встроенные функции распознавания объектов касания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного вычислительного блока","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматического перехода в сон при перегреве","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Распознавание движений и жестов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем HDD","≥512; ≥256; ≥128; ≥100","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Распознавание движений и жестов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенной акустической системы","Нет; Да"]
["26.20.13.000-00000009","Интерактивный стол","Штука","2020-08-19","Наличие разъемов для подключения внешних устройств","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество мегапикселей на экране, Мпиксель","≥8; ≥4; ≥2; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенной акустической системы","Нет; Да"]
["26.20.16.140-00000003","Информационный терминал","Штука","2021-05-22","Ширина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥55; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество звуковых колонок","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к сети передачи данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥250; ≥200 и <250; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Сантиметр"]
["26.20.16.140-00000001","Информационный терминал","Штука","2021-05-22","Ширина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем оперативной памяти","≥8; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥250; ≥200 и <250; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Сантиметр"]
["26.20.16.140-00000014","Информационный терминал","Штука","2021-05-22","Ширина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие принтера","Нет; Да"]
["26.20.16.140-00000013","Информационный терминал","Штука","2021-05-22","Ширина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50; ≥250; ≥200 и <250; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество портов USB 3.0","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к сети передачи данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество портов USB 2.0","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество разъемов 3.5 jack","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем внутреннего накопителя","≥500; ≥300; ≥120; ≥100; ≥80","Гигабайт"]
["26.20.16.140-00000010","Информационный терминал","Штука","2021-05-22","Ширина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие принтера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие автомата электронной защиты","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество рабочих поверхностей","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие беспроводного Wi-Fi адаптера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения к сети передачи данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥250; ≥200 и <250; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Совместимость","Windows; Ubuntu; Linux; Android"]
[{"$nulls":4},"Номинальное входное напряжение","≥380 и <415; ≥220 и <240","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Высота одного батарейного кабинета","≤500; ≤400; ≤300; ≤250; ≤200; ≤150; ≤50; ≤100; ≤950; ≤850; ≤650; ≤750; ≤550; ≤350; ≤450; ≤1500; ≤1400; ≤1300; ≤1200; ≤1100; ≤1000; ≤900; ≤800; ≤700; ≤600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее","0; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс защиты","IP50; IP40; IP30; IP20; IP10; IP00; IP68; IP67; IP66; IP65; IP55; IP54; IP44; IP34; IP43; IP33; IP23; IP42; IP32; IP22; IP12; IP41; IP31; IP21; IP11; IP60"]
[{"$nulls":4},"Допустимое время работы при перегрузке 125%","≥100; ≥20; ≥120; ≥80; ≥50; ≥60; ≥40; ≥30; ≥15; ≥10; ≥5; ≥1; ≥0,5000; <0,5000","Минута"]
[{"$nulls":4},"Мощность зарядного устройства при расчётной мощности нагрузки относительно номинала источника бесперебойного питания, не менее","75; 80; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции паралельной работы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие холодного старта","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции паралельной работы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Полная мощность","≥500","Вольт-ампер"]
[{"$nulls":4},"Количество выходных разъемов питания","≥8; ≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее","0; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Минимальное время автономной работы при полной нагрузке","≥60; ≥55; ≥50; ≥45; ≥40; ≥35; ≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5","Минута"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты, не менее","0; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Форм-фактор","Отдельно стоящий; Стоечный"]
[{"$nulls":4},"Сейсмостойкое исполнение","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество выходных разъемов питания","≥8; ≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Номинальное выходное напряжение","≥380 и <415; ≥220 и <240","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей","≥315; ≥320; ≥260; ≥265; ≥270; ≥275; ≥280; ≥285; ≥290; ≥295; ≥300; ≥305; ≥310","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≤150; ≤250; ≤200; ≤50; ≤100; ≤950; ≤1100; ≤850; ≤750; ≤650; ≤350; ≤1500; ≤1400; ≤1300; ≤1200; ≤550; ≤450; ≤1000; ≤900; ≤800; ≤700; ≤600; ≤500; ≤400; ≤300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие дополнительных функций","Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR); Пассивный фильтр сетевых помех и ВЧ-шумов в сетях Ethernet 1Gbps (RJ45); Управляемые выходы питания; Автоматическое определение внешнего подключения батарей; Прогнозирование состояния батарей; Выходы питания на нагрузку с функцией фильтрации (без батарейной поддержки); Выходы питания на нагрузку с батарейной поддержкой; Цветовая индикация состояния источника бесперебойного питания (меняющийся экран)"]
[{"$nulls":4},"Глубина одного батарейного кабинета","≤150; ≤1400; ≤1300; ≤1200; ≤50; ≤100; ≤950; ≤850; ≤750; ≤650; ≤550; ≤450; ≤1500; ≤350; ≤1100; ≤1000; ≤900; ≤800; ≤700; ≤600; ≤500; ≤400; ≤300; ≤250; ≤200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие сетевой карты в составе источника бесперебойного питания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество каналов","4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность программирования","Нет; Да"]
["27.32.13.143-00000001","Кабель контрольный","Километр;^тысяча метров","2022-07-27","Тип брони","Броня из круглых стальных оцинкованных проволок; Броня из одной профилированной стальной ленты; Броня из двух стальных лент"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Да"]
[{"$nulls":4},"Тип кабеля","Теплостойкий (термостойкий); Огнестойкий; Пожаробезопасный; Радиационностойкий; Криостойкий"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическая конструкция","Да"]
[{"$nulls":4},"Тип оптического волокна в кабеле","Многомодовый"]
["27.31.10.000-00000114","Кабель оптический","Километр;^тысяча метров","2018-12-24","Наличие токопроводящей жилы","Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество оптических волокон в кабеле","4; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Нет"]
[{"$nulls":4},"Тип оптического волокна в кабеле","Многомодовый"]
[{"$nulls":4},"Количество оптических волокон в кабеле","12; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Нет"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическая конструкция","Да"]
[{"$nulls":4},"Количество оптических волокон в кабеле","24; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип кабеля","Теплостойкий (термостойкий); Огнестойкий; Пожаробезопасный; Радиационностойкий; Криостойкий"]
["27.31.10.000-00000093","Кабель оптический","Километр;^тысяча метров","2018-12-24","Наличие токопроводящей жилы","Да"]
[{"$nulls":4},"Тип оптического волокна в кабеле","Многомодовый"]
[{"$nulls":4},"Тип оптического волокна в кабеле","Многомодовый"]
[{"$nulls":4},"Количество оптических волокон в кабеле","48; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Да"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическая конструкция","Да"]
[{"$nulls":4},"Количество оптических волокон в кабеле","72; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Да"]
["27.31.10.000-00000076","Кабель оптический","Километр;^тысяча метров","2018-12-24","Наличие токопроводящей жилы","Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Нет"]
[{"$nulls":4},"Тип кабеля","Теплостойкий (термостойкий); Огнестойкий; Пожаробезопасный; Радиационностойкий; Криостойкий"]
["27.31.10.000-00000068","Кабель оптический","Километр;^тысяча метров","2018-12-24","Наличие токопроводящей жилы","Да"]
[{"$nulls":4},"Количество оптических волокон в кабеле","288; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Да"]
["27.31.10.000-00000063","Кабель оптический","Километр;^тысяча метров","2018-12-24","Наличие токопроводящей жилы","Нет"]
[{"$nulls":4},"Тип оптического волокна в кабеле","Одномодовый"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Да"]
["27.31.10.000-00000055","Кабель оптический","Километр;^тысяча метров","2018-12-24","Наличие токопроводящей жилы","Нет"]
[{"$nulls":4},"Тип кабеля","Теплостойкий (термостойкий); Огнестойкий; Пожаробезопасный; Радиационностойкий; Криостойкий"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическая конструкция","Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Нет"]
[{"$nulls":4},"Тип кабеля","Теплостойкий (термостойкий); Огнестойкий; Пожаробезопасный; Радиационностойкий; Криостойкий"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическая конструкция","Нет"]
[{"$nulls":4},"Тип оптического волокна в кабеле","Одномодовый"]
[{"$nulls":4},"Тип оптического волокна в кабеле","Одномодовый"]
["27.31.10.000-00000038","Кабель оптический","Километр;^тысяча метров","2018-12-24","Наличие токопроводящей жилы","Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Да"]
[{"$nulls":4},"Тип кабеля","Теплостойкий (термостойкий); Огнестойкий; Пожаробезопасный; Радиационностойкий; Криостойкий"]
["27.31.10.000-00000030","Кабель оптический","Километр;^тысяча метров","2018-12-24","Наличие токопроводящей жилы","Нет"]
[{"$nulls":4},"Тип кабеля","Теплостойкий (термостойкий); Огнестойкий; Пожаробезопасный; Радиационностойкий; Криостойкий"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическая конструкция","Да"]
[{"$nulls":4},"Количество оптических волокон в кабеле","64; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип кабеля","Теплостойкий (термостойкий); Огнестойкий; Пожаробезопасный; Радиационностойкий; Криостойкий"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическая конструкция","Да"]
[{"$nulls":4},"Тип оптического волокна в кабеле","Одномодовый"]
[{"$nulls":4},"Тип оптического волокна в кабеле","Одномодовый"]
["27.31.10.000-00000013","Кабель оптический","Километр;^тысяча метров","2018-12-24","Наличие токопроводящей жилы","Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитных покровов","Нет"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическая конструкция","Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество оптических волокон в кабеле","288; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип брони","Броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка); Броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К); Броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба); Броня из стальных оцинкованных лент (Б)"]
[{"$nulls":4},"Материал изоляции токопроводящих жил","Изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П); Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв); Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В)"]
[{"$nulls":4},"Материал изоляции токопроводящих жил","Изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П); Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв); Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В)"]
[{"$nulls":4},"Наличие металлического экрана","С экраном (Э); Без экрана"]
["27.32.13.111-00000007","Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения","Километр;^тысяча метров","2022-01-08","Материал токопроводящих жил","Алюминиевые токопроводящие жилы (А)"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения кабеля","Плоская (П); Круглая"]
[{"$nulls":4},"Число токопроводящих жил","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы)","мс-многопроволочная секторная (сегментная); мк-многопроволочная круглая; ос-однопроволочная секторная (сегментная); ок-однопроволочная круглая"]
[{"$nulls":4},"Наличие брони","Бронированный; Небронированный (Г)"]
[{"$nulls":4},"Наличие брони","Бронированный; Небронированный (Г)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное переменное напряжение","20; ","Киловольт"]
[{"$nulls":4},"Число токопроводящих жил","3; 1; "]
[{"$nulls":4},"Номинальное сечение токопроводящих жил","1600; 1400; 1200; 1000; 800; 630; 625; 500; 400; 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25; 16; ","Квадратный миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал изоляции токопроводящих жил","Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв); Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В)"]
[{"$nulls":4},"Пожарная опасность","Не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении - нг-HF; Не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением - нг-LS; Не распространяющие горение при групповой прокладке (нг); Не распространяющие горение при одиночной прокладке"]
[{"$nulls":4},"Материал токопроводящих жил","Алюминиевые токопроводящие жилы (А)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное переменное напряжение","35; 20; 10; 6; 1; ","Киловольт"]
[{"$nulls":4},"Тип защитного покрова","БлШв; БШв; Б2лГ; БГ; Б2л; Бл; БнлГ; БлГ; Б; Шнг; Шв; Шп; П2лШв; К2л; КГ; КлГ; К; БвГ; Бв; Б2лШп; Б2лШв"]
[{"$nulls":4},"Номинальное переменное напряжение","1; ","Киловольт"]
[{"$nulls":4},"Материал токопроводящих жил","Медная токопроводящая жила"]
[{"$nulls":4},"Тип защитного покрова","П2лШв; К2л; КГ; КлГ; К; БвГ; Бв; Б2лШп; Б2лШв; БлШв; БШв; Б2лГ; БГ; Б2л; Бл; БнлГ; БлГ; Б; Шнг; Шв; Шп"]
[{"$nulls":4},"Число токопроводящих жил","3; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Номинальное переменное напряжение","35; ","Киловольт"]
[{"$nulls":4},"Тип защитного покрова","П2лШв; К2л; КГ; КлГ; К; БвГ; Бв; Б2лШп; Б2лШв; БлШв; БШв; Б2лГ; БГ; Б2л; Бл; БнлГ; БлГ; Б; Шнг; Шв; Шп"]
[{"$nulls":4},"Наличие заполнения между изолированными жилами","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение жилы","Многопроволочные круглые; Однопроволочные круглые"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение","6; ","Киловольт"]
["27.32.13.110-00000015","Кабель силовой с резиновой изоляцией","Километр;^тысяча метров","2021-06-15","Число токопроводящих жил","4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип оболочки и защитного покрова","Поливинилхлоридная оболочка, защитный покров типа Бн; Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение, защитный покров типа БГ; Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение, защитный покров типа Б; Резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение; Поливинилхлоридная оболочка, защитный покров типа БГ; Поливинилхлоридная оболочка, защитный покров типа Б; Поливинилхлоридная оболочка; Свинцовая оболочка, защитный покров типа Б2лГ; Свинцовая оболочка, защитный покров типа БГ; Свинцовая оболочка, защитный покров типа Б; Свинцовая оболочка"]
["27.32.13.110-00000012","Кабель силовой с резиновой изоляцией","Километр;^тысяча метров","2021-06-15","Число токопроводящих жил","4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал изоляции токопроводящих жил","Полимерные композиций, не содержащих галогенов (П); Поливинилхлоридные пластикаты, в том числе пониженной пожарной опасности и термостойкие (В)"]
["26.60.11.130-00000010","Кабина защитная радиационная","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Оптическое увеличение",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10"]
[{"$nulls":4},"Съемка и возможности","Запись на карту памяти; Наличие видоискателя; 3 матрицы; Запись предварительная; Съемка ночная; Фокусировка ручная; Стабилизация оптическая; Запись 3D видео; Объектив сменный"]
[{"$nulls":4},"Угол обзора по горизонтали, градус","120; 104; 94; 79; 78; 70; 65; 62; 55; 42; 32; 22; 17; 11; 5,5000; 3,7000; "]
[{"$nulls":4},"Угол обзора по диагонали, градус","150; 130; 110; 100; 92; 90; 75; 73; 70; 53; 40; 28; 21; 14; 7; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"HD-формат","UHD 4K"]
[{"$nulls":4},"Тип стабилизатора изображения","Электронный; Оптический"]
[{"$nulls":4},"Оптическое увеличение",">50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип носителя","mini DV; HDD; SSD; Карта памяти"]
[{"$nulls":4},"Тип камеры","Цифровая"]
[{"$nulls":4},"Функции и возможности","Поворотная; Антивандальная; Встраиваемый детектор движения; Встроенная память ≥ 16ГБ; Экран ≥ 3,5; Встроенная память; Режим WDR; Прямое копирование на HDD; Встроенный динамик; Встроенный микрофон; GPS-модуль; ИК-подсветка; Wi-Fi модуль; Влаго-, ударостойкая; Распознование лиц; Пульт ДУ; 2 слота для карт памяти; Сенсорный дисплей"]
["26.70.13.000-00000011","Камера видеонаблюдения","Штука","2022-05-20","Частота кадров (кадр/сек)","≥12060; 50; 30; 25; "]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса (кожуха)","Из полимерных материалов; Пластиковый; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Тип объектива","Рыбий глаз; Зум-объектив; Вариофокальный; Фиксированный (монофокальный)"]
[{"$nulls":4},"Тип стабилизатора изображения","Электронный; Оптический"]
[{"$nulls":4},"Разъемы","Порт RJ-45; Ethernet; BNC Тройник; SMA; VGA; Скотчлок; Разветвитель DC; MicroUSB; RCA; USB; BNC; Разъем питания DC; HDMI"]
[{"$nulls":4},"Минимальная рабочая температура","≥-60; ≥-50; ≥-40; ≥-30; ≥-20; ≥-10; ≥10; ≥0","Градус Цельсия"]
["26.70.13.000-00000008","Камера видеонаблюдения","Штука","2022-05-20","Частота кадров (кадр/сек)","≥12060; 50; 30; 25; "]
[{"$nulls":4},"Оптическое увеличение","<10; >50; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Функции и возможности","Поворотная; Антивандальная; Встраиваемый детектор движения; Встроенная память ≥ 16ГБ; Экран ≥ 3,5; Встроенная память; Режим WDR; Прямое копирование на HDD; Встроенный динамик; Встроенный микрофон; GPS-модуль; ИК-подсветка; Wi-Fi модуль; Влаго-, ударостойкая; Распознование лиц; Пульт ДУ; 2 слота для карт памяти; Сенсорный дисплей"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая температура","≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥-60; ≥-50; ≥-40; ≥-30; ≥-20; ≥-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Размер матрицы, дюйм","≥ 2/3; &gt; 1/2.9 и ≤ 1/2; &gt; 1/3.9 и ≤ 1/3; ≤ 1/4"]
["26.60.12.129-00000092","Кардиотокограф","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Тип карты","XQD; SmartMedia; Secure Digital XC; Secure Digital HC; Secure Digital; MultiMedia Card; MiniSD; MicroSDXC; MicroSDHC; MicroSD (TransFlash); Micro Memory Stick; Memory Stick PRO-HG Duo; Memory Stick Pro Duo; Memory Stick Pro; Compact Flash; C-Fast 2.0"]
[{"$nulls":4},"Тип карты","XQD; SmartMedia; Secure Digital XC; Secure Digital HC; Secure Digital; MultiMedia Card; MiniSD; MicroSDXC; MicroSDHC; MicroSD (TransFlash); Micro Memory Stick; Memory Stick PRO-HG Duo; Memory Stick Pro Duo; Memory Stick Pro; Compact Flash; C-Fast 2.0"]
["26.20.21.120-00000002","Карта флеш памяти","Штука","2020-07-01","Гарантированное количество циклов записи/стирания","≥7000; ≥3000; ≥1000; <1000","Единица"]
[{"$nulls":4},"Скорость записи","≥95; ≥400; ≥300; ≥200; ≥150; ≥120; ≥60; ≥45; ≥30; ≥20; ≥10; <10","Мегабайт в секунду"]
[{"$nulls":4},"Подставка для рук","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Раскладка клавиатуры","AZERTY; QWERTZ; QWERTY; ЙЦУКЕН"]
[{"$nulls":4},"Гибкая клавиатура","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие прогроммируемых клавиш","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Отличие цвета русских букв на клавишах от латинских","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие колеса прокрутки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Встроенный тачпад","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество портов 40 QSFP+, CFP","≥144; ≥100; ≥96; ≥54; ≥48; ≥32; ≥24; ≥12; ≥8; ≥4; ≥1; ≥198; ≥192; ≥1500; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандарта STP Loopback Detection","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие портов USB","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ALG (Application-Level Gateway)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка создания IPSec VPN туннелей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка Radius EAP (RFC 3579)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандарта Double (VLAN)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество LAN портов","≥24; ≥8; ≥16; ≥4; ≥48","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка безопасности протоколов связующего дерева","Loopback Detection; STP BPDU Guard; BPDU Filtering; STP Root Guard; Spanning Tree Fast Link option; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола RADIUS для AAA","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество ECMP-групп",">2048; >1024 и ≤2048; >512 и ≤1024; >256 и ≤512; >64 и ≤128; >32 и ≤64; >16 и ≤32; >8 и ≤16; >4 и ≤8; >2 и ≤4; ≤20; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество портов PoE","≥8; ≥4; ≥1; ≥96; ≥54; ≥48; ≥32; ≥24; ≥120; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество L2 Multicast-групп",">0,2000 и ≤0,4000; >0,1000 и ≤0,2000; >12,2000; >6,2000 и ≤12,2000; >3,2000 и ≤6,2000; >2,2000 и ≤3,2000; >1,8000 и ≤2,2000; >1,4000 и ≤1,8000; >1,2000 и ≤1,4000; >0,8000 и ≤1,2000; >0,4000 и ≤0,80000; ","Тысяча штук"]
[{"$nulls":4},"Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка VPN-туннелей","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Поддержка MPLS FRR","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка статической маршрутизации IPv6","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протоколов ААА","802.1x; Active Directory; LDAP; Tacacs+; Tacacs; Radius; Local; Нет"]
[{"$nulls":4},"Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенных аккумуляторных батарей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип организации списков контроля доступа","Номер порта TCP/UDP; IP-протокол; DSCP; EtherType; VLAN ID; Приоритет IEEE 802.1p; Порт коммутатора"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандарта 802.3az","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем ТCAM (на вход)",">131000; >65000 и ≤131000; >32000 и ≤65000; >16000 и ≤32000; >8000 и ≤16000; >4000 и ≤8000; >2000 и ≤4000; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; >800 и ≤1000; >400 и ≤800; >200 и ≤400; >100 и ≤200; ≤1000; "]
[{"$nulls":4},"Возможность управления устройством по протоколу SSHv2","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка IPv6","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество bridge-доменов",">198; >192 и ≤198; >150 и ≤192; >144 и ≤150; >100 и ≤144; >96 и ≤100; >54 и ≤96; >48 и ≤54; >32 и ≤48; >24 и ≤32; >12 и ≤24; >8 и ≤12; >4 и ≤8; >1 и ≤40; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество LAN портов","≥24; ≥16; ≥8; ≥1; ≥2; ≥4; ≥32; ≥48","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Критерии фильтрации ACL","Time-base; TCP/UDP flags; TCP/UDP destination port; TCP/UDP source port; IPv6 destination address; IPv6 source address; IPv4 custom field; IPv4 protocol numbers; IPv4 security option; IPv4 ToS; IPv4 Preference; IPv4 DSCP; IPv4 destination address; IPv4 source address; MAC destination address; MAC source address; CoS; Ethertype; Vlan ID; Port"]
[{"$nulls":4},"Поддержка IP Source Guard","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандарта GVRP","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева",">32 и ≤64; >1 и ≤32; >512; >256 и ≤512; >128 и ≤256; >64 и ≤128"]
[{"$nulls":4},"Количество LAN портов","≥48; ≥24; ≥16; ≥8; ≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность управления устройством по протоколу Telnet","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество портов 40G QSFP, CFP",">32 и ≤48; >24 и ≤32; >12 и ≤24; >8 и ≤12; >4 и ≤8; ≥1 и ≤4; >48 и ≤54; >198; >192 и ≤198; >150 и ≤192; >144 и ≤150; >100 и ≤144; >96 и ≤100; >54 и ≤960; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного температурного датчика","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps",">16 и ≤32; >16384 и ≤65536; >4096 и ≤16384; >1024 и ≤4096; >256 и ≤1024; >64 и ≤256; >32 и ≤64; >8 и ≤16; >4 и ≤8; ≥1 и ≤4; ≤1; >65536","Гигабит в секунду"]
[{"$nulls":4},"Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ALG (Application-Level Gateway)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Enterprise; Industrial; Telecom"]
[{"$nulls":4},"Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность управления устройством по протоколу SSHv2","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка зеркалирования трафика","netFlow; sFlow; RSPAN; SPAN; Нет"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс сетевых модулей","SFP56; SFP28; QSFP; XFP; SFP+; SFP; RJ45; QSFP56-DD; QSFP56; QSFP28; CFP4; CFP2; CFP; QSFP+"]
[{"$nulls":4},"Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol)","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Возможность работы в качестве DHCP-сервера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста","IGMP Proxy; PIM SM"]
[{"$nulls":4},"Поддержка возможности электрпитания через Ethernet (PoE)","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Уровень управляемого коммутатора","3; 2; "]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола BFD","Аппаратный; Программный; Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество блоков питания",">4; >2 и ≤42; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество портов 40 QSFP+, CFP","≥144; ≥100; ≥96; ≥54; ≥48; ≥32; ≥24; ≥12; ≥8; ≥4; ≥1; ≥198; ≥192; ≥1500; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протоколов синхронизации","PTP; SNTP client; SNTP sever; NTP client; NTP sever; Local; Отсутсвует"]
[{"$nulls":4},"Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для укладки кабелей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество портов 100G QSFP28, CFP","≥96; ≥54; ≥48; ≥32; ≥24; ≥12; ≥8; ≥4; ≥1; ≥198; ≥192; ≥150; ≥144; ≥1000; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество COMBO 1G портов","≥12; ≥8; ≥4; ≥1; ≥96; ≥54; ≥24; ≥48; ≥320; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество записей таблицы Vlan","≤1; >16; >8 и ≤16; >4 и ≤8; >2 и ≤4; >1 и ≤2","Тысяча штук"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server)","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие интерфейсов управления","Scripting; API; WEB; CLI; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие связи IP-MAC-Port","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество Loopback-интерфейсов",">2048; >1024 и ≤2048; >512 и ≤1024; >256 и ≤512; >64 и ≤128; >32 и ≤64; >16 и ≤32; >8 и ≤16; >4 и ≤8; >2 и ≤4; ≤20; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка стандарта Selective Double (VLAN)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка MPLS multicast VPN","Нет; Да"]
["26.51.20.110-00000005","Комплекс георадарный","Штука","2021-04-01","Диапазон рабочих частот комплекса","≥1670; ≥970 и <1670; ≥670 и <970; ≥370 и <670; <180","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Нижняя граница частотного диапазона микрофона для подзвучки тарелок","≤100; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20","Герц"]
[{"$nulls":4},"Нижняя граница частотного диапазона микрофона для подзвучки бас-барабана","≤100; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20","Герц"]
[{"$nulls":4},"Верхняя граница частотного диапазона микрофона для подзвучки бас-барабана","≥10000; ≥22000; ≥20000; ≥18000; ≥16000; ≥14000; ≥12000","Герц"]
["27.40.25.129-00000001","Комплект осветительного оборудования и хромакейный фон","Штука","2021-04-01","Комплектация","Фотосумка; Лампы; Синие фоны; Зеленые фоны; Черные фоны; Белые фоны; Система установки фона; Софтбокс; Светильник постоянного света 4-х ламповый (цоколь Е27) пластмассовый с креплением для зонта; Телескопическая перекладина длиной с муфтой и мешком для груза; Стойка люминесцентного света; Трехсекционная стойка"]
[{"$nulls":4},"Максимальный объем оперативной памяти","≥2; ≥4; ≥64; ≥32; ≥16; ≥8","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Наличие манипулятора мышь в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тактовая частота оперативной памяти","≥3200; ≥2666; ≥2400; ≥2133; ≥1600; ≥800","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Тип видеокарты","Дискретная; Интегрированная"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥26","Дюйм (25,4 мм)"]
["26.20.15.000-00000039","Компьютер персональный настольный (моноблок)","Штука","2022-05-20","Тип оперативной памяти","DDR4; DDR3L; DDR3"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного микрофона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Частота процессора",">3; ≥2,6000 и ≤3; ≥2,1000 и ≤2,5000; ≤2","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Наличие сенсорного экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие Mobile rack (мобильного шасси)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие в корпусе порта Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем установленной оперативной памяти","≥64; ≥32; ≥16; ≥8; ≥4; ≥2","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов COM","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность механической блокировки видеопотока камеры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем оперативной памяти","≥64","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер процессора","≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие выходных видео разъемов","Display Port; VGA; HDMI; DVI"]
[{"$nulls":4},"Объем HDD","≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1000; ≥500; ≥250; ≥128; ≥64; ≥32; ≥16; ≥8; <8","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Максимальный размер диагонали","32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Частота процессора базовая","≥3,7000; ≥3,6000; ≥3,5000; ≥3,4000; ≥3,3000; ≥3,2000; ≥3,1000; ≥3; ≥2,9000; ≥2,8000; ≥2,7000; ≥2,6000; ≥2,5000; ≥2,4000; ≥2,3000; ≥2,2000; ≥2,1000; ≥2; ≥1,9000; ≥1,8000; ≥1,7000; ≥1,6000; ≥1,5000; ≥1,4000; ≥1,3000; ≥1,2000; ≥1,1000; ≥1; <1","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана","4096 x 2304; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1440 x 990; 1440 x 900; 1366 x 768; 1024 х 768"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB Type-C","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥19","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Количество накопителей типа HDD, установленных внутри корпуса","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем видеопамяти","≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1; <1","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Наличие входного разъема HDMI","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество потоков процессора","≥16; ≥12; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана","1440 x 900; 1366 x 768; 1024 х 768; 1920 x 1080; 1440 x 990; 4096 x 2304; 2560 x 1440"]
["26.51.53.120-00000008","Кондуктометр","Штука","2020-11-02","Конструктивное исполнение","Наливной; Погружной; Проточный"]
[{"$nulls":4},"Тип анализатора по количеству диапазонов измерений","Многодипазонный; Однодиапазонный"]
[{"$nulls":4},"Наличие камеры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие камеры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Закрытый; Открытый"]
[{"$nulls":4},"Размер рабочей зоны (Z)",">250; ≤250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер рабочей зоны (Z)",">250; ≤250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенной WEB-камеры с обзором области печати","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер рабочей зоны (Y)",">250; ≤250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Режимы работы","Дифференциальный; Автономный"]
[{"$nulls":4},"Общее количество деталей",">1300; ≥900 и ≤1300; <900","Штука"]
[{"$nulls":4},"Кластеризация и/или обеспечение бесперебойной работы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество поддерживаемых клиентов","≥64000; ≥32000; ≥15000; ≥7000; ≥3000; ≥1000; ≥500","Штука"]
["26.60.12.131-00000001","Кушетка терапевтической системы ядерного магнитного резонанса","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для анализаторов серии EML"]
["26.60.13.180-00000018","Лампа для фотодинамической терапии/фототерапии кожи\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент пульсаций",">10; >5 и ≤10; >1 и ≤5; ≤1"]
[{"$nulls":4},"Класс энергетической эффективности, не ниже","В; A; А+; А++; А+++"]
["27.40.15.114-00000001","Лампа люминесцентная","Штука","2022-07-27","Форма лампы","Компактные; Кольцевые; Спиралевидные; U-образные; Трубчатые (прямые)"]
[{"$nulls":4},"Коррелированная цветовая температура, min","≥6500; ≥5700; ≥5000; ≥4500; ≥4000; ≥3500; ≥3000; ≥2700","Кельвин"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Световая отдача, лм/Вт","≥115; ≥105; ≥100; ≥95; ≥90; ≥80"]
[{"$nulls":4},"Тип цоколя","W2.1x9.5d; S14s; S14d; SV8,5; SV7; R7s; 2G11; 2G7; GZ10; GY6,35; GX70; GX53; GX5,3; GX24q-4; GX24q-3; GX24q-2; GX24d-3; GX24d-2; GX24d-1; GU10; GU5.3; GU4; G53; G24d-3; G24d-2; G24d-1; G24; G23; G13; G10q; G9; G6,35; G5.3; G5; G4; E40; E27; E26d; E26; E17; E14; E12; E11; B22d; BAY15d; BAZ15d; BA15s; BA15d; B15d; BAX9S; BA9S; 2G10, 2G11; GX24q-1, GX24q-2; G20, G23"]
[{"$nulls":4},"Лампа матовая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма линзы","Квадратная; Круглая"]
[{"$nulls":4},"Длина штатива","≥150; <150","Миллиметр"]
["26.70.23.190-00000005","Лампа-лупа","Штука","2020-10-01","Диаметр линзы","≥100; <100","Миллиметр"]
["26.11.10.000-00000001","Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с термокатодом, холодным катодом, фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые","Штука","2023-01-01"]
[{"$nulls":4},"Светосила объектива при минимальном фокусном расстоянии объектива с переменным фокусным расстоянием","&lt; f/2.8; ≥ f/4.0; ≥ f/2.8"]
[{"$nulls":4},"Расстояние фокусировки для объектива с постоянным фокусным расстоянием","≥3; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр рефлектора","3,8000; 2,4000; 1,8000; 1,5000; 1,2000; 1; 0,9800; 0,7500; 0,6000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти (например, USB flash-накопитель)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Модульный","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP))","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие портов USB","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv4 (RFC 4364)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1ak)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип блоков питания (по типу движения электрического тока)","Для переменного тока (AC); Для постоянного тока (DC)"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol )","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество портов 100BASE-TX (FastEthernet; стандарт IEEE 802.3u)","≥48; ≥32; ≥24; ≥16; ≥8; ≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество WAN портов","≥4","Штука"]
["26.30.11.120-00000002","Маршрутизатор","Штука","2022-05-21","Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип охлаждения","Пассивное; Активное"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции Proxy ARP","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество портов с поддержкой технологии Power over Ethernet plus (PoE+; стандарт IEEE 802.3at Type 2)","≥48; ≥32; ≥24; ≥16; ≥8; ≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin)","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность управления устройством по протоколу SSHv2","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing / multihoming)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность управления устойством по протоколу HTTPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка отправки системных событий (логов) на удалённое хранилище (например, syslog-сервер)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество портов 100BASE-TX (FastEthernet; стандарт IEEE 802.3u)","≥48; ≥32; ≥24; ≥16; ≥8; ≥4; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Видеокодек с поддержкой функции обеспечение функций H.264 CBP Encode and Decode, Full HD (1920х1080) стерео поток c частотой следования не менее 30 кадров/с","Нет; Да"]
["26.80.14.000-00000004","Микропроцессорная карта","Штука","2021-04-01","Рабочая частота","≥13,5600; <13,5600","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Алгоритм антиколлизии","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время хранения данных, лет","≥10; <10"]
["26.70.22.150-00000015","Микроскоп гинекологический хирургический","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Диапазон увеличений, крат","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥600 и <1000; ≥400 и <600; ≥150 и <400; ≥100 и <150; <100"]
[{"$nulls":4},"Тип осветителя","Галогеновая лампа; Светодиодный"]
[{"$nulls":4},"Масштабирование","Автоматическое; Ручное"]
[{"$nulls":4},"Тип оптической схемы","Грену; Аббе"]
["26.70.22.150-00000001","Микроскоп световой стандартный","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Тип осветителя","Светодиод; Галогеновая лампа"]
[{"$nulls":4},"Конструкционные особенности","ЖК-экран; Сменный окуляр; Крепление на штатив; Предметный столик с препаратодержателями и измерительной шкалой"]
[{"$nulls":4},"Разрешение камеры, Мпиксель","≥3; <3"]
[{"$nulls":4},"Масштабирование","Автоматическое; Ручное"]
[{"$nulls":4},"Питание","От аккумулятора; От батареек; От сети"]
[{"$nulls":4},"Разъем входа/выхода","TV; USB; DVI; HDMI"]
[{"$nulls":4},"Конструкционные особенности","ЖК-экран; Сменный окуляр; Крепление на штатив; Предметный столик с препаратодержателями и измерительной шкалой"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции удержания, ожидания вызова","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество абонентов в телефонной книге","≥150; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие подставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие подставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","От сети; От аккумулятора"]
[{"$nulls":4},"Тип микрофона","Пьезоэлектрический; Оптоакустический; Угольный; Электретный; Конденсаторный; Динамический"]
[{"$nulls":4},"Тип микрофона","Пьезоэлектрический; Оптоакустический; Угольный; Электретный; Конденсаторный; Динамический"]
[{"$nulls":4},"Наличие слота карты памяти","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочая область",">100; >75 и ≤100; >50 и ≤75; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; ≤10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции шумоподавления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Фантомное питание","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","От сети; От аккумулятора"]
["26.40.41.000-00000007","Микрофон музыкальный","Штука","2021-05-02","Чувcтвительность звукового давления",">150; >125 и ≤150; >100 и ≤125; >90 и ≤100; >80 и ≤90; >70 и ≤80; >60 и ≤70; >50 и ≤60; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; ≤10","Децибел"]
[{"$nulls":4},"Фантомное питание","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность крепления в стойку","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество каналов","≥22; ≥20; ≥18; ≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥48; ≥40; ≥32; ≥30; ≥24"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного компрессора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество каналов","≥48; ≥22; ≥20; ≥18; ≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥40; ≥32; ≥30; ≥24"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного цифрового процессора эффектов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие фантомного питания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стационарный; Переносной; Портативный"]
[{"$nulls":4},"Наличие порта для подключения футсвича","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид микшерного пульта","Цифровой"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного цифрового процессора эффектов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Каналы микшерного пульта","Инструментальный вход; Мониторный выход; Main out выход; Insert вход; Линейный моновход; Выход на наушники; Групповая шина; Мастер-шина; Шина; Регулятор уровня громкости канала; Маршрутизация сигнала; Регулятор панорамы; Эквалайзер канала; Разрыв канала; Фантомное питание; Предусилитель; Линейный вход; Микрофонный вход"]
[{"$nulls":4},"Тип соединителя","Комбинированный; TRS (NR); XLR"]
[{"$nulls":4},"Вид микшерного пульта","Аналоговый"]
[{"$nulls":4},"Наличие модулей и интерфейсов","Wi-Fi; USB; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения стейдж-бокса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного компрессора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Встроенные источники","Bluetooth; internet-радио; FM-тюнер; MP3/USB плеер"]
["26.40.31.190-00000017","Микшерный усилитель","Штука","2021-04-01","Вид","Пассивный; Активный"]
[{"$nulls":4},"Выходное напряжение","≥70; ≥50 и <70; <50","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Напряжение выходного сигнала, мА","≥3; <3"]
[{"$nulls":4},"Способ подключения","Ethernet (RJ-45); QR-код; NFC; Bluetooth; Apple AirPrint; Wi-Fi Direct; Wi-Fi; Картридер; LAN; USB"]
[{"$nulls":4},"Формат печати","А0; А1; А3; А4"]
[{"$nulls":4},"Встроенная система непрерывной подачи чернил","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие разъема USB","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие финишера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi","≥12800; ≥9600; ≥5760; ≥4800; ≥3600; ≥2400; ≥1200; ≥600"]
[{"$nulls":4},"Наличие разъема USB","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество печати страниц в месяц","≥300000; ≥150000; ≥100000; ≥95000; ≥90000; ≥85000; ≥80000; ≥75000; ≥70000; ≥65000; ≥60000; ≥55000; ≥50000; ≥45000; ≥40000; ≥35000; ≥30000; ≥25000; ≥20000; ≥15000; ≥10000; <1000; ≥5000; ≥1000","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип печати","Струйный"]
[{"$nulls":4},"Наличие ЖК-дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ подключения","QR-код; NFC; Bluetooth; Apple AirPrint; Wi-Fi Direct; Wi-Fi; Картридер; LAN; USB; Ethernet (RJ-45)"]
[{"$nulls":4},"Количество оригинальных черно-белых картриджей, поставляемых с оборудованием","≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество печати страниц в месяц","≥300000; ≥150000; ≥100000; ≥95000; ≥90000; ≥85000; ≥80000; ≥75000; ≥70000; ≥65000; ≥60000; ≥55000; ≥50000; ≥45000; ≥40000; ≥35000; ≥30000; ≥25000; ≥20000; ≥15000; ≥10000; <1000; ≥5000; ≥1000","Штука"]
[{"$nulls":4},"Время выхода первого цветного отпечатка","≤12; ≤11; ≤10; ≤9; ≤8; ≤7; ≤6; ≤5; ≤4","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2","≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100"]
[{"$nulls":4},"Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин","≥65; ≥55; ≥45; ≥35; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10"]
[{"$nulls":4},"Наличие перезаправляемого картриджа в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Технология печати","Струйная; Электрографическая"]
[{"$nulls":4},"Ресурс фотобарабана, страница","≥100000; ≥90000; ≥80000; ≥70000; ≥60000; ≥50000; ≥40000; ≥30000; ≥20000; ≥10000; <10000"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер процессора","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие тыльной камеры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие стилуса в комплекте","Нет; Да"]
["26.30.23.000-00000015","Модуль Bluetooth","Штука","2020-11-02","Максимальный радиус действия","≥100; ≥50; ≥20; ≥10; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Макс. скорость беспроводного соединения",">10 и ≤20; ≥5 и ≤10; <5","Мегабит в секунду"]
["26.30.23.000-00000006","Модуль Wi-Fi","Штука","2021-01-07","Макс. скорость беспроводного соединения",">2000; >1000 и ≤2000; ≥500 и ≤1000; <500","Мегабит в секунду"]
["26.30.23.000-00000005","Модуль Wi-Fi","Штука","2020-11-02","Макс. скорость беспроводного соединения",">2000; >1000 и ≤2000; ≥500 и ≤1000; <500","Мегабит в секунду"]
["26.60.12.129-00000027","Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический, телеметрический","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥32; ≥31,5000; ≥29,8000; ≥28; ≥27,9000; ≥24,5000; ≥24,1000; ≥24; ≥23,8000; ≥23,6000; ≥23,5000; ≥22,5000; ≥22; ≥21,5000; ≥20,7000; ≥20; ≥19,5000; ≥19; ≥42,5000; ≥37,5000; ≥35; ≥34; ≥31; ≥29; ≥27; ≥25; ≥23; ≥21,3000","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Наличие USB-концентратора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вэб-камеры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество пикселей на экране, Мпиксель","≥8"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","MVA; IPS; VA; PLS; TN+film; PVA"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенных динамиков","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Блок питания","Внешний; Встроенный"]
[{"$nulls":4},"Угол обзора по вертикали, градус","≥60; ≥30; ≥178; ≥160; ≥150; ≥140; ≥120; ≥90"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","AH-IPS; TFT E-IPS; S-IPS; SPVA; PVA; MVA; VA; PLS; TN; IPS"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана, пиксель","5120x2880; 5120x2160; 5120x1440; 4096x2160; 3840x2160; 3840x1600; 3840x1200; 3840x1080; 3440x1440; 2560x1600; 2560x1440; 2560x1080; 1920x1920; 1920x1200; 1920x1080; 1680x1050; 1600x900; 1600x1200; 1440x900; 1366x768; 1280x1024; 1024x768"]
[{"$nulls":4},"Возможность поворота экрана на 90 градусов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки наклона","Нет; Да"]
["26.20.17.110-00000018","Монитор, подключаемый к компьютеру","Штука","2020-01-29","Тип матрицы","AH-IPS; TFT E-IPS; S-IPS; SPVA; PVA; MVA; VA; PLS; TN; IPS"]
["26.20.17.110-00000017","Монитор, подключаемый к компьютеру","Штука","2020-01-29","Тип матрицы","AH-IPS; TFT E-IPS; S-IPS; SPVA; PVA; MVA; VA; PLS; TN; IPS"]
[{"$nulls":4},"Количество пикселей на экране, Мпиксель","≥2"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥19,5000","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Возможность поворота экрана на 90 градусов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс энергетической эффективности","G; F; E; D; C; B; A; A+; A++"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Время отклика, мс","≥12; <12; <10; <8; <6; <4; <2"]
[{"$nulls":4},"Наличие сенсорного экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Глубина цвета","64; 48; 36; 30; 24; 16; 12; 8; 6; ","Бит"]
[{"$nulls":4},"Наличие вэб-камеры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество портов DisplayPort","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥21","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥21","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность","≥60; <60; <50; <40; <30","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество пикселей на экране, Мпиксель","≥8"]
[{"$nulls":4},"Количество портов HDMI","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки по высоте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥23","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Максимальный размер диагонали","45; 42; 37; 35; 34; 32; 31; 30; 29; 27; 26; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Количество пикселей на экране, Мпиксель","≥4"]
[{"$nulls":4},"Стандарт крепления","VESA 600 x 600; VESA 400 x 400; VESA 400 x 200; VESA 300 x 300; VESA 200 x 200; VESA 100 x 100; VESA 75 x 75"]
[{"$nulls":4},"Количество пикселей на экране, Мпиксель","≥4"]
[{"$nulls":4},"Количество портов DisplayPort","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Разъем","Mini-Jack (3,5 мм) вход; Оптический; Линейный; Коаксиальный; SCART; Композитный; Компонентный; LAN; Mini-Jack (3,5 мм) выход"]
[{"$nulls":4},"Угол обзора по горизонтали, градус","≥120; ≥90; ≥60; ≥30; ≥178; ≥170; ≥160; ≥150; ≥140"]
[{"$nulls":4},"Изогнутый экран","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥31","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности крепления на стену","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс энергетической эффективности","G; F; E; D; C; B; A; A+; A++"]
[{"$nulls":4},"Максимальная регулировка экрана по высоте","≥130; <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Глубина цвета","64; 48; 36; 30; 24; 16; 12; 8; 6; ","Бит"]
[{"$nulls":4},"Наличие сенсорного экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная регулировка экрана по высоте","≥130; <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота обновления (смена кадров)","≥280; ≥240; ≥200; ≥170; ≥165; ≥155; ≥144; ≥120; ≥100; ≥75; ≥70; ≥60; ≥50","Герц"]
[{"$nulls":4},"Яркость, кд/м2","≥300 и <350; ≥250 и <300; <250; ≥400; ≥350 и <400"]
[{"$nulls":4},"Количество пикселей на экране, Мпиксель","≥8"]
[{"$nulls":4},"Количество портов HDMI","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие сенсорного экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие USB-концентратора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Угол обзора по вертикали, градус","≥120; ≥90; ≥60; ≥30; ≥178; ≥160; ≥150; ≥140"]
[{"$nulls":4},"Количество портов HDMI","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Время отклика, мс","≥12; <12; <10; <8; <6; <4; <2"]
[{"$nulls":4},"Наличие вэб-камеры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стандарт крепления","VESA 600 x 600; VESA 400 x 400; VESA 400 x 200; VESA 300 x 300; VESA 200 x 200; VESA 100 x 100; VESA 75 x 75"]
[{"$nulls":4},"Угол обзора по горизонтали, градус","≥120; ≥90; ≥60; ≥30; ≥178; ≥170; ≥160; ≥150; ≥140"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB 2.0","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Формат изображения","21:9; 17:9; 16:10; 16:9; 15:9; 8:5; 4:3; 3:2"]
[{"$nulls":4},"Разрешение вэб-камеры, Мпиксель","≥2; ≥1; ≥0,3000; <0,3000"]
[{"$nulls":4},"Количество портов USB Type-C","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Стандарт крепления","VESA 600 x 600; VESA 400 x 400; VESA 400 x 200; VESA 300 x 300; VESA 200 x 200; VESA 100 x 100; VESA 75 x 75"]
[{"$nulls":4},"Максимальная регулировка экрана по высоте","≥130; <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Глубина цвета","64; 48; 36; 30; 24; 16; 12; 8; 6; ","Бит"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки наклона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Потребляемая мощность","≥60; <60; <50; <40; <30","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Класс энергетической эффективности","G; F; E; D; C; B; A; A+; A++"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие сенсорного экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥24","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","PVA; MVA; IPS; VA; PLS; TN+film"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенной акустической системы","Нет; Да"]
["26.20.17.110-00000030","Монитор, подключаемый к компьютеру","Штука","2022-01-20","Контрастность","≥3000:1; ≥2000:1; ≥1500:1; ≥1000:1"]
[{"$nulls":4},"Стандарт крепления","VESA 600 x 600; VESA 400 x 400; VESA 400 x 200; VESA 300 x 300; VESA 200 x 200; VESA 100 x 100; VESA 75 x 75"]
[{"$nulls":4},"Изогнутый экран","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана","4096 x 2160; 3840 x 2160; 3840 x 1600; 3840 x 1200; 3440 x 1440; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 2560 x 1080; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","PVA; MVA; IPS; VA; PLS; TN+film"]
[{"$nulls":4},"Разрешение вэб-камеры, Мпиксель","≥2; ≥1; ≥0,3000; <0,3000"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","PVA; MVA; IPS; VA; PLS; TN+film"]
[{"$nulls":4},"Динамическая контрастность","≥40 000 000:1; ≥20 000 000:1; ≥10 000 000:1; &lt;10 000 000:1"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана","1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 4096 x 2160; 3840 x 2160; 3840 x 1600; 3840 x 1200; 3440 x 1440; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 2560 x 1080"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения","Thunderbolt; USB; Mini Display Port; Display Port; HDMI; DVI-D; DVI; VGA; USB Type-C"]
[{"$nulls":4},"Максимальная регулировка экрана по высоте","≥130; <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности крепления на стену","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вэб-камеры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип квадрокоптера","Детский; Гоночный; Грузовой; Профессиональный; Промышленный; Любительский/ Тренировочный"]
[{"$nulls":4},"Емкость аккумулятора летательного аппарата, мА/ч","≥4000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","ARF; KIT; PNP; BNF; RTF"]
[{"$nulls":4},"Количество аккумуляторов в комплекте",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемые ОС","Отсутствует; iOS; Android; Windows Phone"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","ARF; KIT; PNP; BNF; RTF"]
[{"$nulls":4},"Количество аккумуляторов в комплекте",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Управление","Радиоканал; Инфракрасный порт; Wi-Fi; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Максимальное постоянное напряжение, U","<600"]
[{"$nulls":4},"Возможность фиксации показаний","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие мультифункциональных клавиш","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие сканера отпечатка пальца","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения","Радио; Bluetooth; PS/2; USB"]
[{"$nulls":4},"Количество применений","Многоразовый; Одноразовый"]
[{"$nulls":4},"Вид чистящего средства","Паста; Аэрозоль; Пена; Гель; Спрей; Жидкость"]
[{"$nulls":4},"Интерфейсы обмена","Беспроводное подключение; USB; SD; RS-232; LVCMOS; UART"]
[{"$nulls":4},"Число независимых (параллельных) каналов приема","≥44; <44"]
[{"$nulls":4},"Интерфейсы обмена","Беспроводное подключение; USB; SD; RS-232; LVCMOS; UART"]
[{"$nulls":4},"Минимальная дальность обнаружения среднего морского буя при высоте установки антенны 7 м","≥25; ≥20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие в составе изделия дополнительного индикатора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время холодного старта",">60; ≤60; ≤45; ≤30","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая температура","≥85; <85","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Рабочая длина","300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр дистального конца","≥3,8000 и ≤4,1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие интерфейсов","SAS; PCI-E; PCI-E x4; PCI-E x2; mSATA; SATA III; SATA II; SATA"]
[{"$nulls":4},"Тип устройства","SSD"]
[{"$nulls":4},"Тип градиента","Высокого давления"]
["26.70.17.140-00000001","Негатоскоп медицинский, с электропитанием\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Уровень автоматизации","Неавтоматизированный; Автоматизированный; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥15,6000; ≥17; ≥16; ≥15; ≥14; ≥13; ≥12; ≥11; ≥10","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Максимальный размер диагонали","19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Объем памяти видеоадаптера","≥8; ≥6; ≥4; ≥2; ≥1; <1","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Тип беспроводной связи","Wi-Fi; GPS; Bluetooth; 4G (LTE); 3G"]
[{"$nulls":4},"Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти","≥32; ≥24; ≥16; ≥12; ≥8; ≥4; <4","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Наличие модуля доверенной загрузки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем HDD","≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥256; ≥128; ≥64; ≥32; ≥16; <16","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Тип интерфейса USB USB 3.2 Gen 1","Type-C; Type-А"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус док-станции портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Минимальный размер диагонали активной зоны","19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тактовая частота оперативной памяти","≥2666; ≥2400; ≥2133; ≥1600","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Тип интерфейса USB USB 3.2 Gen 2","Type-C; Type-А"]
[{"$nulls":4},"Объем HDD","≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥256; ≥128; ≥64; ≥32; ≥16; <16","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Максимальный размер диагонали","19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Количество потоков процессора","≥16; ≥12; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали","≥10","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Количество видео разъемов DisplayPort в корпусе док-станции","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Емкость батареи","≥104; ≥89; ≥78; ≥74; ≥67; ≥59; ≥56; ≥44; ≥33; ≥30; ≥24","Ватт-час"]
[{"$nulls":4},"Объем SSD","≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥256; ≥128; ≥64; ≥32; ≥16; <16","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","OLED; VA; PLS; IPS; TN+film; Vistarich; SFT; New Mode2; FFS; AHVA; ADS; AAS"]
[{"$nulls":4},"Яркость экрана, кд/м2","≥1000; ≥800; ≥600; ≥500; ≥400; ≥350; ≥300"]
[{"$nulls":4},"Форм-фактор","Трансформер; Ноутбук"]
[{"$nulls":4},"Наличие Mobile rack (мобильного шасси)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие модуля доверенной загрузки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие стилус в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие разъема подключения к сети электропитания в корпусе док-станции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вес","≤4; ≤3,5000; ≤3; ≤2,7000; ≤2,1000; ≤1,7000; ≤1,4000; ≤1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус док-станции портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем SSD накопителя","≥960; ≥480; ≥240; ≥120; ≥32; ≥1024","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Наличие слота замка безопасности","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество видео разъемов HDMI в корпусе док-станции","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие сенсорного экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Время отклика, мс","≥8; ≥7; ≤6; ≤5; ≤4; ≤3"]
[{"$nulls":4},"Количество входного видео разъемов HDMI","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие порта Gigabit Ethernet 8P8C в корпусе док-станции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя","≥1000","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана, пиксель","3840x2160; 3240x2160; 3200x1800; 3000x2000; 2880x1800; 2560x1600; 2560x1440; 2400x1600; 2304x1440; 2256x1504; 2160x1440; 1920x1200; 1920x1080; 1600x900; 1440x900; 1400x1050; 1366x768"]
[{"$nulls":4},"Минимальный размер диагонали активной зоны","19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Количество видео разъемов DisplayPort","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя HDD/SSHD","≥2000; ≥1000; ≥500; ≥250; <250","Гигабайт"]
["26.20.11.110-00000139","Ноутбук","Штука","2022-05-16","Объем SSD","≥32; ≥16; <16; ≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥256; ≥128; ≥64","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество видео разъемов HDMI в корпусе док-станции","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","OLED; VA; PLS; IPS; TN+film; Vistarich; SFT; New Mode2; FFS; AHVA; ADS; AAS"]
[{"$nulls":4},"Предустановленная операционная система","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана, пиксель","3840x2160; 3240x2160; 3200x1800; 3000x2000; 2880x1800; 2560x1600; 2560x1440; 2400x1600; 2304x1440; 2256x1504; 2160x1440; 1920x1200; 1920x1080; 1600x900; 1440x900; 1400x1050; 1366x768"]
[{"$nulls":4},"Количество видео разъемов DVI в корпусе док-станции","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус док-станции портов USB 2.0","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем HDD","≥3000; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥256; ≥128; ≥64; ≥32; ≥16; <16","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Объем оперативной памяти","≥32","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Использование eSIM-карты","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус док-станции портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие слота замка безопасности","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана","Ultra HD; Quad HD; Full HD; HD"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции быстрой зарядки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB 2.0","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество видео разъемов DisplayPort в корпусе док-станции","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Батарея съемная без инструментов","Нет; Да"]
["26.60.13.180-00000021","Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Тип аудиовыхода","Для микрофона; Линейный"]
["26.60.12.129-00000064","Оксиметр тканевый","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Вид входного разъема","Сдвоенный; Одиночный"]
["26.30.30.000-00000008","Оптический кросс","Штука","2020-10-01","Тип полировки выходного разьема","APC; UPC; SPC; PC"]
[{"$nulls":4},"Тип входного разъема","MPO; ESCON; Opti-jack; VF-45; MTRJ; DIN; BIONIC; SMA906; SMA905; E2000; MU; DLC; LC; FC; SC; ST"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Металл; Алюминий; Пластик"]
["26.60.12.119-00000240","Осмометр ИВД, автоматический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Вертикальная чувствительность при входном импедансе 1 Мом, мВ/дел",">10000; >0,5000 и ≤10000; ≤0,5000"]
[{"$nulls":4},"Вертикальная чувствительность при входном импедансе 50 Ом, мВ/дел",">1000; >1 и ≤1000; ≤1"]
["26.60.12.121-00000003","Отведение аналитическое для кожи вне линии волос на голове","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Протоколы программирования","UART; SWD; JTAG"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс","USB; Слот для MMC/SD карт; Ethernet RJ45; CAN; SWIM; RS-232; I2C; SPI; USART; UART"]
[{"$nulls":4},"Микрофон","Внешний; В комплекте"]
[{"$nulls":4},"Гироскоп","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключения","Выход на наушники; HDMI; DisplayPort; USB; Wi-Fi; Bluetooth"]
["26.20.16.190-00000002","Очки виртуальной реальности","Штука","2020-10-01","Время отклика","≥3; <3","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Настройка межзрачкового расстояния","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие магнитометра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки гарнитуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость","iOS; Mac OS X; Linux; Windows; Android"]
[{"$nulls":4},"Объем встроенной памяти",">256256; 128; 64; 32; 16; 8; ","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Беспроводные подключения","Wi-Fi; Bluetooth"]
[{"$nulls":4},"Порты","mini-jack (3.5мм); USB Type-C; MiniUSB; MicroUSB; USB"]
["26.20.16.190-00000005","Очки дополненной реальности","Штука","2020-10-01","Комплектация","RX адаптер; Аккумулятор съемный; Зарядное устройство; Затемнители; Чехол для переноски; Адаптер питания; Кабель USB"]
[{"$nulls":4},"Наличие ГЛОНАСС","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки гарнитуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Порты","mini-jack (3.5мм); USB Type-C; MiniUSB; MicroUSB; USB"]
["27.32.13.159-00000001","Патч-корд","Штука","2022-07-27","Оболочка","Неэкранированная"]
[{"$nulls":4},"Скорость перемешивания","≥100 и ≤400","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие разъема для сим-карт","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сканер отпечатка пальцев","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие фронтальной камеры","Нет; Да"]
["26.20.11.110-00000159","Планшетный компьютер","Штука","2021-03-13","Количество ядер процессора",">88; 6; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Размер экрана","<7","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Беспроводная связь","Wi-Fi; Bluetooth; 5G; 4G (LTE); 3G"]
[{"$nulls":4},"Время работы от батареи без подзарядки","≥5; <5","Час"]
[{"$nulls":4},"Объем встроенной памяти",">1024; ≤8512; 256; 1024; 128; 64; 32; 16; ","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Время работы от батареи без подзарядки","≥5; <5","Час"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного микрофона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Емкость аккумулятора, мА/ч",">12000; >8000 и ≤12000; ≥4000 и ≤8000; <4000"]
[{"$nulls":4},"Наличие фронтальной камеры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие фронтальной камеры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие автофокуса для тыльной камеры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие Beidou","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана, Мпиксель","≥ 2560 х 1600; ≥ 2000 х 1200; ≥ 1920 х 1200; ≥ 1920 х 1080; ≥ 1280 х 800; ≥ 1024 х 600"]
["26.12.20.000-00000002","Плата видеозахвата и вывода сигнала","Штука","2021-04-01","Формат вводимого ТВ кадра, пиксель","≥180 х 144; ≥360 х 288; ≥720 х 288; ≥720 х 576; ≥192 х 144; ≥384 х 288; ≥768 х 576"]
[{"$nulls":4},"Количество рабочих поверхностей","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемые способы оплаты","Бесконтактная оплата; Оплата банковскими картами; Оплата монетами; Оплата купюрами"]
[{"$nulls":4},"Объем оперативной памяти","≥8; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество портов USB 2.0","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Антивандальная клавиатура","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана, Мпиксель","≥2; ≥1; <1; ≥1,9000; ≥1,8000; ≥1,7000; ≥1,6000; ≥1,5000; ≥1,4000; ≥1,3000; ≥1,2000; ≥1,1000"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥95 и ≤100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Емкость купюроприемника, купюр","≥1500; ≥1200; ≥1000; ≥600; <600"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемые способы оплаты","Бесконтактная оплата; Оплата банковскими картами; Оплата монетами; Оплата купюрами"]
[{"$nulls":4},"Тип внутреннего накопителя","SSD; HDD"]
[{"$nulls":4},"Возможность печати документов формата А4","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер диагонали экрана","≥42; ≥32 и <42; ≥22 и <32; ≥19 и <22; ≥17 и <19","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Объем внутреннего накопителя","≥500; ≥300; ≥120; ≥100; ≥80","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного обогревателя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип внутреннего накопителя","SSD; HDD"]
[{"$nulls":4},"Емкость монетоприемника, монет","≥1500; ≥1200; ≥1000; ≥600; <600"]
[{"$nulls":4},"Наличие акустической системы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость","Windows; Ubuntu; Linux; Android"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥95 и ≤100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество портов USB 2.0","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие сканера штрихкода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество разъемов 3.5 jack","≥2; ≥1","Штука"]
["26.12.20.000-00000001","Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин автоматической обработки информации","Штука","2023-01-01"]
[{"$nulls":4},"Количество листов в упаковке","≥50 и ≤125","Штука"]
["26.60.11.130-00000069","Пленка рентгеновская медицинская, безэкранная","Штука","2021-05-15","Длина","35; ","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Технология","Текстильный; Ультрафиолетовый; Сублимационный; Лазерный; Струйный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина печатного поля","≥1600; ≥1500; ≥1400; ≥1300; ≥1200; ≥1100; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон температур","≥30 и ≤40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Термостатируемый объект","Микропробирки"]
["26.40.41.000-00000015","Подставка для микрофона","Штука","2020-09-01","Возможность регулировки угла наклона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип подставки","Стойка типа журавль"]
[{"$nulls":4},"Тип основания стойки","Круглое основание; Ножки"]
[{"$nulls":4},"Задание первоначального положения самолета (самолет на паркинге, самолет в начале ВПП, самолет в произвольном месте рулежных дорожек аэропорта)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индикация состояния систем с помощью панели приборов, расположенных в кабине","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер матрицы камеры","≥0,3000; ≥0,2000; <0,2000","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Напряжение питания",">12; ≤12","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Формат файлов","JPG; H.264; AVI"]
["26.51.10.000-00000001","Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты","Штука","2023-01-01"]
[{"$nulls":4},"Наличие цветного картриджа в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Печать на оптических дисках","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип печати","Струйный; Лазерный"]
["26.20.16.120-00000003","Принтер","Штука","2022-02-10","Максимальное разрешение, dpi","9600 х 2400; 9600 х 600; 5760 х 1440; 4800 х 2400; 4800 х 1200; 4800 х 600; 2400 х 2400; 2400 х 1200; 2400 х 600; 1200 х 1200; 1200 х 600; 600 х 600"]
[{"$nulls":4},"Встроенное приложение для работы с системами мониторинга и управления печатью входящих в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Портативный принтер","Нет; Да"]
["26.20.16.120-00000002","Принтер","Штука","2022-01-09","Максимальное разрешение, dpi","9600 х 2400; 9600 х 600; 5760 х 1440; 4800 х 2400; 4800 х 1200; 4800 х 600; 2400 х 2400; 2400 х 1200; 2400 х 600; 1200 х 1200; 1200 х 600; 600 х 600"]
[{"$nulls":4},"Способ подключения","Apple AirPrint; Wi-Fi Direct; NFC; Bluetooth; Wi-Fi; Картридер; LAN; USB; QR-код"]
[{"$nulls":4},"Наличие фальцовщика","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Портативный принтер","Нет; Да"]
["26.20.16.120-00000098","Принтер","Штука","2022-02-10","Максимальное разрешение, dpi","9600 х 2400; 9600 х 600; 5760 х 1440; 4800 х 2400; 4800 х 1200; 4800 х 600; 2400 х 2400; 2400 х 1200; 2400 х 600; 1200 х 1200; 1200 х 600; 600 х 600"]
[{"$nulls":4},"Наличие фальцовщика","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие дырокола","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие в комплекте поставки оригинальных стартовых цветных картриджей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер процессора","≥2; ≥1; ≥4; ≥3","Штука"]
[{"$nulls":4},"Время выхода первого цветного отпечатка","≤12; ≤11; ≤10; ≤9; ≤8; ≤7; ≤6; ≤5; ≤4","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Наличие фотопечати","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип системы печати","Двухкомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Время выхода первого цветного отпечатка","≤12; ≤11; ≤10; ≤9; ≤8; ≤7; ≤6; ≤5; ≤4","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Технология печати","Сублимационная; Струйная; Электрографическая"]
[{"$nulls":4},"Способ подключения","LAN; USB; QR-код; Apple AirPrint; Wi-Fi Direct; NFC; Bluetooth; Wi-Fi; Картридер; Ethernet (RJ-45)"]
[{"$nulls":4},"Класс энергетической эффективности, не ниже","G; F; E; D; C; B; A; A+; A++; A+++"]
[{"$nulls":4},"Наличие в комплекте поставки кабеля питания","Нет; Да"]
["26.51.60.000-00000003","Провод на номинальное напряжение до 450/750 В переменного тока или 1000 В постоянного тока","Километр;^тысяча метров","2021-07-07","Номинальное сечение провода марки ПСГ, мм2","5х25,0; 5х16,0; 4х150; 4х120; 4х95,0; 4х70,0; 4х50,0; 4х35,0; 4х25,0; 4х16,0; 3х95,0; 3х70,0; 3х50,0; 3х35,0; 3х25,0; 3х16,0; 2х25,0; 2х16,0"]
["27.32.10.000-00000005","Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи","Километр;^тысяча метров","2021-11-16","Номинальное сечение сталеалюминиевого провода (номинальное сечениеТПЧ/номинальное сечение сердечника)","1000/56; 800/105; 750/93; 700/86; 650/79; 600/72; 550/71; 500/336; 500/204; 500/64; 500/27; 500/26; 450/56; 400/93; 400/64; 400/51; 400/22; 400/18; 330/43; 330/30; 300/204; 300/67; 300/66; 300/48; 300/39; 240/56; 240/39; 240/32; 205/27; 185/128; 185/43; 185/29; 185/24; 150/34; 150/24; 150/19; 120/27; 120/19; 95/141; 95/16; 70/72; 70/11; 50/8,0; 35/6,2; 25/4,2; 16/2,7; 10/1,8"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина кабеля для программирования","≤1500; ≤1000; ≤500","Миллиметр"]
["27.33.13.161-00000001","Программируемый контроллер для кибернетических систем","Штука","2021-04-01","Встроенный 3-х осевой акселерометр","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тактильная обратная связь HD-качества","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Встроенная аудио гарнитура","Нет; Да"]
["58.29.50.000-00000007","Программное обеспечение для геодезического оборудования","Штука","2022-02-01","Тип оборудования","Тахеометр; Дальномер; Теодолит цифровой (электронный); Теодолит оптический; GNSS-приёмник; Нивелир"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции проверки орфографии","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие интерактивного пера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие Bluetooth","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности коррекции трапецеидальных искажений по горизонтальной оси","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип коррекции трапецеидальных искажений","Горизонтальная; Вертикальная"]
[{"$nulls":4},"Разъемы подключения","Вход 3.5 (mini-Jack); DisplayPort; HDMI; DVI; VGA (D-Sub); Картридер; USB-порт; Выход 3.5 (mini-Jack); Под микрофон"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности коррекции трапецеидальных искажений по вертикальной оси","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Контрастность","≥ 500000:1; ≥ 100000:1 и &lt; 500000:1; ≥ 20000:1 и &lt; 30000:1; ≥ 15000:1 и &lt; 20000:1; ≥ 10000:1 и &lt; 15000:1; ≥ 3000:1 и &lt; 10000:1; &lt; 3000:1; ≥30 000:1 и &lt;50 000:1; ≥ 50000:1 и &lt; 100000:1"]
[{"$nulls":4},"Наличие поддержки HDR","Нет; Да"]
["26.60.12.119-00000566","Проектор для проверки остроты зрения","Штука","2020-09-14","Исполнение","Стойка; Настенное; Настольное"]
[{"$nulls":4},"Диапазон проецирования",">3 и ≤5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Количество тестовых слайдов/таблиц","≥30 и ≤35","Штука"]
[{"$nulls":4},"Диапазон проецирования",">7 и ≤9","Метр"]
["26.60.12.119-00000551","Проектор для проверки остроты зрения","Штука","2020-09-14","Исполнение","Стойка"]
["26.60.12.119-00000545","Проектор для проверки остроты зрения","Штука","2020-09-14","Исполнение","Стойка"]
[{"$nulls":4},"Диапазон проецирования",">7 и ≤9","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон проецирования","≥1 и ≤3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Количество тестовых слайдов/таблиц",">41 и ≤48","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество тестовых слайдов/таблиц",">41 и ≤48","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество тестовых слайдов/таблиц",">41 и ≤48","Штука"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≤10; >500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >180 и ≤200; >160 и ≤180; >140 и ≤160; >120 и ≤140; >100 и ≤120; >90 и ≤100; >80 и ≤90; >70 и ≤80; >60 и ≤70; >50 и ≤60; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластмасса; Металл"]
[{"$nulls":4},"Класс защиты светильника","IP68; IP67; IP66; IP65; IP60; IP55; IP54; IP50; IP44; IP43; IP40; IP33; IP23; IP22; IP21; IP20"]
["26.30.50.115-00000003","Противоугонное устройство автотранспортных средств","Штука","2021-02-08","Тип","Электронная система; Механическое устройство"]
[{"$nulls":4},"Способ разблокировки электронной системы","Радиометка; Pin-код; Bluetooth"]
["26.51.20.130-00000011","Пульт управления к камерам Wi-Fi","Штука","2021-04-01","Количество камер",">65; >50 и ≤65; ≤50","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность",">7; >3 и ≤5; >5 и ≤7; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Однофазный"]
[{"$nulls":4},"Вид","С системой утилизации; Для сбора жидкостей; Для сбора абразивных материалов; Для сбора стружки; Для сбора масел; Для сбора вредной и опасной пыли; Взрывозащищенный"]
[{"$nulls":4},"Система очистки фильтра","Ручная; Полуавтоматическая; Автоматическая"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое сматывание кабеля","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое сматывание кабеля","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс собираемой пыли","ATE X; Asbest; H; M; L"]
[{"$nulls":4},"Объем бака/пылесборника","<5; >90; >80 и ≤90; >70 и ≤80; >60 и ≤70; >50 и ≤60; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; ≥5 и ≤10"]
["27.90.40.190-00000011","Пылесос промышленный","Штука","2021-05-22","Функция выдувания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","С системой утилизации; Для сбора жидкостей; Для сбора абразивных материалов; Для сбора стружки; Для сбора масел; Для сбора вредной и опасной пыли; Взрывозащищенный"]
[{"$nulls":4},"Индикация заполнения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина всасывающего шланга","≥3; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Двухфазный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Двухфазный"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Стационарный; Встраиваемый"]
[{"$nulls":4},"Регулировка мощности","Нет; Да"]
["27.90.40.190-00000003","Пылесос промышленный","Штука","2021-05-22","Функция выдувания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс собираемой пыли","ATE X; Asbest; H; M; L"]
[{"$nulls":4},"Тип пылесборника","Мешок; Контейнер"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность",">7","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Группа исполнения по устойчивости к воздействию температуры и относительной влажности окружающего воздуха","К8; К7; К6; К5; К4; К3; К2; К1"]
[{"$nulls":4},"Категория пешеходного монитора","IVП гамма; IVП n; IIIП n; IIП n; IП n; IIIП гамма; IIП гамма; IП гамма"]
["26.51.41.160-00000002","Радиационный монитор","Штука","2021-04-01","Степень защиты","IP5Х; IP54"]
["26.40.10.000-00000001","Радиоприемники широковещательные","Штука","2023-01-01"]
[{"$nulls":4},"Время перестройки с канала на канале в режиме ФРЧ, мс",">150; ≤150"]
[{"$nulls":4},"Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты","≥8; ≥3; ≥0,5000","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Вид","Портативная"]
[{"$nulls":4},"Шаг сетки частот","≥30; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Точность хода","≤1,5000; ≤1","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Источник питания","Постоянный ток; Переменный ток"]
[{"$nulls":4},"Точность хода","≤1,5000; ≤1","Секунда"]
[{"$nulls":4},"Монтаж на DIN-рейку","Нет; Да"]
["26.60.11.113-00000066","Рентгенотелевизионная установка досмотра багажа","Штука","2022-05-20","Регулирование скорости конвейера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная нагрузка на конвейер","≥200; ≥150; ≥100; ≥50; <50","Килограмм"]
["26.60.12.119-00000400","Ретиноскоп, с питанием от батареи\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000741","Рефрактометр/\u0000\u0000Рефрактокератометр автоматический","Штука","2020-09-15","Рефрактометрия: сфера, максимальное значение, дптр","≥20 и ≤2325; 22; 20; "]
[{"$nulls":4},"Рефрактометрия: цилиндр, максимальное значение, дптр","10; "]
[{"$nulls":4},"Рефрактометрия: цилиндр, максимальное значение, дптр","≥10 и ≤12"]
[{"$nulls":4},"Рефрактометрия: цилиндр, минимальное значение, дптр","-10; "]
[{"$nulls":4},"Количество гнезд в корпусе","4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество гнезд в корпусе","4; 3; 2; 1; ","Штука"]
["26.60.12.140-00000004","Рукоятка для системы инфракрасной коагуляции тканей","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность",">500; ≤100; ≥301 и ≤500; ≥201 и ≤300; ≥101 и ≤200","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Номинальное сечение вспомогательных токопроводящих жил для цепей контроля","4; 2,5000; 1,5000; ","Квадратный миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип светильника","Трековый; Поворотный спот; Точечный; Линейный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр светильника","≥800; ≥600 и <800; ≥370 и <600; ≥160 и <370; <160","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие исполнения концепции HCL по технологии TW","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип светильника","Трековый; Поворотный спот; Точечный; Линейный"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с экосистемой","Xiaomi Mi Home; IFTTT; Google Home; EGLO connect; Amazon Alexa"]
[{"$nulls":4},"Световая отдача, лм/Вт","≥130; ≥125; ≥120; ≥115; ≥110; ≥105; ≥100; ≥95; ≥90; ≥85; ≥80"]
[{"$nulls":4},"Вид светильника","Напольный (торшер)"]
[{"$nulls":4},"Наличие исполнения концепции HCL по технологии TW","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип светильника","Трековый; Поворотный спот; Точечный; Линейный"]
[{"$nulls":4},"Световой поток",">20000; >15000 и ≤20000; >10000 и ≤15000; >8000 и ≤10000; >6000 и ≤8000; >1000 и ≤2000; ≤1000; >5000 и ≤6000; >4000 и ≤5000; >3000 и ≤4000; >2000 и ≤3000","Люмен"]
[{"$nulls":4},"Категория по ограничению яркости","3"]
[{"$nulls":4},"Вид светильника","Потолочный"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >175 и ≤200; >150 и ≤175; >125 и ≤150; >100 и ≤125; >90 и ≤100; >80 и ≤90; >70 и ≤80; >60 и ≤70; >50 и ≤60; >40 и ≤50; ≤10; >35 и ≤40; >30 и ≤35; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Категория по ограничению яркости","3"]
[{"$nulls":4},"Вид светильника","Встраиваемый"]
[{"$nulls":4},"Категория по ограничению яркости","3"]
[{"$nulls":4},"Материал рассеивателя","Акриловый полимер; Матовый акриловый полимер; Металл; Стекло; Полипропилен; Полистирол; Поликарбонат; Каленое стекло"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автодозвона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип подключаемых абонентов","Мобильные; Международные; Междугородние; Городские; Местные"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи действий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутренней памяти","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем каждого установленного накопителя (тип 2)","≥2400; ≥2000; ≥1920; ≥1800; ≥1600; ≥1200; ≥1000; ≥960; ≥900; ≥800; ≥750; ≥600; ≥500; ≥480; ≥400; ≥300; ≥240; ≥120; ≥64; ≥32; ≥16; ≥8; ≥4; <4; ≥16000; ≥15360; ≥14000; ≥12800; ≥12000; ≥8000; ≥7680; ≥6400; ≥6000; ≥4000; ≥3840; ≥3200","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество USB 2.0 портов","≥4; ≥3; ≥2; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Скорость сетевого порта Ethernet (тип 4)","≥100; ≥50; ≥40; ≥25; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1","Гигабит в секунду"]
[{"$nulls":4},"Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 3)","≥15000; ≥10000; ≥7200; ≥5400","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x16","≥9; ≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; ≥0","Штука"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения","COM (RS-232); USB; DisplayPort; VGA; QSFP28; XFP; SFP; RJ45; M.2; DVI; SATA; SAS"]
[{"$nulls":4},"Тип среды передачи для HBA порта","Медь-витая пара; Оптический трансивер; Медь-твинаксиал"]
[{"$nulls":4},"Скорость сетевого порта InfiniBand (тип 3), Гбит/с","≥ 200 (HDR 4x); ≥ 100 (EDR 4x); ≥ 56 (FDR 4x); ≥ 40 (FDR10 4x); ≥ 40 (QDR 4x)"]
[{"$nulls":4},"Количество сетевых портов Ethernet","≥12; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для укладки кабелей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Адаптер","CAN; RS-485; RS-232"]
[{"$nulls":4},"Оптический привод","BD-RW; DVD-RW"]
[{"$nulls":4},"Объем каждого установленного накопителя (тип 3)","≥16000; ≥15360; ≥14000; ≥12800; ≥12000; ≥8000; ≥7680; ≥6400; ≥6000; ≥4000; ≥3840; ≥3200; ≥2400; ≥2000; ≥1920; ≥1800; ≥1600; ≥1200; ≥1000; ≥960; ≥900; ≥800; ≥750; ≥600; ≥500; ≥480; ≥400; ≥300; ≥240; ≥120; ≥64; ≥32; ≥16; ≥8; ≥4; <4","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер каждого установленного процессора","≥48; ≥32; ≥28; ≥26; ≥24; ≥22; ≥20; ≥18; ≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс установленных накопителей (тип 1)","USB; MicroSD; SD; U.2; M.2; PCIe; NVMe; SAS; SATA"]
[{"$nulls":4},"Тип корпуса","Tower; Midi-tower; Mini-tower; Micro-tower; Rack; Нестандартный"]
["26.20.14.000-00000189","Сервер","Штука","2021-11-17","Тип сетевого порта","InfiniBand; Ethernet"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для укладки кабелей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип среды передачи для сетевого порта","Оптический трансивер; Медь-твинаксиал; Медь-витая пара"]
[{"$nulls":4},"Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2)","≥100; ≥50; ≥40; ≥25; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1","Гигабит в секунду"]
[{"$nulls":4},"Количество потоков каждого установленного процессора","≥48; ≥44; ≥40; ≥36; ≥32; ≥28; ≥24; ≥20; ≥16; ≥12; ≥8; ≥4; <4"]
[{"$nulls":4},"Наличие выделенных интерфейсов для объединения серверных шасси в кластер","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Скорость сетевого порта Ethernet (тип 3)","≥100; ≥50; ≥40; ≥25; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥1","Гигабит в секунду"]
[{"$nulls":4},"Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2)","Медь - твинаксиал; Медь - витая пара; Оптический трансивер"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемая архитектура набора команд процессора","MIPS; RISC-V; POWER; ARM AArch64; Эльбрус; х86-64"]
[{"$nulls":4},"Объем каждого установленного модуля оперативной памяти","≥512; ≥256; ≥128; ≥64; ≥32; ≥16; ≥8; <8","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 3)","InfiniBand; Ethernet"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество процессоров","≥4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество свободных слотов для установки плат расширения PCIe x16","≥9; ≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; ≥0","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество сетевых портов (тип 3)","≥12; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип установленных накопителей (тип 1)","Flash; SSHD; SSD; HDD"]
[{"$nulls":4},"Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD)","≥4; ≥3; ≥2,5000; ≥2; ≥1,5000; ≥1; ≥0,3000"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемая архитектура набора команд процессора","MIPS; RISC-V; POWER; ARM AArch64; Эльбрус; х86-64"]
[{"$nulls":4},"Высота, U","≥60; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Размер","Большой; Стандартный; Мини/Микро"]
["26.51.45.000-00000010","Синтезатор частот","Штука","2021-04-01","Минимальная выходная мощность, дБм","≤-5; ≤-40; ≤-130"]
[{"$nulls":4},"Дискретность установки мощности выходного сигнала",">1; ≤1","Децибел"]
["26.60.11.112-00000002","Система ангиографическая рентгеновская передвижная, аналоговая","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Усиление сигналов с возможностью регулировки по каждому каналу","Нет; Да"]
["26.60.12.129-00000071","Система гемодинамического мониторинга неинвазивная","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000388","Система для наблюдения за эмбриональной культурой","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Форма загрузки","Гелевые карточки; Планшеты/микропланшеты; Пробирки/микропробирки"]
["26.60.12.119-00000063","Система для перемещения лабораторных контейнеров роботизированная ИВД, автоматическая\u0000\u0000","Штука","2020-09-14","Максимальная единовременная загрузка","≥1 и ≤200","Штука"]
[{"$nulls":4},"Функции","Дозирование образцов/реагентов и перемещение"]
[{"$nulls":4},"Количество дозирующих каналов","≥1 и ≤96","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество дозирующих каналов","≥1 и ≤96","Штука"]
[{"$nulls":4},"Функции","Дозирование образцов/реагентов и перемещение"]
[{"$nulls":4},"Загрузка образцов","Ручная"]
["26.60.12.119-00000308","Система для электрофореза ИВД, автоматическая","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Запирающее устройство","Электромагнитный замок; Электронный замок; Биометрический замок; Электромеханический замок"]
["26.60.12.140-00000003","Система инфракрасной коагуляции тканей","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000053","Система ионофореза для лечения гипергидроза","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000047","Система криолиполиза для лечения дефектов кожи","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.170-00000004","Система лазерная дерматологическая твердотельная с удвоением частоты","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Максимальная выходная мощность, мВт","1500; "]
["26.60.13.170-00000026","Система лазерной литотрипсии","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000384","Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000083","Система необратимой электропорации\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Форма загрузки","Гистологические кассеты"]
[{"$nulls":4},"Тип аппарата","Напольный"]
[{"$nulls":4},"Форма загрузки","Гистологические кассеты"]
[{"$nulls":4},"Максимальная единовременная загрузка","≥5 и ≤440","Единица"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация аппарата","Карусельная"]
[{"$nulls":4},"Кол-во программ обработки","≥1 и ≤50","Единица"]
[{"$nulls":4},"Максимальная единовременная загрузка","≥5 и ≤440","Единица"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥50 и ≤420"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация аппарата","Карусельная"]
["26.60.12.119-00000138","Система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая","Штука","2020-09-14","Обрабатываемый материал","Гистологические образцы"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥50 и ≤420"]
["26.60.12.119-00000135","Система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая","Штука","2020-09-14","Обрабатываемый материал","Гистологические образцы"]
[{"$nulls":4},"Форма загрузки","Гистологические блоки"]
[{"$nulls":4},"Форма загрузки","Гистологические блоки"]
["26.60.12.119-00000129","Система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая","Штука","2020-09-14","Обрабатываемый материал","Цитологические образцы"]
[{"$nulls":4},"Максимальная единовременная загрузка","≥5 и ≤440","Единица"]
[{"$nulls":4},"Тип аппарата","Настольный"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация аппарата","Карусельная"]
[{"$nulls":4},"Кол-во программ обработки","≥1 и ≤50","Единица"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Есть"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥50 и ≤420"]
[{"$nulls":4},"Кол-во программ обработки","≥1 и ≤50","Единица"]
[{"$nulls":4},"Тип аппарата","Настольный"]
["26.60.12.119-00000114","Система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая","Штука","2020-09-14","Обрабатываемый материал","Цитологические образцы"]
[{"$nulls":4},"Максимальная единовременная загрузка","≥5 и ≤440","Единица"]
[{"$nulls":4},"Тип аппарата","Настольный"]
[{"$nulls":4},"Форма загрузки","Предметные стекла"]
[{"$nulls":4},"Кол-во программ обработки","≥1 и ≤50","Единица"]
[{"$nulls":4},"Тип источника когерентного света","Перестраиваемый лазерный источник; Суперлюминесцентный диод"]
[{"$nulls":4},"Проведение сравнительных анализов при последовательных измерениях","Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность съемки глазного дна","Да"]
[{"$nulls":4},"Проведение ОКТ Ангиографии ретинальных сосудов","Да"]
[{"$nulls":4},"Тип источника когерентного света","Суперлюминесцентный диод"]
[{"$nulls":4},"Проведение сравнительных анализов при последовательных измерениях","Нет"]
[{"$nulls":4},"Проведение сравнительного анализа левого и правого глаз","Нет"]
[{"$nulls":4},"Продольное оптическое разрешение, мкм","8; "]
[{"$nulls":4},"Функция трекинга","Нет"]
[{"$nulls":4},"Построение двухмерной пахиметрической карты роговицы","Да"]
[{"$nulls":4},"Проведение сравнительного анализа левого и правого глаз","Да"]
[{"$nulls":4},"Продольное оптическое разрешение, мкм","5; "]
[{"$nulls":4},"Проведение сравнительного анализа левого и правого глаз","Да"]
[{"$nulls":4},"Ранняя диагностика глаукомы","Нет"]
[{"$nulls":4},"Продольное оптическое разрешение, мкм","5; "]
[{"$nulls":4},"Проведение сравнительного анализа левого и правого глаз","Да"]
[{"$nulls":4},"Базовая длина волны источника когерентного света, нм","≥830 и ≤1300"]
[{"$nulls":4},"Проведение сравнительных анализов при последовательных измерениях","Да"]
[{"$nulls":4},"Проведение сравнительных анализов при последовательных измерениях","Нет"]
[{"$nulls":4},"Базовая длина волны источника когерентного света, нм","≥830 и ≤1300"]
["26.60.11.129-00000007","Система ОФЭКТ, с кольцевым детектором\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.129-00000019","Система первичной биоэнергетической диагностики","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000044","Система портативная для непрерывной венозной компрессии","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.113-00000008","Система рентгеновская ангиографическая стационарная, аналоговая","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.111-00000003","Система рентгеновской компьютерной томографии с ограниченным полем обзора","Штука","2019-07-01"]
["26.60.11.114-00000006","Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000194","Система топографии роговицы","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Максимальный преодолеваемый угол наклона, градус",">15; ≤15"]
["26.30.11.190-00000010","Система удаленного телеприсутствия","Штука","2020-09-01","Размер диагонали сенсорного экрана",">10; >5 и ≤10; ≤5","Дюйм (25,4 мм)"]
["26.60.13.150-00000012","Система ультразвуковая для терапии ринита","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Подсистемы","Система мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений; Система связи и управления в кризисных ситуациях; Система сбора данных и передачи сообщений"]
["26.60.11.130-00000108","Система фокусировки рентгеновского пучка","Штука","2021-04-01","Фокусное расстояние на входе f1",">40; ≥30 и ≤40; <30","Миллиметр"]
["26.60.12.119-00000248","Система центрифугирования крови","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Технология передачи","MC-DSSS; FDD; TDD; TDMA; OFDM"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения никеля, мг/дм3","≥0,0050 и ≤1"]
["26.30.11.130-00000005","Система эко-мониторинга","Штука","2021-04-01","Диапазон измерения электропроводности, µS/cm","≥0 и ≤ 10^5"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения ртути, мг/дм3","≥0.00001 и ≤0.001"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное, шт","1"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Нет"]
["26.60.12.111-00000006","Система электрокардиографическая для передачи/приема сигнала по телефонной связи","Штука","2020-09-14","Передача данных ЭКГ","Цифровая радиосвязь"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное, шт","12/8"]
["26.60.13.190-00000035","Система электростимуляции жевательных мышц\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.160-00000001","Система ядерного магнитного резонанса терапевтическая","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Беспроводная связь","Wi-Fi; GPS; Bluetooth; 4G (LTE); 3G"]
[{"$nulls":4},"Наличие интегрированного графического контроллера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Предустановленная операционная система","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус аудиоразъемов","≥3; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие входного аудиоразъема для микрофона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип видеокарты","Дискретная; Интегрированная"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя HDD","≥8; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000; ≥0,2400; <0,2400","Терабайт"]
[{"$nulls":4},"Беспроводная связь","Wi-Fi; GPS; Bluetooth; 4G (LTE); 3G"]
[{"$nulls":4},"Частота процессора базовая",">4,2000; ≥3,7000; ≥3,6000; ≥3,5000; ≥3,4000; ≥3,3000; ≥3,2000; ≥3,1000; ≥3; ≥2,9000; ≥2,8000; ≥2,7000; ≥2,6000; ≥2,5000; ≥2,4000; ≥2,3000; ≥2,2000; ≥2,1000; ≥2; ≥1,9000; ≥1,8000; ≥1,7000; ≥1,6000; ≥1,5000; ≥1,4000; ≥1,3000; ≥1,2000; ≥1,1000; ≥1; <1","Гигагерц"]
[{"$nulls":4},"Количество портов USB Type-C на передней панели","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус аудиоразъемов","≥3; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип оперативной памяти","LPDDR4; LPDDR3; DDR4; DDR3L; DDR3; DDR5"]
[{"$nulls":4},"Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении","≥3900; ≥3500; ≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; >560; ≥300 и ≤560; <300; ≥560","Мегабайт в секунду"]
[{"$nulls":4},"Количество портов USB 2.0 на передней панели","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем установленного модуля оперативной памяти","≥16; ≥8; ≥4; ≥32","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели","≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСБ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество портов DisplayPort","≥1; ≥4; ≥3; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество портов HDMI дискретного графического контроллера","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество портов DVI-D дискретного графического контроллера","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность блокировки кнопки включения системного блока","Нет; Да"]
["26.20.15.000-00000029","Системный блок","Штука","2022-05-21","Количество внутренних отсеков корпуса 2,5","≥7; ≥5 и <7; ≥3 и <5; ≥10; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем оперативной памяти","≥4","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Тип накопителя","SSHD; SSD; HDD"]
[{"$nulls":4},"Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллера","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус аудиоразъемов","≥3; ≥2","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Форм-фактор SSD накопителя","PCIe; M.2; 2,5"]
[{"$nulls":4},"Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)","≥12; ≥9; ≥6; ≥4","Мегабайт"]
[{"$nulls":4},"Наличие интегрированного графического контроллера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем SSHD","≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1000; ≥750; ≥500; ≥240; ≥160; ≥120; ≥64; ≥32; ≥16; ≥8","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество портов HDMI","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип видеопамяти интегрированного графического контроллера","HBM3; HBM2; GDDR6; GDDR5; GDDR3"]
[{"$nulls":4},"Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Язык интерфейса - русский","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Оптический привод","BD-RE; DVD-RW; DVD; Blu-Ray"]
[{"$nulls":4},"Наличие интегрированного графического контроллера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тактовая частота оперативной памяти","≥2666; ≥2400; ≥2133; ≥1600; ≥2933; ≥3200","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Количество накопителей типа HDD","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие комбинированного аудиоразъема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс слотов M.2 Key M","PCIe и SATA3; SATA3"]
[{"$nulls":4},"Количество накопителей типа SSHD","≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество COM-портов","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Базовая частота интегрированного графического контроллера","≥1500; ≥1000; ≥500; <333; ≥333","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Наличие установленного дискретного графического контроллера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддерживаемая архитектура набора команд процессора","MIPS; х86-64"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного видеоадаптера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс слотов M.2 Key M","PCIe и SATA3; SATA3"]
[{"$nulls":4},"Операционная система для рабочих станций","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного картридера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие интегрированного звукового контроллера","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие интегрированного графического контроллера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Предустановленная операционная система","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество ядер процессора","≥6; ≥4; ≥2; ≥12; ≥10; ≥8; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие Mobile rack (мобильного шасси)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя HDD","≥8; ≥4; ≥2; ≥1; ≥0,5000; ≥0,2400; <0,2400","Терабайт"]
[{"$nulls":4},"Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0","≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем SSHD","≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1000; ≥750; ≥500; ≥240; ≥160; ≥120; ≥64; ≥32; ≥16; ≥8","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Количество портов USB Type-C на передней панели","≥2; ≥1","Штука"]
[{"$nulls":4},"Объем HDD","≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; ≥1000; ≥750; ≥500; ≥240; ≥160; ≥120; ≥64; ≥32; ≥16; ≥8","Гигабайт"]
[{"$nulls":4},"Cкорость передачи данных накопителя SSHD",">560; ≥300 и ≤560; <300","Мегабайт в секунду"]
[{"$nulls":4},"Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении","≥3900; ≥3500; ≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; >560; ≥300 и ≤560; <300","Мегабайт в секунду"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы охлаждения процессора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейс подключения","Картридер; Bluetooth; Wi-Fi; LAN; IEEE-1394; SCSI; USB"]
[{"$nulls":4},"Тип датчика сканера","CIS; CMOS; CCD"]
[{"$nulls":4},"Минимальная область сканирования по ширине","≥150; <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный формат сканирования","A0; A1; A3; A4; A5; A6"]
[{"$nulls":4},"Минимальная область сканирования по длине","≥150; <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол раскрытия V-ной книжной колыбелим, градус","≥170; ≥160; ≥150; ≥140; ≥130; ≥120; ≥110; ≥90; <90180; "]
[{"$nulls":4},"Тип сканирования","Слайд-сканер"]
[{"$nulls":4},"Регулирование угла наклона правого ложемента V-ной книжной колыбели","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное разрешение, dpi","9600 х 6400; 9600 х 4800; 7200 х 7200; 4800 х 9600; 4800 х 4800; 2400 х 2400; 2400 х 1200; 1200 х 1200; 1200 х 600; 600 х 600; 300 х 300; 3648 x 2736; 2048 x 1536; 1600 x 1200; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480; 400 х 400"]
[{"$nulls":4},"Минимальная область сканирования по длине","≥150; <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Скорость сканирования в цветном режиме, стр/мин","<20; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥30; ≥20"]
[{"$nulls":4},"Регулирование угла наклона правого ложемента V-ной книжной колыбели","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства автоподачи","Нет; Да"]
["26.60.12.132-00000005","Стетоскоп ультразвуковой","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000027","Стимулятор роста кости электромагнитный носимый","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Наличие принтера для печати чека","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции СМС оповещения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Наличие купюроприемника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие купюроприемника","Нет; Да"]
["31.09.11.120-00000012","Стойка для презентационного оборудования","Штука","2020-11-02","Количество полок","&gt; 1; 1; Без полок"]
["31.09.11.120-00000011","Стойка для презентационного оборудования","Штука","2020-11-02","Количество полок","&gt; 1; 1; Без полок"]
[{"$nulls":4},"Длина","8; 76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","32; ","Миллиметр"]
["26.60.12.119-00000086","Счетная камера для микроскопа ИВД","Упаковка","2020-09-14","Материал","Оптическое стекло"]
[{"$nulls":4},"Ширина","32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Общая площадь сетки","100; ","Квадратный миллиметр"]
["26.60.12.119-00000079","Счетная камера для микроскопа ИВД","Упаковка","2020-09-14","Материал","Оптическое стекло"]
[{"$nulls":4},"Глубина","0,1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исследуемый биологический материал","Суспензия кала"]
["26.60.12.119-00000427","Счетчик форменных элементов крови","Штука","2020-09-14","Электропитание","От сети"]
[{"$nulls":4},"Способ монтажа","На винты; Щитовой; На панель; На DIN-рейку"]
[{"$nulls":4},"Тип отсчетного устройства","Электронный; Механический"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2.0; 1.0; 0,5S; 0,5"]
[{"$nulls":4},"Номинальный ток",">5 и ≤10; ≥1 и ≤5","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Тип документов","Удостоверение личности; Проездная карта; Дебетовые/кредитные документы; Виза; Специальная карта; Банковская карта; ID карта; СНИЛС; Разрешение на проживание; Свидетельство о регистрации транспортного средства; Посадочный талон; Водительские права; Свидетельство о рождении; Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; Паспорт гражданина Российской Федерации; Паспорт иностарнного гражданина"]
[{"$nulls":4},"Электропитание через USB-порт","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полуавтоматический; Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Инкубатор/термостат","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измеряемый параметр","Оптическая плотность"]
["26.60.12.119-00000516","Считывающее устройство для микропланшетов ИВД","Штука","2019-06-01","Формат загрузки","Планшеты"]
[{"$nulls":4},"Шейкер","Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество лунок в планшете/стрипе","≥6 и ≤384","Штука"]
[{"$nulls":4},"Инкубатор/термостат","Нет"]
[{"$nulls":4},"Динамический диапазон оптической плотности","≤2,5000"]
[{"$nulls":4},"Количество лунок в планшете/стрипе","≥96 и ≤384","Штука"]
[{"$nulls":4},"Спектральный диапазон, нм","≥405 и ≤700"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Динамический диапазон оптической плотности","≤4,5000"]
[{"$nulls":4},"Шейкер","Нет"]
["26.60.12.119-00000501","Считывающее устройство для микропланшетов ИВД","Штука","2019-06-01","Формат загрузки","Стрипы"]
[{"$nulls":4},"Шейкер","Есть"]
[{"$nulls":4},"Инкубатор/термостат","Нет"]
["26.60.12.119-00000496","Считывающее устройство для микропланшетов ИВД","Штука","2019-06-01","Формат загрузки","Стрипы"]
[{"$nulls":4},"Тип устройства (оптическая схема)","Одноканальный"]
[{"$nulls":4},"Шейкер","Нет"]
[{"$nulls":4},"Спектральный диапазон, нм","≥400 и ≤750"]
[{"$nulls":4},"Вид","Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Динамический диапазон оптической плотности","≤3"]
["26.60.12.119-00000486","Считывающее устройство для микропланшетов ИВД","Штука","2019-06-01","Формат загрузки","Планшеты"]
[{"$nulls":4},"Тип устройства (оптическая схема)","Одноканальный"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полуавтоматический"]
[{"$nulls":4},"Инкубатор/термостат","Есть"]
[{"$nulls":4},"Тип устройства (оптическая схема)","Одноканальный"]
[{"$nulls":4},"Тип устройства (оптическая схема)","Одноканальный"]
[{"$nulls":4},"Шейкер","Есть"]
[{"$nulls":4},"Инкубатор/термостат","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измеряемый параметр","Оптическая плотность"]
[{"$nulls":4},"Динамический диапазон оптической плотности","≤3"]
[{"$nulls":4},"Спектральный диапазон, нм","≥200 и ≤999"]
[{"$nulls":4},"Количество лунок в планшете/стрипе","≥6 и ≤384","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид","Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Инкубатор/термостат","Нет"]
[{"$nulls":4},"Спектральный диапазон, нм","≥200 и ≤999"]
[{"$nulls":4},"Динамический диапазон оптической плотности","≤4"]
[{"$nulls":4},"Вид","Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Динамический диапазон оптической плотности","≤4"]
[{"$nulls":4},"Тип устройства (оптическая схема)","Восьмиканальный"]
[{"$nulls":4},"Инкубатор/термостат","Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество лунок в планшете/стрипе","≥6 и ≤384","Штука"]
[{"$nulls":4},"Инкубатор/термостат","Есть"]
[{"$nulls":4},"Тип устройства (оптическая схема)","Восьмиканальный"]
[{"$nulls":4},"Количество лунок в планшете/стрипе","≥6 и ≤384","Штука"]
[{"$nulls":4},"Спектральный диапазон, нм","≥200 и ≤999"]
[{"$nulls":4},"Вид","Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Вид","Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Динамический диапазон оптической плотности","≤4"]
[{"$nulls":4},"Спектральный диапазон, нм","≥200 и ≤999"]
[{"$nulls":4},"Шейкер","Есть"]
[{"$nulls":4},"Шейкер","Нет"]
[{"$nulls":4},"Измеряемый параметр","Оптическая плотность"]
[{"$nulls":4},"Тип устройства (оптическая схема)","Двенадцатиканальный"]
[{"$nulls":4},"Шейкер","Нет"]
["26.60.12.119-00000434","Считывающее устройство для микропланшетов ИВД","Штука","2019-06-01","Формат загрузки","Стрипы"]
[{"$nulls":4},"Вид","Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Динамический диапазон оптической плотности","≤4"]
[{"$nulls":4},"Тип","Переносной; Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Время автономной работы","≥300","Час"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана","8K; 4K UHD; 1080p Full HD; 1080i HD; 720p HD"]
[{"$nulls":4},"Диагональ экрана","<10; ≥110; ≥105 и <110; ≥100 и <105; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Наличие Smart TV","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение экрана","8K; 4K UHD; 1080p Full HD; 1080i HD; 720p HD"]
[{"$nulls":4},"Диагональ экрана","<10; ≥110; ≥105 и <110; ≥100 и <105; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность звука","≥30; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥42; ≥32 и <42; <32","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина тележки","≥1112; ≥639 и <1112; <639","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота ячейки","≥340; ≥315 и <340; <315","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Схема оптики","Рефлектор"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения гарнитуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоответчика","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Голосовые функции","Автоматическая регулировка чувствительности микрофона; Эхокомпенсация; Генерация комфортного шума; Детектор активности речи"]
[{"$nulls":4},"Наличие порта Ethernet для подключения к АРМ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие модуля Bluetooth","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сетевые функции","Поддержка стандартов шифрования и идентификации; Управление HTTPS-сертификатами; Поддержка TLS; Поддержка стандарта IEEE 802.1X; Автоматическая настройка (TR-069, DHCP); Поддержка Telnet; Поддержка SSH; WEB-интерфейс управления; Поддержка получения ip-адреса по протоколу DHCP; Поддержка QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN); Поддержка синхронизации даты и времени по протоколу NTP; Поддержка NAT; Поддержка IPv6"]
[{"$nulls":4},"Наличие порта для подключения беспроводных модулей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка подключения дополнительных микрофонов","Беспроводные; Проводные"]
[{"$nulls":4},"Поддержка электропитания по стандарту PoE","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие порта для подключения гарнитуры","Отстуствует; Беспроводная; Проводная"]
[{"$nulls":4},"Поддержка электропитания по стандарту PoE","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диапазоны частот GSM/GPRS/EDGE","1800; 900; ","Мегагерц"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤0; ≤-10; ≤-20; ≤-30; ≤-40; ≤-50; ≤-60","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000414","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-60","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥60","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000402","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000397","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-60","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000385","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1,5000; "]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥400","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥600","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-60","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥50","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000343","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1,5000; "]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000338","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000326","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-50","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000322","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥350","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","40; 315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000309","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; 315; 300; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000293","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥70","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥150","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥150","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000263","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-40","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000254","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
["26.51.51.110-00000251","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-40","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000246","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000234","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥60","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-30","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000206","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
["26.51.51.110-00000205","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥400","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","64; 46; 40; 315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000188","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-30","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥10","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000176","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥60","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000159","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","2,5000; "]
["26.51.51.110-00000157","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1,5000; "]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥150","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥300","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥350","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥450","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000129","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥10","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000117","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-10","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000112","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000100","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥150","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000083","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥400","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000069","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥600","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000054","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥60","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥70","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000037","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000025","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1,5000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, min","≤0","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000020","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥400","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части","315; 300; 250; 200; 160; 150; 125; 100; 80; 64; 46; 40; ","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000008","Термометр биметаллический","Штука","2020-08-18","Класс точности","1; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, max","≥600","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части, не менее","≥300; ≥250; ≥240; ≥230; ≥200; ≥160; ≥125; ≥100; ≥80; ≥60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части, не более","≤80; ≤60; ≤300; ≤250; ≤240; ≤230; ≤200; ≤160; ≤125; ≤100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип термометра","Полного погружения"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤200; ≤190; ≤180; ≤170; ≤160; ≤155; ≤145; ≤135; ≤125; ≤115; ≤105; ≤100; ≤95; ≤90; ≤85; ≤80; ≤75; ≤65; ≤55; ≤50; ≤45; ≤40; ≤35; ≤30; ≤25; ≤20; ≤15; ≤10; ≤5; ≤0; ≤-5; ≤-10; ≤-15; ≤-20; ≤-25; ≤-30; ≤-35; ≤300; ≤290; ≤250; ≤240; ≤230; ≤220; ≤210","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части, не менее","≥230","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип термометра","Полного погружения"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥60; ≥55; ≥50; ≥45; ≥40; ≥35; ≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥500; ≥450; ≥400; ≥390; ≥380; ≥370; ≥360; ≥350; ≥340; ≥330; ≥320; ≥310; ≥300; ≥290; ≥280; ≥270; ≥260; ≥255; ≥250; ≥245; ≥240; ≥235; ≥230; ≥225; ≥220; ≥215; ≥210; ≥205; ≥200; ≥190; ≥180; ≥170; ≥160; ≥155; ≥145; ≥135; ≥125; ≥115; ≥105; ≥100; ≥95; ≥90; ≥85; ≥80; ≥75; ≥70; ≥65","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Класс II; Класс I"]
["26.51.51.110-00000467","Термометр жидкостный стеклянный лабораторный","Штука","2020-12-05","Цена деления шкалы","2; 1; 0,5000; 0,2000; 0,1000; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип термометра","Частичного погружения"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥500; ≥450; ≥400; ≥390; ≥380; ≥370; ≥360; ≥350; ≥340; ≥330; ≥320; ≥310; ≥300; ≥290; ≥280; ≥270; ≥260; ≥255; ≥250; ≥245; ≥240; ≥235; ≥230; ≥225; ≥220; ≥215; ≥210; ≥205; ≥200; ≥190; ≥180; ≥170; ≥160; ≥155; ≥145; ≥135; ≥125; ≥115; ≥105; ≥100; ≥95; ≥90; ≥85; ≥80; ≥75; ≥70; ≥65; ≥60; ≥55; ≥50; ≥45; ≥40; ≥35; ≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Угловой; Прямой"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части, не более","≤441; ≤440; ≤403; ≤300; ≤291; ≤290; ≤253; ≤250; ≤210; ≤201; ≤200; ≤163; ≤160; ≤150; ≤141; ≤140; ≤110; ≤104; ≤103; ≤100; ≤66; ≤65; ≤60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части, не более","≤441; ≤440; ≤403; ≤300; ≤291; ≤290; ≤253; ≤250; ≤210; ≤201; ≤200; ≤163; ≤160; ≤150; ≤141; ≤140; ≤110; ≤104; ≤103; ≤100; ≤66; ≤65; ≤60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цена деления шкалы","10; 5; 2; 1; 0,5000; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤-25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружной части, не более","≤441; ≤440; ≤403; ≤300; ≤291; ≤290; ≤253; ≤250; ≤210; ≤201; ≤200; ≤163; ≤160; ≤150; ≤141; ≤140; ≤110; ≤104; ≤103; ≤100; ≤66; ≤65; ≤60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Класс II; Класс I"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥600; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥160; ≥150; ≥100; ≥50","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000493","Термометр жидкостный стеклянный технический","Штука","2022-06-29","Длина верхней части, не менее","≥310; ≥260; ≥240; ≥230; ≥220; ≥210; ≥180; ≥160; ≥115","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Угловой"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Угловой"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥600; ≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥160; ≥150; ≥100; ≥50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина верхней части, не более","≤310; ≤260; ≤240; ≤230; ≤220; ≤210; ≤180; ≤160; ≤115","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤-15","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Класс II; Класс I"]
["26.60.12.122-00000013","Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Условное давление измеряемой среды",">6,3000; ≤6,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥40","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип термометра","Показывающий"]
["26.51.51.110-00000611","Термометр манометрический","Штука","2020-08-18","Наличие сигнализирующего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Тип термометра","Показывающий"]
[{"$nulls":4},"Условное давление измеряемой среды",">6,3000; ≤6,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Длина соединительного капилляра","≥60; ≥40; ≥25; ≥16; ≥12; ≥10; ≥6; ≥4; ≥2,5000; ≥1,6000; ≥1; ≥0,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Условное давление измеряемой среды",">6,3000; ≤6,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Условное давление измеряемой среды",">6,3000; ≤6,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Условное давление измеряемой среды",">6,3000; ≤6,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Длина погружения термобаллона","≥2000; ≥1600; ≥1250; ≥1000; ≥800; ≥630; ≥500; ≥400; ≥315; ≥250; ≥200; ≥160; ≥125; ≥100; ≥80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥80","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина соединительного капилляра","≥60; ≥40; ≥25; ≥16; ≥12; ≥10; ≥6; ≥4; ≥2,5000; ≥1,6000; ≥1; ≥0,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","1,5000; 1; 0,6000; "]
[{"$nulls":4},"Длина погружения термобаллона","≥2000; ≥1600; ≥1250; ≥1000; ≥800; ≥630; ≥500; ≥400; ≥315; ≥250; ≥200; ≥160; ≥125; ≥100; ≥80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥400","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","1,5000; 1; 0,6000; "]
[{"$nulls":4},"Длина погружения термобаллона","≥2000; ≥1600; ≥1250; ≥1000; ≥800; ≥630; ≥500; ≥400; ≥315; ≥250; ≥200; ≥160; ≥125; ≥100; ≥80","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000579","Термометр манометрический","Штука","2020-08-18","Тип термометра","Комбинированный"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤0","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружения термобаллона","≥2000; ≥1600; ≥1250; ≥1000; ≥800; ≥630; ≥500; ≥400; ≥315; ≥250; ≥200; ≥160; ≥125; ≥100; ≥80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥200","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000572","Термометр манометрический","Штука","2020-08-18","Тип термометра","Комбинированный"]
[{"$nulls":4},"Условное давление измеряемой среды",">6,3000; ≤6,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Длина погружения термобаллона","≥2000; ≥1600; ≥1250; ≥1000; ≥800; ≥630; ≥500; ≥400; ≥315; ≥250; ≥200; ≥160; ≥125; ≥100; ≥80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤-10","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2,5000; 1,5000; 1; 0,6000; "]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2,5000; 1,5000; 1; 0,6000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥20","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Условное давление измеряемой среды",">6,3000; ≤6,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Длина соединительного капилляра","≥60; ≥40; ≥25; ≥16; ≥12; ≥10; ≥6; ≥4; ≥2,5000; ≥1,6000; ≥1; ≥0,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤-25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤-25","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружения термобаллона","≥2000; ≥1600; ≥1250; ≥1000; ≥800; ≥630; ≥500; ≥400; ≥315; ≥250; ≥200; ≥160; ≥125; ≥100; ≥80","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000549","Термометр манометрический","Штука","2020-08-18","Тип термометра","Комбинированный"]
[{"$nulls":4},"Условное давление измеряемой среды",">6,3000; ≤6,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2,5000; 1,5000; 1; 0,6000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤-50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина погружения термобаллона","≥2000; ≥1600; ≥1250; ≥1000; ≥800; ≥630; ≥500; ≥400; ≥315; ≥250; ≥200; ≥160; ≥125; ≥100; ≥80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погружения термобаллона","≥2000; ≥1600; ≥1250; ≥1000; ≥800; ≥630; ≥500; ≥400; ≥315; ≥250; ≥200; ≥160; ≥125; ≥100; ≥80","Миллиметр"]
["26.51.51.110-00000538","Термометр манометрический","Штука","2020-08-18","Наличие сигнализирующего устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина соединительного капилляра","≥60; ≥40; ≥25; ≥16; ≥12; ≥10; ≥6; ≥4; ≥2,5000; ≥1,6000; ≥1; ≥0,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥150","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤50","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤200","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥600","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина соединительного капилляра","≥60; ≥40; ≥25; ≥16; ≥12; ≥10; ≥6; ≥4; ≥2,5000; ≥1,6000; ≥1; ≥0,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Условное давление измеряемой среды",">6,3000; ≤6,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥600","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Условное давление измеряемой среды",">6,3000; ≤6,3000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Тип термометра","Показывающий"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥150","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина соединительного капилляра","≥60; ≥40; ≥25; ≥16; ≥12; ≥10; ≥6; ≥4; ≥2,5000; ≥1,6000; ≥1; ≥0,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, нижняя граница","≤100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","1,5000; 1; 0,6000; "]
[{"$nulls":4},"Предел измерений, верхняя граница","≥200","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Длина соединительного капилляра","≥60; ≥40; ≥25; ≥16; ≥12; ≥10; ≥6; ≥4; ≥2,5000; ≥1,6000; ≥1; ≥0,6000","Метр"]
["26.51.51.110-00000638","Термометр метеорологический стеклянный","Штука","2020-08-18","Тип термометра","Минимальный (тип ТМ2)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2"]
["26.51.51.110-00000628","Термометр метеорологический стеклянный","Штука","2020-08-18","Тип термометра","Коленчатые (тип ТМ5)"]
["26.51.51.110-00000620","Термометр метеорологический стеклянный","Штука","2020-08-18","Тип термометра","Низкоградусный (тип ТМ9)"]
["26.51.51.110-00000659","Термометр сопротивления платиновый эталонный","Штука","2020-08-18","Тип термометра","Низкотемпературный ( от -259,33 до +100 град. С)"]
["26.51.51.110-00000654","Термометр сопротивления платиновый эталонный","Штука","2020-08-18","Тип термометра","Для области средних температур ( от -196 до +660,32 град. С)"]
["26.51.51.110-00000650","Термометр сопротивления платиновый эталонный","Штука","2020-08-18","Тип термометра","Для области средних температур ( от -196 до +660,32 град. С)"]
["26.51.51.110-00000643","Термометр сопротивления платиновый эталонный","Штука","2020-08-18","Тип термометра","Высокотемпературный (от 419,58 до +1084,62 град. С)"]
[{"$nulls":4},"Разряд термометра","2"]
[{"$nulls":4},"Номер термометра","4"]
[{"$nulls":4},"Номер термометра","11"]
[{"$nulls":4},"Группа термометра","I"]
[{"$nulls":4},"Номер термометра","5"]
[{"$nulls":4},"Группа термометра","II"]
["26.51.51.110-00000434","Термометр стеклянный ртутный для точных измерений","Штука","2020-08-18","Цена деления шкалы","0,1000; 0,0500; 0,0200; 0,0100; ","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000429","Термометр стеклянный ртутный для точных измерений","Штука","2020-08-18","Цена деления шкалы","0,1000; 0,0500; 0,0200; 0,0100; ","Градус Цельсия"]
["26.51.51.110-00000424","Термометр стеклянный ртутный для точных измерений","Штука","2020-08-18","Цена деления шкалы","0,1000; 0,0500; 0,0200; 0,0100; ","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
["26.60.12.119-00000685","Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи","Штука","2020-09-15","Требование строгой вертикальности прибора","Неважно; Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный порог измерения давления","≥60","Миллиметр ртутного столба"]
["26.60.12.119-00000680","Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи","Штука","2020-09-15","Требование строгой вертикальности прибора","Неважно; Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автономное питание","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Стандарт Wi-Fi","802.11ac wave2; 802.11b; 802.11a; 802.11ad; 802.11ac; 802.11ax; 802.11g; 802.11n"]
[{"$nulls":4},"Подключение интернета","4G LTE через USB модем; 3G через USB модем; SIM-карта; SFP (оптика); LAN (сеть)"]
["26.30.23.000-00000017","Трансивер","Штука","2021-04-01","Максимальное расстояние передачи сигнала","≥160; ≥140; ≥120; ≥100; ≥80; ≥40; ≥10; <10","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Тип разъема","LC; SM; RJ-45; simplex SC"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Лабораторный; Промышленный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Переносной; Стационарный"]
["27.40.24.123-00000002","Универсальное спортивное табло","Штука","2021-04-01","Высота отображаемых символов","≥300; ≥150 и <300; <150","Миллиметр"]
["26.40.90.000-00000002","Услуги по производству бытовой электронной техники отдельные, выполняемые субподрядчиком","Условная единица","2023-01-01"]
["26.20.90.000-00000002","Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования; отдельные операции процесса производства компьютеров и периферийного оборудования, выполняемые субподрядчиком","Условная единица","2023-01-01"]
["27.33.90.000-00000001","Услуги по производству электроустановочных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком","Штука","2023-01-01"]
[{"$nulls":4},"Исследуемый биологический материал","Моча"]
[{"$nulls":4},"Исследуемый биологический материал","Раневое отделяемое"]
[{"$nulls":4},"Исследуемый биологический материал","Фекалии"]
["26.60.12.119-00000026","Устройство для инокуляции микробиологического образца/штрихования/выделения культуры из колонии и посевов ИВД","Штука","2020-09-14","Место нанесения образца","Чашка Петри"]
["26.60.12.119-00000250","Устройство для отделения магнитных частиц ИВД, автоматическое","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация модуля окрашивания","Линейная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество устанавливаемых стекол","≥10 и ≤360","Штука"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация модуля окрашивания","Линейная"]
[{"$nulls":4},"Окрашиваемый материал","Гистологические препараты"]
[{"$nulls":4},"Маркировка предметных стекол","Есть"]
[{"$nulls":4},"Кол-во программ окрашивания","1; "]
[{"$nulls":4},"Маркировка предметных стекол","Есть"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей с реагентами","≥4 и ≤64","Штука"]
[{"$nulls":4},"Маркировка предметных стекол","Нет"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Нет"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация модуля окрашивания","Линейная"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество устанавливаемых стекол","≥10 и ≤360","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥12 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥12 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Нет"]
[{"$nulls":4},"Кол-во программ окрашивания",">10"]
[{"$nulls":4},"Окрашиваемый материал","Цитологические мазки"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей с реагентами","≥4 и ≤64","Штука"]
[{"$nulls":4},"Маркировка предметных стекол","Есть"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация модуля окрашивания","Линейная"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей с реагентами","≥4 и ≤64","Штука"]
["26.60.12.119-00000645","Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое","Штука","2019-06-01","Выполнение in situ гибридизации","Есть"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥12 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Есть"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество устанавливаемых стекол","≥10 и ≤360","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество устанавливаемых стекол","≥10 и ≤360","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥12 и ≤1000"]
["26.60.12.119-00000635","Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое","Штука","2019-06-01","Выполнение in situ гибридизации","Нет"]
[{"$nulls":4},"Маркировка предметных стекол","Нет"]
[{"$nulls":4},"Кол-во программ окрашивания",">10"]
["26.60.12.119-00000630","Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое","Штука","2019-06-01","Выполнение in situ гибридизации","Нет"]
[{"$nulls":4},"Кол-во программ окрашивания",">10"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥12 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Есть"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество устанавливаемых стекол","≥10 и ≤360","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥12 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Есть"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация модуля окрашивания","Карусель"]
[{"$nulls":4},"Кол-во программ окрашивания","≤10"]
["26.60.12.119-00000615","Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое","Штука","2019-06-01","Выполнение in situ гибридизации","Нет"]
[{"$nulls":4},"Окрашиваемый материал","Гистологические препараты"]
[{"$nulls":4},"Маркировка предметных стекол","Есть"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Есть"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество устанавливаемых стекол","≥10 и ≤360","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥12 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥12 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Есть"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация модуля окрашивания","Карусель"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥12 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей с реагентами","≥4 и ≤64","Штука"]
[{"$nulls":4},"Окрашиваемый материал","Цитологические мазки"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация модуля окрашивания","Карусель"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей с реагентами","≥4 и ≤64","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество устанавливаемых стекол","≥10 и ≤360","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность, препаратов/час","≥12 и ≤1000"]
[{"$nulls":4},"Количество емкостей с реагентами","≥4 и ≤64","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество устанавливаемых стекол","≥10 и ≤360","Штука"]
["26.60.12.119-00000587","Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое","Штука","2019-06-01","Выполнение in situ гибридизации","Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество устанавливаемых стекол","≥10 и ≤360","Штука"]
[{"$nulls":4},"Окрашиваемый материал","Цитологические мазки"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация модуля окрашивания","Карусель"]
["26.60.12.119-00000070","Устройство для подготовки препаратов на предметном стекле ИВД","Штука","2020-09-14","Назначение","Заключение гистологических срезов на предметном стекле под пленку"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу расположения модулей","Распределенный; Модульный; Моноблочный"]
[{"$nulls":4},"Способ программирования","Программируемый с помощью персонального компьютера; Программируемый переносным программатором; Программируемый с лицевой панели контроллера"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество двухпроводных аналоговых внешних соединительных линий","≥100; ≥64; ≥32; ≥16; ≥8; <8","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество внешних соединительных линий работающих по протоколу H323","≥300; ≥200; ≥100; ≥50; <50","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальное количество абонентских терминалов DECT","≥600; ≥500; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; <50","Штука"]
["26.60.12.119-00000249","Флоуметр лазерный доплеровский","Штука","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Наличие возможности подключения внешней вспышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие антимуарового фильтра (АА-фильтр)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции ручного режима съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие антимуарового фильтра (АА-фильтр)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Кроп-фактор",">1; <11; "]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенного привода автофокуса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≤200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие блока питания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие блока питания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Угол охвата (зрения), максимальный, градус","≥40 и ≤50"]
[{"$nulls":4},"Флуоресцентная ангиография","Фильтры"]
[{"$nulls":4},"Флуоресцентная ангиография","Нет"]
[{"$nulls":4},"Угол охвата (зрения), максимальный, градус",">50 и ≤60"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
["26.70.14.190-00000041","Фундус-камера офтальмологическая","Штука","2021-07-21","Тип","Немидриатическая; Мидриатическая"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Видеокамера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Видеокамера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Питание","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Флуоресцентная ангиография","Нет"]
[{"$nulls":4},"Флуоресцентная ангиография","Фильтры/ангиографический раствор"]
[{"$nulls":4},"Флуоресцентная ангиография","Ангиографический раствор"]
["26.70.14.190-00000020","Фундус-камера офтальмологическая","Штука","2020-09-16","Тип","Немидриатическая; Мидриатическая"]
[{"$nulls":4},"Питание","Сеть 220 В"]
["26.70.14.190-00000014","Фундус-камера офтальмологическая","Штука","2020-09-16","Тип","Немидриатическая; Мидриатическая"]
["26.70.14.190-00000011","Фундус-камера офтальмологическая","Штука","2020-09-16","Тип","Немидриатическая; Мидриатическая"]
[{"$nulls":4},"Видеокамера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Видеокамера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Видеокамера","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие управляющего вычислительного комплекса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автономное питание","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Голосовой ассистент","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пассивный излучатель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Часы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интернет радио","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Поддержка Multiroom","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Интерфейсы","Сетевое потоковое аудио; DLNA; LAN; aptX; NFC-чип; Wi-Fi; Chromecast; Airplay 2; Airplay; Bluetooth"]
["26.60.12.119-00000231","Центрифуга цитологическая\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000213","Цитометр проточный ИВД, автоматический","Комплект","2019-07-01"]
[{"$nulls":4},"Конфигурация","4+0; 2×(1+1); 3+1; 2+1; 2+0; 1+1; 1+0"]
["26.30.60.000-00000001","Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры","Штука","2023-01-01"]
[{"$nulls":4},"Максимальное напряжение питания","≥5,5000; ≥5; <5","Вольт"]
["26.51.43.119-00000007","Шасси с контроллером","Штука","2022-07-14","Автоматическая проверка без участия оператора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Неразборный; Разборный"]
[{"$nulls":4},"Тип задней двери(ей)","Перфорированная; Сплошная"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Напольный"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Настольный; Напольный"]
[{"$nulls":4},"Тип размещения","Встраиваемый; Напольный; Настенно-потолочный; Потолочный; Настенный"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥300; ≥270 и <300; ≥240 и <270; ≥210 и <240; ≥180 и <210; ≥150 и <180; ≥120 и <150; ≥90 и <120; <90","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Мобильный; Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Подпружиненный; Рамный; Люверсный; Натяжной"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Подпружиненный; Рамный; Люверсный; Натяжной"]
[{"$nulls":4},"Наличие экрана для просмотра","Нет; Да"]
["26.40.33.110-00000005","Экшн видеокамера","Штука","2021-05-13","Наличие функции фото во время видео","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол обзора, градус","≥270; ≥200 и <270; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоповорота","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима ночной съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","CCD; CMOS"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции шумоподавления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие экрана для просмотра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима ускоренной съемки (Time Lapse)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид беспроводного интерфейса","Wi-Fi; USB; NFC; GPS; Bluetooth; AV; HDMI; USB С"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции серийной съемки фото","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение матрицы, Мпиксель","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима съемки фотопанорам","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма корпуса","Прямоуольная; Очки; Маска; Круглая; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции метки ключевых моментов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота кадров, кадр/с","≥100; ≥60 и <100; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи звука","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Cтабилизация изображения","Цифровая; Оптическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции замедленной съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное разрешение видеосъемки","HD"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи в одно нажатие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Монопод (селфи); Нагрудное; На голову; Зажим (клипса); Присоска (на стекло); На руль; Трех-осевое; Плоское; Изогнутое"]
["26.40.33.110-00000004","Экшн видеокамера","Штука","2021-05-13","Наличие функции фото во время видео","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного бокса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол обзора, градус","<100; ≥270; ≥200 и <270; ≥150 и <200; ≥100 и <150"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоповорота","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима ночной съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","CCD; CMOS"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции шумоподавления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие экрана для просмотра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима ускоренной съемки (Time Lapse)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид беспроводного интерфейса","Wi-Fi; USB; NFC; GPS; Bluetooth; AV; HDMI; USB С"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции серийной съемки фото","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение матрицы, Мпиксель","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима съемки фотопанорам","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма корпуса","Прямоуольная; Очки; Маска; Круглая; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции метки ключевых моментов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота кадров, кадр/с","≥30 и <60; <30; ≥100; ≥60 и <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи звука","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Cтабилизация изображения","Цифровая; Оптическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции замедленной съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное разрешение видеосъемки","Full HD"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи в одно нажатие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Монопод (селфи); Нагрудное; На голову; Зажим (клипса); Присоска (на стекло); На руль; Трех-осевое; Плоское; Изогнутое"]
["26.40.33.110-00000003","Экшн видеокамера","Штука","2021-05-13","Наличие функции фото во время видео","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного бокса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол обзора, градус","≥270; ≥200 и <270; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоповорота","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима ночной съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","CCD; CMOS"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции шумоподавления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие экрана для просмотра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима ускоренной съемки (Time Lapse)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид беспроводного интерфейса","Wi-Fi; USB; NFC; GPS; Bluetooth; AV; HDMI; USB С"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции серийной съемки фото","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение матрицы, Мпиксель","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима съемки фотопанорам","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма корпуса","Прямоуольная; Очки; Маска; Круглая; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции метки ключевых моментов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота кадров, кадр/с","≥100; ≥60 и <100; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи звука","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Cтабилизация изображения","Цифровая; Оптическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции замедленной съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное разрешение видеосъемки","Quad HD"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи в одно нажатие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Монопод (селфи); Нагрудное; На голову; Зажим (клипса); Присоска (на стекло); На руль; Трех-осевое; Плоское; Изогнутое"]
["26.40.33.110-00000002","Экшн видеокамера","Штука","2021-05-13","Наличие функции фото во время видео","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного бокса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол обзора, градус","≥270; ≥200 и <270; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоповорота","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима ночной съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","CCD; CMOS"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции шумоподавления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие экрана для просмотра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима ускоренной съемки (Time Lapse)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид беспроводного интерфейса","Wi-Fi; USB; NFC; GPS; Bluetooth; AV; HDMI; USB С"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции серийной съемки фото","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение матрицы, Мпиксель","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима съемки фотопанорам","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма корпуса","Прямоуольная; Очки; Маска; Круглая; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции метки ключевых моментов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота кадров, кадр/с","≥100; ≥60 и <100; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи звука","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Cтабилизация изображения","Цифровая; Оптическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции замедленной съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное разрешение видеосъемки","Ultra HD (4K)"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи в одно нажатие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Монопод (селфи); Нагрудное; На голову; Зажим (клипса); Присоска (на стекло); На руль; Трех-осевое; Плоское; Изогнутое"]
["26.40.33.110-00000001","Экшн видеокамера","Штука","2021-05-13","Наличие функции фото во время видео","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного бокса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол обзора, градус","≥270; ≥200 и <270; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоповорота","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима ночной съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип матрицы","CCD; CMOS"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции шумоподавления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие экрана для просмотра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима ускоренной съемки (Time Lapse)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид беспроводного интерфейса","Wi-Fi; USB; NFC; GPS; Bluetooth; AV; HDMI; USB С"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции серийной съемки фото","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Разрешение матрицы, Мпиксель","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие режима съемки фотопанорам","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма корпуса","Прямоуольная; Очки; Маска; Круглая; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции метки ключевых моментов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота кадров, кадр/с","≥100; ≥60 и <100; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи звука","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Cтабилизация изображения","Цифровая; Оптическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции замедленной съемки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальное разрешение видеосъемки","Ultra HD (5K)"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции записи в одно нажатие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Монопод (селфи); Нагрудное; На голову; Зажим (клипса); Присоска (на стекло); На руль; Трех-осевое; Плоское; Изогнутое"]
["27.33.13.120-00000004","Электрический соединитель проводов","Штука","2021-04-01","Тип жилы проводника","Многопроволочный; Однопроволочный"]
[{"$nulls":4},"Тип соединителя","Неразборный; Разборный"]
[{"$nulls":4},"Группа контактного соединения","Б; А"]
[{"$nulls":4},"Наличие средств стабилизации электрического сопротивления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный ток","≥630; ≥40 и <630; <40","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Класс контактного соединения","3; 2; 1; "]
["27.33.13.120-00000003","Электрический соединитель проводов","Штука","2021-04-01","Тип жилы проводника","Многопроволочный; Однопроволочный"]
[{"$nulls":4},"Тип соединителя","Неразборный; Разборный"]
[{"$nulls":4},"Группа контактного соединения","Б; А"]
[{"$nulls":4},"Наличие средств стабилизации электрического сопротивления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный ток","≥630; ≥40 и <630; <40","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Класс контактного соединения","1; "]
["27.33.13.120-00000002","Электрический соединитель проводов","Штука","2021-04-01","Тип жилы проводника","Многопроволочный; Однопроволочный"]
[{"$nulls":4},"Тип соединителя","Неразборный; Разборный"]
[{"$nulls":4},"Группа контактного соединения","Б; А"]
[{"$nulls":4},"Наличие средств стабилизации электрического сопротивления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный ток","≥630; ≥40 и <630; <40","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Класс контактного соединения","2; "]
["27.33.13.120-00000001","Электрический соединитель проводов","Штука","2021-04-01","Тип жилы проводника","Многопроволочный; Однопроволочный"]
[{"$nulls":4},"Тип соединителя","Неразборный; Разборный"]
[{"$nulls":4},"Группа контактного соединения","Б; А"]
[{"$nulls":4},"Наличие средств стабилизации электрического сопротивления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный ток","≥630; ≥40 и <630; <40","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Класс контактного соединения","3; "]
["26.60.12.121-00000014","Электрод аналитический для кожи головы, многоразового использования","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.121-00000015","Электрод аналитический для кожи головы, одноразового использования\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000284","Электрод для анализа газов крови, для кислорода","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000283","Электрод для анализа газов крови, для определения pH","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.121-00000007","Электрод для нервно-мышечной передачи\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.130-00000004","Электрод для системы коротковолновой диатермической терапии","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000001","Электрод для чрескожной электростимуляции","Штука","2020-09-16","Форма","Круг; Горловой; Овал; Полумаска Бергонье; Заушный; Воротниковый; Квадрат; Прямоугольник"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥110 и ≤150; ≥80 и ≤130; ≥110 и ≤190; ≥70 и ≤80; ≥50 и ≤60; ≥30 и ≤45; ≥10 и ≤20; >400 и ≤500; ≥300 и ≤440; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >250 и ≤500; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >100 и ≤200; >70 и ≤100; >50 и ≤70; >20 и ≤50; >30 и ≤110; ≥10 и ≤30130; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">50 и ≤70; >30 и ≤50; ≥15 и ≤30; >200 и ≤300; >180 и ≤200; >150 и ≤180; >130 и ≤150; >100 и ≤130; >70 и ≤100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥70 и ≤100; ≥50 и ≤110; ≥50 и ≤160; ≥160 и ≤260; ≥70 и ≤80; ≥50 и ≤60; ≥30 и ≤45; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; ≥10 и ≤2075; ","Миллиметр"]
["26.60.13.190-00000009","Электрод для чрескожной электростимуляции","Штука","2020-12-06","Форма","Прямоугольник"]
[{"$nulls":4},"Длина",">400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >250 и ≤500; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >100 и ≤200; >70 и ≤100; >50 и ≤70; >20 и ≤50; >30 и ≤110; ≥10 и ≤30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
["26.60.13.190-00000008","Электрод для чрескожной электростимуляции","Штука","2020-12-06","Форма","Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥70 и ≤80; ≥50 и ≤60; ≥30 и ≤45; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥70 и ≤80; ≥50 и ≤60; ≥30 и ≤45; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
["26.60.13.190-00000007","Электрод для чрескожной электростимуляции","Штука","2020-12-06","Форма","Круг"]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">50 и ≤70; >30 и ≤50; ≥15 и ≤30; >200 и ≤300; >180 и ≤200; >150 и ≤180; >130 и ≤150; >100 и ≤130; >70 и ≤100","Миллиметр"]
["26.60.13.190-00000006","Электрод для чрескожной электростимуляции","Штука","2020-12-06","Форма","Воротниковый"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300 и ≤440","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥160 и ≤260","Миллиметр"]
["26.60.13.190-00000005","Электрод для чрескожной электростимуляции","Штука","2020-12-06","Форма","Полумаска Бергонье"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥110 и ≤190","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50 и ≤160","Миллиметр"]
["26.60.13.190-00000004","Электрод для чрескожной электростимуляции","Штука","2020-12-06","Форма","Заушный"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥80 и ≤130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50 и ≤110","Миллиметр"]
["26.60.13.190-00000003","Электрод для чрескожной электростимуляции","Штука","2020-12-06","Форма","Овал"]
[{"$nulls":4},"Длина","130; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","75; ","Миллиметр"]
["26.60.13.190-00000002","Электрод для чрескожной электростимуляции","Штука","2020-12-06","Форма","Горловой"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥110 и ≤150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥70 и ≤100","Миллиметр"]
["26.60.12.140-00000011","Электрод для электрокардиографии, многоразового использования","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.140-00000013","Электрод для электрокардиографии, одноразового использования","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.121-00000010","Электрод для электроокулографа","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.121-00000009","Электрод для электроретинографа","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.121-00000002","Электрод игольчатый для электромиографии, одноразового использования","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.121-00000011","Электрод игольчатый подкожный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000108","Электрод нательный к системе импульсной терапии","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.121-00000012","Электрод носоглоточный\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.140-00000006","Электрод электрокардиографический неонатальный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.110-00000031","Электрод электрокардиостимулятора, чрескожный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.111-00000019","Электрокардиограф","Штука","2022-05-22","Категория пациентов","Дети; Взрослые"]
[{"$nulls":4},"Сервер баз данных ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматический контроль качества контакта электрод-кожа","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Нет; Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность проведения анализа вариабельности сердечного ритма","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Интеграция с медицинской информационной системой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","≥5 и ≤63; 1; 12; 6; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса основного блока",">3 и ≤7; ≥0,2000 и ≤3","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Питание от бортовой сети автомобиля","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мониторинг показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Модуль GSM","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Электропитание регистратора","5В; Внутренний источник питания; 220В"]
["26.60.12.111-00000029","Электрокардиограф","Штука","2019-03-22","Вывод ЭКГ на печать","Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Да"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
["26.60.12.111-00000028","Электрокардиограф","Штука","2019-03-22","Вывод ЭКГ на печать","Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Да"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
["26.60.12.111-00000027","Электрокардиограф","Штука","2019-03-22","Вывод ЭКГ на печать","Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
["26.60.12.111-00000026","Электрокардиограф","Штука","2019-03-22","Вывод ЭКГ на печать","Внешний принтер; Встроенный принтер"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Да"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","6; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
["26.60.12.111-00000025","Электрокардиограф","Штука","2022-05-22","Категория пациентов","Дети; Взрослые"]
[{"$nulls":4},"Сервер баз данных ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматический контроль качества контакта электрод-кожа","Неважно"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Внешний принтер; Встроенный принтер; Нет"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность проведения анализа вариабельности сердечного ритма","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Интеграция с медицинской информационной системой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","12; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса основного блока",">3 и ≤7","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Питание от бортовой сети автомобиля","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мониторинг показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Модуль GSM","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Электропитание регистратора","220В; 5В; Внутренний источник питания"]
["26.60.12.111-00000024","Электрокардиограф","Штука","2022-05-22","Категория пациентов","Дети; Взрослые"]
[{"$nulls":4},"Сервер баз данных ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматический контроль качества контакта электрод-кожа","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Внешний принтер; Встроенный принтер; Нет"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность проведения анализа вариабельности сердечного ритма","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Интеграция с медицинской информационной системой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","12; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса основного блока","≥0,2000 и ≤3","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Питание от бортовой сети автомобиля","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мониторинг показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Модуль GSM","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Электропитание регистратора","220В; Внутренний источник питания; 5В"]
["26.60.12.111-00000023","Электрокардиограф","Штука","2022-05-22","Категория пациентов","Дети; Взрослые"]
[{"$nulls":4},"Сервер баз данных ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматический контроль качества контакта электрод-кожа","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Внешний принтер; Встроенный принтер; Нет"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность проведения анализа вариабельности сердечного ритма","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Интеграция с медицинской информационной системой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","6; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса основного блока",">3 и ≤7","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Питание от бортовой сети автомобиля","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мониторинг показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Модуль GSM","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Электропитание регистратора","220В; Внутренний источник питания"]
["26.60.12.111-00000022","Электрокардиограф","Штука","2022-05-22","Категория пациентов","Дети; Взрослые"]
[{"$nulls":4},"Сервер баз данных ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматический контроль качества контакта электрод-кожа","Неважно"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Внешний принтер; Встроенный принтер; Нет"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность проведения анализа вариабельности сердечного ритма","Неважно"]
[{"$nulls":4},"Интеграция с медицинской информационной системой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","≥5 и ≤6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса основного блока","≥0,2000 и ≤3","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Питание от бортовой сети автомобиля","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мониторинг показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Модуль GSM","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Электропитание регистратора","220В; Внутренний источник питания"]
["26.60.12.111-00000021","Электрокардиограф","Штука","2022-05-22","Категория пациентов","Дети; Взрослые"]
[{"$nulls":4},"Сервер баз данных ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматический контроль качества контакта электрод-кожа","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Внешний принтер; Встроенный принтер; Нет"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность проведения анализа вариабельности сердечного ритма","Неважно"]
[{"$nulls":4},"Интеграция с медицинской информационной системой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса основного блока","≥0,2000 и ≤3","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Питание от бортовой сети автомобиля","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мониторинг показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Модуль GSM","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Электропитание регистратора","220В; Внутренний источник питания"]
["26.60.12.111-00000020","Электрокардиограф","Штука","2022-05-22","Категория пациентов","Дети; Взрослые"]
[{"$nulls":4},"Сервер баз данных ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматический контроль качества контакта электрод-кожа","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Вывод ЭКГ на печать","Встроенный принтер; Нет"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность проведения анализа вариабельности сердечного ритма","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Интеграция с медицинской информационной системой","Неважно"]
[{"$nulls":4},"Анализ аритмий","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное","1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дисплей","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Подключение к ПК","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса основного блока","≥0,2000 и ≤3","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Питание от бортовой сети автомобиля","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Модуль GSM","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения","Неважно; Да"]
[{"$nulls":4},"Электропитание регистратора","220В; Внутренний источник питания"]
["26.60.12.111-00000030","Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.110-00026","Электрокардиостимулятор внешний чреспищеводный","Штука","2021-06-10","Амплитуда (эндокардиальная стимуляция), максимальная,мА","≥0 и ≤25"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, имп/мин","≥1 и ≤1200"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ","да"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥0,1000 и ≤30","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда (чреспищеводная стимуляция), максимальная","≥40 и ≤50","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Питание прибора","встроенная перезаряжаемая батарея, 220В/50Гц"]
["26.60.14.110-00007","Электрокардиостимулятор внешний чреспищеводный","Штука","2021-06-10","Амплитуда (эндокардиальная стимуляция), максимальная,мА","≥0 и ≤25"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, имп/мин","≥1 и ≤1200"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ","да"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥0,1000 и ≤30","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда (чреспищеводная стимуляция), максимальная","≥40 и ≤50","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Питание прибора","встроенная перезаряжаемая батарея. 220В/50Гц. бортовая эл. сеть транспортного средства 12В."]
["26.60.14.110-00025","Электрокардиостимулятор внешний чреспищеводный","Штука","2021-06-10","Амплитуда (эндокардиальная стимуляция), максимальная,мА","≥0 и ≤25"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, имп/мин","≥1 и ≤1200"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ","нет"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥0,1000 и ≤30","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда (чреспищеводная стимуляция), максимальная","≥40 и ≤50","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Питание прибора","встроенная перезаряжаемая батарея, 220В/50Гц"]
["26.60.14.110-00024","Электрокардиостимулятор внешний чреспищеводный","Штука","2021-06-10","Амплитуда (эндокардиальная стимуляция), максимальная, мА","≥0 и ≤25"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, имп/мин","≥1 и ≤1200"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ","нет"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥0,1000 и ≤30","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда (чреспищеводная стимуляция), максимальная","≥40 и ≤50","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Питание прибора","встроенная перезаряжаемая батарея. 220В/50Гц. бортовая эл. сеть транспортного средства 12В."]
["26.60.14.110-00023","Электрокардиостимулятор внешний чреспищеводный","Штука","2021-06-10","Амплитуда (эндокардиальная стимуляция), максимальная,мА","≥1 и ≤12"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, имп/мин","≥30 и ≤1200"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ","да"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥1 и ≤30","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда (чреспищеводная стимуляция), максимальная",">50 и ≤60","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Питание прибора","встроенная перезаряжаемая батарея, 220В/50Гц"]
["26.60.14.110-00022","Электрокардиостимулятор внешний чреспищеводный","Штука","2021-06-10","Амплитуда (эндокардиальная стимуляция), максимальная,мА","≥1 и ≤12"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, имп/мин","≥30 и ≤1200"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ","да"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥1 и ≤30","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда (чреспищеводная стимуляция), максимальная",">50 и ≤60","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Питание прибора","встроенная перезаряжаемая батарея. 220В/50Гц. бортовая эл. сеть транспортного средства 12В."]
["26.60.14.110-00021","Электрокардиостимулятор внешний чреспищеводный","Штука","2021-06-10","Амплитуда (эндокардиальная стимуляция), максимальная,мА","≥1 и ≤12"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, имп/мин","≥30 и ≤1200"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ","нет"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥1 и ≤30","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда (чреспищеводная стимуляция), максимальная",">50 и ≤60","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Питание прибора","встроенная перезаряжаемая батарея, 220В/50Гц"]
["26.60.14.110-00020","Электрокардиостимулятор внешний чреспищеводный","Штука","2021-06-10","Амплитуда (эндокардиальная стимуляция), максимальная,мА","≥1 и ≤12"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, имп/мин","≥30 и ≤1200"]
[{"$nulls":4},"Регистрация ЭКГ","нет"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥1 и ≤30","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда (чреспищеводная стимуляция), максимальная",">50 и ≤60","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Питание прибора","встроенная перезаряжаемая батарея. 220В/50Гц. бортовая эл. сеть транспортного средства 12В."]
["26.60.14.110-00019","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-06-10","Регулировка длительности импульса","да"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,1000 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","предсердие"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","≥15 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин","≥150 и ≤250"]
["26.60.14.110-00018","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-06-10","Регулировка длительности импульса","нет"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,1000 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","предсердие"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","≥15 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин","≥150 и ≤250"]
["26.60.14.110-00017","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-06-10","Регулировка длительности импульса","да"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,1000 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","желудочек"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","≥15 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин","≥150 и ≤250"]
["26.60.14.110-00016","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-03-18","Регулировка длительности ипульса","нет"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,1000 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","желудочек"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","≥15 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин","≥150 и ≤250"]
["26.60.14.110-00015","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-03-18","Регулировка длительности ипульса","да"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,1000 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","двойная"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","≥15 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин","≥150 и ≤250"]
["26.60.14.110-00014","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-03-18","Регулировка длительности ипульса","нет"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,1000 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","двойная"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","≥15 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин","≥150 и ≤250"]
["26.60.14.110-00013","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-03-18","Регулировка длительности ипульса","да"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,0500 и ≤5"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","предсердие"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","40; "]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин",">250 и ≤1200"]
["26.60.14.110-00012","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-06-10","Регулировка длительности импульса","нет"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,0500 и ≤5"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","предсердие"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","40; "]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин",">250 и ≤1200"]
["26.60.14.110-00011","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-06-10","Регулировка длительности импульса","да"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,0500 и ≤5"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","желудочек"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","40; "]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин",">250 и ≤1200"]
["26.60.14.110-00010","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-06-10","Регулировка длительности импульса","нет"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,0500 и ≤5"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","желудочек"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","40; "]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин",">250 и ≤1200"]
["26.60.14.110-00009","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-03-18","Регулировка длительности ипульса","да"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,0500 и ≤5"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","двойная"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","40; "]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин",">250 и ≤1200"]
["26.60.14.110-00008","Электрокардиостимулятор внешний, инвазивный","Штука","2021-03-18","Регулировка длительности ипульса","нет"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, мВ","≥0,0500 и ≤5"]
[{"$nulls":4},"Режимы стимуляции","двойная"]
[{"$nulls":4},"Амплитуда тока, максимальная, мА","40; "]
[{"$nulls":4},"Частота импульсов, максимальная, имп/мин",">250 и ≤1200"]
["26.60.14.110-00000039","Электрокардиостимулятор внешний, неинвазивный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.110-00000042","Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, без частотной адаптации","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.110-00000044","Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, частотно-адаптивный","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.110-00000048","Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, частотно-адаптивный, МРТ совместимый","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.110-00002","Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, без частотной адаптации","Штука","2021-03-18","Амплитуда импульса, максимальная","≥6,2000 и ≤8","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, максимальная, мВ","≥4 и ≤14,4000"]
[{"$nulls":4},"Рефрактерный период","≥160 и ≤653","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥0,0300 и ≤1,5300","Миллисекунда"]
["26.60.14.110-00001","Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, без частотной адаптации","Штука","2021-03-18","Амплитуда импульса, максимальная","≥9 и ≤10","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, максимальная, мВ","≥4,5000 и ≤8"]
[{"$nulls":4},"Рефрактерный период","≥242 и ≤470","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥0,1200 и ≤1,2200","Миллисекунда"]
["26.60.14.110-00000046","Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, постоянной частоты (ждущий) без частотной адаптации","Штука","2019-07-01"]
["26.60.14.110-00006","Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, частотно-адаптивный","Штука","2020-12-24","Амплитуда импульса, максимальная","≥6,2000 и ≤8","Вольт"]
[{"$nulls":4},"МРТ совместимость","да"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, максимальная, мВ","≥4 и ≤14,4000"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥0,1000 и ≤1","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Рефрактерный период","≥150 и ≤500","Миллисекунда"]
["26.60.14.110-00005","Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, частотно-адаптивный","Штука","2020-12-24","Амплитуда импульса, максимальная","≥6,2000 и ≤8","Вольт"]
[{"$nulls":4},"МРТ совместимость","не важно"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, максимальная, мВ","≥4 и ≤14,4000"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥0,1000 и ≤1","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Рефрактерный период","≥150 и ≤500","Миллисекунда"]
["26.60.14.110-00004","Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, частотно-адаптивный","Штука","2020-12-24","Амплитуда импульса, максимальная","≥6,6000 и ≤8","Вольт"]
[{"$nulls":4},"МРТ совместимость","да"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, максимальная, мВ","≥6 и ≤11,2000"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥0,0300 и ≤2","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Рефрактерный период","≥150 и ≤775","Миллисекунда"]
["26.60.14.110-00003","Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, частотно-адаптивный","Штука","2020-12-24","Амплитуда импульса, максимальная","≥6,6000 и ≤8","Вольт"]
[{"$nulls":4},"МРТ совместимость","не важно"]
[{"$nulls":4},"Чувствительность, максимальная, мВ","≥6 и ≤11,2000"]
[{"$nulls":4},"Длительность импульса","≥0,0300 и ≤2","Миллисекунда"]
[{"$nulls":4},"Рефрактерный период","≥150 и ≤775","Миллисекунда"]
["26.60.14.110-00000047","Электрокардиостимулятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный)","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000293","Электромиограф","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000311","Электронистагмограф","Штука","2019-07-01"]
["26.40.33.190-00000001","Электронный ручной видеоувеличитель","Штука","2019-02-01"]
["26.40.33.190-00000002","Электронный стационарный видеоувеличитель","Штука","2019-02-01"]
["26.60.12.119-00000310","Электроокулограф","Штука","2019-07-01"]
["26.60.12.119-00000306","Электроретинограф","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000091","Электростимулятор для обработки укусов насекомых\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000054","Электростимулятор желудочно-кишечного тракта, автономный\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["26.60.13.190-00000068","Электростимулятор офтальмологический","Штука","2019-07-01"]
["27.20.11.000-00000006","Элемент первичный и батарея первичных элементов","Штука","2022-05-20","Типоразмер элемента питания литиевого миниатюрного","11108; 3032; 2477; 2450; 2430; 2354; 2330; 2325; 2320; 2032; 2025; 2016; 2012; 1632; 1620; 1616; 1225; 1220; 1216; 1208; 1025; 927; 123; "]
[{"$nulls":4},"Тип электролита элемента питания","Серебряный (серебряно-цинковый) (SR); Щелочной (алкалиновый) (LR); Солевой (R); Воздушно-цинковый (PR); Литиевый (CR)"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер элемента питания щелочного миниатюрного","69; 66; 63; 61; 60; 59; 58; 57; 55; 54; 48; 45; 44; 43; 41; 20; 14; 9; 1; "]
[{"$nulls":4},"Типоразмер элемента питания воздушно-цинкового миниатюрного","70; 48; 44; 41; "]
[{"$nulls":4},"Размер элемента питания","1/2АА; С; АААА; ААА; АА; А27; А23; D; 9V(Крона); 3R12"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение","12; 3,6000; 9; 8,4000; 7; 6,2000; 6; 4,5000; 3; 1,5500; 1,5000; 1,4000; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид элемента питания","PR48; PR41; PR70; CR11108; LR20; LR14; LR9; LR1; BR17335; CR17450; CR17345; CR15H270; CR14250; R20S; R20P; R14S; R14P; R6S; R6P; R03; R1; 6LR61; 6AS6; 6AS4; 6LP3146; 6F22; 4LR25-2; 4R25-2; 4R25Y; 4LR25X; 4R25X; 2CR5; CR-P2; 4LR61; 3LR12; 3R12S; 3R12P; 5AR40; 4SR44; 2CR13252; 4LR44; BR3032; BR2325; BR2320; BR2016; BR1225; CR2450; CR3032; CR2354; CR2477; CR2430; CR2330; CR2032; CR2325; CR2320; CR2025; CR2016; CR1632; CR1620; CR2012; CR1616; CR1225; CR1220; CR1216; CR1208; CR1025; CR927; CR123; CR102; SR45; SR44; SR43; SR42; SR54; SR48; SR55; SR57; SR41; SR69; SR59; SR68; SR58; SR66; SR67; SR60; SR64; SR65; SR63; SR62; LR69; LR66; LR63; LR60; LR59; LR58; LR57; LR44; LR54; LR55; LR48; LR45; LR43; LR41; PR44"]
[{"$nulls":4},"Форма элемента питания","Цилиндрическая; Таблетка (миниатюрный элемент); Плоская"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер элемента питания серебряно-цинкового миниатюрного","69; 68; 67; 66; 65; 64; 63; 62; 60; 59; 58; 57; 55; 54; 48; 45; 44; 43; 41"]
["27.20.11.000-00000005","Элемент первичный и батарея первичных элементов","Штука","2022-05-20","Тип электролита элемента питания","Воздушно-цинковый (PR); Литиевый (CR); Серебряный (серебряно-цинковый) (SR); Щелочной (алкалиновый) (LR); Солевой (R)"]
[{"$nulls":4},"Размер элемента питания","С; АААА; ААА; АА; А27; А23; D; 9V(Крона); 3R12; 1/2АА"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение","9; 8,4000; 7; 6,2000; 6; 4,5000; 3; 1,5500; 1,5000; 1,4000; 12; 3,6000; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид элемента питания","LR1; BR17335; CR17450; CR17345; CR15H270; CR14250; R20S; R20P; R14S; R14P; R6S; R6P; R03; R1; 6LR61; 6AS6; 6AS4; 6LP3146; 6F22; 4LR25-2; 4R25-2; 4R25Y; 4LR25X; 4R25X; 2CR5; CR-P2; 4LR61; 3LR12; 3R12S; 3R12P; 5AR40; 4SR44; 2CR13252; 4LR44; BR3032; BR2325; BR2320; BR2016; BR1225; CR2450; CR3032; CR2354; CR2477; CR2430; CR2330; CR2032; CR2325; CR2320; CR2025; CR2016; CR1632; CR1620; CR2012; CR1616; CR1225; CR1220; CR1216; CR1208; CR1025; CR927; CR123; CR102; SR45; SR44; SR43; SR42; SR54; SR48; SR55; SR57; SR41; SR69; SR59; SR68; SR58; SR66; SR67; SR60; SR64; SR65; SR63; SR62; LR69; LR66; LR63; LR60; LR59; LR58; LR57; LR44; LR54; LR55; LR48; LR45; LR43; LR41; PR44; PR48; PR41; PR70; CR11108; LR20; LR14; LR9"]
[{"$nulls":4},"Форма элемента питания","Цилиндрическая; Плоская; Таблетка (миниатюрный элемент)"]
["27.20.11.000-00000004","Элемент первичный и батарея первичных элементов","Штука","2021-09-25","Тип электролита элемента питания","Щелочной (алкалиновый) (LR)"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер элемента питания щелочного миниатюрного","69; 66; 63; 61; 60; 59; 58; 57; 55; 54; 48; 45; 44; 43; 41; 20; 14; 9; 1; "]
[{"$nulls":4},"Размер элемента питания","С; АААА; ААА; АА; А27; А23; D; 9V(Крона); 1/2АА; 3R12"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение","9; 8,4000; 7; 6,2000; 6; 4,5000; 3; 1,5500; 1,5000; 1,4000; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид элемента питания","PR48; PR41; PR70; CR11108; LR20; LR14; LR9; LR1; BR17335; CR17450; CR17345; CR15H270; CR14250; R20S; R20P; R14S; R14P; R6S; R6P; R03; R1; 6LR61; 6AS6; 6AS4; 6LP3146; 6F22; 4LR25-2; 4R25-2; 4R25Y; 4LR25X; 4R25X; 2CR5; CR-P2; 4LR61; 3LR12; 3R12S; 3R12P; 5AR40; 4SR44; 2CR13252; 4LR44; BR3032; BR2325; BR2320; BR2016; BR1225; CR2450; CR3032; CR2354; CR2477; CR2430; CR2330; CR2032; CR2325; CR2320; CR2025; CR2016; CR1632; CR1620; CR2012; CR1616; CR1225; CR1220; CR1216; CR1208; CR1025; CR927; CR123; CR102; SR45; SR44; SR43; SR42; SR54; SR48; SR55; SR57; SR41; SR69; SR59; SR68; SR58; SR66; SR67; SR60; SR64; SR65; SR63; SR62; LR69; LR66; LR63; LR60; LR59; LR58; LR57; LR44; LR54; LR55; LR48; LR45; LR43; LR41; PR44"]
[{"$nulls":4},"Форма элемента питания","Цилиндрическая; Таблетка (миниатюрный элемент); Плоская"]
["27.20.11.000-00000003","Элемент первичный и батарея первичных элементов","Штука","2021-09-25","Типоразмер элемента питания литиевого миниатюрного","11108; 3032; 2477; 2450; 2430; 2354; 2330; 2325; 2320; 2032; 2025; 2016; 2012; 1632; 1620; 1616; 1225; 1220; 1216; 1208; 1025; 927; 123; "]
[{"$nulls":4},"Тип электролита элемента питания","Литиевый (CR)"]
[{"$nulls":4},"Размер элемента питания","С; АААА; ААА; АА; А27; А23; D; 9V(Крона); 1/2АА; 3R12"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение","9; 8,4000; 7; 6,2000; 6; 4,5000; 3; 1,5500; 1,5000; 1,4000; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид элемента питания","PR48; PR41; PR70; CR11108; LR20; LR14; LR9; LR1; BR17335; CR17450; CR17345; CR15H270; CR14250; R20S; R20P; R14S; R14P; R6S; R6P; R03; R1; 6LR61; 6AS6; 6AS4; 6LP3146; 6F22; 4LR25-2; 4R25-2; 4R25Y; 4LR25X; 4R25X; 2CR5; CR-P2; 4LR61; 3LR12; 3R12S; 3R12P; 5AR40; 4SR44; 2CR13252; 4LR44; BR3032; BR2325; BR2320; BR2016; BR1225; CR2450; CR3032; CR2354; CR2477; CR2430; CR2330; CR2032; CR2325; CR2320; CR2025; CR2016; CR1632; CR1620; CR2012; CR1616; CR1225; CR1220; CR1216; CR1208; CR1025; CR927; CR123; CR102; SR45; SR44; SR43; SR42; SR54; SR48; SR55; SR57; SR41; SR69; SR59; SR68; SR58; SR66; SR67; SR60; SR64; SR65; SR63; SR62; LR69; LR66; LR63; LR60; LR59; LR58; LR57; LR44; LR54; LR55; LR48; LR45; LR43; LR41; PR44"]
[{"$nulls":4},"Форма элемента питания","Цилиндрическая; Таблетка (миниатюрный элемент); Плоская"]
["27.20.11.000-00000002","Элемент первичный и батарея первичных элементов","Штука","2021-09-25","Тип электролита элемента питания","Воздушно-цинковый (PR)"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер элемента питания воздушно-цинкового миниатюрного","70; 48; 44; 41; "]
[{"$nulls":4},"Размер элемента питания","1/2АА; С; АААА; ААА; АА; А27; А23; D; 9V(Крона); 3R12"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение","9; 8,4000; 7; 6,2000; 6; 4,5000; 3; 1,5500; 1,5000; 1,4000; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид элемента питания","PR48; PR41; PR70; CR11108; LR20; LR14; LR9; LR1; BR17335; CR17450; CR17345; CR15H270; CR14250; R20S; R20P; R14S; R14P; R6S; R6P; R03; R1; 6LR61; 6AS6; 6AS4; 6LP3146; 6F22; 4LR25-2; 4R25-2; 4R25Y; 4LR25X; 4R25X; 2CR5; CR-P2; 4LR61; 3LR12; 3R12S; 3R12P; 5AR40; 4SR44; 2CR13252; 4LR44; BR3032; BR2325; BR2320; BR2016; BR1225; CR2450; CR3032; CR2354; CR2477; CR2430; CR2330; CR2032; CR2325; CR2320; CR2025; CR2016; CR1632; CR1620; CR2012; CR1616; CR1225; CR1220; CR1216; CR1208; CR1025; CR927; CR123; CR102; SR45; SR44; SR43; SR42; SR54; SR48; SR55; SR57; SR41; SR69; SR59; SR68; SR58; SR66; SR67; SR60; SR64; SR65; SR63; SR62; LR69; LR66; LR63; LR60; LR59; LR58; LR57; LR44; LR54; LR55; LR48; LR45; LR43; LR41; PR44"]
[{"$nulls":4},"Форма элемента питания","Таблетка (миниатюрный элемент); Цилиндрическая; Плоская"]
["27.20.11.000-00000001","Элемент первичный и батарея первичных элементов","Штука","2021-09-25","Тип электролита элемента питания","Серебряный (серебряно-цинковый) (SR)"]
[{"$nulls":4},"Размер элемента питания","1/2АА; С; АААА; ААА; АА; А27; А23; D; 9V(Крона); 3R12"]
[{"$nulls":4},"Номинальное напряжение","9; 8,4000; 7; 6,2000; 6; 4,5000; 3; 1,5500; 1,5000; 1,4000; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Вид элемента питания","PR48; PR41; PR70; CR11108; LR20; LR14; LR9; LR1; BR17335; CR17450; CR17345; CR15H270; CR14250; R20S; R20P; R14S; R14P; R6S; R6P; R03; R1; 6LR61; 6AS6; 6AS4; 6LP3146; 6F22; 4LR25-2; 4R25-2; 4R25Y; 4LR25X; 4R25X; 2CR5; CR-P2; 4LR61; 3LR12; 3R12S; 3R12P; 5AR40; 4SR44; 2CR13252; 4LR44; BR3032; BR2325; BR2320; BR2016; BR1225; CR2450; CR3032; CR2354; CR2477; CR2430; CR2330; CR2032; CR2325; CR2320; CR2025; CR2016; CR1632; CR1620; CR2012; CR1616; CR1225; CR1220; CR1216; CR1208; CR1025; CR927; CR123; CR102; SR45; SR44; SR43; SR42; SR54; SR48; SR55; SR57; SR41; SR69; SR59; SR68; SR58; SR66; SR67; SR60; SR64; SR65; SR63; SR62; LR69; LR66; LR63; LR60; LR59; LR58; LR57; LR44; LR54; LR55; LR48; LR45; LR43; LR41; PR44"]
[{"$nulls":4},"Форма элемента питания","Таблетка (миниатюрный элемент); Цилиндрическая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер элемента питания серебряно-цинкового миниатюрного","58; 57; 55; 54; 48; 45; 44; 43; 41; 59; 69; 68; 67; 66; 65; 64; 63; 62; 60"]
["26.60.12.132-00000028","Эхоэнцефалограф","Штука","2019-07-01"]