{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Специализированная техника"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Специализированная техника","index":0,"n_rows":3503,"n_cols":7,"rows_kept":3503}
["Код позиции КТРУ","Наименование позиции","Ед-изм. позиции","Дата начала обязательного применения позиции каталога","Наименование характеристки","Значение характеристики","Ед-изм. характеристики"]
["29.10.59.116-00000009","Автобетононасос","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","10x4; 8х8; 8х6; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","4; 3; 2; 1; 0; 5; 9"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой",">50; >45 и ≤50; >40 и ≤45; >35 и ≤40; >30 и ≤35; >25 и ≤30; >20 и ≤25; ≤20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя смеси",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность техническая",">150; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Кубический метр в час"]
["29.10.59.116-00000008","Автобетононасос","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","10x4; 8х8; 8х6; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 4; 3; 2; 1; 0; 5"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой","≤20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя смеси",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность техническая",">150; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Кубический метр в час"]
["29.10.59.116-00000007","Автобетононасос","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","10x4; 8х8; 8х6; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","4; 3; 2; 1; 0; 5; 9"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой",">20 и ≤25","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя смеси",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность техническая",">150; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Кубический метр в час"]
["29.10.59.116-00000006","Автобетононасос","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","10x4; 8х8; 8х6; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","4; 3; 2; 1; 0; 5; 9"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой",">25 и ≤30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя смеси",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность техническая",">150; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Кубический метр в час"]
["29.10.59.116-00000005","Автобетононасос","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","10x4; 8х8; 8х6; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","4; 3; 2; 1; 0; 5; 9"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой",">30 и ≤35","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя смеси",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность техническая",">150; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Кубический метр в час"]
["29.10.59.116-00000004","Автобетононасос","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","10x4; 8х8; 8х6; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","1; 4; 3; 2; 0; 5; 9"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой",">35 и ≤40","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя смеси",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность техническая",">150; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Кубический метр в час"]
["29.10.59.116-00000003","Автобетононасос","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","10x4; 8х8; 8х6; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","4; 3; 2; 1; 0; 5; 9"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой",">40 и ≤45","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя смеси",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность техническая",">150; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Кубический метр в час"]
["29.10.59.116-00000002","Автобетононасос","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","10x4; 8х8; 8х6; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","4; 3; 2; 1; 0; 5; 9"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой",">45 и ≤50","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя смеси",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность техническая",">150; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Кубический метр в час"]
["29.10.59.116-00000001","Автобетононасос","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","10x4; 8х8; 8х6; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","4; 3; 2; 1; 0; 5; 9"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой",">50","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем накопителя смеси",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; ≥10 и ≤15; <10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность техническая","<50; >150; ≥50 и ≤100; >100 и ≤150","Кубический метр в час"]
["29.10.59.270-00000008","Автогидроподъемник","Штука","2020-06-05","Наличие электроизоляции подъемника","Электроизолированный; С электроизолированными компонентами; Неэлектроизолированный"]
[{"$nulls":4},"Тип автоподъемника","Со стрелой пантографного типа; Со стрелой вертикального телескопирования; С комбинированной стрелой; С телескопической стрелой; С шарнирно-сочлененной стрелой; Со стрелой фиксированной длины"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Дизельный; Газовый; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая высота подъема","≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; <10","Метр"]
["29.10.59.270-00000007","Автогидроподъемник","Штука","2020-06-05","Наличие электроизоляции подъемника","Электроизолированный; С электроизолированными компонентами; Неэлектроизолированный"]
[{"$nulls":4},"Тип автоподъемника","Со стрелой пантографного типа; Со стрелой вертикального телескопирования; С комбинированной стрелой; С телескопической стрелой; С шарнирно-сочлененной стрелой; Со стрелой фиксированной длины"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Дизельный; Газовый; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая высота подъема","<10","Метр"]
["29.10.59.270-00000006","Автогидроподъемник","Штука","2020-06-05","Наличие электроизоляции подъемника","Электроизолированный; С электроизолированными компонентами; Неэлектроизолированный"]
[{"$nulls":4},"Тип автоподъемника","Со стрелой пантографного типа; Со стрелой вертикального телескопирования; С комбинированной стрелой; С телескопической стрелой; С шарнирно-сочлененной стрелой; Со стрелой фиксированной длины"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Дизельный; Газовый; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая высота подъема","≥10","Метр"]
["29.10.59.270-00000005","Автогидроподъемник","Штука","2020-06-05","Наличие электроизоляции подъемника","Электроизолированный; С электроизолированными компонентами; Неэлектроизолированный"]
[{"$nulls":4},"Тип автоподъемника","Со стрелой пантографного типа; Со стрелой вертикального телескопирования; С комбинированной стрелой; С телескопической стрелой; С шарнирно-сочлененной стрелой; Со стрелой фиксированной длины"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Дизельный; Газовый; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая высота подъема","≥20","Метр"]
["29.10.59.270-00000004","Автогидроподъемник","Штука","2020-06-05","Наличие электроизоляции подъемника","Электроизолированный; С электроизолированными компонентами; Неэлектроизолированный"]
[{"$nulls":4},"Тип автоподъемника","Со стрелой пантографного типа; Со стрелой вертикального телескопирования; С комбинированной стрелой; С телескопической стрелой; С шарнирно-сочлененной стрелой; Со стрелой фиксированной длины"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Дизельный; Газовый; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая высота подъема","≥30","Метр"]
["29.10.59.270-00000003","Автогидроподъемник","Штука","2020-06-05","Наличие электроизоляции подъемника","Электроизолированный; С электроизолированными компонентами; Неэлектроизолированный"]
[{"$nulls":4},"Тип автоподъемника","Со стрелой пантографного типа; Со стрелой вертикального телескопирования; С комбинированной стрелой; С телескопической стрелой; С шарнирно-сочлененной стрелой; Со стрелой фиксированной длины"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Дизельный; Газовый; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая высота подъема","≥40","Метр"]
["29.10.59.270-00000002","Автогидроподъемник","Штука","2020-06-05","Наличие электроизоляции подъемника","Электроизолированный; С электроизолированными компонентами; Неэлектроизолированный"]
[{"$nulls":4},"Тип автоподъемника","Со стрелой пантографного типа; Со стрелой вертикального телескопирования; С комбинированной стрелой; С телескопической стрелой; С шарнирно-сочлененной стрелой; Со стрелой фиксированной длины"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Дизельный; Газовый; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая высота подъема","≥50","Метр"]
["29.10.59.270-00000001","Автогидроподъемник","Штука","2020-06-05","Наличие электроизоляции подъемника","Электроизолированный; С электроизолированными компонентами; Неэлектроизолированный"]
[{"$nulls":4},"Тип автоподъемника","Со стрелой пантографного типа; Со стрелой вертикального телескопирования; С комбинированной стрелой; С телескопической стрелой; С шарнирно-сочлененной стрелой; Со стрелой фиксированной длины"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Дизельный; Газовый; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая высота подъема","≥60","Метр"]
["28.92.22.110-00000005","Автогрейдер","Штука","2022-07-28","Высота бокового грейдерного отвала без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина путепрокладочного отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина плужного снегоочистителя двухотвального",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина бокового грейдерного отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≤12; >18; >15 и ≤18; >12 и ≤15"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥260; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥160 и <200; ≥120 и <160; <120","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип рабочей тормозной системы","Комбинированная; Электрическая; Механическая; Пневматическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Высота плужного снегоочистителя двухотвального без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Механическая; Объемная гидропередача"]
[{"$nulls":4},"Длина переднего отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","8; 7; 9; 5; 4; 3; 2; 1; 6"]
[{"$nulls":4},"Система управления поворотом","Наклон колес переднего моста; Шарнирно-сочлененная рама с одним шарниром; Шарнирно-сочлененная рама с двумя шарнирами"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота переднего отвала без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","2х1х2; 3х3х3; 2х2х2; 1х2х3; 1х3х3; 1х2х2; 1х1х2"]
[{"$nulls":4},"Высота путепрокладочного отвала без ножа","≤1; ≥1,5000; >1 и <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Длина плужного снегоочистителя одноотвального","≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000; >4,5000; ≥4 и ≤4,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина грейдерного отвала без удлинителей",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Грейдерный отвал; Передний отвал; Боковой грейдерный отвал; Путепрокладочный отвал; Фрезерно-роторный снегоочиститель; Шнекороторный снегоочиститель; Плужный снегоочиститель двухотвальный; Плужный снегоочиститель одноотвальный; Рыхлитель; Средний кирковщик; Передний кирковщик"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота плужного снегоочистителя одноотвального без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
["28.92.22.110-00000004","Автогрейдер","Штука","2022-07-28","Высота бокового грейдерного отвала без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина путепрокладочного отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина плужного снегоочистителя двухотвального",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина бокового грейдерного отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса",">12 и ≤15"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥260; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥160 и <200; ≥120 и <160; <120","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип рабочей тормозной системы","Комбинированная; Электрическая; Механическая; Пневматическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Высота плужного снегоочистителя двухотвального без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Механическая; Объемная гидропередача"]
[{"$nulls":4},"Длина переднего отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 8; 7; 6"]
[{"$nulls":4},"Система управления поворотом","Наклон колес переднего моста; Шарнирно-сочлененная рама с одним шарниром; Шарнирно-сочлененная рама с двумя шарнирами"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота переднего отвала без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","2х1х2; 3х3х3; 2х2х2; 1х2х3; 1х3х3; 1х2х2; 1х1х2"]
[{"$nulls":4},"Высота путепрокладочного отвала без ножа","≤1; ≥1,5000; >1 и <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Длина плужного снегоочистителя одноотвального","≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; >4,5000; ≥4 и ≤4,5000; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина грейдерного отвала без удлинителей",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Грейдерный отвал; Передний отвал; Боковой грейдерный отвал; Путепрокладочный отвал; Фрезерно-роторный снегоочиститель; Шнекороторный снегоочиститель; Плужный снегоочиститель двухотвальный; Плужный снегоочиститель одноотвальный; Рыхлитель; Средний кирковщик; Передний кирковщик"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота плужного снегоочистителя одноотвального без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
["28.92.22.110-00000003","Автогрейдер","Штука","2022-07-28","Высота бокового грейдерного отвала без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина путепрокладочного отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина плужного снегоочистителя двухотвального",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина бокового грейдерного отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса",">15 и ≤18"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥260; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥160 и <200; ≥120 и <160; <120","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип рабочей тормозной системы","Комбинированная; Электрическая; Механическая; Пневматическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Высота плужного снегоочистителя двухотвального без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Механическая; Объемная гидропередача"]
[{"$nulls":4},"Длина переднего отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 8; 7; 6"]
[{"$nulls":4},"Система управления поворотом","Наклон колес переднего моста; Шарнирно-сочлененная рама с одним шарниром; Шарнирно-сочлененная рама с двумя шарнирами"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота переднего отвала без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","2х1х2; 3х3х3; 2х2х2; 1х2х3; 1х3х3; 1х2х2; 1х1х2"]
[{"$nulls":4},"Высота путепрокладочного отвала без ножа","≤1; ≥1,5000; >1 и <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Длина плужного снегоочистителя одноотвального","≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000; >4,5000; ≥4 и ≤4,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина грейдерного отвала без удлинителей",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Плужный снегоочиститель двухотвальный; Плужный снегоочиститель одноотвальный; Рыхлитель; Средний кирковщик; Передний кирковщик; Грейдерный отвал; Передний отвал; Боковой грейдерный отвал; Путепрокладочный отвал; Фрезерно-роторный снегоочиститель; Шнекороторный снегоочиститель"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота плужного снегоочистителя одноотвального без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
["28.92.22.110-00000002","Автогрейдер","Штука","2022-07-28","Высота бокового грейдерного отвала без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина путепрокладочного отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина плужного снегоочистителя двухотвального",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина бокового грейдерного отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса",">18"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥260; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥160 и <200; ≥120 и <160; <120","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип рабочей тормозной системы","Комбинированная; Электрическая; Механическая; Пневматическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Высота плужного снегоочистителя двухотвального без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Механическая; Объемная гидропередача"]
[{"$nulls":4},"Длина переднего отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","2; 1; 9; 5; 4; 3; 8; 7; 6"]
[{"$nulls":4},"Система управления поворотом","Наклон колес переднего моста; Шарнирно-сочлененная рама с одним шарниром; Шарнирно-сочлененная рама с двумя шарнирами"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота переднего отвала без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","2х1х2; 3х3х3; 2х2х2; 1х2х3; 1х3х3; 1х2х2; 1х1х2"]
[{"$nulls":4},"Высота путепрокладочного отвала без ножа","≤1; ≥1,5000; >1 и <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Длина плужного снегоочистителя одноотвального","≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000; >4,5000; ≥4 и ≤4,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина грейдерного отвала без удлинителей",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Передний отвал; Боковой грейдерный отвал; Путепрокладочный отвал; Фрезерно-роторный снегоочиститель; Шнекороторный снегоочиститель; Плужный снегоочиститель двухотвальный; Плужный снегоочиститель одноотвальный; Рыхлитель; Средний кирковщик; Передний кирковщик; Грейдерный отвал"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота плужного снегоочистителя одноотвального без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
["28.92.22.110-00000001","Автогрейдер","Штука","2022-07-28","Высота бокового грейдерного отвала без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина путепрокладочного отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина плужного снегоочистителя двухотвального",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина бокового грейдерного отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≤12"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥260; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥160 и <200; ≥120 и <160; <120","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип рабочей тормозной системы","Комбинированная; Электрическая; Механическая; Пневматическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Высота плужного снегоочистителя двухотвального без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Механическая; Объемная гидропередача"]
[{"$nulls":4},"Длина переднего отвала",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 8; 7; 6"]
[{"$nulls":4},"Система управления поворотом","Наклон колес переднего моста; Шарнирно-сочлененная рама с одним шарниром; Шарнирно-сочлененная рама с двумя шарнирами"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота переднего отвала без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","2х1х2; 3х3х3; 2х2х2; 1х2х3; 1х3х3; 1х2х2; 1х1х2"]
[{"$nulls":4},"Высота путепрокладочного отвала без ножа","≤1; ≥1,5000; >1 и <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Длина плужного снегоочистителя одноотвального","≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000; >4,5000; ≥4 и ≤4,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина грейдерного отвала без удлинителей",">4,5000; ≥4 и ≤4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Плужный снегоочиститель двухотвальный; Плужный снегоочиститель одноотвальный; Рыхлитель; Средний кирковщик; Передний кирковщик; Грейдерный отвал; Передний отвал; Боковой грейдерный отвал; Путепрокладочный отвал; Фрезерно-роторный снегоочиститель; Шнекороторный снегоочиститель"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота плужного снегоочистителя одноотвального без ножа","≥1,5000; >1 и <1,5000; ≤1","Метр"]
["29.10.51.000-00000005","Автокран","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Автотранспортное средство; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Длина гуська",">30; >24 и ≤30; >20 и ≤24; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≤6","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х10; 10х8; 10х4; 8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Телескопическая стрела","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 5; 4; 3; 2; 1; 6"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Длина стрелы",">28 и ≤33; >23 и ≤28; >18 и ≤23; ≤18; >70; >63 и ≤70; >50 и ≤63; >42 и ≤50; >38 и ≤42; >33 и ≤38","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">250; >160 и ≤250; >100 и ≤160; >70 и ≤100; >63 и ≤70; >50 и ≤63; >40 и ≤50; >35 и ≤40; >25 и ≤35; >16 и ≤25; >10 и ≤16; >6,3000 и ≤10; >4 и ≤6,3000; ≤4"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Да; Нет"]
["29.10.51.000-00000004","Автокран","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Длина гуська",">30; >24 и ≤30; >20 и ≤24; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≤6","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Телескопическая стрела","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 5; 4; 3; 2; 1; 6"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Длина стрелы",">28 и ≤33; >23 и ≤28; >18 и ≤23; ≤18; >70; >63 и ≤70; >50 и ≤63; >42 и ≤50; >38 и ≤42; >33 и ≤38","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">250; >160 и ≤250; >100 и ≤160; >70 и ≤100; >63 и ≤70; >50 и ≤63; >40 и ≤50; >35 и ≤40; >25 и ≤35; >16 и ≤25; >10 и ≤16; >6,3000 и ≤10; >4 и ≤6,3000; ≤4"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Да; Нет"]
["29.10.51.000-00000003","Автокран","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Длина гуська",">30; >24 и ≤30; >20 и ≤24; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≤6","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х10; 10х8; 10х4; 8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Телескопическая стрела","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 5; 4; 3; 2; 1; 6"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Длина стрелы",">28 и ≤33; >23 и ≤28; >18 и ≤23; ≤18; >70; >63 и ≤70; >50 и ≤63; >42 и ≤50; >38 и ≤42; >33 и ≤38","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">250; >160 и ≤250; >100 и ≤160; >70 и ≤100; >63 и ≤70; >50 и ≤63; >40 и ≤50; >35 и ≤40; >25 и ≤35; >16 и ≤25; >10 и ≤16; >6,3000 и ≤10; >4 и ≤6,3000; ≤4"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Да; Нет"]
["29.10.51.000-00000002","Автокран","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Длина гуська",">30; >24 и ≤30; >20 и ≤24; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≤6","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Телескопическая стрела","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 5; 4; 3; 2; 1; 6"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Длина стрелы",">28 и ≤33; >23 и ≤28; >18 и ≤23; ≤18; >70; >63 и ≤70; >50 и ≤63; >42 и ≤50; >38 и ≤42; >33 и ≤38","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">250; >160 и ≤250; >100 и ≤160; >70 и ≤100; >63 и ≤70; >50 и ≤63; >40 и ≤50; >35 и ≤40; >25 и ≤35; >16 и ≤25; >10 и ≤16; >6,3000 и ≤10; >4 и ≤6,3000; ≤4"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Да; Нет"]
["29.10.51.000-00000001","Автокран","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Длина гуська",">30; >24 и ≤30; >20 и ≤24; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≤6","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х10; 10х8; 10х4; 8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Телескопическая стрела","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 5; 4; 3; 2; 1; 6"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Длина стрелы",">28 и ≤33; >23 и ≤28; >18 и ≤23; ≤18; >70; >63 и ≤70; >50 и ≤63; >42 и ≤50; >38 и ≤42; >33 и ≤38","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">250; >160 и ≤250; >100 и ≤160; >70 и ≤100; >63 и ≤70; >50 и ≤63; >40 и ≤50; >35 и ≤40; >25 и ≤35; >16 и ≤25; >10 и ≤16; >6,3000 и ≤10; >4 и ≤6,3000; ≤4"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Да; Нет"]
["29.10.59.310-00000019","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N1; N3; N2"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газомоторный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач; Бортовая платформа; Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000018","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000017","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность","≥2 и <3; ≥1 и <2; <1; >15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000015","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000014","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000013","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000012","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N2; N3; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000011","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000010","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000009","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2; 8х4; 8х8"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000008","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность","≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1; >15"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000007","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000006","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.59.310-00000005","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.59.310-00000004","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.59.310-00000003","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.59.310-00000002","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.59.310-00000001","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["28.92.30.190-00000010","Антисегрегационный перегружатель асфальтобетонной смеси","Штука","2020-06-05","Тип машины","Прицеп; Автотранспортное средство; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая скорость","≥4; <4","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность разгрузочного конвейера","≥900; ≥600 и <900; <600","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная; Колесная"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бункера","≥15 и <20; ≥25; ≥20 и <25; ≥10 и <15; <10"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.30.190-00000009","Антисегрегационный перегружатель асфальтобетонной смеси","Штука","2020-06-05","Тип машины","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая скорость","≥4; <4","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность разгрузочного конвейера","≥900; ≥600 и <900; <600","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бункера","≥25; ≥20 и <25; <10; ≥15 и <20; ≥10 и <15"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.30.190-00000008","Антисегрегационный перегружатель асфальтобетонной смеси","Штука","2020-06-05","Тип машины","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая скорость","≥4; <4","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность разгрузочного конвейера","≥900; ≥600 и <900; <600","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бункера","≥25; ≥20 и <25; <10; ≥15 и <20; ≥10 и <15"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.30.190-00000007","Антисегрегационный перегружатель асфальтобетонной смеси","Штука","2020-06-05","Тип машины","Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая скорость","≥4; <4","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность разгрузочного конвейера","≥900; ≥600 и <900; <600","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бункера","≥25; ≥20 и <25; <10; ≥15 и <20; ≥10 и <15"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.30.190-00000006","Антисегрегационный перегружатель асфальтобетонной смеси","Штука","2020-06-05","Тип машины","Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая скорость","≥4; <4","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность разгрузочного конвейера","≥900; ≥600 и <900; <600","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бункера","≥25; ≥20 и <25; <10; ≥15 и <20; ≥10 и <15"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.30.190-00000005","Антисегрегационный перегружатель асфальтобетонной смеси","Штука","2020-06-05","Тип машины","Прицеп"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая скорость","≥4; <4","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Производительность разгрузочного конвейера","≥900; ≥600 и <900; <600","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бункера","≥25; ≥20 и <25; <10; ≥15 и <20; ≥10 и <15"]
["28.99.39.190-00000003","Асфальтоукладчик","Штука","2020-11-02","Ширина укладки максимальная",">7; ≥4,5000 и ≤7; ≥3 и <4,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бункера",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; ≤5"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса",">10 и ≤15; ≤10; >20; >15 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">300; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Толщина покрытия максимальная",">300; >250 и ≤300; ≥150 и ≤250; <150","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000002","Асфальтоукладчик","Штука","2020-11-02","Ширина укладки максимальная",">7; ≥4,5000 и ≤7; ≥3 и <4,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бункера",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; ≤5"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса",">10 и ≤15; ≤10; >20; >15 и ≤20"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">300; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Толщина покрытия максимальная",">300; >250 и ≤300; ≥150 и ≤250; <150","Миллиметр"]
["28.99.39.190-00000001","Асфальтоукладчик","Штука","2020-11-02","Ширина укладки максимальная",">7; ≥4,5000 и ≤7; ≥3 и <4,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бункера",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; ≤5"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса",">15 и ≤20; >10 и ≤15; ≤10; >20"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">300; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Толщина покрытия максимальная",">300; >250 и ≤300; ≥150 и ≤250; <150","Миллиметр"]
["28.92.30.150-00000002","Бетоноукладчик самоходный","Штука","2021-05-27","Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Рельсовая; Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная мощность","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥60 и <100; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина укладки","≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина укладки","≥15000; ≥10000 и <15000; ≥7000 и <10000; ≥5000 и <7000; ≥3000 и <5000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса",">100; >90 и ≤100; >80 и ≤90; >70 и ≤80; >60 и ≤70; >50 и ≤60; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; ≤10"]
[{"$nulls":4},"Тип опалубки","Для водосточных желобов; Для дорожных покрытий; Для светоотражающих ограждений; Для тротуаров; Для бордюров и водостоков; Для барьеров; С изменяющимся средним значением высоты"]
[{"$nulls":4},"Скорость укладки покрытия, м/мин","≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5"]
["28.92.30.150-00000001","Бетоноукладчик самоходный","Штука","2021-05-27","Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Рельсовая; Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная мощность","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥60 и <100; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная толщина укладки","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина укладки","≥15000; ≥10000 и <15000; ≥7000 и <10000; ≥5000 и <7000; ≥3000 и <5000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса",">100; >90 и ≤100; >80 и ≤90; >70 и ≤80; >60 и ≤70; >50 и ≤60; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; ≤10"]
[{"$nulls":4},"Тип опалубки","Для водосточных желобов; Для дорожных покрытий; Для светоотражающих ограждений; Для тротуаров; Для бордюров и водостоков; Для барьеров; С изменяющимся средним значением высоты"]
[{"$nulls":4},"Скорость укладки покрытия, м/мин","≥40; ≥30; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5"]
["28.92.21.000-00000003","Бульдозер","Штука","2021-05-22","Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип отвала","Сферический; Прямой; Полусферический"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина отвала","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования бульдозера","Кусторезный отвал; Отвал с козырьком; Маятниковое прицепное устройство; Жесткое прицепное устройство; Плуг противопожарный; Мульчер; Траншеекопатель; Тяговая лебедка с гидроприводом; Однозубый рыхлитель; Рекультивационный отвал; Многозубый рыхлитель; Буферный отвал; Корчевательный отвал"]
[{"$nulls":4},"Вид отвала","Поворотный; Неповоротный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Механическая; Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24; ≥10 и <16; <10"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.21.000-00000002","Бульдозер","Штука","2021-05-22","Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип отвала","Сферический; Прямой; Полусферический"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина отвала","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования бульдозера","Кусторезный отвал; Отвал с козырьком; Маятниковое прицепное устройство; Жесткое прицепное устройство; Плуг противопожарный; Мульчер; Траншеекопатель; Тяговая лебедка с гидроприводом; Однозубый рыхлитель; Рекультивационный отвал; Многозубый рыхлитель; Буферный отвал; Корчевательный отвал"]
[{"$nulls":4},"Вид отвала","Поворотный; Неповоротный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","0; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 1; 3; 2"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Механическая; Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24; ≥10 и <16; <10"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.21.000-00000001","Бульдозер","Штука","2021-05-22","Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип отвала","Сферический; Прямой; Полусферический"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина отвала","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования бульдозера","Кусторезный отвал; Отвал с козырьком; Маятниковое прицепное устройство; Жесткое прицепное устройство; Плуг противопожарный; Мульчер; Траншеекопатель; Тяговая лебедка с гидроприводом; Однозубый рыхлитель; Рекультивационный отвал; Многозубый рыхлитель; Буферный отвал; Корчевательный отвал"]
[{"$nulls":4},"Вид отвала","Поворотный; Неповоротный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Механическая; Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24; ≥10 и <16; <10"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.28.110-00000005","Бульдозерный отвал","Штука","2020-09-01","Вид отвала","Неповоротный без перекоса; Поворотный гидравлический; Поворотный механический; Неповоротный с перекосом"]
[{"$nulls":4},"Ширина отвала","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип отвала","Сферический; Прямой; Полусферический"]
["28.92.28.110-00000004","Бульдозерный отвал","Штука","2020-09-01","Вид отвала","Неповоротный с перекосом"]
[{"$nulls":4},"Ширина отвала","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип отвала","Сферический; Прямой; Полусферический"]
["28.92.28.110-00000003","Бульдозерный отвал","Штука","2020-09-01","Вид отвала","Неповоротный без перекоса"]
[{"$nulls":4},"Ширина отвала","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип отвала","Сферический; Прямой; Полусферический"]
["28.92.28.110-00000002","Бульдозерный отвал","Штука","2020-09-01","Вид отвала","Поворотный механический"]
[{"$nulls":4},"Ширина отвала","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
["28.92.28.110-00000001","Бульдозерный отвал","Штука","2020-09-01","Вид отвала","Поворотный гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Ширина отвала","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
["24.20.12.130-00000002","Бурильная труба","Штука","2021-01-11","Наружный диаметр тела бурильной трубы","168,2800; 139,7000; 127; 114,3000; 101,6000; 88,9000; 73,2000; 73,0200; 60,3200; ","Миллиметр"]
["24.20.12.130-00000001","Бурильная труба","Штука","2021-01-11","Наружный диаметр тела бурильной трубы","168,2800; 139,7000; 127; 114,3000; 101,6000; 88,9000; 73,2000; 73,0200; 60,3200; ","Миллиметр"]
["28.92.12.130-00000004","Бурильно-крановая установка","Штука","2020-06-05","Тип ходовой части","Гусеничный; Колесный"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Прицеп; Автотранспортное средство; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Способ бурения","Вибрационный; Ударный; Роторный; Шнековый; Колонковый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр бурения","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина бурения",">30; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; ≤3","Метр"]
["28.92.12.130-00000003","Бурильно-крановая установка","Штука","2020-06-05","Тип ходовой части","Гусеничный; Колесный"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Способ бурения","Вибрационный; Ударный; Роторный; Шнековый; Колонковый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр бурения","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина бурения",">30; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; ≤3","Метр"]
["28.92.12.130-00000002","Бурильно-крановая установка","Штука","2020-06-05","Тип ходовой части","Гусеничный; Колесный"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Способ бурения","Вибрационный; Ударный; Роторный; Шнековый; Колонковый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр бурения","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина бурения",">30; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; ≤3","Метр"]
["28.92.12.130-00000001","Бурильно-крановая установка","Штука","2020-06-05","Тип ходовой части","Гусеничный; Колесный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Прицеп"]
[{"$nulls":4},"Способ бурения","Вибрационный; Ударный; Роторный; Шнековый; Колонковый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","3; 9; 5; 4; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Диаметр бурения","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина бурения",">30; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; ≤3","Метр"]
["28.30.32.140-00000003","Ворошитель буртов","Штука","2020-09-01","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина бурта","≥3500; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр барабана","≥1400; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","<100; ≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота бурта","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесный; Гусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Прицеп; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
["28.30.32.140-00000002","Ворошитель буртов","Штука","2020-09-01","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина бурта","≥3500; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр барабана","≥1400; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","<100; ≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота бурта","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесный; Гусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
["28.30.32.140-00000001","Ворошитель буртов","Штука","2020-09-01","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина бурта","≥3500; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр барабана","≥1400; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","<100; ≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота бурта","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесный; Гусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Прицеп"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
["28.92.12.130-00000006","Вышка буровой (нефтяной) установки","Штука","2021-01-11","Номер вышки","25; 20; 19; 18А; 18; 16; 12; 11; 10"]
[{"$nulls":4},"Тип мачты","Без растяжек; С растяжками"]
["28.92.12.130-00000005","Вышка буровой (нефтяной) установки","Штука","2021-01-11","Номер вышки","25; 20; 19; 18А; 18; 16; 12; 11; 10"]
[{"$nulls":4},"Тип мачты","Без растяжек; С растяжками"]
["25.99.29.190-00000014","Головка соединительная пожарная","Штука","2021-06-15","Условный проход головки соединительной напорной","150; 90; 80 х 70; 80 х 65; 80 х 50; 80; 70; 65 х 50; 50 х 25; 40 х 50; 65; 50; 40; 25"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от назначения коммуникаций пожаротушения","Всасывающая; Напорная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение головки соединительной напорной","Головка-заглушка (ГЗ); Переходная (ГП); Цапковая (ГЦ); Муфтовая (ГМ); Рукавная (ГР)"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение головки соединительной всасывающей","Головка-заглушка (ГЗВ); Муфтовая (ГМВ); Рукавная (ГРВ)"]
[{"$nulls":4},"Условный проход головки соединительной всасывающей","ГРВ-80; ГРВ-125; ГРВ-100; ГЗВ-125; ГМВ-125; ГЗВ-100; ГМВ-100; ГЗВ-80; ГМВ-80"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от области применения","Для пожарных машин и наружных пожарных кранов (ПМ); Для внутренних пожарных кранов (ВПК)"]
["25.99.29.190-00000013","Головка соединительная пожарная","Штука","2021-06-15","Условный проход головки соединительной напорной","150; 90; 80 х 70; 80 х 65; 80 х 50; 80; 70; 65 х 50; 50 х 25; 40 х 50; 65; 50; 40; 25"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от назначения коммуникаций пожаротушения","Всасывающая"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение головки соединительной напорной","Головка-заглушка (ГЗ); Переходная (ГП); Цапковая (ГЦ); Муфтовая (ГМ); Рукавная (ГР)"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение головки соединительной всасывающей","Головка-заглушка (ГЗВ); Муфтовая (ГМВ); Рукавная (ГРВ)"]
[{"$nulls":4},"Условный проход головки соединительной всасывающей","ГМВ-125; ГЗВ-100; ГМВ-100; ГЗВ-80; ГМВ-80; ГРВ-80; ГРВ-125; ГРВ-100; ГЗВ-125"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от области применения","Для пожарных машин и наружных пожарных кранов (ПМ); Для внутренних пожарных кранов (ВПК)"]
["25.99.29.190-00000012","Головка соединительная пожарная","Штука","2021-06-15","Условный проход головки соединительной напорной","150; 90; 80 х 70; 80 х 65; 80 х 50; 80; 70; 65 х 50; 50 х 25; 40 х 50; 65; 50; 40; 25"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от назначения коммуникаций пожаротушения","Напорная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение головки соединительной напорной","Головка-заглушка (ГЗ); Переходная (ГП); Цапковая (ГЦ); Муфтовая (ГМ); Рукавная (ГР)"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение головки соединительной всасывающей","Головка-заглушка (ГЗВ); Муфтовая (ГМВ); Рукавная (ГРВ)"]
[{"$nulls":4},"Условный проход головки соединительной всасывающей","ГРВ-80; ГРВ-125; ГРВ-100; ГЗВ-125; ГМВ-125; ГЗВ-100; ГМВ-100; ГЗВ-80; ГМВ-80"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от области применения","Для пожарных машин и наружных пожарных кранов (ПМ); Для внутренних пожарных кранов (ВПК)"]
["29.20.20.000-00000005","Гудронатор","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Самоходная машина; Полуприцеп; Прицеп"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Ширина распределения",">4; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны",">8; >6 и ≤8; >4,5000 и ≤6; ≤4,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
["29.20.20.000-00000004","Гудронатор","Штука","2020-06-05","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Ширина распределения",">4; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны",">8; >6 и ≤8; >4,5000 и ≤6; ≤4,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
["29.20.20.000-00000003","Гудронатор","Штука","2020-06-05","Тип","Прицеп"]
[{"$nulls":4},"Ширина распределения",">4; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны",">8; >6 и ≤8; >4,5000 и ≤6; ≤4,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
["29.20.20.000-00000002","Гудронатор","Штука","2020-06-05","Тип","Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Ширина распределения",">4; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны",">8; >6 и ≤8; >4,5000 и ≤6; ≤4,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
["28.99.39.190-00000317","Драга геологическая","Штука","2022-02-22","Тип","Континентальная; Морская"]
[{"$nulls":4},"Глубина разработки (выемки) пород",">20; >10 и ≤20; >8 и ≤10; ≤8","Метр"]
[{"$nulls":4},"Емкость черпака","≥250; ≥200; ≥150; ≥100; <100"]
["28.99.39.190-00000316","Драга геологическая","Штука","2022-02-22","Тип","Континентальная; Морская"]
[{"$nulls":4},"Глубина разработки (выемки) пород",">20; >10 и ≤20; >8 и ≤10; ≤8","Метр"]
[{"$nulls":4},"Емкость черпака","≥250; ≥200; ≥150; ≥100; <100"]
["28.30.59.190-00000002","Жатка очесывающая","Штука","2022-02-22","Ширина захвата","≥8; ≥7; ≥6; ≥5; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, га/ч","≥7; ≥5; ≥4; ≥3; <3"]
[{"$nulls":4},"Тип","Двухбарабанная; Однобарабанная"]
[{"$nulls":4},"Рабочая скорость","≥12; ≥9 и <12; <9","Километр в час"]
["28.30.59.190-00000001","Жатка очесывающая","Штука","2022-02-22","Ширина захвата","≥8; ≥7; ≥6; ≥5; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Производительность, га/ч","≥7; ≥5; ≥4; ≥3; <3"]
[{"$nulls":4},"Тип","Двухбарабанная; Однобарабанная"]
[{"$nulls":4},"Рабочая скорость","≥12; ≥9 и <12; <9","Километр в час"]
["29.10.23.000-00000003","Землевоз","Штука","2020-06-05","Объем кузова",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >10 и ≤15; ≤10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","5; 4; 3; 2; 1; 0; 9"]
[{"$nulls":4},"Тип разгрузки","С поворотной платформы; На высоте; С поворотом на две стороны; Передняя; Боковая; Донная; Задняя"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная; Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Грузоподьемность",">30; >20 и ≤30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥1 и <5"]
["29.10.23.000-00000002","Землевоз","Штука","2020-06-05","Объем кузова",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >10 и ≤15; ≤10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","5; 4; 3; 2; 1; 0; 9"]
[{"$nulls":4},"Тип разгрузки","С поворотной платформы; На высоте; С поворотом на две стороны; Передняя; Боковая; Донная; Задняя"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х4; 4х4; 8х8; 8х4; 6х6"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Грузоподьемность",">30; >20 и ≤30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥1 и <5"]
["29.10.23.000-00000001","Землевоз","Штука","2020-06-05","Объем кузова",">30; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >10 и ≤15; ≤10","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","2; 1; 0; 9; 5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Тип разгрузки","С поворотной платформы; На высоте; С поворотом на две стороны; Передняя; Боковая; Донная; Задняя"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Грузоподьемность",">30; >20 и ≤30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥1 и <5"]
["28.92.30.190-00000017","Кабелеукладчик","Штука","2020-09-01","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр прокладываемого кабеля","≥80; ≥50 и <80; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная; Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥10 и <16; <10; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина прокладывания кабеля","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество размещаемых барабанов","3; 2; 1; ","Штука"]
["28.92.30.190-00000015","Кабелеукладчик","Штука","2020-09-01","Тип двигателя","Дизельный; Электрический; Газовый"]
[{"$nulls":4},"Диаметр прокладываемого кабеля","≥80; ≥50 и <80; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥10 и <16; <10; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина прокладывания кабеля","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество размещаемых барабанов","3; 2; 1; ","Штука"]
["28.92.30.190-00000016","Кабелеукладчик","Штука","2020-09-01","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр прокладываемого кабеля","≥80; ≥50 и <80; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥10 и <16; <10; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина прокладывания кабеля","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество размещаемых барабанов","3; 2; 1; ","Штука"]
["28.92.24.000-00000005","Каток самоходный","Штука","2020-06-05","Тип катка по способу уплотнения","Статический; Вибрационный"]
[{"$nulls":4},"Тип катка","Решетчатый; Ребристый; Пневмоколесный; Пластинчатый; Кулачковый; Комбинированный; Гладковальцовый"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥24; ≥20 и <24; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","0; 9; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид катка","Дорожный; Грунтовой"]
[{"$nulls":4},"Тип катка по количеству вальцов","Четырехвальцовый; Трехвальцовый; Двухвальцовый; Одновальцовый"]
["28.92.24.000-00000004","Каток самоходный","Штука","2020-06-05","Тип катка по способу уплотнения","Вибрационный"]
[{"$nulls":4},"Тип катка","Решетчатый; Ребристый; Пневмоколесный; Пластинчатый; Кулачковый; Комбинированный; Гладковальцовый"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥24; ≥20 и <24; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид катка","Грунтовой"]
[{"$nulls":4},"Тип катка по количеству вальцов","Четырехвальцовый; Трехвальцовый; Двухвальцовый; Одновальцовый"]
["28.92.24.000-00000003","Каток самоходный","Штука","2020-06-05","Тип катка по способу уплотнения","Вибрационный"]
[{"$nulls":4},"Тип катка","Решетчатый; Ребристый; Пневмоколесный; Пластинчатый; Кулачковый; Комбинированный; Гладковальцовый"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥24; ≥20 и <24; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид катка","Дорожный"]
[{"$nulls":4},"Тип катка по количеству вальцов","Четырехвальцовый; Трехвальцовый; Двухвальцовый; Одновальцовый"]
["28.92.24.000-00000002","Каток самоходный","Штука","2020-06-05","Тип катка по способу уплотнения","Статический"]
[{"$nulls":4},"Тип катка","Решетчатый; Ребристый; Пневмоколесный; Пластинчатый; Кулачковый; Комбинированный; Гладковальцовый"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥24; ≥20 и <24; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид катка","Грунтовой"]
[{"$nulls":4},"Тип катка по количеству вальцов","Четырехвальцовый; Трехвальцовый; Двухвальцовый; Одновальцовый"]
["28.92.24.000-00000001","Каток самоходный","Штука","2020-06-05","Тип катка по способу уплотнения","Статический"]
[{"$nulls":4},"Тип катка","Решетчатый; Ребристый; Пневмоколесный; Пластинчатый; Кулачковый; Комбинированный; Гладковальцовый"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥24; ≥20 и <24; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид катка","Дорожный"]
[{"$nulls":4},"Тип катка по количеству вальцов","Четырехвальцовый; Трехвальцовый; Двухвальцовый; Одновальцовый"]
["28.92.12.130-00000008","Керноотборник","Штука","2022-04-11","Минимальный диаметр коронки",">50; ≤50; ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр коронки",">250; ≤250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость шпинделя",">900; >500 и ≤900; ≤500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">2,8000; ≤2,8000","Киловатт"]
["28.92.12.130-00000007","Керноотборник","Штука","2022-04-11","Минимальный диаметр коронки",">50; ≤50; ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр коронки",">250; ≤250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Скорость шпинделя",">900; >500 и ≤900; ≤500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Мощность",">2,8000; ≤2,8000","Киловатт"]
["28.22.14.120-00000003","Козловой кран","Штука","2021-01-11","Грузоподъемность","≥32; ≥20; ≥12,5000; ≥8; ≥5; ≥3,2000; <3,2000"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Группа режима 6К с грузовой тележкой с управлением из кабины (К); Группа режима 5К с грузовой тележкой с управлением из кабины (К); Группа режима 3К с грузовой тележкой с управлением из кабины (К) и с пола (П); Группа режима ЗК с электрической талью с управлением из кабины (К) или с пола (П)"]
[{"$nulls":4},"Тип грузовой тележки","Двухрельсовая; Монорельсовая"]
[{"$nulls":4},"Количество консолей","2; 1; Отсутсвует"]
[{"$nulls":4},"Конструкция пролетного строения","Двухбалочная; Однобалочная"]
[{"$nulls":4},"Пролет",">32; >25 и <32; >20 и <25; >16 и <20; >12,5000 и <16; ≥12 и <12,5000; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <332; 25; 20; 16; 12,5000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Ручной; Электрический"]
["28.22.14.120-00000002","Козловой кран","Штука","2021-01-11","Грузоподъемность","≥32; ≥20; ≥12,5000; ≥8; ≥5; <3,2000; ≥3,2000"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Группа режима 6К с грузовой тележкой с управлением из кабины (К); Группа режима 5К с грузовой тележкой с управлением из кабины (К); Группа режима 3К с грузовой тележкой с управлением из кабины (К) и с пола (П); Группа режима ЗК с электрической талью с управлением из кабины (К) или с пола (П)"]
[{"$nulls":4},"Тип грузовой тележки","Двухрельсовая; Монорельсовая"]
[{"$nulls":4},"Количество консолей","2; 1; Отсутсвует"]
[{"$nulls":4},"Конструкция пролетного строения","Двухбалочная; Однобалочная"]
[{"$nulls":4},"Пролет",">32; >25 и <32; >20 и <25; >16 и <20; >12,5000 и <16; ≥12 и <12,5000; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <332; 25; 20; 16; 12,5000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Электрический"]
["28.22.14.120-00000001","Козловой кран","Штука","2021-01-11","Грузоподъемность","≥32; ≥20; ≥12,5000; ≥8; ≥5; ≥3,2000; <3,2000"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Группа режима 6К с грузовой тележкой с управлением из кабины (К); Группа режима 5К с грузовой тележкой с управлением из кабины (К); Группа режима 3К с грузовой тележкой с управлением из кабины (К) и с пола (П); Группа режима ЗК с электрической талью с управлением из кабины (К) или с пола (П)"]
[{"$nulls":4},"Тип грузовой тележки","Двухрельсовая; Монорельсовая"]
[{"$nulls":4},"Количество консолей","2; 1; Отсутсвует"]
[{"$nulls":4},"Конструкция пролетного строения","Двухбалочная; Однобалочная"]
[{"$nulls":4},"Пролет",">32; >25 и <32; >20 и <25; >16 и <20; >12,5000 и <16; ≥12 и <12,5000; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <332; 25; 20; 16; 12,5000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Ручной"]
["28.30.59.110-00000002","Комбайн зерноуборочный","Штука","2022-02-22","Объем бункера",">12000; >9000 и ≤12000; >6000 и ≤9000; ≤6000"]
[{"$nulls":4},"Тип","Гибридный; Роторный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Производительность","≤25; >50; >40 и ≤50; >25 и ≤40","Тонна в час"]
["28.30.59.110-00000001","Комбайн зерноуборочный","Штука","2022-02-22","Объем бункера",">12000; >9000 и ≤12000; >6000 и ≤9000; ≤6000"]
[{"$nulls":4},"Тип","Гибридный; Роторный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Производительность",">50; >40 и ≤50; >25 и ≤40; ≤25","Тонна в час"]
["28.92.12.121-00000003","Комбайн проходческий","Штука","2021-01-11","Способ обработки забоя исполнительным органом","Комбайн избирательного действия; Комбайн бурового действия"]
[{"$nulls":4},"Крепость разрушаемого горного массива","Для работы по крепким породам; Для работы по породам средней крепости; Для работы по углю и слабой руде с прослойками и присечками слабых пород"]
[{"$nulls":4},"Площадь сечения проводимой выработки (в проходке)","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Комбайн для проведения основных и капитальных подготовительных выработок и тоннелей; Комбайн для нарезных работ по полезному ископаемому (углю) с пластами; Комбайн для проведения основных и вспомогательных подготовительных выработок по полезному ископаемому и смешанному забою"]
["28.92.12.121-00000002","Комбайн проходческий","Штука","2021-01-11","Способ обработки забоя исполнительным органом","Комбайн бурового действия"]
[{"$nulls":4},"Крепость разрушаемого горного массива","Для работы по крепким породам; Для работы по породам средней крепости; Для работы по углю и слабой руде с прослойками и присечками слабых пород"]
[{"$nulls":4},"Площадь сечения проводимой выработки (в проходке)","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Комбайн для проведения основных и капитальных подготовительных выработок и тоннелей; Комбайн для нарезных работ по полезному ископаемому (углю) с пластами; Комбайн для проведения основных и вспомогательных подготовительных выработок по полезному ископаемому и смешанному забою"]
["28.92.12.121-00000001","Комбайн проходческий","Штука","2021-01-11","Способ обработки забоя исполнительным органом","Комбайн избирательного действия"]
[{"$nulls":4},"Крепость разрушаемого горного массива","Для работы по крепким породам; Для работы по породам средней крепости; Для работы по углю и слабой руде с прослойками и присечками слабых пород"]
[{"$nulls":4},"Площадь сечения проводимой выработки (в проходке)","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Комбайн для проведения основных и капитальных подготовительных выработок и тоннелей; Комбайн для нарезных работ по полезному ископаемому (углю) с пластами; Комбайн для проведения основных и вспомогательных подготовительных выработок по полезному ископаемому и смешанному забою"]
["28.22.14.000-00000008","Консольно-шлюзовой агрегат (кран)","Штука","2021-02-08","Максимальная грузоподъемность","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; <10"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения, м/мин","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Скорость подъема, м/мин","≥0,9000; ≥0,8000; ≥0,7000; <0,7000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина устанавливаемой пролетной балки","<10; ≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20","Метр"]
["28.22.14.000-00000003","Консольно-шлюзовой агрегат (кран)","Штука","2021-02-08","Максимальная грузоподъемность","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; <10"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения, м/мин","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Скорость подъема, м/мин","≥0,9000; ≥0,8000; ≥0,7000; <0,7000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина устанавливаемой пролетной балки","<10","Метр"]
["28.22.14.000-00000002","Консольно-шлюзовой агрегат (кран)","Штука","2021-02-08","Максимальная грузоподъемность","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; <10"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения, м/мин","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Скорость подъема, м/мин","≥0,9000; ≥0,8000; ≥0,7000; <0,7000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина устанавливаемой пролетной балки","≥10 и <20","Метр"]
["28.22.14.000-00000001","Консольно-шлюзовой агрегат (кран)","Штука","2021-02-08","Максимальная грузоподъемность","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; <10"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения, м/мин","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Скорость подъема, м/мин","≥0,9000; ≥0,8000; ≥0,7000; <0,7000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина устанавливаемой пролетной балки","≥20 и <30","Метр"]
["28.22.14.000-00000004","Консольно-шлюзовой агрегат (кран)","Штука","2021-02-08","Максимальная грузоподъемность","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; <10"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения, м/мин","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Скорость подъема, м/мин","≥0,9000; ≥0,8000; ≥0,7000; <0,7000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина устанавливаемой пролетной балки","≥20 и <30","Метр"]
["28.22.14.000-00000005","Консольно-шлюзовой агрегат (кран)","Штука","2021-02-08","Максимальная грузоподъемность","<10; ≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения, м/мин","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Скорость подъема, м/мин","≥0,9000; ≥0,8000; ≥0,7000; <0,7000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина устанавливаемой пролетной балки","≥30 и <40","Метр"]
["28.22.14.000-00000006","Консольно-шлюзовой агрегат (кран)","Штука","2021-02-08","Максимальная грузоподъемность","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50; <10"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения, м/мин","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Скорость подъема, м/мин","≥0,9000; ≥0,8000; ≥0,7000; <0,7000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина устанавливаемой пролетной балки","≥40 и <50","Метр"]
["28.22.14.000-00000007","Консольно-шлюзовой агрегат (кран)","Штука","2021-02-08","Максимальная грузоподъемность","<10; ≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥10 и <50"]
[{"$nulls":4},"Скорость движения, м/мин","≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Скорость подъема, м/мин","≥0,9000; ≥0,8000; ≥0,7000; <0,7000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина устанавливаемой пролетной балки","≥50","Метр"]
["28.30.32.130-00000004","Культиватор","Штука","2020-09-01","Тип двигателя","Бензиновый; Дизельный; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип культиватора","Ручной; Агрегатируемый на трактор; Мотокультиватор"]
[{"$nulls":4},"Глубина обработки","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
["28.30.32.130-00000003","Культиватор","Штука","2020-09-01","Тип двигателя","Бензиновый; Дизельный; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип культиватора","Мотокультиватор"]
[{"$nulls":4},"Глубина обработки","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
["28.30.32.130-00000002","Культиватор","Штука","2020-09-01","Тип двигателя","Бензиновый; Дизельный; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип культиватора","Агрегатируемый на трактор"]
[{"$nulls":4},"Глубина обработки","≥100 и <200; <100; ≥300; ≥200 и <300","Миллиметр"]
["28.30.32.130-00000001","Культиватор","Штука","2020-09-01","Тип двигателя","Бензиновый; Дизельный; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип культиватора","Ручной"]
[{"$nulls":4},"Глубина обработки","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
["28.93.17.000-00000002","Машина буртоукладочная","Штука","2020-11-02","Минимальная производительность по свекле",">250; >200 и ≤250; ≥150 и ≤200; <150","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Минимальная грузоподъемность разгрузочных площадок",">35; >30 и ≤35; ≥25 и ≤30; <25"]
[{"$nulls":4},"Длина укладывающего конвейера",">25; >20 и ≤25; ≥15 и ≤20; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","I; III; II"]
["28.93.17.000-00000001","Машина буртоукладочная","Штука","2020-11-02","Минимальная производительность по свекле",">250; >200 и ≤250; ≥150 и ≤200; <150","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Минимальная грузоподъемность разгрузочных площадок",">35; >30 и ≤35; ≥25 и ≤30; <25"]
[{"$nulls":4},"Длина укладывающего конвейера",">25; >20 и ≤25; ≥15 и ≤20; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","I; III; II"]
["29.10.52.190-00000008","Машина для заливки и уборки льда","Штука","2021-04-24","Тип","Навесное оборудование; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Ширина обрабатываемой поверхности","≥2; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака для снега",">3; ≥2 и ≤3; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака для воды",">1000; ≥500 и ≤1000; <500"]
["29.10.52.190-00000007","Машина для заливки и уборки льда","Штука","2021-04-24","Тип","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Ширина обрабатываемой поверхности","≥2; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака для снега",">3; ≥2 и ≤3; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака для воды",">1000; ≥500 и ≤1000; <500"]
["29.10.52.190-00000006","Машина для заливки и уборки льда","Штука","2021-04-24","Тип","Навесное оборудование"]
[{"$nulls":4},"Ширина обрабатываемой поверхности","≥2; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака для снега",">3; ≥2 и ≤3; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака для воды",">1000; ≥500 и ≤1000; <500"]
["28.92.30.190-00000014","Машина для отсыпки обочин","Штука","2020-06-05","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие регулировки высоты отсыпки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем приемного бункера","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Самоходная машина; Навесное оборудование; Колесное транспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина укладки материала","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Метр"]
["28.92.30.190-00000013","Машина для отсыпки обочин","Штука","2020-06-05","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие регулировки высоты отсыпки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем приемного бункера","≥5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1; ≥4 и <5","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина укладки материала","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Метр"]
["28.92.30.190-00000012","Машина для отсыпки обочин","Штука","2020-06-05","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие регулировки высоты отсыпки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем приемного бункера","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Колесное транспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина укладки материала","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Метр"]
["28.92.30.190-00000011","Машина для отсыпки обочин","Штука","2020-06-05","Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие регулировки высоты отсыпки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем приемного бункера","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Навесное оборудование"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина укладки материала","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Метр"]
["28.99.39.190-00000011","Машина для подрезки льда","Штука","2020-09-01","Тип двигателя","Бензиновый; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥8 и <10; ≥6 и <8; <6; ≥10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Рабочая ширина обработки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество ножей","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Штука"]
["28.99.39.190-00000010","Машина для подрезки льда","Штука","2020-09-01","Тип двигателя","Бензиновый; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥8 и <10; ≥6 и <8; <6; ≥10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Рабочая ширина обработки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество ножей","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Штука"]
["29.10.59.130-00000003","Машина для ямочного ремонта дорог (дорожный ремонтер)","Штука","2020-11-02","Тип подогрева эмульсии","Электрический; Дизельный; Газовый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем бункера для щебня","≥6; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем бака эмульсии","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Прицеп/Полуприцеп; Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Объем бака воды","≥500; <500"]
["29.10.59.130-00000002","Машина для ямочного ремонта дорог (дорожный ремонтер)","Штука","2020-11-02","Тип подогрева эмульсии","Электрический; Дизельный; Газовый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем бункера для щебня","≥6; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем бака эмульсии","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Объем бака воды","≥500; <500"]
["29.10.59.130-00000001","Машина для ямочного ремонта дорог (дорожный ремонтер)","Штука","2020-11-02","Тип подогрева эмульсии","Электрический; Дизельный; Газовый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем бункера для щебня","≥6; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака эмульсии","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Объем бака воды","≥500; <500"]
["28.30.86.130-00000006","Машина лесозаготовительная","Штука","2020-09-01","Максимальный вылет стрелы манипулятора","≥11; ≥10 и <11; ≥9,5000 и <10; ≥8,5000 и <9,5000; <8,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы","≥12; ≥6 и <12; ≥3 и <6; ≥1,5000 и <3; ≥1 и <1,5000; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Механическая; Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр спиливаемого или охватываемого дерева","≥950; ≥850 и <950; ≥750 и <850; ≥650 и <750; ≥550 и <650; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лесозаготовительной машины","Трелёвочный тягач (скиддер); Лесозаготовительный транспортер (форвардер); Лесозаготовительный комбайн (харвестер)"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥35; ≥30 и <35; ≥26 и <30; ≥18 и <26; <18"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя(ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расчетное тяговое усилие лебедки, кН","<100; ≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Бензиновый; Электрический; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
["28.30.86.130-00000005","Машина лесозаготовительная","Штука","2020-09-01","Максимальный вылет стрелы манипулятора","≥11; ≥10 и <11; ≥9,5000 и <10; ≥8,5000 и <9,5000; <8,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы","≥12; ≥6 и <12; ≥3 и <6; ≥1,5000 и <3; ≥1 и <1,5000; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Механическая; Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Тип лесозаготовительной машины","Трелёвочный тягач (скиддер)"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥35; ≥30 и <35; ≥26 и <30; ≥18 и <26; <18"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя(ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Максимальное расчетное тяговое усилие лебедки, кН","<100; ≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Бензиновый; Электрический; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
["28.30.86.130-00000004","Машина лесозаготовительная","Штука","2020-09-01","Максимальный вылет стрелы манипулятора","≥11; ≥10 и <11; ≥9,5000 и <10; ≥8,5000 и <9,5000; <8,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; 9; 8"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы","≥12; ≥6 и <12; ≥3 и <6; ≥1,5000 и <3; ≥1 и <1,5000; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Механическая; Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр спиливаемого или охватываемого дерева","≥950; ≥850 и <950; ≥750 и <850; ≥650 и <750; ≥550 и <650; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лесозаготовительной машины","Лесозаготовительный комбайн (харвестер)"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥35; ≥30 и <35; ≥26 и <30; ≥18 и <26; <18"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя(ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Бензиновый; Электрический; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
["28.30.86.130-00000003","Машина лесозаготовительная","Штука","2020-09-01","Максимальный вылет стрелы манипулятора","≥11; ≥10 и <11; ≥9,5000 и <10; ≥8,5000 и <9,5000; <8,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы","≥12; ≥6 и <12; ≥3 и <6; ≥1,5000 и <3; ≥1 и <1,5000; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Механическая; Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Тип лесозаготовительной машины","Лесозаготовительный транспортер (форвардер)"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥35; ≥30 и <35; ≥26 и <30; ≥18 и <26; <18"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя(ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Бензиновый; Электрический; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
["28.30.86.130-00000002","Машина лесопосадочная навесная","Штука","2020-09-01","Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие кабины","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальный шаг посадки","≥2; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7500 и <1; ≥0,5000 и <0,7500; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина посадки","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Сантиметр"]
["28.30.86.130-00000001","Машина лесопосадочная навесная","Штука","2020-09-01","Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие кабины","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальный шаг посадки","≥2; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7500 и <1; ≥0,5000 и <0,7500; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина посадки","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Сантиметр"]
["28.99.39.190-00000006","Машина маркировочная","Штука","2020-06-05","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения маркировочных линий","Кинетический; Пневматический; Гравитационный; Бескомпрессорный"]
[{"$nulls":4},"Тип материала для разметки","Холодный пластик; Краски (эмали); Термопластик"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Прицеп/Полуприцеп; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Бензиновый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
["28.99.39.190-00000005","Машина маркировочная","Штука","2020-06-05","Способ нанесения маркировочных линий","Кинетический; Пневматический; Гравитационный; Бескомпрессорный"]
[{"$nulls":4},"Тип материала для разметки","Холодный пластик; Краски (эмали); Термопластик"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
["28.99.39.190-00000004","Машина маркировочная","Штука","2020-06-05","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения маркировочных линий","Кинетический; Пневматический; Гравитационный; Бескомпрессорный"]
[{"$nulls":4},"Тип материала для разметки","Холодный пластик; Краски (эмали); Термопластик"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Бензиновый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
["29.10.59.390-00000011","Машина поливооросительная","Штука","2021-05-22","Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зоны поливоорошения","≥25; <25","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1200; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны",">30; ≤30","Кубический метр"]
["29.10.59.390-00000010","Машина поливооросительная","Штука","2021-05-22","Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зоны поливоорошения","≥25; <25","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1200; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны",">30; ≤30","Кубический метр"]
["28.92.30.110-00000004","Машина сваебойная (копер)","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Автотранспортное средство; Прицеп/Полуприцеп; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Рельсовая; Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий орган копровой установки","Молот пневматический; Молот механический; Молот дизельный штанговый; Молот дизельный трубчатый; Молот гидравлический; Молот вибрационный; Вибровозбудитель низкочастотный; Вибровозбудитель высокочастотный; Молот паровоздушный; Молот пневматический с приводом от малогабаритного двигателя"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.30.110-00000003","Машина сваебойная (копер)","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий орган копровой установки","Молот пневматический; Молот механический; Молот дизельный штанговый; Молот дизельный трубчатый; Молот гидравлический; Молот вибрационный; Вибровозбудитель низкочастотный; Вибровозбудитель высокочастотный; Молот паровоздушный; Молот пневматический с приводом от малогабаритного двигателя"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.30.110-00000002","Машина сваебойная (копер)","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Рельсовая; Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий орган копровой установки","Молот механический; Молот дизельный штанговый; Молот дизельный трубчатый; Молот гидравлический; Молот вибрационный; Вибровозбудитель низкочастотный; Вибровозбудитель высокочастотный; Молот паровоздушный; Молот пневматический с приводом от малогабаритного двигателя; Молот пневматический"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["28.92.30.110-00000001","Машина сваебойная (копер)","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Рабочий орган копровой установки","Молот пневматический; Молот механический; Молот дизельный штанговый; Молот дизельный трубчатый; Молот гидравлический; Молот вибрационный; Вибровозбудитель низкочастотный; Вибровозбудитель высокочастотный; Молот паровоздушный; Молот пневматический с приводом от малогабаритного двигателя"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
["28.22.18.390-00000002","Машина судопогрузочная","Штука","2021-01-11","Максимальный вылет консоли выдвижной","≥25; ≥20; ≥15; ≥10; ≥5; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Скорость ветра (рабочие операции)","≥25; ≥15; <15","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Высота от причала до нижней консоли выдвижной","≥15; ≥10; ≥5; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность","≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥200","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Ширина конвейерной ленты","≥1000; ≥500; <500; ≥1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина колеи","≥30; ≥15; ≥10; ≥5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Сейсмостойкость","≥9; ≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Балл"]
["28.22.18.390-00000001","Машина судопогрузочная","Штука","2021-01-11","Максимальный вылет консоли выдвижной","≥15; ≥10; ≥5; <5; ≥25; ≥20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Скорость ветра (рабочие операции)","≥25; ≥15; <15","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Высота от причала до нижней консоли выдвижной","≥15; ≥10; ≥5; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность","≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥500; ≥200","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Ширина конвейерной ленты","≥1200; ≥1000; ≥500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина колеи","≥30; ≥15; ≥10; ≥5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Сейсмостойкость","≥9; ≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4; ≥3; ≥2; ≥1","Балл"]
["25.73.60.111-00000010","Механический захват","Штука","2021-01-11","Тип","Магнитный захват; Специализированное грузозахватное приспособление; Штыревой захват; Захват клещевого типа; Захват вилочного типа; Захват эксцентрикового типа; Захват коромыслового типа; Захват зажимного типа; Клиновой захват"]
["25.73.60.111-00000009","Механический захват","Штука","2021-01-11","Тип","Клиновой захват"]
["25.73.60.111-00000008","Механический захват","Штука","2021-01-11","Тип","Захват зажимного типа"]
["25.73.60.111-00000007","Механический захват","Штука","2021-01-11","Тип","Захват коромыслового типа"]
["25.73.60.111-00000006","Механический захват","Штука","2021-01-11","Тип","Захват эксцентрикового типа"]
["25.73.60.111-00000005","Механический захват","Штука","2021-01-11","Тип","Захват вилочного типа"]
["25.73.60.111-00000004","Механический захват","Штука","2021-01-11","Тип","Захват клещевого типа"]
["25.73.60.111-00000003","Механический захват","Штука","2021-01-11","Тип","Штыревой захват"]
["25.73.60.111-00000002","Механический захват","Штука","2021-01-11","Тип","Специализированное грузозахватное приспособление"]
["25.73.60.111-00000001","Механический захват","Штука","2021-01-11","Тип","Магнитный захват"]
["29.10.59.390-00000009","Модуль транспортный самоходный","Штука","2020-09-01","Количество тормозных подвесок","12; 10; 8; 6; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество осей",">66; 5; 4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥250; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20"]
[{"$nulls":4},"Количество приводных подвесок","12; 10; 8; 6; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина погрузочной платформы","≥5100; ≥3000 и <5100; ≥2550 и <3000; ≥2000 и <2550; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погрузочной платформы","≥14; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Электрический"]
["29.10.59.390-00000008","Модуль транспортный самоходный","Штука","2020-09-01","Количество тормозных подвесок","12; 10; 8; 6; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество осей",">62; 6; 5; 4; 3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥240 и <250; ≥250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20"]
[{"$nulls":4},"Количество приводных подвесок","12; 10; 8; 6; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина погрузочной платформы","≥5100; ≥3000 и <5100; ≥2550 и <3000; ≥2000 и <2550; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина погрузочной платформы","≥14; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Электрический"]
["28.30.59.113-00000002","Молотилка","Штука","2022-04-11","Вид","Передвижная; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Мощность электродвигателя","≥2; <2","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Частота вращений барабана",">1000; ≤1000","Оборот в минуту"]
["28.30.59.113-00000001","Молотилка","Штука","2022-04-11","Вид","Передвижная; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Мощность электродвигателя","≥2; <2","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Частота вращений барабана",">1000; ≤1000","Оборот в минуту"]
["28.22.20.000-00000067","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип привода гидробура","Редукторный двигатель; Героторный гидромотор"]
[{"$nulls":4},"Барабан фрезы для демаркировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Привод снегометателя","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование опрыскивателя вентиляторного","Пушка; Промывочная емкость; Заборный фильтр; Вентилятор; Турбина; Система промывки заборного фильтра; Резервуар для мытья рук; Редуктор; Регулятор давления для кабины трактора"]
[{"$nulls":4},"Форма челюстей грейфера","Стрела; Полуоткрытые; Полузакрытые; Открытые; Закрытые"]
[{"$nulls":4},"Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Гидравлический; Механический"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимой регулировки глубины фрезерования слева и справа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления кустореза","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Назначение грейфера (наименование груза)","Чугун в чушках; Свинцовый концентрат; Мусор бытовой; Металлолом; Кокс каменноугольный; Зерно; Земля формовочная; Гравий; Гипс; Бетон; Антрациты"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления тонелемоечной щетки","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Ратрак; Машина дорожная комбинированная; Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Водяной бак на раме","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Сменный инструмент гидромолота","Трамбовка; Пика; Клин; Зубило"]
[{"$nulls":4},"Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип привода пылесоса садового (паркового)","Автономный двигатель; Вал отбора мощности"]
[{"$nulls":4},"Производительность пылесоса садового (паркового)","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; <4000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип косилки манипуляторной","Сегментная; Роторная"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Максимальный вылет стрелы","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация грейфера","Комплект гидравлических шлангов; Подвеска; Защита гидроцилиндров и подключений гидравлических шлангов"]
[{"$nulls":4},"Возможность загрузки в кузов транспортного средства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Длина всасывающего шланга пылесоса садового (паркового)","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Щетка тоннелемоечная; Фреза грязевая; Трубка струйная угловая; Трубка струйная прямая; Система увлажнения; Пистолет мойки высокого давления со шлангом; Насос высокого давления с гидроприводом; Горизонтальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Вертикальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Барабан для намотки шланга"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелой из кабины водителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управление правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Оборудование фрезерно-роторного снегометателя","Система защиты от перегрузок в случае попадания в рабочую зону посторонних предметов; Система регулировки направления отброса снега (правая/левая сторона, вперед/назад); Упор-огрaничитель передний; Система регулировки дальности отброса снега; Система автоматическая регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного покрытия и дорожных ограждений; Кромка-резак нижняя; Камера внешнего обзора рабочей зоны отброса снега; Дополнительное освещение рабочей зоны; Боковые указатели края рабочей фрезы"]
[{"$nulls":4},"Диаметр всасывающего шланга пылесоса садового (паркового)","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Механизм регулировки заглубления","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления фронтальной рейки с форсунками","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Косилка манипуляторная; Кусторез; Вилы грузовые; Вилы для поддонов; Вилы для соломы; Вилы паллетные; Вилы с прижимом; Вилы-захват для труб; Щетка для мойки барьерных ограждений; Щетка задняя; Щетка зимняя; Щетка лотковая; Щетка межбазовая; Отвал боковой; Отвал грейдерный; Отвал передний скоростной; Отвал средний; Бетоносмеситель; Бревнозахват; Ковш погрузочный; Путепрокладочное оборудование; Распределитель жидких противогололедных материалов; Рейка для распределения жидких противогололедных материалов; Рыхлитель; Устройство для измельчения пней; Измельчитель веток; Рейка высоконапорная; Опрыскиватель вентиляторный; Бурильное оборудование (гидробур, ямобур); Кран-манипулятор; Насадка для мойки ограждений и дорожных знаков; Оборудование для пожаротушения; Подметально-вакуумное оборудование; Приспособление для захвата негабаритов; Сваебойное оборудование; Секатор для живой изгороди; Сучкорез; Устройство для сбора листьев; Стрела-манипулятор многофункциональная; Грейфер копающий; Грейфер погрузочный; Грейфер погрузочный для сыпучих материалов; Грейфер на напорной штанге; Демаркировщик; Ковш планировочный; Ковш профильный; Косилка-измельчитель; Поливомоечное оборудование со стальной цистерной; Самосвальный кузов; Стрела грузовая; Траншеекопатель; Фронтальная косилка; Штырь грузовой; Ковш для выемки грунта; Ковш для зачистки траншей; Ковш прямой лопаты; Фрезерно-роторный снегометатель; Фрезерный канавокопатель; Гидравлические ножницы; Гидромолот; Фреза; Пылесос садовый (парковый); Камышекосилка; Поливомоечное оборудование с пластиковыми баками; Щетка фронтальная; Распределитель сыпучих противогололедных материалов; Отвал передний поворотный"]
[{"$nulls":4},"Наличие противовеса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип агрегатирования","Задней навески; Фронтальной навески"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей зоны косилки манипуляторной","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие прицепа распределителя противогололедных материалов","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000066","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Барабан фрезы для демаркировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимой регулировки глубины фрезерования слева и справа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Механизм регулировки заглубления","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Фреза"]
["28.22.20.000-00000065","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Сменный инструмент гидромолота","Трамбовка; Пика; Клин; Зубило"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Гидромолот"]
["28.22.20.000-00000064","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Гидравлические ножницы"]
["28.22.20.000-00000063","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Механизм регулировки заглубления","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Фрезерный канавокопатель"]
["28.22.20.000-00000062","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Привод снегометателя","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность загрузки в кузов транспортного средства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Оборудование фрезерно-роторного снегометателя","Система защиты от перегрузок в случае попадания в рабочую зону посторонних предметов; Система автоматическая регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного покрытия и дорожных ограждений; Кромка-резак нижняя; Камера внешнего обзора рабочей зоны отброса снега; Дополнительное освещение рабочей зоны; Боковые указатели края рабочей фрезы; Система регулировки направления отброса снега (правая/левая сторона, вперед/назад); Упор-огрaничитель передний; Система регулировки дальности отброса снега"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Фрезерно-роторный снегометатель"]
["28.22.20.000-00000061","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Ковш прямой лопаты"]
["28.22.20.000-00000060","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Ковш для зачистки траншей"]
["28.22.20.000-00000059","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Ковш для выемки грунта"]
["28.22.20.000-00000058","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Штырь грузовой"]
["28.22.20.000-00000057","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Фронтальная косилка"]
["28.22.20.000-00000056","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Траншеекопатель"]
["28.22.20.000-00000055","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Стрела грузовая"]
["28.22.20.000-00000054","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Самосвальный кузов"]
["28.22.20.000-00000053","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Водяной бак на раме","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Щетка тоннелемоечная; Фреза грязевая; Трубка струйная угловая; Трубка струйная прямая; Система увлажнения; Пистолет мойки высокого давления со шлангом; Насос высокого давления с гидроприводом; Горизонтальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Вертикальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Барабан для намотки шланга"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления фронтальной рейки с форсунками","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Поливомоечное оборудование со стальной цистерной"]
["28.22.20.000-00000052","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Косилка-измельчитель"]
["28.22.20.000-00000051","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Ковш профильный"]
["28.22.20.000-00000050","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Ковш планировочный"]
["28.22.20.000-00000049","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Барабан фрезы для демаркировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимой регулировки глубины фрезерования слева и справа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Механизм регулировки заглубления","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Демаркировщик"]
["28.22.20.000-00000048","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Форма челюстей грейфера","Стрела; Полуоткрытые; Полузакрытые; Открытые; Закрытые"]
[{"$nulls":4},"Назначение грейфера (наименование груза)","Чугун в чушках; Свинцовый концентрат; Мусор бытовой; Металлолом; Кокс каменноугольный; Зерно; Земля формовочная; Гравий; Гипс; Бетон; Антрациты"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Комплектация грейфера","Комплект гидравлических шлангов; Подвеска; Защита гидроцилиндров и подключений гидравлических шлангов"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Грейфер на напорной штанге"]
["28.22.20.000-00000047","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Форма челюстей грейфера","Стрела; Полуоткрытые; Полузакрытые; Открытые; Закрытые"]
[{"$nulls":4},"Назначение грейфера (наименование груза)","Чугун в чушках; Свинцовый концентрат; Мусор бытовой; Металлолом; Кокс каменноугольный; Зерно; Земля формовочная; Гравий; Гипс; Бетон; Антрациты"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Комплектация грейфера","Комплект гидравлических шлангов; Подвеска; Защита гидроцилиндров и подключений гидравлических шлангов"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Грейфер погрузочный для сыпучих материалов"]
["28.22.20.000-00000046","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Форма челюстей грейфера","Стрела; Полуоткрытые; Полузакрытые; Открытые; Закрытые"]
[{"$nulls":4},"Назначение грейфера (наименование груза)","Чугун в чушках; Свинцовый концентрат; Мусор бытовой; Металлолом; Кокс каменноугольный; Зерно; Земля формовочная; Гравий; Гипс; Бетон; Антрациты"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Комплектация грейфера","Комплект гидравлических шлангов; Подвеска; Защита гидроцилиндров и подключений гидравлических шлангов"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Грейфер погрузочный"]
["28.22.20.000-00000045","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Форма челюстей грейфера","Стрела; Полуоткрытые; Полузакрытые; Открытые; Закрытые"]
[{"$nulls":4},"Назначение грейфера (наименование груза)","Чугун в чушках; Свинцовый концентрат; Мусор бытовой; Металлолом; Кокс каменноугольный; Зерно; Земля формовочная; Гравий; Гипс; Бетон; Антрациты"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Комплектация грейфера","Комплект гидравлических шлангов; Подвеска; Защита гидроцилиндров и подключений гидравлических шлангов"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Грейфер копающий"]
["28.22.20.000-00000044","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелой из кабины водителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Стрела-манипулятор многофункциональная"]
[{"$nulls":4},"Наличие противовеса","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000043","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Устройство для сбора листьев"]
["28.22.20.000-00000042","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Сучкорез"]
["28.22.20.000-00000041","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Секатор для живой изгороди"]
["28.22.20.000-00000040","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой; Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Сваебойное оборудование"]
["28.22.20.000-00000039","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Приспособление для захвата негабаритов"]
["28.22.20.000-00000038","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Водяной бак на раме","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Подметально-вакуумное оборудование"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000037","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой; Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Оборудование для пожаротушения"]
["28.22.20.000-00000036","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелой из кабины водителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Насадка для мойки ограждений и дорожных знаков"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Да; Нет"]
["28.22.20.000-00000035","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелой из кабины водителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Кран-манипулятор"]
[{"$nulls":4},"Наличие противовеса","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000034","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Бурильное оборудование (гидробур, ямобур)"]
["28.22.20.000-00000033","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Дополнительное оборудование опрыскивателя вентиляторного","Турбина; Система промывки заборного фильтра; Резервуар для мытья рук; Редуктор; Регулятор давления для кабины трактора; Пушка; Промывочная емкость; Заборный фильтр; Вентилятор"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Ратрак; Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Водяной бак на раме","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Опрыскиватель вентиляторный"]
["28.22.20.000-00000032","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Рейка высоконапорная"]
["28.22.20.000-00000031","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Измельчитель веток"]
["28.22.20.000-00000030","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Устройство для измельчения пней"]
["28.22.20.000-00000029","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Механизм регулировки заглубления","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Рыхлитель"]
["28.22.20.000-00000028","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления фронтальной рейки с форсунками","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Рейка для распределения жидких противогололедных материалов"]
["28.22.20.000-00000027","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Распределитель жидких противогололедных материалов"]
[{"$nulls":4},"Наличие прицепа распределителя противогололедных материалов","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000026","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управление правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Путепрокладочное оборудование"]
["28.22.20.000-00000025","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Ковш погрузочный"]
["28.22.20.000-00000024","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Бревнозахват"]
["28.22.20.000-00000023","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Бетоносмеситель"]
["28.22.20.000-00000022","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управление правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Отвал средний"]
["28.22.20.000-00000021","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управление правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Отвал передний скоростной"]
["28.22.20.000-00000020","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управление правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Отвал грейдерный"]
["28.22.20.000-00000019","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управление правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Отвал боковой"]
["28.22.20.000-00000018","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка межбазовая"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000017","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка лотковая"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000016","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка зимняя"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000015","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка задняя"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000014","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелой из кабины водителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка для мойки барьерных ограждений"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000013","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Вилы-захват для труб"]
["28.22.20.000-00000012","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Вилы с прижимом"]
["28.22.20.000-00000011","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Вилы паллетные"]
["28.22.20.000-00000010","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Вилы для соломы"]
["28.22.20.000-00000009","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Вилы для поддонов"]
["28.22.20.000-00000008","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Вилы грузовые"]
["28.22.20.000-00000007","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления кустореза","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Кусторез"]
["28.22.20.000-00000006","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Мини-погрузчик; Многофункциональная машина; Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управление правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Отвал передний поворотный"]
["28.22.20.000-00000005","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Распределитель сыпучих противогололедных материалов"]
[{"$nulls":4},"Наличие прицепа распределителя противогололедных материалов","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000004","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка фронтальная"]
["28.22.20.000-00000003","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Водяной бак на раме","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Щетка тоннелемоечная; Фреза грязевая; Трубка струйная угловая; Трубка струйная прямая; Система увлажнения; Пистолет мойки высокого давления со шлангом; Насос высокого давления с гидроприводом; Горизонтальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Вертикальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Барабан для намотки шланга"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления фронтальной рейки с форсунками","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Поливомоечное оборудование с пластиковыми баками"]
["28.22.20.000-00000002","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Камышекосилка"]
["28.22.20.000-00000092","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Длина всасывающего шланга пылесоса садового (паркового)","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Пылесос садовый (парковый)"]
[{"$nulls":4},"Производительность пылесоса садового (паркового)","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; <4000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Диаметр всасывающего шланга пылесоса садового (паркового)","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Трактор; Многофункциональная машина; Машина дорожная комбинированная; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип привода пылесоса садового (паркового)","Автономный двигатель; Вал отбора мощности"]
["28.22.20.000-00000088","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Фрезерно-роторный снегометатель"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Возможность загрузки в кузов транспортного средства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Оборудование фрезерно-роторного снегометателя","Упор-огрaничитель передний; Система регулировки направления отброса снега (правая/левая сторона, вперед/назад); Система регулировки дальности отброса снега; Система защиты от перегрузок в случае попадания в рабочую зону посторонних предметов; Система автоматическая регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного покрытия и дорожных ограждений; Кромка-резак нижняя; Камера внешнего обзора рабочей зоны отброса снега; Дополнительное освещение рабочей зоны; Боковые указатели края рабочей фрезы"]
[{"$nulls":4},"Привод снегометателя","Механический; Гидравлический"]
["28.22.20.000-00000084","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Штырь грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000129","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управления правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Путепрокладочное оборудование"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой; Машина дорожная комбинированная; Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000123","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управления правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Отвал передний скоростной"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000117","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка задняя"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
["28.22.20.000-00000115","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Вилы-захват для труб"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000111","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Вилы для поддонов"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000110","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Вилы грузовые"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000109","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Кусторез"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления кустореза","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000130","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка фронтальная"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
["28.22.20.000-00000133","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Дополнительное оборудование","Щетка тоннелемоечная; Фреза грязевая; Трубка струйная угловая; Трубка струйная прямая; Система увлажнения; Пистолет мойки высокого давления со шлангом; Насос высокого давления с гидроприводом; Горизонтальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Вертикальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Барабан для намотки шланга"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Поливомоечное оборудование с пластиковыми баками"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления фронтальной рейки с форсунками","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Водяной бак на раме","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000132","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Камышекосилка"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000093","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Фреза"]
[{"$nulls":4},"Механизм регулировки заглубления","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Барабан фрезы для демаркировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимой регулировки глубины фрезерования слева и справа","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000090","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Гидравлические ножницы"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Автомобиль грузовой; Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000089","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Фрезерный канавокопатель"]
[{"$nulls":4},"Механизм регулировки заглубления","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000086","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Ковш для зачистки траншей"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000085","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Ковш для выемки грунта"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000083","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Фронтальная косилка"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000080","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Самосвальный кузов"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000079","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Дополнительное оборудование","Барабан для намотки шланга; Щетка тоннелемоечная; Фреза грязевая; Трубка струйная угловая; Трубка струйная прямая; Система увлажнения; Пистолет мойки высокого давления со шлангом; Насос высокого давления с гидроприводом; Горизонтальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Вертикальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Поливомоечное оборудование со стальной цистерной"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления фронтальной рейки с форсунками","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Водяной бак на раме","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000078","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Косилка-измельчитель"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000077","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Ковш профильный"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000076","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Ковш планировочный"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000075","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Демаркировщик"]
[{"$nulls":4},"Механизм регулировки заглубления","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Барабан фрезы для демаркировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимой регулировки глубины фрезерования слева и справа","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000074","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Комплектация грейфера","Комплект гидравлических шлангов; Подвеска; Защита гидроцилиндров и подключений гидравлических шлангов"]
[{"$nulls":4},"Форма челюстей грейфера","Стрела; Полуоткрытые; Полузакрытые; Открытые; Закрытые"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Грейфер на напорной штанге"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Назначение грейфера (наименование груза)","Чугун в чушках; Свинцовый концентрат; Мусор бытовой; Металлолом; Кокс каменноугольный; Зерно; Земля формовочная; Гравий; Гипс; Бетон; Антрациты"]
["28.22.20.000-00000073","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Комплектация грейфера","Комплект гидравлических шлангов; Подвеска; Защита гидроцилиндров и подключений гидравлических шлангов"]
[{"$nulls":4},"Форма челюстей грейфера","Стрела; Полуоткрытые; Полузакрытые; Открытые; Закрытые"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Грейфер погрузочный для сыпучих материалов"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Назначение грейфера (наименование груза)","Чугун в чушках; Свинцовый концентрат; Мусор бытовой; Металлолом; Кокс каменноугольный; Зерно; Земля формовочная; Гравий; Гипс; Бетон; Антрациты"]
["28.22.20.000-00000072","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Комплектация грейфера","Комплект гидравлических шлангов; Подвеска; Защита гидроцилиндров и подключений гидравлических шлангов"]
[{"$nulls":4},"Форма челюстей грейфера","Стрела; Полуоткрытые; Полузакрытые; Открытые; Закрытые"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Грейфер погрузочный"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Назначение грейфера (наименование груза)","Чугун в чушках; Свинцовый концентрат; Мусор бытовой; Металлолом; Кокс каменноугольный; Зерно; Земля формовочная; Гравий; Гипс; Бетон; Антрациты"]
["28.22.20.000-00000070","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Комплектация грейфера","Комплект гидравлических шлангов; Подвеска; Защита гидроцилиндров и подключений гидравлических шлангов"]
[{"$nulls":4},"Форма челюстей грейфера","Стрела; Полуоткрытые; Полузакрытые; Открытые; Закрытые"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Грейфер копающий"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Назначение грейфера (наименование груза)","Гипс; Бетон; Антрациты; Чугун в чушках; Свинцовый концентрат; Мусор бытовой; Металлолом; Кокс каменноугольный; Зерно; Земля формовочная; Гравий"]
["28.22.20.000-00000069","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Устройство для сбора листьев"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000068","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Сучкорез"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000104","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Секатор для живой изгороди"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Трактор; Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000103","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Сваебойное оборудование"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000102","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Приспособление для захвата негабаритов"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000099","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелой из кабины водителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Насадка для мойки ограждений и дорожных знаков"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
["28.22.20.000-00000095","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Рейка высоконапорная"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000127","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Гидромолот"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000126","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Бревнозахват"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000118","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка зимняя"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
["28.22.20.000-00000113","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Вилы паллетные"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000134","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип привода гидробура","Редукторный двигатель; Героторный гидромотор"]
[{"$nulls":4},"Сменный инструмент гидромолота","Трамбовка; Пика; Клин; Зубило"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управления правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Комплектация грейфера","Комплект гидравлических шлангов; Подвеска; Защита гидроцилиндров и подключений гидравлических шлангов"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина всасывающего шланга пылесоса садового (паркового)","≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4; ≥20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелой из кабины водителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма челюстей грейфера","Стрела; Полуоткрытые; Полузакрытые; Открытые; Закрытые"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Щетка тоннелемоечная; Фреза грязевая; Трубка струйная угловая; Трубка струйная прямая; Система увлажнения; Пистолет мойки высокого давления со шлангом; Насос высокого давления с гидроприводом; Горизонтальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Вертикальная рейка высоконапорного, поливомоечного оборудования с форсунками; Барабан для намотки шланга"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Грейфер копающий; Отвал боковой; Отвал грейдерный; Отвал передний скоростной; Отвал средний; Бетоносмеситель; Бревнозахват; Ковш погрузочный; Путепрокладочное оборудование; Распределитель жидких противогололедных материалов; Рейка для распределения жидких противогололедных материалов; Рыхлитель; Устройство для измельчения пней; Измельчитель веток; Рейка высоконапорная; Опрыскиватель вентиляторный; Бурильное оборудование (гидробур, ямобур); Кран-манипулятор; Насадка для мойки ограждений и дорожных знаков; Оборудование для пожаротушения; Подметально-вакуумное оборудование; Приспособление для захвата негабаритов; Сваебойное оборудование; Секатор для живой изгороди; Сучкорез; Устройство для сбора листьев; Стрела-манипулятор многофункциональная; Грейфер погрузочный; Грейфер погрузочный для сыпучих материалов; Грейфер на напорной штанге; Демаркировщик; Ковш планировочный; Ковш профильный; Косилка-измельчитель; Поливомоечное оборудование со стальной цистерной; Самосвальный кузов; Пылесос садовый (парковый); Стрела грузовая; Траншеекопатель; Фронтальная косилка; Штырь грузовой; Ковш для выемки грунта; Ковш для зачистки траншей; Ковш прямой лопаты; Фрезерно-роторный снегометатель; Фрезерный канавокопатель; Гидравлические ножницы; Гидромолот; Фреза; Камышекосилка; Поливомоечное оборудование с пластиковыми баками; Щетка фронтальная; Распределитель сыпучих противогололедных материалов; Отвал передний поворотный; Кусторез; Вилы грузовые; Вилы для поддонов; Вилы для соломы; Вилы паллетные; Вилы с прижимом; Вилы-захват для труб; Щетка для мойки барьерных ограждений; Щетка задняя; Щетка зимняя; Щетка лотковая; Щетка межбазовая"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления фронтальной рейки с форсунками","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Наличие прицепа распределителя противогололедных материалов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Производительность пылесоса садового (паркового)","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; <4000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Механизм регулировки заглубления","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Диаметр всасывающего шланга пылесоса садового (паркового)","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления тоннелемоечной щетки","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления кустореза","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Тип привода пылесоса садового (паркового)","Автономный двигатель; Вал отбора мощности"]
[{"$nulls":4},"Барабан фрезы для демаркировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность загрузки в кузов транспортного средства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Водяной бак на раме","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие противовеса","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Оборудование фрезерно-роторного снегометателя","Упор-огрaничитель передний; Система регулировки направления отброса снега (правая/левая сторона, вперед/назад); Система регулировки дальности отброса снега; Система защиты от перегрузок в случае попадания в рабочую зону посторонних предметов; Система автоматическая регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного покрытия и дорожных ограждений; Кромка-резак нижняя; Камера внешнего обзора рабочей зоны отброса снега; Дополнительное освещение рабочей зоны; Боковые указатели края рабочей фрезы"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
[{"$nulls":4},"Привод снегометателя","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Назначение грейфера (наименование груза)","Чугун в чушках; Свинцовый концентрат; Мусор бытовой; Металлолом; Кокс каменноугольный; Зерно; Земля формовочная; Гравий; Гипс; Бетон; Антрациты"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование опрыскивателя вентиляторного","Турбина; Система промывки заборного фильтра; Резервуар для мытья рук; Редуктор; Регулятор давления для кабины трактора; Пушка; Промывочная емкость; Заборный фильтр; Вентилятор"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимой регулировки глубины фрезерования слева и справа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000091","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Сменный инструмент гидромолота","Трамбовка; Пика; Клин; Зубило"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Гидромолот"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000087","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Ковш прямой лопаты"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000082","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Траншеекопатель"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000081","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Стрела грузовая"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000071","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Управление стрелой из кабины водителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Стрела-манипулятор многофункциональная"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Автомобиль грузовой; Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Наличие противовеса","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000101","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Подметально-вакуумное оборудование"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Водяной бак на раме","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
["28.22.20.000-00000100","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Оборудование для пожаротушения"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000098","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Управление стрелой из кабины водителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Кран-манипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Наличие противовеса","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000097","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Бурильное оборудование (гидробур, ямобур)"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000096","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Опрыскиватель вентиляторный"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Водяной бак на раме","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование опрыскивателя вентиляторного","Турбина; Система промывки заборного фильтра; Резервуар для мытья рук; Редуктор; Регулятор давления для кабины трактора; Пушка; Промывочная емкость; Заборный фильтр; Вентилятор"]
["28.22.20.000-00000094","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Измельчитель веток"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000107","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Устройство для измельчения пней"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000106","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Рыхлитель"]
[{"$nulls":4},"Механизм регулировки заглубления","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000105","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Рейка для распределения жидких противогололедных материалов"]
[{"$nulls":4},"Метод крепления фронтальной рейки с форсунками","На монтажную плиту; На многофункциональную стрелу"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000128","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Ковш погрузочный"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000125","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Бетоносмеситель"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000124","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управления правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Отвал средний"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000122","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управления правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Отвал грейдерный"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000121","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управления правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Отвал боковой"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000120","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка межбазовая"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
["28.22.20.000-00000119","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка лотковая"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
["28.22.20.000-00000116","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие скоростных режимов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелой из кабины водителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Независимая плавающая подвеска щеточного вальца","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Характеристики щетки","Сменная кассетная щетка; Бесступенчатая регулировка глубины"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Щетка для мойки барьерных ограждений"]
[{"$nulls":4},"Управление щеткой","Механическое; Гидравлическое"]
[{"$nulls":4},"Расположение механизма привода щетки","Справа; Слева; Сверху"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Расположение точки поворота щетки","Со смещением вправо; Со смещением влево; По центру"]
[{"$nulls":4},"Механизм бокового смещения","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Тип щеточного оборудования","Подборные щетки; Поворотные щетки; Навесная гидравлическая щетка; Для коммунальных работ"]
["28.22.20.000-00000114","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Вилы с прижимом"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000112","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Вилы для соломы"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
["28.22.20.000-00000108","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Наличие козырька в верхней части отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность независимого управления правой и левой секциями отвала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Отвал передний поворотный"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
[{"$nulls":4},"Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна","Нет; Да"]
["28.22.20.000-00000131","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-04-11","Тип навесного оборудования","Распределитель сыпучих противогололедных материалов"]
[{"$nulls":4},"Наличие прицепа распределителя противогололедных материалов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип спецтехники для навесного оборудования","Экскаватор-погрузчик; Экскаватор; Трактор; Ратрак; Погрузчик; Многофункциональная машина; Мини-погрузчик; Машина сваебойная; Машина дорожная комбинированная; Локомобиль; Грейдер; Вакуумная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Совместимость с монтажной плитой (стандарт)","EN15432; DIN 76060"]
["28.22.20.000-00000135","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Машина дорожная комбинированная; Трактор; Многофункциональная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип привода пылесоса садового (паркового)","Автономный двигатель; Вал отбора мощности"]
[{"$nulls":4},"Производительность пылесоса садового (паркового)","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; <4000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Длина всасывающего шланга пылесоса садового (паркового)","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр всасывающего шланга пылесоса садового (паркового)","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Пылесос садовый (парковый)"]
["28.22.20.000-00000136","Навесное оборудование для спецтехники","Штука","2022-05-20","Тип спецтехники для навесного оборудования","Машина дорожная комбинированная; Трактор; Многофункциональная машина; Автомобиль грузовой"]
[{"$nulls":4},"Тип косилки манипуляторной","Сегментная; Роторная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный вылет стрелы","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип навесного оборудования","Косилка манипуляторная"]
[{"$nulls":4},"Тип агрегатирования","Задней навески; Фронтальной навески"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей зоны косилки манипуляторной","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Метр"]
["28.30.32.000-00000004","Оборудование для обработки почвы","Штука","2020-09-01","Ширина культиваторной лапы","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плуга","Дисковый плуг гладкой пахоты; Дисковый; Дисковый свально-развальный; Балансирный лемешный; Лемешный клавишный; Полнооборотный лемешный; Угловой оборотный лемешный; Оборотный лемешный; Лемешный гладкой пахоты; Лемешный свально-развальный; Ступенчатый лемешный; Лемешный"]
[{"$nulls":4},"Количество рабочих органов","≥130; ≥110 и <130; ≥90 и <110; ≥70 и <90; ≥55 и <70; ≥40 и <55; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина обработки","≥500; ≥480 и <500; ≥460 и <480; ≥440 и <460; ≥420 и <440; ≥400 и <420; ≥380 и <400; ≥360 и <380; ≥340 и <360; ≥320 и <340; ≥300 и <320; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥180 и <200; ≥200 и <220; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип агрегатирования","Фронтальной навески; Задней навески; Межосевой; Навесной плуг с присоединением спереди и сзади; Навесной; Полунавесной; Прицепной"]
[{"$nulls":4},"Тип бороны","Сетчатая; Дисковая; Зубовая"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки","≥17; ≥16,5000 и <17; ≥16 и <16,5000; ≥15,5000 и <16; ≥15 и <15,5000; ≥14,5000 и <15; ≥14 и <14,5000; ≥13,5000 и <14; ≥13 и <13,5000; ≥12,5000 и <13; ≥12 и <12,5000; ≥11,5000 и <12; ≥11 и <11,5000; ≥10,5000 и <11; ≥10 и <10,5000; ≥9,5000 и <10; ≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол атаки диска, градус","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования","Рыхлитель; Борона; Плуг"]
["28.30.32.000-00000003","Оборудование для обработки почвы","Штука","2020-09-01","Тип плуга","Дисковый плуг гладкой пахоты; Дисковый; Дисковый свально-развальный; Балансирный лемешный; Лемешный клавишный; Полнооборотный лемешный; Угловой оборотный лемешный; Оборотный лемешный; Лемешный гладкой пахоты; Лемешный свально-развальный; Ступенчатый лемешный; Лемешный"]
[{"$nulls":4},"Количество рабочих органов","≥130; ≥110 и <130; ≥90 и <110; ≥70 и <90; ≥55 и <70; ≥40 и <55; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина обработки","≥500; ≥480 и <500; ≥460 и <480; ≥440 и <460; ≥420 и <440; ≥400 и <420; ≥380 и <400; ≥360 и <380; ≥340 и <360; ≥320 и <340; ≥300 и <320; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥180 и <200; ≥200 и <220; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип агрегатирования","Фронтальной навески; Задней навески; Межосевой; Навесной плуг с присоединением спереди и сзади; Навесной; Полунавесной; Прицепной"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки","≥17; ≥16,5000 и <17; ≥16 и <16,5000; ≥15,5000 и <16; ≥15 и <15,5000; ≥14,5000 и <15; ≥14 и <14,5000; ≥13,5000 и <14; ≥13 и <13,5000; ≥12,5000 и <13; ≥12 и <12,5000; ≥11,5000 и <12; ≥11 и <11,5000; ≥10,5000 и <11; ≥10 и <10,5000; ≥9,5000 и <10; ≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования","Плуг"]
["28.30.32.000-00000002","Оборудование для обработки почвы","Штука","2020-09-01","Ширина культиваторной лапы","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество рабочих органов","≥130; ≥110 и <130; ≥90 и <110; ≥70 и <90; ≥55 и <70; ≥40 и <55; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина обработки","≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100; ≥500; ≥480 и <500; ≥460 и <480; ≥440 и <460; ≥420 и <440; ≥400 и <420; ≥380 и <400; ≥360 и <380; ≥340 и <360; ≥320 и <340; ≥300 и <320; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥180 и <200; ≥200 и <220; ≥160 и <180","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип бороны","Сетчатая; Дисковая; Зубовая"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки","≥17; ≥16,5000 и <17; ≥16 и <16,5000; ≥15,5000 и <16; ≥15 и <15,5000; ≥14,5000 и <15; ≥14 и <14,5000; ≥13,5000 и <14; ≥13 и <13,5000; ≥12,5000 и <13; ≥12 и <12,5000; ≥11,5000 и <12; ≥11 и <11,5000; ≥10,5000 и <11; ≥10 и <10,5000; ≥9,5000 и <10; ≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный угол атаки диска, градус","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования","Борона"]
["28.30.32.000-00000001","Оборудование для обработки почвы","Штука","2020-09-01","Ширина культиваторной лапы","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество рабочих органов","≥130; ≥110 и <130; ≥90 и <110; ≥70 и <90; ≥55 и <70; ≥40 и <55; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина обработки","≥500; ≥480 и <500; ≥460 и <480; ≥440 и <460; ≥420 и <440; ≥400 и <420; ≥380 и <400; ≥360 и <380; ≥340 и <360; ≥320 и <340; ≥300 и <320; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥180 и <200; ≥200 и <220; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина обработки","≥17; ≥16,5000 и <17; ≥16 и <16,5000; ≥15,5000 и <16; ≥15 и <15,5000; ≥14,5000 и <15; ≥14 и <14,5000; ≥13,5000 и <14; ≥13 и <13,5000; ≥12,5000 и <13; ≥12 и <12,5000; ≥11,5000 и <12; ≥11 и <11,5000; ≥10,5000 и <11; ≥10 и <10,5000; ≥9,5000 и <10; ≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования","Рыхлитель"]
["28.22.18.000-00000002","Оборудование для разгрузки и транспортировки твердого топлива с системами аспирации","Штука","2021-01-11","Производительность аспирационной установки","≥8000 и <16000; ≥4000 и <8000; ≥2000 и <4000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрования","≥1 и <10; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥0,5000 и <1","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность электропривода","≥20 и <40; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1,5000 и <3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность конвейера","≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥400 и <500; ≥200 и <400","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Длина конвейера","≥70 и <100; ≥50 и <70; ≥30 и <50; ≥20 и <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность электродвигателя","≥15 и <18; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1,5000 и <5","Киловатт"]
["28.22.18.000-00000001","Оборудование для разгрузки и транспортировки твердого топлива с системами аспирации","Штука","2021-01-11","Производительность аспирационной установки","≥8000 и <16000; ≥4000 и <8000; ≥2000 и <4000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Площадь фильтрования","≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥1 и <10; ≥0,5000 и <1","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность электропривода","≥20 и <40; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1,5000 и <3","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Производительность конвейера","≥400 и <500; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥50 и <100","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Длина конвейера","≥70 и <100; ≥50 и <70; ≥30 и <50; ≥20 и <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Мощность электродвигателя","≥15 и <18; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1,5000 и <5","Киловатт"]
["28.30.60.000-00000003","Опрыскиватель навесной","Штука","2022-02-22","Ширина захвата штанги","≥18; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200"]
["28.30.60.000-00000002","Опрыскиватель навесной","Штука","2022-02-22","Ширина захвата штанги","≥18; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака","≥1000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200"]
["28.22.15.120-00000002","Погрузчик вакуумный передвижной несамоходный","Штука","2020-09-01","Производительность",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вакуумный насос","<400; ≥400 и ≤500; >600; >500 и ≤600","Миллибар"]
[{"$nulls":4},"Емкость контейнера",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400"]
["28.22.15.120-00000001","Погрузчик вакуумный передвижной несамоходный","Штука","2020-09-01","Производительность",">60; >50 и ≤60; ≥40 и ≤50; <40","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вакуумный насос",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400","Миллибар"]
[{"$nulls":4},"Емкость контейнера",">600; >500 и ≤600; ≥400 и ≤500; <400"]
["28.22.15.110-00000010","Погрузчик вилочный","Штука","2022-07-29","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема вил","≥5,6000; ≥4,5000 и <5,6000; ≥2,8000 и <4,5000; <2,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","<1000; >12000; >10000 и ≤12000; >8000 и ≤10000; >6000 и ≤8000; >4000 и ≤6000; >3000 и ≤4000; >2000 и ≤3000; ≥1000 и ≤2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного","Щетка; Штырь; Удлинитель вил; Стаскиватель груза; Стабилизатор груза; Ротатор вил; Отвал; Кран-балка; Ковш; Каретка наклоняемая; Каретка бокового смещения; Инвертер поддонов; Захват шестиподдонный; Захват колесный; Захват для рулонов поворотный; Захват для рулонов; Захват для кирпичей и строительных блоков; Захват для кип; Захват для картонных коробок; Захват для бытовой техники; Захват для бочек вращающийся; Захват для бочек; Захват двухпаллетный; Захват вилочный полноповоротный; Захват вилочный; Захват блочный; Вилочный позиционер; Наклоняемые вилы; Вилы телескопические; Вилы"]
["28.22.15.110-00000009","Погрузчик вилочный","Штука","2022-07-29","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема вил","≥5,6000; ≥4,5000 и <5,6000; ≥2,8000 и <4,5000; <2,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥1000 и ≤2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного","Щетка; Штырь; Удлинитель вил; Стаскиватель груза; Стабилизатор груза; Ротатор вил; Отвал; Кран-балка; Ковш; Каретка наклоняемая; Каретка бокового смещения; Инвертер поддонов; Захват шестиподдонный; Захват колесный; Захват для рулонов поворотный; Захват для рулонов; Захват для кирпичей и строительных блоков; Захват для кип; Захват для картонных коробок; Захват для бытовой техники; Захват для бочек вращающийся; Захват для бочек; Захват двухпаллетный; Захват вилочный полноповоротный; Захват вилочный; Захват блочный; Вилочный позиционер; Наклоняемые вилы; Вилы телескопические; Вилы"]
["28.22.15.110-00000008","Погрузчик вилочный","Штука","2022-07-29","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема вил","≥5,6000; ≥4,5000 и <5,6000; ≥2,8000 и <4,5000; <2,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">2000 и ≤3000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного","Щетка; Штырь; Удлинитель вил; Стаскиватель груза; Стабилизатор груза; Ротатор вил; Отвал; Кран-балка; Ковш; Каретка наклоняемая; Каретка бокового смещения; Инвертер поддонов; Захват шестиподдонный; Захват колесный; Захват для рулонов поворотный; Захват для рулонов; Захват для кирпичей и строительных блоков; Захват для кип; Захват для картонных коробок; Захват для бытовой техники; Захват для бочек вращающийся; Захват для бочек; Захват двухпаллетный; Захват вилочный полноповоротный; Захват вилочный; Захват блочный; Вилочный позиционер; Наклоняемые вилы; Вилы телескопические; Вилы"]
["28.22.15.110-00000007","Погрузчик вилочный","Штука","2022-07-29","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема вил","≥5,6000; ≥4,5000 и <5,6000; ≥2,8000 и <4,5000; <2,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">3000 и ≤4000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного","Щетка; Штырь; Удлинитель вил; Стаскиватель груза; Стабилизатор груза; Ротатор вил; Отвал; Кран-балка; Ковш; Каретка наклоняемая; Каретка бокового смещения; Инвертер поддонов; Захват шестиподдонный; Захват колесный; Захват для рулонов поворотный; Захват для рулонов; Захват для кирпичей и строительных блоков; Захват для кип; Захват для картонных коробок; Захват для бытовой техники; Захват для бочек вращающийся; Захват для бочек; Захват двухпаллетный; Захват вилочный полноповоротный; Захват вилочный; Захват блочный; Вилочный позиционер; Наклоняемые вилы; Вилы телескопические; Вилы"]
["28.22.15.110-00000006","Погрузчик вилочный","Штука","2022-07-29","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема вил","≥5,6000; ≥4,5000 и <5,6000; ≥2,8000 и <4,5000; <2,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">4000 и ≤6000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного","Щетка; Штырь; Удлинитель вил; Стаскиватель груза; Стабилизатор груза; Ротатор вил; Отвал; Кран-балка; Ковш; Каретка наклоняемая; Каретка бокового смещения; Инвертер поддонов; Захват шестиподдонный; Захват колесный; Захват для рулонов поворотный; Захват для рулонов; Захват для кирпичей и строительных блоков; Захват для кип; Захват для картонных коробок; Захват для бытовой техники; Захват для бочек вращающийся; Захват для бочек; Захват двухпаллетный; Захват вилочный полноповоротный; Захват вилочный; Захват блочный; Вилочный позиционер; Наклоняемые вилы; Вилы телескопические; Вилы"]
["28.22.15.110-00000005","Погрузчик вилочный","Штука","2022-07-29","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема вил","≥5,6000; ≥4,5000 и <5,6000; ≥2,8000 и <4,5000; <2,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">6000 и ≤8000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного","Щетка; Штырь; Удлинитель вил; Стаскиватель груза; Стабилизатор груза; Ротатор вил; Отвал; Кран-балка; Ковш; Каретка наклоняемая; Каретка бокового смещения; Инвертер поддонов; Захват шестиподдонный; Захват колесный; Захват для рулонов поворотный; Захват для рулонов; Захват для кирпичей и строительных блоков; Захват для кип; Захват для картонных коробок; Захват для бытовой техники; Захват для бочек вращающийся; Захват для бочек; Захват двухпаллетный; Захват вилочный полноповоротный; Захват вилочный; Захват блочный; Вилочный позиционер; Наклоняемые вилы; Вилы телескопические; Вилы"]
["28.22.15.110-00000004","Погрузчик вилочный","Штука","2022-07-29","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема вил","≥5,6000; ≥4,5000 и <5,6000; ≥2,8000 и <4,5000; <2,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">8000 и ≤10000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного","Щетка; Штырь; Удлинитель вил; Стаскиватель груза; Стабилизатор груза; Ротатор вил; Отвал; Кран-балка; Ковш; Каретка наклоняемая; Каретка бокового смещения; Инвертер поддонов; Захват шестиподдонный; Захват колесный; Захват для рулонов поворотный; Захват для рулонов; Захват для кирпичей и строительных блоков; Захват для кип; Захват для картонных коробок; Захват для бытовой техники; Захват для бочек вращающийся; Захват для бочек; Захват двухпаллетный; Захват вилочный полноповоротный; Захват вилочный; Захват блочный; Вилочный позиционер; Наклоняемые вилы; Вилы телескопические; Вилы"]
["28.22.15.110-00000003","Погрузчик вилочный","Штука","2022-07-29","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема вил","≥5,6000; ≥4,5000 и <5,6000; ≥2,8000 и <4,5000; <2,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">10000 и ≤12000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного","Щетка; Штырь; Удлинитель вил; Стаскиватель груза; Стабилизатор груза; Ротатор вил; Отвал; Кран-балка; Ковш; Каретка наклоняемая; Каретка бокового смещения; Инвертер поддонов; Захват шестиподдонный; Захват колесный; Захват для рулонов поворотный; Захват для рулонов; Захват для кирпичей и строительных блоков; Захват для кип; Захват для картонных коробок; Захват для бытовой техники; Захват для бочек вращающийся; Захват для бочек; Захват двухпаллетный; Захват вилочный полноповоротный; Захват вилочный; Захват блочный; Вилочный позиционер; Наклоняемые вилы; Вилы телескопические; Вилы"]
["28.22.15.110-00000002","Погрузчик вилочный","Штука","2022-07-29","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема вил","≥5,6000; ≥4,5000 и <5,6000; ≥2,8000 и <4,5000; <2,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">12000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного","Щетка; Штырь; Удлинитель вил; Стаскиватель груза; Стабилизатор груза; Ротатор вил; Отвал; Кран-балка; Ковш; Каретка наклоняемая; Каретка бокового смещения; Инвертер поддонов; Захват шестиподдонный; Захват колесный; Захват для рулонов поворотный; Захват для рулонов; Захват для кирпичей и строительных блоков; Захват для кип; Захват для картонных коробок; Захват для бытовой техники; Захват для бочек вращающийся; Захват для бочек; Захват двухпаллетный; Захват вилочный полноповоротный; Захват вилочный; Захват блочный; Вилочный позиционер; Наклоняемые вилы; Вилы телескопические; Вилы"]
["28.22.15.110-00000001","Погрузчик вилочный","Штука","2022-07-29","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема вил","≥5,6000; ≥4,5000 и <5,6000; ≥2,8000 и <4,5000; <2,8000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","<1000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика вилочного","Каретка наклоняемая; Каретка бокового смещения; Инвертер поддонов; Захват шестиподдонный; Захват колесный; Захват для рулонов поворотный; Захват для рулонов; Захват для кирпичей и строительных блоков; Захват для кип; Захват для картонных коробок; Захват для бытовой техники; Захват для бочек вращающийся; Захват для бочек; Захват двухпаллетный; Захват вилочный полноповоротный; Захват вилочный; Захват блочный; Вилочный позиционер; Наклоняемые вилы; Вилы телескопические; Вилы; Щетка; Штырь; Удлинитель вил; Стаскиватель груза; Стабилизатор груза; Ротатор вил; Отвал; Кран-балка; Ковш"]
["28.92.20.000-00000023","Погрузчик ковшовый","Штука","2022-02-10","Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">1,2000 и ≤2; >0,7500 и ≤1; >0,5000 и ≤0,7500; >1 и ≤1,2000; >12; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤0,5000"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шарнирно-сочлененная рама","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема ковша погрузчика","≥3500; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,2000 и <1,5000; ≥0,9000 и <1,2000; ≥0,5000 и <0,9000; ≥0,1500 и <0,5000; <0,1500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика ковшового","Отвал планировочный; Отвал бульдозерный; Снегометатель; Навесное оборудование для уборки снега; Захват для бочек, рулонов; Захват для сельскохозяйственных работ; Щетка дорожная с бункером и системой увлажнения; Поливомоечная установка; Вилы грузовые; Фреза дорожная; Люлька для подъема людей; Молот гидравлический; Бетоносмеситель; Бур шнековый; Ножницы гидравлические; Ковша обратная лопата; Ковша прямая лопата; Разбрасыватель соли и песка; Щетка дорожная; Кормораздатчик; Навесное оборудование для обработки древесных и растительных отходов; Навесное оборудование для уплотнения почвы; Пересадчик деревьев; Навесное оборудование для копания траншей; Навесное рыхлительное оборудование; Вилы с прижимом; Вилы-захват для труб; Вилы паллетные, для поддонов; Грейдер; Отвал V-образный"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного оборудования для погрузчика ковшового","Стрела грузоподъемная; Гусек; Устройство наклона ковша; Противовес; Стабилизатор; Сменные гусеничные системы; Нож ковша; Нож отвала; Адаптер навесного оборудования; Телескопическая стрела"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <40; ≥80 и <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электромеханическая; Электрическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥34; ≥22 и <34; ≥17 и <22; ≥14 и <17; ≥8 и <14; <8"]
[{"$nulls":4},"Тип погрузчика","Фронтальный одноковшовый погрузчик; Погрузчик с бортовым поворотом"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная; Колесная"]
["28.92.20.000-00000022","Погрузчик ковшовый","Штука","2022-02-10","Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">12; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >1,2000 и ≤2; >0,7500 и ≤1; >0,5000 и ≤0,7500; >1 и ≤1,2000; >2 и ≤4; ≤0,5000"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шарнирно-сочлененная рама","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема ковша погрузчика","<2000; ≥3500; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша","<0,1500; ≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,2000 и <1,5000; ≥0,9000 и <1,2000; ≥0,5000 и <0,9000; ≥0,1500 и <0,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика ковшового","Вилы грузовые; Фреза дорожная; Люлька для подъема людей; Молот гидравлический; Бетоносмеситель; Бур шнековый; Ножницы гидравлические; Ковша обратная лопата; Ковша прямая лопата; Разбрасыватель соли и песка; Щетка дорожная; Кормораздатчик; Навесное оборудование для обработки древесных и растительных отходов; Навесное оборудование для уплотнения почвы; Пересадчик деревьев; Навесное оборудование для копания траншей; Навесное рыхлительное оборудование; Вилы с прижимом; Вилы-захват для труб; Вилы паллетные, для поддонов; Грейдер; Отвал V-образный; Отвал планировочный; Отвал бульдозерный; Снегометатель; Навесное оборудование для уборки снега; Захват для бочек, рулонов; Захват для сельскохозяйственных работ; Щетка дорожная с бункером и системой увлажнения; Поливомоечная установка"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного оборудования для погрузчика ковшового","Стабилизатор; Сменные гусеничные системы; Нож ковша; Нож отвала; Адаптер навесного оборудования; Телескопическая стрела; Стрела грузоподъемная; Гусек; Устройство наклона ковша; Противовес"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥60 и <80; ≥40 и <60; <40; ≥80 и <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электромеханическая; Электрическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥34; ≥22 и <34; ≥17 и <22; ≥14 и <17; ≥8 и <14; <8"]
[{"$nulls":4},"Тип погрузчика","Погрузчик с бортовым поворотом"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
["28.92.20.000-00000021","Погрузчик ковшовый","Штука","2022-02-10","Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">12; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >1,2000 и ≤2; >0,7500 и ≤1; >0,5000 и ≤0,7500; >1 и ≤1,2000; >2 и ≤4; ≤0,5000"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шарнирно-сочлененная рама","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема ковша погрузчика","<2000; ≥3500; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша","<0,1500; ≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,2000 и <1,5000; ≥0,9000 и <1,2000; ≥0,5000 и <0,9000; ≥0,1500 и <0,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика ковшового","Вилы грузовые; Фреза дорожная; Люлька для подъема людей; Молот гидравлический; Бетоносмеситель; Бур шнековый; Ножницы гидравлические; Ковша обратная лопата; Ковша прямая лопата; Разбрасыватель соли и песка; Щетка дорожная; Кормораздатчик; Навесное оборудование для обработки древесных и растительных отходов; Навесное оборудование для уплотнения почвы; Пересадчик деревьев; Навесное оборудование для копания траншей; Навесное рыхлительное оборудование; Вилы с прижимом; Вилы-захват для труб; Вилы паллетные, для поддонов; Грейдер; Отвал V-образный; Отвал планировочный; Отвал бульдозерный; Снегометатель; Навесное оборудование для уборки снега; Захват для бочек, рулонов; Захват для сельскохозяйственных работ; Щетка дорожная с бункером и системой увлажнения; Поливомоечная установка"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного оборудования для погрузчика ковшового","Нож ковша; Нож отвала; Адаптер навесного оборудования; Телескопическая стрела; Стрела грузоподъемная; Гусек; Устройство наклона ковша; Противовес; Стабилизатор; Сменные гусеничные системы"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥60 и <80; ≥40 и <60; <40; ≥80 и <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электромеханическая; Электрическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥34; ≥22 и <34; ≥17 и <22; ≥14 и <17; ≥8 и <14; <8"]
[{"$nulls":4},"Тип погрузчика","Погрузчик с бортовым поворотом"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
["28.92.20.000-00000020","Погрузчик ковшовый","Штука","2022-02-10","Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">12; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >1,2000 и ≤2; >0,7500 и ≤1; >0,5000 и ≤0,7500; >1 и ≤1,2000; >2 и ≤4; ≤0,5000"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шарнирно-сочлененная рама","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема ковша погрузчика","<2000; ≥3500; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша","<0,1500; ≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,2000 и <1,5000; ≥0,9000 и <1,2000; ≥0,5000 и <0,9000; ≥0,1500 и <0,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика ковшового","Вилы грузовые; Фреза дорожная; Люлька для подъема людей; Молот гидравлический; Бетоносмеситель; Бур шнековый; Ножницы гидравлические; Ковша обратная лопата; Ковша прямая лопата; Разбрасыватель соли и песка; Щетка дорожная; Кормораздатчик; Навесное оборудование для обработки древесных и растительных отходов; Навесное оборудование для уплотнения почвы; Пересадчик деревьев; Навесное оборудование для копания траншей; Навесное рыхлительное оборудование; Вилы с прижимом; Вилы-захват для труб; Вилы паллетные, для поддонов; Грейдер; Отвал V-образный; Отвал планировочный; Отвал бульдозерный; Снегометатель; Навесное оборудование для уборки снега; Захват для бочек, рулонов; Захват для сельскохозяйственных работ; Щетка дорожная с бункером и системой увлажнения; Поливомоечная установка"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного оборудования для погрузчика ковшового","Нож ковша; Нож отвала; Адаптер навесного оборудования; Телескопическая стрела; Стрела грузоподъемная; Гусек; Устройство наклона ковша; Противовес; Стабилизатор; Сменные гусеничные системы"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥60 и <80; ≥40 и <60; <40; ≥80 и <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электромеханическая; Электрическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥34; ≥22 и <34; ≥17 и <22; ≥14 и <17; ≥8 и <14; <8"]
[{"$nulls":4},"Тип погрузчика","Фронтальный одноковшовый погрузчик"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
["28.92.20.000-00000019","Погрузчик ковшовый","Штука","2021-12-30","Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">12; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; ≥2 и ≤4; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шарнирно-сочлененная рама","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема ковша погрузчика","≥2000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша","≥0,1500; <0,1500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования для погрузчика ковшового","Вилы грузовые; Фреза дорожная; Люлька для подъема людей; Молот гидравлический; Бетоносмеситель; Бур шнековый; Ножницы гидравлические; Ковша обратная лопата; Ковша прямая лопата; Разбрасыватель соли и песка; Щетка дорожная; Кормораздатчик; Навесное оборудование для обработки древесных и растительных отходов; Навесное оборудование для уплотнения почвы; Пересадчик деревьев; Навесное оборудование для копания траншей; Навесное рыхлительное оборудование; Вилы с прижимом; Вилы-захват для труб; Вилы паллетные, для поддонов; Грейдер; Отвал V-образный; Отвал планировочный; Отвал бульдозерный; Снегометатель; Навесное оборудование для уборки снега; Захват для бочек, рулонов; Захват для сельскохозяйственных работ; Щетка дорожная с бункером и системой увлажнения; Поливомоечная установка"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного оборудования для погрузчика ковшового","Нож ковша; Нож отвала; Адаптер навесного оборудования; Телескопическая стрела; Стрела грузоподъемная; Гусек; Устройство наклона ковша; Противовес; Стабилизатор; Сменные гусеничные системы"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электромеханическая; Электрическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥34; ≥22 и <34; ≥17 и <22; ≥14 и <17; ≥8 и <14; <8"]
[{"$nulls":4},"Тип погрузчика","Фронтальный одноковшовый погрузчик"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
["29.10.59.141-00000010","Пожарная автоцистерна","Штука","2022-04-22","Класс пожарного автомобиля","Тяжелый (S); Средний (M); Легкий (L)"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды","≥4 и <6; >8; ≥6 и ≤8; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Категория пожарного автомобиля","Полноприводный; Неполноприводный; Вездеход-внедорожник"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х4; 8х8; 8х4; 10х8; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
["29.10.59.141-00000009","Пожарная автоцистерна","Штука","2021-07-04","Класс пожарного автомобиля","Легкий (S)"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды",">8; <2; ≥4 и <6; ≥6 и ≤8; ≥2 и <4","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Категория пожарного автомобиля","Вездеход-внедорожник"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х4; 8х8; 8х4; 10х8; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
["29.10.59.141-00000008","Пожарная автоцистерна","Штука","2022-04-22","Класс пожарного автомобиля","Средний (M)"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды",">8; <2; ≥4 и <6; ≥6 и ≤8; ≥2 и <4","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Категория пожарного автомобиля","Вездеход-внедорожник"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х4; 8х8; 8х4; 10х8; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
["29.10.59.141-00000007","Пожарная автоцистерна","Штука","2022-04-22","Класс пожарного автомобиля","Тяжелый (S)"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды",">8; <2; ≥4 и <6; ≥6 и ≤8; ≥2 и <4","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Категория пожарного автомобиля","Вездеход-внедорожник"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х4; 8х8; 8х4; 10х8; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
["29.10.59.141-00000006","Пожарная автоцистерна","Штука","2021-07-04","Класс пожарного автомобиля","Легкий (S)"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды",">8; <2; ≥4 и <6; ≥6 и ≤8; ≥2 и <4","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Категория пожарного автомобиля","Неполноприводный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х4; 8х8; 8х4; 10х8; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
["29.10.59.141-00000005","Пожарная автоцистерна","Штука","2021-07-04","Класс пожарного автомобиля","Средний (M)"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды",">8; <2; ≥4 и <6; ≥6 и ≤8; ≥2 и <4","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Категория пожарного автомобиля","Неполноприводный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х4; 8х8; 8х4; 10х8; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
["29.10.59.141-00000004","Пожарная автоцистерна","Штука","2022-04-22","Класс пожарного автомобиля","Тяжелый (S)"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды",">8; <2; ≥4 и <6; ≥6 и ≤8; ≥2 и <4","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Категория пожарного автомобиля","Неполноприводный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х4; 8х8; 8х4; 10х8; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
["29.10.59.141-00000003","Пожарная автоцистерна","Штука","2022-04-22","Класс пожарного автомобиля","Легкий (L)"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды",">8; <2; ≥4 и <6; ≥6 и ≤8; ≥2 и <4","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Категория пожарного автомобиля","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х4; 8х8; 8х4; 10х8; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
["29.10.59.141-00000002","Пожарная автоцистерна","Штука","2022-04-22","Класс пожарного автомобиля","Средний (M)"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды",">8; <2; ≥4 и <6; ≥6 и ≤8; ≥2 и <4","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Категория пожарного автомобиля","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х4; 8х8; 8х4; 10х8; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
["29.10.59.141-00000001","Пожарная автоцистерна","Штука","2021-07-04","Класс пожарного автомобиля","Тяжелый (L)"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды",">8; <2; ≥4 и <6; ≥6 и ≤8; ≥2 и <4","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100; ≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280"]
[{"$nulls":4},"Категория пожарного автомобиля","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","14х8; 10х4; 8х8; 8х4; 10х8; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
["29.10.59.000-00000002","Пожарная машина на гусеничном ходу","Штука","2020-11-02","Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Категория по компоновочной форме","Двухзвенная; Однозвенная"]
[{"$nulls":4},"Категория по массе","Тяжелый; Средний; Легкий"]
[{"$nulls":4},"Общий объем емкости (ей) для воды и огнегасящих веществ","≥20000; ≥18000 и <20000; ≥16000 и <18000; ≥14000 и <16000; ≥12000 и <14000; ≥10000 и <12000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; <3000"]
[{"$nulls":4},"Бульдозерный отвал","Неповоротный прямой; Поворотный"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Роботизированная машина","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Неплавающая; Плавающая"]
[{"$nulls":4},"Дальность подачи воды и огнегасящих веществ из лафетного ствола","≥100; ≥50 и <100; <50","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Лошадиная сила"]
["29.10.59.000-00000001","Пожарная машина на гусеничном ходу","Штука","2020-11-02","Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Категория по компоновочной форме","Двухзвенная; Однозвенная"]
[{"$nulls":4},"Категория по массе","Тяжелый; Средний; Легкий"]
[{"$nulls":4},"Общий объем емкости (ей) для воды и огнегасящих веществ","≥20000; ≥18000 и <20000; ≥16000 и <18000; ≥14000 и <16000; ≥12000 и <14000; ≥10000 и <12000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; <3000"]
[{"$nulls":4},"Бульдозерный отвал","Неповоротный прямой; Поворотный"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Роботизированная машина","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Неплавающая; Плавающая"]
[{"$nulls":4},"Дальность подачи воды и огнегасящих веществ из лафетного ствола","≥100; ≥50 и <100; <50","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Лошадиная сила"]
["29.20.23.110-00000009","Полуприцеп","Штука","2021-02-27","Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса","≤0,7500; >10; >3,5000 и ≤10; >0,7500 и ≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Вид полуприцепа","Самосвал; Роспуск; Рефрижератор; Раздвижной; Пескоразбрасыватель; Панелевоз; Низкорамный трал; Лесовоз; Контейнеровоз; Комбикормовоз; Цистерна с бетоносмесителем; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна с поливомоечным оборудованием; Полуприцеп-экскаватор; Щеповоз; Шторный; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Цементовоз; Фургон; Фермовоз; Тяжеловоз; Трал; Стекловоз; Сортиментовоз; Изотермический; Зерновоз; Для перевозки сыпучих грузов; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки газа; Бортовой; Бетоносмеситель; Автовоз"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Трактор; Грузовой автомобиль"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
["29.20.23.110-00000008","Полуприцеп","Штука","2021-02-27","Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса","≤0,7500"]
[{"$nulls":4},"Вид полуприцепа","Шторный; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Цементовоз; Фургон; Фермовоз; Тяжеловоз; Трал; Стекловоз; Сортиментовоз; Изотермический; Зерновоз; Для перевозки сыпучих грузов; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки газа; Бортовой; Бетоносмеситель; Автовоз; Самосвал; Роспуск; Рефрижератор; Раздвижной; Пескоразбрасыватель; Панелевоз; Низкорамный трал; Лесовоз; Контейнеровоз; Комбикормовоз; Цистерна с бетоносмесителем; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна с поливомоечным оборудованием; Щеповоз; Полуприцеп-экскаватор"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Грузовой автомобиль"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
["29.20.23.110-00000007","Полуприцеп","Штука","2021-02-27","Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса",">0,7500 и ≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Вид полуприцепа","Полуприцеп-экскаватор; Щеповоз; Шторный; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Цементовоз; Фургон; Фермовоз; Тяжеловоз; Трал; Стекловоз; Сортиментовоз; Изотермический; Зерновоз; Для перевозки сыпучих грузов; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки газа; Бортовой; Бетоносмеситель; Автовоз; Самосвал; Роспуск; Рефрижератор; Раздвижной; Пескоразбрасыватель; Панелевоз; Низкорамный трал; Лесовоз; Контейнеровоз; Комбикормовоз; Цистерна с бетоносмесителем; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна с поливомоечным оборудованием"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Грузовой автомобиль"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
["29.20.23.110-00000006","Полуприцеп","Штука","2021-02-27","Количество осей","6; 8; 7; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса",">3,5000 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Вид полуприцепа","Полуприцеп-экскаватор; Щеповоз; Шторный; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Цементовоз; Фургон; Фермовоз; Тяжеловоз; Трал; Стекловоз; Сортиментовоз; Изотермический; Зерновоз; Для перевозки сыпучих грузов; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки газа; Бортовой; Бетоносмеситель; Автовоз; Самосвал; Роспуск; Рефрижератор; Раздвижной; Пескоразбрасыватель; Панелевоз; Низкорамный трал; Лесовоз; Контейнеровоз; Комбикормовоз; Цистерна с бетоносмесителем; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна с поливомоечным оборудованием"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Грузовой автомобиль"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
["29.20.23.110-00000005","Полуприцеп","Штука","2021-02-27","Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса",">10"]
[{"$nulls":4},"Вид полуприцепа","Полуприцеп-экскаватор; Щеповоз; Шторный; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Цементовоз; Фургон; Фермовоз; Тяжеловоз; Трал; Стекловоз; Сортиментовоз; Изотермический; Зерновоз; Для перевозки сыпучих грузов; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки газа; Бортовой; Бетоносмеситель; Автовоз; Самосвал; Роспуск; Рефрижератор; Раздвижной; Пескоразбрасыватель; Панелевоз; Низкорамный трал; Лесовоз; Контейнеровоз; Комбикормовоз; Цистерна с бетоносмесителем; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна с поливомоечным оборудованием"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Грузовой автомобиль"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
["29.20.23.110-00000004","Полуприцеп","Штука","2021-02-27","Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса","≤0,7500"]
[{"$nulls":4},"Вид полуприцепа","Полуприцеп-экскаватор; Щеповоз; Шторный; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Цементовоз; Фургон; Фермовоз; Тяжеловоз; Трал; Стекловоз; Сортиментовоз; Изотермический; Зерновоз; Для перевозки сыпучих грузов; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки газа; Бортовой; Бетоносмеситель; Автовоз; Самосвал; Роспуск; Рефрижератор; Раздвижной; Пескоразбрасыватель; Панелевоз; Низкорамный трал; Лесовоз; Контейнеровоз; Комбикормовоз; Цистерна с бетоносмесителем; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна с поливомоечным оборудованием"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Трактор"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
["29.20.23.110-00000003","Полуприцеп","Штука","2021-02-27","Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса",">0,7500 и ≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Вид полуприцепа","Полуприцеп-экскаватор; Щеповоз; Шторный; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Цементовоз; Фургон; Фермовоз; Тяжеловоз; Трал; Стекловоз; Сортиментовоз; Изотермический; Зерновоз; Для перевозки сыпучих грузов; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки газа; Бортовой; Бетоносмеситель; Автовоз; Самосвал; Роспуск; Рефрижератор; Раздвижной; Пескоразбрасыватель; Панелевоз; Низкорамный трал; Лесовоз; Контейнеровоз; Комбикормовоз; Цистерна с бетоносмесителем; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна с поливомоечным оборудованием"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Трактор"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
["29.20.23.110-00000002","Полуприцеп","Штука","2021-02-27","Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса",">3,5000 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Вид полуприцепа","Полуприцеп-экскаватор; Щеповоз; Шторный; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Цементовоз; Фургон; Фермовоз; Тяжеловоз; Трал; Стекловоз; Сортиментовоз; Изотермический; Зерновоз; Для перевозки сыпучих грузов; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки газа; Бортовой; Бетоносмеситель; Автовоз; Самосвал; Роспуск; Рефрижератор; Раздвижной; Пескоразбрасыватель; Панелевоз; Низкорамный трал; Лесовоз; Контейнеровоз; Комбикормовоз; Цистерна с бетоносмесителем; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна с поливомоечным оборудованием"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Трактор"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
["29.20.23.110-00000001","Полуприцеп","Штука","2021-02-27","Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса",">10"]
[{"$nulls":4},"Вид полуприцепа","Фургон; Фермовоз; Тяжеловоз; Трал; Стекловоз; Сортиментовоз; Изотермический; Зерновоз; Для перевозки сыпучих грузов; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки газа; Бортовой; Бетоносмеситель; Автовоз; Самосвал; Роспуск; Рефрижератор; Раздвижной; Пескоразбрасыватель; Панелевоз; Низкорамный трал; Лесовоз; Контейнеровоз; Комбикормовоз; Цистерна с бетоносмесителем; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна с поливомоечным оборудованием; Полуприцеп-экскаватор; Щеповоз; Шторный; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Цементовоз"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Трактор"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
["29.20.23.000-00000002","Почвоотборник прицепной","Штука","2022-02-22","Глубина отбора","≥60; ≥30; <30","Сантиметр"]
["29.20.23.000-00000001","Почвоотборник прицепной","Штука","2022-02-22","Глубина отбора","≥60; ≥30; <30","Сантиметр"]
["29.20.23.110-00000014","Прицеп","Штука","2020-11-02","Вид прицепа","Зерновоз; Лесовоз; Изотермический; Для перевозки газа; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Фургон; Трейлер; Топливозаправщик аэродромный; Тентованный; Роспуск; Рефрижератор; Самосвальный; Сортиментовоз; Рекламный; Подкатная тележка; Пескоразбрасыватель; Палатка; Низкорамный; Контейнеровоз; Кабельная тележка; Коневоз; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки транспортных средств; Для перевозки снегохода; Для перевозки мотоцикла; Для перевозки водной техники; Бортовой; Балковоз; Ассенизаторский"]
[{"$nulls":4},"Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса",">10; >3,5000 и ≤10; >0,7500 и ≤3,5000; ≤0,7500"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Трактор; Грузовой автомобиль; Легковой автомобиль"]
["29.20.23.110-00000013","Прицеп","Штука","2020-11-02","Вид прицепа","Зерновоз; Лесовоз; Изотермический; Для перевозки газа; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Фургон; Трейлер; Топливозаправщик аэродромный; Тентованный; Роспуск; Рефрижератор; Самосвальный; Сортиментовоз; Рекламный; Подкатная тележка; Пескоразбрасыватель; Палатка; Низкорамный; Контейнеровоз; Кабельная тележка; Коневоз; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки транспортных средств; Для перевозки снегохода; Для перевозки мотоцикла; Для перевозки водной техники; Бортовой; Балковоз; Ассенизаторский"]
[{"$nulls":4},"Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса","≤0,7500"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Трактор; Грузовой автомобиль; Легковой автомобиль"]
["29.20.23.110-00000012","Прицеп","Штука","2020-11-02","Вид прицепа","Зерновоз; Лесовоз; Изотермический; Для перевозки газа; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Фургон; Трейлер; Топливозаправщик аэродромный; Тентованный; Роспуск; Рефрижератор; Самосвальный; Сортиментовоз; Рекламный; Подкатная тележка; Пескоразбрасыватель; Палатка; Низкорамный; Контейнеровоз; Кабельная тележка; Коневоз; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки транспортных средств; Для перевозки снегохода; Для перевозки мотоцикла; Для перевозки водной техники; Бортовой; Балковоз; Ассенизаторский"]
[{"$nulls":4},"Количество осей","2; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса",">0,7500 и ≤3,5000"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Трактор; Грузовой автомобиль; Легковой автомобиль"]
["29.20.23.110-00000011","Прицеп","Штука","2020-11-02","Вид прицепа","Зерновоз; Лесовоз; Изотермический; Для перевозки газа; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Фургон; Трейлер; Топливозаправщик аэродромный; Тентованный; Роспуск; Рефрижератор; Самосвальный; Сортиментовоз; Рекламный; Подкатная тележка; Пескоразбрасыватель; Палатка; Низкорамный; Контейнеровоз; Кабельная тележка; Коневоз; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки транспортных средств; Для перевозки снегохода; Для перевозки мотоцикла; Для перевозки водной техники; Бортовой; Балковоз; Ассенизаторский"]
[{"$nulls":4},"Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса",">3,5000 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Трактор; Грузовой автомобиль; Легковой автомобиль"]
["29.20.23.110-00000010","Прицеп","Штука","2020-11-02","Вид прицепа","Лесовоз; Изотермический; Для перевозки газа; Цистерна для перевозки темных и светлых нефтепродуктов; Цистерна для перевозки пищевых продуктов; Фургон; Трейлер; Топливозаправщик аэродромный; Тентованный; Роспуск; Рефрижератор; Самосвальный; Сортиментовоз; Рекламный; Подкатная тележка; Пескоразбрасыватель; Палатка; Низкорамный; Контейнеровоз; Кабельная тележка; Коневоз; Для перевозки скота; Для перевозки птиц; Для перевозки транспортных средств; Для перевозки снегохода; Для перевозки мотоцикла; Для перевозки водной техники; Бортовой; Балковоз; Ассенизаторский; Зерновоз"]
[{"$nulls":4},"Количество осей","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Полная масса",">10"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Трактор; Грузовой автомобиль; Легковой автомобиль"]
["29.20.23.120-00000002","Прицеп-цистерна пожарная","Штука","2020-09-01","Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
[{"$nulls":4},"Полная масса прицепа","≥10; ≥3,5000 и <10; ≥0,7500 и <3,5000; <0,7500"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥10000; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1000 и <2000; <1000"]
["29.20.23.120-00000001","Прицеп-цистерна пожарная","Штука","2020-09-01","Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
[{"$nulls":4},"Полная масса прицепа","≥10; ≥3,5000 и <10; ≥0,7500 и <3,5000; <0,7500"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥10000; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1000 и <2000; <1000"]
["25.99.11.191-00000006","Прочистная машина","Штука","2022-09-12","Тип привода","Ручной; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Диаметр спирали","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Секционный; Стержневой; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Рабочий диаметр трубы","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая длина трубы","≥70 и <90; ≥50 и <70; ≥30 и <50; <30; ≥90","Метр"]
[{"$nulls":4},"Принцип действия","Гидродинамический; Электромеханический; Механический"]
["25.99.11.191-00000005","Прочистная машина","Штука","2022-09-12","Тип привода","Ручной; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Диаметр спирали","≥10 и <15; <10; ≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Секционный; Стержневой; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Рабочий диаметр трубы","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая длина трубы","≥90; ≥70 и <90; ≥50 и <70; ≥30 и <50; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Принцип действия","Гидродинамический; Электромеханический; Механический"]
["25.73.60.190-00000016","Прочистная спираль","Штука","2022-09-12","Рабочий диаметр трубы","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая длина трубы","≥90; ≥70 и <90; ≥50 и <70; ≥30 и <50; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие сердечника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥30; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Метр"]
["25.73.60.190-00000015","Прочистная спираль","Штука","2022-09-12","Рабочий диаметр трубы","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая длина трубы","≥90; ≥70 и <90; ≥50 и <70; ≥30 и <50; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие сердечника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥30; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Метр"]
["28.30.34.000-00000002","Разбрасыватель минеральных удобрений","Штука","2022-02-22","Максимальная ширина захвата","≥42; ≥36; <24","Метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака","≥8400; ≥4200 и <8400; ≥2200 и <4200; ≥1400 и <2200; ≥900 и <1400; <900"]
["28.30.34.000-00000001","Разбрасыватель минеральных удобрений","Штука","2022-02-22","Максимальная ширина захвата","≥42; ≥36; <24","Метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бака","≥8400; ≥4200 и <8400; ≥2200 и <4200; ≥1400 и <2200; ≥900 и <1400; <900"]
["25.99.29.190-00000011","Разветвление рукавное","Штука","2021-06-15","Тип в зависимости от числа выходных патрубков","РЧ - разветвление четырехходовое; РТ - разветвление трехходовое"]
[{"$nulls":4},"Условный проход входного патрубка","DN 150; DN 90; DN 80; DN 70"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от рабочего давления","Разветвление высокого давления; Разветвление нормального давления"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
["25.99.29.190-00000010","Разветвление рукавное","Штука","2021-06-15","Тип в зависимости от числа выходных патрубков","РЧ - разветвление четырехходовое; РТ - разветвление трехходовое"]
[{"$nulls":4},"Условный проход входного патрубка","DN 150; DN 90; DN 80; DN 70"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от рабочего давления","Разветвление нормального давления"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
["25.99.29.190-00000009","Разветвление рукавное","Штука","2021-06-15","Тип в зависимости от числа выходных патрубков","РЧ - разветвление четырехходовое; РТ - разветвление трехходовое"]
[{"$nulls":4},"Условный проход входного патрубка","DN 150; DN 90; DN 80; DN 70"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от рабочего давления","Разветвление высокого давления"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
["28.92.30.190-00000004","Распределитель вяжущих материалов","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Автотранспортное средство; Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 2; 1; 0; 5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 6х3; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Объем приемного бункера","≥18; ≥15; ≥12; ≥9; ≥6; ≥3; <3","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая ширина распределения смеси",">2; ≤2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
["28.92.30.190-00000003","Распределитель вяжущих материалов","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 2; 1; 0; 5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 6х3; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Объем приемного бункера","≥18; ≥15; ≥12; ≥9; ≥6; ≥3; <3","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая ширина распределения смеси",">2; ≤2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
["28.92.30.190-00000002","Распределитель вяжущих материалов","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 2; 1; 0; 5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 6х3; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Объем приемного бункера","≥18; ≥15; ≥12; ≥9; ≥6; ≥3; <3","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая ширина распределения смеси",">2; ≤2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
["28.92.30.190-00000001","Распределитель вяжущих материалов","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 2; 1; 0; 5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Объем приемного бункера","≥18; ≥15; ≥12; ≥9; ≥6; ≥3; <3","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая ширина распределения смеси",">2; ≤2","Метр"]
["28.15.24.112-00000002","Редуктор планетарный","Штука","2020-09-01","Исполнение входного вала","Шлицивой; Конический; Циллиндрический"]
[{"$nulls":4},"Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м","<63; ≥63000; ≥45000 и <63000; ≥31500 и <45000; ≥22400 и <31500; ≥16000 и <22400; ≥11200 и <16000; ≥8000 и <11200; ≥5600 и <8000; ≥4000 и <5600; ≥2800 и <4000; ≥2000 и <2800; ≥1400 и <2000; ≥1000 и <1400; ≥710 и <1000; ≥500 и <710; ≥355 и <500; ≥250 и <355; ≥180 и <250; ≥125 и <180; ≥90 и <125; ≥63 и <90"]
[{"$nulls":4},"Высота оси выходного вала","≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1180 и <1250; ≥1120 и <1180; ≥1060 и <1120; ≥1000 и <1060; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥710 и <750; ≥670 и <710; ≥630 и <670; ≥600 и <630; ≥560 и <600; ≥530 и <560; ≥500 и <530; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥355 и <375; ≥335 и <355; ≥315 и <335; ≥300 и <315; ≥280 и <300; ≥265 и <280; ≥212 и <225; ≥200 и <212; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥132 и <140; ≥125 и <132; ≥118 и <125; ≥112 и <118; ≥106 и <112; ≥100 и <106; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥71 и <75; ≥67 и <71; ≥63 и <67; ≥60 и <63; ≥56 и <60; ≥53 и <56; ≥50 и <53; ≥48 и <50; ≥45 и <48; ≥42 и <45; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥250 и <265; ≥236 и <250; ≥25 и <26; <25; ≥1600; ≥1500 и <1600; ≥225 и <236","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальное передаточное число","≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; ≥50 и <63; ≥40 и <50; ≥31,5000 и <40; ≥25 и <31,5000; ≥16 и <25; ≥12,5000 и <16; ≥10 и <12,5000; ≥8 и <10; ≥6,3000 и <8; ≥5 и <6,3000; ≥4 и <5; ≥3,1500 и <4; <3,1500; ≥400; ≥315 и <400; ≥250 и <315; ≥224 и <250; ≥200 и <224"]
[{"$nulls":4},"Высота оси входного вала","≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥71 и <75; ≥67 и <71; ≥63 и <67; ≥60 и <63; ≥1600; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1180 и <1250; ≥1120 и <1180; ≥1060 и <1120; ≥1000 и <1060; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥710 и <750; ≥670 и <710; ≥630 и <670; ≥600 и <630; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥25 и <26; <25; ≥560 и <600; ≥530 и <560; ≥500 и <530; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥355 и <375; ≥335 и <355; ≥315 и <335; ≥300 и <315; ≥280 и <300; ≥265 и <280; ≥250 и <265; ≥236 и <250; ≥225 и <236; ≥212 и <225; ≥200 и <212; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥40 и <42; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥132 и <140; ≥125 и <132; ≥118 и <125; ≥112 и <118; ≥106 и <112; ≥100 и <106; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥56 и <60; ≥53 и <56; ≥50 и <53; ≥48 и <50; ≥45 и <48; ≥42 и <45","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный радиус расположения осей сателлитов","≥40 и <45; ≥35,5000 и <40; ≥25 и <28; <25; ≥31,5000 и <35,5000; ≥28 и <31,5000; ≥315; ≥280 и <315; ≥250 и <280; ≥224 и <250; ≥200 и <224; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥125 и <140; ≥112 и <125; ≥100 и <112; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥71 и <80; ≥63 и <71; ≥56 и <63; ≥50 и <56; ≥45 и <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение выходного вала","Шлицивой; Конический; Циллиндрический"]
["28.15.24.112-00000001","Редуктор планетарный","Штука","2020-09-01","Исполнение входного вала","Шлицивой; Конический; Циллиндрический"]
[{"$nulls":4},"Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м","≥31500 и <45000; ≥22400 и <31500; ≥16000 и <22400; ≥11200 и <16000; ≥8000 и <11200; ≥5600 и <8000; ≥4000 и <5600; ≥2800 и <4000; ≥2000 и <2800; ≥1400 и <2000; ≥1000 и <1400; ≥710 и <1000; ≥500 и <710; ≥355 и <500; ≥250 и <355; ≥180 и <250; ≥125 и <180; ≥90 и <125; ≥63 и <90; <63; ≥63000; ≥45000 и <63000"]
[{"$nulls":4},"Высота оси выходного вала","≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1180 и <1250; ≥1120 и <1180; ≥1060 и <1120; ≥1000 и <1060; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥710 и <750; ≥670 и <710; ≥630 и <670; ≥600 и <630; ≥560 и <600; ≥530 и <560; ≥500 и <530; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥355 и <375; ≥335 и <355; ≥140 и <150; ≥132 и <140; ≥125 и <132; ≥118 и <125; ≥112 и <118; ≥106 и <112; ≥100 и <106; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥71 и <75; ≥67 и <71; ≥63 и <67; ≥60 и <63; ≥56 и <60; ≥53 и <56; ≥50 и <53; ≥48 и <50; ≥45 и <48; ≥42 и <45; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥250 и <265; ≥236 и <250; ≥25 и <26; <25; ≥1600; ≥1500 и <1600; ≥225 и <236; ≥315 и <335; ≥300 и <315; ≥280 и <300; ≥265 и <280; ≥212 и <225; ≥200 и <212; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальное передаточное число","≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; ≥50 и <63; ≥40 и <50; ≥31,5000 и <40; ≥25 и <31,5000; ≥16 и <25; ≥12,5000 и <16; ≥10 и <12,5000; ≥8 и <10; ≥6,3000 и <8; ≥5 и <6,3000; ≥4 и <5; ≥3,1500 и <4; <3,1500; ≥400; ≥315 и <400; ≥250 и <315; ≥224 и <250; ≥200 и <224"]
[{"$nulls":4},"Высота оси входного вала","≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥71 и <75; ≥67 и <71; ≥63 и <67; ≥60 и <63; ≥1600; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1180 и <1250; ≥1120 и <1180; ≥1060 и <1120; ≥1000 и <1060; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥710 и <750; ≥670 и <710; ≥630 и <670; ≥600 и <630; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; <25; ≥560 и <600; ≥530 и <560; ≥500 и <530; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥355 и <375; ≥335 и <355; ≥315 и <335; ≥300 и <315; ≥280 и <300; ≥265 и <280; ≥250 и <265; ≥236 и <250; ≥225 и <236; ≥212 и <225; ≥200 и <212; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥40 и <42; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥132 и <140; ≥125 и <132; ≥118 и <125; ≥112 и <118; ≥106 и <112; ≥100 и <106; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥56 и <60; ≥53 и <56; ≥50 и <53; ≥48 и <50; ≥45 и <48; ≥42 и <45; ≥26 и <28; ≥25 и <26","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный радиус расположения осей сателлитов","≥40 и <45; ≥35,5000 и <40; ≥25 и <28; <25; ≥31,5000 и <35,5000; ≥28 и <31,5000; ≥315; ≥280 и <315; ≥250 и <280; ≥224 и <250; ≥200 и <224; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥125 и <140; ≥112 и <125; ≥100 и <112; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥71 и <80; ≥63 и <71; ≥56 и <63; ≥50 и <56; ≥45 и <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение выходного вала","Шлицивой; Конический; Циллиндрический"]
["28.92.30.150-00000005","Ресайклер","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Поездного типа; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Вид ресайклинга","Горячий; Холодный"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина фрезерования","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная; Колесная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина ресайклирования","≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая скорость, м/мин","≥50; <50"]
["28.92.30.150-00000004","Ресайклер","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Вид ресайклинга","Горячий; Холодный"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина фрезерования","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная; Колесная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина ресайклирования","≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая скорость, м/мин","≥50; <50"]
["28.92.30.150-00000003","Ресайклер","Штука","2020-06-05","Тип базовой машины","Поездного типа"]
[{"$nulls":4},"Вид ресайклинга","Горячий; Холодный"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина фрезерования","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная; Колесная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина ресайклирования","≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая скорость, м/мин","≥50; <50"]
["22.19.30.137-00000005","Рукав пожарный напорный","Штука","2022-07-14","Рабочее давление","3; 1,6000; 1,2000; 1; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение рукава","Без внутреннего гидроизоляционного покрытия; С внутренним гидроизоляционным покрытием"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Вид рукава по стойкости к внешним воздействиям","Термостойкие перколированные (Тп); Термостойкие (Т); Маслостойкие (М); Износостойкие (И); Общего исполнения"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рукава (номинальный)","304; 254; 204; 150; 110; 89; 77; 66; 51; 38; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид рукава по назначению","Для комплектации внутренних и наружных пожарных кранов; Для комплектации мобильных средств пожаротушения"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружного защитного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина рукава без головок (номинальная)","≥20; ≥15; ≥10","Метр"]
["22.19.30.137-00000004","Рукав пожарный напорный","Штука","2022-05-19","Рабочее давление","1; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение рукава","Без внутреннего гидроизоляционного покрытия"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Вид рукава по стойкости к внешним воздействиям","Термостойкие перколированные (Тп); Термостойкие (Т); Маслостойкие (М); Износостойкие (И); Общего исполнения"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рукава (номинальный)","66; 51; 38; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид рукава по назначению","Для комплектации внутренних и наружных пожарных кранов"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружного защитного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина рукава без головок (номинальная)","≥20; ≥15; ≥10","Метр"]
["22.19.30.137-00000003","Рукав пожарный напорный","Штука","2022-07-14","Рабочее давление","1; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение рукава","С внутренним гидроизоляционным покрытием"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Вид рукава по стойкости к внешним воздействиям","Термостойкие перколированные (Тп); Термостойкие (Т); Маслостойкие (М); Износостойкие (И); Общего исполнения"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рукава (номинальный)","66; 51; 38; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид рукава по назначению","Для комплектации внутренних и наружных пожарных кранов"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружного защитного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина рукава без головок (номинальная)","≥20; ≥15; ≥10","Метр"]
["22.19.30.137-00000002","Рукав пожарный напорный","Штука","2022-05-19","Рабочее давление","3; 1,6000; 1,2000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение рукава","Без внутреннего гидроизоляционного покрытия"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Вид рукава по стойкости к внешним воздействиям","Термостойкие перколированные (Тп); Термостойкие (Т); Маслостойкие (М); Износостойкие (И); Общего исполнения"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рукава (номинальный)","150; 110; 89; 77; 66; 51; 38; 25; 304; 254; 204; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид рукава по назначению","Для комплектации мобильных средств пожаротушения"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружного защитного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина рукава без головок (номинальная)","≥20; ≥15; ≥10","Метр"]
["22.19.30.137-00000001","Рукав пожарный напорный","Штука","2022-05-19","Рабочее давление","3; 1,6000; 1,2000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивное исполнение рукава","С внутренним гидроизоляционным покрытием"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Вид рукава по стойкости к внешним воздействиям","Термостойкие перколированные (Тп); Термостойкие (Т); Маслостойкие (М); Износостойкие (И); Общего исполнения"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рукава (номинальный)","66; 51; 38; 25; 304; 254; 204; 150; 110; 89; 77; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид рукава по назначению","Для комплектации мобильных средств пожаротушения"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружного защитного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина рукава без головок (номинальная)","≥20; ≥15; ≥10","Метр"]
["28.30.33.110-00000002","Сеялка","Штука","2022-02-22","Вид","Зернотуковая бессцепочная шеренговая прессовая; Хлопковая; Овощная; Свекловичная; Соевая; Кукурузная (кроме специальных); Стерневая сеялка-культиватор; Зернотуковая локальная; Зерновая прямого посева; Зерновая пневматическая с централизованным дозированием; Зернотуковая прессовая; Зернотукотравяная; Зернотуковая; Зерновая (рисовая) с дисковым сошником; Зерновая (рисовая) с полозовидным сошником"]
["28.30.33.110-00000001","Сеялка","Штука","2022-02-22","Вид","Зернотуковая бессцепочная шеренговая прессовая; Зернотуковая прессовая; Зернотукотравяная; Зернотуковая; Зерновая (рисовая) с дисковым сошником; Зерновая (рисовая) с полозовидным сошником; Хлопковая; Овощная; Свекловичная; Соевая; Кукурузная (кроме специальных); Стерневая сеялка-культиватор; Зернотуковая локальная; Зерновая прямого посева; Зерновая пневматическая с централизованным дозированием"]
["28.92.23.000-00000003","Скрепер","Штука","2022-07-28","Наличие системы кондиционирования","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество осей","Трехосный (полуприцепной) на базе двухосного тягача; Двухосный на базе одноосного тягача"]
[{"$nulls":4},"Максимальное заглубление ковша",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; ≥50 и ≤100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Способ загрузки","Элеваторная; Тяговая"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина реза ковша",">3000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≥100 и ≤500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">30; >20 и ≤30; >10 и ≤20; ≥1 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колёсный; Гусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип управления рабочим оборудованием","Электрическая; Гидравлическая; Канатная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">25; >16 и ≤25; >11 и ≤16; >8 и ≤11; ≥5 и ≤8","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Прицеп; Самоходная машина"]
["28.92.23.000-00000002","Скрепер","Штука","2022-07-28","Наличие системы кондиционирования","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество осей","Трехосный (полуприцепной) на базе двухосного тягача; Двухосный на базе одноосного тягача"]
[{"$nulls":4},"Максимальное заглубление ковша",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; ≥50 и ≤100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Способ загрузки","Элеваторная; Тяговая"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина реза ковша",">3000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≥100 и ≤500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">30; >20 и ≤30; >10 и ≤20; ≥1 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колёсный; Гусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип управления рабочим оборудованием","Электрическая; Гидравлическая; Канатная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">25; >16 и ≤25; >11 и ≤16; >8 и ≤11; ≥5 и ≤8","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Самоходная машина"]
["28.92.23.000-00000001","Скрепер","Штука","2022-07-28","Наличие системы кондиционирования","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество осей","Трехосный (полуприцепной) на базе двухосного тягача; Двухосный на базе одноосного тягача"]
[{"$nulls":4},"Максимальное заглубление ковша",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; ≥50 и ≤100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Способ загрузки","Элеваторная; Тяговая"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина реза ковша",">3000; >2000 и ≤3000; >1000 и ≤2000; >500 и ≤1000; ≥100 и ≤500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность",">30; >20 и ≤30; >10 и ≤20; ≥1 и ≤10"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колёсный; Гусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип управления рабочим оборудованием","Электрическая; Гидравлическая; Канатная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">25; >16 и ≤25; >11 и ≤16; >8 и ≤11; ≥5 и ≤8","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип базовой машины","Прицеп"]
["29.10.59.321-00000003","Снегоочиститель самоходный","Штука","2020-06-05","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип снегоочистителя","Шнеко-роторный; Фрезерно-роторный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Двухмоторный; Одномоторный"]
[{"$nulls":4},"Ширина захвата снегоочистителя","≥3; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 4x4"]
[{"$nulls":4},"Привод рабочего органа","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["29.10.59.321-00000002","Снегоочиститель самоходный","Штука","2020-06-05","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип снегоочистителя","Фрезерно-роторный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Двухмоторный; Одномоторный"]
[{"$nulls":4},"Ширина захвата снегоочистителя","≥3; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 4x4"]
[{"$nulls":4},"Привод рабочего органа","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["29.10.59.321-00000001","Снегоочиститель самоходный","Штука","2020-06-05","Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип снегоочистителя","Шнеко-роторный"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Двухмоторный; Одномоторный"]
[{"$nulls":4},"Ширина захвата снегоочистителя","≥3; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 4x4"]
[{"$nulls":4},"Привод рабочего органа","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
["29.10.59.130-00000012","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-10","Максимальный диаметр очищаемых труб для каналопромывочных машин","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Коэфф. прессования ТБО для мусоровоза","&gt; 7; 7; 6; 5; 4; 2,5; &lt; 2,5"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6x6; 6x4; 4x4; 4x2"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования мусоровоза","С боковой загрузкой; С задней загрузкой; Контейнеровоз"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Автотранспортное средство; Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования комбинированной дорожной машины","Щетка межбазовая; Щетка для мойки барьерных ограждений; Щетка уборочная задняя; Щетка уборочная передняя; Отвал межбазовый; Передний плужный снегоочиститель; Боковой плужный снегоочиститель; Поливомоечное оборудование; Распределитель твердых противогололедных материалов; Распределитель жидких противогололедных материалов"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Снегоочиститель плужный; Ассенизационная машина; Каналопромывочная машина; Илососная машина; Мусоровоз; Вакуумная подметально-уборочная машина; Комбинированная дорожная машина; Снегопогрузчик лаповый"]
[{"$nulls":4},"Глубина очистки для илососных и ассенизационных машин","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Объем бункера","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Кубический метр"]
["29.10.59.130-00000011","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-10","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 6x4; 4x4; 4x2; 8х4"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Автотранспортное средство; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Снегоочиститель плужный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
["29.10.59.130-00000010","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-10","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 6x4; 4x4; 4x2; 8х4"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Автотранспортное средство; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Снегопогрузчик лаповый"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
["29.10.59.130-00000009","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-10","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 6x4; 4x4; 4x2; 8х4"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Автотранспортное средство; Самоходная машина"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования комбинированной дорожной машины","Щетка межбазовая; Щетка для мойки барьерных ограждений; Щетка уборочная задняя; Щетка уборочная передняя; Отвал межбазовый; Передний плужный снегоочиститель; Боковой плужный снегоочиститель; Поливомоечное оборудование; Распределитель твердых противогололедных материалов; Распределитель жидких противогололедных материалов"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Комбинированная дорожная машина"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Объем бункера","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Кубический метр"]
["29.10.59.130-00000008","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-10","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 6x4; 4x4; 4x2; 8х4"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Автотранспортное средство; Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Вакуумная подметально-уборочная машина"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Объем бункера","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Кубический метр"]
["29.10.59.130-00000007","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-10","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Коэфф. прессования ТБО для мусоровоза","&gt; 7; 7; 6; 5; 4; 2,5; &lt; 2,5"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 6x4; 4x4; 4x2; 8х4"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования мусоровоза","С боковой загрузкой; С задней загрузкой; Контейнеровоз"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Автотранспортное средство; Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Мусоровоз"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Объем бункера","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Кубический метр"]
["29.10.59.130-00000006","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-10","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 6x4; 4x4; 4x2; 8х4"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Автотранспортное средство; Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Илососная машина"]
[{"$nulls":4},"Глубина очистки для илососных и ассенизационных машин","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
["29.10.59.130-00000005","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-10","Максимальный диаметр очищаемых труб для каналопромывочных машин","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 6x4; 4x4; 4x2; 8х4"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Автотранспортное средство; Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Каналопромывочная машина"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
["29.10.59.130-00000004","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-10","Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6x6; 6x4; 4x4; 4x2; 8х4"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Автотранспортное средство; Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Ассенизационная машина"]
[{"$nulls":4},"Глубина очистки для илососных и ассенизационных машин","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
["29.10.59.130-00000021","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-22","Вид оборудования комбинированной дорожной машины","Щетка межбазовая; Щетка для мойки барьерных ограждений; Щетка уборочная задняя; Щетка уборочная передняя; Отвал межбазовый; Боковой плужный снегоочиститель; Передний плужный снегоочиститель; Поливомоечное оборудование; Распределитель твердых противогололедных материалов; Распределитель жидких противогололедных материалов"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп; Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Ассенизационная машина; Каналопромывочная машина; Илососная машина; Мусоровоз; Вакуумная подметально-уборочная машина; Комбинированная дорожная машина; Снегопогрузчик лаповый; Снегоочиститель плужный"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Вид оборудования мусоровоза","С боковой загрузкой; С задней загрузкой; Контейнеровоз"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; >1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр очищаемых труб для каналопромывочных машин","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент прессования ТБО для мусоровоза",">7; <2,50007; 6; 5; 4; 2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6x4; 4x4; 4x2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
[{"$nulls":4},"Глубина очистки для илососных и ассенизационных машин","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; >4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Объем бункера","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Кубический метр"]
["29.10.59.130-00000020","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-22","Тип базового шасси","Самоходная машина; Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Снегоочиститель плужный"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; >1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6x4; 4x4; 4x2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
["29.10.59.130-00000019","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-22","Тип базового шасси","Самоходная машина; Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Снегопогрузчик лаповый"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; >1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6x4; 4x4; 4x2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
["29.10.59.130-00000018","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-22","Вид оборудования комбинированной дорожной машины","Щетка межбазовая; Щетка для мойки барьерных ограждений; Щетка уборочная задняя; Щетка уборочная передняя; Отвал межбазовый; Боковой плужный снегоочиститель; Передний плужный снегоочиститель; Поливомоечное оборудование; Распределитель твердых противогололедных материалов; Распределитель жидких противогололедных материалов"]
[{"$nulls":4},"Тип базового шасси","Самоходная машина; Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Комбинированная дорожная машина"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; >1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6x4; 4x4; 4x2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
[{"$nulls":4},"Объем бункера","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Кубический метр"]
["29.10.59.130-00000017","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-22","Тип базового шасси","Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп; Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Вакуумная подметально-уборочная машина"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; >1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6x4; 4x4; 4x2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
[{"$nulls":4},"Объем бункера","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Кубический метр"]
["29.10.59.130-00000016","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-22","Тип базового шасси","Автотранспортное средство; Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Мусоровоз"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина убираемой полосы","≥2800; ≥2400 и <2800; ≥1900 и <2400; ≥1500 и <1900; >1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Коэффициент прессования ТБО для мусоровоза",">7; <2,50007; 6; 5; 4; 2,5000; "]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6x4; 4x4; 4x2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
[{"$nulls":4},"Объем бункера","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Кубический метр"]
["29.10.59.130-00000015","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-22","Тип базового шасси","Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп; Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Илососная машина"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6x4; 4x4; 4x2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
[{"$nulls":4},"Глубина очистки для илососных и ассенизационных машин","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; >4","Метр"]
["29.10.59.130-00000014","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-22","Тип базового шасси","Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп; Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Каналопромывочная машина"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр очищаемых труб для каналопромывочных машин","≥1000; ≥750; ≥500; ≥250; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6x4; 4x4; 4x2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
["29.10.59.130-00000013","Средство транспортное для коммунального хозяйства и содержания дорог","Штука","2022-02-22","Тип базового шасси","Самоходная машина; Прицеп/Полуприцеп; Автотранспортное средство"]
[{"$nulls":4},"Тип машины","Ассенизационная машина"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥1,5000 и <3,5000; <1,5000","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6x4; 4x4; 4x2"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
[{"$nulls":4},"Глубина очистки для илососных и ассенизационных машин","≥8; ≥6 и <8; ≥4 и <6; >4","Метр"]
["28.29.22.190-00000009","Ствол воздушно-пенный","Штука","2021-02-08","Максмальная дальность подачи струи пены средней кратности","≥100; ≥50; ≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Кратность пены на выходе из ствола","≥100; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Условный проход соединительной головки","≥70; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","≥5; ≥3; ≥2; ≥1; ≥0,8000; ≥0,5000; ≥0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Расход воды, л/мин","≥100; ≥60 и <100; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; ≥1 и <10"]
[{"$nulls":4},"Расход раствора пенообразователя, л/с","≥14; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥0,1500; <0,1500"]
[{"$nulls":4},"Наличие перекрывного устройства","Нет; Да"]
["28.29.22.190-00000008","Ствол воздушно-пенный","Штука","2021-02-08","Максмальная дальность подачи струи пены средней кратности","≥100; ≥50; ≥30; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Кратность пены на выходе из ствола","≥100; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Условный проход соединительной головки","≥70; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","≥5; ≥3; ≥2; ≥1; ≥0,8000; ≥0,5000; ≥0,1000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Расход воды, л/мин","≥100; ≥60 и <100; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; ≥1 и <10"]
[{"$nulls":4},"Расход раствора пенообразователя, л/с","≥14; ≥10; ≥5; ≥2,5000; ≥0,1500; <0,1500"]
[{"$nulls":4},"Наличие перекрывного устройства","Нет; Да"]
["28.29.22.190-00000025","Ствол пожарный воздушно-пенный","Штука","2021-07-18","Кратность пены","≥100; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥7; <7"]
[{"$nulls":4},"Расход воды/раствора пенообразователя, л x с-1","≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; <2,5000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная дальность струи пены средней кратности","≥100; ≥50; ≥30; ≥20; ≥15; ≥9; <9","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ствол воздушно-пенный эжектирующий; Ствол воздушно-пенный комбинированный; Ствол воздушно-пенный"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер условного прохода соединительной головки","DN 70; DN 50"]
[{"$nulls":4},"Расход раствора пенообразователя, л/с","≥14; ≥10; ≥5; ≥2,5000; <2,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства","Перекрывной; Неперекрывной"]
[{"$nulls":4},"Тип ствола","СВПЭ-8; СВПЭ-4; СВПЭ-2; СВПП-8; СВПК-4; СВПК-2; СВП"]
["28.29.22.190-00000024","Ствол пожарный воздушно-пенный","Штука","2021-07-18","Кратность пены","≥100; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥7; <7"]
[{"$nulls":4},"Расход воды/раствора пенообразователя, л x с-1","≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; <2,5000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная дальность струи пены средней кратности","≥100; ≥50; ≥30; ≥20; ≥15; ≥9; <9","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ствол воздушно-пенный"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер условного прохода соединительной головки","DN 70; DN 50"]
[{"$nulls":4},"Расход раствора пенообразователя, л/с","≥14; ≥10; ≥5; ≥2,5000; <2,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства","Перекрывной; Неперекрывной"]
[{"$nulls":4},"Тип ствола","СВПЭ-8; СВПЭ-4; СВПЭ-2; СВПП-8; СВПК-4; СВПК-2; СВП"]
["28.29.22.190-00000023","Ствол пожарный воздушно-пенный","Штука","2021-07-18","Кратность пены","≥100; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥7; <7"]
[{"$nulls":4},"Расход воды/раствора пенообразователя, л x с-1","≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; <2,5000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная дальность струи пены средней кратности","≥100; ≥50; ≥30; ≥20; ≥15; ≥9; <9","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ствол воздушно-пенный комбинированный"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер условного прохода соединительной головки","DN 70; DN 50"]
[{"$nulls":4},"Расход раствора пенообразователя, л/с","≥14; ≥10; ≥5; ≥2,5000; <2,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства","Перекрывной; Неперекрывной"]
[{"$nulls":4},"Тип ствола","СВПЭ-8; СВПЭ-4; СВПЭ-2; СВПП-8; СВПК-4; СВПК-2; СВП"]
["28.29.22.190-00000022","Ствол пожарный воздушно-пенный","Штука","2021-07-18","Кратность пены","≥100; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥7; <7"]
[{"$nulls":4},"Расход воды/раствора пенообразователя, л x с-1","≥15; ≥10; ≥5; ≥2,5000; <2,5000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная дальность струи пены средней кратности","≥100; ≥50; ≥30; ≥20; ≥15; ≥9; <9","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ствол воздушно-пенный эжектирующий"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер условного прохода соединительной головки","DN 70; DN 50"]
[{"$nulls":4},"Расход раствора пенообразователя, л/с","≥14; ≥10; ≥5; ≥2,5000; <2,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства","Перекрывной; Неперекрывной"]
[{"$nulls":4},"Тип ствола","СВПЭ-8; СВПЭ-4; СВПЭ-2; СВПП-8; СВПК-4; СВПК-2; СВП"]
["25.99.29.190-00000008","Ствол пожарный ручной","Штука","2021-06-15","Вид в зависимости от функциональных возможностей","Комбинированный; Универсальный; С защитной завесой; Распылитель; Формирующий сплошную струю"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства","Неперекрывной; Перекрывной"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от области применения","Для внутренних и наружных пожарных кранов (ПК); Для комплектации пожарных машин"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от конструктивных особенностей и основных показателей","Ствол нормального давления; Ствол высокого давления"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер ствола нормального давления в зависимости от условного прохода соединительной головки","DN 70; DN 50; DN 38; DN 25; DN 19"]
["25.99.29.190-00000007","Ствол пожарный ручной","Штука","2021-06-15","Вид в зависимости от функциональных возможностей","Комбинированный; Универсальный; С защитной завесой; Распылитель; Формирующий сплошную струю"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства","Неперекрывной; Перекрывной"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от области применения","Для комплектации пожарных машин"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от конструктивных особенностей и основных показателей","Ствол нормального давления; Ствол высокого давления"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер ствола нормального давления в зависимости от условного прохода соединительной головки","DN 70; DN 50; DN 38; DN 25; DN 19"]
["25.99.29.190-00000006","Ствол пожарный ручной","Штука","2021-06-15","Вид в зависимости от функциональных возможностей","Комбинированный; Универсальный; С защитной завесой; Распылитель; Формирующий сплошную струю"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от наличия (отсутствия) перекрывного устройства","Неперекрывной; Перекрывной"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от области применения","Для внутренних и наружных пожарных кранов (ПК)"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","УХЛ1; У1; ТУ1"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от конструктивных особенностей и основных показателей","Ствол нормального давления; Ствол высокого давления"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер ствола нормального давления в зависимости от условного прохода соединительной головки","DN 70; DN 50; DN 38; DN 25; DN 19"]
["28.22.14.159-00000002","Тележка транспортная самоходная","Штука","2020-09-01","Наличие кабины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дорожный просвет","≥140; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥60 и <100; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥3000; ≥2000 и <3000; <2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥9; ≥7 и <9; ≥5 и <7; ≥3 и <5; <3","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Емкость аккумуляторной батареи","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Ампер-час (3,6 кКл)"]
["28.22.14.159-00000001","Тележка транспортная самоходная","Штука","2020-09-01","Наличие кабины","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Дорожный просвет","≥140; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥60 и <100; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥3000; ≥2000 и <3000; <2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥9; ≥7 и <9; ≥5 и <7; ≥3 и <5; <3","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Емкость аккумуляторной батареи","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Ампер-час (3,6 кКл)"]
["29.10.59.119-00000002","Термос для дорожных работ","Штука","2020-06-05","Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Компоновка термос-бункера","Горизонтальная; Вертикальная"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Объем бункера",">10; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; ≥2 и ≤4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип горелки","Газовая; Дизельная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Бензиновый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
["29.10.59.119-00000001","Термос для дорожных работ","Штука","2020-06-05","Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Компоновка термос-бункера","Горизонтальная; Вертикальная"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х4; 6х6; 6х4; 4х2; 4х4"]
[{"$nulls":4},"Объем бункера",">10; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; ≥2 и ≤4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип горелки","Газовая; Дизельная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Бензиновый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
["28.22.18.390-00000007","Траверса","Штука","2021-02-08","Тип","Спредер; Пространственный Н-образный; Пространственный Т-образный; Линейный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Жесткая тяга; Гибкая тяга; Подвеска двухальцевая; Палец; Петля; Осевая проушина/Скоба такелажная; Проушина-балансир; Проушина"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥10; ≥5 и <10; <5","Метр"]
["28.22.18.390-00000003","Траверса","Штука","2021-02-08","Тип","Линейный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Гибкая тяга; Жесткая тяга; Подвеска двухальцевая; Палец; Петля; Осевая проушина/Скоба такелажная; Проушина-балансир; Проушина"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥10; ≥5 и <10; <5","Метр"]
["28.22.18.390-00000004","Траверса","Штука","2021-02-08","Тип","Пространственный Т-образный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Гибкая тяга; Жесткая тяга; Подвеска двухальцевая; Палец; Петля; Осевая проушина/Скоба такелажная; Проушина-балансир; Проушина"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥10; ≥5 и <10; <5","Метр"]
["28.22.18.390-00000005","Траверса","Штука","2021-02-08","Тип","Пространственный Н-образный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Гибкая тяга; Жесткая тяга; Подвеска двухальцевая; Палец; Петля; Осевая проушина/Скоба такелажная; Проушина-балансир; Проушина"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥10; ≥5 и <10; <5","Метр"]
["28.22.18.390-00000006","Траверса","Штука","2021-02-08","Тип","Спредер"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Гибкая тяга; Жесткая тяга; Подвеска двухальцевая; Палец; Петля; Осевая проушина/Скоба такелажная; Проушина-балансир; Проушина"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥10; ≥5 и <10; <5","Метр"]
["28.30.20.000-00000033","Трактор","Штука","2020-09-01","Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24; ≥10 и <16; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","3; 2; 1; 0; 9; 8; 7; 6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥50 и <80; <50","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Назначение трактора","Промышленный; Сельскохозяйственный"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
["28.30.20.000-00000032","Трактор","Штука","2020-09-01","Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24; ≥10 и <16; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","3; 2; 1; 0; 9; 8; 7; 6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥50 и <80; <50","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Гидромеханическая; Механическая; Электромеханическая; Гидростатическая"]
[{"$nulls":4},"Назначение трактора","Сельскохозяйственный"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
["28.30.20.000-00000031","Трактор","Штука","2020-09-01","Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24; ≥10 и <16; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","3; 2; 1; 0; 9; 8; 7; 6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥50 и <80; <50","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Назначение трактора","Промышленный"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
["28.30.20.000-00000030","Трактор","Штука","2020-09-01","Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24; ≥10 и <16; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","3; 2; 1; 0; 9; 8; 7; 6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥50 и <80; <50","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Назначение трактора","Сельскохозяйственный"]
["28.30.20.000-00000029","Трактор","Штука","2020-09-01","Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24; ≥10 и <16; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","3; 2; 1; 0; 9; 8; 7; 6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥50 и <80; <50","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Назначение трактора","Промышленный"]
["29.10.59.150-00000003","Трактор лесопожарный","Штука","2020-09-01","Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24; ≥10 и <16; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥50 и <80; <50; ≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды","≥5400 и <5800; ≥5000 и <5400; ≥4600 и <5000; ≥4200 и <4600; ≥3800 и <4200; ≥3400 и <3800; ≥3000 и <3400; ≥2600 и <3000; ≥2200 и <2600; ≥1800 и <2200; ≥1400 и <1800; ≥1000 и <1400; <1000; ≥10000; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6600 и <7000; ≥6200 и <6600; ≥5800 и <6200"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
["29.10.59.150-00000002","Трактор лесопожарный","Штука","2020-09-01","Эксплуатационная масса","≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; ≥16 и <24; ≥10 и <16; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмаков гусеницы","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥50 и <80; <50; ≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥40 и <50; <40; ≥50 и <60"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды","≥10000; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6600 и <7000; ≥6200 и <6600; ≥5800 и <6200; ≥5400 и <5800; ≥5000 и <5400; ≥4600 и <5000; ≥4200 и <4600; ≥3800 и <4200; ≥3400 и <3800; ≥3000 и <3400; ≥2600 и <3000; ≥2200 и <2600; ≥1800 и <2200; ≥1400 и <1800; ≥1000 и <1400; <1000"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
["29.10.59.150-00000001","Трактор лесопожарный","Штука","2020-09-01","Эксплуатационная масса","≥16 и <24; ≥10 и <16; ≥8 и <10; ≥5 и <8; ≥52; ≥42 и <52; ≥35 и <42; ≥24 и <35; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вместимость бака для пенообразователя","≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100; ≥800; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥360 и <400; ≥320 и <360; ≥280 и <320; ≥240 и <280; ≥200 и <240"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥50 и <80; <50; ≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Производительность насоса в номинальном режиме, л/с","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Тип трансмиссии","Электромеханическая; Гидростатическая; Гидромеханическая; Механическая"]
[{"$nulls":4},"Вместимость цистерны для воды","≥10000; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6600 и <7000; ≥6200 и <6600; ≥5800 и <6200; ≥5400 и <5800; ≥5000 и <5400; ≥4600 и <5000; ≥4200 и <4600; ≥3800 и <4200; ≥3400 и <3800; ≥3000 и <3400; ≥2600 и <3000; ≥2200 и <2600; ≥1800 и <2200; ≥1400 и <1800; ≥1000 и <1400; <1000"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
["28.29.12.110-00000002","Установка очистки воды мобильная","Штука","2020-09-01","Вместимость цистерны для воды","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000"]
[{"$nulls":4},"Производительность установки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
["28.29.12.110-00000001","Установка очистки воды мобильная","Штука","2020-09-01","Вместимость цистерны для воды","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000"]
[{"$nulls":4},"Производительность установки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Кубический метр в час"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
["28.99.39.190-00000009","Фреза дорожная самоходная","Штука","2020-06-05","Максимальная глубина фрезерования","≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина фрезерования",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
["28.99.39.190-00000008","Фреза дорожная самоходная","Штука","2020-06-05","Максимальная глубина фрезерования","≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина фрезерования",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
["28.99.39.190-00000007","Фреза дорожная самоходная","Штука","2020-06-05","Максимальная глубина фрезерования","≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина фрезерования",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
["22.11.14.110-00000004","Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации","Камерный; Бескамерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (дюйм)","30,5000; 28; 23,1000; 21,3000; 20,8000; 18,4000; 16,9000; 16,5000; 15,5000; 14,9000; 13,6000; 13; 12,5000; 12,4000; 11,5000; 11,2000; 10; 9,5000; 9; 7,5000; 6,5000; 6; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования","Несущего колеса; Направляющего колеса; Ведущего колеса"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","30,5000; 28; 23,1000; 21,3000; 20,8000; 18,4000; 16,9000; 16,5000; 15,5000; 14,9000; 13,6000; 13; 12,5000; 12,4000; 11,5000; 11,2000; 10; 9,5000; 9; 7,5000; 6,5000; 6; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (мм)","900; 800; 710; 650; 620; 600; 540; 520; 500; 480; 460; 420; 400; 380; 360; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","18; 42; 38; 34; 32; 30; 28; 26; 24; 20; 16,1000; 16; 15,3000; 12; 10; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","900; 800; 710; 650; 620; 600; 540; 520; 500; 480; 460; 420; 400; 380; 360; ","Миллиметр"]
["22.11.14.110-00000003","Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации","Камерный; Бескамерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (дюйм)","11,2000; 10; 9,5000; 9; 7,5000; 6,5000; 6; 30,5000; 28; 23,1000; 21,3000; 20,8000; 18,4000; 16,9000; 16,5000; 15,5000; 14,9000; 13,6000; 13; 12,5000; 12,4000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования","Несущего колеса"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (дюйм)","11,2000; 10; 9,5000; 9; 7,5000; 6,5000; 6; 30,5000; 28; 23,1000; 21,3000; 20,8000; 18,4000; 16,9000; 16,5000; 15,5000; 14,9000; 13,6000; 13; 12,5000; 12,4000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (мм)","900; 800; 710; 650; 620; 600; 540; 520; 500; 480; 460; 420; 400; 380; 360; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 34; 32; 30; 28; 26; 24; 20; 16,1000; 16; 15,3000; 12; 10; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (мм)","900; 800; 710; 650; 620; 600; 540; 520; 500; 480; 460; 420; 400; 380; 360; ","Миллиметр"]
["22.11.14.110-00000002","Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации","Камерный; Бескамерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (дюйм)","30,5000; 28; 23,1000; 21,3000; 20,8000; 18,4000; 16,9000; 16,5000; 15,5000; 14,9000; 13,6000; 13; 12,5000; 12,4000; 11,5000; 11,2000; 10; 9,5000; 9; 7,5000; 6,5000; 6; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования","Направляющего колеса"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","30,5000; 28; 23,1000; 21,3000; 20,8000; 18,4000; 16,9000; 16,5000; 15,5000; 14,9000; 13,6000; 13; 12,5000; 12,4000; 11,5000; 11,2000; 10; 9,5000; 9; 7,5000; 6,5000; 6; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (мм)","900; 800; 710; 650; 620; 600; 540; 520; 500; 480; 460; 420; 400; 380; 360; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 34; 32; 30; 28; 26; 24; 20; 16,1000; 16; 15,3000; 12; 10; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","900; 800; 710; 650; 620; 600; 540; 520; 500; 480; 460; 420; 400; 380; 360; ","Миллиметр"]
["22.11.14.110-00000001","Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации","Камерный; Бескамерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (дюйм)","30,5000; 28; 23,1000; 21,3000; 20,8000; 18,4000; 16,9000; 16,5000; 15,5000; 14,9000; 13,6000; 13; 12,5000; 12,4000; 11,5000; 11,2000; 10; 9,5000; 9; 7,5000; 6,5000; 6; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","85; 105; 90; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования","Ведущего колеса"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (дюйм)","30,5000; 28; 23,1000; 21,3000; 20,8000; 18,4000; 16,9000; 16,5000; 15,5000; 14,9000; 13,6000; 13; 12,5000; 12,4000; 11,5000; 11,2000; 10; 9,5000; 9; 7,5000; 6,5000; 6; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (мм)","900; 800; 710; 650; 620; 600; 540; 520; 500; 480; 460; 420; 400; 380; 360; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 34; 32; 30; 28; 26; 24; 20; 16,1000; 16; 15,3000; 12; 10; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля (мм)","900; 800; 710; 650; 620; 600; 540; 520; 500; 480; 460; 420; 400; 380; 360; ","Миллиметр"]
["22.11.14.191-00000013","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерный; Камерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","12,5000; 11,5000; 29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A4; A3; A2; А1; A5"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Запасная временного пользования; Гладкая; Карьерная; Повышенной проходимости; Универсальная; Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","18; 42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000012","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 8; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000011","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","25; 105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000010","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Универсальная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000009","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","35; 30; 25; 105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Универсальная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000008","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Повышенной проходимости"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000007","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 105; 90; 85; 80; 75; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Повышенной проходимости"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000006","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Карьерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000005","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Карьерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000004","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000003","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000002","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Запасная временного пользования"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["22.11.14.191-00000001","Шина пневматическая для строительно-дорожной техники","Штука","2022-07-28","Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерный"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","29,5000; 27; 26,5000; 21; 20,5000; 18; 17,5000; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8,2500; 8,1500; 8; 7,5000; 7; 6,5000; 6; 12,5000; 11,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","N; M; L; K; J; D; B; A8; A7; A6; A5; A4; A3; A2; А1"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Запасная временного пользования"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","42; 38; 33; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,3000; 15; 13; 12; 10; 9; 8; 18; ","Дюйм (25,4 мм)"]
["28.92.20.000-00000018","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-бульдозер; Экскаватор одноковшовый; Экскаватор двухковшовый; Малогабаритный экскаватор; Канатная экскаваторная техника; Автоэкскаватор; Карьерный экскаватор непрерывного действия; Экскаватор-дреноукладчик; Экскаватор-каналокопатель; Траншейный экскаватор непрерывного действия; Экскаватор понтонный; Экскаватор-погрузчик; Экскаватор-планировщик"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер; Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная; Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000017","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Канатная экскаваторная техника"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидравлическая; Гидромеханическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥35 и <40; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥40 и <45; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥45 и <50"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000016","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <90; ≥90 и <100; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Малогабаритный экскаватор"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥90 и <100; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000015","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор двухковшовый"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти","<2000; >3600; ≥2000 и ≤3600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; 9; 8"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000014","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Эксплуатационная масса","≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10; ≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор одноковшовый"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш планировочный; Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000013","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-бульдозер"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000012","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-планировщик"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Ковш профильный; Ковш траншейный; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","4; 9; 8; 7; 6; 5; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100; ≥1000","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000011","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-погрузчик"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер; Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","4; 9; 8; 7; 6; 5; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥90 и <100; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100; ≥1000","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000010","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Эксплуатационная масса","≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10; ≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор понтонный"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000009","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Автоэкскаватор"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000008","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10; ≥300 и <350"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Малогабаритный экскаватор"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","<100; ≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Да; Нет"]
["28.92.20.000-00000002","Экскаватор","Штука","2022-05-20","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор одноковшовый"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000007","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор двухковшовый"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000006","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥70 и <80; ≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-бульдозер"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Ковш профильный; Ковш траншейный; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000005","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-планировщик"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000004","Экскаватор","Штука","2022-05-20","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-погрузчик"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер; Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000003","Экскаватор","Штука","2022-05-20","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор понтонный"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000031","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Траншейный экскаватор непрерывного действия"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000030","Экскаватор","Штука","2022-05-20","Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-каналокопатель"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000029","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Эксплуатационная масса","≥20 и <30; ≥10 и <20; <10; ≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-дреноукладчик"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Электрический; Бензиновый; Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000028","Экскаватор","Штука","2022-05-20","Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Карьерный экскаватор непрерывного действия"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Гусеничная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000027","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Траншейный экскаватор непрерывного действия"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000026","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-каналокопатель"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000025","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Экскаватор-дреноукладчик"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","2; 1; 0; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]
["28.92.20.000-00000024","Экскаватор","Штука","2022-05-19","Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10; ≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350"]
[{"$nulls":4},"Тип экскаватора","Карьерный экскаватор непрерывного действия"]
[{"$nulls":4},"Вид дополнительного и рабочего оборудования","Ковш профильный; Ковш траншейный; Клык-рыхлитель; Фреза; Вибропогружатель; Шнековый бур; Гидроножницы; Гидромолот; Ковш грейферный; Ковш планировочный; Ковш-рыхлитель; Ковш скальный; Ковш карьерный; Ковш просеивающий (скелетный); Ковш погрузочный; Обратная лопата; Прямая лопата; Захват для бордюрного камня; Захват для мусора; Гидравлический навесной копер"]
[{"$nulls":4},"Трансмиссия","Электрическая; Электромеханическая; Механическая; Гидромеханическая; Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Длина рукояти",">3600; ≥2000 и ≤3600; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение","9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0"]
[{"$nulls":4},"Ширина башмака гусеничной ленты",">700; ≥300 и ≤700; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ходовой части","Колесная"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы кондиционирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газовый; Электрический; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Объем ковша",">40; >30 и ≤40; >20 и ≤30; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная грузоподъемность","≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора FOPS","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя (ей)","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Возможность подключения навесного гидрооборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отопителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства защиты оператора ROPS","Нет; Да"]