{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Строительные материалы"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Строительные материалы","index":0,"n_rows":10823,"n_cols":7,"rows_kept":10823}
["Код позиции КТРУ","Наименование позиции","Ед-изм. позиции","Дата начала обязательного применения позиции каталога","Наименование характеристки","Значение характеристики","Ед-изм. характеристики"]
["23.99.19.190-00000006","Арматура композитная полимерная","Штука","2021-04-01","Вид","Комбинированная композитная (АКК); Арамидокомпозитная (ААК); Углекомпозитная (АУК); Базальтокомпозитная (АБК); Стеклокомпозитная (АСК)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥10500 и <11000; ≥10000 и <10500; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥12000; ≥11500 и <12000; ≥11000 и <11500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥32; ≥28 и <32; ≥25 и <28; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000005","Арматура композитная полимерная","Штука","2021-04-01","Вид","Стеклокомпозитная (АСК)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11500 и <12000; ≥11000 и <11500; ≥10500 и <11000; ≥10000 и <10500; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥32; ≥28 и <32; ≥25 и <28; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000004","Арматура композитная полимерная","Штука","2021-04-01","Вид","Базальтокомпозитная (АБК)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥12000; ≥11500 и <12000; ≥11000 и <11500; ≥10500 и <11000; ≥10000 и <10500; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥32; ≥28 и <32; ≥25 и <28; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000003","Арматура композитная полимерная","Штука","2021-04-01","Вид","Углекомпозитная (АУК)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11500 и <12000; ≥11000 и <11500; ≥10500 и <11000; ≥10000 и <10500; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥28 и <32; ≥32; ≥25 и <28; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000002","Арматура композитная полимерная","Штука","2021-04-01","Вид","Арамидокомпозитная (ААК)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11500 и <12000; ≥11000 и <11500; ≥10500 и <11000; ≥10000 и <10500; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥32; ≥28 и <32; ≥25 и <28; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000001","Арматура композитная полимерная","Штука","2021-04-01","Вид","Комбинированная композитная (АКК)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11500 и <12000; ≥11000 и <11500; ≥10500 и <11000; ≥10000 и <10500; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥32; ≥28 и <32; ≥25 и <28; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
["23.61.12.122-00000003","Балка железобетонная пролетных строений","Штука","2021-02-08","Ширина (верхней плиты балки по бетону)","≥194; ≥180 и <194; ≥174 и <180; ≥140 и <174; <140","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка бетона","В40; В35"]
[{"$nulls":4},"Длина","4200; 3300; 2400; 2100; 1800; 1500; 1200; ","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥213; ≥173 и <213; ≥153 и <173; ≥123 и <153; ≥93 и <123; <93","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка бетона по морозостойкости","F300; F200"]
[{"$nulls":4},"Наличие окраски концевых деталей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип закладных изделий","7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс ненапрягаемой арматуры","AIII; АII; АI"]
[{"$nulls":4},"Тип армирования","Ненапрягаемая арматура; Напрягаемая арматура канатная; Напрягаемая арматура"]
[{"$nulls":4},"Тип","Промежуточная; Крайняя"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения арматуры","Сварной; Вязанный"]
[{"$nulls":4},"Температурная зона","5; 4; 3; 2; 1; "]
["23.61.12.122-00000002","Балка железобетонная пролетных строений","Штука","2021-02-08","Ширина (верхней плиты балки по бетону)","≥194; ≥180 и <194; ≥174 и <180; ≥140 и <174; <140","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка бетона","В40; В35"]
[{"$nulls":4},"Длина","4200; 3300; 2400; 2100; 1800; 1500; 1200; ","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥213; ≥173 и <213; ≥153 и <173; ≥123 и <153; ≥93 и <123; <93","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка бетона по морозостойкости","F300; F200"]
[{"$nulls":4},"Наличие окраски концевых деталей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип закладных изделий","7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс ненапрягаемой арматуры","AIII; АII; АI"]
[{"$nulls":4},"Тип армирования","Ненапрягаемая арматура; Напрягаемая арматура канатная; Напрягаемая арматура"]
[{"$nulls":4},"Тип","Крайняя"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения арматуры","Сварной; Вязанный"]
[{"$nulls":4},"Температурная зона","5; 4; 3; 2; 1; "]
["23.61.12.122-00000001","Балка железобетонная пролетных строений","Штука","2021-02-08","Ширина (верхней плиты балки по бетону)","≥194; ≥180 и <194; ≥174 и <180; ≥140 и <174; <140","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка бетона","В40; В35"]
[{"$nulls":4},"Длина","4200; 3300; 2400; 2100; 1800; 1500; 1200; ","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥213; ≥173 и <213; ≥153 и <173; ≥123 и <153; ≥93 и <123; <93","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка бетона по морозостойкости","F300; F200"]
[{"$nulls":4},"Наличие окраски концевых деталей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип закладных изделий","7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс ненапрягаемой арматуры","AIII; АII; АI"]
[{"$nulls":4},"Тип армирования","Ненапрягаемая арматура; Напрягаемая арматура канатная; Напрягаемая арматура"]
[{"$nulls":4},"Тип","Промежуточная"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения арматуры","Сварной; Вязанный"]
[{"$nulls":4},"Температурная зона","5; 4; 3; 2; 1; "]
["22.29.29.190-00000134","Барьер дорожный временный","Штука","2021-02-08","Тип дна","Полое; Плоское"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥750; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество устанавливаемых сигнальных фонарей","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Ширина основания","≥550; ≥540 и <550; ≥530 и <540; ≥520 и <530; ≥510 и <520; ≥500 и <510","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Наличие светоотражающих элементов","Нет; Да"]
["22.29.29.190-00000133","Барьер дорожный временный","Штука","2021-02-08","Тип дна","Полое; Плоское"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥750; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество устанавливаемых сигнальных фонарей","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Ширина основания","≥550; ≥540 и <550; ≥530 и <540; ≥520 и <530; ≥510 и <520; ≥500 и <510","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Наличие светоотражающих элементов","Нет; Да"]
["23.42.10.150-00000003","Биде","Штука","2021-11-16","Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Антивандальное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий под смеситель",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥700; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Направление выпуска (стока)","Вертикальное (в пол); Горизонтальное (в стену)"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши","Овальная; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Подвесное; Напольное"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Крышка; Сиденье; Смеситель; Донный клапан; Слив-перелив"]
["23.42.10.150-00000002","Биде","Штука","2021-11-16","Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Антивандальное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий под смеситель",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥700; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Направление выпуска (стока)","Вертикальное (в пол); Горизонтальное (в стену)"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши","Овальная; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Напольное"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Крышка; Сиденье; Смеситель; Донный клапан; Слив-перелив"]
["23.42.10.150-00000001","Биде","Штука","2021-11-16","Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Антивандальное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий под смеситель",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥700; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Направление выпуска (стока)","Вертикальное (в пол); Горизонтальное (в стену)"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши","Овальная; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Подвесное"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Крышка; Сиденье; Смеситель; Донный клапан; Слив-перелив"]
["23.61.12.111-00000004","Блок бетонный для стен подвала","Штука","2022-02-22","Высота","≥580; ≥500 и <580; ≥400 и <500; ≥280 и <400; <280","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4; W2"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид бетона","Плотный силикатный (С); Легкий (Л); Тяжелый (Т)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2380; ≥2300 и <2380; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1180 и <1300; ≥1000 и <1180; ≥880 и <1000; <880","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сплошной (ФБС); Пустотный (ФБП); С вырезом (ФБВ)"]
["23.61.12.111-00000003","Блок бетонный для стен подвала","Штука","2022-02-22","Высота","≥580; ≥500 и <580; ≥400 и <500; ≥280 и <400; <280","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4; W2"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид бетона","Плотный силикатный (С); Легкий (Л); Тяжелый (Т)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2380; ≥2300 и <2380; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1180 и <1300; ≥1000 и <1180; ≥880 и <1000; <880","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сплошной (ФБС); Пустотный (ФБП); С вырезом (ФБВ)"]
["23.61.12.159-00000002","Блок вентиляционный железобетонный","Штука","2021-09-01","Вид бетона","Тяжелый; Легкий"]
[{"$nulls":4},"Встроенная инженерная система","Водоснабжение; Отопление; Канализация; Вентиляция"]
[{"$nulls":4},"Тип по технологии изготовления","Сборный; Монолитный"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3600; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2800 и <3000; ≥2100 и <2800; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип блока","ВК; 2ВК; 1ВК; ВХ; ВТ; ВДП; 2ВДП; 1ВДП; ВД; 2ВД; 1ВД; B"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥620; ≥560 и <620; ≥520 и <560; ≥460 и <520; ≥420 и <460; ≥400 и <420; ≥380 и <400; ≥340 и <380; ≥320 и <340; ≥300 и <320; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥240 и <260; <240","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
["23.61.12.159-00000001","Блок вентиляционный железобетонный","Штука","2021-09-01","Вид бетона","Тяжелый; Легкий"]
[{"$nulls":4},"Встроенная инженерная система","Водоснабжение; Отопление; Канализация; Вентиляция"]
[{"$nulls":4},"Тип по технологии изготовления","Сборный; Монолитный"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3600; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2800 и <3000; ≥2100 и <2800; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип блока","ВК; 2ВК; 1ВК; ВХ; ВТ; ВДП; 2ВДП; 1ВДП; ВД; 2ВД; 1ВД; B"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥240 и <260; <240; ≥620; ≥560 и <620; ≥520 и <560; ≥460 и <520; ≥420 и <460; ≥400 и <420; ≥380 и <400; ≥340 и <380; ≥320 и <340; ≥300 и <320; ≥280 и <300; ≥260 и <280","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
["16.23.11.130-00000005","Блок дверной","Штука","2021-09-01","Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по числу полотен","Двупольная; Однопольная"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольной двери","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия лицевой поверхности","Лакокрасочные материалы; Отделанный декоративной пленкой (ламинированный); Цветной, окрашенный в массе; Отделочные материалы на бумажной основе; С натуральным шпоном"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по способу открывания","Складная; Раздвижная; Качающаяся; Распашная"]
[{"$nulls":4},"Вид двери по форме","Со сложным рисунком; С декоративными переплетами; Фигурный; Прямоугольный"]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","Мд4; Мд3; Мд2; Мд1"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Поливинилхлоридный (ПВХ); Деревянная"]
[{"$nulls":4},"Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по месту установки","Для санузла (С); Межкомнатная (М); Внутренняя входная (В); Наружная входная (Н)"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию остекления","Остекленная; Глухая"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию и типу порога","Без порога; С опускающимся порогом; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥550 и <600; <550; ≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700","Миллиметр"]
["16.23.11.130-00000004","Блок дверной","Штука","2021-09-01","Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по числу полотен","Двупольная; Однопольная"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольной двери","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия лицевой поверхности","Лакокрасочные материалы; Отделанный декоративной пленкой (ламинированный); Цветной, окрашенный в массе; Отделочные материалы на бумажной основе; С натуральным шпоном"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по способу открывания","Складная; Раздвижная; Качающаяся; Распашная"]
[{"$nulls":4},"Вид двери по форме","Со сложным рисунком; С декоративными переплетами; Фигурный; Прямоугольный"]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","Мд4; Мд3; Мд2; Мд1"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Поливинилхлоридный (ПВХ); Деревянная"]
[{"$nulls":4},"Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по месту установки","Наружная входная (Н)"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию остекления","Остекленная; Глухая"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию и типу порога","Без порога; С опускающимся порогом; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
["16.23.11.130-00000003","Блок дверной","Штука","2021-09-01","Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по числу полотен","Двупольная; Однопольная"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольной двери","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия лицевой поверхности","Лакокрасочные материалы; Отделанный декоративной пленкой (ламинированный); Цветной, окрашенный в массе; Отделочные материалы на бумажной основе; С натуральным шпоном"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по способу открывания","Складная; Раздвижная; Качающаяся; Распашная"]
[{"$nulls":4},"Вид двери по форме","Со сложным рисунком; С декоративными переплетами; Фигурный; Прямоугольный"]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","Мд4; Мд3; Мд2; Мд1"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Поливинилхлоридный (ПВХ); Деревянная"]
[{"$nulls":4},"Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по месту установки","Внутренняя входная (В)"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию остекления","Остекленная; Глухая"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию и типу порога","Без порога; С опускающимся порогом; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
["16.23.11.130-00000002","Блок дверной","Штука","2021-09-01","Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по числу полотен","Двупольная; Однопольная"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольной двери","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия лицевой поверхности","Лакокрасочные материалы; Отделанный декоративной пленкой (ламинированный); Цветной, окрашенный в массе; Отделочные материалы на бумажной основе; С натуральным шпоном"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по способу открывания","Складная; Раздвижная; Качающаяся; Распашная"]
[{"$nulls":4},"Вид двери по форме","Со сложным рисунком; С декоративными переплетами; Фигурный; Прямоугольный"]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","Мд4; Мд3; Мд2; Мд1"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Поливинилхлоридный (ПВХ); Деревянная"]
[{"$nulls":4},"Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по месту установки","Межкомнатная (М)"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию остекления","Остекленная; Глухая"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию и типу порога","Без порога; С опускающимся порогом; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
["16.23.11.130-00000001","Блок дверной","Штука","2021-09-01","Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по числу полотен","Двупольная; Однопольная"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольной двери","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия лицевой поверхности","Отделочные материалы на бумажной основе; С натуральным шпоном; Лакокрасочные материалы; Отделанный декоративной пленкой (ламинированный); Цветной, окрашенный в массе"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по способу открывания","Складная; Раздвижная; Качающаяся; Распашная"]
[{"$nulls":4},"Вид двери по форме","Со сложным рисунком; С декоративными переплетами; Фигурный; Прямоугольный"]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","Мд4; Мд3; Мд2; Мд1"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Поливинилхлоридный (ПВХ); Деревянная"]
[{"$nulls":4},"Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по месту установки","Для санузла (С)"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию остекления","Остекленная; Глухая"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию и типу порога","Без порога; С опускающимся порогом; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
["25.12.10.000-00000008","Блок дверной стальной","Штука","2021-06-15","Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по конструкции дверного полотна","Типа сэндвич; Комбинированный; Состоящий не менее чем из двух листов стали (наружного и внутреннего), соединенных с помощью сварки"]
[{"$nulls":4},"Вид открывания полотна","Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции коробки дверного блока","П-образная с доборным порогом; П-образная; Замкнутая"]
[{"$nulls":4},"Группа дверного блока по назначению","А (наружные входные в здания и сооружения); Г (наружные входные в здания и входные в квартиры с усиленными защитными функциями); В1 (внутренние дверные блоки вспомогательных помещений (чердаков, подвалов, технических этажей, тамбуров); В (внутренние, разделяющие отапливаемые помещения внутри зданий, в том числе общественных и производственных зданий (офисы, кабинеты, номера отелей), а также на путях эвакуации); Б (входные в квартиры с лестничных клеток)"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию порога","Без порога; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока в зависимости от наличия защитных функций","С усиленными защитными функциями; Обычного исполнения"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по направлению открывания полотна","Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по числу полотен","Двупольный; Однопольный"]
[{"$nulls":4},"Класс дверного блока по эксплуатационным характеристикам (сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции)","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","М5; М4; М3; М2; М1"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию фрамуги","Без фрамуги; С фрамугой"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию остекления","Глухой; Остекленный"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
["25.12.10.000-00000007","Блок дверной стальной","Штука","2021-06-15","Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по конструкции дверного полотна","Типа сэндвич; Комбинированный; Состоящий не менее чем из двух листов стали (наружного и внутреннего), соединенных с помощью сварки"]
[{"$nulls":4},"Вид открывания полотна","Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции коробки дверного блока","П-образная с доборным порогом; П-образная; Замкнутая"]
[{"$nulls":4},"Группа дверного блока по назначению","А (наружные входные в здания и сооружения)"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию порога","Без порога; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока в зависимости от наличия защитных функций","С усиленными защитными функциями; Обычного исполнения"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по направлению открывания полотна","Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по числу полотен","Двупольный; Однопольный"]
[{"$nulls":4},"Класс дверного блока по эксплуатационным характеристикам (сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции)","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","М5; М4; М3; М2; М1"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию фрамуги","Без фрамуги; С фрамугой"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию остекления","Глухой; Остекленный"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
["25.12.10.000-00000006","Блок дверной стальной","Штука","2021-06-15","Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по конструкции дверного полотна","Типа сэндвич; Комбинированный; Состоящий не менее чем из двух листов стали (наружного и внутреннего), соединенных с помощью сварки"]
[{"$nulls":4},"Вид открывания полотна","Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции коробки дверного блока","П-образная с доборным порогом; П-образная; Замкнутая"]
[{"$nulls":4},"Группа дверного блока по назначению","Б (входные в квартиры с лестничных клеток)"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию порога","Без порога; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока в зависимости от наличия защитных функций","С усиленными защитными функциями; Обычного исполнения"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по направлению открывания полотна","Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по числу полотен","Двупольный; Однопольный"]
[{"$nulls":4},"Класс дверного блока по эксплуатационным характеристикам (сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции)","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","М5; М4; М3; М2; М1"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию фрамуги","Без фрамуги; С фрамугой"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию остекления","Глухой; Остекленный"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
["25.12.10.000-00000005","Блок дверной стальной","Штука","2021-06-15","Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по конструкции дверного полотна","Типа сэндвич; Комбинированный; Состоящий не менее чем из двух листов стали (наружного и внутреннего), соединенных с помощью сварки"]
[{"$nulls":4},"Вид открывания полотна","Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции коробки дверного блока","П-образная с доборным порогом; П-образная; Замкнутая"]
[{"$nulls":4},"Группа дверного блока по назначению","В (внутренние, разделяющие отапливаемые помещения внутри зданий, в том числе общественных и производственных зданий (офисы, кабинеты, номера отелей), а также на путях эвакуации)"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию порога","Без порога; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока в зависимости от наличия защитных функций","С усиленными защитными функциями; Обычного исполнения"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по направлению открывания полотна","Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по числу полотен","Двупольный; Однопольный"]
[{"$nulls":4},"Класс дверного блока по эксплуатационным характеристикам (сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции)","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","М5; М4; М3; М2; М1"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию фрамуги","Без фрамуги; С фрамугой"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию остекления","Глухой; Остекленный"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
["25.12.10.000-00000004","Блок дверной стальной","Штука","2021-06-15","Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по конструкции дверного полотна","Типа сэндвич; Комбинированный; Состоящий не менее чем из двух листов стали (наружного и внутреннего), соединенных с помощью сварки"]
[{"$nulls":4},"Вид открывания полотна","Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции коробки дверного блока","П-образная с доборным порогом; П-образная; Замкнутая"]
[{"$nulls":4},"Группа дверного блока по назначению","В1 (внутренние дверные блоки вспомогательных помещений (чердаков, подвалов, технических этажей, тамбуров)"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию порога","Без порога; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока в зависимости от наличия защитных функций","С усиленными защитными функциями; Обычного исполнения"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по направлению открывания полотна","Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по числу полотен","Двупольный; Однопольный"]
[{"$nulls":4},"Класс дверного блока по эксплуатационным характеристикам (сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции)","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","М5; М4; М3; М2; М1"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию фрамуги","Без фрамуги; С фрамугой"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию остекления","Глухой; Остекленный"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
["25.12.10.000-00000003","Блок дверной стальной","Штука","2021-06-15","Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по конструкции дверного полотна","Типа сэндвич; Комбинированный; Состоящий не менее чем из двух листов стали (наружного и внутреннего), соединенных с помощью сварки"]
[{"$nulls":4},"Вид открывания полотна","Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Толщина дверного полотна","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции коробки дверного блока","П-образная с доборным порогом; П-образная; Замкнутая"]
[{"$nulls":4},"Группа дверного блока по назначению","Г (наружные входные в здания и входные в квартиры с усиленными защитными функциями)"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию порога","Без порога; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока в зависимости от наличия защитных функций","С усиленными защитными функциями; Обычного исполнения"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по направлению открывания полотна","Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по числу полотен","Двупольный; Однопольный"]
[{"$nulls":4},"Класс дверного блока по эксплуатационным характеристикам (сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции)","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс механической прочности","М5; М4; М3; М2; М1"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию фрамуги","Без фрамуги; С фрамугой"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию остекления","Глухой; Остекленный"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
["23.19.12.160-00000002","Блок из пеностекла","Штука","2021-11-16","Толщина","≥300; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета предельного отклонения)","≥300; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета предельного отклонения)","≥250; <250","Миллиметр"]
["23.19.12.160-00000001","Блок из пеностекла","Штука","2021-11-16","Толщина","≥300; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета предельного отклонения)","≥300; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета предельного отклонения)","≥250; <250","Миллиметр"]
["23.61.12.190-00000002","Блок карнизный железобетонный","Штука","2022-02-22","Высота","≥500; ≥300 и <500; ≥150 и <300; ≥80 и <150; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4; W2"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2990; <2990","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥300 и <500; ≥130 и <300; <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по расположению блока","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200"]
[{"$nulls":4},"Температурная зона применения","12; 11; 10; 9"]
["23.61.12.190-00000001","Блок карнизный железобетонный","Штука","2022-02-22","Высота","≥500; ≥300 и <500; ≥150 и <300; ≥80 и <150; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4; W2"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2990; <2990","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥300 и <500; ≥130 и <300; <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по расположению блока","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200"]
[{"$nulls":4},"Температурная зона применения","12; 11; 10; 9"]
["23.61.12.134-00000001","Блок коллектора бетонный","Штука","2021-11-16","Высота","≥3790; ≥3390 и <3790; ≥2690 и <3390; ≥2290 и <2690; <2290","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F300; F200; F150; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Тип","Угловой (КУ); Стеновой (КС)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥880; ≥600 и <880; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","600; ","Миллиметр"]
["23.61.12.134-00000002","Блок коллектора бетонный","Штука","2021-11-16","Высота","≥3790; ≥3390 и <3790; ≥2690 и <3390; ≥2290 и <2690; <2290","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F300; F200; F150; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Тип","Угловой (КУ); Стеновой (КС)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥880; ≥600 и <880; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","600; ","Миллиметр"]
["23.65.11.000-00000002","Блок несъемной опалубки из бетона с органическим заполнителем (арболит)","Штука","2021-11-16","Назначение","Для возведения внутренних стен и перегородок; Для возведения монолитных наружных стен"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1300; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид органического заполнителя","Измельченная рисовая солома; Измельченный стебель хлопчатника; Костер льна; Костер конопли; Измельченная древесина"]
[{"$nulls":4},"Тип по несущей способности","Повышенный; Обычный"]
[{"$nulls":4},"Тип по теплоизолирующей способности","Неутепленный; Утепленный"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥450 и <500; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250; ≥400 и <450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по месторасположению","Угловой; Порядовочный; Подкарнизный; Парапетный; Поясной; Перемычный; Подоконный; Простеночный"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Тип структуры","Крупнопористый; Поризованный; Плотный"]
["23.65.11.000-00000001","Блок несъемной опалубки из бетона с органическим заполнителем (арболит)","Штука","2021-11-16","Назначение","Для возведения внутренних стен и перегородок; Для возведения монолитных наружных стен"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1300; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид органического заполнителя","Измельченная рисовая солома; Измельченный стебель хлопчатника; Костер льна; Костер конопли; Измельченная древесина"]
[{"$nulls":4},"Тип по несущей способности","Повышенный; Обычный"]
[{"$nulls":4},"Тип по теплоизолирующей способности","Неутепленный; Утепленный"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по месторасположению","Угловой; Порядовочный; Подкарнизный; Парапетный; Поясной; Перемычный; Подоконный; Простеночный"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Тип структуры","Крупнопористый; Поризованный; Плотный"]
["25.12.10.000-00000010","Блок оконный металлический","Штука","2021-06-15","Вид по конструкции устройств для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения","С системами самовентиляции; С климатическими клапанами; С вентиляционными клапанами; С клапанными створками; С фрамугой; С форточкой"]
[{"$nulls":4},"Вид окна по типу переплета","Открывающееся; Глухое"]
[{"$nulls":4},"Вид окна по количеству рядов остекления","С тройным остеклением; С двойным остеклением; С одинарным остеклением"]
[{"$nulls":4},"Остекление окна","Профильное стекло; Листовое стекло"]
[{"$nulls":4},"Способ открывания створок","Механизированный; Вручную"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по воздухо- и водопроницаемости","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по типу конструкции","Раздельно-спаренный; Раздельный; Спаренный; Одинарный"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по направлению открывания створок","Симметричного открывания; Правого открывания; Левого открывания; Двухстороннего открытия; Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Вид окна по способу открывания створок и фрамуг","Вращающееся; Подвесное; Откидное; Распашное"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по сопротивлению теплопередаче","Без класса; Д2; Д1; Г2; Г1; В2; В1; Б2; Б1; А2; А1"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по звукоизоляции","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Остекленные элементы","Коробки; Створчатые элементы"]
[{"$nulls":4},"Материал рамочных элементов","Сталь; Алюминиевый сплав"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления","Многостворчатый; Двустворчатый; Одностворчатый"]
[{"$nulls":4},"Вид по числу и расположению контуров уплотнения в притворах","С наружным, внутренним и средним уплотнен; С наружным и внутренним уплотнением; Со средним и внутренним уплотнением; С одним контуром уплотнения"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по форме","Со сложным рисунком; С декоративными переплетами; Фигурный; Прямоугольный"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по общему коэффициенту пропускания света","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по сопротивлению ветровой нагрузке","В; Б; А; Г; Без класса; Д"]
[{"$nulls":4},"Вид по конструктивному решению притвора створок","С безымпостным (штульповым) притвором; С импостным притвором"]
["25.12.10.000-00000009","Блок оконный металлический","Штука","2021-06-15","Вид по конструкции устройств для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения","С системами самовентиляции; С климатическими клапанами; С вентиляционными клапанами; С клапанными створками; С фрамугой; С форточкой"]
[{"$nulls":4},"Вид окна по типу переплета","Открывающееся; Глухое"]
[{"$nulls":4},"Вид окна по количеству рядов остекления","С тройным остеклением; С двойным остеклением; С одинарным остеклением"]
[{"$nulls":4},"Остекление окна","Профильное стекло; Листовое стекло"]
[{"$nulls":4},"Способ открывания створок","Механизированный; Вручную"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по воздухо- и водопроницаемости","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по типу конструкции","Раздельно-спаренный; Раздельный; Спаренный; Одинарный"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по направлению открывания створок","Симметричного открывания; Правого открывания; Левого открывания; Двухстороннего открытия; Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Вид окна по способу открывания створок и фрамуг","Вращающееся; Подвесное; Откидное; Распашное"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по сопротивлению теплопередаче","Без класса; Д2; Д1; Г2; Г1; В2; В1; Б2; Б1; А2; А1"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по звукоизоляции","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Остекленные элементы","Коробки; Створчатые элементы"]
[{"$nulls":4},"Материал рамочных элементов","Сталь; Алюминиевый сплав"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления","Многостворчатый; Двустворчатый; Одностворчатый"]
[{"$nulls":4},"Вид по числу и расположению контуров уплотнения в притворах","С наружным, внутренним и средним уплотнен; С наружным и внутренним уплотнением; Со средним и внутренним уплотнением; С одним контуром уплотнения"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по форме","Со сложным рисунком; С декоративными переплетами; Фигурный; Прямоугольный"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по общему коэффициенту пропускания света","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по сопротивлению ветровой нагрузке","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Вид по конструктивному решению притвора створок","С безымпостным (штульповым) притвором; С импостным притвором"]
["22.23.14.120-00000002","Блок оконный пластиковый","Штука","2021-06-15","Количество камер профиля оконного блока","≥81; 7; 6; 5; 4; 3; 2; "]
[{"$nulls":4},"Вид по числу и расположению контуров уплотнения в притворах","С наружным, внутренним и средним уплотнением; С наружным и внутренним уплотнением; Со средним и внутренним уплотнением; С одним контуром уплотнения"]
[{"$nulls":4},"Вид по конструктивному решению притвора створок","С безымпостным (штульповым) притвором; С импостным притвором"]
[{"$nulls":4},"Материал рамочных элементов","Стеклопластик; Поливинилхлорид (ПВХ)"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по сопротивлению ветровой нагрузке","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Количество камер в стеклопакете оконного блока","≥54; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления","Многостворчатый; Двустворчатый; Одностворчатый"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по общему коэффициенту пропускания света","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по форме","Со сложным рисунком; С декоративными переплетами; Фигурный; Прямоугольный"]
[{"$nulls":4},"Остекленные элементы","Коробки; Створчатые элементы"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по направлению открывания створок","Симметричного открывания; Правого открывания; Левого открывания; Двухстороннего открытия; Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Вид открывания оконного блока","Подъемное; Раздвижное; Средне-поворотное; Параллельно-выдвижное; Подвесное; Откидное; Поворотное распашное; Поворотно-откидное; Неоткрывающееся"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по звукоизоляции","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Заполнение светопрозрачной части оконного блока","Стеклопакет; Листовое стекло"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по сопротивлению теплопередаче","Без класса; Д2; Д1; Г2; Г1; В2; В1; Б2; Б1; А2; А1"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по воздухо- и водопроницаемости","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Вид по конструкции устройств для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения","С системами самовентиляции; С климатическими клапанами; С вентиляционными клапанами; С клапанными створками; С фрамугой; С форточкой"]
["22.23.14.120-00000001","Блок оконный пластиковый","Штука","2021-06-15","Количество камер профиля оконного блока","≥87; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид по числу и расположению контуров уплотнения в притворах","С наружным, внутренним и средним уплотнением; С наружным и внутренним уплотнением; Со средним и внутренним уплотнением; С одним контуром уплотнения"]
[{"$nulls":4},"Вид по конструктивному решению притвора створок","С безымпостным (штульповым) притвором; С импостным притвором"]
[{"$nulls":4},"Материал рамочных элементов","Стеклопластик; Поливинилхлорид (ПВХ)"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по сопротивлению ветровой нагрузке","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Количество камер в стеклопакете оконного блока","≥54; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления","Многостворчатый; Двустворчатый; Одностворчатый"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по общему коэффициенту пропускания света","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по форме","Со сложным рисунком; С декоративными переплетами; Фигурный; Прямоугольный"]
[{"$nulls":4},"Остекленные элементы","Коробки; Створчатые элементы"]
[{"$nulls":4},"Вид оконного блока по направлению открывания створок","Симметричного открывания; Правого открывания; Левого открывания; Двухстороннего открытия; Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Вид открывания оконного блока","Подъемное; Раздвижное; Средне-поворотное; Параллельно-выдвижное; Подвесное; Откидное; Поворотное распашное; Поворотно-откидное; Неоткрывающееся"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по звукоизоляции","В; Б; А; Без класса; Д; Г"]
[{"$nulls":4},"Заполнение светопрозрачной части оконного блока","Стеклопакет; Листовое стекло"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по сопротивлению теплопередаче","Без класса; Д2; Д1; Г2; Г1; В2; В1; Б2; Б1; А2; А1"]
[{"$nulls":4},"Класс оконного блока по воздухо- и водопроницаемости","Без класса; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Вид по конструкции устройств для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения","С системами самовентиляции; С климатическими клапанами; С вентиляционными клапанами; С клапанными створками; С фрамугой; С форточкой"]
["23.61.12.210-00000002","Блок стеновой из бетона","Штука","2021-11-16","Тип бетона","Морозостойкий (М); Сейсмическистойкий (С)"]
[{"$nulls":4},"Тип блока наружнего","Цокольный (7БМ); Подкарнизный (6БМ); Парапетный (5БМ); Поясной (4БМ); Перемычный (3БМ); Подоконный (2БМ); Рядовой (1БН); Простеночный (1БН)"]
[{"$nulls":4},"Плотность бетона","Особоплотный (О); Повышенной плотности (П); Нормальной плотности (Н)"]
[{"$nulls":4},"Тип по расположению блока","В лоджии (Л); У деформационного шва (Т); Угловой (У)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3300; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3900; ≥3800 и <3900; ≥3700 и <3800; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Наружный"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥160 и <200; <160; ≥600; ≥550 и <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Блок пустотелый","Нет; Да"]
["23.61.12.210-00000001","Блок стеновой из бетона","Штука","2021-11-16","Тип бетона","Морозостойкий (М); Сейсмическистойкий (С)"]
[{"$nulls":4},"Тип блока внутреннего","Поясной (БВП); Перемычный (БВП); Блок лестничной клетки (БВ); Рядовой (БВ); Простеночный (БВ)"]
[{"$nulls":4},"Плотность бетона","Особоплотный (О); Повышенной плотности (П); Нормальной плотности (Н)"]
[{"$nulls":4},"Тип по расположению блока","В лоджии (Л); У деформационного шва (Т); Угловой (У)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3300; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3900; ≥3800 и <3900; ≥3700 и <3800; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Внутренний"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥160 и <200; <160","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Блок пустотелый","Нет; Да"]
["23.61.12.210-00000003","Блок стеновой из бетона","Штука","2021-11-16","Тип бетона","Морозостойкий (М); Сейсмическистойкий (С)"]
[{"$nulls":4},"Тип блока внутреннего","Поясной (БВП); Перемычный (БВП); Блок лестничной клетки (БВ); Рядовой (БВ); Простеночный (БВ)"]
[{"$nulls":4},"Тип блока наружнего","Цокольный (7БМ); Подкарнизный (6БМ); Парапетный (5БМ); Поясной (4БМ); Перемычный (3БМ); Подоконный (2БМ); Рядовой (1БН); Простеночный (1БН)"]
[{"$nulls":4},"Плотность бетона","Особоплотный (О); Повышенной плотности (П); Нормальной плотности (Н)"]
[{"$nulls":4},"Тип по расположению блока","В лоджии (Л); У деформационного шва (Т); Угловой (У)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400; ≥3300; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3900; ≥3800 и <3900; ≥3700 и <3800; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Внутренний; Наружный"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥160 и <200; <160","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Блок пустотелый","Нет; Да"]
["23.61.12.210-00000004","Блок стеновой из полистиролбетона","Штука","2021-11-16","Высота","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F300; F200; F150; F100; F75; F50; F35"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2600 и <3000; ≥2300 и <2600; ≥1900 и <2300; ≥1600 и <1900; ≥1200 и <1600; ≥900 и <1200; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥300 и <500; ≥145 и <300; <145","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥300 и <350; ≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥200 и <250; ≥115 и <200; <115; ≥250 и <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип блока","Подоконный полублок; Простеночный полублок; Рядовой стеновой полублок; Подоконный; Простеночный; Доборный стеновой; Рядовой стеновой"]
[{"$nulls":4},"Вид блока","Конструкционно-теплоизоляционный; Теплоизоляционно-конструкционный; Теплоизоляционный"]
["23.61.12.210-00000005","Блок стеновой из полистиролбетона","Штука","2021-11-16","Высота","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F300; F200; F150; F100; F75; F50; F35"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2600 и <3000; ≥2300 и <2600; ≥1900 и <2300; ≥1600 и <1900; ≥1200 и <1600; ≥900 и <1200; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥300 и <500; ≥145 и <300; <145","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥115 и <200; <115","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип блока","Рядовой стеновой; Подоконный полублок; Простеночный полублок; Рядовой стеновой полублок; Подоконный; Простеночный; Доборный стеновой"]
[{"$nulls":4},"Вид блока","Конструкционно-теплоизоляционный; Теплоизоляционно-конструкционный; Теплоизоляционный"]
["23.61.12.210-00000007","Блок стеновой из ячеистого бетона","Штука","2021-11-16","Тип по назначению бетона","Теплоизоляционный; Конструкционно-теплоизоляционный; Конструкционный"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу порообразования","Газопенобетон; Пенобетон; Газобетон"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F100; F75; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Тип по условиям твердения","Неавтоклавный; Автоклавный"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥625; ≥600 и <625; <600","Миллиметр"]
["23.61.12.210-00000006","Блок стеновой из ячеистого бетона","Штука","2021-11-16","Тип по назначению бетона","Теплоизоляционный; Конструкционно-теплоизоляционный; Конструкционный"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу порообразования","Газопенобетон; Пенобетон; Газобетон"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F100; F75; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Тип по условиям твердения","Неавтоклавный; Автоклавный"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥625; ≥600 и <625; <600","Миллиметр"]
["23.20.11.120-00000003","Блок стеновой керамический","Штука","2021-11-16","Тип констукции связей между слоями","Соединение с помощью шпонок бетона; Соединение с помощью ребер кирпичной кладки; Соединение с помощью шпонок цементно-песчаного раствора; Соединение с помощью армированных ребер; Соединение с помощью стального стержня; Соединение с помощью сварного каркаса"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1000; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥200 и <500; ≥120 и <200; <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥510; ≥250 и <510; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид разрезки","Вертикально многорядная; Вертикально двухрядная; Вертикально однорядная; Горизонтально многорядная; Горизонтально двухрядная; Горизонтально однорядная"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для перегородок; Для внутренних самонесущих стен; Для внутренних несущих стен; Для внутренних ненесущих стен; Для наружних стен"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости, F","300; 200; 100; 75; 50; 35; 25"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","Многослойный; Однослойный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Парапетный; Угловой; Торцевой; Простеночный; Рядовой"]
["23.20.11.120-00000002","Блок стеновой керамический","Штука","2021-11-16","Тип констукции связей между слоями","Соединение с помощью шпонок бетона; Соединение с помощью ребер кирпичной кладки; Соединение с помощью шпонок цементно-песчаного раствора; Соединение с помощью армированных ребер; Соединение с помощью стального стержня; Соединение с помощью сварного каркаса"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1000; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥200 и <500; ≥120 и <200; <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥510; ≥250 и <510; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид разрезки","Вертикально многорядная; Вертикально двухрядная; Вертикально однорядная; Горизонтально многорядная; Горизонтально двухрядная; Горизонтально однорядная"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для перегородок; Для внутренних самонесущих стен; Для внутренних несущих стен; Для внутренних ненесущих стен; Для наружних стен"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","Однослойный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Парапетный; Угловой; Торцевой; Простеночный; Рядовой"]
["23.20.11.120-00000001","Блок стеновой керамический","Штука","2021-11-16","Тип констукции связей между слоями","Соединение с помощью шпонок бетона; Соединение с помощью ребер кирпичной кладки; Соединение с помощью шпонок цементно-песчаного раствора; Соединение с помощью армированных ребер; Соединение с помощью стального стержня; Соединение с помощью сварного каркаса"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1000; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥200 и <500; ≥120 и <200; <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥510; ≥250 и <510; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид разрезки","Вертикально многорядная; Вертикально двухрядная; Вертикально однорядная; Горизонтально многорядная; Горизонтально двухрядная; Горизонтально однорядная"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для перегородок; Для внутренних самонесущих стен; Для внутренних несущих стен; Для внутренних ненесущих стен; Для наружних стен"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","Многослойный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Парапетный; Угловой; Торцевой; Простеночный; Рядовой"]
["23.61.12.154-00000002","Блок упора железобетонный","Штука","2022-02-22","Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥200 и <500; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие строповочных скоб","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W4; W2; W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200 и <300; <200; ≥750; ≥700 и <750; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400","Миллиметр"]
["23.61.12.154-00000001","Блок упора железобетонный","Штука","2022-02-22","Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥200 и <500; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие строповочных скоб","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W4; W2; W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200 и <300; <200; ≥750; ≥700 и <750; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400","Миллиметр"]
["23.61.12.111-00000002","Блок фундаментный бетонный под ограждения","Штука","2022-02-22","Длина","≥2100; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2100; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700; ≥1500 и <1600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие выпусков арматуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа по максимальной несущей способности","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1100; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; <450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных петель","Нет; Да"]
["23.61.12.111-00000001","Блок фундаментный бетонный под ограждения","Штука","2022-02-22","Длина","≥2100; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1500 и <1600; ≥2100; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие выпусков арматуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа по максимальной несущей способности","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1100; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; <450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных петель","Нет; Да"]
["25.11.10.000-00000005","Блок-контейнер металлический","Штука","2021-04-01","Количество окон","≥22; 1; "]
[{"$nulls":4},"Расположение окон","С фасада; С торца"]
[{"$nulls":4},"Наличие окон","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал утеплителя","Пенополистирол; Пенопласт; Целлюлозная вата; Минеральная вата; Напыление полиуретановое"]
[{"$nulls":4},"Материал внутренней обшивки стен","ПВХ; МДФ; ЛДСП; ДВПО; ДВП; Вагонка"]
[{"$nulls":4},"Материал пола","Металл; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Высота ворот","≥3; ≥2,8000 и <3; ≥2,6000 и <2,8000; ≥2,4000 и <2,6000; ≥2,2000 и <2,4000; ≥2 и <2,2000; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал внутренней обшивки потолка","ПВХ; МДФ; ЛДСП; ДВПО; ДВП; Вагонка"]
[{"$nulls":4},"Высота (внешняя)","≥3; ≥2,8000 и <3; ≥2,6000 и <2,8000; ≥2,4000 и <2,6000; <2,4000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина двери","≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; <0,6000; ≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Расположение ворот","С фасада; С торца"]
[{"$nulls":4},"Тип по исполнению","Южный; Обычный О2; Обычный О1; Северный"]
[{"$nulls":4},"Высота двери","≥2,4000; ≥2,2000 и <2,4000; ≥2 и <2,2000; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; <1,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал стен","Сэндвич панель; Профилированный лист"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Инженерные коммуникации канализации; Инженерные коммуникации водоснабжения; Инженерные коммуникации электрофикацации; Инженерные коммуникации телекоммуникации; Инженерные коммуникации вентиляции"]
[{"$nulls":4},"Тип двери","Раздвижная; Распашная полуторная; Распашная двухстворчатая; Распашная одностворчатая"]
[{"$nulls":4},"Длина (внешняя)","≥12; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия металлоконструкций","Лакокрасочное покрытие; Антикоррозийное покрытие; Цинкование"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутренней двери в воротах","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип ворот","Рольставни; Откатные; Вертикальные; Распашные"]
[{"$nulls":4},"Вид","Утепленный; Холодный"]
[{"$nulls":4},"Расположение двери","С фасада; С торца"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Контейнерный; Сборно-разборный"]
[{"$nulls":4},"Ширина (внешняя)","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал кровли","Сэндвич панель; Профилированный лист"]
[{"$nulls":4},"Ширина ворот","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Метр"]
["25.11.10.000-00000004","Блок-контейнер металлический","Штука","2021-04-01","Количество окон","≥22; 1; "]
[{"$nulls":4},"Расположение окон","С фасада; С торца"]
[{"$nulls":4},"Наличие окон","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал утеплителя","Пенополистирол; Пенопласт; Целлюлозная вата; Минеральная вата; Напыление полиуретановое"]
[{"$nulls":4},"Материал внутренней обшивки стен","ПВХ; МДФ; ЛДСП; ДВПО; ДВП; Вагонка"]
[{"$nulls":4},"Материал пола","Металл; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Высота ворот","≥3; ≥2,8000 и <3; ≥2,6000 и <2,8000; ≥2,4000 и <2,6000; ≥2,2000 и <2,4000; ≥2 и <2,2000; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал внутренней обшивки потолка","ПВХ; МДФ; ЛДСП; ДВПО; ДВП; Вагонка"]
[{"$nulls":4},"Высота (внешняя)","≥3; ≥2,8000 и <3; ≥2,6000 и <2,8000; ≥2,4000 и <2,6000; <2,4000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина двери","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; <0,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Расположение ворот","С фасада; С торца"]
[{"$nulls":4},"Тип по исполнению","Южный; Обычный О2; Обычный О1; Северный"]
[{"$nulls":4},"Высота двери","≥2,4000; ≥2,2000 и <2,4000; ≥2 и <2,2000; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; <1,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал стен","Сэндвич панель; Профилированный лист"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Инженерные коммуникации канализации; Инженерные коммуникации водоснабжения; Инженерные коммуникации электрофикацации; Инженерные коммуникации телекоммуникации; Инженерные коммуникации вентиляции"]
[{"$nulls":4},"Тип двери","Раздвижная; Распашная полуторная; Распашная двухстворчатая; Распашная одностворчатая"]
[{"$nulls":4},"Длина (внешняя)","≥12; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия металлоконструкций","Лакокрасочное покрытие; Антикоррозийное покрытие; Цинкование"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутренней двери в воротах","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип ворот","Рольставни; Откатные; Вертикальные; Распашные"]
[{"$nulls":4},"Вид","Холодный"]
[{"$nulls":4},"Расположение двери","С фасада; С торца"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Контейнерный; Сборно-разборный"]
[{"$nulls":4},"Ширина (внешняя)","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал кровли","Сэндвич панель; Профилированный лист"]
[{"$nulls":4},"Ширина ворот","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Метр"]
["25.11.10.000-00000003","Блок-контейнер металлический","Штука","2021-04-01","Количество окон","≥22; 1; "]
[{"$nulls":4},"Расположение окон","С фасада; С торца"]
[{"$nulls":4},"Наличие окон","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал утеплителя","Пенополистирол; Пенопласт; Целлюлозная вата; Минеральная вата; Напыление полиуретановое"]
[{"$nulls":4},"Материал внутренней обшивки стен","ПВХ; МДФ; ЛДСП; ДВПО; ДВП; Вагонка"]
[{"$nulls":4},"Материал пола","Металл; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Высота ворот","≥3; ≥2,8000 и <3; ≥2,6000 и <2,8000; ≥2,4000 и <2,6000; ≥2,2000 и <2,4000; ≥2 и <2,2000; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал внутренней обшивки потолка","ПВХ; МДФ; ЛДСП; ДВПО; ДВП; Вагонка"]
[{"$nulls":4},"Высота (внешняя)","≥3; ≥2,8000 и <3; ≥2,6000 и <2,8000; ≥2,4000 и <2,6000; <2,4000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина двери","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; <0,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Расположение ворот","С фасада; С торца"]
[{"$nulls":4},"Тип по исполнению","Южный; Обычный О2; Обычный О1; Северный"]
[{"$nulls":4},"Высота двери","≥2,4000; ≥2,2000 и <2,4000; ≥2 и <2,2000; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; <1,6000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал стен","Сэндвич панель; Профилированный лист"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Инженерные коммуникации канализации; Инженерные коммуникации водоснабжения; Инженерные коммуникации электрофикацации; Инженерные коммуникации телекоммуникации; Инженерные коммуникации вентиляции"]
[{"$nulls":4},"Тип двери","Раздвижная; Распашная полуторная; Распашная двухстворчатая; Распашная одностворчатая"]
[{"$nulls":4},"Длина (внешняя)","≥12; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия металлоконструкций","Лакокрасочное покрытие; Антикоррозийное покрытие; Цинкование"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутренней двери в воротах","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип ворот","Рольставни; Откатные; Вертикальные; Распашные"]
[{"$nulls":4},"Вид","Утепленный"]
[{"$nulls":4},"Расположение двери","С фасада; С торца"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Контейнерный; Сборно-разборный"]
[{"$nulls":4},"Ширина (внешняя)","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал кровли","Сэндвич панель; Профилированный лист"]
[{"$nulls":4},"Ширина ворот","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Метр"]
["25.94.11.110-00000033","Болт высокопрочный для предварительного натяжения конструкционный. Система HR","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер под ключ","32; 30; 27; 24; 22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","200; 195; 190; 185; 180; 175; 170; 165; 160; 155; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","M36; M30; M27; M24; M22; M20; M18; M16; М14; M12"]
["25.94.11.110-00000032","Болт высокопрочный для предварительного натяжения конструкционный. Система HR","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер под ключ","32; 30; 27; 24; 22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","200; 195; 190; 185; 180; 175; 170; 165; 160; 155; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","M12; M36; M30; M27; M24; M22; M20; M18; M16; М14"]
["25.94.11.110-00000035","Болт высокопрочный для предварительного натяжения конструкционный. Система HV","Килограмм","2021-04-01","Длина болта","200; 195; 190; 185; 180; 175; 170; 165; 160; 155; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер под ключ","60; 50; 46; 41; 36; 32; 27; 22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","M36; M30; M27; M24; M22; M20; M16; M12"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000034","Болт высокопрочный для предварительного натяжения конструкционный. Система HV","Килограмм","2021-04-01","Длина болта","200; 195; 190; 185; 180; 175; 170; 165; 160; 155; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер под ключ","60; 50; 46; 41; 36; 32; 27; 22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","M36; M30; M27; M24; M22; M20; M16; M12"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000002","Болт с шестигранной головкой","Килограмм","2021-05-02","Размеры под ключ","210; 200; 185; 180; 170; 165; 155; 150; 145; 135; 130; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 46; 41; 36; 34; 32; 30; 27; 24; 22; 21; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 11; 10; 8; 7; 5,5000; 4; 3,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размеры под ключ","130; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 46; 41; 36; 34; 32; 30; 27; 24; 22; 21; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 11; 10; 8; 7; 5,5000; 5; 4; 3,2000; 135; 210; 200; 185; 180; 170; 165; 155; 150; 145; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Головки с фланцем; Увеличенный; Уменьшенный; Нормальный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 76; 72; 68; 64; 60; 56; 52; 48; 45; 42; 39; 36; 33; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2,5000; 2; 1,6000; 1,4000; 1,2000; 1; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000001","Болт с шестигранной головкой","Килограмм","2021-05-02","Размеры под ключ","210; 200; 185; 180; 170; 165; 155; 150; 145; 135; 130; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 46; 41; 36; 34; 32; 30; 27; 24; 22; 21; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 11; 10; 8; 7; 5,5000; 4; 3,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размеры под ключ","210; 200; 185; 180; 170; 165; 155; 150; 145; 135; 130; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 46; 41; 36; 34; 32; 30; 27; 24; 22; 21; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 11; 10; 8; 7; 5,5000; 5; 4; 3,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Головки с фланцем; Увеличенный; Уменьшенный; Нормальный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","72; 68; 64; 60; 56; 52; 48; 45; 76; 42; 39; 36; 33; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2,5000; 2; 1,6000; 1,4000; 1,2000; 1; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000027","Болт с шестигранной головкой класса точности C","Килограмм","2021-04-01","Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 500; 480; 460; 440; 420; 400; 380; 360; 340; 320; 300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 120; 110; 100; 90; 80; 70; 65; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","М64; М60; М56; М52; М48; М45; М42; М39; М36; М33; М30; М27; М24; М22; М8"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
["25.94.11.110-00000026","Болт с шестигранной головкой класса точности C","Килограмм","2021-04-01","Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 500; 480; 460; 440; 420; 400; 380; 360; 340; 320; 300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 120; 110; 100; 90; 80; 70; 65; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","М64; М60; М56; М52; М48; М45; М42; М39; М36; М33; М30; М27; М24; М22; М8"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
["25.94.11.110-00000029","Болт с шестигранной головкой класса точности А","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Основное отклонение","H; G; F; h; g; f; e; E; d"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","48; 42; 36; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 5; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,6000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; 0,4500; 0,3500; 0,8000; 0,7000; 0,6000; 0,5000; 0,4000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размеры под ключ","75; 65; 55; 46; 41; 36; 34; 32; 30; 27; 24; 21; 19; 18; 17; 16; 13; 10; 8; 7; 6; 5,5000; 5; 4; 3,2000; 22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень точности","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Длина","30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2; 300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 38; 35; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","4; 3; 2; 1; "]
["25.94.11.110-00000028","Болт с шестигранной головкой класса точности А","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Основное отклонение","H; G; F; h; g; f; e; E; d"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","16; 14; 12; 10; 8; 6; 5; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,6000; 48; 42; 36; 30; 27; 24; 22; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; 0,4500; 0,3500; 0,8000; 0,7000; 0,6000; 0,5000; 0,4000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размеры под ключ","75; 65; 55; 46; 41; 36; 34; 32; 30; 27; 24; 21; 19; 18; 17; 16; 13; 10; 8; 7; 6; 5,5000; 5; 4; 3,2000; 22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень точности","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Длина","300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 38; 35; 32; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","4; 3; 2; 1; "]
["25.94.11.110-00000025","Болт с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В","Килограмм","2021-04-01","Степень точности","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Основное отклонение","E; H; G; F; h; g; f; e; d"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","М20; М16; М14; М12; М10; М8; М6; М5; М4; М3"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; 0,8000; 0,7000; 0,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","150; 140; 130; 120; 110; 100; 90; 80; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000024","Болт с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В","Килограмм","2021-04-01","Степень точности","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Основное отклонение","E; H; G; F; h; g; f; e; d"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","М3; М20; М16; М14; М12; М10; М8; М6; М5; М4"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; 0,8000; 0,7000; 0,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","150; 140; 130; 120; 110; 100; 90; 80; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000031","Болт с шестигранной головкой с фланцем","Килограмм","2021-04-01","Тип","Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип U; Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип F; Болт с шестигранной головкой с фланцем - уменьшенный стержень, тип R; Болт с шестигранной головкой с фланцем - нормальный стержень"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; 0,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","M20; M16; M14; M12; M10; M8; M6; M5"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","200; 180; 160; 150; 140; 130; 120; 110; 100; 90; 80; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 16; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивация; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
["25.94.11.110-00000030","Болт с шестигранной головкой с фланцем","Килограмм","2021-04-01","Тип","Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип U; Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип F; Болт с шестигранной головкой с фланцем - уменьшенный стержень, тип R; Болт с шестигранной головкой с фланцем - нормальный стержень"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; 0,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","M20; M16; M14; M12; M10; M8; M6; M5"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","200; 180; 160; 150; 140; 130; 120; 110; 100; 90; 80; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 16; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивация; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
["25.94.11.110-00000023","Болт с шестигранной с уменьшенной головкой и фланцем, класс точности А с приводом класса точности В","Килограмм","2021-04-01","Резьба","M16; M14; M12; M10; M8; M6; M5"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","4,6000; 12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","160; 150; 140; 130; 120; 110; 100; 90; 80; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 16; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип U; Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип F; Болт с шестигранной головкой с фланцем-уменьшенный стержень, тип R; Болт с шестигранной головкой с фланцем-нормальный стержень"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивация; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
["25.94.11.110-00000022","Болт с шестигранной с уменьшенной головкой и фланцем, класс точности А с приводом класса точности В","Килограмм","2021-04-01","Резьба","M6; M5; M16; M14; M12; M10; M8"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","4,6000; 12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","160; 150; 140; 130; 120; 110; 100; 90; 80; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 16; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип U; Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип F; Болт с шестигранной головкой с фланцем-уменьшенный стержень, тип R; Болт с шестигранной головкой с фланцем-нормальный стержень"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивация; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
["25.94.11.110-00000021","Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности A","Килограмм","2021-04-01","Расстояние шага резьбы","5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивация; Хроматное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое; Медное"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 38; 35; 32; 30; 28; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Основное отклонение","E; H; G; F; h; g; f; e; d"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Степень точности","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","48; 42; 36; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000020","Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности A","Килограмм","2021-04-01","Расстояние шага резьбы","5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Фосфатное; Пассивация; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 38; 35; 32; 30; 28; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Основное отклонение","E; H; G; F; h; g; f; e; d"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Степень точности","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","48; 42; 36; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000019","Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, класса точности C","Килограмм","2021-04-01","Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","180; 170; 160; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 60; 55; 50; 45; 40; 38; 35; 32; 30; 28; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","48; 42; 36; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
["25.94.11.110-00000018","Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, класса точности C","Килограмм","2021-04-01","Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 38; 35; 32; 30; 28; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","48; 42; 36; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
["25.94.11.110-00000017","Болт с шестигранной уменьшенной головкой, класса точности A","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Пассивация; Хроматная; Медь; Хром; Цинк-ламельным; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Степень точности","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 38; 35; 32; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Основное отклонение","E; H; G; F; h; g; f; e; d"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","48; 42; 36; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000016","Болт с шестигранной уменьшенной головкой, класса точности A","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Пассивация; Хроматная; Медь; Хром; Цинк-ламельным; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Степень точности","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","180; 170; 160; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 38; 35; 32; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Основное отклонение","E; H; G; F; h; g; f; e; d"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","48; 42; 36; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000015","Болт с шестигранной уменьшенной головкой, класса точности C","Килограмм","2021-04-01","Расстояние шага резьбы","5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 38; 35; 32; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","48; 42; 36; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивация; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
["25.94.11.110-00000014","Болт с шестигранной уменьшенной головкой, класса точности C","Килограмм","2021-04-01","Расстояние шага резьбы","5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,2500; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","300; 280; 260; 240; 220; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 38; 35; 32; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","48; 42; 36; 30; 27; 24; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивация; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
["25.94.11.110-00000013","Болт с шестигранной уменьшенной головкой, с диаметром резьбы свыше 48 мм","Килограмм","2021-04-01","Основное отклонение","E; H; G; F; h; g; f; d"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Степень точности","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","380; 250; 500; 480; 450; 420; 400; 360; 340; 320; 300; 280; 260; 240; 220; 210; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","160; 140; 125; 110; 100; 90; 80; 76; 72; 64; 56; 52; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","6; 5,5000; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
["25.94.11.110-00000012","Болт с шестигранной уменьшенной головкой, с диаметром резьбы свыше 48 мм","Килограмм","2021-04-01","Основное отклонение","E; H; G; F; h; g; f; d"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Степень точности","10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","500; 480; 450; 420; 400; 380; 360; 340; 320; 300; 280; 260; 240; 220; 210; 200; 190; 180; 170; 160; 150; 140; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","160; 140; 125; 110; 100; 90; 80; 76; 72; 64; 56; 52; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","6; 5,5000; 5; 4; 3; "]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
["25.94.11.110-00000011","Болт с шестигранной уменьшенной головкой, с фланцем, с мелким шагом резьбы, класс точности A","Килограмм","2021-04-01","Тип","Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип U; Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип F; Болт с шестигранной головкой с фланцем - уменьшенный стержень, тип R; Болт с шестигранной головкой с фланцем - нормальный стержень"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Фосфатное; Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы, мм","M16 * 1,5; M14 * 1,5; M12 * 1,5; M12 * 1,25; M10 * 1,25; M10 * 1; M8 * 1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","30; 25; 20; 16; 100; 90; 80; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 160; 150; 140; 130; 120; 110; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000010","Болт с шестигранной уменьшенной головкой, с фланцем, с мелким шагом резьбы, класс точности A","Килограмм","2021-04-01","Тип","Болт с шестигранной головкой с фланцем - нормальный стержень; Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип U; Болт с шестигранной головкой с фланцем, тип F; Болт с шестигранной головкой с фланцем - уменьшенный стержень, тип R"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Пассивационное; Хроматное; Медное; Хромовое; Цинк-ламельное; Никелевое; Окисное; Серебряное; Оловянное; Фосфатное; Цинковое; Кадмиевое"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы, мм","M16 * 1,5; M14 * 1,5; M12 * 1,5; M12 * 1,25; M10 * 1,25; M10 * 1; M8 * 1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","12,9000; 10,9000; 9,8000; 8,8000; 6,8000; 5,8000; 5,6000; 4,8000; 4,6000; "]
[{"$nulls":4},"Длина болта","160; 150; 140; 130; 120; 110; 100; 90; 80; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 16; ","Миллиметр"]
["25.94.11.110-00000009","Болт фундаментный","Килограмм","2022-02-10","Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по условиям эксплуатации","Конструктивный; Расчетный"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2С1; 09Г2С; 20; Ст/3сп; Ст/3пс; Ст/3кп"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","≥3150 и <3350; ≥2800 и <3150; ≥2500 и <2800; ≥2240 и <2500; ≥2120 и <2240; ≥2000 и <2120; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1120 и <1250; ≥1000 и <1120; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥710 и <800; ≥600 и <710; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3350 и <4000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип болта","С коническим концом (6); Прямой (5); Съемный (4); Составной (3); С анкерной плитой (2); Изогнутый (1)"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Категория стали для климатических районов","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","10; 140; 125; 110; 100; 90; 80; 72; 64; 56; 48; 42; 36; 30; 24; 20; 16; 12; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Заглушки; Труба; Цанга разжимная; Арматура анкерная; Муфта; Плита анкерная; Гайка; Шайба; Шпилька"]
["25.94.11.110-00000008","Болт фундаментный","Килограмм","2022-02-10","Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по условиям эксплуатации","Конструктивный; Расчетный"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2С1; 09Г2С; 20; Ст/3сп; Ст/3пс; Ст/3кп"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1120 и <1250; ≥1000 и <1120; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥5000; ≥4000 и <4500; ≥3350 и <4000; ≥710 и <800; ≥600 и <710; ≥4500 и <5000; ≥3150 и <3350; ≥2800 и <3150; ≥2500 и <2800; ≥2240 и <2500; ≥2120 и <2240; ≥2000 и <2120; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип болта","Изогнутый (1)"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Категория стали для климатических районов","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","140; 125; 110; 100; 90; 80; 72; 64; 56; 48; 42; 36; 30; 24; 20; 16; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Заглушки; Труба; Цанга разжимная; Арматура анкерная; Муфта; Плита анкерная; Гайка; Шайба; Шпилька"]
["25.94.11.110-00000007","Болт фундаментный","Килограмм","2022-02-10","Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по условиям эксплуатации","Конструктивный; Расчетный"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2С1; 09Г2С; 20; Ст/3сп; Ст/3пс; Ст/3кп"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","≥4000 и <4500; ≥3350 и <4000; ≥2500 и <2800; ≥2240 и <2500; ≥2120 и <2240; ≥2000 и <2120; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1120 и <1250; ≥1000 и <1120; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥5000; ≥4500 и <5000; ≥3150 и <3350; ≥2800 и <3150; ≥710 и <800; ≥600 и <710","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип болта","С анкерной плитой (2)"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Категория стали для климатических районов","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","140; 125; 110; 100; 90; 80; 72; 64; 56; 48; 42; 36; 30; 24; 20; 16; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Заглушки; Труба; Цанга разжимная; Арматура анкерная; Муфта; Плита анкерная; Гайка; Шайба; Шпилька"]
["25.94.11.110-00000006","Болт фундаментный","Килограмм","2022-02-10","Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по условиям эксплуатации","Конструктивный; Расчетный"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2С1; 09Г2С; 20; Ст/3сп; Ст/3пс; Ст/3кп"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","≥3150 и <3350; ≥2800 и <3150; ≥2500 и <2800; ≥2240 и <2500; ≥2120 и <2240; ≥2000 и <2120; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1120 и <1250; ≥1000 и <1120; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3350 и <4000; ≥710 и <800; ≥600 и <710","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип болта","Составной (3)"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Категория стали для климатических районов","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","140; 125; 110; 100; 90; 80; 72; 64; 56; 48; 42; 36; 30; 24; 20; 16; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Заглушки; Труба; Цанга разжимная; Арматура анкерная; Муфта; Плита анкерная; Гайка; Шайба; Шпилька"]
["25.94.11.110-00000005","Болт фундаментный","Килограмм","2022-02-10","Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по условиям эксплуатации","Конструктивный; Расчетный"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2С1; 09Г2С; 20; Ст/3сп; Ст/3пс; Ст/3кп"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","≥3150 и <3350; ≥2800 и <3150; ≥2500 и <2800; ≥2240 и <2500; ≥2120 и <2240; ≥2000 и <2120; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1120 и <1250; ≥1000 и <1120; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3350 и <4000; ≥710 и <800; ≥600 и <710","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип болта","Съемный (4)"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Категория стали для климатических районов","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","140; 125; 110; 100; 90; 80; 72; 64; 56; 48; 42; 36; 30; 24; 20; 16; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Заглушки; Труба; Цанга разжимная; Арматура анкерная; Муфта; Плита анкерная; Гайка; Шайба; Шпилька"]
["25.94.11.110-00000004","Болт фундаментный","Килограмм","2022-02-10","Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по условиям эксплуатации","Конструктивный; Расчетный"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2С1; 09Г2С; 20; Ст/3сп; Ст/3пс; Ст/3кп"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","≥3150 и <3350; ≥2800 и <3150; ≥2500 и <2800; ≥2240 и <2500; ≥2120 и <2240; ≥2000 и <2120; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1120 и <1250; ≥1000 и <1120; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3350 и <4000; ≥710 и <800; ≥600 и <710","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип болта","Прямой (5)"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Категория стали для климатических районов","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","140; 125; 110; 100; 90; 80; 72; 64; 56; 48; 42; 36; 30; 24; 20; 16; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Заглушки; Труба; Цанга разжимная; Арматура анкерная; Муфта; Плита анкерная; Гайка; Шайба; Шпилька"]
["25.94.11.110-00000003","Болт фундаментный","Килограмм","2022-02-10","Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по условиям эксплуатации","Конструктивный; Расчетный"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2С1; 09Г2С; 20; Ст/3сп; Ст/3пс; Ст/3кп"]
[{"$nulls":4},"Длина болта","≥3150 и <3350; ≥2800 и <3150; ≥2500 и <2800; ≥2240 и <2500; ≥2120 и <2240; ≥2000 и <2120; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1320 и <1400; ≥1250 и <1320; ≥1120 и <1250; ≥1000 и <1120; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3350 и <4000; ≥710 и <800; ≥600 и <710","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип болта","С коническим концом (6)"]
[{"$nulls":4},"Шаг резьбы","Мелкий; Крупный"]
[{"$nulls":4},"Категория стали для климатических районов","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Расстояние шага резьбы","6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр резьбы","140; 125; 110; 100; 90; 80; 72; 64; 56; 48; 42; 36; 30; 24; 20; 16; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Заглушки; Труба; Цанга разжимная; Арматура анкерная; Муфта; Плита анкерная; Гайка; Шайба; Шпилька"]
["16.10.32.120-00000002","Брус деревянный для железнодорожных путей и стрелочных переводов","Штука","2022-02-22","Тип верхней части","Нормальная (Н); Уширенная (У); Широкая (Ш)"]
[{"$nulls":4},"Брус наколотый","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Необрезные (Б); Обрезные (А)"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Пихта; Береза; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Наличие укрепления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Длина",">5500; <30005500; 5250; 5000; 4750; 4500; 4250; 4000; 3750; 3500; 3250; 3000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип комплекта","Б; А4; А3; А2"]
["16.10.32.120-00000001","Брус деревянный для железнодорожных путей и стрелочных переводов","Штука","2022-02-22","Тип верхней части","Нормальная (Н); Уширенная (У); Широкая (Ш)"]
[{"$nulls":4},"Брус наколотый","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Необрезные (Б); Обрезные (А)"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Пихта; Береза; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Наличие укрепления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Длина",">5500; <30005500; 5250; 5000; 4750; 4500; 4250; 4000; 3750; 3500; 3250; 3000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип комплекта","Б; А4; А3; А2"]
["25.73.40.111-00000002","Бур для перфоратора","Штука","2022-02-22","Наличие покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип хвостовика","SDS-quick; SDS-max; SDS-top; SDS+"]
[{"$nulls":4},"Назначение","По стали; По пластику; По кирпичу; По керамики; По камню; По граниту; По бетону"]
[{"$nulls":4},"Наличие алмазного напыления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","5,5000; 80; 68; 65; 55; 52; 50; 45; 42; 40; 38; 37; 36; 35; 32; 30; 28; 26; 25; 24; 22; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5; 4; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид спирали","Двойная; Одинарная"]
[{"$nulls":4},"Общая длина","2000; 1500; 1400; 1340; 1320; 1300; 1200; 1020; 1005; 1000; 990; 940; 920; 800; 740; 720; 690; 670; 640; 615; 610; 600; 570; 560; 550; 540; 520; 500; 465; 460; 450; 410; 400; 370; 365; 360; 350; 340; 320; 315; 310; 300; 170; 165; 160; 150; 140; 135; 120; 115; 110; 100; 85; 280; 270; 265; 260; 250; 220; 215; 210; 200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Проходной; Проломный"]
[{"$nulls":4},"Рабочая длина","540; 530; 520; 510; 505; 500; 450; 410; 400; 395; 390; 365; 350; 340; 300; 270; 260; 250; 240; 230; 225; 235; 210; 200; 190; 185; 170; 160; 150; 142; 140; 120; 110; 105; 100; 97; 95; 93; 92; 91; 90; 80; 70; 60; 55; 50; 45; 42; 41; 40; 25; 1880; 1200; 1160; 1150; 1120; 950; 940; 900; 880; 860; 800; 780; 750; 740; 685; 600; 550; ","Миллиметр"]
["25.73.40.111-00000001","Бур для перфоратора","Штука","2022-02-22","Наличие покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип хвостовика","SDS-quick; SDS-max; SDS-top; SDS+"]
[{"$nulls":4},"Назначение","По стали; По пластику; По кирпичу; По керамики; По камню; По граниту; По бетону"]
[{"$nulls":4},"Наличие алмазного напыления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","5,5000; 80; 68; 65; 55; 52; 50; 45; 42; 40; 38; 37; 36; 35; 32; 30; 28; 26; 25; 24; 22; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5; 4; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид спирали","Двойная; Одинарная"]
[{"$nulls":4},"Общая длина","560; 550; 540; 520; 500; 465; 460; 450; 410; 400; 370; 365; 360; 350; 340; 320; 315; 310; 300; 280; 270; 265; 260; 250; 220; 215; 210; 200; 170; 165; 160; 150; 140; 135; 120; 115; 110; 100; 85; 2000; 1500; 1400; 1340; 1320; 1300; 1200; 1020; 1005; 1000; 990; 940; 920; 800; 740; 720; 690; 670; 640; 615; 610; 600; 570; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Проходной; Проломный"]
[{"$nulls":4},"Рабочая длина","540; 530; 520; 510; 505; 500; 450; 410; 400; 395; 390; 365; 350; 340; 300; 270; 260; 250; 240; 230; 225; 235; 210; 200; 190; 185; 170; 160; 150; 142; 140; 120; 110; 105; 100; 97; 95; 93; 92; 91; 90; 80; 70; 60; 55; 50; 45; 42; 41; 40; 25; 1880; 1200; 1160; 1150; 1120; 950; 940; 900; 880; 860; 800; 780; 750; 740; 685; 600; 550; ","Миллиметр"]
["26.51.82.190-00000002","Бур почвенный","Штука","2022-02-22","Диаметр бура","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вес","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5; <2","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Материал рукояти","Дерево; Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Наличие шнека","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для исследования уровня насыщенности почвы кислородом; Для исследования воздухопроницаемости почвы; Для анализа степени водопроницаемости грунта; Для определения уровня влажности почвы; Для измерения приростости и плотности почвы; Для определения объема и веса"]
[{"$nulls":4},"Вид","Цилиндрический; Поршневой; Бур Ложка; Вытянутый для мягких почв; Спиралевидный"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"В зависимоси от способа работы","Ударный; Вращательный"]
[{"$nulls":4},"Глубина бурения","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Габаритные размеры бура","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800; ≥650 и <750; ≥500 и <650; ≥100 и <500; <100","Миллиметр"]
["26.51.82.190-00000001","Бур почвенный","Штука","2022-02-22","Диаметр бура","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вес","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5; <2","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Материал рукояти","Дерево; Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Наличие шнека","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для исследования уровня насыщенности почвы кислородом; Для исследования воздухопроницаемости почвы; Для анализа степени водопроницаемости грунта; Для определения уровня влажности почвы; Для измерения приростости и плотности почвы; Для определения объема и веса"]
[{"$nulls":4},"Вид","Цилиндрический; Поршневой; Бур Ложка; Вытянутый для мягких почв; Спиралевидный"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"В зависимоси от способа работы","Ударный; Вращательный"]
[{"$nulls":4},"Глубина бурения","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Габаритные размеры бура","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800; ≥650 и <750; ≥500 и <650; ≥100 и <500; <100","Миллиметр"]
["23.99.19.110-00000015","Вата минеральная","Кубический метр","2021-02-08","Группа горючести","НГ; Г4; Г3; Г2; Г1"]
[{"$nulls":4},"Марка","ВМ-70; ВМ-50; ВМ-35"]
["23.99.19.110-00000014","Вата минеральная","Кубический метр","2021-02-08","Группа горючести","НГ; Г4; Г3; Г2; Г1"]
[{"$nulls":4},"Марка","ВМ-35"]
["23.99.19.110-00000013","Вата минеральная","Кубический метр","2021-02-08","Группа горючести","НГ; Г4; Г3; Г2; Г1"]
[{"$nulls":4},"Марка","ВМ-50"]
["23.99.19.110-00000012","Вата минеральная","Кубический метр","2021-02-08","Группа горючести","НГ; Г4; Г3; Г2; Г1"]
[{"$nulls":4},"Марка","ВМ-70"]
["28.14.12.110-00000030","Вентиль","Штука","2022-07-20","Тип","Игольчатый; Шаровый; Клапанный; Пробковый"]
[{"$nulls":4},"Конструкция корпуса","Угловой; Комбинированный; Двойной; Смесительный; Проходной; Прямоточный"]
[{"$nulls":4},"Материал","Чугун; Комбинированный; Пластик; Сталь; Титан; Бронза; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Вид соединения","Фланцевый; Цанговый; Цапковый; Резьбовой; Под приварку"]
[{"$nulls":4},"Вид резьбы","Наружная; Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Отсекающий; Регулирующий; Запорный"]
["28.14.12.110-00000029","Вентиль","Штука","2022-07-20","Тип","Пробковый"]
[{"$nulls":4},"Конструкция корпуса","Угловой; Комбинированный; Двойной; Смесительный; Проходной; Прямоточный"]
[{"$nulls":4},"Материал","Чугун; Комбинированный; Пластик; Сталь; Титан; Бронза; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Вид соединения","Фланцевый; Цанговый; Цапковый; Резьбовой; Под приварку"]
[{"$nulls":4},"Вид резьбы","Наружная; Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Отсекающий; Регулирующий; Запорный"]
["28.14.12.110-00000028","Вентиль","Штука","2022-07-20","Тип","Клапанный"]
[{"$nulls":4},"Конструкция корпуса","Угловой; Комбинированный; Двойной; Смесительный; Проходной; Прямоточный"]
[{"$nulls":4},"Материал","Чугун; Комбинированный; Пластик; Сталь; Титан; Бронза; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Вид соединения","Фланцевый; Цанговый; Цапковый; Резьбовой; Под приварку"]
[{"$nulls":4},"Вид резьбы","Наружная; Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Отсекающий; Регулирующий; Запорный"]
["28.14.12.110-00000027","Вентиль","Штука","2022-07-20","Тип","Шаровый"]
[{"$nulls":4},"Конструкция корпуса","Угловой; Комбинированный; Двойной; Смесительный; Проходной; Прямоточный"]
[{"$nulls":4},"Материал","Чугун; Комбинированный; Пластик; Сталь; Титан; Бронза; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Вид соединения","Фланцевый; Цанговый; Цапковый; Резьбовой; Под приварку"]
[{"$nulls":4},"Вид резьбы","Наружная; Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Отсекающий; Регулирующий; Запорный"]
["28.14.12.110-00000031","Вентиль","Штука","2022-07-20","Тип","Игольчатый"]
[{"$nulls":4},"Конструкция корпуса","Угловой; Комбинированный; Двойной; Смесительный; Проходной; Прямоточный"]
[{"$nulls":4},"Материал","Чугун; Комбинированный; Пластик; Сталь; Титан; Бронза; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Вид соединения","Фланцевый; Цанговый; Цапковый; Резьбовой; Под приварку"]
[{"$nulls":4},"Вид резьбы","Наружная; Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Отсекающий; Регулирующий; Запорный"]
["13.99.13.191-00000002","Войлок технический грубошерстный для тепло-звукоизоляции","Квадратный метр","2021-02-08","Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
["13.99.13.191-00000001","Войлок технический грубошерстный для тепло-звукоизоляции","Квадратный метр","2021-02-08","Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
["25.73.30.184-00000002","Вороток для круглых плашек (плашкодержатель)","Штука","2022-02-22","Наличие храпового механизма (трещетки)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Двухгнездная; Одногнездная"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С подкладными кольцами; Без подкладных колец"]
[{"$nulls":4},"Диаметр плашки наружный","75; 65; 55; 45; 38; 30; 25; 20; 16; 12; 120; 105; 90; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота плашки","36; 30; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 5; 3; ","Миллиметр"]
["25.73.30.184-00000001","Вороток для круглых плашек (плашкодержатель)","Штука","2022-02-22","Наличие храпового механизма (трещетки)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Двухгнездная; Одногнездная"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","С подкладными кольцами; Без подкладных колец"]
[{"$nulls":4},"Диаметр плашки наружный","75; 65; 55; 45; 38; 30; 25; 20; 16; 12; 120; 105; 90; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота плашки","14; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 5; 3; 36; 30; 25; 22; 20; 18; 16; ","Миллиметр"]
["22.21.21.129-00000009","Втулка из НПВХ для систем внутренней канализации","Штука","2022-02-22","Номинальный наружный диаметр (D2)","≥300; ≥200 и <300; ≥120 и <200; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Под клеевое соединение; Под фланец"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр (D1)","≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥300; ≥200 и <300; ≥120 и <200; ≥90 и <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип втулки","Переходная; Равнопроходная"]
["22.21.21.129-00000008","Втулка из НПВХ для систем внутренней канализации","Штука","2022-02-22","Номинальный наружный диаметр (D2)","≥200 и <300; ≥120 и <200; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Под клеевое соединение; Под фланец"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр (D1)","≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥300; ≥200 и <300; ≥120 и <200; ≥90 и <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип втулки","Переходная; Равнопроходная"]
["25.73.40.290-00000008","Втулка переходная","Штука","2022-02-22","Назначение","Для крепления инструмента с коническим хвостовиком; Для концевых фрез с коническим хвостовиком"]
[{"$nulls":4},"Конус метрический (внутренний)","100; 80; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Допуск радиального биения конуса","0,0300; 0,0200; 0,0100; 0,0200; 0,0100; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Конус метрический (наружный)","120; 100; 80; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Конус Морзе (наружный)","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Конус Морзе (внутренний)","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип","Длинная; Короткая"]
["25.73.40.290-00000007","Втулка переходная","Штука","2022-02-22","Назначение","Для крепления инструмента с коническим хвостовиком; Для концевых фрез с коническим хвостовиком"]
[{"$nulls":4},"Конус метрический (внутренний)","100; 80; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Допуск радиального биения конуса","0,0300; 0,0200; 0,0100; 0,0200; 0,0100; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Конус метрический (наружный)","120; 100; 80; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Конус Морзе (наружный)","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Конус Морзе (внутренний)","6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип","Длинная; Короткая"]
["25.73.30.290-00000002","Гвоздодер","Штука","2021-04-01","Форма сечения","Шестигранный; Рифленная арматура; Двутавровый; Овальная; Круглая"]
[{"$nulls":4},"Длина гвоздодера","≥1300; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥180 и <200; <180","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал гвоздодера","Титан; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Тип наконечника","Лом; Гвоздодер"]
["25.73.30.290-00000001","Гвоздодер","Штука","2021-04-01","Форма сечения","Шестигранный; Рифленная арматура; Двутавровый; Овальная; Круглая"]
[{"$nulls":4},"Длина гвоздодера","≥1300; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥180 и <200; <180","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал гвоздодера","Титан; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Тип наконечника","Лом; Гвоздодер"]
["23.99.12.110-00000006","Геомембрана","Погонный метр","2021-02-08","Марка геомембраны полиэтиленовой","ПЭВП-1Т; ПЭВП-Т; ПЭВП; ЛПЭНП-1Т; ЛПЭНП-Т; ЛПЭНП (LLDPE)"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полиэтилен; Поливинилхлорид (ПВХ)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Замковый; Клеевой; Сварной"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Профилированная; Текстурированная с двух сторон; Текстурированная с одной стороны; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1,2500 и <1,5000; ≥1 и <1,2500; ≥0,7500 и <1; <0,7500","Миллиметр"]
["23.99.12.110-00000005","Геомембрана","Погонный метр","2021-02-08","Марка геомембраны полиэтиленовой","ПЭВП-1Т; ПЭВП-Т; ПЭВП; ЛПЭНП-1Т; ЛПЭНП-Т; ЛПЭНП (LLDPE)"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Материал","Поливинилхлорид (ПВХ)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Замковый; Клеевой; Сварной"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Профилированная; Текстурированная с двух сторон; Текстурированная с одной стороны; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥1,2500 и <1,5000; ≥1 и <1,2500; ≥0,7500 и <1; <0,7500; ≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2","Миллиметр"]
["23.99.12.110-00000004","Геомембрана","Погонный метр","2021-02-08","Марка геомембраны полиэтиленовой","ПЭВП-1Т; ПЭВП-Т; ПЭВП; ЛПЭНП-1Т; ЛПЭНП-Т; ЛПЭНП (LLDPE)"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полиэтилен"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Замковый; Клеевой; Сварной"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Профилированная; Текстурированная с двух сторон; Текстурированная с одной стороны; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1,2500 и <1,5000; ≥1 и <1,2500; ≥0,7500 и <1; <0,7500","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000008","Георешетка","Квадратный метр","2021-02-08","Ширина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Мат; Рулон"]
[{"$nulls":4},"Геометрическая форма","Объемная; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид крепления","Термический; Механический; Химический"]
[{"$nulls":4},"Материал","Текстильное полотно; Стекловолокно; Полиэтилен; Поливинилалкоголь; Полиэфир; Полипропилен"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥2; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подложки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Многоосно-ориентированый; Двухосно-ориентированый; Одноосно-ориентированная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Вязанная; Нетканая; Тканая"]
[{"$nulls":4},"Защитное покрытие от ультрафиолета","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пропитка защитным составом","Нет; Да"]
["22.23.19.000-00000007","Георешетка","Квадратный метр","2021-02-08","Ширина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Мат; Рулон"]
[{"$nulls":4},"Геометрическая форма","Плоская"]
[{"$nulls":4},"Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид крепления","Термический; Механический; Химический"]
[{"$nulls":4},"Материал","Текстильное полотно; Стекловолокно; Полиэтилен; Полиэфир; Полипропилен; Поливинилалкоголь"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥2; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подложки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Многоосно-ориентированый; Двухосно-ориентированый; Одноосно-ориентированная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Вязанная; Нетканая; Тканая"]
[{"$nulls":4},"Защитное покрытие от ультрафиолета","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пропитка защитным составом","Нет; Да"]
["22.23.19.000-00000006","Георешетка","Квадратный метр","2021-02-08","Ширина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Мат; Рулон"]
[{"$nulls":4},"Геометрическая форма","Объемная"]
[{"$nulls":4},"Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид крепления","Термический; Механический; Химический"]
[{"$nulls":4},"Материал","Текстильное полотно; Стекловолокно; Полиэтилен; Полиэфир; Полипропилен; Поливинилалкоголь"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥2; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подложки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Многоосно-ориентированый; Двухосно-ориентированый; Одноосно-ориентированная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Вязанная; Нетканая; Тканая"]
[{"$nulls":4},"Защитное покрытие от ультрафиолета","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Пропитка защитным составом","Нет; Да"]
["08.12.22.112-00000002","Глина огнеупорная","Килограмм","2022-02-22","Марка глины огнеупорной","М3; М2; М1; С3; С2; С1; П3; П2; П1"]
["08.12.22.112-00000001","Глина огнеупорная","Килограмм","2022-02-22","Марка глины огнеупорной","М3; М2; М1; С3; С2; С1; П3; П2; П1"]
["25.73.30.176-00000002","Головка сменная торцевая","Штука","2022-02-22","Тип по назначению","2 (для механизированного инструмента); 1 (для ручного инструмента)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для фиксации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип профиля","TORX (E-стандарт); Spline; SuperLock (SL); MultiLock (ML); Универсальный двенадцатигранный; Двенадцатигранный; Восьмигранный; Пятигранный; Трехгранный; С внутренним четырехгранником; С наружным шестигранником; С внутренним шестигранником"]
[{"$nulls":4},"Посадочный (присоединительный) размер, дюйм","1 1/2; 1; 1/4; 1/2; 3/4; 3/8"]
[{"$nulls":4},"Исполнение по длине","Б (длинное); А (нормальное)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение головки с внутренним шестигранником","Со сдвоенным шестигранником; С одинарным шестигранником"]
[{"$nulls":4},"Головка ударная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер метрический","71; 65; 200; 195; 190; 185; 175; 170; 165; 160; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 78; 77; 76; 75; 72; 70; 68; 67; 66; 64; 63; 62; 61; 60; 59; 58; 57; 56; 55; 54; 53; 52; 51; 50; 49; 48; 47; 46; 45; 44; 43; 42; 41; 40; 39; 38; 37; 36; 35; 34; 33; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 23; 22,4000; 22; 21,5000; 21; 20; 19,5000; 19; 18,5000; 18; 17,5000; 17; 16; 15; 14; 13; 12,5000; 12; 11,2000; 11; 10; 9,5000; 9; 8; 7,1000; 7; 6,5000; 6,3000; 6; 5,6000; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5500; 3,5000; 3,2000; 3,1500; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер головки TORX","Е44; Е40; Е38; Е36; Е34; Е32; Е30; Е28; Е26; Е24; Е22; Е20; Е18; Е16; Е15; Е14; Е12; Е11; Е10; Е8; Е7; Е6; Е5; Е4"]
[{"$nulls":4},"Размер стороны присоединительного квадрата","40; 32; 25; 20; 12,5000; 10; 6,3000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер, дюйм","31/32; 29/32; 25/32; 21/32; 19/32; 15/32; 15/16; 13/32; 13/16; 11/32; 11/16; 9/32; 9/16; 7/32; 7/16; 7/8; 5/32; 5/16; 5/8; 3/16; 3/8; 3/4; 3 1/2; 3 1/8; 3; 2 15/16; 2 13/16; 2 5/16; 2 5/8; 2 3/16; 2 3/8; 2 3/4; 2 1/16; 2 1/8; 2 1/4; 2 1/2; 2; 1/8; 1/4; 1/2; 1 15/16; 1 13/16; 1 11/16; 1 9/16; 1 7/16; 1 7/8; 1 5/16; 1 5/8; 1 3/32; 1 3/16; 1 3/8; 1 3/4; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4; 1 1/2; 1"]
["25.73.30.176-00000001","Головка сменная торцевая","Штука","2022-02-22","Тип по назначению","2 (для механизированного инструмента); 1 (для ручного инструмента)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для фиксации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип профиля","TORX (E-стандарт); Spline; SuperLock (SL); MultiLock (ML); Универсальный двенадцатигранный; Двенадцатигранный; Восьмигранный; Пятигранный; Трехгранный; С внутренним четырехгранником; С наружным шестигранником; С внутренним шестигранником"]
[{"$nulls":4},"Посадочный (присоединительный) размер, дюйм","1 1/2; 1; 1/4; 1/2; 3/4; 3/8"]
[{"$nulls":4},"Исполнение по длине","Б (длинное); А (нормальное)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение головки с внутренним шестигранником","Со сдвоенным шестигранником; С одинарным шестигранником"]
[{"$nulls":4},"Головка ударная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер метрический","71; 160; 65; 200; 195; 190; 185; 175; 170; 165; 150; 145; 20; 19,5000; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 90; 85; 80; 78; 77; 76; 75; 72; 70; 68; 67; 66; 64; 63; 62; 61; 60; 59; 58; 57; 56; 55; 54; 53; 52; 51; 50; 49; 48; 47; 46; 45; 44; 43; 42; 41; 40; 39; 38; 37; 36; 35; 34; 33; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25; 24; 23; 22,4000; 22; 21,5000; 21; 19; 18,5000; 18; 17,5000; 17; 16; 15; 14; 13; 12,5000; 12; 11,2000; 11; 10; 9,5000; 9; 8; 7,1000; 7; 6,5000; 6,3000; 6; 5,6000; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5500; 3,5000; 3,2000; 3,1500; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер головки TORX","Е44; Е40; Е38; Е36; Е34; Е32; Е30; Е28; Е26; Е24; Е22; Е20; Е18; Е16; Е15; Е14; Е12; Е11; Е10; Е8; Е7; Е6; Е5; Е4"]
[{"$nulls":4},"Размер стороны присоединительного квадрата","40; 32; 25; 20; 12,5000; 10; 6,3000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер, дюйм","31/32; 29/32; 25/32; 21/32; 19/32; 15/32; 15/16; 13/32; 13/16; 11/32; 11/16; 9/32; 9/16; 7/32; 7/16; 7/8; 5/32; 5/16; 5/8; 3/16; 3/8; 3/4; 3 1/2; 3 1/8; 3; 2 15/16; 2 13/16; 2 5/16; 2 5/8; 2 3/16; 2 3/8; 2 3/4; 2 1/16; 2 1/8; 2 1/4; 2 1/2; 2; 1/8; 1/4; 1/2; 1 15/16; 1 13/16; 1 11/16; 1 9/16; 1 7/16; 1 7/8; 1 5/16; 1 5/8; 1 3/32; 1 3/16; 1 3/8; 1 3/4; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4; 1 1/2; 1"]
["25.73.30.176-00000004","Головка шлифовальная цилиндрическая","Штука","2022-02-22","Твердость шлифовального (абразивного) материала","Р (СТ2); О (СТ1); N (С2); М (С1)"]
[{"$nulls":4},"Длина головки","80; 75; 65; 63; 50; 40; 38; 32; 25; 20; 16; 13; 10; 8; 6; 5; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр оправки (хвостовика)","8; 6; 3; 2,4000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Зернистость шлифовального (абразивного) материала","F10; F8; F7; F6; F5; F4; F220; F180; F150; F120; F100; F90; F80; F70; F60; F54; F46; F40; F36; F30; F24; F22; F20; F16; F14; F12"]
[{"$nulls":4},"Марка шлифовального (абразивного) материала","64С (зеленый карбид кремния); 63С (зеленый карбид кремния); 54С (черный карбид кремния); 53С (черный карбид кремния); 25А (белый электрокорунд); 14А (нормальный электрокорунд); 13А (нормальный электрокорунд)"]
[{"$nulls":4},"Тип","52(AW) (с оправкой); 18 (с резьбовым отверстием)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр головки","80; 63; 50; 40; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 13; 10; 8; 6; 5; 4; 3; ","Миллиметр"]
["25.73.30.176-00000003","Головка шлифовальная цилиндрическая","Штука","2022-02-22","Твердость шлифовального (абразивного) материала","Р (СТ2); О (СТ1); N (С2); М (С1)"]
[{"$nulls":4},"Длина головки","80; 75; 65; 63; 50; 40; 38; 32; 25; 20; 16; 13; 10; 8; 6; 5; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр оправки (хвостовика)","8; 6; 3; 2,4000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Зернистость шлифовального (абразивного) материала","F90; F80; F70; F60; F54; F46; F40; F36; F30; F24; F22; F20; F16; F14; F12; F10; F8; F7; F6; F5; F4; F220; F180; F150; F120; F100"]
[{"$nulls":4},"Марка шлифовального (абразивного) материала","64С (зеленый карбид кремния); 63С (зеленый карбид кремния); 54С (черный карбид кремния); 53С (черный карбид кремния); 25А (белый электрокорунд); 14А (нормальный электрокорунд); 13А (нормальный электрокорунд)"]
[{"$nulls":4},"Тип","52(AW) (с оправкой); 18 (с резьбовым отверстием)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр головки","80; 63; 50; 40; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 13; 10; 8; 6; 5; 4; 3; ","Миллиметр"]
["08.12.12.130-00000002","Гравий","Кубический метр","2021-07-01","Тип","Шунгизитовый; Термолитовый; Керамзитовый; Из плотных горных пород"]
[{"$nulls":4},"Применяется для хозяйственно-питьевого водоснабжения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F400; F300; F200; F150; F100; F50; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Марка по сопротивлению дроблению и износу","И6; И5; И4; И3; И2; И1"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ледниковый; Озерный; Речной; Морской; Горный"]
[{"$nulls":4},"Фракция (смесь фракций), мм","от 2 до 5; от 31,5 до 63; от 16 до 31,5; от 8 до 16; от 4 до 8; от 63 до 90; св. 45 до 63; св. 31,5 до 45; св. 22,4 до 31,5; св. 16 до 22,4; св. 11,2 до 16; св. 8 до 11,2; св. 5,6 до 8; от 5 (3) до 10; от 4 до 5,6; св. 120 до 150; от 80 (70) до 120; от 5 (3) до 20; св. 40 до 80 (70); св. 20 до 40; св. 15 до 20; св. 10 до 20; св. 10 до 15"]
[{"$nulls":4},"Марка по дробимости","М1400; М1200; М1000; М800; М600; М400; М300; М200"]
["08.12.12.130-00000001","Гравий","Кубический метр","2021-07-01","Тип","Шунгизитовый; Термолитовый; Керамзитовый; Из плотных горных пород"]
[{"$nulls":4},"Применяется для хозяйственно-питьевого водоснабжения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F400; F300; F200; F150; F100; F50; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Марка по сопротивлению дроблению и износу","И6; И5; И4; И3; И2; И1"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ледниковый; Озерный; Речной; Морской; Горный"]
[{"$nulls":4},"Фракция (смесь фракций), мм","от 31,5 до 63; от 16 до 31,5; от 8 до 16; от 4 до 8; от 63 до 90; св. 45 до 63; св. 31,5 до 45; св. 22,4 до 31,5; св. 16 до 22,4; св. 11,2 до 16; св. 8 до 11,2; св. 5,6 до 8; от 5 (3) до 10; от 4 до 5,6; св. 120 до 150; от 5 (3) до 20; св. 40 до 80 (70); св. 20 до 40; св. 15 до 20; св. 10 до 20; св. 10 до 15; от 80 (70) до 120; от 2 до 5"]
[{"$nulls":4},"Марка по дробимости","М1400; М1200; М1000; М800; М600; М400; М300; М200"]
["20.30.10.000-00000005","Грунтовка антикоррозийная","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Килограмм","2021-12-25","Наименование по типу пленкообразующего вещества","Нефтеполимерные (НП); Этрифталевые (ЭТ); Эпоксиэфирные (ЭФ); Эпоксидные (ЭП); Хлорированные полиэтиленовые (ХП); Фторопластовые (ФП); Фенольные (ФЛ); Сополимеро-винилхлоридные (ХС); Полиэфирные ненасыщенные (ПЭ); Полиуретановые (УР); Полиакриловые (АК); Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные (ХВ); Пентафталевые (ПФ); Нитроцеллюлозные (НЦ); Карбамидные (МЧ); Меламинные (МЛ); Маслянные (МА); Масляно- и алкидно-стирольные (МС); Кремнийорганические (КО); Каучуковые (КЧ); Канифольные (КФ); Глифталевые (ГФ); Битумные (БТ); Алкидно-акриловые (АС)"]
[{"$nulls":4},"Тип","Водно-дисперсионные; Органоразбавляемые"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Аэрозоль; Жидкость; Сухая смесь"]
["20.30.10.000-00000004","Грунтовка антикоррозийная","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-12-25","Наименование по типу пленкообразующего вещества","Нефтеполимерные (НП); Этрифталевые (ЭТ); Эпоксиэфирные (ЭФ); Эпоксидные (ЭП); Хлорированные полиэтиленовые (ХП); Фторопластовые (ФП); Фенольные (ФЛ); Сополимеро-винилхлоридные (ХС); Полиэфирные ненасыщенные (ПЭ); Полиуретановые (УР); Полиакриловые (АК); Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные (ХВ); Пентафталевые (ПФ); Нитроцеллюлозные (НЦ); Карбамидные (МЧ); Меламинные (МЛ); Маслянные (МА); Масляно- и алкидно-стирольные (МС); Кремнийорганические (КО); Каучуковые (КЧ); Канифольные (КФ); Глифталевые (ГФ); Битумные (БТ); Алкидно-акриловые (АС)"]
[{"$nulls":4},"Тип","Водно-дисперсионные"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Аэрозоль; Сухая смесь; Жидкость"]
["20.30.10.000-00000003","Грунтовка антикоррозийная","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-12-25","Наименование по типу пленкообразующего вещества","Нефтеполимерные (НП); Этрифталевые (ЭТ); Эпоксиэфирные (ЭФ); Эпоксидные (ЭП); Хлорированные полиэтиленовые (ХП); Фторопластовые (ФП); Фенольные (ФЛ); Сополимеро-винилхлоридные (ХС); Полиэфирные ненасыщенные (ПЭ); Полиуретановые (УР); Полиакриловые (АК); Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные (ХВ); Пентафталевые (ПФ); Нитроцеллюлозные (НЦ); Карбамидные (МЧ); Меламинные (МЛ); Маслянные (МА); Масляно- и алкидно-стирольные (МС); Кремнийорганические (КО); Каучуковые (КЧ); Канифольные (КФ); Глифталевые (ГФ); Битумные (БТ); Алкидно-акриловые (АС)"]
[{"$nulls":4},"Тип","Органоразбавляемые"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Аэрозоль; Сухая смесь; Жидкость"]
["20.30.10.000-00000021","Грунтовка антикоррозийная","Килограмм","2021-12-25","Наименование по типу пленкообразующего вещества","Нефтеполимерные (НП); Этрифталевые (ЭТ); Эпоксиэфирные (ЭФ); Эпоксидные (ЭП); Хлорированные полиэтиленовые (ХП); Фторопластовые (ФП); Фенольные (ФЛ); Сополимеро-винилхлоридные (ХС); Полиэфирные ненасыщенные (ПЭ); Полиуретановые (УР); Полиакриловые (АК); Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные (ХВ); Пентафталевые (ПФ); Нитроцеллюлозные (НЦ); Карбамидные (МЧ); Меламинные (МЛ); Маслянные (МА); Масляно- и алкидно-стирольные (МС); Кремнийорганические (КО); Каучуковые (КЧ); Канифольные (КФ); Глифталевые (ГФ); Битумные (БТ); Алкидно-акриловые (АС)"]
[{"$nulls":4},"Тип","Органоразбавляемые"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Аэрозоль; Сухая смесь; Жидкость"]
["20.30.10.000-00000020","Грунтовка антикоррозийная","Килограмм","2021-12-25","Наименование по типу пленкообразующего вещества","Фторопластовые (ФП); Фенольные (ФЛ); Сополимеро-винилхлоридные (ХС); Полиэфирные ненасыщенные (ПЭ); Полиуретановые (УР); Полиакриловые (АК); Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные (ХВ); Пентафталевые (ПФ); Нитроцеллюлозные (НЦ); Карбамидные (МЧ); Меламинные (МЛ); Маслянные (МА); Масляно- и алкидно-стирольные (МС); Кремнийорганические (КО); Каучуковые (КЧ); Канифольные (КФ); Глифталевые (ГФ); Битумные (БТ); Нефтеполимерные (НП); Этрифталевые (ЭТ); Эпоксиэфирные (ЭФ); Эпоксидные (ЭП); Хлорированные полиэтиленовые (ХП); Алкидно-акриловые (АС)"]
[{"$nulls":4},"Тип","Водно-дисперсионные"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Аэрозоль; Сухая смесь; Жидкость"]
["25.12.10.000-00000012","Дверь противопожарная металлическая","Штука","2021-09-01","Наличие вентиляционной решетки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение по месту установки","Техническая; Внутренняя; Внешняя (входная)"]
[{"$nulls":4},"Тип двери","EIWS (огнестойкая дымогазонепроницаемая с остеклением более 25 процентов ); EIW (огнестойкая с остеклением более 25 процентов); EIS (огнестойкая дымогазонепроницаемая); EI (огнестойкая)"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по направлению открывания полотна","Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию выдвижного порога","Без выдвижного порога; С выдвижным порогом"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию притвора","Без притвора; С притвором"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию порога","Без порога; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по числу полотен","Полуторный; Двупольный; Однопольный"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","360; 240; 180; 150; 120; 90; 60; 45; 30; 15; ","Минута"]
[{"$nulls":4},"Количество контуров уплотнения в притворе",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Толщина дверного полотна","≥80; ≥70; ≥60; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид открывания полотна","Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию фрамуги","Без фрамуги; С фрамугой"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию остекления","Остекленная; Глухая"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции коробки дверного блока","П-образная коробка; Замкнутая коробка"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; <800","Миллиметр"]
["25.12.10.000-00000011","Дверь противопожарная металлическая","Штука","2021-09-01","Наличие вентиляционной решетки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение по месту установки","Внешняя (входная); Техническая; Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Тип двери","EIWS (огнестойкая дымогазонепроницаемая с остеклением более 25 процентов ); EIW (огнестойкая с остеклением более 25 процентов); EIS (огнестойкая дымогазонепроницаемая); EI (огнестойкая)"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по направлению открывания полотна","Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Высота дверного полотна","≥2300; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию выдвижного порога","Без выдвижного порога; С выдвижным порогом"]
[{"$nulls":4},"Ширина второго дверного полотна для двупольного дверного блока","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥550 и <600; <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию притвора","Без притвора; С притвором"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию порога","Без порога; С порогом"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по числу полотен","Полуторный; Двупольный; Однопольный"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","360; 240; 180; 150; 120; 90; 60; 45; 30; 15; ","Минута"]
[{"$nulls":4},"Количество контуров уплотнения в притворе",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Толщина дверного полотна","≥80; ≥70; ≥60; ≥50; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид открывания полотна","Наружу; Внутрь помещения"]
[{"$nulls":4},"Тип дверного блока по наличию фрамуги","Без фрамуги; С фрамугой"]
[{"$nulls":4},"Тип двери по наличию остекления","Остекленная; Глухая"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции коробки дверного блока","П-образная коробка; Замкнутая коробка"]
[{"$nulls":4},"Ширина дверного полотна","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; <800","Миллиметр"]
["24.10.71.120-00000007","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Метр","2021-07-03","Номер профиля","30Ш5; 30Ш4; 30Ш3; 30Ш2; 30Ш1; 30Ш0; 25Ш6; 25Ш5; 25Ш4; 25Ш3; 25Ш2; 25Ш1; 25Ш0; 20Ш6; 20Ш5; 20Ш4; 20Ш3; 20Ш2; 20Ш1; 20Ш0; 70Б4; 70Б3; 70Б2; 70Б1; 60Б4; 60Б3; 60Б2; 60Б1; 55Б4; 55Б3; 55Б2; 55Б1; 50Б5; 50Б4; 50Б3; 50Б2; 50Б1; 45Б4; 45Б3; 45Б2; 45Б1; 40Б4; 40Б3; 40Б2; 40Б1; 35Б4; 35Б3; 35Б2; 35Б1; 30Б4; 30Б3; 30Б2; 30Б1; 25Б4; 25Б3; 25Б2; 25Б1; 20Б3; 20Б2; 20Б1; 18Б2; 18Б1; 16Б2; 16Б1; 14Б2; 14Б1; 12Б2; 12Б1; 10Б1; 40C3; 40C2; 40C1; 35C3; 35C2; 35C1; 32C2; 32C1; 30C2; 30C1; 25C2; 25C1; 20C1; 13C1; 40К19; 40К18; 40К17; 40К16; 40К15; 40К14; 40К13; 40К12; 40К11; 40К10; 40К9; 25ДК8; 25ДК7; 25ДК6; 25ДК5; 25ДК4; 25ДК3; 25ДК2; 25ДК1; 20ДК6; 20ДК5; 20ДК4; 20ДК3; 20ДК2; 20ДК1; 18ДК3; 18ДК2; 18ДК1; 18ДК0; 16ДК3; 16ДК2; 16ДК1; 16ДК0; 15ДК3; 15ДК2; 15ДК1; 14ДК3; 14ДК2; 14ДК1; 14ДК0; 12ДК3; 12ДК2; 12ДК1; 12ДК0; 10ДК3; 10ДК2; 10ДК1; 10ДК0; 100ДБ3; 100ДБ2; 100ДБ1; 90ДБ6; 90ДБ5; 90ДБ4; 90ДБ3; 90ДБ2; 90ДБ1; 85ДБ5; 85ДБ4; 85ДБ3; 85ДБ2; 85ДБ1; 70ДБ5; 70ДБ4; 70ДБ3; 70ДБ2; 70ДБ1; 60ДБ7; 60ДБ6; 60ДБ5; 60ДБ4; 60ДБ3; 60ДБ2; 60ДБ1; 53ДБ7; 53ДБ6; 53ДБ5; 53ДБ4; 53ДБ3; 53ДБ2; 53ДБ1; 45ДБ11; 45ДБ10; 45ДБ9; 45ДБ8; 45ДБ7; 45ДБ6; 45ДБ5; 45ДБ4; 45ДБ3; 45ДБ2; 45ДБ1; 40ДБ7; 40ДБ6; 40ДБ5; 40ДБ4; 40ДБ3; 40ДБ2; 40ДБ1; 35ДБ10; 35ДБ9; 35ДБ8; 35ДБ7; 35ДБ6; 35ДБ5; 35ДБ4; 35ДБ3; 35ДБ2; 35ДБ1; 30ДБ8; 30ДБ7; 30ДБ6; 30ДБ5; 30ДБ4; 30ДБ3; 30ДБ2; 30ДБ1; 25ДБ6; 25ДБ5; 25ДБ4; 25ДБ3; 25ДБ2; 25ДБ1; 20ДБ2; 20ДБ1; 40К4,5; 40К4; 40К3; 40К2; 40К1; 35К24; 35К23; 35К22; 35К21; 35К20; 35К19; 35К18; 35К17; 35К16; 35К15; 35К14; 35К13; 35К12; 35К11; 35К10; 35К9; 35К8; 35К7; 35К6; 35К5; 35К4; 35К3; 35К2; 30К21; 30К20; 30К19; 30К18; 30К17; 30К16; 30К15; 30К14; 30К13; 30К12; 30К11; 30К10; 30К9; 30К8; 30К7; 30К6; 30К5; 30К4; 30К3; 30К2; 30К1; 25К10; 25К9; 25К8; 25К7; 25К6; 25К5; 25К4; 25К3; 25К2; 25К1; 20К8; 20К7; 20К6; 20К5; 20К4; 20К3; 20К2; 20К1; 15К5; 15К4; 15К3; 15К2; 15К1; 100Ш4; 100Ш3; 100Ш2; 100Ш1; 90Ш2; 90Ш1; 80Ш2; 80Ш1; 10Ш8; 10Ш7; 10Ш6; 10Ш5; 10Ш4; 10Ш3; 10Ш2; 10Ш1; 60Ш8; 60Ш7; 60Ш6; 60Ш5; 60Ш4; 60Ш3; 60Ш2; 60Ш1; 50Ш8; 50Ш7; 50Ш6; 50Ш5; 50Ш4; 50Ш3; 50Ш2; 50Ш1; 45Ш6; 45Ш5; 45Ш4; 40К8; 40К7; 40К6; 40К5; 45Ш3; 45Ш2; 45Ш1; 45Ш0; 40Ш7; 40Ш6; 40Ш5; 40Ш4; 40Ш3; 40Ш2; 40Ш1; 40Ш0; 36Ш7; 36Ш6; 36Ш5; 36Ш4; 36Ш3; 36Ш2; 36Ш1; 36Ш0; 30Ш6"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Дополнительных серий (ДК); Дополнительных серий (ДБ); Свайный (С); Колонный (К); Балочный широкополочный (Ш); Балочный нормальный (Б)"]
["24.10.71.120-00000006","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Метр","2021-07-03","Номер профиля","25ДК8; 25ДК7; 25ДК6; 25ДК5; 25ДК4; 25ДК3; 25ДК2; 25ДК1; 20ДК6; 20ДК5; 20ДК4; 20ДК3; 20ДК2; 20ДК1; 18ДК3; 18ДК2; 18ДК1; 18ДК0; 16ДК3; 16ДК2; 16ДК1; 16ДК0; 15ДК3; 15ДК2; 15ДК1; 14ДК3; 14ДК2; 14ДК1; 14ДК0; 12ДК3; 12ДК2; 12ДК1; 12ДК0; 10ДК3; 10ДК2; 10ДК1; 10ДК0; 100ДБ3; 100ДБ2; 100ДБ1; 90ДБ6; 90ДБ5; 90ДБ4; 90ДБ3; 90ДБ2; 90ДБ1; 85ДБ5; 85ДБ4; 85ДБ3; 85ДБ2; 85ДБ1; 70ДБ5; 70ДБ4; 70ДБ3; 70ДБ2; 70ДБ1; 60ДБ7; 60ДБ6; 60ДБ5; 60ДБ4; 60ДБ3; 60ДБ2; 60ДБ1; 53ДБ7; 53ДБ6; 53ДБ5; 53ДБ4; 53ДБ3; 53ДБ2; 53ДБ1; 45ДБ11; 45ДБ10; 45ДБ9; 45ДБ8; 45ДБ7; 45ДБ6; 45ДБ5; 45ДБ4; 45ДБ3; 45ДБ2; 45ДБ1; 40ДБ7; 40ДБ6; 40ДБ5; 40ДБ4; 40ДБ3; 40ДБ2; 40ДБ1; 35ДБ10; 35ДБ9; 35ДБ8; 35ДБ7; 35ДБ6; 35ДБ5; 35ДБ4; 35ДБ3; 35ДБ2; 35ДБ1; 30ДБ8; 30ДБ7; 30ДБ6; 30ДБ5; 30ДБ4; 30ДБ3; 30ДБ2; 30ДБ1; 25ДБ6; 25ДБ5; 25ДБ4; 25ДБ3; 25ДБ2; 25ДБ1; 20ДБ2; 20ДБ1; 40К4,5; 40К4; 40К3; 40К2; 40К1; 35К24; 35К23; 35К22; 35К21; 35К20; 35К19; 35К18; 35К17; 35К16; 35К15; 35К14; 35К13; 35К12; 35К11; 35К10; 35К9; 35К8; 35К7; 35К6; 35К5; 35К4; 35К3; 35К2; 30К21; 30К20; 30К19; 30К18; 30К17; 30К16; 30К15; 30К14; 30К13; 30К12; 30К11; 30К10; 30К9; 30К8; 30К7; 30К6; 30К5; 30К4; 30К3; 30К2; 30К1; 25К10; 25К9; 25К8; 25К7; 25К6; 25К5; 25К4; 25К3; 25К2; 25К1; 20К8; 20К7; 20К6; 20К5; 20К4; 20К3; 20К2; 20К1; 15К5; 15К4; 15К3; 15К2; 15К1; 100Ш4; 100Ш3; 100Ш2; 100Ш1; 90Ш2; 90Ш1; 80Ш2; 80Ш1; 10Ш8; 10Ш7; 10Ш6; 10Ш5; 10Ш4; 10Ш3; 10Ш2; 10Ш1; 60Ш8; 60Ш7; 60Ш6; 60Ш5; 60Ш4; 60Ш3; 60Ш2; 60Ш1; 50Ш8; 50Ш7; 50Ш6; 50Ш5; 50Ш4; 50Ш3; 50Ш2; 50Ш1; 45Ш6; 45Ш5; 45Ш4; 40К8; 40К7; 40К6; 40К5; 45Ш3; 45Ш2; 45Ш1; 45Ш0; 40Ш7; 40Ш6; 40Ш5; 40Ш4; 40Ш3; 40Ш2; 40Ш1; 40Ш0; 36Ш7; 36Ш6; 36Ш5; 36Ш4; 36Ш3; 36Ш2; 36Ш1; 36Ш0; 30Ш6; 30Ш5; 30Ш4; 30Ш3; 30Ш2; 30Ш1; 30Ш0; 25Ш6; 25Ш5; 25Ш4; 25Ш3; 25Ш2; 25Ш1; 25Ш0; 20Ш6; 20Ш5; 20Ш4; 20Ш3; 20Ш2; 20Ш1; 20Ш0; 70Б4; 70Б3; 70Б2; 70Б1; 60Б4; 60Б3; 60Б2; 60Б1; 55Б4; 55Б3; 55Б2; 55Б1; 50Б5; 50Б4; 50Б3; 50Б2; 50Б1; 45Б4; 45Б3; 45Б2; 45Б1; 40Б4; 40Б3; 40Б2; 40Б1; 35Б4; 35Б3; 35Б2; 35Б1; 30Б4; 30Б3; 30Б2; 30Б1; 25Б4; 25Б3; 25Б2; 25Б1; 20Б3; 20Б2; 20Б1; 18Б2; 18Б1; 16Б2; 16Б1; 14Б2; 14Б1; 12Б2; 12Б1; 10Б1; 40C3; 40C2; 40C1; 35C3; 35C2; 35C1; 32C2; 32C1; 30C2; 30C1; 25C2; 25C1; 20C1; 13C1; 40К19; 40К18; 40К17; 40К16; 40К15; 40К14; 40К13; 40К12; 40К11; 40К10; 40К9"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Балочный нормальный (Б)"]
["24.10.71.120-00000005","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Метр","2021-07-03","Номер профиля","25ДК7; 25ДК6; 25ДК5; 25ДК4; 25ДК3; 25ДК2; 25ДК1; 20ДК6; 20ДК5; 20ДК4; 20ДК3; 20ДК2; 20ДК1; 18ДК3; 18ДК2; 18ДК1; 18ДК0; 16ДК3; 16ДК2; 16ДК1; 16ДК0; 15ДК3; 15ДК2; 15ДК1; 14ДК3; 14ДК2; 14ДК1; 14ДК0; 12ДК3; 12ДК2; 12ДК1; 12ДК0; 10ДК3; 10ДК2; 10ДК1; 10ДК0; 100ДБ3; 100ДБ2; 100ДБ1; 90ДБ6; 90ДБ5; 90ДБ4; 90ДБ3; 90ДБ2; 90ДБ1; 85ДБ5; 85ДБ4; 85ДБ3; 85ДБ2; 85ДБ1; 70ДБ5; 70ДБ4; 70ДБ3; 70ДБ2; 70ДБ1; 60ДБ7; 60ДБ6; 60ДБ5; 60ДБ4; 60ДБ3; 60ДБ2; 60ДБ1; 53ДБ7; 53ДБ6; 53ДБ5; 53ДБ4; 53ДБ3; 53ДБ2; 53ДБ1; 45ДБ11; 45ДБ10; 45ДБ9; 45ДБ8; 45ДБ7; 45ДБ6; 45ДБ5; 45ДБ4; 45ДБ3; 45ДБ2; 45ДБ1; 40ДБ7; 40ДБ6; 40ДБ5; 40ДБ4; 40ДБ3; 40ДБ2; 40ДБ1; 35ДБ10; 35ДБ9; 35ДБ8; 35ДБ7; 35ДБ6; 35ДБ5; 35ДБ4; 35ДБ3; 35ДБ2; 35ДБ1; 30ДБ8; 30ДБ7; 30ДБ6; 30ДБ5; 30ДБ4; 30ДБ3; 30ДБ2; 30ДБ1; 25ДБ6; 25ДБ5; 25ДБ4; 25ДБ3; 25ДБ2; 25ДБ1; 20ДБ2; 20ДБ1; 40К4,5; 40К4; 40К3; 40К2; 40К1; 35К24; 35К23; 35К22; 35К21; 35К20; 35К19; 35К18; 35К17; 35К16; 35К15; 35К14; 35К13; 35К12; 35К11; 35К10; 35К9; 35К8; 35К7; 35К6; 35К5; 35К4; 35К3; 35К2; 30К21; 30К20; 30К19; 30К18; 30К17; 30К16; 30К15; 30К14; 30К13; 30К12; 30К11; 30К10; 30К9; 30К8; 30К7; 30К6; 30К5; 30К4; 30К3; 30К2; 30К1; 25К10; 25К9; 25К8; 25К7; 25К6; 25К5; 25К4; 25К3; 25К2; 25К1; 20К8; 20К7; 20К6; 20К5; 20К4; 20К3; 20К2; 20К1; 15К5; 15К4; 15К3; 15К2; 15К1; 100Ш4; 100Ш3; 100Ш2; 100Ш1; 90Ш2; 90Ш1; 80Ш2; 80Ш1; 10Ш8; 10Ш7; 10Ш6; 10Ш5; 10Ш4; 10Ш3; 10Ш2; 10Ш1; 60Ш8; 60Ш7; 60Ш6; 60Ш5; 60Ш4; 60Ш3; 60Ш2; 60Ш1; 50Ш8; 50Ш7; 50Ш6; 50Ш5; 50Ш4; 50Ш3; 50Ш2; 50Ш1; 45Ш6; 45Ш5; 45Ш4; 40К8; 40К7; 40К6; 40К5; 45Ш3; 45Ш2; 45Ш1; 45Ш0; 40Ш7; 40Ш6; 40Ш5; 40Ш4; 40Ш3; 40Ш2; 40Ш1; 40Ш0; 36Ш7; 36Ш6; 25ДК8; 36Ш5; 36Ш4; 36Ш3; 36Ш2; 36Ш1; 36Ш0; 30Ш6; 30Ш5; 30Ш4; 30Ш3; 30Ш2; 30Ш1; 30Ш0; 25Ш6; 25Ш5; 25Ш4; 25Ш3; 25Ш2; 25Ш1; 25Ш0; 20Ш6; 20Ш5; 20Ш4; 20Ш3; 20Ш2; 20Ш1; 20Ш0; 70Б4; 70Б3; 70Б2; 70Б1; 60Б4; 60Б3; 60Б2; 60Б1; 55Б4; 55Б3; 55Б2; 55Б1; 50Б5; 50Б4; 50Б3; 50Б2; 50Б1; 45Б4; 45Б3; 45Б2; 45Б1; 40Б4; 40Б3; 40Б2; 40Б1; 35Б4; 35Б3; 35Б2; 35Б1; 30Б4; 30Б3; 30Б2; 30Б1; 25Б4; 25Б3; 25Б2; 25Б1; 20Б3; 20Б2; 20Б1; 18Б2; 18Б1; 16Б2; 16Б1; 14Б2; 14Б1; 12Б2; 12Б1; 10Б1; 40C3; 40C2; 40C1; 35C3; 35C2; 35C1; 32C2; 32C1; 30C2; 30C1; 25C2; 25C1; 20C1; 13C1; 40К19; 40К18; 40К17; 40К16; 40К15; 40К14; 40К13; 40К12; 40К11; 40К10; 40К9"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Балочный широкополочный (Ш)"]
["24.10.71.120-00000004","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Метр","2021-07-03","Номер профиля","35К13; 35К12; 35К11; 35К10; 35К9; 35К8; 35К7; 35К6; 35К5; 35К4; 35К3; 35К2; 30К21; 30К20; 20К6; 20К5; 20К4; 20К3; 20К2; 20К1; 15К5; 15К4; 15К3; 15К2; 15К1; 100Ш4; 100Ш3; 100Ш2; 100Ш1; 90Ш2; 90Ш1; 80Ш2; 80Ш1; 10Ш8; 10Ш7; 10Ш6; 10Ш5; 10Ш4; 10Ш3; 10Ш2; 10Ш1; 60Ш8; 60Ш7; 60Ш6; 60Ш5; 60Ш4; 60Ш3; 60Ш2; 60Ш1; 50Ш8; 50Ш7; 50Ш6; 50Ш5; 50Ш4; 50Ш3; 50Ш2; 50Ш1; 45Ш6; 45Ш5; 45Ш4; 40К8; 40К7; 40К6; 40К5; 45Ш3; 45Ш2; 45Ш1; 45Ш0; 40Ш7; 40Ш6; 40Ш5; 40Ш4; 40Ш3; 40Ш2; 40Ш1; 40Ш0; 36Ш7; 30К19; 30К18; 30К17; 30К16; 30К15; 30К14; 30К13; 30К12; 30К11; 30К10; 30К9; 30К8; 30К7; 30К6; 30К5; 30К4; 30К3; 30К2; 30К1; 25К10; 25К9; 25К8; 25К7; 25К6; 25К5; 25К4; 25К3; 25К2; 25К1; 20К8; 20К7; 36Ш6; 36Ш5; 36Ш4; 36Ш3; 36Ш2; 36Ш1; 36Ш0; 30Ш6; 30Ш5; 30Ш4; 30Ш3; 30Ш2; 30Ш1; 30Ш0; 25Ш6; 25Ш5; 25Ш4; 25Ш3; 25Ш2; 25Ш1; 25Ш0; 20Ш6; 20Ш5; 20Ш4; 20Ш3; 20Ш2; 20Ш1; 20Ш0; 70Б4; 70Б3; 70Б2; 70Б1; 60Б4; 60Б3; 60Б2; 60Б1; 55Б4; 55Б3; 55Б2; 55Б1; 50Б5; 50Б4; 50Б3; 50Б2; 50Б1; 45Б4; 45Б3; 45Б2; 45Б1; 40Б4; 40Б3; 40Б2; 40Б1; 35Б4; 35Б3; 35Б2; 35Б1; 30Б4; 30Б3; 30Б2; 30Б1; 25Б4; 25Б3; 25Б2; 25Б1; 20Б3; 20Б2; 20Б1; 18Б2; 18Б1; 16Б2; 16Б1; 14Б2; 14Б1; 12Б2; 12Б1; 10Б1; 40C3; 40C2; 40C1; 35C3; 35C2; 35C1; 32C2; 32C1; 30C2; 30C1; 25C2; 25C1; 20C1; 13C1; 40К19; 40К18; 40К17; 40К16; 40К15; 40К14; 40К13; 40К12; 40К11; 40К10; 40К9; 25ДК8; 25ДК7; 25ДК6; 25ДК5; 25ДК4; 25ДК3; 25ДК2; 25ДК1; 20ДК6; 20ДК5; 20ДК4; 20ДК3; 20ДК2; 20ДК1; 18ДК3; 18ДК2; 18ДК1; 18ДК0; 16ДК3; 16ДК2; 16ДК1; 16ДК0; 15ДК3; 15ДК2; 15ДК1; 14ДК3; 14ДК2; 14ДК1; 14ДК0; 12ДК3; 12ДК2; 12ДК1; 12ДК0; 10ДК3; 10ДК2; 10ДК1; 10ДК0; 100ДБ3; 100ДБ2; 100ДБ1; 90ДБ6; 90ДБ5; 90ДБ4; 90ДБ3; 90ДБ2; 90ДБ1; 85ДБ5; 85ДБ4; 85ДБ3; 85ДБ2; 85ДБ1; 70ДБ5; 70ДБ4; 70ДБ3; 70ДБ2; 70ДБ1; 60ДБ7; 60ДБ6; 60ДБ5; 60ДБ4; 60ДБ3; 60ДБ2; 60ДБ1; 53ДБ7; 53ДБ6; 53ДБ5; 53ДБ4; 53ДБ3; 53ДБ2; 53ДБ1; 45ДБ11; 45ДБ10; 45ДБ9; 45ДБ8; 45ДБ7; 45ДБ6; 45ДБ5; 45ДБ4; 45ДБ3; 45ДБ2; 45ДБ1; 40ДБ7; 40ДБ6; 40ДБ5; 40ДБ4; 40ДБ3; 40ДБ2; 40ДБ1; 35ДБ10; 35ДБ9; 35ДБ8; 35ДБ7; 35ДБ6; 35ДБ5; 35ДБ4; 35ДБ3; 35ДБ2; 35ДБ1; 30ДБ8; 30ДБ7; 30ДБ6; 30ДБ5; 30ДБ4; 30ДБ3; 30ДБ2; 30ДБ1; 25ДБ6; 25ДБ5; 25ДБ4; 25ДБ3; 25ДБ2; 25ДБ1; 20ДБ2; 20ДБ1; 40К4,5; 40К4; 40К3; 40К2; 40К1; 35К24; 35К23; 35К22; 35К21; 35К20; 35К19; 35К18; 35К17; 35К16; 35К15; 35К14"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Колонный (К)"]
["24.10.71.120-00000003","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Метр","2021-07-03","Номер профиля","25ДК8; 25ДК7; 25ДК6; 25ДК5; 85ДБ5; 85ДБ4; 85ДБ3; 85ДБ2; 85ДБ1; 70ДБ5; 70ДБ4; 70ДБ3; 70ДБ2; 70ДБ1; 60ДБ7; 60ДБ6; 60ДБ5; 60ДБ4; 60ДБ3; 60ДБ2; 60ДБ1; 53ДБ7; 53ДБ6; 53ДБ5; 53ДБ4; 53ДБ3; 53ДБ2; 53ДБ1; 45ДБ11; 45ДБ10; 45ДБ9; 45ДБ8; 45ДБ7; 45ДБ6; 45ДБ5; 45ДБ4; 45ДБ3; 45ДБ2; 45ДБ1; 40ДБ7; 40ДБ6; 40ДБ5; 40ДБ4; 40ДБ3; 40ДБ2; 40ДБ1; 35ДБ10; 35ДБ9; 35ДБ8; 35ДБ7; 35ДБ6; 35ДБ5; 35ДБ4; 35ДБ3; 35ДБ2; 35ДБ1; 30ДБ8; 30ДБ7; 30ДБ6; 30ДБ5; 30ДБ4; 30ДБ3; 30ДБ2; 30ДБ1; 25ДБ6; 25ДБ5; 25ДБ4; 25ДБ3; 25ДБ2; 25ДБ1; 20ДБ2; 20ДБ1; 40К4,5; 40К4; 40К3; 40К2; 40К1; 35К24; 35К23; 25ДК4; 25ДК3; 25ДК2; 25ДК1; 20ДК6; 20ДК5; 20ДК4; 20ДК3; 20ДК2; 20ДК1; 18ДК3; 18ДК2; 18ДК1; 18ДК0; 16ДК3; 16ДК2; 16ДК1; 16ДК0; 15ДК3; 15ДК2; 15ДК1; 14ДК3; 14ДК2; 14ДК1; 14ДК0; 12ДК3; 12ДК2; 12ДК1; 12ДК0; 10ДК3; 10ДК2; 10ДК1; 10ДК0; 100ДБ3; 100ДБ2; 100ДБ1; 90ДБ6; 90ДБ5; 90ДБ4; 90ДБ3; 90ДБ2; 90ДБ1; 35К22; 35К21; 35К20; 35К19; 35К18; 35К17; 35К16; 35К15; 35К14; 35К13; 35К12; 35К11; 35К10; 35К9; 35К8; 35К7; 35К6; 35К5; 35К4; 35К3; 35К2; 30К21; 30К20; 30К19; 30К18; 30К17; 30К16; 30К15; 30К14; 30К13; 30К12; 30К11; 30К10; 30К9; 30К8; 30К7; 30К6; 30К5; 30К4; 30К3; 30К2; 30К1; 25К10; 25К9; 25К8; 25К7; 25К6; 25К5; 25К4; 25К3; 25К2; 25К1; 20К8; 20К7; 20К6; 20К5; 20К4; 20К3; 20К2; 20К1; 15К5; 15К4; 15К3; 15К2; 15К1; 100Ш4; 100Ш3; 100Ш2; 100Ш1; 90Ш2; 90Ш1; 80Ш2; 80Ш1; 10Ш8; 10Ш7; 10Ш6; 10Ш5; 10Ш4; 10Ш3; 10Ш2; 10Ш1; 60Ш8; 60Ш7; 60Ш6; 60Ш5; 60Ш4; 60Ш3; 60Ш2; 60Ш1; 50Ш8; 50Ш7; 50Ш6; 50Ш5; 50Ш4; 50Ш3; 50Ш2; 50Ш1; 45Ш6; 45Ш5; 45Ш4; 40К8; 40К7; 40К6; 40К5; 45Ш3; 45Ш2; 45Ш1; 45Ш0; 40Ш7; 40Ш6; 40Ш5; 40Ш4; 40Ш3; 40Ш2; 40Ш1; 40Ш0; 36Ш7; 36Ш6; 36Ш5; 36Ш4; 36Ш3; 36Ш2; 36Ш1; 36Ш0; 30Ш6; 30Ш5; 30Ш4; 30Ш3; 30Ш2; 30Ш1; 30Ш0; 25Ш6; 25Ш5; 25Ш4; 25Ш3; 25Ш2; 25Ш1; 25Ш0; 20Ш6; 20Ш5; 20Ш4; 20Ш3; 20Ш2; 20Ш1; 20Ш0; 70Б4; 70Б3; 70Б2; 70Б1; 60Б4; 60Б3; 60Б2; 60Б1; 55Б4; 55Б3; 55Б2; 55Б1; 50Б5; 50Б4; 50Б3; 50Б2; 50Б1; 45Б4; 45Б3; 45Б2; 45Б1; 40Б4; 40Б3; 40Б2; 40Б1; 35Б4; 35Б3; 35Б2; 35Б1; 30Б4; 30Б3; 30Б2; 30Б1; 25Б4; 25Б3; 25Б2; 25Б1; 20Б3; 20Б2; 20Б1; 18Б2; 18Б1; 16Б2; 16Б1; 14Б2; 14Б1; 12Б2; 12Б1; 10Б1; 40C3; 40C2; 40C1; 35C3; 35C2; 35C1; 32C2; 32C1; 30C2; 30C1; 25C2; 25C1; 20C1; 13C1; 40К19; 40К18; 40К17; 40К16; 40К15; 40К14; 40К13; 40К12; 40К11; 40К10; 40К9"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Свайный (С)"]
["24.10.71.120-00000002","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Метр","2021-07-03","Номер профиля","16ДК0; 15ДК3; 15ДК2; 15ДК1; 14ДК3; 14ДК2; 14ДК1; 14ДК0; 12ДК3; 12ДК2; 12ДК1; 12ДК0; 10ДК3; 10ДК2; 10ДК1; 10ДК0; 100ДБ3; 100ДБ2; 100ДБ1; 90ДБ6; 90ДБ5; 90ДБ4; 90ДБ3; 90ДБ2; 90ДБ1; 85ДБ5; 85ДБ4; 85ДБ3; 85ДБ2; 85ДБ1; 70ДБ5; 70ДБ4; 70ДБ3; 70ДБ2; 70ДБ1; 60ДБ7; 60ДБ6; 60ДБ5; 60ДБ4; 60ДБ3; 60ДБ2; 60ДБ1; 53ДБ7; 53ДБ6; 53ДБ5; 53ДБ4; 53ДБ3; 53ДБ2; 53ДБ1; 45ДБ11; 25ДК8; 25ДК7; 25ДК6; 25ДК5; 25ДК4; 25ДК3; 25ДК2; 25ДК1; 20ДК6; 20ДК5; 20ДК4; 20ДК3; 20ДК2; 20ДК1; 18ДК3; 18ДК2; 18ДК1; 18ДК0; 16ДК3; 16ДК2; 16ДК1; 45ДБ10; 45ДБ9; 45ДБ8; 45ДБ7; 45ДБ6; 45ДБ5; 45ДБ4; 45ДБ3; 45ДБ2; 45ДБ1; 40ДБ7; 40ДБ6; 40ДБ5; 40ДБ4; 40ДБ3; 40ДБ2; 40ДБ1; 35ДБ10; 35ДБ9; 35ДБ8; 35ДБ7; 35ДБ6; 35ДБ5; 35ДБ4; 35ДБ3; 35ДБ2; 35ДБ1; 30ДБ8; 30ДБ7; 30ДБ6; 30ДБ5; 30ДБ4; 30ДБ3; 30ДБ2; 30ДБ1; 25ДБ6; 25ДБ5; 25ДБ4; 25ДБ3; 25ДБ2; 25ДБ1; 20ДБ2; 20ДБ1; 40К4,5; 40К4; 40К3; 40К2; 40К1; 35К24; 35К23; 35К22; 35К21; 35К20; 35К19; 35К18; 35К17; 35К16; 35К15; 35К14; 35К13; 35К12; 35К11; 35К10; 35К9; 35К8; 35К7; 35К6; 35К5; 35К4; 35К3; 35К2; 30К21; 30К20; 30К19; 30К18; 30К17; 30К16; 30К15; 30К14; 30К13; 30К12; 30К11; 30К10; 30К9; 30К8; 30К7; 30К6; 30К5; 30К4; 30К3; 30К2; 30К1; 25К10; 25К9; 25К8; 25К7; 25К6; 25К5; 25К4; 25К3; 25К2; 25К1; 20К8; 20К7; 20К6; 20К5; 20К4; 20К3; 20К2; 20К1; 15К5; 15К4; 15К3; 15К2; 15К1; 100Ш4; 100Ш3; 100Ш2; 100Ш1; 90Ш2; 36Ш3; 36Ш2; 36Ш1; 36Ш0; 30Ш6; 30Ш5; 30Ш4; 30Ш3; 30Ш2; 30Ш1; 30Ш0; 25Ш6; 25Ш5; 25Ш4; 25Ш3; 25Ш2; 25Ш1; 25Ш0; 20Ш6; 20Ш5; 20Ш4; 20Ш3; 20Ш2; 20Ш1; 20Ш0; 70Б4; 70Б3; 70Б2; 70Б1; 60Б4; 60Б3; 60Б2; 60Б1; 55Б4; 55Б3; 55Б2; 55Б1; 50Б5; 50Б4; 50Б3; 50Б2; 50Б1; 45Б4; 45Б3; 45Б2; 45Б1; 40Б4; 40Б3; 40Б2; 40Б1; 35Б4; 35Б3; 35Б2; 35Б1; 30Б4; 30Б3; 30Б2; 30Б1; 25Б4; 25Б3; 25Б2; 25Б1; 20Б3; 20Б2; 20Б1; 18Б2; 18Б1; 16Б2; 16Б1; 14Б2; 90Ш1; 80Ш2; 80Ш1; 10Ш8; 10Ш7; 10Ш6; 10Ш5; 10Ш4; 10Ш3; 10Ш2; 10Ш1; 60Ш8; 60Ш7; 60Ш6; 60Ш5; 60Ш4; 60Ш3; 60Ш2; 60Ш1; 50Ш8; 50Ш7; 50Ш6; 50Ш5; 50Ш4; 50Ш3; 50Ш2; 50Ш1; 45Ш6; 45Ш5; 45Ш4; 40К8; 40К7; 40К6; 40К5; 45Ш3; 45Ш2; 45Ш1; 45Ш0; 40Ш7; 40Ш6; 40Ш5; 40Ш4; 40Ш3; 40Ш2; 40Ш1; 40Ш0; 36Ш7; 36Ш6; 36Ш5; 36Ш4; 14Б1; 12Б2; 12Б1; 10Б1; 40C3; 40C2; 40C1; 35C3; 35C2; 35C1; 32C2; 32C1; 30C2; 30C1; 25C2; 25C1; 20C1; 13C1; 40К19; 40К18; 40К17; 40К16; 40К15; 40К14; 40К13; 40К12; 40К11; 40К10; 40К9"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Дополнительных серий (ДБ)"]
["24.10.71.120-00000001","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Метр","2021-07-03","Номер профиля","12Б2; 12Б1; 10Б1; 40C3; 40C2; 40C1; 35C3; 35C2; 35C1; 32C2; 32C1; 30C2; 30C1; 25C2; 25C1; 20C1; 13C1; 40К19; 40К18; 40К17; 40К16; 40К15; 40К14; 40К13; 40К12; 40К11; 40К10; 40К9; 25ДК8; 25ДК7; 25ДК6; 25ДК5; 25ДК4; 25ДК3; 25ДК2; 25ДК1; 20ДК6; 20ДК5; 20ДК4; 20ДК3; 20ДК2; 20ДК1; 18ДК3; 18ДК2; 18ДК1; 18ДК0; 16ДК3; 16ДК2; 16ДК1; 16ДК0; 15ДК3; 15ДК2; 15ДК1; 14ДК3; 14ДК2; 14ДК1; 14ДК0; 12ДК3; 12ДК2; 12ДК1; 12ДК0; 10ДК3; 10ДК2; 10ДК1; 10ДК0; 100ДБ3; 100ДБ2; 100ДБ1; 90ДБ6; 90ДБ5; 90ДБ4; 90ДБ3; 90ДБ2; 90ДБ1; 85ДБ5; 85ДБ4; 85ДБ3; 85ДБ2; 85ДБ1; 70ДБ5; 70ДБ4; 70ДБ3; 70ДБ2; 70ДБ1; 60ДБ7; 60ДБ6; 60ДБ5; 60ДБ4; 60ДБ3; 60ДБ2; 60ДБ1; 53ДБ7; 53ДБ6; 53ДБ5; 53ДБ4; 53ДБ3; 53ДБ2; 53ДБ1; 45ДБ11; 45ДБ10; 45ДБ9; 45ДБ8; 45ДБ7; 45ДБ6; 45ДБ5; 45ДБ4; 45ДБ3; 45ДБ2; 45ДБ1; 40ДБ7; 40ДБ6; 40ДБ5; 40ДБ4; 40ДБ3; 40ДБ2; 40ДБ1; 35ДБ10; 35ДБ9; 35ДБ8; 35ДБ7; 35ДБ6; 35ДБ5; 35ДБ4; 35ДБ3; 35ДБ2; 35ДБ1; 30ДБ8; 30ДБ7; 30ДБ6; 30ДБ5; 30ДБ4; 30ДБ3; 30ДБ2; 30ДБ1; 25ДБ6; 25ДБ5; 25ДБ4; 25ДБ3; 25ДБ2; 25ДБ1; 20ДБ2; 20ДБ1; 40К4,5; 40К4; 40К3; 40К2; 40К1; 35К24; 35К23; 35К22; 35К21; 35К20; 35К19; 35К18; 35К17; 35К16; 35К15; 35К14; 35К13; 35К12; 35К11; 35К10; 35К9; 35К8; 35К7; 35К6; 35К5; 35К4; 35К3; 35К2; 30К21; 30К20; 30К19; 30К18; 30К17; 30К16; 30К15; 30К14; 30К13; 30К12; 30К11; 30К10; 30К9; 30К8; 30К7; 30К6; 30К5; 30К4; 30К3; 30К2; 30К1; 25К10; 25К9; 25К8; 25К7; 25К6; 25К5; 25К4; 25К3; 25К2; 25К1; 20К8; 20К7; 20К6; 20К5; 20К4; 20К3; 20К2; 20К1; 15К5; 15К4; 15К3; 15К2; 15К1; 100Ш4; 100Ш3; 100Ш2; 100Ш1; 90Ш2; 90Ш1; 80Ш2; 80Ш1; 10Ш8; 10Ш7; 10Ш6; 10Ш5; 10Ш4; 10Ш3; 10Ш2; 10Ш1; 60Ш8; 60Ш7; 60Ш6; 60Ш5; 60Ш4; 60Ш3; 60Ш2; 60Ш1; 50Ш8; 50Ш7; 50Ш6; 50Ш5; 50Ш4; 50Ш3; 50Ш2; 50Ш1; 45Ш6; 45Ш5; 45Ш4; 40К8; 40К7; 40К6; 40К5; 45Ш3; 45Ш2; 45Ш1; 45Ш0; 40Ш7; 40Ш6; 40Ш5; 40Ш4; 40Ш3; 40Ш2; 40Ш1; 40Ш0; 36Ш7; 36Ш6; 36Ш5; 36Ш4; 36Ш3; 36Ш2; 36Ш1; 36Ш0; 30Ш6; 30Ш5; 30Ш4; 30Ш3; 30Ш2; 30Ш1; 30Ш0; 25Ш6; 25Ш5; 25Ш4; 25Ш3; 25Ш2; 25Ш1; 25Ш0; 20Ш6; 20Ш5; 20Ш4; 20Ш3; 20Ш2; 20Ш1; 20Ш0; 70Б4; 70Б3; 70Б2; 70Б1; 60Б4; 60Б3; 60Б2; 60Б1; 55Б4; 55Б3; 55Б2; 55Б1; 50Б5; 50Б4; 50Б3; 50Б2; 50Б1; 45Б4; 45Б3; 45Б2; 45Б1; 40Б4; 40Б3; 40Б2; 40Б1; 35Б4; 35Б3; 35Б2; 35Б1; 30Б4; 30Б3; 30Б2; 30Б1; 25Б4; 25Б3; 25Б2; 25Б1; 20Б3; 20Б2; 20Б1; 18Б2; 18Б1; 16Б2; 16Б1; 14Б2; 14Б1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Дополнительных серий (ДК)"]
["24.10.71.120-00000013","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Номер профиля","70Б4; 70Б3; 70Б2; 70Б1; 60Б4; 60Б3; 60Б2; 60Б1; 55Б4; 55Б3; 55Б2; 55Б1; 50Б5; 50Б4; 50Б3; 50Б2; 50Б1; 45Б4; 45Б3; 45Б2; 45Б1; 40Б4; 40Б3; 40Б2; 40Б1; 35Б4; 35Б3; 35Б2; 35Б1; 30Б4; 30Б3; 30Б2; 30Б1; 25Б4; 25Б3; 25Б2; 25Б1; 20Б3; 20Б2; 20Б1; 18Б2; 18Б1; 16Б2; 16Б1; 14Б2; 14Б1; 12Б2; 12Б1; 10Б1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Балочный нормальный (Б)"]
["24.10.71.120-00000012","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Номер профиля","100Ш4; 100Ш3; 100Ш2; 100Ш1; 90Ш2; 90Ш1; 80Ш2; 80Ш1; 10Ш8; 10Ш7; 10Ш6; 10Ш5; 10Ш4; 10Ш3; 10Ш2; 10Ш1; 60Ш8; 60Ш7; 60Ш6; 60Ш5; 60Ш4; 60Ш3; 60Ш2; 60Ш1; 50Ш8; 50Ш7; 50Ш6; 50Ш5; 50Ш4; 50Ш3; 50Ш2; 50Ш1; 45Ш6; 45Ш5; 45Ш4; 40К8; 40К7; 40К6; 40К5; 45Ш3; 45Ш2; 45Ш1; 45Ш0; 40Ш7; 40Ш6; 40Ш5; 40Ш4; 40Ш3; 40Ш2; 40Ш1; 40Ш0; 36Ш7; 36Ш6; 36Ш5; 36Ш4; 36Ш3; 36Ш2; 36Ш1; 36Ш0; 30Ш6"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Балочный широкополочный (Ш)"]
["24.10.71.120-00000011","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Номер профиля","40К4,5; 40К4; 40К3; 40К2; 40К1; 35К24; 35К23; 35К22; 35К21; 35К20; 35К19; 35К18; 35К17; 35К16; 35К15; 35К14; 35К13; 35К12; 35К11; 35К10; 35К9; 35К8; 35К7; 35К6; 35К5; 35К4; 35К3; 35К2; 30К21; 30К20; 30К19; 30К18; 30К17; 30К16; 30К15; 30К14; 30К13; 30К12; 30К11; 30К10; 30К9; 30К8; 30К7; 30К6; 30К5; 30К4; 30К3; 30К2; 30К1; 25К10; 25К9; 25К8; 25К7; 25К6; 25К5; 25К4; 25К3; 25К2; 25К1; 20К8; 20К7; 20К6; 20К5; 20К4; 20К3; 20К2; 20К1; 15К5; 15К4; 15К3; 15К2; 15К1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Колонный (К)"]
["24.10.71.120-00000010","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Номер профиля","40C3; 40C2; 40C1; 35C3; 35C2; 35C1; 32C2; 32C1; 30C2; 30C1; 25C2; 25C1; 20C1; 13C1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Свайный (С)"]
["24.10.71.120-00000009","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Номер профиля","100ДБ3; 100ДБ2; 100ДБ1; 90ДБ6; 90ДБ5; 90ДБ4; 90ДБ3; 90ДБ2; 90ДБ1; 85ДБ5; 85ДБ4; 85ДБ3; 85ДБ2; 85ДБ1; 70ДБ5; 70ДБ4; 70ДБ3; 70ДБ2; 70ДБ1; 60ДБ7; 60ДБ6; 60ДБ5; 60ДБ4; 60ДБ3; 60ДБ2; 60ДБ1; 53ДБ7; 53ДБ6; 53ДБ5; 53ДБ4; 53ДБ3; 53ДБ2; 53ДБ1; 45ДБ11; 45ДБ10; 45ДБ9; 45ДБ8; 45ДБ7; 45ДБ6; 45ДБ5; 45ДБ4; 45ДБ3; 45ДБ2; 45ДБ1; 40ДБ7; 40ДБ6; 40ДБ5; 40ДБ4; 40ДБ3; 40ДБ2; 40ДБ1; 35ДБ10; 35ДБ9; 35ДБ8; 35ДБ7; 35ДБ6; 35ДБ5; 35ДБ4; 35ДБ3; 35ДБ2; 35ДБ1; 30ДБ8; 30ДБ7; 30ДБ6; 30ДБ5; 30ДБ4; 30ДБ3; 30ДБ2; 30ДБ1; 25ДБ6; 25ДБ5; 25ДБ4; 25ДБ3; 25ДБ2; 25ДБ1; 20ДБ2; 20ДБ1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Дополнительных серий (ДБ)"]
["24.10.71.120-00000008","Двутавр стальной горячекатаный с параллельными гранями полок","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Номер профиля","25ДК8; 25ДК7; 25ДК6; 25ДК5; 25ДК4; 25ДК3; 25ДК2; 25ДК1; 20ДК6; 20ДК5; 20ДК4; 20ДК3; 20ДК2; 20ДК1; 18ДК3; 18ДК2; 18ДК1; 18ДК0; 16ДК3; 16ДК2; 16ДК1; 16ДК0; 15ДК3; 15ДК2; 15ДК1; 14ДК3; 14ДК2; 14ДК1; 14ДК0; 12ДК3; 12ДК2; 12ДК1; 12ДК0; 10ДК3; 10ДК2; 10ДК1; 10ДК0"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","440; 390; 355; 345; 325; 295; 265"]
[{"$nulls":4},"Вид длины","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Состояние поставки","После контролируемой прокатки, в том числе с ускоренным охлаждением (КП); Горячекатанные (ГК)"]
[{"$nulls":4},"Вид двутарва","Дополнительных серий (ДК)"]
["25.73.40.290-00000012","Державка суппортная однороликовая для накатки","Штука","2022-02-22","Высота посадочного отверстия","32,5000; 30; 25; 23; 20; 16; 13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота державки","40; 32; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Общая длина","200; 150; 140; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина державки","32; 25; 20; 16; ","Миллиметр"]
["25.73.40.290-00000011","Державка суппортная однороликовая для накатки","Штука","2022-02-22","Высота посадочного отверстия","32,5000; 30; 25; 23; 20; 16; 13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота державки","40; 32; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Общая длина","200; 150; 140; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина державки","32; 25; 20; 16; ","Миллиметр"]
["16.23.19.000-00000003","Доска отбойная","Штука; Погонный метр","2021-09-01","Материал","Древесно-волокнистая плит (МДФ); Древесно-стружечная плита (ДСП); Дерево; Пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000; ≥6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Доска водостойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Доска огнестойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Шпонированная; Ламинированная"]
["16.23.19.000-00000002","Доска отбойная","Погонный метр","2021-09-01","Материал","Древесно-волокнистая плит (МДФ); Древесно-стружечная плита (ДСП); Дерево; Пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Доска водостойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Доска огнестойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Шпонированная; Ламинированная"]
["16.23.19.000-00000001","Доска отбойная","Штука","2021-09-01","Материал","Древесно-волокнистая плит (МДФ); Древесно-стружечная плита (ДСП); Дерево; Пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100; ≥500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Доска водостойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Доска огнестойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Шпонированная; Ламинированная"]
["16.22.10.000-00000004","Доска паркетная","Штука; Квадратный метр","2021-09-01","Способ распила древесины","Смешанный; Радиальный; Тангенциальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина доски паркетной","≥200; ≥160; ≥155; ≥145; ≥137; <137","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина доски паркетной","≥3000; ≥2400; ≥1800; ≥1200; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка доски паркетной","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины","Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Гледичия; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
[{"$nulls":4},"Тип доски паркетной","ПД3 (с двуслойным основанием из двух склеенных между собой слоев реек либо реек и шпона, уложенных во взаимно перпендикулярном направлении); ПД2 (с однослойным основанием из реек, набранных в направлении продольной оси паркетной доски); ПД1 (с однослойным основанием из реек, набранных в квадраты или прямоугольники, расположенные взаимно перпендикулярно. По продольным кромкам основание обклеено рейками обвязки)"]
[{"$nulls":4},"Толщина доски паркетной","≥27; ≥25; ≥23; ≥18; ≥15; <15","Миллиметр"]
["16.22.10.000-00000003","Доска паркетная","Квадратный метр","2021-09-01","Способ распила древесины","Смешанный; Радиальный; Тангенциальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина доски паркетной","≥200; ≥160; ≥155; ≥145; ≥137; <137","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина доски паркетной","≥3000; ≥2400; ≥1800; ≥1200; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка доски паркетной","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины","Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Гледичия; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
[{"$nulls":4},"Тип доски паркетной","ПД3 (с двуслойным основанием из двух склеенных между собой слоев реек либо реек и шпона, уложенных во взаимно перпендикулярном направлении); ПД2 (с однослойным основанием из реек, набранных в направлении продольной оси паркетной доски); ПД1 (с однослойным основанием из реек, набранных в квадраты или прямоугольники, расположенные взаимно перпендикулярно. По продольным кромкам основание обклеено рейками обвязки)"]
[{"$nulls":4},"Толщина доски паркетной","≥27; ≥25; ≥23; ≥18; ≥15; <15","Миллиметр"]
["16.22.10.000-00000002","Доска паркетная","Штука","2021-09-01","Способ распила древесины","Смешанный; Радиальный; Тангенциальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина доски паркетной","≥200; ≥160; ≥155; ≥145; ≥137; <137","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина доски паркетной","≥3000; ≥2400; ≥1800; ≥1200; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка доски паркетной","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины","Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Гледичия; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
[{"$nulls":4},"Тип доски паркетной","ПД3 (с двуслойным основанием из двух склеенных между собой слоев реек либо реек и шпона, уложенных во взаимно перпендикулярном направлении); ПД2 (с однослойным основанием из реек, набранных в направлении продольной оси паркетной доски); ПД1 (с однослойным основанием из реек, набранных в квадраты или прямоугольники, расположенные взаимно перпендикулярно. По продольным кромкам основание обклеено рейками обвязки)"]
[{"$nulls":4},"Толщина доски паркетной","≥27; ≥25; ≥23; ≥18; ≥15; <15","Миллиметр"]
["22.23.13.000-00000003","Емкость из композитного материала","Штука","2021-04-01","Наличие ребер жесткости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма емкости","Квадратная; Прямоугольная; Сферическая; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения патрубка","Гильза; Раструб; Резьба; Фланец"]
[{"$nulls":4},"Наличие колодца обслуживания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Безнапорная; Напорная"]
[{"$nulls":4},"Наличие люка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма днища","Плоская, закрепленная болтами; Плоская, полностью поддерживаемая или усиленная ребрами жесткости; Коническая; Торосферическая; Полуэллиптическая; Полусферическая"]
[{"$nulls":4},"Категория","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Материал футеровочного слоя","Фторированный этилен-пропилен (ФЭП/FEP); Хлорированный поливинлхлороид (ХПВХ/CPVC); Этилен-трифторхлорэтилен (Э-ТФХЭ/ECTFE); Поливинилиденфторид (ПВДФ/PVDF); Полипропилен (ПП/РР); Поливинилхлорид (ПВХ/PVC)"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутренних перегородок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид армирующего наполнителя","Тканый материал из стеклопряжи; Тканый материал из ровингов; Ровинги; CSM"]
[{"$nulls":4},"Вид смолы","Фурановая (Фр); Эпоксидная (Э); Полиэфирная (ПЭ)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цапфпроушин","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид стекла","ECR-стекло; A-стекло; C-стекло; E-стекло"]
["22.23.13.000-00000002","Емкость из композитного материала","Штука","2021-04-01","Наличие ребер жесткости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма емкости","Квадратная; Прямоугольная; Сферическая; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения патрубка","Гильза; Раструб; Резьба; Фланец"]
[{"$nulls":4},"Наличие колодца обслуживания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Напорная"]
[{"$nulls":4},"Наличие люка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма днища","Плоская, закрепленная болтами; Плоская, полностью поддерживаемая или усиленная ребрами жесткости; Коническая; Торосферическая; Полуэллиптическая; Полусферическая"]
[{"$nulls":4},"Категория","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Материал футеровочного слоя","Фторированный этилен-пропилен (ФЭП/FEP); Хлорированный поливинлхлороид (ХПВХ/CPVC); Этилен-трифторхлорэтилен (Э-ТФХЭ/ECTFE); Поливинилиденфторид (ПВДФ/PVDF); Полипропилен (ПП/РР); Поливинилхлорид (ПВХ/PVC)"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутренних перегородок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид армирующего наполнителя","Тканый материал из стеклопряжи; Тканый материал из ровингов; Ровинги; CSM"]
[{"$nulls":4},"Вид смолы","Фурановая (Фр); Эпоксидная (Э); Полиэфирная (ПЭ)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цапфпроушин","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид стекла","ECR-стекло; A-стекло; C-стекло; E-стекло"]
["22.23.13.000-00000001","Емкость из композитного материала","Штука","2021-04-01","Наличие ребер жесткости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма емкости","Квадратная; Прямоугольная; Сферическая; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Вертикальный; Горизонтальный"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения патрубка","Гильза; Раструб; Резьба; Фланец"]
[{"$nulls":4},"Наличие колодца обслуживания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Безнапорная"]
[{"$nulls":4},"Наличие люка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма днища","Плоская, закрепленная болтами; Плоская, полностью поддерживаемая или усиленная ребрами жесткости; Коническая; Торосферическая; Полуэллиптическая; Полусферическая"]
[{"$nulls":4},"Категория","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5; ≥400; ≥350 и <400","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Материал футеровочного слоя","Фторированный этилен-пропилен (ФЭП/FEP); Хлорированный поливинлхлороид (ХПВХ/CPVC); Этилен-трифторхлорэтилен (Э-ТФХЭ/ECTFE); Поливинилиденфторид (ПВДФ/PVDF); Полипропилен (ПП/РР); Поливинилхлорид (ПВХ/PVC)"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутренних перегородок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид армирующего наполнителя","Тканый материал из стеклопряжи; Тканый материал из ровингов; Ровинги; CSM"]
[{"$nulls":4},"Вид смолы","Фурановая (Фр); Эпоксидная (Э); Полиэфирная (ПЭ)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цапфпроушин","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид стекла","ECR-стекло; A-стекло; C-стекло; E-стекло"]
["22.21.21.129-00000005","Заглушка из НПВХ для систем наружной канализации","Штука","2022-02-22","Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
["22.21.21.129-00000004","Заглушка из НПВХ для систем наружной канализации","Штука","2022-02-22","Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
["22.21.21.123-00000004","Заглушка из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Тип заглушки","Литая с закладными нагревательными элементами; Электросварная; Сварная; Литая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр наружный","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11"]
["22.21.21.123-00000003","Заглушка из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Тип заглушки","Литая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр наружный","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11"]
["22.21.21.123-00000002","Заглушка из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Тип заглушки","Сварная"]
[{"$nulls":4},"Диаметр наружный","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11"]
["22.21.21.123-00000001","Заглушка из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Тип заглушки","Электросварная"]
[{"$nulls":4},"Диаметр наружный","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11"]
["22.21.21.123-00000019","Заглушка из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Тип заглушки","Литая с закладными нагревательными элементами"]
[{"$nulls":4},"Диаметр наружный","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11"]
["24.20.40.000-00000003","Заглушка стальная","Штука","2022-02-22","Толщина",">16 и ≤18; >14 и ≤16; >12 и ≤14; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","13ХФА; 10Г2ФБЮ; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС-1; 17ГС; 16ГС; 10Г2С1; 09Г2ФБ; 09Г2С; 15ГС; 10Г2; 20ЮЧ; 20; 10; Е24-2; Е24-1; Р43; Р34; Р32; Р18; Р9; Р5; TS43; TS37; TS34; TS32; TS18; TS10; TS9; TS4"]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">200 и ≤300; >160 и ≤200; >120 и ≤160; >100 и ≤120; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >30 и ≤40; ≥20 и ≤30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1"]
["24.20.40.000-00000002","Заглушка стальная","Штука","2022-02-22","Толщина",">16 и ≤18; >14 и ≤16; >12 и ≤14; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","13ХФА; 10Г2ФБЮ; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС-1; 17ГС; 16ГС; 10Г2С1; 09Г2ФБ; 09Г2С; 15ГС; 10Г2; 20ЮЧ; 20; 10; Е24-2; Е24-1; Р43; Р34; Р32; Р18; Р9; Р5; TS43; TS37; TS34; TS32; TS18; TS10; TS9; TS4"]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">200 и ≤300; >160 и ≤200; >120 и ≤160; >100 и ≤120; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >30 и ≤40; ≥20 и ≤30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1"]
["28.14.13.120-00000002","Задвижка для трубопровода","Штука","2022-04-11","Тип соединения к трубопроводу","Цапковые; Муфтовые; Фланцевые; Под приварку; Штуцерные"]
[{"$nulls":4},"Управление","Электрическое; С гидроприводом; С пневмоприводом; Ручное"]
[{"$nulls":4},"Тип задвижки","Параллельная двухдисковая; С упругим клином; Клиновая двухдисковая; Шиберная; Шланговые; Поворотные; Параллельные; Клиновые"]
[{"$nulls":4},"Тип уплотнения в затворе","Уплотнитель металл по металлу; Эластичный уплотнитель"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции проточной части корпуса","Непроходные; Полнопроходные"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления запорного механизма","Чугун; Полипропилен; Пластмасса; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи усилия управления от элемента управления к задвижке","С приводом поступательного типа; С приводом вращательного типа"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр (DN)","1600; 1400; 1200; 1000; 800; 700; 600; 500; 450; 400; 350; 300; 250; 200; 150; 125; 100; 80; 65; 50; 40; 25; 20; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды","С графитоармированным уплотнением; С жидкометаллическим уплотнением; Сильфонные; Сальниковые"]
[{"$nulls":4},"Тип формообразования корпуса","Комбинированные; Штампованные; Кованые; Сварные; Литые"]
[{"$nulls":4},"По способу перекрытия шпинделя","Невыдвижной; Выдвижной"]
[{"$nulls":4},"Тип основного разъема корпус - крышка","С бесфланцевым соединением; С фланцевым соединением"]
[{"$nulls":4},"Тип затвора","С параллельным запирающим элементом; С клиновым запирающим элементом"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см)","25,0 (250,0); 20,0 (200,0); 16,0 (160,0); 12,5 (125,0); 10,0 (100,0); 8,0 (80,0); 6,3 (63,0); 4,0 (40,0); 2,5 (25,0); 1,6 (16,0); 1,0 (10,0); 0,63 (6,3); 0,4 (4,0); 0,25 (2,5); 0,16 (1,6); 0,1 (1,0); 0,063 (0,63); 0,040 (0,40); 0,025 (0,25); 0,016 (0,16); 0,01 (0,1)"]
[{"$nulls":4},"Размеры вспомогательных отверстий для креплений дополнительных деталей и устройств","Т; Б; А"]
["28.14.13.120-00000001","Задвижка для трубопровода","Штука","2022-04-11","Тип соединения к трубопроводу","Цапковые; Муфтовые; Фланцевые; Под приварку; Штуцерные"]
[{"$nulls":4},"Управление","Электрическое; С гидроприводом; С пневмоприводом; Ручное"]
[{"$nulls":4},"Тип задвижки","Параллельная двухдисковая; С упругим клином; Клиновая двухдисковая; Шиберная; Шланговые; Поворотные; Параллельные; Клиновые"]
[{"$nulls":4},"Тип уплотнения в затворе","Уплотнитель металл по металлу; Эластичный уплотнитель"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции проточной части корпуса","Непроходные; Полнопроходные"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления запорного механизма","Чугун; Полипропилен; Пластмасса; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Тип передачи усилия управления от элемента управления к задвижке","С приводом поступательного типа; С приводом вращательного типа"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр (DN)","1600; 1400; 1200; 1000; 800; 700; 600; 500; 450; 400; 350; 300; 250; 200; 150; 125; 100; 80; 65; 50; 40; 25; 20; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды","С графитоармированным уплотнением; С жидкометаллическим уплотнением; Сильфонные; Сальниковые"]
[{"$nulls":4},"Тип формообразования корпуса","Комбинированные; Штампованные; Кованые; Сварные; Литые"]
[{"$nulls":4},"По способу перекрытия шпинделя","Невыдвижной; Выдвижной"]
[{"$nulls":4},"Тип основного разъема корпус - крышка","С бесфланцевым соединением; С фланцевым соединением"]
[{"$nulls":4},"Тип затвора","С параллельным запирающим элементом; С клиновым запирающим элементом"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN), МПа (кгс/см)","25,0 (250,0); 20,0 (200,0); 16,0 (160,0); 12,5 (125,0); 10,0 (100,0); 8,0 (80,0); 6,3 (63,0); 4,0 (40,0); 2,5 (25,0); 1,6 (16,0); 1,0 (10,0); 0,63 (6,3); 0,4 (4,0); 0,25 (2,5); 0,16 (1,6); 0,1 (1,0); 0,063 (0,63); 0,040 (0,40); 0,025 (0,25); 0,016 (0,16); 0,01 (0,1)"]
[{"$nulls":4},"Размеры вспомогательных отверстий для креплений дополнительных деталей и устройств","Т; Б; А"]
["27.33.13.120-00000007","Зажим винтовой","Штука","2021-04-01","Тип исполнения соединения винтом к гнездовому выводу","Колпачковый; Торцевой"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Винтом к плоскому выводу; Винтом к гнездовому выводу"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения соединения винтом к плоскому выводу","Для кабельных наконечников; С прижимной планкой; С крепежной гайкой; С крепежной головкой"]
[{"$nulls":4},"Размер","7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс токопроводящей жилы","VI; V; IV; III; II; I"]
["27.33.13.120-00000006","Зажим винтовой","Штука","2021-04-01","Тип соединения","Винтом к плоскому выводу"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения соединения винтом к плоскому выводу","Для кабельных наконечников; С прижимной планкой; С крепежной гайкой; С крепежной головкой"]
[{"$nulls":4},"Размер","7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс токопроводящей жилы","VI; V; IV; III; II; I"]
["27.33.13.120-00000005","Зажим винтовой","Штука","2021-04-01","Тип исполнения соединения винтом к гнездовому выводу","Колпачковый; Торцевой"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Винтом к гнездовому выводу"]
[{"$nulls":4},"Размер","7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0; "]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс токопроводящей жилы","VI; V; IV; III; II; I"]
["23.20.13.190-00000004","Заполнитель шамотный","Килограмм","2021-09-01","Класс заполнителя в зависимости от размера зерен","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Марка заполнителя шамотного","ЗШВ; ЗШБ; ЗША"]
["23.20.13.190-00000003","Заполнитель шамотный","Килограмм","2021-09-01","Класс заполнителя в зависимости от размера зерен","1; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2"]
[{"$nulls":4},"Марка заполнителя шамотного","ЗША"]
["23.20.13.190-00000002","Заполнитель шамотный","Килограмм","2021-09-01","Класс заполнителя в зависимости от размера зерен","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Марка заполнителя шамотного","ЗШБ"]
["23.20.13.190-00000001","Заполнитель шамотный","Килограмм","2021-09-01","Класс заполнителя в зависимости от размера зерен","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Марка заполнителя шамотного","ЗШВ"]
["32.99.23.110-00000003","Застежка текстильная","Рулон; Метр","2022-02-22","Показатели прочности застёжки","Усилие отрыва (4); Усилие сдвига по ширине (3); Усилие сдвига по длине (2); Усилие расслаивания (1)"]
[{"$nulls":4},"Тип застежки","Крючковая; Петельная"]
[{"$nulls":4},"Материал застежки","Полипропилен; Поливинилхлорид; Полиуретан; Велюр; Полиэфир; Полиамид"]
[{"$nulls":4},"Специфические условия эксплуатации","Другое (4); Самоприклеивание (3); Условия космоса, вакуума, специфических температур, влажности, давления (2); Агрессивная среда (1)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","<2; ≥6; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Окраска","Окрашенная в разные цвета (4); Окрашенная в один цвет (3); Отбеленная (2); Неокрашенная, неотбеленная (1)"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥500 и <1000; ≥250 и <500; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ворсовая поверхность ленты","Неворсованная (2); Ворсованная (1)"]
[{"$nulls":4},"Назначение застёжки","Для одежды, обуви, товаров народного потребления (2); Для объектов техники (1)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие клеевого слоя","Нет; Да"]
["32.99.23.110-00000002","Застежка текстильная","Метр","2022-02-22","Показатели прочности застёжки","Усилие сдвига по ширине (3); Усилие сдвига по длине (2); Усилие расслаивания (1); Усилие отрыва (4)"]
[{"$nulls":4},"Тип застежки","Крючковая; Петельная"]
[{"$nulls":4},"Материал застежки","Полипропилен; Поливинилхлорид; Полиуретан; Велюр; Полиэфир; Полиамид"]
[{"$nulls":4},"Специфические условия эксплуатации","Другое (4); Самоприклеивание (3); Условия космоса, вакуума, специфических температур, влажности, давления (2); Агрессивная среда (1)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥6; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Окраска","Окрашенная в разные цвета (4); Окрашенная в один цвет (3); Отбеленная (2); Неокрашенная, неотбеленная (1)"]
[{"$nulls":4},"Ворсовая поверхность ленты","Неворсованная (2); Ворсованная (1)"]
[{"$nulls":4},"Назначение застёжки","Для одежды, обуви, товаров народного потребления (2); Для объектов техники (1)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие клеевого слоя","Нет; Да"]
["32.99.23.110-00000001","Застежка текстильная","Рулон","2022-02-22","Показатели прочности застёжки","Усилие отрыва (4); Усилие сдвига по ширине (3); Усилие сдвига по длине (2); Усилие расслаивания (1)"]
[{"$nulls":4},"Тип застежки","Крючковая; Петельная"]
[{"$nulls":4},"Материал застежки","Полипропилен; Поливинилхлорид; Полиуретан; Велюр; Полиэфир; Полиамид"]
[{"$nulls":4},"Специфические условия эксплуатации","Другое (4); Самоприклеивание (3); Условия космоса, вакуума, специфических температур, влажности, давления (2); Агрессивная среда (1)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥6; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Окраска","Окрашенная в разные цвета (4); Окрашенная в один цвет (3); Отбеленная (2); Неокрашенная, неотбеленная (1)"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥500 и <1000; ≥250 и <500; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ворсовая поверхность ленты","Неворсованная (2); Ворсованная (1)"]
[{"$nulls":4},"Назначение застёжки","Для одежды, обуви, товаров народного потребления (2); Для объектов техники (1)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие клеевого слоя","Нет; Да"]
["25.73.40.290-00000014","Звездочка к винторезным самооткрывающимся головкам","Штука","2022-02-22","Наружный диаметр звездочки","23,8000; 21; 15; 13; 11; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип головки","3 (невращающаяся для нарезания резьб на автоматах); 2 (вращающаяся для нарезания резьбы на сверлильных станках и автоматах); 1 (невращающаяся для нарезания резьбы на револьверных и токарных станках)"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр головки","155; 125; 105; 75; 68; 57; ","Миллиметр"]
["25.73.40.290-00000013","Звездочка к винторезным самооткрывающимся головкам","Штука","2022-02-22","Наружный диаметр звездочки","23,8000; 21; 15; 13; 11; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип головки","3 (невращающаяся для нарезания резьб на автоматах); 2 (вращающаяся для нарезания резьбы на сверлильных станках и автоматах); 1 (невращающаяся для нарезания резьбы на револьверных и токарных станках)"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр головки","155; 125; 105; 75; 68; 57; ","Миллиметр"]
["25.73.40.290-00000010","Зенковка","Штука","2022-02-22","Тип","11 (с углом при вершине 120° с коническим хвостовиком); 10 (с углом при вершине 90° с коническим хвостовиком); 9 (с углом при вершине 75° с коническим хвостовиком); 8 (с углом при вершине 60° с коническим хвостовиком); 7 (с углом при вершине 120° с цилиндрическим хвостовиком); 6 (с углом при вершине 90°с цилиндрическим хвостовиком); 5 (с углом при вершине 60° с цилиндрическим хвостовиком); 4 (центровочная для центровых отверстий с углом при вершине 75° без предохранительного конуса); 3 (центровочная для центровых отверстий с углом при вершине 60°с предохранительным конусом 120°); 2 (центровочная для центровых отверстий с углом при вершине 60° без предохранительного конуса); 1 (с углом при вершине 60° центровочная)"]
[{"$nulls":4},"Материал обработки","Универсальный; Металл; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр","80; 63; 50; 40; 31,5000; 25; 20; 16; 14; 12,5000; 10; 8; 7,1000; 6,3000; 5; ","Миллиметр"]
["25.73.40.290-00000009","Зенковка","Штука","2022-02-22","Тип","9 (с углом при вершине 75° с коническим хвостовиком); 8 (с углом при вершине 60° с коническим хвостовиком); 7 (с углом при вершине 120° с цилиндрическим хвостовиком); 6 (с углом при вершине 90°с цилиндрическим хвостовиком); 5 (с углом при вершине 60° с цилиндрическим хвостовиком); 4 (центровочная для центровых отверстий с углом при вершине 75° без предохранительного конуса); 3 (центровочная для центровых отверстий с углом при вершине 60°с предохранительным конусом 120°); 2 (центровочная для центровых отверстий с углом при вершине 60° без предохранительного конуса); 1 (с углом при вершине 60° центровочная); 11 (с углом при вершине 120° с коническим хвостовиком); 10 (с углом при вершине 90° с коническим хвостовиком)"]
[{"$nulls":4},"Материал обработки","Универсальный; Металл; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр","80; 63; 50; 40; 31,5000; 25; 20; 16; 14; 12,5000; 10; 8; 7,1000; 6,3000; 5; ","Миллиметр"]
["25.99.29.190-00000003","Знак дорожный","Штука","2021-12-31","Типоразмер знака дорожного","IV; III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Площадь знака дорожного","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип знака дорожного","С внешним освещением; С внутренним освещением; С световозвращающей поверхностью"]
[{"$nulls":4},"Вид знака дорожного","Знак дорожный индивидуального проектирования; Знак дорожный"]
[{"$nulls":4},"Тип световозвращающей пленки знака дорожного","В; Б; А"]
["25.99.29.190-00000002","Знак дорожный","Штука","2021-12-31","Типоразмер знака дорожного","IV; III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Площадь знака дорожного","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип знака дорожного","С внешним освещением; С внутренним освещением; С световозвращающей поверхностью"]
[{"$nulls":4},"Вид знака дорожного","Знак дорожный"]
[{"$nulls":4},"Тип световозвращающей пленки знака дорожного","В; Б; А"]
["25.99.29.190-00000001","Знак дорожный","Штука","2021-12-31","Типоразмер знака дорожного","IV; III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Площадь знака дорожного","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип знака дорожного","С внешним освещением; С внутренним освещением; С световозвращающей поверхностью"]
[{"$nulls":4},"Вид знака дорожного","Знак дорожный индивидуального проектирования"]
[{"$nulls":4},"Тип световозвращающей пленки знака дорожного","В; Б; А"]
["27.51.15.120-00000002","Зонт вытяжной","Штука","2022-02-22","Количество рядов лабиринтных жироулавливающих фильтров","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; <800; ≥3000; ≥2800 и <3000; ≥2600 и <2800; ≥2400 и <2600; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Промышленное; Бытовое"]
[{"$nulls":4},"Вид по принципу работы","Приточно-вытяжной; Вытяжной"]
[{"$nulls":4},"Вылет","≥1400; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; <800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхность","Зеркальная; Шлифованная; Матовая"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Жироуловитель","Лабиринтный; Сетчатый"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Купольный; Плоский; Встраиваемый"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Островной; Пристенный"]
[{"$nulls":4},"Материал","Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь"]
["27.51.15.120-00000001","Зонт вытяжной","Штука","2022-02-22","Количество рядов лабиринтных жироулавливающих фильтров","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2800 и <3000; ≥2600 и <2800; ≥2400 и <2600; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; <800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Промышленное; Бытовое"]
[{"$nulls":4},"Вид по принципу работы","Приточно-вытяжной; Вытяжной"]
[{"$nulls":4},"Вылет","≥1400; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; <800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхность","Зеркальная; Шлифованная; Матовая"]
[{"$nulls":4},"Наличие козырька","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Жироуловитель","Лабиринтный; Сетчатый"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Купольный; Плоский; Встраиваемый"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Островной; Пристенный"]
[{"$nulls":4},"Материал","Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь"]
["23.52.10.000-00000005","Известь строительная","Килограмм","2021-09-01","Вид работ","Внутренние; Наружные"]
[{"$nulls":4},"Сорт извести","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вид извести в зависимости от содержания оксидов кальция и магния","Доломитовая; Магнезиальная; Кальциевая"]
[{"$nulls":4},"Тип извести по фракционному составу","Порошкообразная; Комовая"]
[{"$nulls":4},"Тип извести по времени гашения","Медленногасящаяся; Среднегасящаяся; Быстрогасящаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип извести гидравлической","Слабогидравлическая; Сильногидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Вид извести","Гидравлическая; Гашеная (гидратная); Негашеная"]
[{"$nulls":4},"Наличие минеральных добавок","Нет; Да"]
["23.52.10.000-00000004","Известь строительная","Килограмм","2021-09-01","Вид работ","Внутренние; Наружные"]
[{"$nulls":4},"Сорт извести","1; 3; 2"]
[{"$nulls":4},"Вид извести в зависимости от содержания оксидов кальция и магния","Доломитовая; Магнезиальная; Кальциевая"]
[{"$nulls":4},"Тип извести по фракционному составу","Порошкообразная; Комовая"]
[{"$nulls":4},"Тип извести по времени гашения","Медленногасящаяся; Среднегасящаяся; Быстрогасящаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип извести гидравлической","Слабогидравлическая; Сильногидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Вид извести","Негашеная"]
[{"$nulls":4},"Наличие минеральных добавок","Нет; Да"]
["23.52.10.000-00000003","Известь строительная","Килограмм","2021-09-01","Вид работ","Внутренние; Наружные"]
[{"$nulls":4},"Сорт извести","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вид извести в зависимости от содержания оксидов кальция и магния","Доломитовая; Магнезиальная; Кальциевая"]
[{"$nulls":4},"Тип извести по фракционному составу","Порошкообразная; Комовая"]
[{"$nulls":4},"Тип извести по времени гашения","Медленногасящаяся; Среднегасящаяся; Быстрогасящаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип извести гидравлической","Слабогидравлическая; Сильногидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Вид извести","Гашеная (гидратная)"]
[{"$nulls":4},"Наличие минеральных добавок","Нет; Да"]
["23.52.10.000-00000002","Известь строительная","Килограмм","2021-09-01","Вид работ","Внутренние; Наружные"]
[{"$nulls":4},"Сорт извести","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вид извести в зависимости от содержания оксидов кальция и магния","Доломитовая; Магнезиальная; Кальциевая"]
[{"$nulls":4},"Тип извести по фракционному составу","Порошкообразная; Комовая"]
[{"$nulls":4},"Тип извести по времени гашения","Медленногасящаяся; Среднегасящаяся; Быстрогасящаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип извести гидравлической","Слабогидравлическая; Сильногидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Вид извести","Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие минеральных добавок","Нет; Да"]
["25.93.13.112-00000005","Изделие габионное сетчатое","Штука","2021-06-15","Длина изделия (L) (без учета отклонения)","6; 5; 4; 3; 2; 1,5000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина изделия (B) (без учета отклонения)","2; 1; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр проволоки сетки","3; 2,7000; 2,4000; 2,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота изделия (H) (без учета отклонения)","1; 0,5000; 0,3000; 0,2300; 0,1700; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Цилиндрический (Ц); Матрацно-тюфячный (М); Коробчатый с армирующей панелью (КА); Коробчатый (К)"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия сетки","Покрытие сплавом цинка с алюминием и мишметаллом и полимером (ЦАММП); Покрытие сплавом цинка с алюминием и мишметаллом (ЦАММ); Покрытие цинком и полимером (ЦП); Покрытие цинком (Ц)"]
[{"$nulls":4},"Размер ячейки","100; 80; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр изделия (D) (без учета отклонения)","0,9500; 0,6500; ","Метр"]
["25.93.13.112-00000004","Изделие габионное сетчатое","Штука","2021-06-15","Длина изделия (L) (без учета отклонения)","6; 5; 4; 3; 2; 1,5000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина изделия (B) (без учета отклонения)","2; 1; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр проволоки сетки","3; 2,7000; 2,4000; 2,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота изделия (H) (без учета отклонения)","1; 0,5000; 0,3000; 0,2300; 0,1700; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Коробчатый (К)"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия сетки","Покрытие сплавом цинка с алюминием и мишметаллом и полимером (ЦАММП); Покрытие сплавом цинка с алюминием и мишметаллом (ЦАММ); Покрытие цинком и полимером (ЦП); Покрытие цинком (Ц)"]
[{"$nulls":4},"Размер ячейки","100; 80; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр изделия (D) (без учета отклонения)","0,9500; 0,6500; ","Метр"]
["25.93.13.112-00000003","Изделие габионное сетчатое","Штука","2021-06-15","Длина изделия (L) (без учета отклонения)","6; 5; 4; 3; 2; 1,5000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина изделия (B) (без учета отклонения)","2; 1; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр проволоки сетки","3; 2,7000; 2,4000; 2,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота изделия (H) (без учета отклонения)","1; 0,5000; 0,3000; 0,2300; 0,1700; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Коробчатый с армирующей панелью (КА)"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия сетки","Покрытие сплавом цинка с алюминием и мишметаллом и полимером (ЦАММП); Покрытие сплавом цинка с алюминием и мишметаллом (ЦАММ); Покрытие цинком и полимером (ЦП); Покрытие цинком (Ц)"]
[{"$nulls":4},"Размер ячейки","100; 80; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр изделия (D) (без учета отклонения)","0,9500; 0,6500; ","Метр"]
["25.93.13.112-00000002","Изделие габионное сетчатое","Штука","2021-06-15","Длина изделия (L) (без учета отклонения)","6; 5; 4; 3; 2; 1,5000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина изделия (B) (без учета отклонения)","2; 1; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр проволоки сетки","3; 2,7000; 2,4000; 2,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота изделия (H) (без учета отклонения)","1; 0,5000; 0,3000; 0,2300; 0,1700; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Матрацно-тюфячный (М)"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия сетки","Покрытие сплавом цинка с алюминием и мишметаллом и полимером (ЦАММП); Покрытие сплавом цинка с алюминием и мишметаллом (ЦАММ); Покрытие цинком и полимером (ЦП); Покрытие цинком (Ц)"]
[{"$nulls":4},"Размер ячейки","100; 80; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр изделия (D) (без учета отклонения)","0,9500; 0,6500; ","Метр"]
["25.93.13.112-00000001","Изделие габионное сетчатое","Штука","2021-06-15","Длина изделия (L) (без учета отклонения)","6; 5; 4; 3; 2; 1,5000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина изделия (B) (без учета отклонения)","2; 1; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр проволоки сетки","3; 2,7000; 2,4000; 2,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота изделия (H) (без учета отклонения)","1; 0,5000; 0,3000; 0,2300; 0,1700; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Цилиндрический (Ц)"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия сетки","Покрытие сплавом цинка с алюминием и мишметаллом и полимером (ЦАММП); Покрытие сплавом цинка с алюминием и мишметаллом (ЦАММ); Покрытие цинком и полимером (ЦП); Покрытие цинком (Ц)"]
[{"$nulls":4},"Размер ячейки","100; 80; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр изделия (D) (без учета отклонения)","0,9500; 0,6500; ","Метр"]
["23.69.19.000-00000004","Изделие запорное бетонное для колодцев","Штука","2022-02-22","Наличие лакокрасочного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥600; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥600; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Фибробетон; Бетон"]
["23.69.19.000-00000003","Изделие запорное бетонное для колодцев","Штука","2022-02-22","Наличие лакокрасочного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥600; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥600; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Фибробетон; Бетон"]
["22.29.21.000-00000008","Изделие из фторопласта-4","Рулон; Метр","2022-02-22","Сорт","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка","ПН; ИН; ИО; ЭН; ЭО; КО"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥250000; ≥200000 и <250000; ≥150000 и <200000; ≥100000 и <150000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥500 и <1000; ≥200 и <500; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид изделия","Лента; Пленка"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; ≥0,0500 и <0,1000; ≥0,0100 и <0,0500; ≥0,0050 и <0,0100; <0,0050","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
["22.29.21.000-00000007","Изделие из фторопласта-4","Метр","2022-02-22","Сорт","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка","ПН; ИН; ИО; ЭН; ЭО; КО"]
[{"$nulls":4},"Вид изделия","Лента; Пленка"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; ≥0,0500 и <0,1000; ≥0,0100 и <0,0500; ≥0,0050 и <0,0100; <0,0050","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
["22.29.21.000-00000006","Изделие из фторопласта-4","Рулон","2022-02-22","Сорт","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка","ПН; ИН; ИО; ЭН; ЭО; КО"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥250000; ≥200000 и <250000; ≥150000 и <200000; ≥100000 и <150000; ≥50000 и <100000; ≥10000 и <50000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥500 и <1000; ≥200 и <500; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид изделия","Лента; Пленка"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; ≥0,0500 и <0,1000; ≥0,0100 и <0,0500; ≥0,0050 и <0,0100; <0,0050","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
["23.99.19.110-00000003","Изделие теплоизоляционное из стеклянного штапельного волокна","Квадратный метр","2021-02-08","Марка","М-45; М-35; М-25; М-15; П-190; П-160; П-75; П-60; П-45; П-30; П-20"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Каширование двухстороннее (2); Каширование одностороннее (1)"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Мат; Плита"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Нетканный материал; Аллюминиевая фольга; Бумага"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥140; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
["23.99.19.110-00000002","Изделие теплоизоляционное из стеклянного штапельного волокна","Квадратный метр","2021-02-08","Марка","М-45; М-35; М-25; М-15; П-190; П-160; П-75; П-60; П-45; П-30; П-20"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Каширование двухстороннее (2); Каширование одностороннее (1)"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Плита"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Нетканный материал; Аллюминиевая фольга; Бумага"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥140; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
["23.99.19.110-00000001","Изделие теплоизоляционное из стеклянного штапельного волокна","Квадратный метр","2021-02-08","Марка","М-45; М-35; М-25; М-15; П-190; П-160; П-75; П-60; П-45; П-30; П-20"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Каширование двухстороннее (2); Каширование одностороннее (1)"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Мат"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Нетканный материал; Аллюминиевая фольга; Бумага"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥140; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
["25.99.11.140-00000002","Кабина душевая","Штука","2021-09-01","Тип","Бокс; Кабина"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥1400; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; <750","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие зеркала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление","Пульт дистанционного управления; Электронное; Сенсорное; Ручное"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1600; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥850 и <900; ≥800 и <850; <800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие крыши","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие сидения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид поддона","Ванна; Низкий; Глубокий; Средний"]
[{"$nulls":4},"Антискользящее покрытие поддона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма","Многоугольная; Квадратная; Прямоугольная; Угловая"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥2300; ≥2250 и <2300; ≥2200 и <2250; ≥2150 и <2200; ≥2100 и <2150; ≥2050 и <2100; ≥2000 и <2050; ≥1950 и <2000; ≥1900 и <1950; <1900","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Конструкция дверей","Складная; Раздвижная; Распашная"]
["25.99.11.140-00000001","Кабина душевая","Штука","2021-09-01","Тип","Бокс; Кабина"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥1400; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; <750","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие зеркала","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление","Пульт дистанционного управления; Электронное; Сенсорное; Ручное"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1600; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥850 и <900; ≥800 и <850; <800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие крыши","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие сидения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид поддона","Ванна; Низкий; Глубокий; Средний"]
[{"$nulls":4},"Антискользящее покрытие поддона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма","Многоугольная; Квадратная; Прямоугольная; Угловая"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥2150 и <2200; ≥2100 и <2150; ≥2050 и <2100; ≥2000 и <2050; ≥1950 и <2000; ≥1900 и <1950; <1900; ≥2300; ≥2250 и <2300; ≥2200 и <2250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Конструкция дверей","Складная; Раздвижная; Распашная"]
["23.61.11.130-00000014","Камень бетонный стеновой","Штука","2021-04-01","Фактура лицевой поверхности камня","Колотая; Рифленая; Шлифованная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥590; ≥390 и <590; ≥290 и <390; ≥288 и <290; ≥190 и <288; ≥90 и <190; <90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥288; ≥190 и <288; ≥188 и <190; ≥90 и <188; <90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Окраска лицевой поверхности камня","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма углов","Закругленная; Прямая"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","300; 250; 200; F200; F150; F100; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Тип камня по методу использования в клакде","Перевязочный (ПЗ); Угловой (УГ); Порядовочный (ПР)"]
[{"$nulls":4},"Форма опорной поверхности","С продольными пазами; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥188; ≥138 и <188; <138","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пустот","Несквозная; Сквозная"]
[{"$nulls":4},"Тип","Рядовой; Лицевой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полнотелый; Пустотелый (ПС)"]
[{"$nulls":4},"Форма торцевой грани","Пазогребневое соединение; Паз; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥2500; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для перегородок (П); Для кладки стен (С)"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для внутренней кладки; Для наружной кладки"]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","300; 250; 200; 150; 125; 100; 75; 50; 35; 25; "]
[{"$nulls":4},"Тип лицевой поверхности камня","Торцевая; Боковая"]
[{"$nulls":4},"Форма камня","Фасонная; Лекальная; Прямоугольный параллелепипед"]
["23.61.11.130-00000013","Камень бетонный стеновой","Штука","2021-04-01","Фактура лицевой поверхности камня","Колотая; Рифленая; Шлифованная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥590; ≥390 и <590; ≥290 и <390; ≥288 и <290; ≥190 и <288; ≥90 и <190; <90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥288; ≥190 и <288; ≥188 и <190; ≥90 и <188; <90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Окраска лицевой поверхности камня","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма углов","Закругленная; Прямая"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","300; 250; 200; F200; F150; F100; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Тип камня по методу использования в клакде","Перевязочный (ПЗ); Угловой (УГ); Порядовочный (ПР)"]
[{"$nulls":4},"Форма опорной поверхности","С продольными пазами; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥188; ≥138 и <188; <138","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пустот","Несквозная; Сквозная"]
[{"$nulls":4},"Тип","Лицевой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полнотелый; Пустотелый (ПС)"]
[{"$nulls":4},"Форма торцевой грани","Пазогребневое соединение; Паз; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥2500; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для перегородок (П); Для кладки стен (С)"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для внутренней кладки; Для наружной кладки"]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","300; 250; 200; 150; 125; 100; 75; 50; 35; 25; "]
[{"$nulls":4},"Тип лицевой поверхности камня","Торцевая; Боковая"]
[{"$nulls":4},"Форма камня","Фасонная; Лекальная; Прямоугольный параллелепипед"]
["23.61.11.130-00000012","Камень бетонный стеновой","Штука","2021-04-01","Фактура лицевой поверхности камня","Колотая; Рифленая; Шлифованная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥590; ≥390 и <590; ≥290 и <390; ≥288 и <290; ≥190 и <288; ≥90 и <190; <90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥288; ≥190 и <288; ≥188 и <190; ≥90 и <188; <90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Окраска лицевой поверхности камня","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма углов","Закругленная; Прямая"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","300; 250; 200; F200; F150; F100; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Тип камня по методу использования в клакде","Перевязочный (ПЗ); Угловой (УГ); Порядовочный (ПР)"]
[{"$nulls":4},"Форма опорной поверхности","С продольными пазами; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥188; ≥138 и <188; <138","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пустот","Несквозная; Сквозная"]
[{"$nulls":4},"Тип","Рядовой"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полнотелый; Пустотелый (ПС)"]
[{"$nulls":4},"Форма торцевой грани","Пазогребневое соединение; Паз; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥2500; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для перегородок (П); Для кладки стен (С)"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для внутренней кладки; Для наружной кладки"]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","300; 250; 200; 150; 125; 100; 75; 50; 35; 25; "]
[{"$nulls":4},"Тип лицевой поверхности камня","Торцевая; Боковая"]
[{"$nulls":4},"Форма камня","Фасонная; Лекальная; Прямоугольный параллелепипед"]
["23.61.11.130-00000004","Камень керамический","Штука","2020-12-01","Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","229; 219; 188; 140; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип опорной поверхности (постели)","Нешлифованный; Шлифованный"]
[{"$nulls":4},"Вид","Лицевой; Доборный; Рядовой"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Ширина (рабочий размер) (без учета отклонения)","510; 380; 250; 120; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Тип","С выступами для пазогребневого соединения на вертикальных гранях; С плоскими вертикальными гранями"]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Светлый; Темный"]
[{"$nulls":4},"Длина (нерабочий размер) (без учета отклонения)","510; 380; 260; 250; 248; 188; 129; ","Миллиметр"]
["23.61.11.130-00000003","Камень керамический","Штука","2020-12-01","Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","229; 219; 188; 140; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип опорной поверхности (постели)","Нешлифованный; Шлифованный"]
[{"$nulls":4},"Вид","Рядовой"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Ширина (рабочий размер) (без учета отклонения)","510; 380; 250; 120; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Тип","С выступами для пазогребневого соединения на вертикальных гранях; С плоскими вертикальными гранями"]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Темный; Светлый"]
[{"$nulls":4},"Длина (нерабочий размер) (без учета отклонения)","510; 380; 260; 250; 248; 188; 129; ","Миллиметр"]
["23.61.11.130-00000002","Камень керамический","Штука","2020-12-01","Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","229; 219; 188; 140; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип опорной поверхности (постели)","Нешлифованный; Шлифованный"]
[{"$nulls":4},"Вид","Доборный"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Ширина (рабочий размер) (без учета отклонения)","510; 380; 250; 120; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Тип","С выступами для пазогребневого соединения на вертикальных гранях; С плоскими вертикальными гранями"]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Темный; Светлый"]
[{"$nulls":4},"Длина (нерабочий размер) (без учета отклонения)","510; 380; 260; 250; 248; 188; 129; ","Миллиметр"]
["23.61.11.130-00000001","Камень керамический","Штука","2020-12-01","Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","229; 219; 188; 140; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип опорной поверхности (постели)","Нешлифованный; Шлифованный"]
[{"$nulls":4},"Вид","Лицевой"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Ширина (рабочий размер) (без учета отклонения)","510; 380; 250; 120; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Тип","С выступами для пазогребневого соединения на вертикальных гранях; С плоскими вертикальными гранями"]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Темный; Светлый"]
[{"$nulls":4},"Длина (нерабочий размер) (без учета отклонения)","510; 380; 260; 250; 248; 188; 129; ","Миллиметр"]
["20.13.64.120-00000002","Карбид кремния (порошок шлифовальный)","Килограмм","2022-02-22","Зернистость","Р220; Р180; Р150; Р120; Р100; Р80; Р60; Р50; Р40; Р36; Р30; Р24; Р20; Р16; F5; Р12; F220; F180; F150; F120; F100; F90; F80; F70; F60; F54; F46; F40; F36; F30; F24; F22; F20; F16; F14; F12; F10; F8; F7; F6"]
["20.13.64.120-00000001","Карбид кремния (порошок шлифовальный)","Килограмм","2022-02-22","Зернистость","Р220; Р180; Р150; Р120; Р100; Р80; Р60; Р50; Р40; Р36; Р30; Р24; Р20; Р16; F5; Р12; F220; F180; F150; F120; F100; F90; F80; F70; F60; F54; F46; F40; F36; F30; F24; F22; F20; F16; F14; F12; F10; F8; F7; F6"]
["22.23.14.130-00000002","Карниз","Штука","2022-02-22","Вид карниза по форме","Фигурный; Прямой"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу крепления","Настенный; Потолочный"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для штор (гардин); Для ванной комнаты; Для вертикальных жалюзи"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Металл; Дерево; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество рядов (штанг)",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид карниза","Багетный; Профильный (рельсовый); Струнный; Трубчатый"]
[{"$nulls":4},"Наличие электропривода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие фурнитуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Карниз телескопический","Нет; Да"]
["22.23.14.130-00000001","Карниз","Штука","2022-02-22","Вид карниза по форме","Фигурный; Прямой"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу крепления","Настенный; Потолочный"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для ванной комнаты; Для вертикальных жалюзи; Для штор (гардин)"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Металл; Дерево; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество рядов (штанг)",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Вид карниза","Багетный; Профильный (рельсовый); Струнный; Трубчатый"]
[{"$nulls":4},"Наличие электропривода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие фурнитуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Карниз телескопический","Нет; Да"]
["17.12.43.133-00000004","Картон термоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Материал","Базальт; Целлюлоза; Асбест"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","Г4; Г3; Г2; Г1; НГ"]
[{"$nulls":4},"Марка картона асбестового","КАП; КАОН-2; КАОН-1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тропическое исполнение (Т)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Каширование фольгой","Двухстороннее; Одностороннее"]
["17.12.43.133-00000001","Картон термоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Материал","Асбест"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","Г4; Г3; Г2; Г1; НГ"]
[{"$nulls":4},"Марка картона асбестового","КАП; КАОН-2; КАОН-1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тропическое исполнение (Т)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Каширование фольгой","Двухстороннее; Одностороннее"]
["17.12.43.133-00000002","Картон термоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Материал","Целлюлоза"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","Г4; Г3; Г2; Г1; НГ"]
[{"$nulls":4},"Марка картона асбестового","КАП; КАОН-2; КАОН-1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2; ≥30; ≥25 и <30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тропическое исполнение (Т)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Каширование фольгой","Двухстороннее; Одностороннее"]
["17.12.43.133-00000003","Картон термоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Материал","Базальт"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","Г4; Г3; Г2; Г1; НГ"]
[{"$nulls":4},"Марка картона асбестового","КАП; КАОН-2; КАОН-1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тропическое исполнение (Т)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Каширование фольгой","Двухстороннее; Одностороннее"]
["23.61.11.130-00000011","Кирпич керамический","Штука","2020-12-01","Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета отклонения)","288; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Темный; Светлый"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета отклонения)","200; 138; 120; 85; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","88; 70; 65; 55; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М1000; М800; М600; М500; М400; М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Вид","Лицевой; Клинкерный; Рядовой"]
[{"$nulls":4},"Тип","Пустотелый; Полнотелый"]
["23.61.11.130-00000010","Кирпич керамический","Штука","2020-12-01","Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета отклонения)","288; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Темный; Светлый"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета отклонения)","200; 138; 120; 85; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","88; 70; 65; 55; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М1000; М800; М600; М500; М400; М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Вид","Рядовой"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полнотелый"]
["23.61.11.130-00000009","Кирпич керамический","Штука","2020-12-01","Марка по морозостойкости","F200; F100; F75; F50; F35; F25; F300"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета отклонения)","288; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Темный; Светлый"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета отклонения)","200; 138; 120; 85; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","88; 70; 65; 55; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М1000; М800; М600; М500; М400; М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Вид","Рядовой"]
[{"$nulls":4},"Тип","Пустотелый"]
["23.61.11.130-00000008","Кирпич керамический","Штука","2020-12-01","Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета отклонения)","288; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Темный; Светлый"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета отклонения)","200; 138; 120; 85; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","88; 70; 65; 55; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М1000; М800; М600; М500; М400; М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Вид","Клинкерный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полнотелый"]
["23.61.11.130-00000007","Кирпич керамический","Штука","2020-12-01","Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета отклонения)","288; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Темный; Светлый"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета отклонения)","200; 138; 120; 85; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","88; 70; 65; 55; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М1000; М800; М600; М500; М400; М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Вид","Клинкерный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Пустотелый"]
["23.61.11.130-00000006","Кирпич керамический","Штука","2020-12-01","Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета отклонения)","288; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Темный; Светлый"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета отклонения)","200; 138; 120; 85; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","88; 70; 65; 55; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М1000; М800; М600; М500; М400; М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Вид","Лицевой"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полнотелый"]
["23.61.11.130-00000005","Кирпич керамический","Штука","2020-12-01","Марка по морозостойкости","F300; F200; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета отклонения)","288; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Объемно-окрашенный; Естественный"]
[{"$nulls":4},"Тон окрашенного кирпича","Темный; Светлый"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета отклонения)","200; 138; 120; 85; 60; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета отклонения)","88; 70; 65; 55; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности изделия","2,4000; 2; 1,4000; 1,2000; 1; 0,8000; 0,7000; "]
[{"$nulls":4},"Марка по прочности","М1000; М800; М600; М500; М400; М300; М250; М200; М175; М150; М125; М100; М75; М50; М35; М25"]
[{"$nulls":4},"Вид","Лицевой"]
[{"$nulls":4},"Тип","Пустотелый"]
["25.73.30.290-00000004","Киянка","Штука","2021-04-01","Вес","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности рабочей части","Сферическая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Материал рабочей части","Фторопласт; Комбинированный; Текстолит; Пластик; Дерево; Резина"]
[{"$nulls":4},"Киянка безынерционная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения рабочей части","Прямоугольник; Квадрат; Круг"]
["25.73.30.290-00000003","Киянка","Штука","2021-04-01","Вес","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Грамм"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности рабочей части","Сферическая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Материал рабочей части","Резина; Фторопласт; Комбинированный; Текстолит; Пластик; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Киянка безынерционная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения рабочей части","Прямоугольник; Квадрат; Круг"]
["20.52.10.190-00000013","Клей поливинилацетатный","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Килограмм","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Дисперсия; Столярный клей ПВА для дерева; Супер (ПВА-М); Обойный; Универсальный (ПВА-МБ)"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000007","Клей поливинилацетатный","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Универсальный (ПВА-МБ)"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000008","Клей поливинилацетатный","Килограмм","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Обойный"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000009","Клей поливинилацетатный","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Супер (ПВА-М)"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000010","Клей поливинилацетатный","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Столярный клей ПВА для дерева"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000011","Клей поливинилацетатный","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Дисперсия"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000012","Клей поливинилацетатный","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Обойный"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000021","Клей поливинилацетатный","Килограмм","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Универсальный (ПВА-МБ)"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000020","Клей поливинилацетатный","Килограмм","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Супер (ПВА-М)"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000019","Клей поливинилацетатный","Килограмм","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Столярный клей ПВА для дерева"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000018","Клей поливинилацетатный","Килограмм","2022-02-10","Тип дисперсии","Непластифицированная; Пластифицированная"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Жидкость; Порошок"]
[{"$nulls":4},"Марка дисперсии","ДФ 47/50В; ДФ 51/15ВП; ДФ 51/15В; ДФ 51/15С; ДФ 51/10С; ДФ 50/5Н; Д 51В; Д 51С; Д 50Н"]
[{"$nulls":4},"Вид","Дисперсия"]
[{"$nulls":4},"Сорт дисперсии","Первый; Высший"]
[{"$nulls":4},"Марка по влагостойкости","Д4; Д3; Д2; Д1"]
["20.52.10.190-00000015","Клей полимерный","Килограмм","2021-04-01","Химическая стойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Термостойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Водостойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству компонентов","Двухкомпонентный; Однокомпонентный"]
[{"$nulls":4},"Вид","Термопластичный; Пленочный; Растворный; Анаэробный; Липкий; Контактный; Горячего отверждения; Герметик; Вспенивающийся; Холодного отверждения; Термоактивный; Расплав; Термоактивируемый; Активируемый растворитель; Дисперсионный"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Гель; Жидкость; Порошок"]
["20.52.10.190-00000014","Клей полимерный","Килограмм","2021-04-01","Химическая стойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Термостойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Водостойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству компонентов","Двухкомпонентный; Однокомпонентный"]
[{"$nulls":4},"Вид","Термопластичный; Пленочный; Растворный; Анаэробный; Липкий; Контактный; Горячего отверждения; Герметик; Вспенивающийся; Холодного отверждения; Термоактивный; Расплав; Термоактивируемый; Активируемый растворитель; Дисперсионный"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Гель; Жидкость; Порошок"]
["25.73.30.144-00000002","Клеймо ударное","Штука","2022-02-22","Высота шрифта","25; 20; 18; 16; 15; 12,5000; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид изображения","Графическое изображение; Знак; Цифра; Буква"]
[{"$nulls":4},"Вид держателя","Для горячего тиснения; Кольцевой; Линейный; Конический; Щипцы"]
[{"$nulls":4},"Направление изображения","Зеркальное (обратное); Прямое"]
[{"$nulls":4},"Тип","С держателем; Цельное"]
[{"$nulls":4},"Материал клейма","Со вставками из твердого сплава; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Тип буквы","Строчная; Прописная"]
[{"$nulls":4},"Форма ударной части","Фигурная; Треугольник; Прямоугольник; Квадрат; Овал; Круг"]
[{"$nulls":4},"Количество в наборе","32; 27; 9; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество рядов",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Шрифт","ПрК/5 (наклонный контурный); Пр/5 (наклонный нормальный жирный); ПрК5 (прямой контурный); Пр5 (прямой нормальный жирный); Пр41 (прямой узкий светлый); Пр3 (прямой нормальный полужирный)"]
[{"$nulls":4},"Площадь ударной части","≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20; ≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300","Квадратный миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная вместимость знаков в строку",">20; <420; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; ","Штука"]
["25.73.30.144-00000001","Клеймо ударное","Штука","2022-02-22","Высота шрифта","25; 20; 18; 16; 15; 12,5000; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид изображения","Графическое изображение; Знак; Цифра; Буква"]
[{"$nulls":4},"Вид держателя","Для горячего тиснения; Кольцевой; Линейный; Конический; Щипцы"]
[{"$nulls":4},"Направление изображения","Зеркальное (обратное); Прямое"]
[{"$nulls":4},"Тип","С держателем; Цельное"]
[{"$nulls":4},"Материал клейма","Со вставками из твердого сплава; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Тип буквы","Строчная; Прописная"]
[{"$nulls":4},"Форма ударной части","Фигурная; Треугольник; Прямоугольник; Квадрат; Овал; Круг"]
[{"$nulls":4},"Количество в наборе","32; 27; 9; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество рядов",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Шрифт","ПрК/5 (наклонный контурный); Пр/5 (наклонный нормальный жирный); ПрК5 (прямой контурный); Пр5 (прямой нормальный жирный); Пр41 (прямой узкий светлый); Пр3 (прямой нормальный полужирный)"]
[{"$nulls":4},"Площадь ударной части","≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20; ≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300","Квадратный миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная вместимость знаков в строку",">20; <414; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; ","Штука"]
["25.73.30.144-00000003","Клеймо ударное","Набор","2022-02-22","Высота шрифта","25; 20; 18; 16; 15; 12,5000; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид изображения","Графическое изображение; Знак; Цифра; Буква"]
[{"$nulls":4},"Вид держателя","Для горячего тиснения; Кольцевой; Линейный; Конический; Щипцы"]
[{"$nulls":4},"Направление изображения","Зеркальное (обратное); Прямое"]
[{"$nulls":4},"Тип","С держателем; Цельное"]
[{"$nulls":4},"Материал клейма","Со вставками из твердого сплава; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Тип буквы","Строчная; Прописная"]
[{"$nulls":4},"Форма ударной части","Фигурная; Треугольник; Прямоугольник; Квадрат; Овал; Круг"]
[{"$nulls":4},"Количество в наборе","32; 27; 9; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество рядов",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Шрифт","ПрК/5 (наклонный контурный); Пр/5 (наклонный нормальный жирный); ПрК5 (прямой контурный); Пр5 (прямой нормальный жирный); Пр41 (прямой узкий светлый); Пр3 (прямой нормальный полужирный)"]
[{"$nulls":4},"Площадь ударной части","≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20; ≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300","Квадратный миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная вместимость знаков в строку",">20; <420; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; ","Штука"]
["25.73.30.166-00000003","Клещи","Штука","2022-05-21","Диэлектрические","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электромонтажных клещей","Для смены предохранителей; Для снятия изоляции; Зажимные"]
[{"$nulls":4},"Тип строительных клещей","Переставные; Кузнечные; Для работы с плиткой; Универсальные; Вязальные (арматурные); Столярные"]
[{"$nulls":4},"Вид","Электромонтажные; Строительные"]
[{"$nulls":4},"Общая длина",">700; >600 и ≤700; >500 и ≤600; >400 и ≤500; ≥300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Миллиметр"]
["25.73.30.166-00000002","Клещи","Штука","2022-05-21","Диэлектрические","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип строительных клещей","Переставные; Кузнечные; Для работы с плиткой; Универсальные; Вязальные (арматурные); Столярные"]
[{"$nulls":4},"Вид","Строительные"]
[{"$nulls":4},"Общая длина",">700; >600 и ≤700; >500 и ≤600; >400 и ≤500; ≥300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Миллиметр"]
["25.73.30.166-00000001","Клещи","Штука","2022-05-21","Диэлектрические","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип электромонтажных клещей","Для снятия изоляции; Зажимные; Для смены предохранителей"]
[{"$nulls":4},"Вид","Электромонтажные"]
[{"$nulls":4},"Общая длина",">700; >600 и ≤700; >500 и ≤600; >400 и ≤500; ≥300 и ≤400; >200 и ≤300; ≥100 и ≤200; <100","Миллиметр"]
["25.73.30.171-00000003","Ключ гаечный разводной","Штука","2021-02-08","Диэлектрическое покрытие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер максимального разведения губок разводного ключа","≤62; ≤52; ≤44; ≤34; ≤28; ≤24; ≤19; ≤13","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","B; A"]
[{"$nulls":4},"Длина разводного ключа","≥600; ≥450; ≥375; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100","Миллиметр"]
["25.73.30.171-00000002","Ключ гаечный разводной","Штука","2021-02-08","Диэлектрическое покрытие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер максимального разведения губок разводного ключа","≤62; ≤52; ≤44; ≤34; ≤28; ≤24; ≤19; ≤13","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","A"]
[{"$nulls":4},"Длина разводного ключа","≥600; ≥450; ≥375; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100","Миллиметр"]
["25.73.30.171-00000001","Ключ гаечный разводной","Штука","2021-02-08","Диэлектрическое покрытие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Размер максимального разведения губок разводного ключа","≤62; ≤52; ≤44; ≤34; ≤28; ≤24; ≤19; ≤13","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","B"]
[{"$nulls":4},"Длина разводного ключа","≥600; ≥450; ≥375; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100","Миллиметр"]
["13.93.19.120-00000003","Ковролин","Квадратный метр; Рулон","2021-09-01","Класс износостойкости","34; 33; 32; 31; 23; 22+; 22; 21"]
[{"$nulls":4},"Класс пожаробезопасности","КМ5; КМ4; КМ3; КМ2"]
[{"$nulls":4},"Длина ворса","Средневорсовый; Коротковорсовый; Длинноворсовый"]
[{"$nulls":4},"Материал основы","Резина; Текстиль; Латекс; Джут; Войлок"]
[{"$nulls":4},"Материал ворса","Смешанный; Синтетический; Натуральный"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Многослойный; Однослойный"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для коммерческих помещений; Для бытовых помещений"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥5; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид изделия по способу изготовления","Тканый; Флокированный; Иглопробивной; Тафтинговый"]
["13.93.19.120-00000002","Ковролин","Рулон","2021-09-01","Класс износостойкости","34; 33; 32; 31; 23; 22+; 22; 21"]
[{"$nulls":4},"Класс пожаробезопасности","КМ5; КМ4; КМ3; КМ2"]
[{"$nulls":4},"Длина ворса","Средневорсовый; Коротковорсовый; Длинноворсовый"]
[{"$nulls":4},"Материал основы","Резина; Текстиль; Латекс; Джут; Войлок"]
[{"$nulls":4},"Материал ворса","Смешанный; Синтетический; Натуральный"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Многослойный; Однослойный"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для коммерческих помещений; Для бытовых помещений"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥5; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид изделия по способу изготовления","Тканый; Флокированный; Иглопробивной; Тафтинговый"]
["13.93.19.120-00000001","Ковролин","Квадратный метр","2021-09-01","Класс износостойкости","34; 33; 32; 31; 23; 22+; 22; 21"]
[{"$nulls":4},"Класс пожаробезопасности","КМ5; КМ4; КМ3; КМ2"]
[{"$nulls":4},"Длина ворса","Средневорсовый; Коротковорсовый; Длинноворсовый"]
[{"$nulls":4},"Материал основы","Резина; Текстиль; Латекс; Джут; Войлок"]
[{"$nulls":4},"Материал ворса","Смешанный; Синтетический; Натуральный"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Многослойный; Однослойный"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для коммерческих помещений; Для бытовых помещений"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥5; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид изделия по способу изготовления","Тафтинговый; Тканый; Флокированный; Иглопробивной"]
["16.29.14.199-00000004","Колода разрубочная","Штука","2021-11-16","Тип","Клеенная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Форма колоды","Цилиндрическая; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥400 и <500; ≥600; ≥500 и <600; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Кипарис; Самшит; Клен; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Наличие ручек","Нет; Да"]
["16.29.14.199-00000003","Колода разрубочная","Штука","2021-11-16","Тип","Клеенная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Форма колоды","Цилиндрическая; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300 и <400; <300; ≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Кипарис; Самшит; Клен; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Наличие ручек","Нет; Да"]
["22.23.14.130-00000010","Комплект креплений для москитной сетки","Штука","2022-02-22","Комплектация","Метизы для крепления; Уголок; Фиксатор поперечной планки; Ручки для сетки; Z-образное крепление низ; Z-образное крепление верх"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке","≥10; ≥9; ≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал","Металл; Пластик"]
["22.23.14.130-00000009","Комплект креплений для москитной сетки","Штука","2022-02-22","Комплектация","Метизы для крепления; Уголок; Фиксатор поперечной планки; Ручки для сетки; Z-образное крепление низ; Z-образное крепление верх"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке","≥10; ≥9; ≥8; ≥7; ≥6; ≥5; ≥4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал","Металл; Пластик"]
["25.11.23.110-00000015","Консоль контактной сети","Штука","2021-04-01","Тип по количеству перекрываемых путей","Однопутная; Многопутная; Двухпутная"]
[{"$nulls":4},"Тип по несущей способности","С подкосом; С закрепленным основанием; С распоркой; Двойная с вертикальной тягой; С тягой"]
[{"$nulls":4},"Наличие стойки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал","Дерево; Дюралюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу крепления на опоре","Поворотная; Полузащемленная; Защемленная"]
[{"$nulls":4},"Наличие изоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сечения","Брусок; Труба; Уголок; Швеллер; Двутавр"]
[{"$nulls":4},"Тип по конфигурации несущего элемента","Обратная; Изогнутая; Наклонная прямая; Горизонтальная прямая"]
[{"$nulls":4},"Конструктивная схема","Двухсторонняя; Односторонняя"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
["25.11.23.110-00000014","Консоль контактной сети","Штука","2021-04-01","Тип по количеству перекрываемых путей","Однопутная; Многопутная; Двухпутная"]
[{"$nulls":4},"Тип по несущей способности","С распоркой; Двойная с вертикальной тягой; С тягой; С подкосом; С закрепленным основанием"]
[{"$nulls":4},"Наличие стойки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал","Дерево; Дюралюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу крепления на опоре","Поворотная; Полузащемленная; Защемленная"]
[{"$nulls":4},"Наличие изоляции","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип сечения","Брусок; Труба; Уголок; Швеллер; Двутавр"]
[{"$nulls":4},"Тип по конфигурации несущего элемента","Обратная; Изогнутая; Наклонная прямая; Горизонтальная прямая"]
[{"$nulls":4},"Конструктивная схема","Двухсторонняя; Односторонняя"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
["23.61.12.150-00000004","Конструкции железобетонные для колодцев","Штука","2022-02-22","Диаметр внутренний","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥580 и <700; <580","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2800; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; <1700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие ходовых скоб","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженая (П)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Кольцо стеновое цилиндрическое (КС); Рабочая камера колодца водопроводных и газовых сетей (КВГ); Рабочая камера колодца ливневой канализации, водоприемной (КЛВ); Рабочая камера колодца ливневой канализации (КЛК); Рабочая камера колодца внутриквартальных сетей (КДК); Рабочая камера колодца хозяйственно-бытовой канализации (КФК); Плита перекрытия смотрового, контрольного колодца (ПП); Плита перекрытия водоприемного колодца (ПН); Плита днища (ПН); Плита перекрытия дорожная (ПД); Плита опорная (ПО); Кольцо опорное с днищем (КОД); Кольцо опорное (КО); Кольцо стеновое коническое (КСК); Кольцо с перекрытием (КСП)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отверстия","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа по несущей способности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Материал","Фибробетон (ФБ); Бетон (Б)"]
[{"$nulls":4},"Наличие отверстия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего полиэтиленового чехла (футеровка)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3200; ≥3000 и <3200; ≥2800 и <3000; ≥2600 и <2800; ≥2400 и <2600; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥40 и <100; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; <1700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фальцевого стыка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Наличие строповочных скоб","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70","Миллиметр"]
["23.61.12.150-00000003","Конструкции железобетонные для колодцев","Штука","2022-02-22","Диаметр внутренний","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥580 и <700; <580","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2800; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; <1700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие ходовых скоб","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженая (П)"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Рабочая камера колодца ливневой канализации (КЛК); Рабочая камера колодца внутриквартальных сетей (КДК); Рабочая камера колодца хозяйственно-бытовой канализации (КФК); Плита перекрытия смотрового, контрольного колодца (ПП); Плита перекрытия водоприемного колодца (ПН); Плита днища (ПН); Плита перекрытия дорожная (ПД); Плита опорная (ПО); Кольцо опорное с днищем (КОД); Кольцо опорное (КО); Кольцо стеновое коническое (КСК); Кольцо стеновое цилиндрическое (КС); Рабочая камера колодца водопроводных и газовых сетей (КВГ); Рабочая камера колодца ливневой канализации, водоприемной (КЛВ); Кольцо с перекрытием (КСП)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отверстия","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа по несущей способности","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Материал","Фибробетон (ФБ); Бетон (Б)"]
[{"$nulls":4},"Наличие отверстия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего полиэтиленового чехла (футеровка)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3200; ≥3000 и <3200; ≥2800 и <3000; ≥2600 и <2800; ≥2400 и <2600; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥40 и <100; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; <1700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фальцевого стыка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Наличие строповочных скоб","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70","Миллиметр"]
["23.61.12.190-00000004","Конструкция лестничная железобетонная","Штука","2022-02-22","Вид","Площадка; Марш; Проступь накладная; Полуплощадка"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П); Нормальная (Н)"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к сейсмическим воздействиям","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип марша","Ребристый с двумя полуплощадками (ЛМП); Ребристый с фризовыми ступенями (ЛМФ); Плоский без фризовых ступеней (ЛМ)"]
[{"$nulls":4},"Высота вертикальной проекции марша","≥1800 и <1850; ≥1750 и <1800; ≥1700 и <1750; ≥2100; ≥2050 и <2100; ≥2000 и <2050; ≥1950 и <2000; ≥1900 и <1950; ≥1850 и <1900; ≥1650 и <1700; ≥1600 и <1650; ≥1550 и <1600; ≥1500 и <1550; ≥1450 и <1500; ≥1400 и <1450; <1400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип площадки/полуплощадки","Ребристая полулощадка для марша типа ЛМП (ЛПП); Ребристая площадка для марша типа ЛМП (ЛПП); Ребристая площадка для марша типа ЛМФ (ЛПФ); Ребристая площадка для марша типа ЛМ (2ЛП); Плоская площадка для марша типа ЛМ (1ЛП)"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс стали/проволоки арматурной","Вр-I; Врп-I; A-I; A-IIIв; A-III; Aт-IIIC; Ат-IVC"]
[{"$nulls":4},"Площадка конечная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плотность бетона","≥1500 и <2000; ≥2500; ≥2000 и <2500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Длина марша","≥6000; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; <2700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вариант исполнения","Правый; Левый"]
[{"$nulls":4},"Тип монтажных отверстий","Монтажная петля; Для цангового захвата; Паз для безпетлевого монтажа"]
[{"$nulls":4},"Проступь конечная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина марша","≥1650; ≥1600 и <1650; ≥1550 и <1600; ≥1500 и <1550; ≥1450 и <1500; ≥1400 и <1450; ≥1350 и <1400; ≥1300 и <1350; ≥1250 и <1300; ≥1200 и <1250; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; <1050","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид конструктивного исполнения площадки/полуплощадки","Усиление узла опирания (у); Отверстие для мусоропровода (м); Опорная консоль (к)"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки верхней лицевой поверхности","Керамическая плитка (К); Мозаичная (Ш); Гладкая бетонная"]
[{"$nulls":4},"Тип марша ЛМП","Без нижней полуплощадки (3); С нижней удлиненной полуплощадкой (2); С верхней удлиненной полуплощадкой (1)"]
[{"$nulls":4},"Длина площадки/полуплощадки","≥3400; ≥3200 и <3400; ≥2900 и <3200; ≥2600 и <2900; ≥2300 и <2600; ≥2000 и <2300; ≥1700 и <2000; ≥1440 и <1700; <1440","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина проступи накладной","≥470; ≥400 и <470; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥220 и <250; <220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина проступи накладной","≥1870; ≥1800 и <1870; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥930 и <1000; <930","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип проступи накладной","Для укладки на площаду и верхние ступени марша (2ЛН); Для укладки на нижние и рядовые ступени марша (1ЛН)"]
[{"$nulls":4},"Расчетная нагрузка","≥4,7000; ≥3,5000 и <4,7000; <3,5000","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Ширина площадки/полуплощадки","≥1900; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥990 и <1100; <990","Миллиметр"]
["23.61.12.190-00000003","Конструкция лестничная железобетонная","Штука","2022-02-22","Вид","Площадка; Марш; Проступь накладная; Полуплощадка"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П); Нормальная (Н)"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к сейсмическим воздействиям","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип марша","Ребристый с двумя полуплощадками (ЛМП); Ребристый с фризовыми ступенями (ЛМФ); Плоский без фризовых ступеней (ЛМ)"]
[{"$nulls":4},"Высота вертикальной проекции марша","≥1750 и <1800; ≥1700 и <1750; ≥1650 и <1700; ≥1600 и <1650; ≥1550 и <1600; ≥1500 и <1550; ≥1450 и <1500; ≥1400 и <1450; <1400; ≥2100; ≥2050 и <2100; ≥2000 и <2050; ≥1950 и <2000; ≥1900 и <1950; ≥1850 и <1900; ≥1800 и <1850","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип площадки/полуплощадки","Ребристая полулощадка для марша типа ЛМП (ЛПП); Ребристая площадка для марша типа ЛМП (ЛПП); Ребристая площадка для марша типа ЛМФ (ЛПФ); Ребристая площадка для марша типа ЛМ (2ЛП); Плоская площадка для марша типа ЛМ (1ЛП)"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс стали/проволоки арматурной","A-I; A-IIIв; A-III; Aт-IIIC; Ат-IVC; Вр-I; Врп-I"]
[{"$nulls":4},"Площадка конечная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плотность бетона","≥1500 и <2000; ≥2500; ≥2000 и <2500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Длина марша","≥6000; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; <2700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вариант исполнения","Правый; Левый"]
[{"$nulls":4},"Тип монтажных отверстий","Монтажная петля; Для цангового захвата; Паз для безпетлевого монтажа"]
[{"$nulls":4},"Проступь конечная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина марша","≥1650; ≥1600 и <1650; ≥1550 и <1600; ≥1500 и <1550; ≥1450 и <1500; ≥1400 и <1450; ≥1350 и <1400; ≥1300 и <1350; ≥1250 и <1300; ≥1200 и <1250; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; <1050","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид конструктивного исполнения площадки/полуплощадки","Усиление узла опирания (у); Отверстие для мусоропровода (м); Опорная консоль (к)"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки верхней лицевой поверхности","Керамическая плитка (К); Мозаичная (Ш); Гладкая бетонная"]
[{"$nulls":4},"Тип марша ЛМП","Без нижней полуплощадки (3); С нижней удлиненной полуплощадкой (2); С верхней удлиненной полуплощадкой (1)"]
[{"$nulls":4},"Длина площадки/полуплощадки","≥3400; ≥3200 и <3400; ≥2900 и <3200; ≥2600 и <2900; ≥2300 и <2600; ≥2000 и <2300; ≥1700 и <2000; ≥1440 и <1700; <1440","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина проступи накладной","≥470; ≥400 и <470; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥220 и <250; <220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина проступи накладной","≥1870; ≥1800 и <1870; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥930 и <1000; <930","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип проступи накладной","Для укладки на площаду и верхние ступени марша (2ЛН); Для укладки на нижние и рядовые ступени марша (1ЛН)"]
[{"$nulls":4},"Расчетная нагрузка","≥4,7000; ≥3,5000 и <4,7000; <3,5000","Килопаскаль"]
[{"$nulls":4},"Ширина площадки/полуплощадки","≥1900; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥990 и <1100; <990","Миллиметр"]
["29.20.21.129-00000002","Контейнер для твердых бытовых отходов","Штука","2021-12-25","Наличие педали","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип крышки","Плавающая; Откидная; Съемная"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие еврозахвата","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие колес","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал","Металл; Пластмасса; Стеклопластик"]
[{"$nulls":4},"Форма контейнера","Лодочная; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Наличие ручек","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки","Нет; Да"]
["29.20.21.129-00000001","Контейнер для твердых бытовых отходов","Штука","2021-12-25","Наличие педали","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип крышки","Плавающая; Откидная; Съемная"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100"]
[{"$nulls":4},"Наличие еврозахвата","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие колес","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластмасса; Стеклопластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма контейнера","Лодочная; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Наличие ручек","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки","Нет; Да"]
["16.23.11.130-00000007","Коробка дверная","Штука","2022-04-11","Ширина короба","≥1100; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота короба","≥2100; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; <1900","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Замкнутая; П-образная с доборным порогом; П-образная"]
[{"$nulls":4},"Наличие уплотнителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Наличник; Добор"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления добора","В паз; С помощью клея, гвоздей"]
[{"$nulls":4},"Материал","Брус; Металл; Дерево; МДФ; ХДВ; ДВП; Фанера"]
[{"$nulls":4},"Способ соеденение короба","Под углом 45 градусов; Соединение тип (шип-паз); Под углом 90 градусов"]
[{"$nulls":4},"Толщина короба","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
["16.23.11.130-00000006","Коробка дверная","Штука","2022-04-11","Ширина короба","≥1100; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота короба","≥2100; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; <1900","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Замкнутая; П-образная с доборным порогом; П-образная"]
[{"$nulls":4},"Наличие уплотнителя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Наличник; Добор"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления добора","В паз; С помощью клея, гвоздей"]
[{"$nulls":4},"Материал","Брус; Металл; Дерево; МДФ; ХДВ; ДВП; Фанера"]
[{"$nulls":4},"Способ соеденение короба","Под углом 90 градусов; Под углом 45 градусов; Соединение тип (шип-паз)"]
[{"$nulls":4},"Толщина короба","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
["20.30.22.110-00000002","Краска (эмаль) для дорожной разметки","Килограмм","2022-05-19","Класс разметочного материала по времени высыхания","ВВ3; ВВ2; ВВ1"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по вязкости","УВ2; УВ1"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по яркости","В0; В7; В6; В5; В4; В3; В2"]
[{"$nulls":4},"Цвет разметочного материала для дорожной разметки","Зеленый; Черный; Синий; Оранжевый; Красный; Желтый; Белый"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ","НВ3; НВ2; НВ1"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по плотности","ПК3; ПК2; ПК1"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по адгезии","АС2; АС1"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по степени перетира","СП2; СП1"]
["20.30.22.110-00000001","Краска (эмаль) для дорожной разметки","Килограмм","2022-05-19","Класс разметочного материала по времени высыхания","ВВ3; ВВ2; ВВ1"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по вязкости","УВ2; УВ1"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по яркости","В7; В6; В5; В4; В3; В2; В0"]
[{"$nulls":4},"Цвет разметочного материала для дорожной разметки","Черный; Синий; Оранжевый; Красный; Желтый; Белый; Зеленый"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ","НВ3; НВ2; НВ1"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по плотности","ПК3; ПК2; ПК1"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по адгезии","АС2; АС1"]
[{"$nulls":4},"Класс разметочного материала по степени перетира","СП2; СП1"]
["20.30.12.120-00000003","Краска масляная","Килограмм","2021-02-08","Область применения","Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Густотертая; Готовая к применению"]
[{"$nulls":4},"Тип основы (олифы)","Комбинированная; Оксоль; Натуральная"]
[{"$nulls":4},"Тип окрашиваемой поверхности","Деревянные изделия; Металлические изделия; Отделочные работы (за исключением окраски полов)"]
["20.30.12.120-00000002","Краска масляная","Килограмм","2021-02-08","Область применения","Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Готовая к применению"]
[{"$nulls":4},"Тип основы (олифы)","Комбинированная; Оксоль; Натуральная"]
[{"$nulls":4},"Тип окрашиваемой поверхности","Деревянные изделия; Металлические изделия; Отделочные работы (за исключением окраски полов)"]
["20.30.12.120-00000001","Краска масляная","Килограмм","2021-02-08","Область применения","Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Густотертая"]
[{"$nulls":4},"Тип основы (олифы)","Комбинированная; Оксоль; Натуральная"]
[{"$nulls":4},"Тип окрашиваемой поверхности","Деревянные изделия; Металлические изделия; Отделочные работы (за исключением окраски полов)"]
["20.30.11.120-00000003","Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Килограмм","2021-10-20","Основа состава","Силикатная; Поливинилацетатная; Минеральная; Силиконовая; Латексная; Акриловая"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Окраска плодовых, декоративных деревьев и кустарников; Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Воднодисперсионная; Водоэмульсионная"]
["20.30.11.120-00000002","Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде","Килограмм","2021-10-20","Основа состава","Силикатная; Поливинилацетатная; Минеральная; Силиконовая; Латексная; Акриловая"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Окраска плодовых, декоративных деревьев и кустарников; Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Водоэмульсионная"]
["20.30.11.120-00000001","Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде","Килограмм","2021-10-20","Основа состава","Силикатная; Поливинилацетатная; Минеральная; Силиконовая; Латексная; Акриловая"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Окраска плодовых, декоративных деревьев и кустарников; Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Воднодисперсионная"]
["20.30.11.120-00000013","Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-10-20","Основа состава","Силикатная; Поливинилацетатная; Минеральная; Силиконовая; Латексная; Акриловая"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Окраска плодовых, декоративных деревьев и кустарников; Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Водоэмульсионная"]
["20.30.11.120-00000011","Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Килограмм","2021-11-16","Область применения","Окраска плодовых, декоративных деревьев и кустарников; Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Воднодисперсионная; Водоэмульсионная"]
[{"$nulls":4},"Основа состава","Силикатная; Поливинилацетатная; Минеральная; Силиконовая; Латексная; Акриловая"]
["20.30.11.120-00000012","Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-10-20","Основа состава","Силикатная; Поливинилацетатная; Минеральная; Силиконовая; Латексная; Акриловая"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Окраска плодовых, декоративных деревьев и кустарников; Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Воднодисперсионная"]
["20.30.11.120-00000010","Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде","Килограмм","2021-11-16","Область применения","Окраска плодовых, декоративных деревьев и кустарников; Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Водоэмульсионная"]
[{"$nulls":4},"Основа состава","Силикатная; Поливинилацетатная; Минеральная; Силиконовая; Латексная; Акриловая"]
["20.30.11.120-00000009","Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде","Килограмм","2021-11-16","Область применения","Окраска плодовых, декоративных деревьев и кустарников; Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Воднодисперсионная"]
[{"$nulls":4},"Основа состава","Силикатная; Поливинилацетатная; Минеральная; Силиконовая; Латексная; Акриловая"]
["20.30.11.120-00000008","Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-11-16","Область применения","Окраска плодовых, декоративных деревьев и кустарников; Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Водоэмульсионная"]
[{"$nulls":4},"Основа состава","Силикатная; Поливинилацетатная; Минеральная; Силиконовая; Латексная; Акриловая"]
["20.30.11.120-00000007","Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-11-16","Область применения","Окраска плодовых, декоративных деревьев и кустарников; Наружная окраска; Внутренняя окраска"]
[{"$nulls":4},"Тип краски","Воднодисперсионная"]
[{"$nulls":4},"Основа состава","Силикатная; Поливинилацетатная; Минеральная; Силиконовая; Латексная; Акриловая"]
["20.30.11.120-00000006","Краска огнезащитная","Килограмм","2021-09-01","Срок службы","≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10","Год"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Стойкость в химически агрессивной среде","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид краски по способу взаимодействия с открытым пламенем","Не вспучивающаяся; Вспучивающаяся"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для наружных работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Вид краски по химическому составу","На органорастворимой основе; На водорастворимой основе"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Штукатурка; Пластик; Металл; Кирпич; Дерево; Гипсокартон; Бетон"]
["20.30.11.120-00000005","Краска огнезащитная","Килограмм","2021-09-01","Срок службы","≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10","Год"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Стойкость в химически агрессивной среде","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид краски по способу взаимодействия с открытым пламенем","Вспучивающаяся"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для наружных работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Вид краски по химическому составу","На органорастворимой основе; На водорастворимой основе"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Штукатурка; Пластик; Металл; Кирпич; Дерево; Гипсокартон; Бетон"]
["20.30.11.120-00000004","Краска огнезащитная","Килограмм","2021-09-01","Срок службы","≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10","Год"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Стойкость в химически агрессивной среде","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид краски по способу взаимодействия с открытым пламенем","Не вспучивающаяся"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для наружных работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Вид краски по химическому составу","На органорастворимой основе; На водорастворимой основе"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Штукатурка; Пластик; Металл; Кирпич; Дерево; Гипсокартон; Бетон"]
["22.21.21.129-00000007","Крестовина из НПВХ для систем наружной канализации","Штука","2022-02-22","Диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид тройника","Трубный конец-раструб-раструб-раструб; Раструб-раструб-раструб-раструб"]
[{"$nulls":4},"Номинальный угол крестовины в градусах","≥ 87°30&apos; и &lt; 90°; 67°30&apos;; 45°"]
[{"$nulls":4},"Диаметр выходных крестовин","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип крестовины","Двухплоскостная; Одноплоскостная"]
["22.21.21.129-00000006","Крестовина из НПВХ для систем наружной канализации","Штука","2022-02-22","Диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид тройника","Трубный конец-раструб-раструб-раструб; Раструб-раструб-раструб-раструб"]
[{"$nulls":4},"Номинальный угол крестовины в градусах","≥ 87°30&apos; и &lt; 90°; 67°30&apos;; 45°"]
[{"$nulls":4},"Диаметр выходных крестовин","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип крестовины","Двухплоскостная; Одноплоскостная"]
["25.94.12.190-00000002","Кронштейн для крепления проектора","Штука","2021-04-01","Тип установки","Напольный; Потолочный; Потолочный выдвижной (лифт); Настенный"]
[{"$nulls":4},"Штанга телескопическая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина балки","≥1500; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Полка поворотная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная нагрузка","≥20 и <30; ≥10 и <20; <10; ≥30","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления проектора универсальный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Штанга кронштейна поворотная","Нет; Да"]
["25.94.12.190-00000001","Кронштейн для крепления проектора","Штука","2021-04-01","Тип установки","Напольный; Потолочный; Потолочный выдвижной (лифт); Настенный"]
[{"$nulls":4},"Штанга телескопическая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина балки","≥1500; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Полка поворотная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная нагрузка","≥30; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления проектора универсальный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Штанга кронштейна поворотная","Нет; Да"]
["25.73.60.112-00000002","Кувалда","Штука","2021-04-01","Тип бойка","Остроносый продольный; Остроносый поперечный; Тупоносый"]
[{"$nulls":4},"Материал рукояти","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Материал бойка","Медь; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Вес кувалды","≥16; ≥12 и <16; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Килограмм"]
["25.73.60.112-00000001","Кувалда","Штука","2021-04-01","Тип бойка","Остроносый продольный; Остроносый поперечный; Тупоносый"]
[{"$nulls":4},"Материал рукояти","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Материал бойка","Медь; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Вес кувалды","≥16; ≥12 и <16; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Килограмм"]
["25.73.30.164-00000002","Кусачки","Штука","2021-04-01","Тип губок","Изогнутый; Заостренный"]
[{"$nulls":4},"Общая длина","≥280; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Торцевые; Боковые"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическое покрытие рукояти","Нет; Да"]
["25.73.30.164-00000001","Кусачки","Штука","2021-04-01","Тип губок","Изогнутый; Заостренный"]
[{"$nulls":4},"Общая длина","≥280; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Торцевые; Боковые"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическое покрытие рукояти","Нет; Да"]
["20.30.10.000-00000019","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Нитро; Полиуретановый на водной основе; Алкидно-уретановый; На водной основе; Эпоксидный; Спиртовой; Масляный; Смоляной; Кракелюрный; Полиуретановый; Алкидный; Алкидно-карбамидный; Акриловый"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000018","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Акриловый"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000017","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Алкидно-карбамидный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000016","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Алкидный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000015","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полиуретановый"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000014","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Кракелюрный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000013","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Смоляной"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000012","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Масляный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000011","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Спиртовой"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000010","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Эпоксидный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000009","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","На водной основе"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000008","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Алкидно-уретановый"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000007","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полиуретановый на водной основе"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000006","Лак для дерева","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Нитро"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000034","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Акриловый"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000033","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Алкидно-карбамидный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000032","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Алкидный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000031","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полиуретановый"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000030","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Кракелюрный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000029","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Смоляной"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000028","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Масляный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000027","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Спиртовой"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000026","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Эпоксидный"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000025","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","На водной основе"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000024","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Алкидно-уретановый"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000023","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полиуретановый на водной основе"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["20.30.10.000-00000022","Лак для дерева","Килограмм","2021-06-30","Тип покрытия","Полуматовое; Матовое; Полуглянецевое; Глянецевое"]
[{"$nulls":4},"Лак цветной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Свойства","Атмосферостойкий; Ударопрочный; Водоотталкивающий; Термостойкий"]
[{"$nulls":4},"Тип","Нитро"]
[{"$nulls":4},"Максимальное время полного высыхания",">90; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10; ≤5","Час"]
["22.21.40.000-00000016","Ламель армирующая углеродная для внешних работ","Рулон; Погонный метр","2021-11-16","Ширина","≥150; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип углеродного волокна","Высокомодульное; Среднемодульное; Низкомодульное"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥1,4000; <1,4000","Миллиметр"]
["22.21.40.000-00000015","Ламель армирующая углеродная для внешних работ","Погонный метр","2021-11-16","Ширина","≥150; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип углеродного волокна","Высокомодульное; Среднемодульное; Низкомодульное"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥1,4000; <1,4000","Миллиметр"]
["22.21.40.000-00000014","Ламель армирующая углеродная для внешних работ","Рулон","2021-11-16","Ширина","≥150; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип углеродного волокна","Низкомодульное; Высокомодульное; Среднемодульное"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥1,4000; <1,4000","Миллиметр"]
["25.73.40.290-00000017","Лезвие для инструмента для разделки кабеля (стриппера)","Штука; Набор","2022-02-22","Наличие регулировки глубины реза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Заменяемое лезвие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие регулировки скобы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количествов наборе",">55; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип реза","Поперечный; Круговой; Продольный"]
["25.73.40.290-00000016","Лезвие для инструмента для разделки кабеля (стриппера)","Набор","2022-02-22","Наличие регулировки глубины реза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Заменяемое лезвие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие регулировки скобы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количествов наборе",">55; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип реза","Поперечный; Круговой; Продольный"]
["25.73.40.290-00000015","Лезвие для инструмента для разделки кабеля (стриппера)","Штука","2022-02-22","Наличие регулировки глубины реза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Заменяемое лезвие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие регулировки скобы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип реза","Поперечный; Круговой; Продольный"]
["22.21.40.000-00000011","Лента армирующая для внутренних работ","Рулон","2021-09-01","Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ленты","Серпянка из лавсана; Лента бумажная; Бинт строительный; Серпянка стеклотканевая самоклеящаяся; Серпянка из стеклохолста"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥150; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥75 и <85; ≥65 и <75; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Сплошное армирование для укрепления поверхности и предотвращения образования трещин; Ремонт трещин на потолках и стенах перед покраской и наклеиванием обоев; Проклейка стыков и ремонт трещин в листах гипсокартонных, гипсоволкнистых, ДВП, ДСП и др. листовых материалах; Защита от трещин стыков алит перекрытий на потолке (рустов); Защита от трещин мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; Защита от трещин во внутренних углах помещений; Защита от трещин в местах примыкания потолка к стенам"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип вставок в бумажной ленте","Пластиковые; Металлические"]
["22.21.40.000-00000010","Лента армирующая для внутренних работ","Рулон","2021-09-01","Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ленты","Серпянка из стеклохолста"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","<40; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥150; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥75 и <85; ≥65 и <75; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Сплошное армирование для укрепления поверхности и предотвращения образования трещин; Ремонт трещин на потолках и стенах перед покраской и наклеиванием обоев; Проклейка стыков и ремонт трещин в листах гипсокартонных, гипсоволкнистых, ДВП, ДСП и др. листовых материалах; Защита от трещин стыков алит перекрытий на потолке (рустов); Защита от трещин мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; Защита от трещин во внутренних углах помещений; Защита от трещин в местах примыкания потолка к стенам"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["22.21.40.000-00000009","Лента армирующая для внутренних работ","Рулон","2021-09-01","Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ленты","Серпянка стеклотканевая самоклеящаяся"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥150; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥75 и <85; ≥65 и <75; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Сплошное армирование для укрепления поверхности и предотвращения образования трещин; Ремонт трещин на потолках и стенах перед покраской и наклеиванием обоев; Проклейка стыков и ремонт трещин в листах гипсокартонных, гипсоволкнистых, ДВП, ДСП и др. листовых материалах; Защита от трещин стыков алит перекрытий на потолке (рустов); Защита от трещин мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; Защита от трещин во внутренних углах помещений; Защита от трещин в местах примыкания потолка к стенам"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["22.21.40.000-00000008","Лента армирующая для внутренних работ","Рулон","2021-09-01","Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ленты","Бинт строительный"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥150; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥75 и <85; ≥65 и <75; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Сплошное армирование для укрепления поверхности и предотвращения образования трещин; Ремонт трещин на потолках и стенах перед покраской и наклеиванием обоев; Проклейка стыков и ремонт трещин в листах гипсокартонных, гипсоволкнистых, ДВП, ДСП и др. листовых материалах; Защита от трещин стыков алит перекрытий на потолке (рустов); Защита от трещин мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; Защита от трещин во внутренних углах помещений; Защита от трещин в местах примыкания потолка к стенам"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["22.21.40.000-00000007","Лента армирующая для внутренних работ","Рулон","2021-09-01","Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ленты","Лента бумажная"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥150; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥75 и <85; ≥65 и <75; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Сплошное армирование для укрепления поверхности и предотвращения образования трещин; Ремонт трещин на потолках и стенах перед покраской и наклеиванием обоев; Проклейка стыков и ремонт трещин в листах гипсокартонных, гипсоволкнистых, ДВП, ДСП и др. листовых материалах; Защита от трещин стыков алит перекрытий на потолке (рустов); Защита от трещин мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; Защита от трещин во внутренних углах помещений; Защита от трещин в местах примыкания потолка к стенам"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип вставок в бумажной ленте","Пластиковые; Металлические"]
["22.21.40.000-00000006","Лента армирующая для внутренних работ","Рулон","2021-09-01","Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид ленты","Серпянка из лавсана"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥150; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥75 и <85; ≥65 и <75; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Сплошное армирование для укрепления поверхности и предотвращения образования трещин; Ремонт трещин на потолках и стенах перед покраской и наклеиванием обоев; Проклейка стыков и ремонт трещин в листах гипсокартонных, гипсоволкнистых, ДВП, ДСП и др. листовых материалах; Защита от трещин стыков алит перекрытий на потолке (рустов); Защита от трещин мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; Защита от трещин во внутренних углах помещений; Защита от трещин в местах примыкания потолка к стенам"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["22.21.30.130-00000003","Лента бордюрная пластиковая для ограждения газонов","Штука; Погонный метр","2022-02-22","Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Гофрированная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие фигурной обработки края","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥0,3000; ≥0,2500 и <0,3000; ≥0,2000 и <0,2500; ≥0,1500 и <0,2000; ≥0,1000 и <0,1500; <0,1000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["22.21.30.130-00000002","Лента бордюрная пластиковая для ограждения газонов","Погонный метр","2022-02-22","Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Гофрированная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие фигурной обработки края","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥0,3000; ≥0,2500 и <0,3000; ≥0,2000 и <0,2500; ≥0,1500 и <0,2000; ≥0,1000 и <0,1500; <0,1000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["22.21.30.130-00000001","Лента бордюрная пластиковая для ограждения газонов","Штука","2022-02-22","Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Гофрированная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие фигурной обработки края","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥0,3000; ≥0,2500 и <0,3000; ≥0,2000 и <0,2500; ≥0,1500 и <0,2000; ≥0,1000 и <0,1500; <0,1000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["22.29.21.000-00000025","Лента дорожная битумно-полимерная","Штука; Погонный метр","2022-04-11","Форма выпуска","Рулон; Барабан"]
[{"$nulls":4},"Температура размягчения по кольцу и шару",">90; >80 и ≤90; >75 и ≤80; ≤75","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Для аэродромных покрытий; Для дорожных покрытий"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥8; ≥5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина ленты","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["22.29.21.000-00000024","Лента дорожная битумно-полимерная","Штука","2022-04-11","Форма выпуска","Рулон; Барабан"]
[{"$nulls":4},"Температура размягчения по кольцу и шару",">90; >80 и ≤90; >75 и ≤80; ≤75","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Для дорожных покрытий"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥8; ≥5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина ленты","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["22.29.21.000-00000023","Лента дорожная битумно-полимерная","Штука","2022-04-11","Форма выпуска","Рулон; Барабан"]
[{"$nulls":4},"Температура размягчения по кольцу и шару",">90; >80 и ≤90; >75 и ≤80; ≤75","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Для аэродромных покрытий"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥8; ≥5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина ленты","≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10; ≥60; ≥50 и <60","Метр"]
["22.29.21.000-00000022","Лента дорожная битумно-полимерная","Погонный метр","2022-04-11","Форма выпуска","Рулон; Барабан"]
[{"$nulls":4},"Температура размягчения по кольцу и шару",">90; >80 и ≤90; >75 и ≤80; ≤75","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Для дорожных покрытий"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥8; ≥5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
["22.29.21.000-00000021","Лента дорожная битумно-полимерная","Погонный метр","2022-04-11","Форма выпуска","Рулон; Барабан"]
[{"$nulls":4},"Температура размягчения по кольцу и шару",">90; >80 и ≤90; >75 и ≤80; ≤75","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Назначение ленты","Для аэродромных покрытий"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥8; ≥5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
["13.94.12.130-00000003","Лента изоляционная для электропромышленности","Рулон; Метр","2022-02-22","Обозначение ленты","ЛЭ-50-70-х/б; ЛЭ-50-69-ППэф; ЛЭ-50-68-х/б; ЛЭ-40-67-ППВ; ЛЭ-40-66-НПэф; ЛЭ-40-65-НПэф; ЛЭ-40-64-х/б; ЛЭ-40-63-ППэф; ЛЭ-40-62-х/б; ЛЭ-35-61-ППВ; ЛЭ-35-60-НПэф; ЛЭ-35-59-НПэф; ЛЭ-35-58-х/б; ЛЭ-35-57-х/б-НПэф; ЛЭ-35-56-ППэф; ЛЭ-35-55-х/б; ЛЭ-30-54-ППВ; ЛЭ-30-53-х/б; ЛЭ-30-52-НПэф; ЛЭ-30-51-НПэф; ЛЭ-30-50-х/б; ЛЭ-30-49-х/б-НПэф; ЛЭ-30-48-х/б; ЛЭ-30-47-ППэф; ЛЭ-30-46-х/б; ЛЭ-26-45-НПэф; ЛЭ-25-44-ППВ; ЛЭ-25-43-НПэф; ЛЭ-25-42-НПэф; ЛЭ-25-41-х/б-НПэф; ЛЭ-25-40-НПэф; ЛЭ-25-39-х/б; ЛЭ-25-38-х/б; ЛЭ-25-37-ППэф; ЛЭ-25-36-х/б; ЛЭ-25-35-х/б; ЛЭ-20-34-ППВ; ЛЭ-20-33-НПэф; ЛЭ-20-32-х/б; ЛЭ-20-31-х/б; ЛЭ-20-30-х/б; ЛЭ-20-29-х/б; ЛЭ-20-28-НПэф; ЛЭ-20-27-х/б-НПэф; ЛЭ-20-26-НПэф; ЛЭ-20-25-ППэф; ЛЭ-20-24-х/б; ЛЭ-16-23-НПэф; ЛЭ-16-22-НПэф; ЛЭ-16-21-х/б; ЛЭ-16-20-х/б; ЛЭ-15-19-ППВ; ЛЭ-15-18-НПэф; ЛЭ-15-17-х/б; ЛЭ-15-16-х/б; ЛЭ-15-15-х/б-НПэф; ЛЭ-15-14-ППэф; ЛЭ-15-13-х/б; ЛЭ-13-12-х/б; ЛЭ-12-11-НПэф; ЛЭ-12-10-х/б; ЛЭ-12-9-х/б; ЛЭ-12-8-ППэф; ЛЭ-12-7-х/б; ЛЭ-10-6-НПэф; ЛЭ-10-5-х/б; ЛЭ-10-4-х/б; ЛЭ-10-3-ППэф; ЛЭ-10-2-х/б; ЛЭ-8-1-х/б"]
[{"$nulls":4},"Вид ленты","Полифирная (лавсановая); Батистовая; Тафтяная; Миткалевая; Киперная"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥110000; ≥100000 и <110000; ≥90000 и <100000; ≥80000 и <90000; ≥70000 и <80000; ≥60000 и <70000; ≥50000 и <60000; <50000","Миллиметр"]
["13.94.12.130-00000002","Лента изоляционная для электропромышленности","Метр","2022-02-22","Обозначение ленты","ЛЭ-50-70-х/б; ЛЭ-50-69-ППэф; ЛЭ-50-68-х/б; ЛЭ-40-67-ППВ; ЛЭ-40-66-НПэф; ЛЭ-40-65-НПэф; ЛЭ-40-64-х/б; ЛЭ-40-63-ППэф; ЛЭ-40-62-х/б; ЛЭ-35-61-ППВ; ЛЭ-35-60-НПэф; ЛЭ-35-59-НПэф; ЛЭ-35-58-х/б; ЛЭ-35-57-х/б-НПэф; ЛЭ-35-56-ППэф; ЛЭ-35-55-х/б; ЛЭ-30-54-ППВ; ЛЭ-30-53-х/б; ЛЭ-30-52-НПэф; ЛЭ-30-51-НПэф; ЛЭ-30-50-х/б; ЛЭ-30-49-х/б-НПэф; ЛЭ-30-48-х/б; ЛЭ-30-47-ППэф; ЛЭ-30-46-х/б; ЛЭ-26-45-НПэф; ЛЭ-25-44-ППВ; ЛЭ-25-43-НПэф; ЛЭ-25-42-НПэф; ЛЭ-25-41-х/б-НПэф; ЛЭ-25-40-НПэф; ЛЭ-25-39-х/б; ЛЭ-25-38-х/б; ЛЭ-25-37-ППэф; ЛЭ-25-36-х/б; ЛЭ-25-35-х/б; ЛЭ-20-34-ППВ; ЛЭ-20-33-НПэф; ЛЭ-20-32-х/б; ЛЭ-20-31-х/б; ЛЭ-20-30-х/б; ЛЭ-20-29-х/б; ЛЭ-20-28-НПэф; ЛЭ-20-27-х/б-НПэф; ЛЭ-20-26-НПэф; ЛЭ-20-25-ППэф; ЛЭ-20-24-х/б; ЛЭ-16-23-НПэф; ЛЭ-16-22-НПэф; ЛЭ-16-21-х/б; ЛЭ-16-20-х/б; ЛЭ-15-19-ППВ; ЛЭ-15-18-НПэф; ЛЭ-15-17-х/б; ЛЭ-15-16-х/б; ЛЭ-15-15-х/б-НПэф; ЛЭ-15-14-ППэф; ЛЭ-15-13-х/б; ЛЭ-13-12-х/б; ЛЭ-12-11-НПэф; ЛЭ-12-10-х/б; ЛЭ-12-9-х/б; ЛЭ-12-8-ППэф; ЛЭ-12-7-х/б; ЛЭ-10-6-НПэф; ЛЭ-10-5-х/б; ЛЭ-10-4-х/б; ЛЭ-10-3-ППэф; ЛЭ-10-2-х/б; ЛЭ-8-1-х/б"]
[{"$nulls":4},"Вид ленты","Полифирная (лавсановая); Батистовая; Тафтяная; Миткалевая; Киперная"]
["13.94.12.130-00000001","Лента изоляционная для электропромышленности","Рулон","2022-02-22","Обозначение ленты","ЛЭ-50-70-х/б; ЛЭ-50-69-ППэф; ЛЭ-50-68-х/б; ЛЭ-40-67-ППВ; ЛЭ-40-66-НПэф; ЛЭ-40-65-НПэф; ЛЭ-40-64-х/б; ЛЭ-40-63-ППэф; ЛЭ-40-62-х/б; ЛЭ-35-61-ППВ; ЛЭ-35-60-НПэф; ЛЭ-35-59-НПэф; ЛЭ-35-58-х/б; ЛЭ-35-57-х/б-НПэф; ЛЭ-35-56-ППэф; ЛЭ-35-55-х/б; ЛЭ-30-54-ППВ; ЛЭ-30-53-х/б; ЛЭ-30-52-НПэф; ЛЭ-30-51-НПэф; ЛЭ-30-50-х/б; ЛЭ-30-49-х/б-НПэф; ЛЭ-30-48-х/б; ЛЭ-30-47-ППэф; ЛЭ-30-46-х/б; ЛЭ-26-45-НПэф; ЛЭ-25-44-ППВ; ЛЭ-25-43-НПэф; ЛЭ-25-42-НПэф; ЛЭ-25-41-х/б-НПэф; ЛЭ-25-40-НПэф; ЛЭ-25-39-х/б; ЛЭ-25-38-х/б; ЛЭ-25-37-ППэф; ЛЭ-25-36-х/б; ЛЭ-25-35-х/б; ЛЭ-20-34-ППВ; ЛЭ-20-33-НПэф; ЛЭ-20-32-х/б; ЛЭ-20-31-х/б; ЛЭ-20-30-х/б; ЛЭ-20-29-х/б; ЛЭ-20-28-НПэф; ЛЭ-20-27-х/б-НПэф; ЛЭ-20-26-НПэф; ЛЭ-20-25-ППэф; ЛЭ-20-24-х/б; ЛЭ-16-23-НПэф; ЛЭ-16-22-НПэф; ЛЭ-16-21-х/б; ЛЭ-16-20-х/б; ЛЭ-15-19-ППВ; ЛЭ-15-18-НПэф; ЛЭ-15-17-х/б; ЛЭ-15-16-х/б; ЛЭ-15-15-х/б-НПэф; ЛЭ-15-14-ППэф; ЛЭ-15-13-х/б; ЛЭ-13-12-х/б; ЛЭ-12-11-НПэф; ЛЭ-12-10-х/б; ЛЭ-12-9-х/б; ЛЭ-12-8-ППэф; ЛЭ-12-7-х/б; ЛЭ-10-6-НПэф; ЛЭ-10-5-х/б; ЛЭ-10-4-х/б; ЛЭ-10-3-ППэф; ЛЭ-10-2-х/б; ЛЭ-8-1-х/б"]
[{"$nulls":4},"Вид ленты","Полифирная (лавсановая); Батистовая; Тафтяная; Миткалевая; Киперная"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥110000; ≥100000 и <110000; ≥90000 и <100000; ≥80000 и <90000; ≥70000 и <80000; ≥60000 и <70000; ≥50000 и <60000; <50000","Миллиметр"]
["17.23.11.150-00000003","Лента клеевая на бумажной основе","Рулон; Метр","2022-02-22","Лента окрашенная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина бобины","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥12 и <20; <12","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1500 и <0,5000; <0,1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал клеевого слоя","Силикон; Каучук; Акрил"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥80000; ≥70000 и <80000; ≥60000 и <70000; ≥50000 и <60000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; <10000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка ленты","Д; В3; В2; В1; Б; А1; А"]
[{"$nulls":4},"Количество липких сторон","2; 1; "]
["17.23.11.150-00000002","Лента клеевая на бумажной основе","Метр","2022-02-22","Лента окрашенная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина бобины","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥12 и <20; <12","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1500 и <0,5000; <0,1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал клеевого слоя","Силикон; Каучук; Акрил"]
[{"$nulls":4},"Марка ленты","Д; В3; В2; В1; Б; А1; А"]
[{"$nulls":4},"Количество липких сторон","2; 1; "]
["17.23.11.150-00000001","Лента клеевая на бумажной основе","Рулон","2022-02-22","Лента окрашенная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина бобины","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥12 и <20; <12","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1500 и <0,5000; <0,1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал клеевого слоя","Силикон; Каучук; Акрил"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥80000; ≥70000 и <80000; ≥60000 и <70000; ≥50000 и <60000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; <10000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка ленты","Д; В3; В2; В1; Б; А1; А"]
[{"$nulls":4},"Количество липких сторон","2; 1; "]
["22.21.42.130-00000003","Лента монтажная для бандажирования","Рулон; Метр","2022-02-22","Длина рулона","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отверстия","≥3,5000; ≥2,2000 и <3,5000; <2,2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расстояние между отверстиями","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки в комплекте","Нет; Да"]
["22.21.42.130-00000002","Лента монтажная для бандажирования","Метр","2022-02-22","Диаметр отверстия","≥3,5000; ≥2,2000 и <3,5000; <2,2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расстояние между отверстиями","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки в комплекте","Нет; Да"]
["22.21.42.130-00000001","Лента монтажная для бандажирования","Рулон","2022-02-22","Длина рулона","≥100000; ≥50000 и <100000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отверстия","≥3,5000; ≥2,2000 и <3,5000; <2,2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Расстояние между отверстиями","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие кнопки в комплекте","Нет; Да"]
["22.29.21.000-00000011","Лента паропроницаемая саморасширяющаяся самоклеящаяся","Рулон; Метр","2022-02-22","Длина рулона","≥50000; ≥30000 и <50000; ≥20000 и <30000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥5000 и <10000; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид исполнения по морозостойкости","М; II; I"]
[{"$nulls":4},"Размер уплотняемого зазора","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
["22.29.21.000-00000010","Лента паропроницаемая саморасширяющаяся самоклеящаяся","Метр","2022-02-22","Вид исполнения по морозостойкости","М; II; I"]
[{"$nulls":4},"Размер уплотняемого зазора","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
["22.29.21.000-00000009","Лента паропроницаемая саморасширяющаяся самоклеящаяся","Рулон","2022-02-22","Длина рулона","≥50000; ≥30000 и <50000; ≥20000 и <30000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥5000 и <10000; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид исполнения по морозостойкости","М; II; I"]
[{"$nulls":4},"Размер уплотняемого зазора","≥80; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥20 и <30; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
["22.29.21.000-00000014","Лента световозвращающая","Рулон; Метр","2022-02-22","Тип по способу расположения рефлекторов","Ячеистая; Сплошная"]
[{"$nulls":4},"Материал","Смесовый; Синтетический; Натуральный"]
[{"$nulls":4},"Наличие клеевого слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс материала","Класс III (материал, с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющий оптическую систему из микропризм); Класс IIб (материал, имеющий оптическую систему из микропризм); Класс IIа (материал, имеющий оптическую систему из сферических линз); Класc II (материал с высокой интенсивностью световозвращения); Класс Iб (материал, имеющий оптическую систему из микропризм); Класс Iа (материал, имеющий оптическую систему из сферических линз); Класс I (материал со средней интенсивностью световозвращения)"]
[{"$nulls":4},"Наличие эффекта флуоресценции","Нет; Да (ф)"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; ≥2000 и <5000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип цветоустойчивости","Высокая цветоустойчивость (Ц2); Средняя цветоустойчивость (Ц1)"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Жёлто-зелёный (жз); Коричневый (к); Оранжевый (ор); Синий (с); Зелёный (з); Красный (кр); Жёлтый (ж); Белый (б)"]
["22.29.21.000-00000013","Лента световозвращающая","Метр","2022-02-22","Тип по способу расположения рефлекторов","Ячеистая; Сплошная"]
[{"$nulls":4},"Материал","Смесовый; Синтетический; Натуральный"]
[{"$nulls":4},"Наличие клеевого слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс материала","Класс III (материал, с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющий оптическую систему из микропризм); Класс IIб (материал, имеющий оптическую систему из микропризм); Класс IIа (материал, имеющий оптическую систему из сферических линз); Класc II (материал с высокой интенсивностью световозвращения); Класс Iб (материал, имеющий оптическую систему из микропризм); Класс Iа (материал, имеющий оптическую систему из сферических линз); Класс I (материал со средней интенсивностью световозвращения)"]
[{"$nulls":4},"Наличие эффекта флуоресценции","Нет; Да (ф)"]
[{"$nulls":4},"Тип цветоустойчивости","Высокая цветоустойчивость (Ц2); Средняя цветоустойчивость (Ц1)"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Жёлто-зелёный (жз); Коричневый (к); Оранжевый (ор); Синий (с); Зелёный (з); Красный (кр); Жёлтый (ж); Белый (б)"]
["22.29.21.000-00000012","Лента световозвращающая","Рулон","2022-02-22","Тип по способу расположения рефлекторов","Ячеистая; Сплошная"]
[{"$nulls":4},"Материал","Смесовый; Синтетический; Натуральный"]
[{"$nulls":4},"Наличие клеевого слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс материала","Класс III (материал, с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющий оптическую систему из микропризм); Класс IIб (материал, имеющий оптическую систему из микропризм); Класс IIа (материал, имеющий оптическую систему из сферических линз); Класc II (материал с высокой интенсивностью световозвращения); Класс Iб (материал, имеющий оптическую систему из микропризм); Класс Iа (материал, имеющий оптическую систему из сферических линз); Класс I (материал со средней интенсивностью световозвращения)"]
[{"$nulls":4},"Наличие эффекта флуоресценции","Нет; Да (ф)"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; ≥2000 и <5000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип цветоустойчивости","Высокая цветоустойчивость (Ц2); Средняя цветоустойчивость (Ц1)"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Жёлто-зелёный (жз); Коричневый (к); Оранжевый (ор); Синий (с); Зелёный (з); Красный (кр); Жёлтый (ж); Белый (б)"]
["22.29.21.000-00000017","Лента техническая с липким слоем","Рулон; Метр","2022-02-22","Длина рулона","≥70000; ≥60000 и <70000; ≥50000 и <60000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; <10000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал основы","Металл; Ткань; Бумага; Полиамид; Полипропилен; Полиэтилентерефталат; Полиэтилен; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Количество клеевых сторон","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥1; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000; ≥0,4000 и <0,5000; ≥0,3000 и <0,4000; ≥0,2000 и <0,3000; ≥0,1000 и <0,2000; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Лента окрашенная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал клеевого слоя","Полиуретановый клей; Силиконовый клей; Резиновый клей; Эпоксидная смола; Акриловый клей"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
["22.29.21.000-00000016","Лента техническая с липким слоем","Метр","2022-02-22","Ширина","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал основы","Металл; Ткань; Бумага; Полиамид; Полиэтилентерефталат; Полиэтилен; Поливинилхлорид; Полипропилен"]
[{"$nulls":4},"Количество клеевых сторон","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥1; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000; ≥0,4000 и <0,5000; ≥0,3000 и <0,4000; ≥0,2000 и <0,3000; ≥0,1000 и <0,2000; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Лента окрашенная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал клеевого слоя","Акриловый клей; Полиуретановый клей; Силиконовый клей; Резиновый клей; Эпоксидная смола"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
["22.29.21.000-00000015","Лента техническая с липким слоем","Рулон","2022-02-22","Длина рулона","≥70000; ≥60000 и <70000; ≥50000 и <60000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; <10000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал основы","Металл; Ткань; Бумага; Полиамид; Полиэтилентерефталат; Полиэтилен; Поливинилхлорид; Полипропилен"]
[{"$nulls":4},"Количество клеевых сторон","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥1; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000; ≥0,4000 и <0,5000; ≥0,3000 и <0,4000; ≥0,2000 и <0,3000; ≥0,1000 и <0,2000; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Лента окрашенная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал клеевого слоя","Полиуретановый клей; Силиконовый клей; Резиновый клей; Эпоксидная смола; Акриловый клей"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
["23.99.14.130-00000002","Лента углеродная конструкционная","Килограмм","2021-04-01","Тип","ЛТУ; ЭЛУР-0.08ПА; ЭЛУР-П-Б; ЭЛУР-П-А; ЛУ-П/0.2-Б; ЛУ-П/0.2-А; ЛУ-П/0.1-Б; ЛУ-П/0.1-А"]
["23.99.14.130-00000001","Лента углеродная конструкционная","Килограмм","2021-04-01","Тип","ЛТУ; ЭЛУР-0.08ПА; ЭЛУР-П-Б; ЭЛУР-П-А; ЛУ-П/0.2-Б; ЛУ-П/0.2-А; ЛУ-П/0.1-Б; ЛУ-П/0.1-А"]
["22.29.21.000-00000020","Лента фотолюминисцентная","Рулон; Метр","2022-02-22","Метод фиксации","А - Альтернативный; Р - Клеевой; М - Механический"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥150; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Черный; Зеленый; Синий; Красный; Желтый; Желтовато-белый; Белый"]
[{"$nulls":4},"Тип по функциональному значению","Указательная; Предписывающая; Предупреждающая; Запрещающая"]
[{"$nulls":4},"Наличие надписей и/или графического изображения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50000; ≥25000 и <50000; ≥20000 и <25000; ≥10000 и <20000; ≥1000 и <10000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Основной материал","О - другое; М - металл; Р - пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Рабочая среда применения","S - Особая; Е - Внешняя; I - Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Цвет послесвечения","Белый; Красно-оранжевый; Красный; Желто-зеленый"]
["22.29.21.000-00000019","Лента фотолюминисцентная","Метр","2022-02-22","Метод фиксации","А - Альтернативный; Р - Клеевой; М - Механический"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥150; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Черный; Зеленый; Синий; Красный; Желтый; Желтовато-белый; Белый"]
[{"$nulls":4},"Тип по функциональному значению","Указательная; Предписывающая; Предупреждающая; Запрещающая"]
[{"$nulls":4},"Наличие надписей и/или графического изображения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Основной материал","О - другое; М - металл; Р - пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Рабочая среда применения","S - Особая; Е - Внешняя; I - Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Цвет послесвечения","Белый; Красно-оранжевый; Красный; Желто-зеленый"]
["22.29.21.000-00000018","Лента фотолюминисцентная","Рулон","2022-02-22","Метод фиксации","А - Альтернативный; Р - Клеевой; М - Механический"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥150; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Цвет","Черный; Зеленый; Синий; Красный; Желтый; Желтовато-белый; Белый"]
[{"$nulls":4},"Тип по функциональному значению","Указательная; Предписывающая; Предупреждающая; Запрещающая"]
[{"$nulls":4},"Наличие надписей и/или графического изображения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50000; ≥25000 и <50000; ≥20000 и <25000; ≥10000 и <20000; ≥1000 и <10000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Основной материал","О - другое; М - металл; Р - пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Рабочая среда применения","S - Особая; Е - Внешняя; I - Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Цвет послесвечения","Белый; Красно-оранжевый; Красный; Желто-зеленый"]
["17.12.14.174-00000003","Лента электроизоляционная на основе слюдяных бумаг","Рулон; Метр","2022-02-22","Тип слюдяной бумаги","Слюдинитовая (1); Слюдопластовая (2)"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия","Полиэфирная плёнка; Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1300; ≥1100 и <1300; ≥900 и <1100; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥300 и <500; ≥150 и <300; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥15000 и <20000; <15000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип связующего","Полиакрилатное (9); Полиуретановое (8); Каучуковое (7); Фосфатное (6); Кремнийорганическое (5); Эпоксидное (4); Полиэфирное и полиэфирно-эпоксидное (3); Грифталевое и масляно-битумное (2); Шеллачное (1)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","0,3000; 0,2500; 0,2000; 0,1900; 0,1700; 0,1500; 0,1400; 0,1300; 0,1200; 0,1100; 0,1000; 0,0900; 0,0800; ","Миллиметр"]
["17.12.14.174-00000002","Лента электроизоляционная на основе слюдяных бумаг","Метр","2022-02-22","Тип слюдяной бумаги","Слюдинитовая (1); Слюдопластовая (2)"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия","Полиэфирная плёнка; Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1300; ≥1100 и <1300; ≥900 и <1100; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥300 и <500; ≥150 и <300; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип связующего","Полиакрилатное (9); Полиуретановое (8); Каучуковое (7); Фосфатное (6); Кремнийорганическое (5); Эпоксидное (4); Полиэфирное и полиэфирно-эпоксидное (3); Грифталевое и масляно-битумное (2); Шеллачное (1)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","0,3000; 0,2500; 0,2000; 0,1900; 0,1700; 0,1500; 0,1400; 0,1300; 0,1200; 0,1100; 0,1000; 0,0900; 0,0800; ","Миллиметр"]
["17.12.14.174-00000001","Лента электроизоляционная на основе слюдяных бумаг","Рулон","2022-02-22","Тип слюдяной бумаги","Слюдинитовая (1); Слюдопластовая (2)"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия","Полиэфирная плёнка; Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1300; ≥1100 и <1300; ≥900 и <1100; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥300 и <500; ≥150 и <300; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥15000 и <20000; <15000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип связующего","Полиэфирное и полиэфирно-эпоксидное (3); Грифталевое и масляно-битумное (2); Шеллачное (1); Полиакрилатное (9); Полиуретановое (8); Каучуковое (7); Фосфатное (6); Кремнийорганическое (5); Эпоксидное (4)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","0,3000; 0,2500; 0,2000; 0,1900; 0,1700; 0,1500; 0,1400; 0,1300; 0,1200; 0,1100; 0,1000; 0,0900; 0,0800; ","Миллиметр"]
["25.11.23.119-00000018","Леса строительные","Штука; Комплект","2022-02-22","Материал рабочей площади","Фанера; Сталь"]
[{"$nulls":4},"По способу установки","Приставные; Подвесные; Навесные; Отдельностоящие"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота конструкции","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","Механические; Клиновые; Вышка-тура; Штыревые; Чашечные; Хомутовые; Рамные; Подвесные; Модульные"]
[{"$nulls":4},"Виды опор","Регулируемые; Нерегулируемые"]
[{"$nulls":4},"Рабочая высота","≥240; ≥210 и <240; ≥180 и <210; ≥150 и <180; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥15 и <30; ≥0,5000 и <15; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал каркаса","Деревянный; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Комплектность","Стабилизатор; Сетка; Секция; Ригель; Распорка; Рама с лестницей; Рама проходная; Подмости; Опора; Настил; Муфта; Молниезащита с заземлением; Модуль; Лестница; Кронштейн анкерный; Крепление; Консоль; Колесо; Клин; Диагональ; Горизонталь; Башмак; Щит; Хомут; Труба; Стойка; Стартовый элемент"]
[{"$nulls":4},"Максимальная нагрузка, кг/м2","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
["25.11.23.119-00000017","Леса строительные","Штука","2022-02-22","Материал рабочей площади","Фанера; Сталь"]
[{"$nulls":4},"По способу установки","Приставные; Подвесные; Навесные; Отдельностоящие"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота конструкции","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","Механические; Клиновые; Вышка-тура; Штыревые; Чашечные; Хомутовые; Рамные; Подвесные; Модульные"]
[{"$nulls":4},"Виды опор","Регулируемые; Нерегулируемые"]
[{"$nulls":4},"Рабочая высота","≥240; ≥210 и <240; ≥180 и <210; ≥150 и <180; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥15 и <30; ≥0,5000 и <15; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал каркаса","Деревянный; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Комплектность","Щит; Хомут; Труба; Стойка; Стартовый элемент; Стабилизатор; Сетка; Секция; Ригель; Распорка; Рама с лестницей; Рама проходная; Подмости; Опора; Настил; Муфта; Молниезащита с заземлением; Модуль; Лестница; Кронштейн анкерный; Крепление; Консоль; Колесо; Клин; Диагональ; Горизонталь; Башмак"]
[{"$nulls":4},"Максимальная нагрузка, кг/м2","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
["25.11.23.119-00000016","Леса строительные","Комплект","2022-02-22","Материал рабочей площади","Фанера; Сталь"]
[{"$nulls":4},"По способу установки","Приставные; Подвесные; Навесные; Отдельностоящие"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота конструкции","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","Модульные; Механические; Клиновые; Вышка-тура; Штыревые; Чашечные; Хомутовые; Рамные; Подвесные"]
[{"$nulls":4},"Виды опор","Регулируемые; Нерегулируемые"]
[{"$nulls":4},"Рабочая высота","≥240; ≥210 и <240; ≥180 и <210; ≥150 и <180; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥15 и <30; ≥0,5000 и <15; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал каркаса","Деревянный; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Комплектность","Щит; Хомут; Труба; Стойка; Стартовый элемент; Стабилизатор; Сетка; Секция; Ригель; Распорка; Рама с лестницей; Рама проходная; Подмости; Опора; Настил; Муфта; Молниезащита с заземлением; Модуль; Лестница; Кронштейн анкерный; Крепление; Консоль; Колесо; Клин; Диагональ; Горизонталь; Башмак"]
[{"$nulls":4},"Максимальная нагрузка, кг/м2","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
["16.10.39.000-00000003","Лесоматериал круглый","Штука; Кубический метр","2021-11-16","Влажность древесины","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Процент"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; <750; ≥6500; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Строительное; Подтоварник; Для рудничной стойки; Бревно для столбов и свай; Балансы; Фанерное бревно; Пиловочник"]
[{"$nulls":4},"Способ обработки","Окоренное; Грубоокоренное; Оцилиндрованное; Неокоренное"]
[{"$nulls":4},"Группа","Крупная; Средняя; Мелкая"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Бук; Дуб; Кипарис; Клен; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна; Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень"]
[{"$nulls":4},"Сорт","4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥630; ≥620 и <630; ≥610 и <620; ≥600 и <610; ≥590 и <600; ≥580 и <590; ≥570 и <580; ≥560 и <570; ≥550 и <560; ≥540 и <550; ≥530 и <540; ≥520 и <530; ≥510 и <520; ≥500 и <510; ≥490 и <500; ≥480 и <490; ≥470 и <480; ≥460 и <470; ≥450 и <460; ≥440 и <450; ≥430 и <440; ≥420 и <430; ≥410 и <420; ≥400 и <410; ≥390 и <400; ≥380 и <390; ≥370 и <380; ≥360 и <370; ≥350 и <360; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
["16.10.39.000-00000002","Лесоматериал круглый","Кубический метр","2021-11-16","Влажность древесины","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Процент"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6500; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; <750","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Балансы; Фанерное бревно; Пиловочник; Строительное; Подтоварник; Для рудничной стойки; Бревно для столбов и свай"]
[{"$nulls":4},"Способ обработки","Окоренное; Грубоокоренное; Оцилиндрованное; Неокоренное"]
[{"$nulls":4},"Группа","Крупная; Средняя; Мелкая"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Бук; Дуб; Кипарис; Клен; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна; Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень"]
[{"$nulls":4},"Сорт","4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥630; ≥620 и <630; ≥610 и <620; ≥600 и <610; ≥590 и <600; ≥580 и <590; ≥570 и <580; ≥560 и <570; ≥550 и <560; ≥540 и <550; ≥530 и <540; ≥520 и <530; ≥510 и <520; ≥500 и <510; ≥490 и <500; ≥480 и <490; ≥470 и <480; ≥460 и <470; ≥450 и <460; ≥440 и <450; ≥430 и <440; ≥420 и <430; ≥410 и <420; ≥400 и <410; ≥390 и <400; ≥380 и <390; ≥370 и <380; ≥360 и <370; ≥350 и <360; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
["16.10.39.000-00000001","Лесоматериал круглый","Штука","2021-11-16","Влажность древесины","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Процент"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6500; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥750 и <1000; <750","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Строительное; Подтоварник; Для рудничной стойки; Бревно для столбов и свай; Балансы; Фанерное бревно; Пиловочник"]
[{"$nulls":4},"Способ обработки","Окоренное; Грубоокоренное; Оцилиндрованное; Неокоренное"]
[{"$nulls":4},"Группа","Крупная; Средняя; Мелкая"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Ясень; Тополь; Осина; Береза; Бук; Дуб; Кипарис; Клен; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна; Липа; Ольха"]
[{"$nulls":4},"Сорт","4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥630; ≥620 и <630; ≥610 и <620; ≥600 и <610; ≥590 и <600; ≥580 и <590; ≥570 и <580; ≥560 и <570; ≥550 и <560; ≥540 и <550; ≥530 и <540; ≥520 и <530; ≥510 и <520; ≥500 и <510; ≥490 и <500; ≥480 и <490; ≥470 и <480; ≥460 и <470; ≥450 и <460; ≥440 и <450; ≥430 и <440; ≥420 и <430; ≥410 и <420; ≥400 и <410; ≥390 и <400; ≥380 и <390; ≥370 и <380; ≥360 и <370; ≥350 и <360; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
["25.99.29.190-00000016","Лестница переносная","Штука","2022-02-22","Наличие стабилизатора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Отдельностоящая; Навесная; Приставная; Универсальная (трансформер)"]
[{"$nulls":4},"Основной материал конструкции","Стеклопластик (фиберглас); Сталь; Комбинированный материал; Дерево; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Максимальная нагрузка","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая высота","≥10,5000; ≥10 и <10,5000; ≥9,5000 и <10; ≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Опора с рифленой поверхностью","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество перекладин (ступеней)","≥30; ≥25 и <30; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество секций","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Телескопическая конструкция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Противоскользящее покрытие ступеней","Нет; Да"]
["25.99.29.190-00000015","Лестница переносная","Штука","2022-02-22","Наличие стабилизатора","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Универсальная (трансформер); Отдельностоящая; Навесная; Приставная"]
[{"$nulls":4},"Основной материал конструкции","Стеклопластик (фиберглас); Сталь; Комбинированный материал; Дерево; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Максимальная нагрузка","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая высота","≥10,5000; ≥10 и <10,5000; ≥9,5000 и <10; ≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Опора с рифленой поверхностью","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество перекладин (ступеней)","≥30; ≥25 и <30; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥2 и <5; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
[{"$nulls":4},"Количество секций","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Телескопическая конструкция","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Противоскользящее покрытие ступеней","Нет; Да"]
["26.51.33.141-00000009","Линейка измерительная","Штука","2021-04-01","Длина секции","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Нескладная; Складная (метр)"]
[{"$nulls":4},"Материал","Металл; Резина; Пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; >3000 и <3500; ≥2500 и <3000; >2000 и <2500; >1500 и <2000; >1000 и <1500; >500 и <1000; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; >300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; >150 и <200; <1503000; 2000; 1500; 1000; 500; 300; 150; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения","Метр; Дециметр; Дюйм; Сантиметр; Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип нанесения шкалы","С двумя шкалами, оцифровка разделенная на противоположные стороны; С двумя шкалами; С одной шкалой"]
["26.51.33.141-00000008","Линейка измерительная","Штука","2021-04-01","Длина секции","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Складная (метр)"]
[{"$nulls":4},"Материал","Металл; Резина; Пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; >3000 и <3500; ≥2500 и <3000; >2000 и <2500; >1500 и <2000; >1000 и <1500; >500 и <1000; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; >300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; >150 и <200; <1503000; 2000; 1500; 1000; 500; 300; 150; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения","Метр; Дециметр; Дюйм; Сантиметр; Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип нанесения шкалы","С двумя шкалами, оцифровка разделенная на противоположные стороны; С двумя шкалами; С одной шкалой"]
["26.51.33.141-00000007","Линейка измерительная","Штука","2021-04-01","Тип","Нескладная"]
[{"$nulls":4},"Материал","Металл; Резина; Пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Предел измерений","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; >3000 и <3500; ≥2500 и <3000; >2000 и <2500; >1500 и <2000; >1000 и <1500; >500 и <1000; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; >300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; >150 и <200; <1503000; 2000; 1500; 1000; 500; 300; 150; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения","Метр; Дециметр; Дюйм; Сантиметр; Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип нанесения шкалы","С двумя шкалами, оцифровка разделенная на противоположные стороны; С двумя шкалами; С одной шкалой"]
["22.23.15.000-00000011","Линолеум","Квадратный метр","2022-05-21","Толщина изделия",">3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; >9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс износостойкости","43; 42; 41; 34; 33; 32; 31; 23; 21; 22; "]
[{"$nulls":4},"Ширина",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Основа","Теплозвукоизолирующая; Нетканная; Тканная"]
["22.23.15.000-00000010","Линолеум","Квадратный метр","2022-05-21","Толщина изделия",">9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс износостойкости","43; 42; 41; 34; 33; 32; 31; 23; 21; 22; "]
[{"$nulls":4},"Ширина",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Основа","Теплозвукоизолирующая; Нетканная; Тканная"]
["23.62.10.000-00000003","Лист гипсоволокнистый","Квадратный метр","2021-11-16","Вид","Влагостойкий (ГВЛВ); Обычный (ГВЛ)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2700 и <3000; ≥2500 и <2700; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥15 и <18; ≥12,5000 и <15; ≥10 и <12,5000; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1200; ≥1000 и <1200; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по форме кромки","Фальцевая кромка (ФК); Прямая кромка (ПК)"]
["23.62.10.000-00000002","Лист гипсоволокнистый","Штука","2021-11-16","Вид","Обычный (ГВЛ); Влагостойкий (ГВЛВ)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2700 и <3000; ≥2500 и <2700; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥15 и <18; ≥12,5000 и <15; ≥10 и <12,5000; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1200; ≥1000 и <1200; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по форме кромки","Фальцевая кромка (ФК); Прямая кромка (ПК)"]
["23.62.10.000-00000004","Лист гипсоволокнистый","Штука; Квадратный метр","2021-11-16","Вид","Влагостойкий (ГВЛВ); Обычный (ГВЛ)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2700 и <3000; ≥2500 и <2700; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥15 и <18; ≥12,5000 и <15; ≥10 и <12,5000; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1200; ≥1000 и <1200; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по форме кромки","Фальцевая кромка (ФК); Прямая кромка (ПК)"]
["23.62.10.000-00000010","Лист гипсокартонный","Штука; Квадратный метр","2022-04-11","Ширина","≥1200; ≥600 и <1200; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥24; ≥20 и <24; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12,5000 и <14; ≥11 и <12,5000; ≥9,5000 и <11; ≥8 и <9,5000; ≥6,5000 и <8; <6,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО); С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО); Влагостойкий (ГКЛВ); Обычный (ГКЛ)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3350 и <3400; ≥3300 и <3350; ≥3250 и <3300; ≥3200 и <3250; ≥3150 и <3200; ≥3100 и <3150; ≥3050 и <3100; ≥3000 и <3050; ≥2950 и <3000; ≥2900 и <2950; ≥2850 и <2900; ≥2800 и <2850; ≥2750 и <2800; ≥2700 и <2750; ≥2650 и <2700; ≥2600 и <2650; ≥2550 и <2600; ≥2500 и <2550; ≥2450 и <2500; ≥2400 и <2450; ≥2350 и <2400; ≥2300 и <2350; ≥2200 и <2250; ≥2250 и <2300; ≥2150 и <2200; ≥2100 и <2150; ≥2050 и <2100; ≥2000 и <2050; <2000; ≥4000; ≥3950 и <4000; ≥3900 и <3950; ≥3850 и <3900; ≥3800 и <3850; ≥3750 и <3800; ≥3700 и <3750; ≥3650 и <3700; ≥3600 и <3650; ≥3550 и <3600; ≥3500 и <3550; ≥3450 и <3500; ≥3400 и <3450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по форме кромки","Закругленная кромка (ЗК); Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка (ПЛУК); Полукруглая с лицевой стороны кромка (ПЛК); Утоненная с лицевой стороны кромка (УК); Прямая кромка (ПК)"]
[{"$nulls":4},"Группа по точности изготовления","Б; А"]
["23.62.10.000-00000009","Лист гипсокартонный","Квадратный метр","2022-04-11","Ширина","≥1200; ≥600 и <1200; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥24; ≥20 и <24; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12,5000 и <14; ≥11 и <12,5000; ≥9,5000 и <11; ≥8 и <9,5000; ≥6,5000 и <8; <6,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО); С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО); Влагостойкий (ГКЛВ); Обычный (ГКЛ)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3350 и <3400; ≥3300 и <3350; ≥3250 и <3300; ≥3200 и <3250; ≥3150 и <3200; ≥3100 и <3150; ≥3050 и <3100; ≥3000 и <3050; ≥2950 и <3000; ≥2900 и <2950; ≥2850 и <2900; ≥2800 и <2850; ≥3900 и <3950; ≥2750 и <2800; ≥2700 и <2750; ≥2650 и <2700; ≥2600 и <2650; ≥2550 и <2600; ≥2500 и <2550; ≥2450 и <2500; ≥2400 и <2450; ≥2350 и <2400; ≥2300 и <2350; ≥2200 и <2250; ≥2250 и <2300; ≥2150 и <2200; ≥2100 и <2150; ≥2050 и <2100; ≥2000 и <2050; <2000; ≥4000; ≥3950 и <4000; ≥3850 и <3900; ≥3800 и <3850; ≥3750 и <3800; ≥3700 и <3750; ≥3650 и <3700; ≥3600 и <3650; ≥3550 и <3600; ≥3500 и <3550; ≥3450 и <3500; ≥3400 и <3450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по форме кромки","Закругленная кромка (ЗК); Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка (ПЛУК); Полукруглая с лицевой стороны кромка (ПЛК); Утоненная с лицевой стороны кромка (УК); Прямая кромка (ПК)"]
[{"$nulls":4},"Группа по точности изготовления","Б; А"]
["23.62.10.000-00000008","Лист гипсокартонный","Штука","2022-04-11","Ширина","≥1200; ≥600 и <1200; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12,5000 и <14; ≥11 и <12,5000; ≥9,5000 и <11; ≥8 и <9,5000; ≥6,5000 и <8; <6,5000; ≥24; ≥20 и <24; ≥18 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО); С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО); Влагостойкий (ГКЛВ); Обычный (ГКЛ)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3350 и <3400; ≥3300 и <3350; ≥3250 и <3300; ≥3200 и <3250; ≥3150 и <3200; ≥3100 и <3150; ≥3050 и <3100; ≥3000 и <3050; ≥2950 и <3000; ≥2900 и <2950; ≥2850 и <2900; ≥2800 и <2850; ≥2750 и <2800; ≥2700 и <2750; ≥2650 и <2700; ≥2600 и <2650; ≥2550 и <2600; ≥2500 и <2550; ≥2450 и <2500; ≥2400 и <2450; ≥2350 и <2400; ≥2300 и <2350; ≥2200 и <2250; ≥2250 и <2300; ≥2150 и <2200; ≥2100 и <2150; ≥2050 и <2100; ≥2000 и <2050; <2000; ≥4000; ≥3950 и <4000; ≥3900 и <3950; ≥3850 и <3900; ≥3800 и <3850; ≥3750 и <3800; ≥3700 и <3750; ≥3650 и <3700; ≥3600 и <3650; ≥3550 и <3600; ≥3500 и <3550; ≥3450 и <3500; ≥3400 и <3450","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по форме кромки","Закругленная кромка (ЗК); Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка (ПЛУК); Полукруглая с лицевой стороны кромка (ПЛК); Утоненная с лицевой стороны кромка (УК); Прямая кромка (ПК)"]
[{"$nulls":4},"Группа по точности изготовления","Б; А"]
["23.69.11.000-00000007","Лист стекломагниевый","Штука; Квадратный метр; Кубический метр","2022-02-22","Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; <1000","Миллиметр"]
["23.69.11.000-00000006","Лист стекломагниевый","Квадратный метр","2022-02-22","Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; <1000","Миллиметр"]
["23.69.11.000-00000005","Лист стекломагниевый","Кубический метр","2022-02-22","Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; <1000","Миллиметр"]
["23.69.11.000-00000004","Лист стекломагниевый","Штука","2022-02-22","Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Килограмм на кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; <1000","Миллиметр"]
["22.29.29.190-00000059","Лоток водоотводный пластиковый","Метр","2021-01-11","Нагрузка","≥90; ≥60 и <90; ≥40 и <60; ≥25 и <40; ≥12,5000 и <25; ≥1,5000 и <12,5000; <1,5000"]
[{"$nulls":4},"Материал решетки","Аллюминий; Нержавеющая сталь; Чугун; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Гидравлическое сечение (DN)","500; 400; 300; 200; 150; 100; 70; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие уклона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Лоток с решеткой; Лоток без решетки"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отвода","≥200; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥60 и <80; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (внешняя)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Глубина (внешняя)","≥400 и <500; ≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отвода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип отвода","Горизонтальный; Вертикальный"]
["22.29.29.190-00000058","Лоток водоотводный пластиковый","Метр","2021-01-11","Нагрузка","≥90; ≥60 и <90; ≥40 и <60; ≥25 и <40; ≥12,5000 и <25; ≥1,5000 и <12,5000; <1,5000"]
[{"$nulls":4},"Материал решетки","Аллюминий; Нержавеющая сталь; Чугун; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Гидравлическое сечение (DN)","500; 400; 300; 200; 150; 100; 70; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие уклона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Лоток без решетки"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отвода","≥200; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥60 и <80; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (внешняя)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Глубина (внешняя)","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отвода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип отвода","Горизонтальный; Вертикальный"]
["22.29.29.190-00000057","Лоток водоотводный пластиковый","Метр","2021-01-11","Нагрузка","≥60 и <90; ≥40 и <60; ≥25 и <40; ≥12,5000 и <25; ≥1,5000 и <12,5000; <1,5000; ≥90"]
[{"$nulls":4},"Материал решетки","Аллюминий; Нержавеющая сталь; Чугун; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Гидравлическое сечение (DN)","500; 400; 300; 200; 150; 100; 70; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие уклона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Лоток с решеткой"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отвода","≥200; ≥160 и <200; ≥125 и <160; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥60 и <80; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (внешняя)","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Глубина (внешняя)","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие отвода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип отвода","Горизонтальный; Вертикальный"]
["22.29.29.190-00000061","Лоток кабельный пластиковый","Штука","2021-01-11","Длина","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (внешняя)","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Неперфориванный; Перфорированный"]
[{"$nulls":4},"Тип перегородок","Сьемная перегородка; Стационарная перегородка"]
[{"$nulls":4},"Высота (внешняя)","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип монтажа","Карнизные; Напольные; Плинтусные; Парапетные"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки","Нет; Да"]
["22.29.29.190-00000060","Лоток кабельный пластиковый","Штука","2021-01-11","Длина","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (внешняя)","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Неперфориванный; Перфорированный"]
[{"$nulls":4},"Тип перегородок","Сьемная перегородка; Стационарная перегородка"]
[{"$nulls":4},"Высота (внешняя)","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип монтажа","Карнизные; Напольные; Плинтусные; Парапетные"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки","Нет; Да"]
["22.23.19.000-00000031","Люк из композитных материалов","Штука","2022-02-22","Устойчивость к огню","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие замка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр крышки","≥720; ≥640 и <720; ≥560 и <640; ≥480 и <560; ≥400 и <480; ≥330 и <400; <330","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Устойчивость к влаге","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота корпуса","≥100; ≥60 и <100; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Устойчивость к УФ излучению","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Допустимая нагрузка","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1,5000 и <3; <1,5000"]
[{"$nulls":4},"Место установки","Пешеходная зона; Зона зеленого насаждения; Проезжая часть городских парков; Тротуар; Автостоянка; Автомобильная дорога с интенсивным движением"]
["22.23.19.000-00000030","Люк из композитных материалов","Штука","2022-02-22","Устойчивость к огню","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие замка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр крышки","≥720; ≥640 и <720; ≥560 и <640; ≥480 и <560; ≥400 и <480; ≥330 и <400; <330","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Устойчивость к влаге","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота корпуса","≥100; ≥60 и <100; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Устойчивость к УФ излучению","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Допустимая нагрузка","≥15; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥1,5000 и <3; <1,5000"]
[{"$nulls":4},"Место установки","Пешеходная зона; Зона зеленого насаждения; Проезжая часть городских парков; Тротуар; Автостоянка; Автомобильная дорога с интенсивным движением"]
["25.99.29.190-00000022","Люк ревизионный сантехнический","Штука","2022-04-11","Наличие антикоррозийного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Габаритные размеры, глубина","≥65; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; <30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Основной материал","Комбинированный материал; Пластик; Сталь; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Габаритные размеры, ширина","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Габаритные размеры, высота","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ фиксации","Замок с ключом; Магнит; Нажимной замок; Защелка"]
["25.99.29.190-00000021","Люк ревизионный сантехнический","Штука","2022-04-11","Наличие антикоррозийного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Габаритные размеры, глубина","≥65; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; <30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Основной материал","Комбинированный материал; Пластик; Сталь; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Габаритные размеры, ширина","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Габаритные размеры, высота","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ фиксации","Замок с ключом; Магнит; Нажимной замок; Защелка"]
["23.99.12.120-00000011","Мастика гидроизоляционная","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Килограмм","2022-02-22","Вид разбавителя","Органический растворитель; Вода"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Полимерная; Битумно-полимерная; Битумно-резиновая; Битумно-эмульсионная; Битумная"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Холодный; Горячий"]
["23.99.12.120-00000010","Мастика гидроизоляционная","Килограмм","2022-02-22","Вид разбавителя","Органический растворитель; Вода"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Битумная"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Холодный; Горячий"]
["23.99.12.120-00000009","Мастика гидроизоляционная","Килограмм","2022-02-22","Вид разбавителя","Органический растворитель; Вода"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Битумно-эмульсионная"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Холодный; Горячий"]
["23.99.12.120-00000008","Мастика гидроизоляционная","Килограмм","2022-02-22","Вид разбавителя","Органический растворитель; Вода"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Битумно-резиновая"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Кровельная; Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Холодный; Горячий"]
["23.99.12.120-00000007","Мастика гидроизоляционная","Килограмм","2022-02-22","Вид разбавителя","Органический растворитель; Вода"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Битумно-полимерная"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Холодный; Горячий"]
["23.99.12.120-00000006","Мастика гидроизоляционная","Килограмм","2022-02-22","Вид разбавителя","Органический растворитель; Вода"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Полимерная"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Холодный; Горячий"]
["23.99.12.120-00000005","Мастика гидроизоляционная","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-02-22","Вид разбавителя","Органический растворитель; Вода"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Битумная"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Холодный; Горячий"]
["23.99.12.120-00000004","Мастика гидроизоляционная","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-02-22","Вид разбавителя","Органический растворитель; Вода"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Битумно-эмульсионная"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Горячий; Холодный"]
["23.99.12.120-00000003","Мастика гидроизоляционная","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-02-22","Вид разбавителя","Вода; Органический растворитель"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Битумно-резиновая"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Холодный; Горячий"]
["23.99.12.120-00000002","Мастика гидроизоляционная","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-02-22","Вид разбавителя","Органический растворитель; Вода"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Битумно-полимерная"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Холодный; Горячий"]
["23.99.12.120-00000001","Мастика гидроизоляционная","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2022-02-22","Вид разбавителя","Органический растворитель; Вода"]
[{"$nulls":4},"Характер отверждения материала","Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся); Неотверждающаяся"]
[{"$nulls":4},"Тип основного компонента","Полимерная"]
[{"$nulls":4},"Вид мастики","Многокомпонентная; Однокомпонентная"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Пароизоляционная; Приклеивающая; Гидроизоляционная; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения материала","Холодный; Горячий"]
["23.99.19.110-00000005","Мат из базальтовой ваты прошивной теплоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие обкладки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество сторон покрытия обкладкой","6; 4; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип прошивки","Поперечная; Продольная"]
[{"$nulls":4},"Тип обкладки","Базальтовая ткань; Фольга алюминиевая; Холст нетканый из стекловолокна; Сетка из стекловолокна; Стеклоткань; Кремнеземная ткань"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40; ≥80 и <90; ≥120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг шва","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80","Миллиметр"]
["23.99.19.110-00000004","Мат из базальтовой ваты прошивной теплоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие обкладки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество сторон покрытия обкладкой","6; 4; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип прошивки","Поперечная; Продольная"]
[{"$nulls":4},"Тип обкладки","Кремнеземная ткань; Базальтовая ткань; Фольга алюминиевая; Холст нетканый из стекловолокна; Сетка из стекловолокна; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥120; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40; ≥80 и <90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг шва","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80","Миллиметр"]
["23.99.19.110-00000011","Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Шаг шва","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥120; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","МП-125; МП-100; МП-75; МП-50; МП-35"]
[{"$nulls":4},"Тип прошивки","Поперечная; Продольная"]
[{"$nulls":4},"Количество сторон покрытия обкладкой","6; 4; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г1"]
[{"$nulls":4},"Наличие обкладки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид обкладки","Фольга алюминиевая (Ф); Холст нетканый из стекловолокна (ХНС); Кремнеземная ткань (КТ); Базальтовая ткань (БТ); Металлическая сетка (МС); Сетка из базальтового волокна (СБ); Сетка из стекловолокна (ССТ); Стеклоткань (СТ)"]
["23.99.19.110-00000010","Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Шаг шва","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥120; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","МП-35"]
[{"$nulls":4},"Тип прошивки","Поперечная; Продольная"]
[{"$nulls":4},"Количество сторон покрытия обкладкой","6; 4; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г1"]
[{"$nulls":4},"Наличие обкладки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид обкладки","Фольга алюминиевая (Ф); Холст нетканый из стекловолокна (ХНС); Кремнеземная ткань (КТ); Базальтовая ткань (БТ); Металлическая сетка (МС); Сетка из базальтового волокна (СБ); Сетка из стекловолокна (ССТ); Стеклоткань (СТ)"]
["23.99.19.110-00000009","Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Шаг шва","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥120; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","МП-50"]
[{"$nulls":4},"Тип прошивки","Поперечная; Продольная"]
[{"$nulls":4},"Количество сторон покрытия обкладкой","6; 4; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г1"]
[{"$nulls":4},"Наличие обкладки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид обкладки","Фольга алюминиевая (Ф); Холст нетканый из стекловолокна (ХНС); Кремнеземная ткань (КТ); Базальтовая ткань (БТ); Металлическая сетка (МС); Сетка из базальтового волокна (СБ); Сетка из стекловолокна (ССТ); Стеклоткань (СТ)"]
["23.99.19.110-00000008","Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Шаг шва","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥120; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","МП-75"]
[{"$nulls":4},"Тип прошивки","Поперечная; Продольная"]
[{"$nulls":4},"Количество сторон покрытия обкладкой","6; 4; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г1"]
[{"$nulls":4},"Наличие обкладки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид обкладки","Фольга алюминиевая (Ф); Холст нетканый из стекловолокна (ХНС); Кремнеземная ткань (КТ); Базальтовая ткань (БТ); Металлическая сетка (МС); Сетка из базальтового волокна (СБ); Сетка из стекловолокна (ССТ); Стеклоткань (СТ)"]
["23.99.19.110-00000007","Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Шаг шва","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥120; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","МП-100"]
[{"$nulls":4},"Тип прошивки","Поперечная; Продольная"]
[{"$nulls":4},"Количество сторон покрытия обкладкой","6; 4; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г1"]
[{"$nulls":4},"Наличие обкладки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид обкладки","Фольга алюминиевая (Ф); Холст нетканый из стекловолокна (ХНС); Кремнеземная ткань (КТ); Базальтовая ткань (БТ); Металлическая сетка (МС); Сетка из базальтового волокна (СБ); Сетка из стекловолокна (ССТ); Стеклоткань (СТ)"]
["23.99.19.110-00000006","Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный","Квадратный метр","2021-02-08","Шаг шва","≥120; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥120; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","МП-125"]
[{"$nulls":4},"Тип прошивки","Поперечная; Продольная"]
[{"$nulls":4},"Количество сторон покрытия обкладкой","6; 4; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г1"]
[{"$nulls":4},"Наличие обкладки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид обкладки","Фольга алюминиевая (Ф); Холст нетканый из стекловолокна (ХНС); Кремнеземная ткань (КТ); Базальтовая ткань (БТ); Металлическая сетка (МС); Сетка из базальтового волокна (СБ); Сетка из стекловолокна (ССТ); Стеклоткань (СТ)"]
["23.99.19.110-00000024","Материал (изделие) огнеупорное теплоизоляционное муллитокремнеземистое стекловолокнистое","Квадратный метр","2021-02-08","Длина","≥15000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1200 и <2000; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥700 и <800; ≥600 и <700; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Изделие; Материал"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1400; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥0,5000 и <1,2000; <0,5000; ≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥7 и <15; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥1,2000 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","МКРПХ-450; МКРК-500; МКРИ-500; МКРИ-350; МКРВ-340; МКРП-450; МКРП-400; МКРП-340; МКРФ-100; МКРВХ-250; МКРВ-200; МКРРХ-150; МКРР-130; МКРВ"]
["23.99.19.110-00000023","Материал (изделие) огнеупорное теплоизоляционное муллитокремнеземистое стекловолокнистое","Квадратный метр","2021-02-08","Длина","≥15000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1200 и <2000; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥700 и <800; ≥600 и <700; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Материал"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1400; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥40 и <50; ≥30 и <35; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥7 и <15; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥1,2000 и <3; ≥0,5000 и <1,2000; <0,5000; ≥35 и <40; ≥60; ≥50 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","МКРК-500; МКРИ-500; МКРИ-350; МКРВ-340; МКРП-450; МКРП-400; МКРП-340; МКРФ-100; МКРВХ-250; МКРВ-200; МКРРХ-150; МКРР-130; МКРВ; МКРПХ-450"]
["23.99.19.110-00000022","Материал (изделие) огнеупорное теплоизоляционное муллитокремнеземистое стекловолокнистое","Квадратный метр","2021-02-08","Длина","≥15000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1200 и <2000; ≥1000 и <1200; ≥800 и <1000; ≥700 и <800; ≥600 и <700; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Изделие"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1400; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥7 и <15; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥1,2000 и <3; ≥0,5000 и <1,2000; <0,5000; ≥60; ≥50 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","МКРПХ-450; МКРК-500; МКРИ-500; МКРИ-350; МКРВ-340; МКРП-450; МКРП-400; МКРП-340; МКРФ-100; МКРВХ-250; МКРВ-200; МКРРХ-150; МКРР-130; МКРВ"]
["23.99.19.111-00000027","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Квадратный метр; Рулон","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 180; EI 15; EI 30; EI 45; EI 60; EI 90; EI 120; EI 150"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000026","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Квадратный метр","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 150"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000025","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Квадратный метр","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 120"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000024","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Квадратный метр","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 90"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000023","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Квадратный метр","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 60"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000022","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Квадратный метр","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 45"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500; ≥1500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000021","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Квадратный метр","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 30"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000020","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Квадратный метр","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 15"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000019","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Квадратный метр","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 180"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000018","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Рулон","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 150"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Фольга алюминиевая; Без обкладки; Стеклосетка; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000017","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Рулон","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 120"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000016","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Рулон","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 90"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000015","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Рулон","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 60"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000014","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Рулон","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 45"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000013","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Рулон","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 30"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000012","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Рулон","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 15"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.99.19.111-00000011","Материал базальтовый огнезащитный рулонный","Рулон","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 180"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал обкладки","Стеклосетка; Стеклоткань; Фольга алюминиевая; Без обкладки"]
[{"$nulls":4},"Марка материала","16Ф; 13Ф; 10Ф; 8Ф; 5Ф; С2-5; С5; 16; 13; 10; 8; 5; 20Ф"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["13.20.31.190-00000004","Материал геосинтетический","Квадратный метр","2021-12-31","Вид","Многоосно-ориентированный; Двухосно-ориентированный; Одноосно-ориентированный"]
[{"$nulls":4},"Вид геопластмассы","Геосотовый материал пластмассовый скрепленный; Геоплита вспененная; Геополоса пластмассовая экструдированная; Геомембрана пластмассовая экструдированная; Геомат пластмассовый экструдированный; Геосетка пластмассовая экструдированная"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс геокомпозита","Геокомпозит непрерывно-упрочненный; Геокомпозит дискретно-упрочненный"]
[{"$nulls":4},"Вид геотекстиля","Геополотно тканое; Геомат плетеный; Геосетка плетеная; Геополоса нетканая; Геомат нетканый; Геосотовый материал нетканый; Геополотно нетканое; Геополоса вязаная; Геооболочка вязаная; Геомат вязаный; Геосетка вязаная; Геополотно вязаное; Геополоса тканая; Геооболочка тканая; Геомат тканый"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид геокомпозита","Геосотовый материал композиционный скрепленный; Геоплита композиционная; Геополоса композиционная; Геомембрана битумная; Геомембрана композиционная; Глиномат; Биомат"]
[{"$nulls":4},"Класс геопластмассы","Геопластмасса скрепленная; Геопластмасса вспененная; Геопластмасса экструдированная"]
[{"$nulls":4},"Плотность, гр/м2","≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; <50"]
[{"$nulls":4},"Тип","Геокомпозит; Геопластмасса; Геотекстиль"]
[{"$nulls":4},"Функция","Защита; Теплоизоляция; Гидроизоляция; Борьба с эрозией; Дренирование; Фильтрация; Разделение; Армирование"]
[{"$nulls":4},"Толщина нити","≥5; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Термический; Механический; Химический"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Мат; Рулон"]
[{"$nulls":4},"Класс геотекстиля","Геотекстиль плетеный; Геотекстиль нетканый; Геотекстиль вязаный; Геотекстиль тканый"]
["13.20.31.190-00000003","Материал геосинтетический","Квадратный метр","2021-12-31","Вид","Многоосно-ориентированный; Двухосно-ориентированный; Одноосно-ориентированный"]
[{"$nulls":4},"Вид геопластмассы","Геосотовый материал пластмассовый скрепленный; Геоплита вспененная; Геополоса пластмассовая экструдированная; Геомембрана пластмассовая экструдированная; Геомат пластмассовый экструдированный; Геосетка пластмассовая экструдированная"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс геокомпозита","Геокомпозит непрерывно-упрочненный; Геокомпозит дискретно-упрочненный"]
[{"$nulls":4},"Вид геотекстиля","Геополотно вязаное; Геомат вязаный; Геомат плетеный; Геосетка плетеная; Геополоса нетканая; Геомат нетканый; Геосотовый материал нетканый; Геополотно нетканое; Геополоса вязаная; Геооболочка вязаная; Геосетка вязаная; Геополоса тканая; Геооболочка тканая; Геомат тканый; Геополотно тканое"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид геокомпозита","Геосотовый материал композиционный скрепленный; Геоплита композиционная; Геополоса композиционная; Геомембрана битумная; Геомембрана композиционная; Глиномат; Биомат"]
[{"$nulls":4},"Класс геопластмассы","Геопластмасса скрепленная; Геопластмасса вспененная; Геопластмасса экструдированная"]
[{"$nulls":4},"Плотность, гр/м2","≥700; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; <50; ≥1000; ≥900; ≥800"]
[{"$nulls":4},"Тип","Геотекстиль"]
[{"$nulls":4},"Функция","Защита; Теплоизоляция; Гидроизоляция; Борьба с эрозией; Дренирование; Фильтрация; Разделение; Армирование"]
[{"$nulls":4},"Толщина нити","≥5; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Термический; Механический; Химический"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Мат; Рулон"]
[{"$nulls":4},"Класс геотекстиля","Геотекстиль плетеный; Геотекстиль нетканый; Геотекстиль вязаный; Геотекстиль тканый"]
["13.20.31.190-00000002","Материал геосинтетический","Квадратный метр","2021-12-31","Вид","Многоосно-ориентированный; Двухосно-ориентированный; Одноосно-ориентированный"]
[{"$nulls":4},"Вид геопластмассы","Геосотовый материал пластмассовый скрепленный; Геоплита вспененная; Геополоса пластмассовая экструдированная; Геомембрана пластмассовая экструдированная; Геомат пластмассовый экструдированный; Геосетка пластмассовая экструдированная"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс геокомпозита","Геокомпозит непрерывно-упрочненный; Геокомпозит дискретно-упрочненный"]
[{"$nulls":4},"Вид геотекстиля","Геомат плетеный; Геосетка плетеная; Геополоса нетканая; Геомат нетканый; Геосотовый материал нетканый; Геополотно нетканое; Геополоса вязаная; Геооболочка вязаная; Геомат вязаный; Геосетка вязаная; Геополотно вязаное; Геополоса тканая; Геооболочка тканая; Геомат тканый; Геополотно тканое"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид геокомпозита","Геосотовый материал композиционный скрепленный; Геоплита композиционная; Геополоса композиционная; Геомембрана битумная; Геомембрана композиционная; Глиномат; Биомат"]
[{"$nulls":4},"Класс геопластмассы","Геопластмасса скрепленная; Геопластмасса вспененная; Геопластмасса экструдированная"]
[{"$nulls":4},"Плотность, гр/м2","≥700; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; <50; ≥1000; ≥900; ≥800"]
[{"$nulls":4},"Тип","Геопластмасса"]
[{"$nulls":4},"Функция","Защита; Теплоизоляция; Гидроизоляция; Борьба с эрозией; Дренирование; Фильтрация; Разделение; Армирование"]
[{"$nulls":4},"Толщина нити","≥5; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Термический; Механический; Химический"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Мат; Рулон"]
[{"$nulls":4},"Класс геотекстиля","Геотекстиль плетеный; Геотекстиль нетканый; Геотекстиль вязаный; Геотекстиль тканый"]
["13.20.31.190-00000001","Материал геосинтетический","Квадратный метр","2021-12-31","Вид","Многоосно-ориентированный; Двухосно-ориентированный; Одноосно-ориентированный"]
[{"$nulls":4},"Вид геопластмассы","Геосотовый материал пластмассовый скрепленный; Геоплита вспененная; Геополоса пластмассовая экструдированная; Геомембрана пластмассовая экструдированная; Геомат пластмассовый экструдированный; Геосетка пластмассовая экструдированная"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс геокомпозита","Геокомпозит непрерывно-упрочненный; Геокомпозит дискретно-упрочненный"]
[{"$nulls":4},"Вид геотекстиля","Геомат плетеный; Геосетка плетеная; Геополоса нетканая; Геомат нетканый; Геосотовый материал нетканый; Геополотно нетканое; Геополоса вязаная; Геооболочка вязаная; Геомат вязаный; Геосетка вязаная; Геополотно вязаное; Геополоса тканая; Геооболочка тканая; Геомат тканый; Геополотно тканое"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥450; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид геокомпозита","Геосотовый материал композиционный скрепленный; Геоплита композиционная; Геополоса композиционная; Геомембрана битумная; Геомембрана композиционная; Глиномат; Биомат"]
[{"$nulls":4},"Класс геопластмассы","Геопластмасса скрепленная; Геопластмасса вспененная; Геопластмасса экструдированная"]
[{"$nulls":4},"Плотность, гр/м2","≥700; ≥600; ≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; ≥50; <50; ≥1000; ≥900; ≥800"]
[{"$nulls":4},"Тип","Геокомпозит"]
[{"$nulls":4},"Функция","Защита; Теплоизоляция; Гидроизоляция; Борьба с эрозией; Дренирование; Фильтрация; Разделение; Армирование"]
[{"$nulls":4},"Толщина нити","≥5; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Термический; Механический; Химический"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Мат; Рулон"]
[{"$nulls":4},"Класс геотекстиля","Геотекстиль плетеный; Геотекстиль нетканый; Геотекстиль вязаный; Геотекстиль тканый"]
["23.99.12.110-00000003","Материал изоляционный рулонный","Метр","2021-12-31","Основа перфорированная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип структуры полотна","Безосновной; Основной"]
[{"$nulls":4},"Вид основного компонента покровного состава, вяжущего или материала","Полимерный термопластичный; Полимерный эластомерный невулканизированный; Полимерный эластомерный вулканизированный; Битумно-полимерный ненаплавляемый; Битумно-полимерный наплавляемый; Битумный наплавляемый; Битумный ненаплавляемый"]
[{"$nulls":4},"Группа воспламеняемости","В3; В2; В1"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000; ≥6000; ≥5000 и <6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс горючести","НГ; Г4; Г3; Г2; Г1"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев основного полотна",">22; 1; "]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Пароизоляция; Гидроизоляция; Для кровли"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к ультрафиолетовому излучению","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид защитного слоя","Пленка; Фольга; Посыпка чешуйчатая; Посыпка пылевидная; Посыпка мелкозернистая; Посыпка крупнозернистая"]
[{"$nulls":4},"Химическая стойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид основы","Полимерные волокна; Стекловолокно; Асбест; Картон"]
["23.99.12.110-00000002","Материал изоляционный рулонный","Метр","2021-12-31","Основа перфорированная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип структуры полотна","Основной"]
[{"$nulls":4},"Вид основного компонента покровного состава, вяжущего или материала","Полимерный термопластичный; Полимерный эластомерный невулканизированный; Полимерный эластомерный вулканизированный; Битумно-полимерный ненаплавляемый; Битумный наплавляемый; Битумный ненаплавляемый; Битумно-полимерный наплавляемый"]
[{"$nulls":4},"Группа воспламеняемости","В3; В2; В1"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс горючести","Г4; Г3; Г2; Г1; НГ"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев основного полотна",">22; 1; "]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Пароизоляция; Для кровли; Гидроизоляция"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к ультрафиолетовому излучению","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид защитного слоя","Пленка; Фольга; Посыпка чешуйчатая; Посыпка пылевидная; Посыпка мелкозернистая; Посыпка крупнозернистая"]
[{"$nulls":4},"Химическая стойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид основы","Полимерные волокна; Асбест; Картон; Стекловолокно"]
["23.99.12.110-00000001","Материал изоляционный рулонный","Метр","2021-12-31","Основа перфорированная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип структуры полотна","Безосновной"]
[{"$nulls":4},"Вид основного компонента покровного состава, вяжущего или материала","Полимерный термопластичный; Полимерный эластомерный невулканизированный; Полимерный эластомерный вулканизированный; Битумно-полимерный ненаплавляемый; Битумный наплавляемый; Битумный ненаплавляемый; Битумно-полимерный наплавляемый"]
[{"$nulls":4},"Группа воспламеняемости","В3; В2; В1"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс горючести","Г4; Г3; Г2; Г1; НГ"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев основного полотна",">22; 1; "]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Пароизоляция; Для кровли; Гидроизоляция"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к ультрафиолетовому излучению","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид защитного слоя","Пленка; Фольга; Посыпка чешуйчатая; Посыпка пылевидная; Посыпка мелкозернистая; Посыпка крупнозернистая"]
[{"$nulls":4},"Химическая стойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид основы","Полимерные волокна; Асбест; Картон; Стекловолокно"]
["42.11.10.130-00000007","Металлическое барьерное ограждение","Погонный метр","2021-02-08","Группа ограждения по степени деформации","Недеформируемое; Деформируемое"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№ 16; № 14; № 12"]
[{"$nulls":4},"Секция балки угловая","Правая; Левая"]
[{"$nulls":4},"Удерживающая способность","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Прогиб динамический","1,5000; 1,2500; 1,2000; 1,1500; 1,1000; 1,0500; 1; 0,8000; 0,7500; 0,7000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид консолей","Амортизаторы; Жесткие"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СМ-4; СМ-3; СМ-2; СМ-1; СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1; СМ-9; СМ-8; СМ-7; СМ-6; СМ-5"]
[{"$nulls":4},"Шаг стоек","4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; 1,3300; 1; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс ограждения","Мостовое, двустороннее, цокольное; Мостовое, двустороннее; Мостовое, одностороннее, цокольное; Мостовое, одностороннее; Дорожное, двустороннее; Дорожное, одностороннее"]
["42.11.10.130-00000006","Металлическое барьерное ограждение","Погонный метр","2021-02-08","Группа ограждения по степени деформации","Недеформируемое; Деформируемое"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№ 16; № 14; № 12"]
[{"$nulls":4},"Секция балки угловая","Правая; Левая"]
[{"$nulls":4},"Удерживающая способность","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Прогиб динамический","1,5000; 1,2500; 1,2000; 1,1500; 1,1000; 1,0500; 1; 0,8000; 0,7500; 0,7000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид консолей","Амортизаторы; Жесткие"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СМ-4; СМ-3; СМ-2; СМ-1; СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1; СМ-9; СМ-8; СМ-7; СМ-6; СМ-5"]
[{"$nulls":4},"Шаг стоек","4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; 1,3300; 1; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс ограждения","Дорожное, одностороннее"]
["42.11.10.130-00000005","Металлическое барьерное ограждение","Погонный метр","2021-02-08","Группа ограждения по степени деформации","Недеформируемое; Деформируемое"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№ 16; № 14; № 12"]
[{"$nulls":4},"Секция балки угловая","Правая; Левая"]
[{"$nulls":4},"Удерживающая способность","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Прогиб динамический","1,5000; 1,2500; 1,2000; 1,1500; 1,1000; 1,0500; 1; 0,8000; 0,7500; 0,7000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид консолей","Амортизаторы; Жесткие"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СМ-7; СМ-6; СМ-5; СМ-4; СМ-3; СМ-2; СМ-1; СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1; СМ-9; СМ-8"]
[{"$nulls":4},"Шаг стоек, а,м","4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; 1,3300; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс ограждения","Дорожное, двустороннее"]
["42.11.10.130-00000004","Металлическое барьерное ограждение","Погонный метр","2021-02-08","Группа ограждения по степени деформации","Недеформируемое; Деформируемое"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№ 16; № 14; № 12"]
[{"$nulls":4},"Секция балки угловая","Правая; Левая"]
[{"$nulls":4},"Удерживающая способность","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Прогиб динамический","1,5000; 1,2500; 1,2000; 1,1500; 1,1000; 1,0500; 1; 0,8000; 0,7500; 0,7000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид консолей","Амортизаторы; Жесткие"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СМ-4; СМ-3; СМ-2; СМ-1; СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1; СМ-9; СМ-8; СМ-7; СМ-6; СМ-5"]
[{"$nulls":4},"Шаг стоек","4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; 1,3300; 1; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс ограждения","Мостовое, одностороннее"]
["42.11.10.130-00000003","Металлическое барьерное ограждение","Погонный метр","2021-02-08","Группа ограждения по степени деформации","Недеформируемое; Деформируемое"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№ 16; № 14; № 12"]
[{"$nulls":4},"Секция балки угловая","Правая; Левая"]
[{"$nulls":4},"Удерживающая способность","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Прогиб динамический","1,5000; 1,2500; 1,2000; 1,1500; 1,1000; 1,0500; 1; 0,8000; 0,7500; 0,7000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид консолей","Амортизаторы; Жесткие"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СМ-4; СМ-3; СМ-2; СМ-1; СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1; СМ-9; СМ-8; СМ-7; СМ-6; СМ-5"]
[{"$nulls":4},"Шаг стоек, а,м","4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; 1,3300; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс ограждения","Мостовое, одностороннее, цокольное"]
["42.11.10.130-00000002","Металлическое барьерное ограждение","Погонный метр","2021-02-08","Группа ограждения по степени деформации","Недеформируемое; Деформируемое"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№ 16; № 14; № 12"]
[{"$nulls":4},"Секция балки угловая","Правая; Левая"]
[{"$nulls":4},"Удерживающая способность","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Прогиб динамический","1,5000; 1,2500; 1,2000; 1,1500; 1,1000; 1,0500; 1; 0,8000; 0,7500; 0,7000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид консолей","Амортизаторы; Жесткие"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СМ-4; СМ-3; СМ-2; СМ-1; СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1; СМ-9; СМ-8; СМ-7; СМ-6; СМ-5"]
[{"$nulls":4},"Шаг стоек, а,м","4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; 1,3300; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс ограждения","Мостовое, двустороннее"]
["42.11.10.130-00000001","Металлическое барьерное ограждение","Погонный метр","2021-02-08","Группа ограждения по степени деформации","Недеформируемое; Деформируемое"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№ 16; № 14; № 12"]
[{"$nulls":4},"Секция балки угловая","Правая; Левая"]
[{"$nulls":4},"Удерживающая способность","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Прогиб динамический","1,5000; 1,2500; 1,2000; 1,1500; 1,1000; 1,0500; 1; 0,8000; 0,7500; 0,7000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид консолей","Амортизаторы; Жесткие"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СМ-4; СМ-3; СМ-2; СМ-1; СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1; СМ-9; СМ-8; СМ-7; СМ-6; СМ-5"]
[{"$nulls":4},"Шаг стоек, а,м","4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; 1,3300; 1; "]
[{"$nulls":4},"Класс ограждения","Мостовое, двустороннее, цокольное"]
["22.23.11.000-00000006","Модульное полимерное напольное покрытие","Квадратный метр","2021-06-15","Длина модуля","≥1000; ≥400 и <500; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥6 и <8; ≥4 и <6; <4; ≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Резина; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Ширина модуля","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Фактура рабочей поверхности","Рифленая; Гладкая"]
["22.23.11.000-00000005","Модульное полимерное напольное покрытие","Квадратный метр","2021-06-15","Длина модуля","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4; ≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Резина; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Ширина модуля","≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200; ≥1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Фактура рабочей поверхности","Рифленая; Гладкая"]
["23.42.10.130-00000003","Мойка для кухни","Штука","2021-11-16","Глубина","≥700; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Слив-перелив в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крыла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип установки мойки","Интегрированная"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши мойки","Многоугольная; Угловая; Полукруглая; Квадратная; Овальная; Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий под смеситель",">33; 2; 1; 0; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Латунь; Медь; Кварц; Искусственный гранит; Искусственный мрамор; Нержавеющая сталь; Керамика"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество чаш (секций)",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
["23.42.10.130-00000002","Мойка для кухни","Штука","2021-11-16","Глубина","≥700; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Слив-перелив в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крыла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип установки мойки","Встраиваемая сверху"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши мойки","Многоугольная; Угловая; Полукруглая; Квадратная; Овальная; Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий под смеситель",">33; 2; 1; 0; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Латунь; Медь; Кварц; Искусственный гранит; Искусственный мрамор; Нержавеющая сталь; Керамика"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество чаш (секций)",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
["23.42.10.130-00000001","Мойка для кухни","Штука","2021-11-16","Глубина","≥700; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Слив-перелив в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крыла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип установки мойки","Встраиваемая снизу"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши мойки","Многоугольная; Угловая; Полукруглая; Квадратная; Овальная; Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий под смеситель",">33; 2; 1; 0; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Латунь; Медь; Кварц; Искусственный гранит; Искусственный мрамор; Нержавеющая сталь; Керамика"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество чаш (секций)",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
["23.42.10.130-00000004","Мойка для кухни","Штука","2021-11-16","Глубина","≥700; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Слив-перелив в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крыла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип установки мойки","Встраиваемая снизу; Встраиваемая сверху; Интегрированная"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши мойки","Многоугольная; Угловая; Полукруглая; Квадратная; Овальная; Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий под смеситель",">33; 2; 1; 0; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Латунь; Медь; Кварц; Искусственный гранит; Искусственный мрамор; Нержавеющая сталь; Керамика"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество чаш (секций)",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
["23.42.10.130-00000006","Мойка для парикмахерской","Штука","2021-11-16","Комплектация","Держатель для полотенец; Полка для приборов; Воротник для шеи; Термостат; Система слива; Душевой шланг; Смеситель"]
[{"$nulls":4},"Наличие кресла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип кресла","Кресло-кушетка; Массажное; Неподвижное; Подвижное"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Стекло; Искусственный гранит; Искусственный мрамор; Нержавеющая сталь; Керамика"]
[{"$nulls":4},"Вид мойки","Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Регулировка кресла","Автоматическое; Ручное; Отсутствует"]
["23.42.10.130-00000005","Мойка для парикмахерской","Штука","2021-11-16","Комплектация","Держатель для полотенец; Полка для приборов; Воротник для шеи; Термостат; Система слива; Душевой шланг; Смеситель"]
[{"$nulls":4},"Наличие кресла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип кресла","Кресло-кушетка; Массажное; Неподвижное; Подвижное"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Стекло; Искусственный гранит; Искусственный мрамор; Нержавеющая сталь; Керамика"]
[{"$nulls":4},"Вид мойки","Мобильная"]
[{"$nulls":4},"Регулировка кресла","Автоматическое; Ручное; Отсутствует"]
["23.42.10.130-00000007","Мойка для парикмахерской","Штука","2021-11-16","Комплектация","Держатель для полотенец; Полка для приборов; Воротник для шеи; Термостат; Система слива; Душевой шланг; Смеситель"]
[{"$nulls":4},"Наличие кресла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип кресла","Кресло-кушетка; Массажное; Неподвижное; Подвижное"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Стекло; Искусственный гранит; Искусственный мрамор; Нержавеющая сталь; Керамика"]
[{"$nulls":4},"Вид мойки","Мобильная; Стационарная"]
[{"$nulls":4},"Регулировка кресла","Автоматическое; Ручное; Отсутствует"]
["25.73.30.141-00000011","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Кулачок; Шанцевый; Плиточный; Шиферный; Кровельный; Паркетный; Штукатурный; Кирочка; Плотничный; Столярный"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Круглый; Клиновидный; Квадратный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["25.73.30.141-00000010","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Столярный"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Круглый; Клиновидный; Квадратный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["25.73.30.141-00000009","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Плотничный"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Круглый; Клиновидный; Квадратный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["25.73.30.141-00000008","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Кирочка"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Круглый; Клиновидный; Квадратный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["25.73.30.141-00000007","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Штукатурный"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Круглый; Клиновидный; Квадратный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["25.73.30.141-00000006","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Паркетный"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Круглый; Клиновидный; Квадратный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["25.73.30.141-00000005","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Кровельный"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Круглый; Клиновидный; Квадратный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["25.73.30.141-00000004","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Шиферный"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Круглый; Клиновидный; Квадратный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["25.73.30.141-00000003","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Плиточный"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Круглый; Клиновидный; Квадратный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["25.73.30.141-00000002","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Шанцевый"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Квадратный; Круглый; Клиновидный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["25.73.30.141-00000001","Молоток","Штука","2021-05-07","Тип","Кулачок"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Медь; Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма бойка","Круглый; Клиновидный; Квадратный"]
[{"$nulls":4},"Длина ручки","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Безынерционный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Масса молотка","≥2,5000; ≥2,2500 и <2,5000; ≥2 и <2,2500; ≥1,8000 и <2; ≥1,6000 и <1,8000; ≥1,4000 и <1,6000; ≥1,2000 и <1,4000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; ≥0,1000 и <0,2000; <0,1000","Килограмм"]
["20.30.22.110-00000010","Морилка","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-02-08","Назначение","Для наружних работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Масляно-восковая; Восковая; Маслянная; Нитро; Акриловая; Спиртовая; Водная"]
["20.30.22.110-00000009","Морилка","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-02-08","Назначение","Для наружних работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Водная"]
["20.30.22.110-00000008","Морилка","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-02-08","Назначение","Для наружних работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Спиртовая"]
["20.30.22.110-00000007","Морилка","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-02-08","Назначение","Для наружних работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Акриловая"]
["20.30.22.110-00000006","Морилка","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-02-08","Назначение","Для наружних работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Нитро"]
["20.30.22.110-00000005","Морилка","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-02-08","Назначение","Для наружних работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Маслянная"]
["20.30.22.110-00000004","Морилка","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-02-08","Назначение","Для наружних работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Восковая"]
["20.30.22.110-00000003","Морилка","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-02-08","Назначение","Для наружних работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Масляно-восковая"]
["22.21.21.129-00000012","Муфта из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид муфты","Надвижная; Двухраструбная"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Внутренняя; Наружная"]
["22.21.21.129-00000011","Муфта из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид муфты","Надвижная; Двухраструбная"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Наружная"]
["22.21.21.129-00000010","Муфта из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид муфты","Надвижная; Двухраструбная"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Внутренняя"]
["22.21.21.123-00000008","Муфта из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип муфты","Литая; Электросварная; Сварная"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6; SDR 17; SDR 11"]
["22.21.21.123-00000007","Муфта из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип муфты","Сварная"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11; SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6"]
["22.21.21.123-00000006","Муфта из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип муфты","Электросварная"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11; SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6"]
["22.21.21.123-00000005","Муфта из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 315; 280; 250; 225; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип муфты","Литая"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11; SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6"]
["24.20.40.000-00000005","Муфта стальная","Штука","2022-02-22","Толщина",">9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"С цинковым покрытием","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина",">75 и ≤100; >50 и ≤75; ≥25 и ≤50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода",">900 и ≤1200; >600 и ≤900; >300 и ≤600; >150 и ≤300; >80 и ≤150; >40 и ≤80; >20 и ≤40; ≥8 и ≤20","Миллиметр"]
["24.20.40.000-00000004","Муфта стальная","Штука","2022-02-22","Толщина",">9 и ≤10; >8 и ≤9; >7 и ≤8; >6 и ≤7; >5 и ≤6; >4 и ≤5; ≥3 и ≤4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"С цинковым покрытием","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина",">75 и ≤100; >50 и ≤75; ≥25 и ≤50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода",">900 и ≤1200; >600 и ≤900; >300 и ≤600; >150 и ≤300; >80 и ≤150; >40 и ≤80; >20 и ≤40; ≥8 и ≤20","Миллиметр"]
["22.29.29.190-00000137","Накладка на ступень самоклеящаяся","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие абразивной вставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полоса; Уголок"]
[{"$nulls":4},"Материал","Поливинилхлорид (ПВХ); Термоэластопласт"]
[{"$nulls":4},"Толщина рабочей части","≥4; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие противоскользящих гребней","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей части","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
["22.29.29.190-00000136","Накладка на ступень самоклеящаяся","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие абразивной вставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Уголок"]
[{"$nulls":4},"Материал","Поливинилхлорид (ПВХ); Термоэластопласт"]
[{"$nulls":4},"Толщина рабочей части","≥4; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие противоскользящих гребней","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей части","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
["22.29.29.190-00000135","Накладка на ступень самоклеящаяся","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие абразивной вставки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полоса"]
[{"$nulls":4},"Материал","Поливинилхлорид (ПВХ); Термоэластопласт"]
[{"$nulls":4},"Толщина рабочей части","≥4; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие противоскользящих гребней","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей части","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
["25.72.14.120-00000068","Наличник дверной","Штука; Погонный метр","2022-04-11","Длина","≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500; ≥6000; ≥5500 и <6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма","Фигурный; Полукруглый; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Шпон; Лакокрасочное; Ламинация"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения, градус","Под углом 90; Под углом 45"]
[{"$nulls":4},"Наличие декоративного элемента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки поверхности","Резной; Профилированный; Гладкий"]
[{"$nulls":4},"Материал","МДФ; Металл; Керамика; Пластик; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Наличие канала под кабель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Телескопический; Накладной"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Миллиметр"]
["25.72.14.120-00000067","Наличник дверной","Погонный метр","2022-04-11","Форма","Фигурный; Полукруглый; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Шпон; Лакокрасочное; Ламинация"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения, градус","Под углом 90; Под углом 45"]
[{"$nulls":4},"Наличие декоративного элемента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки поверхности","Резной; Профилированный; Гладкий"]
[{"$nulls":4},"Материал","МДФ; Металл; Керамика; Пластик; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Наличие канала под кабель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Телескопический; Накладной"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Миллиметр"]
["25.72.14.120-00000066","Наличник дверной","Штука","2022-04-11","Длина","≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500; ≥6000; ≥5500 и <6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма","Фигурный; Полукруглый; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Шпон; Лакокрасочное; Ламинация"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения, градус","Под углом 90; Под углом 45"]
[{"$nulls":4},"Наличие декоративного элемента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки поверхности","Резной; Профилированный; Гладкий"]
[{"$nulls":4},"Материал","МДФ; Металл; Керамика; Пластик; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Наличие канала под кабель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Накладной; Телескопический"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Миллиметр"]
["17.24.11.110-00000002","Обои","Рулон","2021-09-01","Обои гуммированные","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна (номинальная)","≥40; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна (полезная)","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличе кромок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид обоев по количеству слоев","Многослойные; Двухслойные; Однослойные"]
[{"$nulls":4},"Марка","М-3 (устойчивые к трению); М-2 (с высокой устойчивостью к мытью); М-1 (устойчивые к мытью (моющиеся)); В-1 (водостойкие при эксплуатации); В-0 (водостойкие при наклеивании); С (устойчивые к сухому истиранию)"]
[{"$nulls":4},"Вид декоративного исполнения","Без фона с печатным рисунком; С фоном и печатным рисунком; С фоном без печатного рисунка"]
[{"$nulls":4},"Способ стыковки рисунка","Горизонтальное наклеивание; Встречная стыковка; Смещенная стыковка; Прямая стыковка; Свободная стыковка"]
[{"$nulls":4},"Устойчивость окраски к свету, балл","7 (отличная); 6 (очень хорошая); 5 (хорошая); 4 (удовлетворительная); 3 (достаточная)"]
[{"$nulls":4},"Тип","Рельефные; Гладкие"]
[{"$nulls":4},"Высокая устойчивость к трению","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс","Флизелиновые; Текстильные; Виниловые; Бумажные"]
[{"$nulls":4},"Плотность, г/м2","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
[{"$nulls":4},"Основа","Флизелиновая; Бумажная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Панорамные обои (фотообои); Декорированные природным веществом или текстильными нитями; Для последующей отделки (необработанное полотно); С металлическим эффектом; С металлическим слоем; Металлизированные; Жаккардовые; На синтетической основе (паралон); Фетровые; Джутовые; Шелковые; Льняные; Велюровые; Профильные химически или механически тисненые; Профильные вспененные; Профильные; Тисненые дуплекс; Тисненые с раппортом; Тисненые окрашенные; Тисненые"]
["17.24.11.110-00000001","Обои","Рулон","2021-09-01","Обои гуммированные","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна (номинальная)","≥40; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна (полезная)","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличе кромок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид обоев по количеству слоев","Многослойные; Двухслойные; Однослойные"]
[{"$nulls":4},"Марка","М-3 (устойчивые к трению); М-2 (с высокой устойчивостью к мытью); М-1 (устойчивые к мытью (моющиеся)); В-1 (водостойкие при эксплуатации); В-0 (водостойкие при наклеивании); С (устойчивые к сухому истиранию)"]
[{"$nulls":4},"Вид декоративного исполнения","Без фона с печатным рисунком; С фоном и печатным рисунком; С фоном без печатного рисунка"]
[{"$nulls":4},"Способ стыковки рисунка","Горизонтальное наклеивание; Встречная стыковка; Смещенная стыковка; Прямая стыковка; Свободная стыковка"]
[{"$nulls":4},"Устойчивость окраски к свету, балл","7 (отличная); 6 (очень хорошая); 5 (хорошая); 4 (удовлетворительная); 3 (достаточная)"]
[{"$nulls":4},"Тип","Рельефные; Гладкие"]
[{"$nulls":4},"Высокая устойчивость к трению","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс","Флизелиновые; Текстильные; Виниловые; Бумажные"]
[{"$nulls":4},"Плотность, г/м2","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
[{"$nulls":4},"Основа","Флизелиновая; Бумажная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Панорамные обои (фотообои); Декорированные природным веществом или текстильными нитями; Для последующей отделки (необработанное полотно); С металлическим эффектом; С металлическим слоем; Металлизированные; Жаккардовые; На синтетической основе (паралон); Фетровые; Джутовые; Шелковые; Льняные; Велюровые; Профильные химически или механически тисненые; Профильные вспененные; Профильные; Тисненые дуплекс; Тисненые с раппортом; Тисненые окрашенные; Тисненые"]
["17.24.11.120-00000002","Обои жидкие","Килограмм","2021-09-01","Форма изготовления","В жидком состоянии; В порошкообразном состоянии"]
[{"$nulls":4},"Под покраску","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь обработки (расход) на 1 кг","≥5; ≥4 и <5; <4","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип по фактуре поверхности","Рельефные; Гладкие"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от материала наполнителя","Шелковые; Комбинированные; Целлюлозные (бумажные); Хлопковые"]
["17.24.11.120-00000001","Обои жидкие","Килограмм","2021-09-01","Форма изготовления","В жидком состоянии; В порошкообразном состоянии"]
[{"$nulls":4},"Под покраску","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Площадь обработки (расход) на 1 кг","≥5; ≥4 и <5; <4","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Тип по фактуре поверхности","Рельефные; Гладкие"]
[{"$nulls":4},"Вид в зависимости от материала наполнителя","Шелковые; Комбинированные; Целлюлозные (бумажные); Хлопковые"]
["17.24.11.120-00000005","Обои стеклотканевые (стеклообои)","Квадратный метр; Рулон","2021-09-01","Положение рисунка","С подгоном; Без подгона"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна","50; 25; 20; 12,5000; 10; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид стеклообоев по фактуре поверхности","Рельефные; Гладкие"]
[{"$nulls":4},"Вид","2 (Двухслойные); 1 (Однослойные)"]
[{"$nulls":4},"Плотность, г/м2","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
[{"$nulls":4},"Тип верхней (лицевой) стороны по способу отделки","Предварительно обработанная; Для дальнейшей обработки"]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна","2; 1,0600; 1; ","Метр"]
["17.24.11.120-00000004","Обои стеклотканевые (стеклообои)","Рулон","2021-09-01","Положение рисунка","С подгоном; Без подгона"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна","50; 25; 20; 12,5000; 10; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид стеклообоев по фактуре поверхности","Рельефные; Гладкие"]
[{"$nulls":4},"Вид","2 (Двухслойные); 1 (Однослойные)"]
[{"$nulls":4},"Плотность, г/м2","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
[{"$nulls":4},"Тип верхней (лицевой) стороны по способу отделки","Предварительно обработанная; Для дальнейшей обработки"]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна","2; 1,0600; 1; ","Метр"]
["17.24.11.120-00000003","Обои стеклотканевые (стеклообои)","Квадратный метр","2021-09-01","Положение рисунка","С подгоном; Без подгона"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна","50; 25; 20; 12,5000; 10; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид стеклообоев по фактуре поверхности","Гладкие; Рельефные"]
[{"$nulls":4},"Вид","2 (Двухслойные); 1 (Однослойные)"]
[{"$nulls":4},"Плотность, г/м2","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100"]
[{"$nulls":4},"Тип верхней (лицевой) стороны по способу отделки","Предварительно обработанная; Для дальнейшей обработки"]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна","2; 1,0600; 1; ","Метр"]
["42.99.19.142-00000004","Ограждение деревянное","Штука; Погонный метр; Комплект","2022-02-22","Длина секции","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитной обработки деревянных элементов","Защита от воздействия химических веществ; Защита от атмосферных воздействий; Биозащита"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления стоек (столбов)","Металл; Кирпич; Дерево; Бетон"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления цоколя","Кирпич; Бетон"]
[{"$nulls":4},"Комплектность","Крепежные элементы; Стойка (столб); Входная группа; Секция"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Без цоколя; С цоколем"]
[{"$nulls":4},"Высота ограждения","≥2,5000; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид древесных пород","Лиственные; Хвойные"]
[{"$nulls":4},"Тип заполнения секции","Разреженное; Сплошное; Комбинированное"]
[{"$nulls":4},"Декоративное оформление","Нанесение изображения; Тонирование; Окрашивание"]
["42.99.19.142-00000003","Ограждение деревянное","Комплект","2022-02-22","Длина секции","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитной обработки деревянных элементов","Защита от воздействия химических веществ; Защита от атмосферных воздействий; Биозащита"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления стоек (столбов)","Металл; Кирпич; Дерево; Бетон"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления цоколя","Кирпич; Бетон"]
[{"$nulls":4},"Комплектность","Крепежные элементы; Стойка (столб); Входная группа; Секция"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Без цоколя; С цоколем"]
[{"$nulls":4},"Высота ограждения","≥2,5000; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид древесных пород","Лиственные; Хвойные"]
[{"$nulls":4},"Тип заполнения секции","Разреженное; Сплошное; Комбинированное"]
[{"$nulls":4},"Декоративное оформление","Тонирование; Окрашивание; Нанесение изображения"]
["42.99.19.142-00000002","Ограждение деревянное","Погонный метр","2022-02-22","Наличие защитной обработки деревянных элементов","Защита от воздействия химических веществ; Защита от атмосферных воздействий; Биозащита"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления стоек (столбов)","Металл; Кирпич; Дерево; Бетон"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления цоколя","Кирпич; Бетон"]
[{"$nulls":4},"Комплектность","Крепежные элементы; Стойка (столб); Входная группа; Секция"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Без цоколя; С цоколем"]
[{"$nulls":4},"Высота ограждения","≥2,5000; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид древесных пород","Лиственные; Хвойные"]
[{"$nulls":4},"Тип заполнения секции","Разреженное; Сплошное; Комбинированное"]
[{"$nulls":4},"Декоративное оформление","Тонирование; Окрашивание; Нанесение изображения"]
["42.99.19.142-00000001","Ограждение деревянное","Штука","2022-02-22","Длина секции","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитной обработки деревянных элементов","Защита от воздействия химических веществ; Защита от атмосферных воздействий; Биозащита"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления стоек (столбов)","Металл; Кирпич; Дерево; Бетон"]
[{"$nulls":4},"Комплектность","Крепежные элементы; Стойка (столб); Входная группа; Секция"]
[{"$nulls":4},"Высота ограждения","≥2,5000; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид древесных пород","Лиственные; Хвойные"]
[{"$nulls":4},"Тип заполнения секции","Разреженное; Сплошное; Комбинированное"]
[{"$nulls":4},"Декоративное оформление","Тонирование; Окрашивание; Нанесение изображения"]
["42.11.10.130-00000010","Ограждение дорожное для пешеходов","Погонный метр","2021-04-01","Длина секции","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс","Ограничивающее пешеходное ограждение (ОПО); Удерживающее пешеходное ограждение (УПО)"]
[{"$nulls":4},"Уровень удерживающей способности","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
[{"$nulls":4},"Тип","Предупреждающий; Направляющий; Конструкция иного типа; Перила стоечные; Перила барьерные; Перила парапетные"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие световозвращательных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Мостовое (М); Дорожное (Д)"]
["42.11.10.130-00000009","Ограждение дорожное для пешеходов","Погонный метр","2021-04-01","Длина секции","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс","Удерживающее пешеходное ограждение (УПО)"]
[{"$nulls":4},"Уровень удерживающей способности","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
[{"$nulls":4},"Тип","Предупреждающий; Направляющий; Конструкция иного типа; Перила стоечные; Перила барьерные; Перила парапетные"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие световозвращательных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Мостовое (М); Дорожное (Д)"]
["42.11.10.130-00000008","Ограждение дорожное для пешеходов","Погонный метр","2021-04-01","Длина секции","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс","Ограничивающее пешеходное ограждение (ОПО)"]
[{"$nulls":4},"Уровень удерживающей способности","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
[{"$nulls":4},"Тип","Предупреждающий; Направляющий; Конструкция иного типа; Перила стоечные; Перила барьерные; Перила парапетные"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие световозвращательных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Мостовое (М); Дорожное (Д)"]
["42.11.10.130-00000012","Ограждение дорожное защитное для животных","Погонный метр","2021-04-01","Высота","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс","Дорожное (Д); Мостовое (М)"]
[{"$nulls":4},"Уровень удерживающей способности","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Наличие световозвращательных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина секции","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
[{"$nulls":4},"Тип","Конструкция иного типа; Экранное; Щитовое"]
["42.11.10.130-00000011","Ограждение дорожное защитное для животных","Погонный метр","2021-04-01","Высота","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс","Дорожное (Д); Мостовое (М)"]
[{"$nulls":4},"Уровень удерживающей способности","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Наличие световозвращательных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина секции","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
[{"$nulls":4},"Тип","Конструкция иного типа; Экранное; Щитовое"]
["42.11.10.130-00000016","Ограждение дорожное фронтальное","Погонный метр","2021-04-01","Наличие световозвращательных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс скорости столкновения","130; 110; 90; 80; 60; "]
[{"$nulls":4},"Подгруппа","Двухстороннее дорожное (ДД); Одностороннее дорожное (ДО); Двухстороннее мостовое (МД); Двухстороннее мостовое (МО)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Асимметричное (А); Непараллельное (Н); Параллельное (П)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Конструкция с иными принципами гашения удара (И); Комбинированный (К); Разделительный дорожный блок (Б); Упругопластическое (У); Телескопическое (Т)"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
["42.11.10.130-00000015","Ограждение дорожное фронтальное","Погонный метр","2021-04-01","Наличие световозвращательных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс скорости столкновения","130; 110; 90; 80; 60; "]
[{"$nulls":4},"Подгруппа","Одностороннее дорожное (ДО); Двухстороннее мостовое (МД); Двухстороннее мостовое (МО); Двухстороннее дорожное (ДД)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Асимметричное (А); Непараллельное (Н); Параллельное (П)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Конструкция с иными принципами гашения удара (И); Комбинированный (К); Разделительный дорожный блок (Б); Упругопластическое (У); Телескопическое (Т)"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
["42.99.19.142-00000007","Ограждение кованое","Штука; Погонный метр","2022-02-22","Назначение","Газонное; Для ограждения территорий и (или) зданий; Для вольеров; Для окон; Для балконов/лоджий/террас; Лестничное"]
[{"$nulls":4},"Высота секции","≥2; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина секции","≥4; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие входной группы","Нет; Да"]
["42.99.19.142-00000006","Ограждение кованое","Погонный метр","2022-02-22","Назначение","Для ограждения территорий и (или) зданий; Для вольеров; Для окон; Для балконов/лоджий/террас; Лестничное; Газонное"]
[{"$nulls":4},"Высота секции","≥2; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина секции","≥4; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие входной группы","Нет; Да"]
["42.99.19.142-00000005","Ограждение кованое","Штука","2022-02-22","Назначение","Для ограждения территорий и (или) зданий; Для вольеров; Для окон; Для балконов/лоджий/террас; Лестничное; Газонное"]
[{"$nulls":4},"Высота секции","≥2; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина секции","≥4; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие входной группы","Да; Нет"]
["42.99.19.149-00000003","Ограждение парковочное","Штука","2022-02-22","Длина","≥45; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40; ≥90 и <100; ≥100; ≥80 и <90","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Пластик; Металл; Искусственный камень; Гранит; Бетон"]
[{"$nulls":4},"Диаметр cферы/полусферы","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие лакокрасочного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥45; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Конструкция ограждения","Конус; Комбинированная; Цилиндр; Сфера; Полусфера; Пирамида; Параллелепипед; Куб"]
[{"$nulls":4},"Диаметр основания цилиндра","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Сантиметр"]
["42.99.19.149-00000002","Ограждение парковочное","Штука","2022-02-22","Длина","≥45; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40; ≥90 и <100; ≥100","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Пластик; Металл; Искусственный камень; Гранит; Бетон"]
[{"$nulls":4},"Диаметр cферы/полусферы","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие лакокрасочного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥45; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Конструкция ограждения","Комбинированная; Цилиндр; Сфера; Полусфера; Пирамида; Параллелепипед; Куб; Конус"]
[{"$nulls":4},"Диаметр основания цилиндра","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Сантиметр"]
["42.11.10.130-00000014","Ограждение удерживающее боковое комбинированное","Погонный метр","2021-04-01","Шаг стоек","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа","Удерживающее деформируемое боковое ограждение для автомобилей (2); Удерживающее недеформируемое боковое ограждение для автомобилей (1)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Комбинации иных типов конструкций (К); Парапетное и пешеходное удерживающее (ППУ); Парапетное и барьерное (ПБ); Барьерное и тросовое (БТ)"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
[{"$nulls":4},"Уровень удерживающей способности","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Подгруппа","Двухстороннее мостовое (МД); Двухстороннее мостовое (МО); Двухстороннее дорожное (ДД); Одностороннее дорожное (ДО)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Динамический прогиб","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая ширина","≥1100 и ≤1200; ≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие световозвращательных элементов","Нет; Да"]
["42.11.10.130-00000013","Ограждение удерживающее боковое комбинированное","Погонный метр","2021-04-01","Шаг стоек","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа","Удерживающее деформируемое боковое ограждение для автомобилей (2); Удерживающее недеформируемое боковое ограждение для автомобилей (1)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Комбинации иных типов конструкций (К); Парапетное и пешеходное удерживающее (ППУ); Парапетное и барьерное (ПБ); Барьерное и тросовое (БТ)"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Термодиффузионное; Порошковое полимерное; Грунтование; Горячее цинковое"]
[{"$nulls":4},"Уровень удерживающей способности","У10; У9; У8; У7; У6; У5; У4; У3; У2; У1"]
[{"$nulls":4},"Подгруппа","Двухстороннее мостовое (МД); Двухстороннее мостовое (МО); Двухстороннее дорожное (ДД); Одностороннее дорожное (ДО)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Динамический прогиб","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая ширина","≥1100 и ≤1200; ≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥500 и <600; <500; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие световозвращательных элементов","Нет; Да"]
["25.99.29.190-00000005","Опора знака дорожного","Штука","2021-04-01","Высота опоры","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по травмобезопасности","Обычный; Травмобезопасный (ТБ)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Неэлектрифицированный; Электрифицированный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Комбинированный (Кмб); Композитный (К); Железобетонный, армированный напрягаемой арматурой (Жн); Железобетонный, армированный ненапрягаемой арматурой (Ж); Асбестоцементный (А); Деревянный (Д); Металлический (М)"]
["25.99.29.190-00000004","Опора знака дорожного","Штука","2021-04-01","Высота опоры","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по травмобезопасности","Обычный; Травмобезопасный (ТБ)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Неэлектрифицированный; Электрифицированный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Комбинированный (Кмб); Композитный (К); Железобетонный, армированный напрягаемой арматурой (Жн); Железобетонный, армированный ненапрягаемой арматурой (Ж); Асбестоцементный (А); Деревянный (Д); Металлический (М)"]
["23.61.12.162-00000003","Опора наружного освещения железобетонная","Штука","2021-02-08","Наличие элемента защитного заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ армирования","Предварительно напряженный; Обычный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Несиловая (Н); Силовая (С)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки светильников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма продольного сечения\\способ изготовления","Призматическая сплошная вибрированная (ГСпВ); Призматическая сплошная центрифугированная (ГСпЦ); Призматическая с внутренней полостью вибрированная (ГВнВ); Призматическая с внутренней полостью центрифугированная (ГВнЦ); Цилиндрическая сплошная вибрированная (ЦСпВ); Цилиндрическая сплошная центрифугированная (ЦСпЦ); Цилиндрическая с внутренней полостью вибрированная (ЦВнВ); Цилиндрическая с внутренней полостью центрифугированная (ЦВнЦ); Пирамидальная сплошная центрифугированная (ПСпЦ); Пирамидальная сплошная вибрированная (ПСпВ); Пирамидальная с внутренней полостью вибрированная (ПВнВ); Пирамидальная с внутренней полостью центрифугированная (ПВнЦ); Коническая сплошная вибрированная (КСпВ); Коническая сплошная центрифугированная (КСпЦ); Коническая с внутренней полостью вибрированные (КВнВ); Коническая с внутренней полостью центрифугированная (КВнЦ)"]
[{"$nulls":4},"Высота общая","≥18 и <19; ≥35; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие ревизионного лючка","Нет; Да"]
["23.61.12.162-00000002","Опора наружного освещения железобетонная","Штука","2021-02-08","Наличие элемента защитного заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ армирования","Предварительно напряженный; Обычный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Силовая (С)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки светильников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма продольного сечения\\способ изготовления","Цилиндрическая с внутренней полостью центрифугированная (ЦВнЦ); Пирамидальная сплошная центрифугированная (ПСпЦ); Пирамидальная сплошная вибрированная (ПСпВ); Пирамидальная с внутренней полостью вибрированная (ПВнВ); Пирамидальная с внутренней полостью центрифугированная (ПВнЦ); Коническая сплошная вибрированная (КСпВ); Коническая сплошная центрифугированная (КСпЦ); Коническая с внутренней полостью вибрированные (КВнВ); Коническая с внутренней полостью центрифугированная (КВнЦ); Призматическая сплошная вибрированная (ГСпВ); Призматическая сплошная центрифугированная (ГСпЦ); Призматическая с внутренней полостью вибрированная (ГВнВ); Призматическая с внутренней полостью центрифугированная (ГВнЦ); Цилиндрическая сплошная вибрированная (ЦСпВ); Цилиндрическая сплошная центрифугированная (ЦСпЦ); Цилиндрическая с внутренней полостью вибрированная (ЦВнВ)"]
[{"$nulls":4},"Высота общая","≥35; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥18 и <19","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие ревизионного лючка","Нет; Да"]
["23.61.12.162-00000001","Опора наружного освещения железобетонная","Штука","2021-02-08","Наличие элемента защитного заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ армирования","Предварительно напряженный; Обычный"]
[{"$nulls":4},"Тип","Несиловая (Н)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки светильников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма продольного сечения\\способ изготовления","Призматическая сплошная вибрированная (ГСпВ); Призматическая сплошная центрифугированная (ГСпЦ); Призматическая с внутренней полостью вибрированная (ГВнВ); Призматическая с внутренней полостью центрифугированная (ГВнЦ); Цилиндрическая сплошная вибрированная (ЦСпВ); Цилиндрическая сплошная центрифугированная (ЦСпЦ); Цилиндрическая с внутренней полостью вибрированная (ЦВнВ); Цилиндрическая с внутренней полостью центрифугированная (ЦВнЦ); Пирамидальная сплошная центрифугированная (ПСпЦ); Пирамидальная сплошная вибрированная (ПСпВ); Пирамидальная с внутренней полостью вибрированная (ПВнВ); Пирамидальная с внутренней полостью центрифугированная (ПВнЦ); Коническая сплошная вибрированная (КСпВ); Коническая сплошная центрифугированная (КСпЦ); Коническая с внутренней полостью вибрированные (КВнВ); Коническая с внутренней полостью центрифугированная (КВнЦ)"]
[{"$nulls":4},"Высота общая","≥35; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥18 и <19","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие ревизионного лючка","Нет; Да"]
["22.23.19.000-00000011","Опора наружного освещения композитная","Штука","2021-02-08","Тип","Несиловая (Н); Силовая (С)"]
[{"$nulls":4},"Допустимая боковая статистическая нагрузка в верхней части, кН","<2; ≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4"]
[{"$nulls":4},"Диаметр вершины","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Фланцевая (Ф); Прямостоечная (П)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр основания","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ревизионного лючка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие элемента защитного заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки светильников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота номинальная","≥35; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
["22.23.19.000-00000010","Опора наружного освещения композитная","Штука","2021-02-08","Тип","Силовая (С)"]
[{"$nulls":4},"Допустимая боковая статистическая нагрузка в верхней части, кН","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2"]
[{"$nulls":4},"Диаметр вершины","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Фланцевая (Ф); Прямостоечная (П)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр основания","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ревизионного лючка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие элемента защитного заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки светильников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота номинальная","≥35; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
["22.23.19.000-00000009","Опора наружного освещения композитная","Штука","2021-02-08","Тип","Несиловая (Н)"]
[{"$nulls":4},"Допустимая боковая статистическая нагрузка в верхней части, кН","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2"]
[{"$nulls":4},"Диаметр вершины","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Фланцевая (Ф); Прямостоечная (П)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр основания","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ревизионного лючка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие элемента защитного заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки светильников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота номинальная","≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥35; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10","Метр"]
["25.11.22.110-00000003","Опора наружного освещения металлическая","Штука","2021-02-08","Наличие элемента защитного заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота общая","≥35; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Несиловая (Н); Силовая (С)"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения","Многогранная (граненая) (Г); Круглая (К)"]
[{"$nulls":4},"Форма продольного сечения","Коническая; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Фланцевый (Ф); Прямостоечный (П)"]
[{"$nulls":4},"Вариант подвода кабеля","Наружний подвод к опоре с обслуживанием через лючок в цоколе (03); Внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры (02); Воздушный подвод к верхней части опоры (01)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Пятизвеньевая (П); Четырехзвеньевая (Ч); Трехзвеньевая (Т); Двухзвеньевая (Д); Однозвеньевая (О)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки светильников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ревизионного лючка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Допустимая боковая статистическая нагрузка в верхней части, кН","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2"]
["25.11.22.110-00000002","Опора наружного освещения металлическая","Штука","2021-02-08","Наличие элемента защитного заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота общая","≥35; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Силовая (С)"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения","Многогранная (граненая) (Г); Круглая (К)"]
[{"$nulls":4},"Форма продольного сечения","Коническая; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Фланцевый (Ф); Прямостоечный (П)"]
[{"$nulls":4},"Вариант подвода кабеля","Наружний подвод к опоре с обслуживанием через лючок в цоколе (03); Внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры (02); Воздушный подвод к верхней части опоры (01)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Пятизвеньевая (П); Четырехзвеньевая (Ч); Трехзвеньевая (Т); Двухзвеньевая (Д); Однозвеньевая (О)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки светильников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ревизионного лючка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Допустимая боковая статистическая нагрузка в верхней части, кН","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2"]
["25.11.22.110-00000001","Опора наружного освещения металлическая","Штука","2021-02-08","Наличие элемента защитного заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота общая","≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥35; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Несиловая (Н)"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения","Многогранная (граненая) (Г); Круглая (К)"]
[{"$nulls":4},"Форма продольного сечения","Коническая; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Фланцевый (Ф); Прямостоечный (П)"]
[{"$nulls":4},"Вариант подвода кабеля","Наружний подвод к опоре с обслуживанием через лючок в цоколе (03); Внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры (02); Воздушный подвод к верхней части опоры (01)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Пятизвеньевая (П); Четырехзвеньевая (Ч); Трехзвеньевая (Т); Двухзвеньевая (Д); Однозвеньевая (О)"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие элементов для установки светильников","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие ревизионного лючка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Допустимая боковая статистическая нагрузка в верхней части, кН","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2"]
["25.11.23.110-00000009","Опорная часть резиновая","Штука","2021-02-08","Форма антифрикционной пластины","Кольцо; Диск"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1650; ≥1600 и <1650; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Неподвижная; Линейно-подвижная; Всесторонне подвижная"]
[{"$nulls":4},"Высота (суммарная со стальной конструкцией)","≥370 и <380; ≥360 и <370; ≥350 и <360; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥54 и <60; <54; ≥412; ≥410 и <412; ≥400 и <410; ≥390 и <400; ≥380 и <390","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал антифрикционной пластины","Металлофторопластовая лента (МФЛ); Фторопласт-4 марка ПН; Фторопласт-4 марка П"]
[{"$nulls":4},"Толщина стальных листов",">55; 4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","Ст6сп; Ст6пс; Ст5Гпс; Ст5сп; Ст5пс; Ст4сп; Ст4пс; Ст4кп; Ст3Гсп; Ст3Гпс; Ст3сп; Ст3пс; Ст3кп; Ст2сп; Ст2пс; Ст2кп; Ст1сп; Ст1пс; Ст1кп; Ст0"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Грунтовка; Цинкование; Окраска"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥900; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев резины",">1111; 10; 9; 8; 7; 6; 4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал сферического элемента","Коррозионностойкая сталь; Хром; MSA"]
[{"$nulls":4},"Толщина слоя резины","≥20; ≥16 и <20; ≥12 и <16; ≥8 и <12; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стали","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности скольжения","Изогнутая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Тип антифрикционной пластины","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Марка стали стальных элементов","15ХСНД; 09Е2С; 355J2; 10ХСНД; 12Х18Н10Т; 09Г2С-12-Ч4; 15ХСНД-3 (северное исполнение); 15ХСНД-2 (обычное исполнение)"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев металлических листов",">1111; 10; 9; 8; 7; 6; 4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дополнительная комплектация","Прокладная плита; Анкерная плита; Такелажные элементы; Анкерные элементы; Установочные болты"]
[{"$nulls":4},"Материал фартука","Резина НО-68-1; Сталь 3"]
["25.11.23.110-00000008","Опорная часть резиновая","Штука","2021-02-08","Форма антифрикционной пластины","Кольцо; Диск"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1650; ≥1600 и <1650; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Всесторонне подвижная"]
[{"$nulls":4},"Высота (суммарная со стальной конструкцией)","≥370 и <380; ≥360 и <370; ≥350 и <360; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥54 и <60; <54; ≥412; ≥410 и <412; ≥400 и <410; ≥390 и <400; ≥380 и <390","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал антифрикционной пластины","Металлофторопластовая лента (МФЛ); Фторопласт-4 марка ПН; Фторопласт-4 марка П"]
[{"$nulls":4},"Толщина стальных листов",">55; 4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","Ст6сп; Ст6пс; Ст5Гпс; Ст5сп; Ст5пс; Ст4сп; Ст4пс; Ст4кп; Ст3Гсп; Ст3Гпс; Ст3сп; Ст3пс; Ст3кп; Ст2сп; Ст2пс; Ст2кп; Ст1сп; Ст1пс; Ст1кп; Ст0"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Грунтовка; Цинкование; Окраска"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥900; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев резины",">1111; 10; 9; 8; 7; 6; 4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал сферического элемента","Коррозионностойкая сталь; Хром; MSA"]
[{"$nulls":4},"Толщина слоя резины","≥20; ≥16 и <20; ≥12 и <16; ≥8 и <12; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стали","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности скольжения","Изогнутая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Тип антифрикционной пластины","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Марка стали стальных элементов","15ХСНД; 09Е2С; 355J2; 10ХСНД; 12Х18Н10Т; 09Г2С-12-Ч4; 15ХСНД-3 (северное исполнение); 15ХСНД-2 (обычное исполнение)"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев металлических листов",">1111; 10; 9; 8; 7; 6; 4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дополнительная комплектация","Прокладная плита; Анкерная плита; Такелажные элементы; Анкерные элементы; Установочные болты"]
[{"$nulls":4},"Материал фартука","Резина НО-68-1; Сталь 3"]
["25.11.23.110-00000007","Опорная часть резиновая","Штука","2021-02-08","Форма антифрикционной пластины","Кольцо; Диск"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1650; ≥1600 и <1650; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Линейно-подвижная"]
[{"$nulls":4},"Высота (суммарная со стальной конструкцией)","≥370 и <380; ≥360 и <370; ≥350 и <360; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥54 и <60; <54; ≥412; ≥410 и <412; ≥400 и <410; ≥390 и <400; ≥380 и <390","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал антифрикционной пластины","Металлофторопластовая лента (МФЛ); Фторопласт-4 марка ПН; Фторопласт-4 марка П"]
[{"$nulls":4},"Толщина стальных листов",">55; 4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","Ст6сп; Ст6пс; Ст5Гпс; Ст5сп; Ст5пс; Ст4сп; Ст4пс; Ст4кп; Ст3Гсп; Ст3Гпс; Ст3сп; Ст3пс; Ст3кп; Ст2сп; Ст2пс; Ст2кп; Ст1сп; Ст1пс; Ст1кп; Ст0"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Грунтовка; Цинкование; Окраска"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥900; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев резины",">1111; 10; 9; 8; 7; 6; 4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал сферического элемента","Коррозионностойкая сталь; Хром; MSA"]
[{"$nulls":4},"Толщина слоя резины","≥20; ≥16 и <20; ≥12 и <16; ≥8 и <12; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стали","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности скольжения","Изогнутая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Тип антифрикционной пластины","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Марка стали стальных элементов","15ХСНД; 09Е2С; 355J2; 10ХСНД; 12Х18Н10Т; 09Г2С-12-Ч4; 15ХСНД-3 (северное исполнение); 15ХСНД-2 (обычное исполнение)"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев металлических листов",">1111; 10; 9; 8; 7; 6; 4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дополнительная комплектация","Прокладная плита; Анкерная плита; Такелажные элементы; Анкерные элементы; Установочные болты"]
[{"$nulls":4},"Материал фартука","Резина НО-68-1; Сталь 3"]
["25.11.23.110-00000006","Опорная часть резиновая","Штука","2021-02-08","Форма антифрикционной пластины","Кольцо; Диск"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1650; ≥1600 и <1650; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Неподвижная"]
[{"$nulls":4},"Высота (суммарная со стальной конструкцией)","≥370 и <380; ≥360 и <370; ≥350 и <360; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥54 и <60; <54; ≥412; ≥410 и <412; ≥400 и <410; ≥390 и <400; ≥380 и <390","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал антифрикционной пластины","Металлофторопластовая лента (МФЛ); Фторопласт-4 марка ПН; Фторопласт-4 марка П"]
[{"$nulls":4},"Толщина стальных листов",">55; 4; 3; 2,5000; 2; 1,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","Ст6сп; Ст6пс; Ст5Гпс; Ст5сп; Ст5пс; Ст4сп; Ст4пс; Ст4кп; Ст3Гсп; Ст3Гпс; Ст3сп; Ст3пс; Ст3кп; Ст2сп; Ст2пс; Ст2кп; Ст1сп; Ст1пс; Ст1кп; Ст0"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Грунтовка; Цинкование; Окраска"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥900; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев резины",">1111; 10; 9; 8; 7; 6; 4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Материал сферического элемента","Коррозионностойкая сталь; Хром; MSA"]
[{"$nulls":4},"Толщина слоя резины","≥20; ≥16 и <20; ≥12 и <16; ≥8 и <12; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стали","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности скольжения","Изогнутая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Тип антифрикционной пластины","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Марка стали стальных элементов","15ХСНД; 09Е2С; 355J2; 10ХСНД; 12Х18Н10Т; 09Г2С-12-Ч4; 15ХСНД-3 (северное исполнение); 15ХСНД-2 (обычное исполнение)"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев металлических листов",">1111; 10; 9; 8; 7; 6; 4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Дополнительная комплектация","Прокладная плита; Анкерная плита; Такелажные элементы; Анкерные элементы; Установочные болты"]
[{"$nulls":4},"Материал фартука","Резина НО-68-1; Сталь 3"]
["25.11.23.110-00000013","Опорная часть сферическая","Штука","2021-02-08","Дополнительная комплектация","Прокладная плита; Анкерная плита; Такелажные элементы; Анкерные элементы; Установочные болты"]
[{"$nulls":4},"Вид","Неподвижная; Линейно-подвижная; Всесторонне подвижная"]
[{"$nulls":4},"Марка стали стальных элементов","15ХСНД; 09Е2С; 355J2; 10ХСНД; 12Х18Н10Т; 09Г2С-12-Ч4; 15ХСНД-3 (северное исполнение); 15ХСНД-2 (обычное исполнение)"]
[{"$nulls":4},"Материал антифрикционной пластины","Металлофторопластовая лента (МФЛ); Фторопласт-4 марка ПН; Фторопласт-4 марка П"]
[{"$nulls":4},"Форма антифрикционной пластины","Кольцо; Диск"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности скольжения","Изогнутая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Материал сферического элемента","Коррозионностойкая сталь; Хром; MSA"]
[{"$nulls":4},"Тип антифрикционной пластины","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Толщина стали","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал фартука","Резина НО-68-1; Сталь 3"]
["25.11.23.110-00000012","Опорная часть сферическая","Штука","2021-02-08","Дополнительная комплектация","Прокладная плита; Анкерная плита; Такелажные элементы; Анкерные элементы; Установочные болты"]
[{"$nulls":4},"Вид","Всесторонне подвижная"]
[{"$nulls":4},"Марка стали стальных элементов","15ХСНД; 09Е2С; 355J2; 10ХСНД; 12Х18Н10Т; 09Г2С-12-Ч4; 15ХСНД-3 (северное исполнение); 15ХСНД-2 (обычное исполнение)"]
[{"$nulls":4},"Материал антифрикционной пластины","Металлофторопластовая лента (МФЛ); Фторопласт-4 марка ПН; Фторопласт-4 марка П"]
[{"$nulls":4},"Форма антифрикционной пластины","Кольцо; Диск"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности скольжения","Изогнутая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Материал сферического элемента","Коррозионностойкая сталь; Хром; MSA"]
[{"$nulls":4},"Тип антифрикционной пластины","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Толщина стали","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал фартука","Резина НО-68-1; Сталь 3"]
["25.11.23.110-00000011","Опорная часть сферическая","Штука","2021-02-08","Дополнительная комплектация","Прокладная плита; Анкерная плита; Такелажные элементы; Анкерные элементы; Установочные болты"]
[{"$nulls":4},"Вид","Линейно-подвижная"]
[{"$nulls":4},"Марка стали стальных элементов","15ХСНД; 09Е2С; 355J2; 10ХСНД; 12Х18Н10Т; 09Г2С-12-Ч4; 15ХСНД-3 (северное исполнение); 15ХСНД-2 (обычное исполнение)"]
[{"$nulls":4},"Материал антифрикционной пластины","Металлофторопластовая лента (МФЛ); Фторопласт-4 марка ПН; Фторопласт-4 марка П"]
[{"$nulls":4},"Форма антифрикционной пластины","Кольцо; Диск"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности скольжения","Изогнутая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Материал сферического элемента","Коррозионностойкая сталь; Хром; MSA"]
[{"$nulls":4},"Тип антифрикционной пластины","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Толщина стали","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал фартука","Резина НО-68-1; Сталь 3"]
["25.11.23.110-00000010","Опорная часть сферическая","Штука","2021-02-08","Дополнительная комплектация","Прокладная плита; Анкерная плита; Такелажные элементы; Анкерные элементы; Установочные болты"]
[{"$nulls":4},"Вид","Неподвижная"]
[{"$nulls":4},"Марка стали стальных элементов","15ХСНД; 09Е2С; 355J2; 10ХСНД; 12Х18Н10Т; 09Г2С-12-Ч4; 15ХСНД-3 (северное исполнение); 15ХСНД-2 (обычное исполнение)"]
[{"$nulls":4},"Материал антифрикционной пластины","Металлофторопластовая лента (МФЛ); Фторопласт-4 марка ПН; Фторопласт-4 марка П"]
[{"$nulls":4},"Форма антифрикционной пластины","Кольцо; Диск"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности скольжения","Изогнутая; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Материал сферического элемента","Коррозионностойкая сталь; Хром; MSA"]
[{"$nulls":4},"Тип антифрикционной пластины","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Толщина стали","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал фартука","Резина НО-68-1; Сталь 3"]
["25.11.23.119-00000023","Остановочный павильон","Штука","2022-04-11","Наличие рамки расписания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал каркаса","Сталь; Профильная труба; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Ширина павильона","≥2; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Внешняя отделка повильона","Сотовый поликарбонат; Стекло-триплекс; Монолитный поликарбонат"]
[{"$nulls":4},"Исполнение павильона","Остекленение боковой стены; Остекленение задней стены; Остекленение в трех сторон"]
[{"$nulls":4},"Высота павильона","≥2,5000; ≥2 и <2,5000; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного ограждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие дорожного знака","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструкция каркаса","Сборно-сварочный; Цельносварочный"]
[{"$nulls":4},"Длина павильона","≥4; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие информационного короба","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие лавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие урны","Нет; Да"]
["25.11.23.119-00000022","Остановочный павильон","Штука","2022-04-11","Наличие рамки расписания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал каркаса","Сталь; Профильная труба; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Ширина павильона","≥2; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Внешняя отделка повильона","Сотовый поликарбонат; Стекло-триплекс; Монолитный поликарбонат"]
[{"$nulls":4},"Исполнение павильона","Остекленение боковой стены; Остекленение задней стены; Остекленение в трех сторон"]
[{"$nulls":4},"Высота павильона","≥2,5000; ≥2 и <2,5000; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие защитного ограждения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие дорожного знака","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструкция каркаса","Сборно-сварочный; Цельносварочный"]
[{"$nulls":4},"Длина павильона","≥4; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие информационного короба","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие лавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие урны","Нет; Да"]
["22.21.21.129-00000003","Отвод из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","Вид отвода","Изогнутый (с радиусом R); Трубный конец-раструб; Раструб-раструб"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный угол отвода в градусах","≥ 87°30&apos; и &lt; 90°; 67°30&apos;; 45°; 30°; 22°30&apos;; 15°"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Внутренняя; Наружная"]
["22.21.21.129-00000002","Отвод из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","Номинальный угол отвода в градусах","≥ 87°30&apos; и &lt; 90°; 67°30&apos;; 45°; 30°; 22°30&apos;; 15°"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отвода","Изогнутый (с радиусом R); Трубный конец-раструб; Раструб-раструб"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Вид отвода","Изогнутый (с радиусом R); Трубный конец-раструб; Раструб-раструб"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный угол отвода в градусах","≥ 87°30&apos; и &lt; 90°; 67°30&apos;; 45°; 30°; 22°30&apos;; 15°"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Внутренняя"]
["22.21.21.129-00000001","Отвод из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","Номинальный угол отвода в градусах","≥ 87°30&apos; и &lt; 90°; 67°30&apos;; 45°; 30°; 22°30&apos;; 15°"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отвода","Изогнутый (с радиусом R); Трубный конец-раструб; Раструб-раструб"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Наружная"]
[{"$nulls":4},"Вид отвода","Изогнутый (с радиусом R); Трубный конец-раструб; Раструб-раструб"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный угол отвода в градусах","≥ 87°30&apos; и &lt; 90°; 67°30&apos;; 45°; 30°; 22°30&apos;; 15°"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Наружная"]
["24.20.40.000-00000008","Отвод стальной","Штука","2022-07-20","Метод изготовления","Протяжка; Штамповка"]
[{"$nulls":4},"Тип отвода","2.5D; 1.5D; 3D; 2D"]
[{"$nulls":4},"Толщина",">34 и ≤38; >30 и ≤34; >26 и ≤30; >22 и ≤26; >18 и ≤22; >14 и ≤18; >12 и ≤14; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Градус изогнутости","180; 90; 60; 45; 30; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">700 и ≤1100; >500 и ≤700; >300 и ≤500; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; ≥20 и ≤40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; AISI 316; AISI 321; AISI 316L; AISI 304; 13ХФА; 10Г2ФБЮ; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС-1; 17ГС; 16ГС; 10Г2С1; 09Г2ФБ; 09Г2С; 15ГС; 10Г2; 20ЮЧ; 20; 10; Е24-2; Е24-1; P43; P34; P32; P18; P9; P5; TS43; TS37; TS34; TS32; TS18; TS10; TS9; TS4"]
["24.20.40.000-00000007","Отвод стальной","Штука","2022-07-20","Метод изготовления","Протяжка; Штамповка"]
[{"$nulls":4},"Тип отвода","2D"]
[{"$nulls":4},"Толщина",">34 и ≤38; >30 и ≤34; >26 и ≤30; >22 и ≤26; >18 и ≤22; >14 и ≤18; >12 и ≤14; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Градус изогнутости","180; 90; 60; 45; 30; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">700 и ≤1100; >500 и ≤700; >300 и ≤500; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; ≥20 и ≤40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; AISI 316; AISI 321; AISI 316L; AISI 304; 13ХФА; 10Г2ФБЮ; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС-1; 17ГС; 16ГС; 10Г2С1; 09Г2ФБ; 09Г2С; 15ГС; 10Г2; 20ЮЧ; 20; 10; Е24-2; Е24-1; P43; P34; P32; P18; P9; P5; TS43; TS37; TS34; TS32; TS18; TS10; TS9; TS4"]
["24.20.40.000-00000006","Отвод стальной","Штука","2022-07-20","Метод изготовления","Протяжка; Штамповка"]
[{"$nulls":4},"Тип отвода","3D"]
[{"$nulls":4},"Толщина",">34 и ≤38; >30 и ≤34; >26 и ≤30; >22 и ≤26; >18 и ≤22; >14 и ≤18; >12 и ≤14; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Градус изогнутости","180; 90; 60; 45; 30; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">700 и ≤1100; >500 и ≤700; >300 и ≤500; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; ≥20 и ≤40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; AISI 316; AISI 321; AISI 316L; AISI 304; 13ХФА; 10Г2ФБЮ; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС-1; 17ГС; 16ГС; 10Г2С1; 09Г2ФБ; 09Г2С; 15ГС; 10Г2; 20ЮЧ; 20; 10; Е24-2; Е24-1; P43; P34; P32; P18; P9; P5; TS43; TS37; TS34; TS32; TS18; TS10; TS9; TS4"]
["24.20.40.000-00000017","Отвод стальной","Штука","2022-07-20","Метод изготовления","Протяжка; Штамповка"]
[{"$nulls":4},"Тип отвода","1.5D"]
[{"$nulls":4},"Толщина",">34 и ≤38; >30 и ≤34; >26 и ≤30; >22 и ≤26; >18 и ≤22; >14 и ≤18; >12 и ≤14; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Градус изогнутости","180; 90; 60; 45; 30; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">700 и ≤1100; >500 и ≤700; >300 и ≤500; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; ≥20 и ≤40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; AISI 316; AISI 321; AISI 316L; AISI 304; 13ХФА; 10Г2ФБЮ; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС-1; 17ГС; 16ГС; 10Г2С1; 09Г2ФБ; 09Г2С; 15ГС; 10Г2; 20ЮЧ; 20; 10; Е24-2; Е24-1; P43; P34; P32; P18; P9; P5; TS43; TS37; TS34; TS32; TS18; TS10; TS9; TS4"]
["24.20.40.000-00000016","Отвод стальной","Штука","2022-07-20","Метод изготовления","Протяжка; Штамповка"]
[{"$nulls":4},"Тип отвода","2.5D"]
[{"$nulls":4},"Толщина",">34 и ≤38; >30 и ≤34; >26 и ≤30; >22 и ≤26; >18 и ≤22; >14 и ≤18; >12 и ≤14; >10 и ≤12; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >3 и ≤4; ≥2 и ≤3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Градус изогнутости","180; 90; 60; 45; 30; "]
[{"$nulls":4},"Диаметр",">700 и ≤1100; >500 и ≤700; >300 и ≤500; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; ≥20 и ≤40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; AISI 316; AISI 321; AISI 316L; AISI 304; 13ХФА; 10Г2ФБЮ; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС-1; 17ГС; 16ГС; 10Г2С1; 09Г2ФБ; 09Г2С; 15ГС; 10Г2; 20ЮЧ; 20; 10; Е24-2; Е24-1; P43; P34; P32; P18; P9; P5; TS43; TS37; TS34; TS32; TS18; TS10; TS9; TS4"]
["23.69.11.000-00000003","Панель гипсометаллическая","Штука; Квадратный метр","2021-11-16","Длина","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥600 и <1000; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал основания","Гипсоволокно; Гипсокартон"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Лакокрасочное; Оцинкованное; Полимерное"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал лицевой поверхности","Алюминий; Сталь; Нержавеющая сталь"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип гипсокартона","Огнестойкий; Влагостойкий"]
["23.69.11.000-00000002","Панель гипсометаллическая","Квадратный метр","2021-11-16","Длина","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥600 и <1000; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал основания","Гипсоволокно; Гипсокартон"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Лакокрасочное; Оцинкованное; Полимерное"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал лицевой поверхности","Алюминий; Сталь; Нержавеющая сталь"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип гипсокартона","Огнестойкий; Влагостойкий"]
["23.69.11.000-00000001","Панель гипсометаллическая","Штука","2021-11-16","Длина","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥600 и <1000; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал основания","Гипсокартон; Гипсоволокно"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Лакокрасочное; Оцинкованное; Полимерное"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал лицевой поверхности","Алюминий; Сталь; Нержавеющая сталь"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип гипсокартона","Огнестойкий; Влагостойкий"]
["16.21.14.000-00000007","Панель декоративная для стен на основе древесно-волокнистых плит (МДФ)","Штука; Квадратный метр; Кубический метр","2022-02-22","Толщина","≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3,2000 и <4; ≥3 и <3,2000; ≥2,5000 и <3; ≥1,8000 и <2,5000; <1,8000; ≥60; ≥59 и <60; ≥58 и <59; ≥57 и <58; ≥56 и <57; ≥54 и <55; ≥53 и <54; ≥52 и <53; ≥51 и <52; ≥50 и <51; ≥49 и <50; ≥48 и <49; ≥47 и <48; ≥46 и <47; ≥45 и <46; ≥44 и <45; ≥43 и <44; ≥42 и <43; ≥41 и <42; ≥40 и <41; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥800; ≥775 и <800; ≥750 и <775; ≥725 и <750; ≥700 и <725; ≥675 и <700; ≥650 и <675; ≥625 и <650; ≥600 и <625; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; ≥175 и <200; ≥150 и <175; ≥125 и <150; ≥100 и <125; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, кг/м3","≥950; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Оклеенная пластиком; Шпонированная; Ламинированная; Шлифованная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3660; ≥3500 и <3660; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1525 и <1600; <1525","Миллиметр"]
["16.21.14.000-00000006","Панель декоративная для стен на основе древесно-волокнистых плит (МДФ)","Квадратный метр","2022-02-22","Толщина","≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3,2000 и <4; ≥3 и <3,2000; ≥2,5000 и <3; ≥1,8000 и <2,5000; <1,8000; ≥60; ≥59 и <60; ≥58 и <59; ≥57 и <58; ≥56 и <57; ≥54 и <55; ≥53 и <54; ≥52 и <53; ≥51 и <52; ≥50 и <51; ≥49 и <50; ≥48 и <49; ≥47 и <48; ≥46 и <47; ≥45 и <46; ≥44 и <45; ≥43 и <44; ≥42 и <43; ≥41 и <42; ≥40 и <41; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥800; ≥775 и <800; ≥750 и <775; ≥725 и <750; ≥700 и <725; ≥675 и <700; ≥650 и <675; ≥625 и <650; ≥600 и <625; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; ≥175 и <200; ≥150 и <175; ≥125 и <150; ≥100 и <125; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, кг/м3","≥950; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Оклеенная пластиком; Шпонированная; Ламинированная; Шлифованная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3660; ≥3500 и <3660; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1525 и <1600; <1525","Миллиметр"]
["16.21.14.000-00000005","Панель декоративная для стен на основе древесно-волокнистых плит (МДФ)","Кубический метр","2022-02-22","Толщина","≥48 и <49; ≥47 и <48; ≥46 и <47; ≥45 и <46; ≥44 и <45; ≥43 и <44; ≥42 и <43; ≥41 и <42; ≥40 и <41; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3,2000 и <4; ≥3 и <3,2000; ≥2,5000 и <3; ≥1,8000 и <2,5000; <1,8000; ≥60; ≥59 и <60; ≥58 и <59; ≥57 и <58; ≥56 и <57; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥54 и <55; ≥53 и <54; ≥52 и <53; ≥51 и <52; ≥50 и <51; ≥49 и <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥800; ≥775 и <800; ≥750 и <775; ≥725 и <750; ≥700 и <725; ≥675 и <700; ≥650 и <675; ≥625 и <650; ≥600 и <625; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; ≥175 и <200; ≥150 и <175; ≥125 и <150; ≥100 и <125; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, кг/м3","≥950; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Оклеенная пластиком; Шпонированная; Ламинированная; Шлифованная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1525 и <1600; <1525; ≥2200 и <2300; ≥3660; ≥3500 и <3660; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400","Миллиметр"]
["16.21.14.000-00000004","Панель декоративная для стен на основе древесно-волокнистых плит (МДФ)","Штука","2022-02-22","Толщина","≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3,2000 и <4; ≥3 и <3,2000; ≥2,5000 и <3; ≥1,8000 и <2,5000; <1,8000; ≥60; ≥59 и <60; ≥58 и <59; ≥57 и <58; ≥56 и <57; ≥54 и <55; ≥53 и <54; ≥52 и <53; ≥51 и <52; ≥50 и <51; ≥49 и <50; ≥48 и <49; ≥47 и <48; ≥46 и <47; ≥45 и <46; ≥44 и <45; ≥43 и <44; ≥42 и <43; ≥41 и <42; ≥40 и <41; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥800; ≥775 и <800; ≥750 и <775; ≥725 и <750; ≥700 и <725; ≥675 и <700; ≥650 и <675; ≥625 и <650; ≥600 и <625; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; ≥175 и <200; ≥150 и <175; ≥125 и <150; ≥100 и <125; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, кг/м3","≥950; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Оклеенная пластиком; Шпонированная; Ламинированная; Шлифованная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3660; ≥3500 и <3660; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1525 и <1600; <1525","Миллиметр"]
["25.11.23.160-00000003","Панель металлическая трехслойная (сэндвич-панель)","Штука; Квадратный метр","2022-01-06","Толщина (условная)","≥80 и <100; ≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥60 и <80; ≥40 и <60; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥14000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочая","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; <900","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид профилирования поверхности внутренней","С накаткой (Н); Трапециевидная (Т); Волнистая (В); Гладкая (Г)"]
[{"$nulls":4},"Вид профилирования поверхности наружной","С накаткой (Н); Трапециевидная (Т); Трапециевидная глубокая (ТГ); Волнистая (В); Гладкая (Г)"]
[{"$nulls":4},"Вид утеплителя","Стекловолокно; Пенополистирол; Пенополиизоцианурат; Пенополиуретан; Минеральная вата"]
[{"$nulls":4},"Тип замка","Кровельный (К); Скрытое крепление (S); Открытое крепление (Z, H)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Стеновая; Кровельная"]
[{"$nulls":4},"Вид наружней облицовки","Алюминий; Сталь нержавеющая; Сталь оцинкованная"]
["25.11.23.160-00000001","Панель металлическая трехслойная (сэндвич-панель)","Квадратный метр","2021-11-16","Толщина (условная)","≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥300; ≥60 и <80; ≥40 и <60; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥14000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочая","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; <900","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид профилирования поверхности внутренней","С накаткой (Н); Трапециевидная (Т); Волнистая (В); Гладкая (Г)"]
[{"$nulls":4},"Вид профилирования поверхности наружной","С накаткой (Н); Трапециевидная (Т); Трапециевидная глубокая (ТГ); Волнистая (В); Гладкая (Г)"]
[{"$nulls":4},"Вид утеплителя","Пенополистирол (EPS, XPS); Пенополиизоцианурат (PIR); Пенополиуретан (PUR); Минеральная (каменная, стеклянная, шлаковая) вата (MW)"]
[{"$nulls":4},"Тип замка","Кровельный (К); Скрытое крепление (S); Открытое крепление (Z, H)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Кровельная; Стеновая"]
[{"$nulls":4},"Вид наружней облицовки","Алюминий; Сталь нержавеющая; Сталь оцинкованная"]
["25.11.23.160-00000002","Панель металлическая трехслойная (сэндвич-панель)","Штука","2021-11-16","Толщина (условная)","≥80 и <100; ≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥60 и <80; ≥40 и <60; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥14000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочая","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; <900","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид профилирования поверхности внутренней","С накаткой (Н); Трапециевидная (Т); Волнистая (В); Гладкая (Г)"]
[{"$nulls":4},"Вид профилирования поверхности наружной","С накаткой (Н); Трапециевидная (Т); Трапециевидная глубокая (ТГ); Волнистая (В); Гладкая (Г)"]
[{"$nulls":4},"Вид утеплителя","Пенополистирол (EPS, XPS); Пенополиизоцианурат (PIR); Пенополиуретан (PUR); Минеральная (каменная, стеклянная, шлаковая) вата (MW)"]
[{"$nulls":4},"Тип замка","Кровельный (К); Скрытое крепление (S); Открытое крепление (Z, H)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Кровельная; Стеновая"]
[{"$nulls":4},"Вид наружней облицовки","Алюминий; Сталь нержавеющая; Сталь оцинкованная"]
["22.23.11.000-00000008","Панель настенная из пластмасс","Штука","2021-06-15","Толщина","≥10; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥1500 и <2500; ≥500 и <1500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Фактура рабочей поверхности","Рифленая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полиуретан; Поливинилхлорид"]
["22.23.11.000-00000007","Панель настенная из пластмасс","Штука","2021-06-15","Толщина","≥10; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥1500 и <2500; ≥500 и <1500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Фактура рабочей поверхности","Рифленая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полиуретан; Поливинилхлорид"]
["23.61.12.130-00000019","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Трехслойная; Двухслойная; Однослойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Парапетная; Перемычная; Рядовая; Для чердакапарапета; Для цокольного этажатехнического подполья; Для надземных этажей"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000018","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Однослойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Для надземных этажей"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000017","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Двухслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Для надземных этажей"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000016","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Трехслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Для надземных этажей"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000015","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Однослойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Для цокольного этажатехнического подполья"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000014","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Двухслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Для цокольного этажатехнического подполья"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000013","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Трехслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Для цокольного этажатехнического подполья"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000012","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥600 и <900; <600; ≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200; ≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Однослойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Для чердакапарапета"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000011","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Двухслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Для чердакапарапета"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000010","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Трехслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Для чердакапарапета"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000009","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Однослойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000008","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Двухслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000007","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Трехслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000006","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Однослойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Перемычная"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000005","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300; ≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Двухслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Перемычная"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000004","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Трехслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Перемычная"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000003","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Однослойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Парапетная"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000002","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Двухслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Парапетная"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["23.61.12.130-00000001","Панель стеновая железобетонная","Штука","2021-09-01","Тип по статической схеме работы","Ненесущие; Самонесущие; Поэтажно несущие; Несущие"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Ребристая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥12000; ≥11400 и <12000; ≥10800 и <11400; ≥10200 и <10800; ≥9600 и <10200; ≥9000 и <9600; ≥8400 и <9000; ≥7800 и <8400; ≥7200 и <7800; ≥6600 и <7200; ≥6000 и <6600; ≥5400 и <6000; ≥4800 и <5400; ≥4200 и <4800; ≥3600 и <4200; ≥3000 и <3600; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥7200; ≥6900 и <7200; ≥6600 и <6900; ≥6300 и <6600; ≥6000 и <6300; ≥5700 и <6000; ≥5400 и <5700; ≥5100 и <5400; ≥4800 и <5100; ≥4500 и <4800; ≥4200 и <4500; ≥3900 и <4200; ≥3600 и <3900; ≥3300 и <3600; ≥3000 и <3300; ≥2700 и <3000; ≥2400 и <2700; ≥2100 и <2400; ≥1800 и <2100; ≥1500 и <1800; ≥1200 и <1500; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группы в зависимости от назначения панели","3НЧВж; 3НЧВг; 3НЧГж; 3НЧГг; 3НЧж; 3НЧг; 3НЧНж; 3НЧНг; 3НЦж; 3НЦг; 3НЦНж; 3НЦНг; 3НВж; 3НВг; 3НГж; 3НГг; 3НСж; 3НСг; 3НСНж; 3НСНг; 1НЧВ; 2НЧГ; 1НЧГ; 2НЧ; 1НЧ; 2НЧН; 1НЧН; 2НЧВ; 1НЦ; 2НЦН; 1НЦН; 2НЦ; 1НВ; 2НГ; 1НГ; 2НС; 1HC; 2HCH; 1HCH; 2HB"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего отделочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥500; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; ≥225 и <250; ≥200 и <225; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Трехслойная"]
[{"$nulls":4},"Наличие наружнего защитно-декоративного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие вентилируемого экрана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по назначению","Парапетная"]
[{"$nulls":4},"Тип бетона","Тяжелый; Легкий"]
["22.23.11.000-00000013","Панель стеновая пластмассовая","Штука; Квадратный метр","2021-11-16","Тип крепления","Крепление скобами; Клей; Прибивание; Зажимы"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","С фаской (рустовый); Бесшовный"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Ламинированное; Глянцевое; Матовое"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Рельефная; Рифленая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пенополистирол; Пенополиуритан; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥300 и <400; ≥200 и <300; <200; ≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500","Миллиметр"]
["22.23.11.000-00000012","Панель стеновая пластмассовая","Квадратный метр","2021-11-16","Тип крепления","Крепление скобами; Клей; Прибивание; Зажимы"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","С фаской (рустовый); Бесшовный"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Ламинированное; Глянцевое; Матовое"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Рельефная; Рифленая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пенополистирол; Пенополиуритан; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥30; ≥25 и <30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥300 и <400; ≥200 и <300; <200; ≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500","Миллиметр"]
["22.23.11.000-00000011","Панель стеновая пластмассовая","Штука","2021-11-16","Тип крепления","Крепление скобами; Клей; Прибивание; Зажимы"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","С фаской (рустовый); Бесшовный"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Ламинированное; Глянцевое; Матовое"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Рельефная; Рифленая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пенополистирол; Пенополиуритан; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥300 и <400; ≥200 и <300; <200; ≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500","Миллиметр"]
["23.65.11.000-00000003","Панель стеновая фибролитовая","Штука","2021-11-16","Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид обработки поверхности","С нанесением декоративного слоя; Шлифованная; Фрезерованная; Окрашенная"]
[{"$nulls":4},"Тип фиброволокна","Стекловолокло; Базальтоволокно; Полимер; Асбест; Углерод"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3500; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, кг/м3","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
["23.65.11.000-00000004","Панель стеновая фибролитовая","Квадратный метр","2021-11-16","Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид обработки поверхности","С нанесением декоративного слоя; Шлифованная; Фрезерованная; Окрашенная"]
[{"$nulls":4},"Тип фиброволокна","Стекловолокло; Базальтоволокно; Полимер; Асбест; Углерод"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3500; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, кг/м3","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
["23.65.11.000-00000005","Панель стеновая фибролитовая","Штука; Квадратный метр","2021-11-16","Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид обработки поверхности","С нанесением декоративного слоя; Шлифованная; Фрезерованная; Окрашенная"]
[{"$nulls":4},"Тип фиброволокна","Стекловолокло; Базальтоволокно; Полимер; Асбест; Углерод"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3500; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, кг/м3","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
["32.99.59.000-00000003","Панель экрана шумозащитного","Квадратный метр","2021-02-08","Принцип действия","Отражающе-поглощающий; Отражающий"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Лакокрасочное; Цинкование"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ограничение по ветровой нагрузке (зона)","VII; VI; V; IV; III; II; I; Ia"]
[{"$nulls":4},"Наличие рамки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Защита от ультрафиолета","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс звукоизоляции, дБА","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени светопропускания","Комбинированный; Прозрачный тонированный (светопроницаемый); Прозрачный матовый (светопроницаемый); Непрозрачный; Прозрачный (светопроницаемый)"]
[{"$nulls":4},"Класс горючести","Г4; Г3; Г2; Г1; НГ"]
["32.99.59.000-00000002","Панель экрана шумозащитного","Квадратный метр","2021-02-08","Принцип действия","Отражающий"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Лакокрасочное; Цинкование"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ограничение по ветровой нагрузке (зона)","VII; VI; V; IV; III; II; I; Ia"]
[{"$nulls":4},"Наличие рамки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Защита от ультрафиолета","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс звукоизоляции, дБА","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени светопропускания","Комбинированный; Прозрачный тонированный (светопроницаемый); Прозрачный матовый (светопроницаемый); Непрозрачный; Прозрачный (светопроницаемый)"]
[{"$nulls":4},"Класс горючести","Г4; Г3; Г2; Г1; НГ"]
["32.99.59.000-00000001","Панель экрана шумозащитного","Квадратный метр","2021-02-08","Принцип действия","Отражающе-поглощающий"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Лакокрасочное; Цинкование"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ограничение по ветровой нагрузке (зона)","VII; VI; V; IV; III; II; I; Ia"]
[{"$nulls":4},"Наличие рамки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Защита от ультрафиолета","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс звукоизоляции, дБА","≥35; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени светопропускания","Комбинированный; Прозрачный тонированный (светопроницаемый); Прозрачный матовый (светопроницаемый); Непрозрачный; Прозрачный (светопроницаемый)"]
[{"$nulls":4},"Класс горючести","Г4; Г3; Г2; Г1; НГ"]
["16.22.10.000-00000007","Паркет мозаичный","Штука; Квадратный метр","2021-09-01","Способ распила древесины","Смешанный; Радиальный; Тангенциальный"]
[{"$nulls":4},"Длина блока (ковра)","≥800; ≥650; ≥600; ≥520; ≥480; ≥400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип паркета, в зависимости от способа фиксации паркетных планок","П2 (планки наклеены оборотной стороной на эластичный (теплозвукоизоляционный) биостойкий материал, который остается в конструкции пола после настила паркета); П1 (планки наклеены лицевой стороной на бумагу, которая снимается вместе с клеевым слоем после настила паркета на основание пола)"]
[{"$nulls":4},"Толщина планки","≥10; ≥8; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина планки (длина стороны элементарного квадрата)","≥200; ≥160; ≥150; ≥130; ≥120; ≥100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина планки","≥30; ≥28; ≥26; ≥24; ≥22; ≥20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка паркета","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Ширина блока (ковра)","≥800; ≥640; ≥600; ≥520; ≥480; ≥450; ≥400; ≥390; ≥360; ≥320; ≥300; ≥260; ≥240; ≥200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма ковра паркета","Прямоугольник; Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины","Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Гледичия; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб; Тропические породы; Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская"]
["16.22.10.000-00000006","Паркет мозаичный","Квадратный метр","2021-09-01","Способ распила древесины","Смешанный; Радиальный; Тангенциальный"]
[{"$nulls":4},"Длина блока (ковра)","≥800; ≥650; ≥600; ≥520; ≥480; ≥400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип паркета, в зависимости от способа фиксации паркетных планок","П2 (планки наклеены оборотной стороной на эластичный (теплозвукоизоляционный) биостойкий материал, который остается в конструкции пола после настила паркета); П1 (планки наклеены лицевой стороной на бумагу, которая снимается вместе с клеевым слоем после настила паркета на основание пола)"]
[{"$nulls":4},"Толщина планки","≥10; ≥8; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина планки (длина стороны элементарного квадрата)","≥200; ≥160; ≥150; ≥130; ≥120; ≥100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина планки","≥30; ≥28; ≥26; ≥24; ≥22; ≥20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка паркета","А (высшей категории качества); Б (первая категория качества)"]
[{"$nulls":4},"Ширина блока (ковра)","≥800; ≥640; ≥600; ≥520; ≥480; ≥450; ≥400; ≥390; ≥360; ≥320; ≥300; ≥260; ≥240; ≥200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма ковра паркета","Прямоугольник; Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины","Тропические породы; Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Гледичия; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
["16.22.10.000-00000005","Паркет мозаичный","Штука","2021-09-01","Способ распила древесины","Смешанный; Радиальный; Тангенциальный"]
[{"$nulls":4},"Длина блока (ковра)","≥800; ≥650; ≥600; ≥520; ≥480; ≥400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип паркета, в зависимости от способа фиксации паркетных планок","П1 (планки наклеены лицевой стороной на бумагу, которая снимается вместе с клеевым слоем после настила паркета на основание пола); П2 (планки наклеены оборотной стороной на эластичный (теплозвукоизоляционный) биостойкий материал, который остается в конструкции пола после настила паркета)"]
[{"$nulls":4},"Толщина планки","≥10; ≥8; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина планки (длина стороны элементарного квадрата)","≥200; ≥160; ≥150; ≥130; ≥120; ≥100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина планки","≥30; ≥28; ≥26; ≥24; ≥22; ≥20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка паркета","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Ширина блока (ковра)","≥800; ≥640; ≥600; ≥520; ≥480; ≥450; ≥400; ≥390; ≥360; ≥320; ≥300; ≥260; ≥240; ≥200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма ковра паркета","Прямоугольник; Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины","Тропические породы; Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Гледичия; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
["16.22.10.000-00000010","Паркет штучный","Штука; Квадратный метр","2021-09-01","Марка паркета","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоса кромки слоя износа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина планки","≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ распила древесины","Смешанный; Радиальный; Тангенциальный"]
[{"$nulls":4},"Тип профиля паркетных планок","П2 (планки с гребнем на одной кромке и пазами на другой кромке и торцах); П1 (планки с гребнями и пазами на противоположных кромках и торцах)"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина планки","≥90; ≥85; ≥80; ≥75; ≥70; ≥65; ≥60; ≥55; ≥50; ≥45; ≥40; ≥35; ≥30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины","Тропические породы; Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Гледичия; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
[{"$nulls":4},"Толщина планки","≥18; ≥17; ≥15; <15","Миллиметр"]
["16.22.10.000-00000009","Паркет штучный","Штука","2021-09-01","Марка паркета","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоса кромки слоя износа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина планки","≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ распила древесины","Смешанный; Радиальный; Тангенциальный"]
[{"$nulls":4},"Тип профиля паркетных планок","П2 (планки с гребнем на одной кромке и пазами на другой кромке и торцах); П1 (планки с гребнями и пазами на противоположных кромках и торцах)"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина планки","≥90; ≥85; ≥80; ≥75; ≥70; ≥65; ≥60; ≥55; ≥50; ≥45; ≥40; ≥35; ≥30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины","Тропические породы; Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Гледичия; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
[{"$nulls":4},"Толщина планки","≥18; ≥17; ≥15; <15","Миллиметр"]
["16.22.10.000-00000008","Паркет штучный","Квадратный метр","2021-09-01","Марка паркета","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Наличие скоса кромки слоя износа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина планки","≥500; ≥450; ≥400; ≥350; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ распила древесины","Смешанный; Радиальный; Тангенциальный"]
[{"$nulls":4},"Тип профиля паркетных планок","П2 (планки с гребнем на одной кромке и пазами на другой кромке и торцах); П1 (планки с гребнями и пазами на противоположных кромках и торцах)"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Ширина планки","≥90; ≥85; ≥80; ≥75; ≥70; ≥65; ≥60; ≥55; ≥50; ≥45; ≥40; ≥35; ≥30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины","Тропические породы; Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Гледичия; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
[{"$nulls":4},"Толщина планки","≥18; ≥17; ≥15; <15","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000019","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Переставные; Рыбацкие; Зажимные; Пластиковые; Слесарные; Складные; С увеличенными рычагами; Рычажные; Энергосберегающего типа; Люверсные; Усиленные; Удлиненные; Утконосы; Угловые; Диэлектрические; Установочные; Многофункциональные; Универсальные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000018","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Универсальные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000017","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Многофункциональные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000016","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Установочные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000015","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Диэлектрические"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000014","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Угловые"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000013","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Утконосы"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000012","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Удлиненные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000011","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Усиленные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000010","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Люверсные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000009","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Энергосберегающего типа"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000008","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Рычажные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000007","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","С увеличенными рычагами"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000006","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Складные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000005","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Слесарные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000004","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Пластиковые"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000003","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Зажимные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000002","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Рыбацкие"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["25.73.30.163-00000001","Пассатижи","Штука","2021-04-01","Исполнение","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид пассатижей","Переставные"]
[{"$nulls":4},"Изогнутая рабочая часть","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Режущие кромки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; <160","Миллиметр"]
["20.41.43.140-00000002","Паста ГОИ","Грамм","2021-04-01","Тип обрабатываемой поверхности","Стекло; Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Мазь; Брусок"]
["20.41.43.140-00000001","Паста ГОИ","Грамм","2021-04-01","Тип обрабатываемой поверхности","Металл; Стекло; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Мазь; Брусок"]
["22.21.21.129-00000015","Патрубок переходной из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Наружная; Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр (D1)","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр (D2)","≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥900","Миллиметр"]
["22.21.21.129-00000014","Патрубок переходной из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр (D1)","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр (D2)","≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥900","Миллиметр"]
["22.21.21.129-00000013","Патрубок переходной из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Наружная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр (D1)","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр (D2)","≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60; ≥900","Миллиметр"]
["23.61.12.127-00000002","Перемычка железобетонная","Штука","2022-02-22","Стойкость к сейсмическим воздейсвиям","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Наличие выпусков арматуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Расчетная нагрузка, кН/м","<1; ≥70; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5"]
[{"$nulls":4},"Степень плотности бетона","Особоплотная (О); Повышенная (П)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥590; ≥550 и <590; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥60 и <100; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных петель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Брусковая (ПБ); Балочная (ПГ); Фасадная (ПФ); Плитная (ПП)"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Наличие строповочных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥510; ≥450 и <510; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
["23.61.12.127-00000001","Перемычка железобетонная","Штука","2022-02-22","Стойкость к сейсмическим воздейсвиям","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50; F1000"]
[{"$nulls":4},"Наличие выпусков арматуры","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Расчетная нагрузка, кН/м","≥50 и <55; <1; ≥70; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; ≥45 и <50; ≥40 и <45"]
[{"$nulls":4},"Степень плотности бетона","Особоплотная (О); Повышенная (П)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥590; ≥550 и <590; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥60 и <100; <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных петель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Балочная (ПГ); Фасадная (ПФ); Плитная (ПП); Брусковая (ПБ)"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Наличие строповочных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥510; ≥450 и <510; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
["22.21.21.123-00000012","Переход из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Способ соединения","Муфтовый; Сварной; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода выхода","200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 315; 280; 250; 225; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип перехода","Электросварной; Сварной; Литой"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6; SDR 17; SDR 11"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода входа","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
["22.21.21.123-00000011","Переход из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Способ соединения","Муфтовый; Сварной; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода выхода","225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 315; 280; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип перехода","Литой"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 11; SDR 17; SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода входа","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
["22.21.21.123-00000010","Переход из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Способ соединения","Муфтовый; Сварной; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода выхода","200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 315; 280; 250; 225; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип перехода","Сварной"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11; SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода входа","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
["22.21.21.123-00000009","Переход из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Способ соединения","Муфтовый; Сварной; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода выхода","200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 315; 280; 250; 225; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип перехода","Электросварной"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11; SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода входа","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
["25.11.23.119-00000021","Перила для маломобильных групп населения","Погонный метр","2022-02-22","В зависимости от конфигурации","Прямые (имеющие только один прямой участок); Комбинированные (имеющий как минимум два прямых участка, расположенных под углом друг к другу)"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места крепления","Перила пандусов; Дверные; Лестничные; Напольные; Настенные"]
[{"$nulls":4},"Тип","Одиночные для детей; Парные; Одиночные для взрослых"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Комбинированный материал; Композитный материал; Полимерный материал; Дерево; Металл"]
["25.11.23.119-00000020","Перила для маломобильных групп населения","Погонный метр","2022-02-22","В зависимости от конфигурации","Комбинированные (имеющий как минимум два прямых участка, расположенных под углом друг к другу)"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места крепления","Перила пандусов; Дверные; Лестничные; Напольные; Настенные"]
[{"$nulls":4},"Тип","Одиночные для детей; Парные; Одиночные для взрослых"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Комбинированный материал; Композитный материал; Полимерный материал; Дерево; Металл"]
["25.11.23.119-00000019","Перила для маломобильных групп населения","Погонный метр","2022-02-22","В зависимости от конфигурации","Прямые (имеющие только один прямой участок)"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места крепления","Перила пандусов; Дверные; Лестничные; Напольные; Настенные"]
[{"$nulls":4},"Тип","Одиночные для детей; Парные; Одиночные для взрослых"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Комбинированный материал; Композитный материал; Полимерный материал; Дерево; Металл"]
["08.12.11.130-00000003","Песок строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Кубический метр","2021-12-31","Фракционированный песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу добычи","Морской; Речной; Карьерный"]
[{"$nulls":4},"Марка по дробимости","1400; 1200; 1000; 800; 600; 400; 300; 200"]
[{"$nulls":4},"Группа песка","Повышенной крупности; Крупный; Средний; Мелкий; Очень мелкий; Тонкий; Очень тонкий"]
[{"$nulls":4},"Мытый песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Обогащенный песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс песка","II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип песка","Песок из отсевов дробления; Песок природный"]
[{"$nulls":4},"Тип породы","Метаморфическая; Изверженнная эффузивная; Изверженнная интрузивная; Осадочная"]
["08.12.11.130-00000002","Песок строительный","Кубический метр","2021-12-31","Фракционированный песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу добычи","Морской; Речной; Карьерный"]
[{"$nulls":4},"Марка по дробимости","1400; 1200; 1000; 800; 600; 400; 300; 200"]
[{"$nulls":4},"Группа песка","Повышенной крупности; Крупный; Средний; Мелкий; Очень мелкий; Тонкий; Очень тонкий"]
[{"$nulls":4},"Мытый песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Обогащенный песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс песка","II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип песка","Песок природный"]
[{"$nulls":4},"Тип породы","Метаморфическая; Изверженнная эффузивная; Изверженнная интрузивная; Осадочная"]
["08.12.11.130-00000001","Песок строительный","Кубический метр","2021-12-31","Фракционированный песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу добычи","Морской; Речной; Карьерный"]
[{"$nulls":4},"Марка по дробимости","200; 1400; 1200; 1000; 800; 600; 400; 300"]
[{"$nulls":4},"Группа песка","Повышенной крупности; Крупный; Средний; Мелкий; Очень мелкий; Тонкий; Очень тонкий"]
[{"$nulls":4},"Мытый песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Обогащенный песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс песка","II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип песка","Песок из отсевов дробления"]
[{"$nulls":4},"Тип породы","Метаморфическая; Изверженнная эффузивная; Изверженнная интрузивная; Осадочная"]
["08.12.11.130-00000005","Песок строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-31","Фракционированный песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу добычи","Морской; Речной; Карьерный"]
[{"$nulls":4},"Марка по дробимости","1400; 1200; 1000; 800; 600; 400; 300; 200"]
[{"$nulls":4},"Группа песка","Повышенной крупности; Крупный; Средний; Мелкий; Очень мелкий; Тонкий; Очень тонкий"]
[{"$nulls":4},"Мытый песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Обогащенный песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс песка","II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип песка","Песок природный"]
[{"$nulls":4},"Тип породы","Метаморфическая; Изверженнная эффузивная; Изверженнная интрузивная; Осадочная"]
["08.12.11.130-00000004","Песок строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-31","Фракционированный песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу добычи","Морской; Речной; Карьерный"]
[{"$nulls":4},"Марка по дробимости","1400; 1200; 1000; 800; 600; 400; 300; 200"]
[{"$nulls":4},"Группа песка","Повышенной крупности; Крупный; Средний; Мелкий; Очень мелкий; Тонкий; Очень тонкий"]
[{"$nulls":4},"Мытый песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Обогащенный песок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс песка","II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип песка","Песок из отсевов дробления"]
[{"$nulls":4},"Тип породы","Метаморфическая; Изверженнная эффузивная; Изверженнная интрузивная; Осадочная"]
["29.32.30.233-00000003","Петля для оконных и дверных блоков","Штука","2022-04-11","Наличие противосъемных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Специальный алюминиевый профиль; Пластмасса; Латунь; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для дверного блока; Для оконного и балконного дверного блока"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления","Сварной; Крепежные пластины; Монтажные отверстия (болтовой)"]
[{"$nulls":4},"Масса дверного блока",">250; >120 и ≤250; >60 и ≤120; ≤60","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Для соединения спаренных створок оконных и полотен балконных дверных блоков с наплавом; Для фрамуг оконных блоков"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Комбинированная (ПК); Ввертная (ПВв); Врезная (ПВ); Накладная (ПН)"]
[{"$nulls":4},"Высота петли","≥150; ≥130 и <150; ≥110 и <130; ≥98 и <110; ≥85 и <98; ≥70 и <85; ≥60 и <70; ≥40 и <60; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ открывания полотна (створки)","Правое (П); Универсальное; Левое (Л)"]
[{"$nulls":4},"Масса оконного блока",">130; >80 и ≤130; >50 и ≤80; ≤50","Килограмм"]
["29.32.30.233-00000002","Петля для оконных и дверных блоков","Штука","2022-04-11","Наличие противосъемных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Специальный алюминиевый профиль; Пластмасса; Латунь; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для оконного и балконного дверного блока"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления","Сварной; Крепежные пластины; Монтажные отверстия (болтовой)"]
[{"$nulls":4},"Масса дверного блока",">250; >120 и ≤250; >60 и ≤120; ≤60","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Для соединения спаренных створок оконных и полотен балконных дверных блоков с наплавом; Для фрамуг оконных блоков"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Комбинированная (ПК); Ввертная (ПВв); Врезная (ПВ); Накладная (ПН)"]
[{"$nulls":4},"Высота петли","≥150; ≥130 и <150; ≥110 и <130; ≥98 и <110; ≥85 и <98; ≥70 и <85; ≥60 и <70; ≥40 и <60; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ открывания полотна (створки)","Правое (П); Универсальное; Левое (Л)"]
[{"$nulls":4},"Масса оконного блока",">130; >80 и ≤130; >50 и ≤80; ≤50","Килограмм"]
["29.32.30.233-00000001","Петля для оконных и дверных блоков","Штука","2022-04-11","Наличие противосъемных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Специальный алюминиевый профиль; Пластмасса; Латунь; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для дверного блока"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления","Сварной; Крепежные пластины; Монтажные отверстия (болтовой)"]
[{"$nulls":4},"Масса дверного блока",">250; >120 и ≤250; >60 и ≤120; ≤60","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Для соединения спаренных створок оконных и полотен балконных дверных блоков с наплавом; Для фрамуг оконных блоков"]
[{"$nulls":4},"Способ установки","Комбинированная (ПК); Ввертная (ПВв); Врезная (ПВ); Накладная (ПН)"]
[{"$nulls":4},"Высота петли","≥150; ≥130 и <150; ≥110 и <130; ≥98 и <110; ≥85 и <98; ≥70 и <85; ≥60 и <70; ≥40 и <60; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ открывания полотна (створки)","Правое (П); Универсальное; Левое (Л)"]
[{"$nulls":4},"Масса оконного блока",">130; >80 и ≤130; >50 и ≤80; ≤50","Килограмм"]
["25.73.20.110-00000009","Пила ручная","Штука","2021-04-01","Длина режущей части полотна (без учета предельного отклонения)","≥650; ≥600 и <650; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг зубьев (без учета предельного отклонения)","≥8; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность смены полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип ножовочной рамки","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип пилы по способу распиловки","Для универсальной распиловки; Для продольной распиловки; Для поперечной распиловки"]
[{"$nulls":4},"Вид пилы","Цепная; Рамка ножовочная; Двуручная; Наградка; Обушковая; Лучковая; Выкружная; Классическая"]
["25.73.20.110-00000008","Пила ручная","Штука","2021-04-01","Длина режущей части полотна (без учета предельного отклонения)","≥650; ≥600 и <650; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг зубьев (без учета предельного отклонения)","≥8; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность смены полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы по способу распиловки","Для универсальной распиловки; Для продольной распиловки; Для поперечной распиловки"]
[{"$nulls":4},"Вид пилы","Классическая"]
["25.73.20.110-00000007","Пила ручная","Штука","2021-04-01","Длина режущей части полотна (без учета предельного отклонения)","≥650; ≥600 и <650; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг зубьев (без учета предельного отклонения)","≥8; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность смены полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы по способу распиловки","Для универсальной распиловки; Для продольной распиловки; Для поперечной распиловки"]
[{"$nulls":4},"Вид пилы","Выкружная"]
["25.73.20.110-00000006","Пила ручная","Штука","2021-04-01","Длина режущей части полотна (без учета предельного отклонения)","≥650; ≥600 и <650; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг зубьев (без учета предельного отклонения)","≥8; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность смены полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы по способу распиловки","Для универсальной распиловки; Для продольной распиловки; Для поперечной распиловки"]
[{"$nulls":4},"Вид пилы","Лучковая"]
["25.73.20.110-00000005","Пила ручная","Штука","2021-04-01","Длина режущей части полотна (без учета предельного отклонения)","≥650; ≥600 и <650; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг зубьев (без учета предельного отклонения)","≥8; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность смены полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы по способу распиловки","Для универсальной распиловки; Для продольной распиловки; Для поперечной распиловки"]
[{"$nulls":4},"Вид пилы","Обушковая"]
["25.73.20.110-00000004","Пила ручная","Штука","2021-04-01","Длина режущей части полотна (без учета предельного отклонения)","≥650; ≥600 и <650; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг зубьев (без учета предельного отклонения)","≥8; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность смены полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы по способу распиловки","Для универсальной распиловки; Для продольной распиловки; Для поперечной распиловки"]
[{"$nulls":4},"Вид пилы","Наградка"]
["25.73.20.110-00000003","Пила ручная","Штука","2021-04-01","Длина режущей части полотна (без учета предельного отклонения)","≥650; ≥600 и <650; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг зубьев (без учета предельного отклонения)","≥8; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность смены полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы по способу распиловки","Для универсальной распиловки; Для продольной распиловки; Для поперечной распиловки"]
[{"$nulls":4},"Вид пилы","Двуручная"]
["25.73.20.110-00000002","Пила ручная","Штука","2021-04-01","Длина режущей части полотна (без учета предельного отклонения)","≥650; ≥600 и <650; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг зубьев (без учета предельного отклонения)","≥8; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность смены полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пилы по способу распиловки","Для универсальной распиловки; Для продольной распиловки; Для поперечной распиловки"]
[{"$nulls":4},"Вид пилы","Цепная"]
["25.73.20.110-00000001","Пила ручная","Штука","2021-04-01","Длина режущей части полотна (без учета предельного отклонения)","≥650; ≥600 и <650; ≥575 и <600; ≥550 и <575; ≥525 и <550; ≥500 и <525; ≥475 и <500; ≥450 и <475; ≥425 и <450; ≥400 и <425; ≥375 и <400; ≥350 и <375; ≥325 и <350; ≥300 и <325; ≥275 и <300; ≥250 и <275; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг зубьев (без учета предельного отклонения)","≥8; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Возможность смены полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип ножовочной рамки","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип пилы по способу распиловки","Для универсальной распиловки; Для продольной распиловки; Для поперечной распиловки"]
[{"$nulls":4},"Вид пилы","Рамка ножовочная"]
["28.24.11.000-00000024","Пила сабельная","Штука","2021-04-01","Регулировка скорости","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Плавный пуск","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Глубина пропила металла","≥100; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥3 и <20; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","От аккумуляторных батарей; От сети"]
[{"$nulls":4},"Наличие аккумуляторов в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальные обороты на холостом ходу","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Глубина пропила дерева","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥15 и <50; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Регулировка глубины реза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Бесключевая замена полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥1800; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество аккумуляторов в комплекте","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Маятниковый ход","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Дерево; Металл"]
["28.24.11.000-00000023","Пила сабельная","Штука","2021-04-01","Регулировка скорости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плавный пуск","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Глубина пропила металла","≥100; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥3 и <20; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","От сети"]
[{"$nulls":4},"Максимальные обороты на холостом ходу","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Глубина пропила дерева","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥15 и <50; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Регулировка глубины реза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Бесключевая замена полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥1800; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Маятниковый ход","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Дерево; Металл"]
["28.24.11.000-00000022","Пила сабельная","Штука","2021-04-01","Регулировка скорости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плавный пуск","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Глубина пропила металла","≥100; ≥50 и <100; ≥20 и <50; ≥3 и <20; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","От аккумуляторных батарей"]
[{"$nulls":4},"Наличие аккумуляторов в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальные обороты на холостом ходу","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Глубина пропила дерева","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥15 и <50; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Регулировка глубины реза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Бесключевая замена полотна","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥400 и <500; <300; ≥1800; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥300 и <400","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество аккумуляторов в комплекте","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Маятниковый ход","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Дерево; Металл"]
["28.24.11.000-00000027","Пила торцовочная","Штука","2022-06-15","Тип редуктора","Ременной; Зубчатый"]
[{"$nulls":4},"Аккумуляторы в комплекте",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Регулировка глубины пропила","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Напряжение аккумулятора","24; 20; 18; 12; 10,8000; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Регулировка скорости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000; ≥3000","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина пропила под углом 90","≥125; ≥100 и <125; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр посадочного отверстия диска","32; 30; 25; 20; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие рабочего стола","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","От аккумуляторных батарей; От сети"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина пропила под углом 45","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр диска","≥305; ≥250 и <305; ≥210 и <250; <210","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Подсветка рабочей зоны","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальные обороты","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие аккумуляторов в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Лазерный указатель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плавный пуск","Нет; Да"]
["28.24.11.000-00000026","Пила торцовочная","Штука","2022-06-15","Тип редуктора","Ременной; Зубчатый"]
[{"$nulls":4},"Регулировка глубины пропила","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регулировка скорости","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000; ≥3000","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина пропила под углом 90","≥125; ≥100 и <125; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр посадочного отверстия диска","32; 30; 25; 20; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие рабочего стола","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","От сети"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина пропила под углом 45","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр диска","≥305; ≥250 и <305; ≥210 и <250; <210","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Подсветка рабочей зоны","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальные обороты","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Лазерный указатель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плавный пуск","Нет; Да"]
["28.24.11.000-00000025","Пила торцовочная","Штука","2022-06-15","Тип редуктора","Ременной; Зубчатый"]
[{"$nulls":4},"Аккумуляторы в комплекте",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Регулировка глубины пропила","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Напряжение аккумулятора","24; 20; 18; 12; 10,8000; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Регулировка скорости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000; ≥3000","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина пропила под углом 90","≥125; ≥100 и <125; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр посадочного отверстия диска","32; 30; 25; 20; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие рабочего стола","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип питания","От аккумуляторных батарей"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина пропила под углом 45","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр диска","≥305; ≥250 и <305; ≥210 и <250; <210","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Подсветка рабочей зоны","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальные обороты","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Наличие аккумуляторов в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Лазерный указатель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плавный пуск","Нет; Да"]
["23.42.10.160-00000003","Писсуар","Штука","2021-09-01","Антивандальный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие инсталяции для писсуара в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Управление (тип смыва)","Электронное; Радарное; Сенсорное; Механическое"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥900; ≥850 и <900; ≥750 и <800; ≥600 и <750; ≥550 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Подвод воды","Скрытый; Наружный"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥250 и <300; <250; ≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Настенный (подвесной); Напольный"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки в комплекте","Нет; Да"]
["23.42.10.160-00000002","Писсуар","Штука","2021-09-01","Антивандальный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие инсталяции для писсуара в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Управление (тип смыва)","Электронное; Радарное; Сенсорное; Механическое"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥900; ≥850 и <900; ≥750 и <800; ≥600 и <750; ≥550 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Подвод воды","Скрытый; Наружный"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥250 и <300; <250; ≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Напольный"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки в комплекте","Нет; Да"]
["23.42.10.160-00000001","Писсуар","Штука","2021-09-01","Антивандальный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие инсталяции для писсуара в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Управление (тип смыва)","Электронное; Радарное; Сенсорное; Механическое"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥900; ≥850 и <900; ≥750 и <800; ≥600 и <750; ≥550 и <600; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Подвод воды","Скрытый; Наружный"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥250 и <300; <250; ≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Настенный (подвесной)"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки в комплекте","Нет; Да"]
["20.30.22.110-00000020","Пластик для дорожной разметки холодный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-19","Цвет холодного пластика","Зеленый; Черный; Красный; Синий; Желтый; Белый; Оранжевый"]
[{"$nulls":4},"Класс холодного пластика по времени отверждения","ВТ3; ВТ2; ВТ1"]
[{"$nulls":4},"Класс холодного пластика по плотности отвердевшего расплава","ПП3; ПП2; ПП1"]
[{"$nulls":4},"Наличие в составе микростеклошариков","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс холодного пластика по яркости","В0; В7; В6; В4; В3; В2"]
["20.30.22.110-00000019","Пластик для дорожной разметки холодный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-19","Цвет холодного пластика","Черный; Красный; Синий; Желтый; Белый; Оранжевый; Зеленый"]
[{"$nulls":4},"Класс холодного пластика по времени отверждения","ВТ3; ВТ2; ВТ1"]
[{"$nulls":4},"Класс холодного пластика по плотности отвердевшего расплава","ПП3; ПП2; ПП1"]
[{"$nulls":4},"Наличие в составе микростеклошариков","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс холодного пластика по яркости","В7; В6; В4; В3; В2; В0"]
["25.73.40.130-00000002","Плашка круглая для метрической резьбы","Штука","2022-02-22","Шаг резьбы","6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,5000; 1,2500; 1; 0,8000; 0,7500; 0,7000; 0,6000; 0,5000; 0,4500; 0,4000; 0,3500; 0,3000; 0,2500; 0,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поле допуска резьбы","6d; 6e; 8g; 6g; 8h; 8h6h; 6h"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр резьбы","68; 65; 64; 62; 60; 56; 55; 52; 50; 48; 45; 42; 40; 39; 38; 36; 35; 33; 17; 16; 15; 14; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 32; 30; 28; 27; 26; 25; 24; 22; 20; 18; 1,6000; 1,4000; 1,2000; 1,1000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие выточки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Направление резьбы","Левая; Правая"]
[{"$nulls":4},"Угол в плане (φ), град.","45; 30; 25; "]
[{"$nulls":4},"Тип","3 (для резьб диаметром свыше 6 мм до 68 мм); 2 (для резьб диаметром от 1 мм до 6 мм); 1 (для резьб диаметром от 1 мм до 3 мм)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Машинная; Ручная"]
["25.73.40.130-00000001","Плашка круглая для метрической резьбы","Штука","2022-02-22","Шаг резьбы","6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2; 1,7500; 1,5000; 1,2500; 1; 0,8000; 0,7500; 0,7000; 0,6000; 0,5000; 0,4500; 0,4000; 0,3500; 0,3000; 0,2500; 0,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поле допуска резьбы","6d; 6e; 8g; 6g; 8h; 8h6h; 6h"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр резьбы","68; 65; 64; 62; 60; 56; 55; 52; 50; 48; 45; 42; 40; 39; 38; 36; 35; 33; 17; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; 2,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 32; 30; 28; 27; 26; 25; 24; 22; 20; 18; 1,6000; 1,4000; 1,2000; 1,1000; 1; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие выточки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Направление резьбы","Левая; Правая"]
[{"$nulls":4},"Угол в плане (φ), град.","45; 30; 25; "]
[{"$nulls":4},"Тип","3 (для резьб диаметром свыше 6 мм до 68 мм); 2 (для резьб диаметром от 1 мм до 6 мм); 1 (для резьб диаметром от 1 мм до 3 мм)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Машинная; Ручная"]
["23.65.12.000-00000003","Плита (панель) фиброцементная","Штука; Квадратный метр","2021-09-01","Толщина изделия","≥16; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина изделия","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Рельефная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина изделия","≥3600; ≥3000 и <3600; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
["23.65.12.000-00000002","Плита (панель) фиброцементная","Штука","2021-09-01","Толщина изделия","≥16; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина изделия","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Рельефная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина изделия","≥3600; ≥3000 и <3600; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
["23.65.12.000-00000001","Плита (панель) фиброцементная","Квадратный метр","2021-09-01","Толщина изделия","≥16; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина изделия","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Рельефная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Длина изделия","≥3600; ≥3000 и <3600; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
["16.21.13.000-00000003","Плита древесная с ориентированной стружкой (ОСП)","Штука; Квадратный метр","2021-11-16","Тип","ОСП-4; ОСП-3; ОСП-2; ОСП-1"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","Е2; Е1; Е0,5"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1200 и <1500; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плита шпунтованная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки поверхности","Шлифованная (Ш); Нешлифованная (НШ)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥28 и <30; ≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1200 и <1500; <1200; ≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500","Миллиметр"]
["16.21.13.000-00000001","Плита древесная с ориентированной стружкой (ОСП)","Штука","2021-11-16","Тип","ОСП-4; ОСП-3; ОСП-2; ОСП-1"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","Е2; Е1; Е0,5"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1200 и <1500; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плита шпунтованная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки поверхности","Шлифованная (Ш); Нешлифованная (НШ)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥28 и <30; ≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1200 и <1500; <1200; ≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500","Миллиметр"]
["16.21.13.000-00000002","Плита древесная с ориентированной стружкой (ОСП)","Квадратный метр","2021-11-16","Тип","ОСП-4; ОСП-3; ОСП-2; ОСП-1"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","Е2; Е1; Е0,5"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1200 и <1500; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плита шпунтованная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки поверхности","Шлифованная (Ш); Нешлифованная (НШ)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥28 и <30; ≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1200 и <1500; <1200; ≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000","Миллиметр"]
["16.21.14.000-00000003","Плита древесно-волокнистая средней плотности (МДФ)","Штука; Квадратный метр","2021-11-16","Длина","≥3660; ≥3500 и <3660; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1525 и <1600; <1525","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, кг/м3","≥850; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","Е2; Е1"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Оклеенная пластиком; Шпонированная; Ламинированная; Шлифованная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2070; ≥2000 и <2070; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1220 и <1300; <1220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сорт по качеству поверхности","II; I"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3,2000 и <4; ≥3 и <3,2000; ≥2,5000 и <3; ≥1,8000 и <2,5000; <1,8000; ≥60; ≥59 и <60; ≥58 и <59; ≥57 и <58; ≥56 и <57; ≥55 и <56; ≥54 и <55; ≥53 и <54; ≥52 и <53; ≥51 и <52; ≥50 и <51; ≥49 и <50; ≥48 и <49; ≥47 и <48; ≥46 и <47; ≥45 и <46; ≥44 и <45; ≥43 и <44; ≥42 и <43; ≥41 и <42; ≥40 и <41; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26","Миллиметр"]
["16.21.14.000-00000002","Плита древесно-волокнистая средней плотности (МДФ)","Квадратный метр","2021-11-16","Длина","≥3660; ≥3500 и <3660; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1525 и <1600; <1525","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, кг/м3","≥850; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","Е2; Е1"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Шлифованная; Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Оклеенная пластиком; Шпонированная; Ламинированная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2070; ≥2000 и <2070; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1220 и <1300; <1220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сорт по качеству поверхности","II; I"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3,2000 и <4; ≥3 и <3,2000; ≥2,5000 и <3; ≥1,8000 и <2,5000; <1,8000; ≥60; ≥59 и <60; ≥58 и <59; ≥57 и <58; ≥56 и <57; ≥55 и <56; ≥54 и <55; ≥53 и <54; ≥52 и <53; ≥51 и <52; ≥50 и <51; ≥49 и <50; ≥48 и <49; ≥47 и <48; ≥46 и <47; ≥45 и <46; ≥44 и <45; ≥43 и <44; ≥42 и <43; ≥41 и <42; ≥40 и <41; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33","Миллиметр"]
["16.21.14.000-00000001","Плита древесно-волокнистая средней плотности (МДФ)","Штука","2021-11-16","Длина","≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1525 и <1600; <1525; ≥3660; ≥3500 и <3660; ≥3400 и <3500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, кг/м3","≥850; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","Е2; Е1"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Ламинированная; Шлифованная; Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Оклеенная пластиком; Шпонированная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2070; ≥2000 и <2070; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1220 и <1300; <1220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сорт по качеству поверхности","II; I"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3,2000 и <4; ≥3 и <3,2000; ≥2,5000 и <3; ≥1,8000 и <2,5000; <1,8000; ≥60; ≥59 и <60; ≥58 и <59; ≥57 и <58; ≥56 и <57; ≥55 и <56; ≥54 и <55; ≥53 и <54; ≥52 и <53; ≥51 и <52; ≥50 и <51; ≥49 и <50; ≥48 и <49; ≥47 и <48; ≥46 и <47; ≥45 и <46; ≥44 и <45; ≥43 и <44; ≥42 и <43; ≥41 и <42; ≥40 и <41; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33","Миллиметр"]
["16.21.13.000-00000006","Плита древесно-стружечная (ДСП)","Штука; Квадратный метр","2021-11-16","Длина","≥5700; ≥5600 и <5700; ≥5500 и <5600; ≥5400 и <5500; ≥5300 и <5400; ≥5200 и <5300; ≥5100 и <5200; ≥5000 и <5100; ≥4900 и <5000; ≥4800 и <4900; ≥4700 и <4800; ≥4600 и <4700; ≥4500 и <4600; ≥4400 и <4500; ≥4300 и <4400; ≥4200 и <4300; ≥4100 и <4200; ≥4000 и <4100; ≥3900 и <4000; ≥3800 и <3900; ≥3700 и <3800; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","<1; ≥40; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥1 и <2; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Р2; Р1"]
[{"$nulls":4},"Вид поверхности","Мелкоструктурная (М); Обычная (О)"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","Е2; Е1; Е0,5"]
[{"$nulls":4},"Плита водостойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Оклеенная пластиком; Шпонированная; Ламинированная"]
[{"$nulls":4},"Сорт","II; I"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки поверхности","Нешлифованная (НШ); Шлифованная (Ш)"]
[{"$nulls":4},"Плита огнестойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; <1000","Миллиметр"]
["16.21.13.000-00000004","Плита древесно-стружечная (ДСП)","Штука","2021-11-16","Длина","≥5700; ≥5600 и <5700; ≥5500 и <5600; ≥5400 и <5500; ≥5300 и <5400; ≥5200 и <5300; ≥5100 и <5200; ≥5000 и <5100; ≥4900 и <5000; ≥4800 и <4900; ≥4700 и <4800; ≥4600 и <4700; ≥4500 и <4600; ≥4400 и <4500; ≥4300 и <4400; ≥4200 и <4300; ≥4100 и <4200; ≥4000 и <4100; ≥3900 и <4000; ≥3800 и <3900; ≥3700 и <3800; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","<1; ≥40; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥1 и <2; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Р1; Р2"]
[{"$nulls":4},"Вид поверхности","Мелкоструктурная (М); Обычная (О)"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","Е2; Е1; Е0,5"]
[{"$nulls":4},"Плита водостойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Оклеенная пластиком; Шпонированная; Ламинированная"]
[{"$nulls":4},"Сорт","II; I"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки поверхности","Нешлифованная (НШ); Шлифованная (Ш)"]
[{"$nulls":4},"Плита огнестойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; <1000","Миллиметр"]
["16.21.13.000-00000005","Плита древесно-стружечная (ДСП)","Квадратный метр","2021-11-16","Длина","≥5700; ≥5600 и <5700; ≥5500 и <5600; ≥5400 и <5500; ≥5300 и <5400; ≥5200 и <5300; ≥5100 и <5200; ≥5000 и <5100; ≥4900 и <5000; ≥4800 и <4900; ≥4700 и <4800; ≥4600 и <4700; ≥4500 и <4600; ≥4400 и <4500; ≥4300 и <4400; ≥4200 и <4300; ≥4100 и <4200; ≥4000 и <4100; ≥3900 и <4000; ≥3800 и <3900; ≥3700 и <3800; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","<1; ≥40; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥1 и <2; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Р2; Р1"]
[{"$nulls":4},"Вид поверхности","Мелкоструктурная (М); Обычная (О)"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","Е2; Е1; Е0,5"]
[{"$nulls":4},"Плита водостойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Лакированная; Окрашенная; Оклеенная бумагой; Оклеенная пластиком; Шпонированная; Ламинированная"]
[{"$nulls":4},"Сорт","II; I"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки поверхности","Нешлифованная (НШ); Шлифованная (Ш)"]
[{"$nulls":4},"Плита огнестойкая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; <1000","Миллиметр"]
["23.61.12.143-00000002","Плита железобетонная для покрытий дорог","Штука","2022-02-22","Тип по назначению","Для временных дорог; Для постоянных дорог"]
[{"$nulls":4},"Масса нагрузки","≥40; ≥30; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Тип по конфигурации","Поперечная половина шестиугольной плиты (ППШ); Диагональная половина шестиугольной плиты (ДПШ); Шестиугольная осевая поперечная (ПШП); Шестиугольная осевая диагональная (ПШД); Шестиугольная (ПШ); Трапецеидальная (ПТ); Прямоугольная с двумя совмещенными бортами (ПББ); Прямоугольная с одним совмещенным бортом (ПБ); Прямоугольная (П)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3750; ≥3000 и <3750; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1070 и <1500; <1070","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; <140","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1750 и <2000; <1750","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип монтажных отверстий","Монтажная петля; Для цангового захвата; Паз для безпетлевого монтажа"]
["23.61.12.143-00000001","Плита железобетонная для покрытий дорог","Штука","2022-02-22","Тип по назначению","Для временных дорог; Для постоянных дорог"]
[{"$nulls":4},"Масса нагрузки","≥40; ≥30; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Тип по конфигурации","Поперечная половина шестиугольной плиты (ППШ); Диагональная половина шестиугольной плиты (ДПШ); Шестиугольная осевая поперечная (ПШП); Шестиугольная осевая диагональная (ПШД); Шестиугольная (ПШ); Трапецеидальная (ПТ); Прямоугольная с двумя совмещенными бортами (ПББ); Прямоугольная с одним совмещенным бортом (ПБ); Прямоугольная (П)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3750; ≥3000 и <3750; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1070 и <1500; <1070","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; <140","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1750 и <2000; <1750","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип монтажных отверстий","Монтажная петля; Для цангового захвата; Паз для безпетлевого монтажа"]
["23.61.12.141-00000002","Плита железобетонная для покрытий трамвайных путей","Штука","2022-05-19","Толщина","≥80 и <100; ≥120; ≥100 и <120; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс арматуры","Ат-III; А-III"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥740 и <1390; ≥2070; ≥1860 и <2070; ≥1730 и <1860; ≥1510 и <1730; ≥1390 и <1510; <740","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подъемных петель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥680 и <1400; ≥1400; <680","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Для путей с деревянными и с железобетонными шпалами (3П); Для путей с железобетонными шпалами (2П); Для путей с деревянными шпалами (1П)"]
["23.61.12.141-00000001","Плита железобетонная для покрытий трамвайных путей","Штука","2022-05-19","Толщина","≥80 и <100; ≥120; ≥100 и <120; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс арматуры","Ат-III; А-III"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥740 и <1390; ≥2070; ≥1860 и <2070; ≥1730 и <1860; ≥1510 и <1730; ≥1390 и <1510; <740","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подъемных петель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥680 и <1400; ≥1400; <680","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Для путей с деревянными и с железобетонными шпалами (3П); Для путей с железобетонными шпалами (2П); Для путей с деревянными шпалами (1П)"]
["23.61.11.120-00000022","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","3050; 600; 400; 300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","А; В; Б"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","30; 20; 10; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","1400; 1250; 1200; 600; 400; 300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.61.11.120-00000021","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","3050; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","А"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","10; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","1250; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000020","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","3050; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","А"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","20; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","1400; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000019","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","3050; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","А"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","30; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","1400; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000018","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Б"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","10; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","300; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000017","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Б"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","20; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","300; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000016","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Б"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","10; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000015","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Б"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","20; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000014","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Б"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","10; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000013","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Б"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","20; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000012","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","400; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Б"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","10; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","400; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000011","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","400; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Б"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","20; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","400; ","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000010","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","В"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","20; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.61.11.120-00000009","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","В"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","30; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.61.11.120-00000008","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","В"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","20; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.61.11.120-00000007","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","В"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","30; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.61.11.120-00000006","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","В"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","20; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.61.11.120-00000005","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","В"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","30; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.61.11.120-00000004","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","В"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","20; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","1200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.61.11.120-00000003","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","В"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","30; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","1200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.61.11.120-00000002","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","В"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","20; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","1400; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.61.11.120-00000001","Плита из искусственного камня","Штука","2021-06-15","Цветность изделия","Многоцветное; Одноцветное"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина (без учета допустимого отклонения)","600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","В"]
[{"$nulls":4},"Вид фактуры лицевой поверхности","Брашированная; Шлифованная; Полированная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина (без учета допустимого отклонения)","30; "]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина (без учета допустимого отклонения)","1400; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты для наружного применения (тип В) по способу крепления","В-2; В-1"]
["23.99.19.110-00000021","Плита из минеральной ваты","Квадратный метр; Кубический метр; Упаковка","2021-12-31","Вид","Плита твердая (ПТ); Плита повышенной жесткости (ППЖ); Плита жесткая (ПЖ); Плита полужесткая (ПП); Плита мягкая (ПМ)"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке",">1212; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПТ-300; ПТ-250; ПТ-220; ППЖ-200; ППЖ-180; ППЖ-160; ПЖ-140; ПЖ-120; ПЖ-100; ПП-80; ПП-70; ПП-60; ПМ-50; ПМ-40"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000020","Плита из минеральной ваты","Квадратный метр","2021-12-31","Вид","Плита мягкая (ПМ)"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПМ-50; ПМ-40"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000019","Плита из минеральной ваты","Квадратный метр","2021-12-31","Вид","Плита полужесткая (ПП)"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПП-80; ПП-70; ПП-60"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000018","Плита из минеральной ваты","Квадратный метр","2021-12-31","Вид","Плита жесткая (ПЖ)"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПЖ-140; ПЖ-120; ПЖ-100"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000017","Плита из минеральной ваты","Квадратный метр","2021-12-31","Вид","Плита повышенной жесткости (ППЖ)"]
[{"$nulls":4},"Тип","ППЖ-200; ППЖ-180; ППЖ-160"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000016","Плита из минеральной ваты","Квадратный метр","2021-12-31","Вид","Плита твердая (ПТ)"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПТ-300; ПТ-250; ПТ-220"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000034","Плита из минеральной ваты","Кубический метр","2021-12-31","Вид","Плита мягкая (ПМ)"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПМ-50; ПМ-40"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500; ≥2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000033","Плита из минеральной ваты","Кубический метр","2021-12-31","Вид","Плита полужесткая (ПП)"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПП-80; ПП-70; ПП-60"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000032","Плита из минеральной ваты","Кубический метр","2021-12-31","Вид","Плита жесткая (ПЖ)"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПЖ-140; ПЖ-120; ПЖ-100"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000031","Плита из минеральной ваты","Кубический метр","2021-12-31","Вид","Плита повышенной жесткости (ППЖ)"]
[{"$nulls":4},"Тип","ППЖ-200; ППЖ-180; ППЖ-160"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20; ≥170 и <180","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000030","Плита из минеральной ваты","Кубический метр","2021-12-31","Вид","Плита твердая (ПТ)"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПТ-300; ПТ-250; ПТ-220"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20; ≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000029","Плита из минеральной ваты","Упаковка","2021-12-31","Вид","Плита мягкая (ПМ)"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке",">1212; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПМ-50; ПМ-40"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20; ≥200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000028","Плита из минеральной ваты","Упаковка","2021-12-31","Вид","Плита полужесткая (ПП)"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке",">1212; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПП-80; ПП-70; ПП-60"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000027","Плита из минеральной ваты","Упаковка","2021-12-31","Вид","Плита жесткая (ПЖ)"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке",">1212; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПЖ-140; ПЖ-120; ПЖ-100"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000026","Плита из минеральной ваты","Упаковка","2021-12-31","Вид","Плита повышенной жесткости (ППЖ)"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке",">1212; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","ППЖ-200; ППЖ-180; ППЖ-160"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.99.19.110-00000025","Плита из минеральной ваты","Упаковка","2021-12-31","Вид","Плита твердая (ПТ)"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке",">1212; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПТ-300; ПТ-250; ПТ-220"]
[{"$nulls":4},"Материал каширования","Стеклохолст (С); Аллюминиевая фольга (Ф); Бумага (Б)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие гидрофобизирующей добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥600 и <1000; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Каширование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","НГ; Г2; Г1"]
["23.31.10.110-00000004","Плита керамическая","Квадратный метр","2021-01-11","Ширина","≥1200; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1200; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для пола; Для облицовки стен внутри помещений; Для облицовки фасада"]
[{"$nulls":4},"Завал граней","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Рельефная поверхность; Гладкая поверхность; Неполированная; Частично полированная; Полированная; Неглазурованная; Частично глазурованная; Глазурованная"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки граней","Неректифицированая; Ректифицированная"]
["23.31.10.110-00000003","Плита керамическая","Квадратный метр","2021-01-11","Ширина","≥1200; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1200; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для облицовки фасада"]
[{"$nulls":4},"Завал граней","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Рельефная поверхность; Гладкая поверхность; Неполированная; Частично полированная; Полированная; Неглазурованная; Частично глазурованная; Глазурованная"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки граней","Неректифицированая; Ректифицированная"]
["23.31.10.110-00000002","Плита керамическая","Квадратный метр","2021-01-11","Ширина","≥1200; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1200; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для облицовки стен внутри помещений"]
[{"$nulls":4},"Завал граней","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Рельефная поверхность; Гладкая поверхность; Неполированная; Частично полированная; Полированная; Неглазурованная; Частично глазурованная; Глазурованная"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки граней","Неректифицированая; Ректифицированная"]
["23.31.10.110-00000001","Плита керамическая","Квадратный метр","2021-01-11","Ширина","≥1200; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1200; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для пола"]
[{"$nulls":4},"Завал граней","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Рельефная поверхность; Гладкая поверхность; Неполированная; Частично полированная; Полированная; Неглазурованная; Частично глазурованная; Глазурованная"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки граней","Неректифицированая; Ректифицированная"]
["23.70.12.110-00000007","Плита облицовочная из природного камня","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие крепежных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Порода","Травертин; Ангидрит; Гипсовый камень; Серпентинит; Брекчия; Мраморный оникс; Доломит; Кристаллический сланец; Липарит; Трахит; Дацит; Андезит; Кварцевый песчаник; Амфиболит; Долерит; Кинцигит; Тешенит; Троктолит; Пироксенит; Габбро-диабаз; Габбро-анортозит; Гнейс; Порфирит; Диорит; Диабаз; Лабрадорит; Кварцит; Кварцевый порфир; Мигматит; Граносиенит; Гранодиорит; Габбро; Сиенит; Базальт; Ракушечник; Туф; Известняк; Песчанник; Мрамор; Гранит"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости породы","F200; F150; F100; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥550 и <600; ≥2200; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки граней","Необрезная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Фактура лицевой поверхности","Точечная (бучардованная); Термообработанная; Обработанная ультразвуком; Античная; Гидроударная (акваджет); Скальная; Слоистая (колотая); Волнистая; Пескоструйная; Бугристая; Бороздчатая (кованая); Рифленая (вельвет); Пиленая; Тонкошлифованная; Среднешлифованная; Грубошлифованная; Гладкая матовая (лощеная); Полированная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3200; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма плиты специальная","Криволинейная; Косоугольная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Колотая плита; Мелкоразмерная плита; Толстомерная плита; Модульная плита; Мерная плита; Слэб"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плита окантованная","Нет; Да"]
["23.70.12.110-00000006","Плита облицовочная из природного камня","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие крепежных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Порода","Кварцевый порфир; Мигматит; Граносиенит; Гранодиорит; Габбро; Сиенит; Базальт; Ракушечник; Туф; Известняк; Песчанник; Мрамор; Гранит; Травертин; Ангидрит; Гипсовый камень; Серпентинит; Брекчия; Мраморный оникс; Доломит; Кристаллический сланец; Липарит; Трахит; Дацит; Андезит; Кварцевый песчаник; Амфиболит; Долерит; Кинцигит; Тешенит; Троктолит; Пироксенит; Габбро-диабаз; Габбро-анортозит; Гнейс; Порфирит; Диорит; Диабаз; Лабрадорит; Кварцит"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости породы","F200; F150; F100; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2200; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥550 и <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки граней","Необрезная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Фактура лицевой поверхности","Точечная (бучардованная); Термообработанная; Обработанная ультразвуком; Античная; Гидроударная (акваджет); Скальная; Слоистая (колотая); Волнистая; Пескоструйная; Бугристая; Бороздчатая (кованая); Рифленая (вельвет); Пиленая; Тонкошлифованная; Среднешлифованная; Грубошлифованная; Гладкая матовая (лощеная); Полированная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3200; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма плиты специальная","Криволинейная; Косоугольная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Слэб"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плита окантованная","Нет; Да"]
["23.70.12.110-00000004","Плита облицовочная из природного камня","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие крепежных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Порода","Травертин; Ангидрит; Гипсовый камень; Серпентинит; Брекчия; Мраморный оникс; Доломит; Кристаллический сланец; Липарит; Трахит; Дацит; Андезит; Кварцевый песчаник; Амфиболит; Долерит; Кинцигит; Тешенит; Троктолит; Пироксенит; Габбро-диабаз; Габбро-анортозит; Гнейс; Порфирит; Диорит; Диабаз; Лабрадорит; Кварцит; Кварцевый порфир; Мигматит; Граносиенит; Гранодиорит; Габбро; Сиенит; Базальт; Ракушечник; Туф; Известняк; Песчанник; Мрамор; Гранит"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости породы","F200; F150; F100; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2200; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥550 и <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки граней","Необрезная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Фактура лицевой поверхности","Точечная (бучардованная); Термообработанная; Обработанная ультразвуком; Античная; Гидроударная (акваджет); Скальная; Слоистая (колотая); Волнистая; Пескоструйная; Бугристая; Бороздчатая (кованая); Рифленая (вельвет); Пиленая; Тонкошлифованная; Среднешлифованная; Грубошлифованная; Гладкая матовая (лощеная); Полированная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3200; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма плиты специальная","Криволинейная; Косоугольная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Мерная плита"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плита окантованная","Нет; Да"]
["23.70.12.110-00000005","Плита облицовочная из природного камня","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие крепежных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Порода","Травертин; Ангидрит; Гипсовый камень; Серпентинит; Брекчия; Мраморный оникс; Доломит; Кристаллический сланец; Липарит; Трахит; Дацит; Андезит; Кварцевый песчаник; Амфиболит; Долерит; Кинцигит; Тешенит; Троктолит; Пироксенит; Габбро-диабаз; Габбро-анортозит; Гнейс; Порфирит; Диорит; Диабаз; Лабрадорит; Кварцит; Кварцевый порфир; Мигматит; Граносиенит; Гранодиорит; Габбро; Сиенит; Базальт; Ракушечник; Туф; Известняк; Песчанник; Мрамор; Гранит"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости породы","F200; F150; F100; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2200; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥550 и <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки граней","Необрезная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Фактура лицевой поверхности","Точечная (бучардованная); Термообработанная; Обработанная ультразвуком; Античная; Гидроударная (акваджет); Скальная; Слоистая (колотая); Волнистая; Пескоструйная; Бугристая; Бороздчатая (кованая); Рифленая (вельвет); Пиленая; Тонкошлифованная; Среднешлифованная; Грубошлифованная; Гладкая матовая (лощеная); Полированная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥3200; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма плиты специальная","Криволинейная; Косоугольная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Модульная плита"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плита окантованная","Нет; Да"]
["23.70.12.110-00000003","Плита облицовочная из природного камня","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие крепежных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Порода","Травертин; Ангидрит; Гипсовый камень; Серпентинит; Брекчия; Мраморный оникс; Доломит; Кристаллический сланец; Липарит; Трахит; Дацит; Андезит; Кварцевый песчаник; Амфиболит; Долерит; Кинцигит; Тешенит; Троктолит; Пироксенит; Габбро-диабаз; Габбро-анортозит; Гнейс; Порфирит; Диорит; Диабаз; Лабрадорит; Кварцит; Кварцевый порфир; Мигматит; Граносиенит; Гранодиорит; Габбро; Сиенит; Базальт; Ракушечник; Туф; Известняк; Песчанник; Мрамор; Гранит"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости породы","F200; F150; F100; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2200; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥550 и <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки граней","Необрезная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Фактура лицевой поверхности","Точечная (бучардованная); Термообработанная; Обработанная ультразвуком; Античная; Гидроударная (акваджет); Скальная; Слоистая (колотая); Волнистая; Пескоструйная; Бугристая; Бороздчатая (кованая); Рифленая (вельвет); Пиленая; Тонкошлифованная; Среднешлифованная; Грубошлифованная; Гладкая матовая (лощеная); Полированная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3200; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма плиты специальная","Криволинейная; Косоугольная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Толстомерная плита"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плита окантованная","Нет; Да"]
["23.70.12.110-00000002","Плита облицовочная из природного камня","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие крепежных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Порода","Травертин; Ангидрит; Гипсовый камень; Серпентинит; Брекчия; Мраморный оникс; Доломит; Кристаллический сланец; Липарит; Трахит; Дацит; Андезит; Кварцевый песчаник; Амфиболит; Долерит; Кинцигит; Тешенит; Троктолит; Пироксенит; Габбро-диабаз; Габбро-анортозит; Гнейс; Порфирит; Диорит; Диабаз; Лабрадорит; Кварцит; Кварцевый порфир; Мигматит; Граносиенит; Гранодиорит; Габбро; Сиенит; Базальт; Ракушечник; Туф; Известняк; Песчанник; Мрамор; Гранит"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости породы","F200; F150; F100; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2200; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥550 и <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки граней","Необрезная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Фактура лицевой поверхности","Точечная (бучардованная); Термообработанная; Обработанная ультразвуком; Античная; Гидроударная (акваджет); Скальная; Слоистая (колотая); Волнистая; Пескоструйная; Бугристая; Бороздчатая (кованая); Рифленая (вельвет); Пиленая; Тонкошлифованная; Среднешлифованная; Грубошлифованная; Гладкая матовая (лощеная); Полированная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3200; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма плиты специальная","Криволинейная; Косоугольная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Мелкоразмерная плита"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плита окантованная","Нет; Да"]
["23.70.12.110-00000001","Плита облицовочная из природного камня","Квадратный метр","2021-02-08","Наличие крепежных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Порода","Мигматит; Граносиенит; Гранодиорит; Габбро; Сиенит; Базальт; Ракушечник; Туф; Известняк; Песчанник; Мрамор; Гранит; Травертин; Ангидрит; Гипсовый камень; Серпентинит; Брекчия; Мраморный оникс; Доломит; Кристаллический сланец; Липарит; Трахит; Дацит; Андезит; Кварцевый песчаник; Амфиболит; Долерит; Кинцигит; Тешенит; Троктолит; Пироксенит; Габбро-диабаз; Габбро-анортозит; Гнейс; Порфирит; Диорит; Диабаз; Лабрадорит; Кварцит; Кварцевый порфир"]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости породы","F200; F150; F100; F50; F35; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2200; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥550 и <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки граней","Необрезная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Наличие пропитки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Фактура лицевой поверхности","Точечная (бучардованная); Термообработанная; Обработанная ультразвуком; Античная; Гидроударная (акваджет); Скальная; Слоистая (колотая); Волнистая; Пескоструйная; Бугристая; Бороздчатая (кованая); Рифленая (вельвет); Пиленая; Тонкошлифованная; Среднешлифованная; Грубошлифованная; Гладкая матовая (лощеная); Полированная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3200; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма плиты специальная","Криволинейная; Косоугольная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Колотая плита"]
[{"$nulls":4},"Наличие армирования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Плита окантованная","Нет; Да"]
["23.61.12.139-00000002","Плита ограждения железобетонная","Штука","2022-02-22","Наличие строповочных скоб","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Рифленая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фартука","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3000; ≥2800 и <3000; ≥2600 и <2800; ≥2400 и <2600; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пропитки","Химическистойкая; Гидроизозяционная"]
["23.61.12.139-00000001","Плита ограждения железобетонная","Штука","2022-02-22","Наличие строповочных скоб","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Рифленая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фартука","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3000; ≥2800 и <3000; ≥2600 и <2800; ≥2400 и <2600; ≥2200 и <2400; ≥2000 и <2200; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пропитки","Химическистойкая; Гидроизозяционная"]
["23.62.10.000-00000007","Плита пазогребневая гипсовая","Штука; Квадратный метр","2021-11-16","Ширина (без учета предельного отклонения)","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по прочности","R; А"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)","≥100; ≥80 и <100; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Пустотелая; Полнотелая"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности","Высокая (D); Средняя (M); Низкая (L)"]
[{"$nulls":4},"Тип по водопоглощению","Без гидрофобизирующей добавки (Н2); Гидрофобизированная (H1)"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета предельного отклонения)","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; <600","Миллиметр"]
["23.62.10.000-00000005","Плита пазогребневая гипсовая","Штука","2021-11-16","Ширина (без учета предельного отклонения)","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по прочности","А; R"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)","≥100; ≥80 и <100; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Пустотелая; Полнотелая"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности","Высокая (D); Средняя (M); Низкая (L)"]
[{"$nulls":4},"Тип по водопоглощению","Без гидрофобизирующей добавки (Н2); Гидрофобизированная (H1)"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета предельного отклонения)","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; <600","Миллиметр"]
["23.62.10.000-00000006","Плита пазогребневая гипсовая","Квадратный метр","2021-11-16","Ширина (без учета предельного отклонения)","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по прочности","R; А"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)","≥100; ≥80 и <100; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Пустотелая; Полнотелая"]
[{"$nulls":4},"Класс средней плотности","Высокая (D); Средняя (M); Низкая (L)"]
[{"$nulls":4},"Тип по водопоглощению","Без гидрофобизирующей добавки (Н2); Гидрофобизированная (H1)"]
[{"$nulls":4},"Длина (без учета предельного отклонения)","≥900; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; <600","Миллиметр"]
["23.61.12.142-00000004","Плита перекрытия железобетонная для жилых зданий","Штука","2022-02-22","Высота","≥500; ≥300 и <500; ≥200 и <300; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥9000; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Бетон сейсмостойкий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПБ; 2ПК; 1ПК; 2П; 1П"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкой проницаемости (О); Пониженной проницаемости (П); Нормальной проницаемости (Н)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория нижней потолочной поверхности","А3; А2"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4; W2"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по опоре","По контуру; Трехсторонняя; Двухсторонняя"]
[{"$nulls":4},"Расчетная нагрузка","8; 6; 4,5000; 3; ","Килопаскаль"]
["23.61.12.142-00000003","Плита перекрытия железобетонная для жилых зданий","Штука","2022-02-22","Высота","≥500; ≥300 и <500; ≥200 и <300; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥9000; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Бетон сейсмостойкий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","ПБ; 2ПК; 1ПК; 2П; 1П"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкой проницаемости (О); Пониженной проницаемости (П); Нормальной проницаемости (Н)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; <120","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория нижней потолочной поверхности","А3; А2"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4; W2"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по опоре","По контуру; Трехсторонняя; Двухсторонняя"]
["23.61.12.142-00000002","Плита перекрытия полнотелая железобетонная для коммуникаций","Штука","2022-02-22","Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥5500; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1600 и <2000; <1600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥300 и <500; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие строповочных скоб","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отверстия","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Ширина отверстия","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма отверстия","Прямоугольная; Квадратная; Круглая"]
[{"$nulls":4},"Длина отверстия","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Плита перекрытия камеры; Плита перекрытия канала; Плита перекрытия коллектора"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего полиэтиленового чехла (футеровка)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Расположение отверстия по центру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отверстия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пропитки","Химическистойкая; Гидроизозяционная"]
[{"$nulls":4},"Форма плиты","Прямоугольная; Квадратная; Круглая"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенной опорной части люка (обечайка)","Нет; Да"]
["23.61.12.142-00000001","Плита перекрытия полнотелая железобетонная для коммуникаций","Штука","2022-02-22","Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥5500; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1600 и <2000; <1600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥300 и <500; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие строповочных скоб","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр отверстия","≥1100; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Ширина отверстия","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма отверстия","Прямоугольная; Квадратная; Круглая"]
[{"$nulls":4},"Длина отверстия","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Плита перекрытия камеры; Плита перекрытия канала; Плита перекрытия коллектора"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего полиэтиленового чехла (футеровка)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Расположение отверстия по центру","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие отверстия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пропитки","Химическистойкая; Гидроизозяционная"]
[{"$nulls":4},"Форма плиты","Прямоугольная; Квадратная; Круглая"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Наличие встроенной опорной части люка (обечайка)","Нет; Да"]
["16.10.10.110-00000006","Плита столярная","Квадратный метр","2021-11-16","Сорт плиты","АВ; II; I; ВВ; В; А"]
[{"$nulls":4},"Толщина плиты","≥30; ≥25 и <30; ≥22 и <25; ≥19 и <22; ≥16 и <19; <16","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид поверхности","Облицованная с двух сторон (обл2); Облицованная с одной стороны (обл1); Необлицованная"]
[{"$nulls":4},"Вид обработки поверхности","Нешлифованная (НШ); Шлифованная с двух сторон (Ш2); Шлифованная с одной стороны (Ш1)"]
[{"$nulls":4},"Вид породы дерева","Кипарис; Бальза; Клен; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна; Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1525; ≥1220 и <1525; <1220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина шпона","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления","Повышенная (ПТ); Обычная (ОТ)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥1830 и <2500; ≥1525 и <1830; <1525","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты","БР; СР; НР"]
["16.10.10.110-00000005","Плита столярная","Штука","2021-11-16","Сорт плиты","АВ; II; I; ВВ; В; А"]
[{"$nulls":4},"Толщина плиты","≥30; ≥25 и <30; ≥22 и <25; ≥19 и <22; ≥16 и <19; <16","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид поверхности","Облицованная с двух сторон (обл2); Облицованная с одной стороны (обл1); Необлицованная"]
[{"$nulls":4},"Вид обработки поверхности","Нешлифованная (НШ); Шлифованная с двух сторон (Ш2); Шлифованная с одной стороны (Ш1)"]
[{"$nulls":4},"Вид породы дерева","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Кипарис; Бальза; Клен; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1525; ≥1220 и <1525; <1220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина шпона","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления","Повышенная (ПТ); Обычная (ОТ)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥1830 и <2500; ≥1525 и <1830; <1525","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты","БР; СР; НР"]
["16.10.10.110-00000007","Плита столярная","Штука; Квадратный метр","2021-11-16","Сорт плиты","АВ; II; I; ВВ; В; А"]
[{"$nulls":4},"Толщина плиты","≥30; ≥25 и <30; ≥22 и <25; ≥19 и <22; ≥16 и <19; <16","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид поверхности","Облицованная с двух сторон (обл2); Облицованная с одной стороны (обл1); Необлицованная"]
[{"$nulls":4},"Вид обработки поверхности","Нешлифованная (НШ); Шлифованная с двух сторон (Ш2); Шлифованная с одной стороны (Ш1)"]
[{"$nulls":4},"Вид породы дерева","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Кипарис; Бальза; Клен; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1525; ≥1220 и <1525; <1220","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина шпона","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления","Повышенная (ПТ); Обычная (ОТ)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥1830 и <2500; ≥1525 и <1830; <1525","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип плиты","БР; СР; НР"]
["23.61.11.120-00000025","Плита цементно-стружечная (ЦСП)","Штука; Квадратный метр","2022-04-11","Ширина","≥1250; ≥1200 и <1250; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид обработки поверхности","С нанесением декоративного слоя; Шлифованная; Фрезерованная; Грунтованная; Окрашенная"]
[{"$nulls":4},"Марка","ЦСП-2; ЦСП-1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥36; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3600; ≥3200 и <3600; ≥2800 и <3200; <2800","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000024","Плита цементно-стружечная (ЦСП)","Квадратный метр","2022-04-11","Ширина","≥1250; ≥1200 и <1250; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид обработки поверхности","С нанесением декоративного слоя; Шлифованная; Фрезерованная; Грунтованная; Окрашенная"]
[{"$nulls":4},"Марка","ЦСП-1; ЦСП-2"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥36; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3600; ≥3200 и <3600; ≥2800 и <3200; <2800","Миллиметр"]
["23.61.11.120-00000023","Плита цементно-стружечная (ЦСП)","Штука","2022-04-11","Ширина","≥1250; ≥1200 и <1250; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид обработки поверхности","С нанесением декоративного слоя; Шлифованная; Фрезерованная; Грунтованная; Окрашенная"]
[{"$nulls":4},"Марка","ЦСП-2; ЦСП-1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥36; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3600; ≥3200 и <3600; ≥2800 и <3200; <2800","Миллиметр"]
["23.31.10.120-00000004","Плитка керамическая","Квадратный метр","2021-01-11","Наличие рифления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ковер брекчия; Ковер из керамических плит; Керамический гранит (керамогранит)"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев экструзии","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изготовления","Полусухое прессование; Экструзия"]
[{"$nulls":4},"Группа по водопоглощению экструзионной плитки","АIII (высокое); АII (среднее); АI (низкое)"]
[{"$nulls":4},"Класс изностойкости глазурованных плиток для пола","5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для облицовки чаши бассейнов; Для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий; Для внутренней отделки стен зданий и сооружений; Для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах; Для навесных фасадов; Фасадные для облицовки цоколей наружных; Фасадные для облицовки стен наружных"]
[{"$nulls":4},"Группа по водопоглощению плитки полусухого прессования","ВIII (высокое); ВII (среднее); ВI (низкое)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неглазурованная; Глазурованная"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки граней","Неректифицированный; Ректифицированный"]
[{"$nulls":4},"Тип основы ковра","Сетка; Бумага"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип экструзионной плитки","Натуральный; Прецизионный"]
[{"$nulls":4},"Класс химической стойкости","С; В; А"]
[{"$nulls":4},"Класс стойкости к образованию пятен","5; 4; 3; 2; 1"]
["23.31.10.120-00000003","Плитка керамическая","Квадратный метр","2021-01-11","Наличие рифления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Керамический гранит (керамогранит)"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев экструзии","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изготовления","Полусухое прессование; Экструзия"]
[{"$nulls":4},"Группа по водопоглощению экструзионной плитки","АIII (высокое); АII (среднее); АI (низкое)"]
[{"$nulls":4},"Класс изностойкости глазурованных плиток для пола","5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для облицовки чаши бассейнов; Для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий; Для внутренней отделки стен зданий и сооружений; Для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах; Для навесных фасадов; Фасадные для облицовки цоколей наружных; Фасадные для облицовки стен наружных"]
[{"$nulls":4},"Группа по водопоглощению плитки полусухого прессования","ВIII (высокое); ВII (среднее); ВI (низкое)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неглазурованная; Глазурованная"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки граней","Неректифицированный; Ректифицированный"]
[{"$nulls":4},"Тип основы ковра","Сетка; Бумага"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип экструзионной плитки","Натуральный; Прецизионный"]
[{"$nulls":4},"Класс химической стойкости","С; В; А"]
[{"$nulls":4},"Класс стойкости к образованию пятен","5; 4; 3; 2; 1"]
["23.31.10.120-00000002","Плитка керамическая","Квадратный метр","2021-01-11","Наличие рифления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ковер из керамических плит"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев экструзии","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100; ≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изготовления","Полусухое прессование; Экструзия"]
[{"$nulls":4},"Группа по водопоглощению экструзионной плитки","АIII (высокое); АII (среднее); АI (низкое)"]
[{"$nulls":4},"Класс изностойкости глазурованных плиток для пола","5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для облицовки чаши бассейнов; Для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий; Для внутренней отделки стен зданий и сооружений; Для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах; Для навесных фасадов; Фасадные для облицовки цоколей наружных; Фасадные для облицовки стен наружных"]
[{"$nulls":4},"Группа по водопоглощению плитки полусухого прессования","ВIII (высокое); ВII (среднее); ВI (низкое)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неглазурованная; Глазурованная"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки граней","Неректифицированный; Ректифицированный"]
[{"$nulls":4},"Тип основы ковра","Сетка; Бумага"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип экструзионной плитки","Натуральный; Прецизионный"]
[{"$nulls":4},"Класс химической стойкости","С; В; А"]
[{"$nulls":4},"Класс стойкости к образованию пятен","5; 4; 3; 2; 1"]
["23.31.10.120-00000001","Плитка керамическая","Квадратный метр","2021-01-11","Наличие рифления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ковер брекчия"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев экструзии","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип изготовления","Полусухое прессование; Экструзия"]
[{"$nulls":4},"Группа по водопоглощению экструзионной плитки","АIII (высокое); АII (среднее); АI (низкое)"]
[{"$nulls":4},"Класс изностойкости глазурованных плиток для пола","5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для облицовки чаши бассейнов; Для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий; Для внутренней отделки стен зданий и сооружений; Для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах; Для навесных фасадов; Фасадные для облицовки цоколей наружных; Фасадные для облицовки стен наружных"]
[{"$nulls":4},"Группа по водопоглощению плитки полусухого прессования","ВIII (высокое); ВII (среднее); ВI (низкое)"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неглазурованная; Глазурованная"]
[{"$nulls":4},"Степень обработки граней","Неректифицированный; Ректифицированный"]
[{"$nulls":4},"Тип основы ковра","Сетка; Бумага"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип экструзионной плитки","Натуральный; Прецизионный"]
[{"$nulls":4},"Класс химической стойкости","С; В; А"]
[{"$nulls":4},"Класс стойкости к образованию пятен","5; 4; 3; 2; 1"]
["22.19.72.000-00000010","Плитка резиновая","Квадратный метр","2021-04-01","Толщина (без учета предельно допустимого отклонения)","≥60; ≥50; ≥40; ≥35; ≥30; ≥25; ≥20; ≥10; ≥8; ≥6; ≥5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей поверхности плитки","≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей поверхности плитки","≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид крепления плиток между собой","Без крепления (приклеевается к основанию); Штифт с насечками; Скрытый ласточкин хвост"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Многослойное; Однослойное"]
[{"$nulls":4},"Тип плитки по способу изготовления","С внутренними изъятиями (пустотами); Полнотелая"]
["22.19.72.000-00000009","Плитка резиновая","Квадратный метр","2021-04-01","Толщина (без учета предельно допустимого отклонения)","≥60; ≥50; ≥40; ≥35; ≥30; ≥25; ≥20; ≥10; ≥8; ≥6; ≥5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей поверхности плитки","≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей поверхности плитки","≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид крепления плиток между собой","Без крепления (приклеевается к основанию); Штифт с насечками; Скрытый ласточкин хвост"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Многослойное; Однослойное"]
[{"$nulls":4},"Тип плитки по способу изготовления","С внутренними изъятиями (пустотами); Полнотелая"]
["25.73.30.161-00000003","Плоскогубцы","Штука","2021-02-08","Тип исполнения","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическое покрытие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Монтажные; Комбинированные"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥125 и <150; <125","Миллиметр"]
["25.73.30.161-00000002","Плоскогубцы","Штука","2021-02-08","Тип исполнения","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическое покрытие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Комбинированные"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥125 и <150; <125","Миллиметр"]
["25.73.30.161-00000001","Плоскогубцы","Штука","2021-02-08","Тип исполнения","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Диэлектрическое покрытие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Монтажные"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥125 и <150; <125","Миллиметр"]
["25.99.11.140-00000004","Поддон для душевых комнат","Штука","2021-09-01","Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; <60","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥180; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; <60","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Чугун; Фарфор; Кварил; Дерево; Сталь; Стеклопластик; Литьевой мрамор; Керамика; Искусственный мрамор; Искусственный камень; АБС-пластик; Акрил"]
[{"$nulls":4},"Наличие сиденья","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поддона","Четверть круга; Овальная; Пятиугольная; Прямоугольная; Полукруглая; Круглая; Квадратная; Асимметричная"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥140; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид поддона","Средний; Низкий; Высокий"]
[{"$nulls":4},"Наличие ножки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие антискользящего покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие экрана","Нет; Да"]
["25.99.11.140-00000003","Поддон для душевых комнат","Штука","2021-09-01","Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; <60","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥180; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; <60","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Чугун; Фарфор; Кварил; Дерево; Сталь; Стеклопластик; Литьевой мрамор; Керамика; Искусственный мрамор; Искусственный камень; АБС-пластик; Акрил"]
[{"$nulls":4},"Наличие сиденья","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поддона","Четверть круга; Овальная; Пятиугольная; Прямоугольная; Полукруглая; Круглая; Квадратная; Асимметричная"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥140; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид поддона","Средний; Низкий; Высокий"]
[{"$nulls":4},"Наличие ножки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие антискользящего покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие экрана","Нет; Да"]
["22.23.19.000-00000016","Подложка","Квадратный метр","2021-04-01","Форма выпуска","Рулон; Лист"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Фольгирование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Битум-пробка; Битум-стекловолокно; Пробка; Полиэтилен-пенополистирол; Стекловолокно; Полипропилен; Экструдированный полистирол; Вспененный полиэтилен"]
["22.23.19.000-00000015","Подложка","Квадратный метр","2021-04-01","Форма выпуска","Лист"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Фольгирование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Битум-пробка; Битум-стекловолокно; Пробка; Полиэтилен-пенополистирол; Стекловолокно; Полипропилен; Экструдированный полистирол; Вспененный полиэтилен"]
["22.23.19.000-00000014","Подложка","Квадратный метр","2021-04-01","Форма выпуска","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Фольгирование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Битум-пробка; Битум-стекловолокно; Пробка; Полиэтилен-пенополистирол; Стекловолокно; Полипропилен; Экструдированный полистирол; Вспененный полиэтилен"]
["22.23.14.130-00000005","Подоконник","Штука; Погонный метр","2022-02-22","Материал","Закаленное стекло; Натуральный камень; Искусственный камень; Древесно-полимерный композит (ДПК); Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ); Древесно-стружечная плита (ДСП); Дерево; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Капинос (загиб)","С обеих сторон; С одной стороны"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Торцевая накладка; Соединительный профиль"]
[{"$nulls":4},"Наличие покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100; ≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхности","Матовая; Глянцевая; Рельефная; Гладкая"]
["22.23.14.130-00000004","Подоконник","Погонный метр","2022-02-22","Материал","Закаленное стекло; Натуральный камень; Искусственный камень; Древесно-полимерный композит (ДПК); Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ); Древесно-стружечная плита (ДСП); Дерево; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Капинос (загиб)","С обеих сторон; С одной стороны"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000 и <1500; ≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Торцевая накладка; Соединительный профиль"]
[{"$nulls":4},"Наличие покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100; ≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхности","Матовая; Глянцевая; Рельефная; Гладкая"]
["22.23.14.130-00000003","Подоконник","Штука","2022-02-22","Материал","Закаленное стекло; Натуральный камень; Искусственный камень; Древесно-полимерный композит (ДПК); Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ); Древесно-стружечная плита (ДСП); Дерево; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Капинос (загиб)","С обеих сторон; С одной стороны"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Торцевая накладка; Соединительный профиль"]
[{"$nulls":4},"Наличие покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥100 и <150; <100; ≥1000; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхности","Матовая; Глянцевая; Рельефная; Гладкая"]
["20.30.22.110-00000016","Покрытие антикоррозийное по бетону","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Пропиточно-кольматирующая система; Комбинированное; Лакокрасочное толстослойное; Лакокрасочное тонкослойное; Изоляционное"]
[{"$nulls":4},"Вид комбинированного покрытия","На основе полимочевины; Полиэтиленовое; Хлорсульфированное; Эпоксидно-каучуковое; Каучуковое; Полиуретановое"]
[{"$nulls":4},"Вид пропиточно-кольматирующей системы","На цементно-полимерной основе; На полимерной основе"]
[{"$nulls":4},"Вид изоляционного покрытия","Полимерное; Асфальтовое горячее-литое; Асфальтовое холодное; Асфальтовое горячее; Битумно-полимерное оклеечное; Битумно-полимерное пропиточное; Битумно-полимерное окрасочное; Битумное оклеечное; Битумное пропиточное; Битумное окрасочное; Торкрет-штукатурка с полимерными добавками; Торкрет-штукатурка на цементе"]
[{"$nulls":4},"Требование к покрытию","Трещиностойкость; Гидроизоляция; Термическая стойкость; Химическая стойкость; Атмосферостойкость"]
[{"$nulls":4},"Группа по условиям эксплуатации","Сильноагрессивная IV; Среднеагрессивная III; Слабоагрессивная II; Неагрессивная I"]
[{"$nulls":4},"Вид лакокрасочного толстослойного покрытия","На основе полимочевины; Полиэтиленовое; Хлорсульфированное; Эпоксидно-каучуковое; Каучуковое; Полиуретановое"]
[{"$nulls":4},"Вид лакокрасочного тонкослойного покрытия по типу пленкообразующего","Водно-дисперсионные полиуретановое; Водно-дисперсионные эпоксидно-каучуковое; Водно-дисперсионные эпоксидно-акриловое; Водно-дисперсионное полиакриловое фосфатное; Водно-дисперсионное полиакриловое; Эпоксидно-каучуковое; Эпоксидное; Хлорсульфированные полиэтиленовое; Сополимеро-винилхлоридное; Поливинилхлоридное; Перхлорвиниловое; Полиуретановое; Полисилоксановое; Каучуковое; Кремнийорганическое; Органосиликатное; Алкидно-уретановое"]
["20.30.22.110-00000015","Покрытие антикоррозийное по бетону","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Изоляционное"]
[{"$nulls":4},"Вид изоляционного покрытия","Полимерное; Асфальтовое горячее-литое; Асфальтовое холодное; Асфальтовое горячее; Битумно-полимерное оклеечное; Битумно-полимерное пропиточное; Битумно-полимерное окрасочное; Битумное оклеечное; Битумное пропиточное; Битумное окрасочное; Торкрет-штукатурка с полимерными добавками; Торкрет-штукатурка на цементе"]
[{"$nulls":4},"Требование к покрытию","Трещиностойкость; Гидроизоляция; Термическая стойкость; Химическая стойкость; Атмосферостойкость"]
[{"$nulls":4},"Группа по условиям эксплуатации","Сильноагрессивная IV; Среднеагрессивная III; Слабоагрессивная II; Неагрессивная I"]
["20.30.22.110-00000014","Покрытие антикоррозийное по бетону","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Лакокрасочное тонкослойное"]
[{"$nulls":4},"Требование к покрытию","Трещиностойкость; Гидроизоляция; Термическая стойкость; Химическая стойкость; Атмосферостойкость"]
[{"$nulls":4},"Группа по условиям эксплуатации","Сильноагрессивная IV; Среднеагрессивная III; Слабоагрессивная II; Неагрессивная I"]
[{"$nulls":4},"Вид лакокрасочного тонкослойного покрытия по типу пленкообразующего","Водно-дисперсионные полиуретановое; Водно-дисперсионные эпоксидно-каучуковое; Водно-дисперсионные эпоксидно-акриловое; Водно-дисперсионное полиакриловое фосфатное; Водно-дисперсионное полиакриловое; Эпоксидно-каучуковое; Эпоксидное; Хлорсульфированные полиэтиленовое; Сополимеро-винилхлоридное; Поливинилхлоридное; Перхлорвиниловое; Полиуретановое; Полисилоксановое; Каучуковое; Кремнийорганическое; Органосиликатное; Алкидно-уретановое"]
["20.30.22.110-00000013","Покрытие антикоррозийное по бетону","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Лакокрасочное толстослойное"]
[{"$nulls":4},"Требование к покрытию","Трещиностойкость; Гидроизоляция; Термическая стойкость; Химическая стойкость; Атмосферостойкость"]
[{"$nulls":4},"Группа по условиям эксплуатации","Слабоагрессивная II; Сильноагрессивная IV; Среднеагрессивная III; Неагрессивная I"]
[{"$nulls":4},"Вид лакокрасочного толстослойного покрытия","На основе полимочевины; Полиэтиленовое; Хлорсульфированное; Эпоксидно-каучуковое; Каучуковое; Полиуретановое"]
["20.30.22.110-00000012","Покрытие антикоррозийное по бетону","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Комбинированное"]
[{"$nulls":4},"Вид комбинированного покрытия","На основе полимочевины; Полиэтиленовое; Хлорсульфированное; Эпоксидно-каучуковое; Каучуковое; Полиуретановое"]
[{"$nulls":4},"Требование к покрытию","Трещиностойкость; Гидроизоляция; Термическая стойкость; Химическая стойкость; Атмосферостойкость"]
[{"$nulls":4},"Группа по условиям эксплуатации","Сильноагрессивная IV; Среднеагрессивная III; Слабоагрессивная II; Неагрессивная I"]
["20.30.22.110-00000011","Покрытие антикоррозийное по бетону","Килограмм","2021-04-01","Тип покрытия","Пропиточно-кольматирующая система"]
[{"$nulls":4},"Вид пропиточно-кольматирующей системы","На цементно-полимерной основе; На полимерной основе"]
[{"$nulls":4},"Требование к покрытию","Трещиностойкость; Гидроизоляция; Термическая стойкость; Химическая стойкость; Атмосферостойкость"]
[{"$nulls":4},"Группа по условиям эксплуатации","Сильноагрессивная IV; Среднеагрессивная III; Слабоагрессивная II; Неагрессивная I"]
["23.99.19.190-00000019","Покрытие защитное укрепляющее","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-09-01","Виды обрабатываемых материалов","Цемент; Натуральный камень (неполированный); Клинкер; Кирпич; Керамогранит"]
[{"$nulls":4},"Расход на 1 м2","≥0,1000; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500"]
[{"$nulls":4},"Налиие декоративной функции","Нет; Да"]
["23.99.19.190-00000018","Покрытие защитное укрепляющее","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-09-01","Виды обрабатываемых материалов","Цемент; Натуральный камень (неполированный); Клинкер; Кирпич; Керамогранит"]
[{"$nulls":4},"Расход на 1 м2","≥0,1000; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500"]
[{"$nulls":4},"Налиие декоративной функции","Нет; Да"]
["22.23.15.000-00000013","Покрытие напольное ламинированное (ламинат)","Квадратный метр","2021-09-01","Наличие фаски","По периметру каждого элемента; С 4-х сторон; С 2-х сторон; Без фаски"]
[{"$nulls":4},"Тип основы","Плита влагостойкая (HDF); Ламинат высокого давления (HPL); Ламинат прямого прессования (DPL)"]
[{"$nulls":4},"Класс износостойкости","34; 33; 32; 31; 23; 22; 21"]
[{"$nulls":4},"Ширина доски","≥330; ≥300 и <330; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥90 и <160; <90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина доски","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥300 и <500; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Производственное помещение; Жилое помещение"]
[{"$nulls":4},"Тип фаски","U-образная; V-образная"]
[{"$nulls":4},"Обработка поверхности","Тиснение в регистр; Рельефная; Гладкая; Брашированная"]
[{"$nulls":4},"Толщина доски","≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥7; ≥6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соединение замковое","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс пожарной безопасности","КМ2; КМ5; КМ4; КМ3"]
[{"$nulls":4},"Поверхность доски","Полуматовая; Матовая; Глянцевая"]
["22.23.15.000-00000012","Покрытие напольное ламинированное (ламинат)","Квадратный метр","2021-09-01","Наличие фаски","По периметру каждого элемента; С 4-х сторон; С 2-х сторон; Без фаски"]
[{"$nulls":4},"Тип основы","Плита влагостойкая (HDF); Ламинат высокого давления (HPL); Ламинат прямого прессования (DPL)"]
[{"$nulls":4},"Класс износостойкости","34; 33; 32; 31; 23; 22; 21"]
[{"$nulls":4},"Ширина доски","≥330; ≥300 и <330; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥160 и <200; ≥90 и <160; <90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина доски","≥2000; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥300 и <500; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Производственное помещение; Жилое помещение"]
[{"$nulls":4},"Тип фаски","U-образная; V-образная"]
[{"$nulls":4},"Обработка поверхности","Тиснение в регистр; Рельефная; Гладкая; Брашированная"]
[{"$nulls":4},"Толщина доски","≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥7; ≥6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соединение замковое","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс пожарной безопасности","КМ2; КМ5; КМ4; КМ3"]
[{"$nulls":4},"Поверхность доски","Полуматовая; Матовая; Глянцевая"]
["20.59.59.900-00000012","Покрытие огнезащитное","Килограмм","2021-09-01","Лакокрасочное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Срок службы","≥20; ≥15; ≥10","Год"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Кабель; Металл; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Виды покрытия","Не вспучивающиеся; Вспучивающиеся"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Увеличение объема при контакте с открытым пламенем","Нет; Да"]
["20.59.59.900-00000011","Покрытие огнезащитное","Килограмм","2021-09-01","Лакокрасочное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Срок службы","≥20; ≥15; ≥10","Год"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Дерево"]
[{"$nulls":4},"Виды покрытия","Вспучивающиеся"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Увеличение объема при контакте с открытым пламенем","Нет; Да"]
["20.59.59.900-00000010","Покрытие огнезащитное","Килограмм","2021-09-01","Лакокрасочное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Срок службы","≥20; ≥15; ≥10","Год"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Дерево"]
[{"$nulls":4},"Виды покрытия","Не вспучивающиеся"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Увеличение объема при контакте с открытым пламенем","Нет; Да"]
["20.59.59.900-00000009","Покрытие огнезащитное","Килограмм","2021-09-01","Лакокрасочное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Срок службы","≥20; ≥15; ≥10","Год"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Металл"]
[{"$nulls":4},"Виды покрытия","Вспучивающиеся"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Увеличение объема при контакте с открытым пламенем","Нет; Да"]
["20.59.59.900-00000008","Покрытие огнезащитное","Килограмм","2021-09-01","Лакокрасочное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Срок службы","≥20; ≥15; ≥10","Год"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Металл"]
[{"$nulls":4},"Виды покрытия","Не вспучивающиеся"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Увеличение объема при контакте с открытым пламенем","Нет; Да"]
["20.59.59.900-00000007","Покрытие огнезащитное","Килограмм","2021-09-01","Лакокрасочное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Срок службы","≥20; ≥15; ≥10","Год"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Кабель"]
[{"$nulls":4},"Виды покрытия","Вспучивающиеся"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Увеличение объема при контакте с открытым пламенем","Нет; Да"]
["20.59.59.900-00000006","Покрытие огнезащитное","Килограмм","2021-09-01","Лакокрасочное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Срок службы","≥20; ≥15; ≥10","Год"]
[{"$nulls":4},"Тип обрабатываемого материала","Кабель"]
[{"$nulls":4},"Виды покрытия","Не вспучивающиеся"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Увеличение объема при контакте с открытым пламенем","Нет; Да"]
["23.99.19.111-00000036","Покрытие огнезащитное самоклеящееся для стальных конструкций","Рулон","2021-09-01","Ширина рулона","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥15 и <30; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","EI 15; EI 30; EI 45; EI 60; EI 90; EI 120; EI 150; EI 180"]
["23.99.19.111-00000035","Покрытие огнезащитное самоклеящееся для стальных конструкций","Рулон","2021-09-01","Ширина рулона","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥15 и <30; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","EI 180"]
["23.99.19.111-00000034","Покрытие огнезащитное самоклеящееся для стальных конструкций","Рулон","2021-09-01","Ширина рулона","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥15 и <30; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","EI 150"]
["23.99.19.111-00000033","Покрытие огнезащитное самоклеящееся для стальных конструкций","Рулон","2021-09-01","Ширина рулона","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥15 и <30; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","EI 120"]
["23.99.19.111-00000032","Покрытие огнезащитное самоклеящееся для стальных конструкций","Рулон","2021-09-01","Ширина рулона","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥15 и <30; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","EI 90"]
["23.99.19.111-00000031","Покрытие огнезащитное самоклеящееся для стальных конструкций","Рулон","2021-09-01","Ширина рулона","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥15 и <30; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","EI 60"]
["23.99.19.111-00000030","Покрытие огнезащитное самоклеящееся для стальных конструкций","Рулон","2021-09-01","Ширина рулона","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥15 и <30; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","EI 45"]
["23.99.19.111-00000029","Покрытие огнезащитное самоклеящееся для стальных конструкций","Рулон","2021-09-01","Ширина рулона","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","<15; ≥30; ≥15 и <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","EI 30"]
["23.99.19.111-00000028","Покрытие огнезащитное самоклеящееся для стальных конструкций","Рулон","2021-09-01","Ширина рулона","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30; ≥15 и <30; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Предел огнестойкости","EI 15"]
["22.23.11.000-00000010","Покрытие потолочное из пластмасс","Квадратный метр","2021-06-15","Фактура рабочей поверхности","Рифленая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие крепления тип замок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма","Сложная форма; Прямоугольник; Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пенополистирол; Полиуретан; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев",">33; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Способ монтажа","Клеевой; Безклеевой"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2; ≥10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс по пожаробезопасности","КМ5; КМ4; КМ3; КМ2; КМ1"]
["22.23.11.000-00000009","Покрытие потолочное из пластмасс","Квадратный метр","2021-06-15","Фактура рабочей поверхности","Рифленая; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие крепления тип замок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма","Сложная форма; Прямоугольник; Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Поливинилхлорид; Пенополистирол; Полиуретан"]
[{"$nulls":4},"Количество слоев",">33; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Способ монтажа","Клеевой; Безклеевой"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2; ≥10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс по пожаробезопасности","КМ5; КМ4; КМ3; КМ2; КМ1"]
["22.19.72.000-00000013","Покрытие противоскользящее","Штука; Погонный метр","2022-05-16","Материал","Резина; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Лист; Рулон"]
[{"$nulls":4},"Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Система антикаблук","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥5000 и <10000; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Химическая стойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности рабочей части","Рифленая; Щетина; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к ультрафиолетовому излучению","Нет; Да"]
["22.19.72.000-00000012","Покрытие противоскользящее","Погонный метр","2022-05-18","Материал","Резина; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Система антикаблук","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥5000 и <10000; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Химическая стойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности рабочей части","Рифленая; Щетина; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к ультрафиолетовому излучению","Нет; Да"]
["22.19.72.000-00000011","Покрытие противоскользящее","Штука","2022-05-16","Материал","Резина; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Лист"]
[{"$nulls":4},"Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Система антикаблук","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Химическая стойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности рабочей части","Рифленая; Щетина; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к ультрафиолетовому излучению","Нет; Да"]
["22.19.72.000-00000014","Покрытие противоскользящее","Погонный метр","2022-05-16","Материал","Резина; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Лист"]
[{"$nulls":4},"Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Система антикаблук","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Химическая стойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; <400; ≥500 и <600; ≥400 и <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности рабочей части","Рифленая; Щетина; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к ультрафиолетовому излучению","Нет; Да"]
["22.19.72.000-00000015","Покрытие противоскользящее","Штука","2022-05-16","Материал","Резина; Поливинилхлорид"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Наличие перфорации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Система антикаблук","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥20000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000; ≥5000 и <10000; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Химическая стойкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма поверхности рабочей части","Рифленая; Щетина; Плоская"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к ультрафиолетовому излучению","Нет; Да"]
["23.69.19.000-00000006","Полотно бетонное","Квадратный метр; Рулон","2022-05-19","Тип полотна","ССН; СС"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Метр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥13; ≥8 и <13; ≥5 и <8; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка полотна","ССН8; ССН5; СС13; СС8; СС5"]
["23.69.19.000-00000005","Полотно бетонное","Рулон","2022-05-19","Тип полотна","СС; ССН"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥400; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Метр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥13; ≥8 и <13; ≥5 и <8; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка полотна","ССН8; ССН5; СС13; СС8; СС5"]
["23.69.19.000-00000007","Полотно бетонное","Квадратный метр","2022-05-19","Тип полотна","ССН; СС"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥13; ≥8 и <13; ≥5 и <8; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка полотна","ССН8; ССН5; СС13; СС8; СС5"]
["23.20.13.190-00000008","Порошок периклазовый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-02-22","Область применения","Для электросталеплавильных печей; Для мартеновских печей"]
[{"$nulls":4},"Марка порошка","ППО-85; ППО-86; ПМС 5*; ПМС 3*; ППИМ-78; ПМС 4; ППИК-78; ППМ-85; ППК-85; ПМС-1; ППК-88; ППП-85; ППП-86; ПМС 2; ППЭ-87; ППЭ-88"]
["23.20.13.190-00000007","Порошок периклазовый","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-02-22","Область применения","Для электросталеплавильных печей; Для мартеновских печей"]
[{"$nulls":4},"Марка порошка","ППО-85; ППО-86; ПМС 5*; ПМС 3*; ППИМ-78; ПМС 4; ППИК-78; ППМ-85; ППК-85; ПМС-1; ППК-88; ППП-85; ППП-86; ПМС 2; ППЭ-87; ППЭ-88"]
["23.20.13.190-00000006","Порошок шамота молотый","Килограмм","2021-09-01","Огнеупорность","≥1700; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Класс","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип порошка","Тонкозернистый; Мелкозернистый"]
["23.20.13.190-00000005","Порошок шамота молотый","Килограмм","2021-09-01","Огнеупорность","≥1700; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Класс","8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип порошка","Тонкозернистый; Мелкозернистый"]
["23.51.10.000-00000004","Портландцемент","Килограмм","2021-05-16","Вид по типу добавок","ГФ; ПЛ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Тампонажный; Цветной; Белый"]
[{"$nulls":4},"Марка","500; 400; 300; "]
[{"$nulls":4},"Сорт по белизне","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по максимальному количеству добавок","Д20; Д19; Д18; Д17; Д16; Д15; Д14; Д13; Д12; Д11; Д10; Д9; Д8; Д7; Д6; Д5; Д4; Д3; Д2; Д1; Д0"]
[{"$nulls":4},"Плотность цемента тампонажного","Утяжеленный (Ут); Облегченный (Об)"]
[{"$nulls":4},"Тип по вещественному составу цемента тампонажного","ПЦТ III; ПЦТ II; ПЦТ I-H; ПЦТ I-G; ПЦТ I"]
[{"$nulls":4},"Тип по вещественному составу цемента белого","С добавками; Без минеральных добавок и добавок-наполнителей"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цемента тампонажного","Умеренной сульфатостойкости (СС-2); В высокой сульфатостойкости (СС-1); Сульфатостойкий (СС); Обычный"]
["23.51.10.000-00000003","Портландцемент","Килограмм","2021-05-16","Вид по типу добавок","ГФ; ПЛ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Белый"]
[{"$nulls":4},"Марка","500; 400; 300; "]
[{"$nulls":4},"Сорт по белизне","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по максимальному количеству добавок","Д20; Д19; Д18; Д17; Д16; Д15; Д14; Д13; Д12; Д11; Д10; Д9; Д8; Д7; Д6; Д5; Д4; Д3; Д2; Д1; Д0"]
[{"$nulls":4},"Плотность","Утяжеленный (Ут); Облегченный (Об)"]
[{"$nulls":4},"Тип по вещественному составу","ПЦТ III; ПЦТ II; ПЦТ I-H; ПЦТ I-G; ПЦТ I"]
[{"$nulls":4},"Тип по вещественному составу цемента белого","С добавками; Без минеральных добавок и добавок-наполнителей"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость","Умеренной сульфатостойкости (СС-2); В высокой сульфатостойкости (СС-1); Сульфатостойкий (СС); Обычный"]
["23.51.10.000-00000002","Портландцемент","Килограмм","2021-05-16","Вид по типу добавок","ГФ; ПЛ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Цветной"]
[{"$nulls":4},"Марка","500; 400; 300; "]
[{"$nulls":4},"Сорт по белизне","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по максимальному количеству добавок","Д20; Д19; Д18; Д17; Д16; Д15; Д14; Д13; Д12; Д11; Д10; Д9; Д8; Д7; Д6; Д5; Д4; Д3; Д2; Д1; Д0"]
[{"$nulls":4},"Плотность","Утяжеленный (Ут); Облегченный (Об)"]
[{"$nulls":4},"Тип по вещественному составу","ПЦТ III; ПЦТ II; ПЦТ I-H; ПЦТ I-G; ПЦТ I"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость","Умеренной сульфатостойкости (СС-2); В высокой сульфатостойкости (СС-1); Сульфатостойкий (СС); Обычный"]
["23.51.10.000-00000015","Портландцемент","Килограмм","2021-05-16","Вид по типу добавок","ГФ; ПЛ"]
[{"$nulls":4},"Тип","Тампонажный"]
[{"$nulls":4},"Марка","500; 400; 300; "]
[{"$nulls":4},"Тип по максимальному количеству добавок","Д16; Д15; Д14; Д13; Д12; Д11; Д10; Д9; Д8; Д7; Д6; Д5; Д4; Д3; Д2; Д1; Д0; Д20; Д19; Д18; Д17"]
[{"$nulls":4},"Плотность цемента тампонажного","Утяжеленный (Ут); Облегченный (Об)"]
[{"$nulls":4},"Тип по вещественному составу цемента тампонажного","ПЦТ III; ПЦТ II; ПЦТ I-H; ПЦТ I-G; ПЦТ I"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цемента тампонажного","Умеренной сульфатостойкости (СС-2); В высокой сульфатостойкости (СС-1); Сульфатостойкий (СС); Обычный"]
["23.51.12.140-00000006","Портландцемент тампонажный","Килограмм","2021-02-08","Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I,II,III","Сульфатостойкая (СС); Обычная"]
[{"$nulls":4},"Тип по гидрофобизации или пластификации","ПЛ; ГФ"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Плотность цемента тип III","Ут3; Ут2; Ут1; Ут0; Об6; Об5; Об4"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I-G, I-H","Умеренная сульфатостойкость (СС-2); Высокая сульфатостойкость (СС-1)"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая; Минеральная добавка"]
[{"$nulls":4},"Тип","III; II; I-H; I-G; I"]
["23.51.12.140-00000005","Портландцемент тампонажный","Килограмм","2021-02-08","Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I,II,III","Сульфатостойкая (СС); Обычная"]
[{"$nulls":4},"Тип по гидрофобизации или пластификации","ПЛ; ГФ"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Плотность цемента тип III","Ут3; Ут2; Ут1; Ут0; Об6; Об5; Об4"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I-G, I-H","Умеренная сульфатостойкость (СС-2); Высокая сульфатостойкость (СС-1)"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Минеральная добавка; Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая"]
[{"$nulls":4},"Тип","I"]
["23.51.12.140-00000004","Портландцемент тампонажный","Килограмм","2021-02-08","Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I,II,III","Сульфатостойкая (СС); Обычная"]
[{"$nulls":4},"Тип по гидрофобизации или пластификации","ПЛ; ГФ"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Плотность цемента тип III","Ут3; Ут2; Ут1; Ут0; Об6; Об5; Об4"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I-G, I-H","Умеренная сульфатостойкость (СС-2); Высокая сульфатостойкость (СС-1)"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Минеральная добавка; Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая"]
[{"$nulls":4},"Тип","I-G"]
["23.51.12.140-00000003","Портландцемент тампонажный","Килограмм","2021-02-08","Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I,II,III","Сульфатостойкая (СС); Обычная"]
[{"$nulls":4},"Тип по гидрофобизации или пластификации","ПЛ; ГФ"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Плотность цемента тип III","Ут3; Ут2; Ут1; Ут0; Об6; Об5; Об4"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I-G, I-H","Умеренная сульфатостойкость (СС-2); Высокая сульфатостойкость (СС-1)"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Минеральная добавка; Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая"]
[{"$nulls":4},"Тип","I-H"]
["23.51.12.140-00000002","Портландцемент тампонажный","Килограмм","2021-02-08","Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I,II,III","Сульфатостойкая (СС); Обычная"]
[{"$nulls":4},"Тип по гидрофобизации или пластификации","ПЛ; ГФ"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Плотность цемента тип III","Ут3; Ут2; Ут1; Ут0; Об6; Об5; Об4"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I-G, I-H","Умеренная сульфатостойкость (СС-2); Высокая сульфатостойкость (СС-1)"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Минеральная добавка; Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая"]
[{"$nulls":4},"Тип","II"]
["23.51.12.140-00000001","Портландцемент тампонажный","Килограмм","2021-02-08","Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I,II,III","Сульфатостойкая (СС); Обычная"]
[{"$nulls":4},"Тип по гидрофобизации или пластификации","ПЛ; ГФ"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Плотность цемента тип III","Ут3; Ут2; Ут1; Ут0; Об6; Об5; Об4"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкость цементов типа I-G, I-H","Умеренная сульфатостойкость (СС-2); Высокая сульфатостойкость (СС-1)"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Минеральная добавка; Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая"]
[{"$nulls":4},"Тип","III"]
["28.24.11.000-00000029","Прибор для выжигания по дереву","Штука","2021-04-01","Мощность","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Тип пера","Стержень; Дуга"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагрева пера","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
["28.24.11.000-00000028","Прибор для выжигания по дереву","Штука","2021-04-01","Мощность","≥40; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Тип пера","Стержень; Дуга"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура нагрева пера","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции регулировки температуры","Нет; Да"]
["24.10.60.000-00000014","Прокат листовой стальной горячекатанный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Толщина (без учета предельного отклонения)",">160160; 155; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 92; 90; 87; 85; 82; 80; 78; 75; 72; 70; 68; 65; 62; 60; 58; 55; 52; 50; 48; 45; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25,5000; 25; 24,5000; 24; 23,5000; 23; 22,5000; 22; 21,5000; 21; 20,5000; 20; 19,5000; 19; 18,5000; 18; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,5000; 15; 14,5000; 14; 13,5000; 13; 12,5000; 12; 11,5000; 11; 10,5000; 10; 9,5000; 9; 8,5000; 8; 7,5000; 7; 6,3000; 6; 5,5000; 5,3000; 5; 4,5000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 1; 0,9000; 0,8000; 0,7500; 0,7000; 0,6500; 0,6300; 0,6000; 0,5500; 0,5000; 0,4500; 0,4000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Вид","Рулон; Лист"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Необрезная - НО; Обрезная - О"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Нормальной плоскостности - ПН; Улучшенной плоскостности - ПУ; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета предельного отклонения)","≥600 и <630; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1420 и <1500; ≥1400 и <1420; ≥1250 и <1400; ≥1100 и <1250; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥710 и <750; ≥700 и <710; ≥670 и <700; ≥650 и <670; ≥630 и <650; ≥550 и <600; ≥530 и <550; ≥510 и <530; ≥500 и <510; <500; ≥4400; ≥4200 и <4400; ≥4000 и <4200; ≥3800 и <4000; ≥3600 и <3800; ≥3400 и <3600; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥1420 и <1500; ≥1400 и <1420; ≥12000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8500 и <9000; ≥8200 и <8500; ≥8000 и <8200; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3600 и <4000; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2800 и <3000; ≥2500 и <2800; ≥2200 и <2500; ≥2000 и <2200; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥710 и <1200; <710","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥2000; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По наименованию стали","С590; С550; С440; С390-1; С390; С375; С355П; С355К; С355-1; С355; С345К; С345; С255; С245; С235"]
["24.10.60.000-00000013","Прокат листовой стальной горячекатанный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Толщина (без учета предельного отклонения)",">160160; 155; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 92; 90; 87; 85; 82; 80; 78; 75; 72; 70; 68; 65; 62; 60; 58; 55; 52; 50; 48; 45; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25,5000; 25; 24,5000; 24; 23,5000; 23; 22,5000; 22; 21,5000; 21; 20,5000; 20; 19,5000; 19; 18,5000; 18; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,5000; 15; 14,5000; 14; 13,5000; 13; 12,5000; 12; 11,5000; 11; 10,5000; 10; 9,5000; 9; 8,5000; 8; 7,5000; 7; 6,3000; 6; 5,5000; 5,3000; 5; 4,5000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 1; 0,9000; 0,8000; 0,7500; 0,7000; 0,6500; 0,6300; 0,6000; 0,5500; 0,5000; 0,4500; 0,4000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Вид","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Необрезная - НО; Обрезная - О"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Нормальной плоскостности - ПН; Улучшенной плоскостности - ПУ; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета предельного отклонения)","≥700 и <710; ≥670 и <700; ≥650 и <670; ≥630 и <650; ≥600 и <630; ≥550 и <600; ≥530 и <550; ≥510 и <530; ≥500 и <510; <500; ≥1250 и <1400; ≥1100 и <1250; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥710 и <750; ≥4400; ≥4200 и <4400; ≥4000 и <4200; ≥3800 и <4000; ≥3600 и <3800; ≥3400 и <3600; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1420 и <1500; ≥1400 и <1420","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥1420 и <1500; ≥1400 и <1420; ≥12000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8500 и <9000; ≥8200 и <8500; ≥8000 и <8200; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3600 и <4000; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2800 и <3000; ≥2500 и <2800; ≥2200 и <2500; ≥2000 и <2200; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥710 и <1200; <710","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥2000; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По наименованию стали","С590; С550; С440; С390-1; С390; С375; С355П; С355К; С355-1; С355; С345К; С345; С255; С245; С235"]
["24.10.60.000-00000012","Прокат листовой стальной горячекатанный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Толщина (без учета предельного отклонения)",">16080; 78; 75; 72; 70; 68; 65; 62; 60; 58; 55; 52; 50; 48; 45; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25,5000; 25; 24,5000; 24; 23,5000; 23; 22,5000; 22; 21,5000; 21; 20,5000; 20; 19,5000; 19; 18,5000; 18; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,5000; 15; 14,5000; 14; 13,5000; 13; 12,5000; 12; 11,5000; 11; 10,5000; 10; 9,5000; 9; 8,5000; 8; 7,5000; 7; 6,3000; 6; 5,5000; 5,3000; 5; 4,5000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 1; 0,9000; 0,8000; 0,7500; 0,7000; 0,6500; 0,6300; 0,6000; 0,5500; 0,5000; 0,4500; 0,4000; 160; 155; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 92; 90; 87; 85; 82; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Вид","Лист"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Необрезная - НО; Обрезная - О"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Нормальной плоскостности - ПН; Улучшенной плоскостности - ПУ; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета предельного отклонения)","≥4400; ≥4200 и <4400; ≥4000 и <4200; ≥3800 и <4000; ≥3600 и <3800; ≥3400 и <3600; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1420 и <1500; ≥1400 и <1420; ≥1250 и <1400; ≥1100 и <1250; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥710 и <750; ≥700 и <710; ≥670 и <700; ≥650 и <670; ≥630 и <650; ≥600 и <630; ≥550 и <600; ≥530 и <550; ≥510 и <530; ≥500 и <510; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥1420 и <1500; ≥1400 и <1420; ≥12000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8500 и <9000; ≥8200 и <8500; ≥8000 и <8200; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3600 и <4000; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2800 и <3000; ≥2500 и <2800; ≥2200 и <2500; ≥2000 и <2200; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥710 и <1200; <710","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥2000; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По наименованию стали","С590; С550; С440; С390-1; С390; С375; С355П; С355К; С355-1; С355; С345К; С345; С255; С245; С235"]
["24.10.60.000-00000011","Прокат листовой стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-02","По наименованию стали","С375; С355П; С355К; С590; С550; С440; С355-1; С355; С345К; С345; С255; С245; С235; С390-1; С390"]
[{"$nulls":4},"Вид","Лист; Рулон"]
[{"$nulls":4},"Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Нормальной плоскостности - ПН; Улучшенной плоскостности - ПУ; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥2000; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)",">16017; 16; 15,5000; 15; 14,5000; 14; 13,5000; 13; 12,5000; 12; 11; 11,5000; 10,5000; 10; 9,5000; 9; 8,5000; 8; 7,5000; 7; 6,3000; 6; 5,5000; 5,3000; 5; 4,5000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 16,5000; 2,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 1; 0,9000; 0,8000; 0,7500; 0,7000; 0,6500; 0,6300; 0,6000; 0,5500; 0,5000; 0,4500; 0,4000; 160; 155; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 92; 90; 87; 85; 82; 80; 78; 75; 72; 70; 68; 65; 62; 60; 58; 55; 52; 50; 48; 45; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25,5000; 25; 24,5000; 24; 23,5000; 23; 22,5000; 22; 21,5000; 21; 20,5000; 20; 19,5000; 19; 18,5000; 18; 17,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета предельного отклонения)","≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1420 и <1500; ≥1400 и <1420; ≥1250 и <1400; ≥1100 и <1250; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥710 и <750; ≥700 и <710; ≥670 и <700; ≥650 и <670; ≥630 и <650; ≥600 и <630; ≥550 и <600; ≥530 и <550; ≥510 и <530; ≥500 и <510; <500; ≥2100 и <2200; ≥4400; ≥4200 и <4400; ≥4000 и <4200; ≥3800 и <4000; ≥3600 и <3800; ≥3400 и <3600; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Необрезная - НО; Обрезная - О"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥12000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8500 и <9000; ≥8200 и <8500; ≥8000 и <8200; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3400 и <3500; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2800 и <3000; ≥2500 и <2800; ≥2200 и <2500; ≥2000 и <2200; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1200 и <1400; ≥710 и <1200; <710; ≥3600 и <4000; ≥3500 и <3600","Миллиметр"]
["24.10.60.000-00000010","Прокат листовой стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-02","По наименованию стали","С590; С550; С440; С390-1; С390; С375; С355П; С355К; С355-1; С355; С345К; С345; С255; С245; С235"]
[{"$nulls":4},"Вид","Лист"]
[{"$nulls":4},"Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Нормальной плоскостности - ПН; Улучшенной плоскостности - ПУ; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)",">1602,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 1; 0,9000; 0,8000; 0,7500; 0,7000; 0,6500; 0,6300; 0,6000; 0,5500; 0,5000; 0,4500; 0,4000; 160; 155; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 110; 105; 100; 95; 92; 90; 87; 85; 82; 80; 78; 75; 72; 70; 68; 65; 62; 60; 58; 55; 52; 50; 48; 45; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 31; 30; 29; 28; 27; 26; 25,5000; 25; 24,5000; 24; 23,5000; 23; 22,5000; 22; 21,5000; 21; 20,5000; 20; 19,5000; 19; 18,5000; 18; 17,5000; 17; 16; 15,5000; 15; 14,5000; 14; 13,5000; 13; 12,5000; 12; 11; 11,5000; 10,5000; 10; 9,5000; 9; 8,5000; 8; 7,5000; 7; 6,3000; 6; 5,5000; 5,3000; 5; 4,5000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 16,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета предельного отклонения)","≥4400; ≥4200 и <4400; ≥4000 и <4200; ≥3800 и <4000; ≥3600 и <3800; ≥3400 и <3600; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1420 и <1500; ≥1400 и <1420; ≥1250 и <1400; ≥1100 и <1250; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥710 и <750; ≥700 и <710; ≥670 и <700; ≥650 и <670; ≥630 и <650; ≥600 и <630; ≥550 и <600; ≥530 и <550; ≥510 и <530; ≥500 и <510; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Необрезная - НО; Обрезная - О"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥12000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8500 и <9000; ≥8200 и <8500; ≥8000 и <8200; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3600 и <4000; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2800 и <3000; ≥2500 и <2800; ≥2200 и <2500; ≥2000 и <2200; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥710 и <1200; <710; ≥1400 и <1500","Миллиметр"]
["24.10.60.000-00000009","Прокат листовой стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-02","По наименованию стали","С590; С550; С440; С390-1; С390; С375; С355П; С355К; С355-1; С355; С345К; С345; С255; С245; С235"]
[{"$nulls":4},"Вид","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Нормальной плоскостности - ПН; Улучшенной плоскостности - ПУ; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥2000; ≥1800 и <2000; ≥1600 и <1800; ≥1400 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥1000 и <1200; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)",">160110; 27; 105; 100; 95; 92; 90; 87; 85; 82; 80; 78; 75; 72; 70; 68; 65; 62; 60; 58; 55; 52; 50; 48; 45; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 31; 30; 29; 28; 2,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 1; 0,9000; 0,8000; 0,7500; 0,7000; 0,6500; 0,6300; 0,6000; 0,5500; 0,5000; 0,4500; 0,4000; 160; 155; 150; 145; 140; 135; 130; 125; 120; 115; 26; 25,5000; 25; 24,5000; 24; 23,5000; 23; 22,5000; 22; 21,5000; 21; 20,5000; 20; 19,5000; 19; 18,5000; 18; 17,5000; 17; 16; 15,5000; 15; 14,5000; 14; 13,5000; 13; 12,5000; 12; 11; 11,5000; 10,5000; 10; 9,5000; 9; 8,5000; 8; 7,5000; 7; 6,3000; 6; 5,5000; 5,3000; 5; 4,5000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 16,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета предельного отклонения)","≥1420 и <1500; ≥4400; ≥4200 и <4400; ≥4000 и <4200; ≥3800 и <4000; ≥3600 и <3800; ≥3400 и <3600; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1400 и <1420; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1250 и <1400; ≥1100 и <1250; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥710 и <750; ≥700 и <710; ≥670 и <700; ≥650 и <670; ≥630 и <650; ≥600 и <630; ≥550 и <600; ≥530 и <550; ≥510 и <530; ≥500 и <510; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Необрезная - НО; Обрезная - О"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥12000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8500 и <9000; ≥8200 и <8500; ≥8000 и <8200; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3600 и <4000; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3200 и <3400; ≥3000 и <3200; ≥2800 и <3000; ≥2500 и <2800; ≥2200 и <2500; ≥2000 и <2200; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1200 и <1400; ≥710 и <1200; <710; ≥1400 и <1500","Миллиметр"]
["24.10.60.000-00000006","Прокат листовой стальной с рифлением","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-04-01","По наименованию стали","С355; С590; С550; С440; С390-1; С390; С375; С355П; С355К; С355-1; С345К; С345; С255; С245; С235"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Катаная - К; Необрезная - НО; Обрезная - О"]
[{"$nulls":4},"Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Форма рифления","Чечевичная; Ромбическая"]
[{"$nulls":4},"Вид","Лист; Рулон"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Нормальной плоскостности - ПН; Улучшенной плоскостности - ПУ; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)",">1212; 11,5000; 11; 10,5000; 10; 9,5000; 9; 8,5000; 8; 7,5000; 7; 6,3000; 6; 5,5000; 5,3000; 5; 4,5000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥8000; ≥7900 и <8000; ≥7800 и <7900; ≥7700 и <7800; ≥7600 и <7700; ≥7500 и <7600; ≥7400 и <7500; ≥7300 и <7400; ≥7200 и <7300; ≥7100 и <7200; ≥7000 и <7100; ≥6900 и <7000; ≥6800 и <6900; ≥6700 и <6800; ≥6600 и <6700; ≥6500 и <6600; ≥6400 и <6500; ≥6300 и <6400; ≥6200 и <6300; ≥6100 и <6200; ≥6000 и <6100; ≥5900 и <6000; ≥5800 и <5900; ≥5700 и <5800; ≥5600 и <5700; ≥5500 и <5600; ≥5400 и <5500; ≥5300 и <5400; ≥5200 и <5300; ≥5100 и <5200; ≥5000 и <5100; ≥4900 и <5000; ≥4800 и <4900; ≥4700 и <4800; ≥4600 и <4700; ≥4500 и <4600; ≥4400 и <4500; ≥4300 и <4400; ≥4200 и <4300; ≥4100 и <4200; ≥4000 и <4100; ≥3900 и <4000; ≥3800 и <3900; ≥3700 и <3800; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; <1400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2200; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
["24.10.60.000-00000005","Прокат листовой стальной с рифлением","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-04-01","По наименованию стали","С355; С590; С550; С440; С390-1; С390; С375; С355П; С355К; С355-1; С345К; С345; С255; С245; С235"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Катаная - К; Необрезная - НО; Обрезная - О"]
[{"$nulls":4},"Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Форма рифления","Чечевичная; Ромбическая"]
[{"$nulls":4},"Вид","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Нормальной плоскостности - ПН; Улучшенной плоскостности - ПУ; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)",">1212; 11,5000; 11; 10,5000; 10; 9,5000; 9; 8,5000; 8; 7,5000; 7; 6,3000; 6; 5,5000; 5,3000; 5; 4,5000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥8000; ≥7900 и <8000; ≥7800 и <7900; ≥7700 и <7800; ≥7600 и <7700; ≥7500 и <7600; ≥7400 и <7500; ≥7300 и <7400; ≥7200 и <7300; ≥7100 и <7200; ≥7000 и <7100; ≥6900 и <7000; ≥6800 и <6900; ≥6700 и <6800; ≥6600 и <6700; ≥6500 и <6600; ≥4500 и <4600; ≥4400 и <4500; ≥4300 и <4400; ≥4200 и <4300; ≥4100 и <4200; ≥4000 и <4100; ≥3900 и <4000; ≥3800 и <3900; ≥3700 и <3800; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; <1400; ≥6400 и <6500; ≥6300 и <6400; ≥6200 и <6300; ≥6100 и <6200; ≥6000 и <6100; ≥5900 и <6000; ≥5800 и <5900; ≥5700 и <5800; ≥5600 и <5700; ≥5500 и <5600; ≥5400 и <5500; ≥5300 и <5400; ≥5200 и <5300; ≥5100 и <5200; ≥5000 и <5100; ≥4900 и <5000; ≥4800 и <4900; ≥4700 и <4800; ≥4600 и <4700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2200; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
["24.10.60.000-00000004","Прокат листовой стальной с рифлением","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-04-01","По наименованию стали","С355; С590; С550; С440; С390-1; С390; С375; С355П; С355К; С355-1; С345К; С345; С255; С245; С235"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Катаная - К; Необрезная - НО; Обрезная - О"]
[{"$nulls":4},"Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Форма рифления","Чечевичная; Ромбическая"]
[{"$nulls":4},"Вид","Лист"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Улучшенной плоскостности - ПУ; Нормальной плоскостности - ПН; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)",">1212; 11,5000; 11; 10,5000; 10; 9,5000; 9; 8,5000; 8; 7,5000; 7; 6,3000; 6; 5,5000; 5,3000; 5; 4,5000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,2000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥8000; ≥7900 и <8000; ≥7800 и <7900; ≥7700 и <7800; ≥7600 и <7700; ≥7500 и <7600; ≥7400 и <7500; ≥7300 и <7400; ≥7200 и <7300; ≥7100 и <7200; ≥7000 и <7100; ≥6900 и <7000; ≥6800 и <6900; ≥6700 и <6800; ≥6600 и <6700; ≥6500 и <6600; ≥6400 и <6500; ≥6300 и <6400; ≥6200 и <6300; ≥6100 и <6200; ≥6000 и <6100; ≥5900 и <6000; ≥5800 и <5900; ≥5700 и <5800; ≥5600 и <5700; ≥5500 и <5600; ≥5400 и <5500; ≥5300 и <5400; ≥5200 и <5300; ≥5100 и <5200; ≥5000 и <5100; ≥4900 и <5000; ≥4800 и <4900; ≥4700 и <4800; ≥4600 и <4700; ≥4500 и <4600; ≥4400 и <4500; ≥4300 и <4400; ≥4200 и <4300; ≥4100 и <4200; ≥4000 и <4100; ≥3900 и <4000; ≥3800 и <3900; ≥3700 и <3800; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; <1400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2200; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000007","Прокат листовой холоднокатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Килограмм; Рулон; Лист","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона",">2300; >2000 и ≤2300; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2000 и ≤3000; >1400 и ≤2000; ≥1000 и ≤1400; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рулона",">1000; >900 и ≤1000; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; ≥500 и ≤600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа",">2350; >2000 и ≤2350; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С обрезной кромкой; С необрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000006","Прокат листовой холоднокатаный","Рулон","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона",">2300; >2000 и ≤2300; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рулона",">1000; >900 и ≤1000; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; ≥500 и ≤600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С необрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000005","Прокат листовой холоднокатаный","Рулон","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона",">2300; >2000 и ≤2300; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рулона",">1000; >900 и ≤1000; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; ≥500 и ≤600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С обрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000004","Прокат листовой холоднокатаный","Лист","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Длина листа",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2000 и ≤3000; >1400 и ≤2000; ≥1000 и ≤1400; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа",">2350; >2000 и ≤2350; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С необрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000003","Прокат листовой холоднокатаный","Лист","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Длина листа",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2000 и ≤3000; >1400 и ≤2000; ≥1000 и ≤1400; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа",">2350; >2000 и ≤2350; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С обрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000002","Прокат листовой холоднокатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона",">2300; >2000 и ≤2300; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2000 и ≤3000; >1400 и ≤2000; ≥1000 и ≤1400; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рулона",">1000; >900 и ≤1000; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; ≥500 и ≤600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа",">2350; >2000 и ≤2350; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С необрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000001","Прокат листовой холоднокатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Длина листа",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2000 и ≤3000; >1400 и ≤2000; ≥1000 и ≤1400; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа",">2350; >2000 и ≤2350; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С обрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000008","Прокат листовой холоднокатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона",">2300; >2000 и ≤2300; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рулона",">1000; >900 и ≤1000; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; ≥500 и ≤600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С обрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000013","Прокат листовой холоднокатаный","Килограмм","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Длина листа",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2000 и ≤3000; >1400 и ≤2000; ≥1000 и ≤1400; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа",">2350; >2000 и ≤2350; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С необрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000012","Прокат листовой холоднокатаный","Килограмм","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона",">2300; >2000 и ≤2300; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рулона",">1000; >900 и ≤1000; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; ≥500 и ≤600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С необрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000011","Прокат листовой холоднокатаный","Килограмм","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Длина листа",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2000 и ≤3000; >1400 и ≤2000; ≥1000 и ≤1400; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа",">2350; >2000 и ≤2350; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С обрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000009","Прокат листовой холоднокатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Длина листа",">6000; >4500 и ≤6000; >3000 и ≤4500; >2000 и ≤3000; >1400 и ≤2000; ≥1000 и ≤1400; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа",">2350; >2000 и ≤2350; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С необрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.41.000-00000010","Прокат листовой холоднокатаный","Килограмм","2022-05-19","Точность изготовления по ширине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона",">2300; >2000 и ≤2300; >1500 и ≤2000; >1000 и ≤1500; ≥600 и ≤1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр рулона",">1000; >900 и ≤1000; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; ≥500 и ≤600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по длине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Тип плосткостности","Нормальной; Улучшенной; Высокой; Особо высокой"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления по толщине","Нормальной точности; Повышенной точности; Высокой точности"]
[{"$nulls":4},"Характер кромки","С обрезной кромкой"]
[{"$nulls":4},"Толщина проката",">5; >4 и ≤5; >3 и ≤4; >2 и ≤3; >1 и ≤2; ≥0,5000 и ≤1; <0,5000","Миллиметр"]
["24.10.60.000-00000008","Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-04-01","Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Нормальной плоскостности - ПН; Улучшенной плоскостности - ПУ; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"По наименованию стали","С590; С550; С440; С390-1; С390; С375; С355П; С355К; С355-1; С355; С345К; С345; С255; С245; С235"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥18000; ≥17000 и <18000; ≥16000 и <17000; ≥15000 и <16000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <2000; ≥2000 и <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)",">16011; 10; 9; 8; 7; 6; 60; 55; 50; 45; 40; 36; 32; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета предельного отклонения)","≥250 и <260; ≥1050; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥670 и <700; ≥650 и <670; ≥630 и <650; ≥600 и <630; ≥560 и <600; ≥530 и <560; ≥520 и <530; ≥500 и <520; ≥480 и <500; ≥460 и <480; ≥450 и <460; ≥420 и <450; ≥400 и <420; ≥380 и <400; ≥360 и <380; ≥340 и <360; ≥320 и <340; ≥300 и <320; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥240 и <250; ≥220 и <240; ≥210 и <220; ≥200 и <210; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Необрезная - НО; Обрезная - О"]
["24.10.60.000-00000007","Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-04-01","Тип по толщине","Нормальной точности - В; Высокой точности - А"]
[{"$nulls":4},"Тип по плоскостности","Нормальной плоскостности - ПН; Улучшенной плоскостности - ПУ; Высокой плоскостности - ПВ; Особо высокой плоскостности - ПО"]
[{"$nulls":4},"По наименованию стали","С590; С550; С440; С390-1; С390; С375; С355П; С355К; С355-1; С355; С345К; С345; С255; С245; С235"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥18000; ≥17000 и <18000; ≥16000 и <17000; ≥15000 и <16000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина (без учета предельного отклонения)",">16060; 55; 50; 45; 40; 36; 32; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина (без учета предельного отклонения)","≥530 и <560; ≥520 и <530; ≥500 и <520; ≥480 и <500; ≥460 и <480; ≥450 и <460; ≥420 и <450; ≥400 и <420; ≥380 и <400; ≥360 и <380; ≥340 и <360; ≥320 и <340; ≥300 и <320; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥220 и <240; ≥210 и <220; ≥200 и <210; <200; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥1050; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥670 и <700; ≥650 и <670; ≥630 и <650; ≥600 и <630; ≥560 и <600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки кромки","Необрезная - НО; Обрезная - О"]
["22.19.73.114-00000003","Прокладка уплотняющая из эластомерных материалов для дверных и оконных блоков","Рулон; Метр","2022-02-22","Толщина","≥20; ≥15 и <20; ≥11 и <15; ≥8 и <11; ≥5 и <8; ≥2 и <5; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа по типу используемого полимера","I (ЕРDМ, ЕРМ); IV (ТРЕ); III (СR); II (VМQ)"]
[{"$nulls":4},"Подгруппа по твердости (ед. Шор А)","в; б; а"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥5000 и <10000; ≥2000 и <5000; <2000; ≥100000; ≥50000 и <100000; ≥30000 и <50000; ≥25000 и <30000; ≥20000 и <25000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для специальных (других) конструкций (С); Для оконных и дверных блоков из алюминиевых сплавов (А); Для поливинилхлоридных оконных и дверных блоков (П); Для деревянных оконных и дверных блоков (Д)"]
[{"$nulls":4},"Наличие клеевой основы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥20; ≥15 и <20; ≥11 и <15; ≥8 и <11; ≥4 и <8; <4","Миллиметр"]
["22.19.73.114-00000002","Прокладка уплотняющая из эластомерных материалов для дверных и оконных блоков","Метр","2022-02-22","Толщина","≥20; ≥15 и <20; ≥11 и <15; ≥8 и <11; ≥5 и <8; ≥2 и <5; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа по типу используемого полимера","I (ЕРDМ, ЕРМ); IV (ТРЕ); III (СR); II (VМQ)"]
[{"$nulls":4},"Подгруппа по твердости (ед. Шор А)","в; б; а"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для специальных (других) конструкций (С); Для оконных и дверных блоков из алюминиевых сплавов (А); Для поливинилхлоридных оконных и дверных блоков (П); Для деревянных оконных и дверных блоков (Д)"]
[{"$nulls":4},"Наличие клеевой основы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥20; ≥15 и <20; ≥11 и <15; ≥8 и <11; ≥4 и <8; <4","Миллиметр"]
["22.19.73.114-00000001","Прокладка уплотняющая из эластомерных материалов для дверных и оконных блоков","Рулон","2022-02-22","Толщина","≥20; ≥15 и <20; ≥11 и <15; ≥8 и <11; ≥5 и <8; ≥2 и <5; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа по типу используемого полимера","I (ЕРDМ, ЕРМ); IV (ТРЕ); III (СR); II (VМQ)"]
[{"$nulls":4},"Подгруппа по твердости (ед. Шор А)","в; б; а"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥5000 и <10000; ≥2000 и <5000; <2000; ≥100000; ≥50000 и <100000; ≥30000 и <50000; ≥25000 и <30000; ≥20000 и <25000; ≥15000 и <20000; ≥10000 и <15000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для специальных (других) конструкций (С); Для оконных и дверных блоков из алюминиевых сплавов (А); Для поливинилхлоридных оконных и дверных блоков (П); Для деревянных оконных и дверных блоков (Д)"]
[{"$nulls":4},"Наличие клеевой основы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥20; ≥15 и <20; ≥11 и <15; ≥8 и <11; ≥4 и <8; <4","Миллиметр"]
["23.61.12.151-00000009","Пролетное строение моста","Штука","2021-02-08","Вид очертания в плане","Сложное (010604); Криволинейное (010603); Косое (010602); Прямое (010601)"]
[{"$nulls":4},"Тип основной несущей конструкции","Прочее (010308); Ферма (010307); Плита П-образная (010306); Плита (010305); Коробка многоячеистая (010304); Коробка (010303); Балка ребристая без диафрагм (010302); Балка ребристая с диафрагмами (010301)"]
[{"$nulls":4},"Сопряжение пролетов","Рамное (010404); Температурно-неразрезное (010403); Неразрезное (010402); Разрезное (010401)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000; ≥15; ≥14 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25"]
[{"$nulls":4},"Способ возведения","Бетонирование на подмостях (010706); Монтаж с плавсредств (010705); Надвижка (010704); Сборка на подмостях (010703); Навесная сборка (010702); Установка в пролет (010701)"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки стали","В термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска (категория 3); С термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); Без термообработки (категория 1)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10ХСНДА; 15ХСНДА; 10ХСНД; 15ХСНД; 16Д"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Опорная часть","Прочее (010804); Комбинированная (010803); Металлическая (010802); Эластомерная (резино-металлическая, полиуретановая, другая) (010801)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥33; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Стальной канат со спиральной свивкой; Арматурный канат К-7; Высокопрочная проволока класса Вр-II; Высокопрочная проволока класса В-II; Напрягаемая стержневая класса Ат1000; Напрягаемая стержневая класса Ат800; Напрягаемая стержневая класса А800; Напрягаемая стержневая класса А600; Ненапрягаемая стержневая класса А400; Ненапрягаемая стержневая класса А300; Ненапрягаемая стержневая класса А240"]
[{"$nulls":4},"Уровень езды","Двухъярусный (010504); С ездой посередине (010503); С ездой понизу (010502); С ездой поверху (010501)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения моста","Северное исполнение; Обычное исполнение"]
[{"$nulls":4},"Материал пролетного строения","Композитный материал (010109); Алюминий (010108); Каменная или бетонная кладка (010107); Древесина клееная (010106); Древесина (010105); Сталежелезобетон (010104); Сталь (010103); Железобетон (010102); Железобетон преднапряженный (010101)"]
[{"$nulls":4},"Система пролетного строения","Комбинированная (010208); Рамная (010207); Арочная (010206); Экстрадозная (010205); Висячая (10204); Вантовая (010203); Ферма (010202); Балочная (010201)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Метр"]
["23.61.12.151-00000010","Пролетное строение моста","Штука","2021-02-08","Вид очертания в плане","Сложное (010604); Криволинейное (010603); Косое (010602); Прямое (010601)"]
[{"$nulls":4},"Тип основной несущей конструкции","Прочее (010308); Ферма (010307); Плита П-образная (010306); Коробка (010303); Балка ребристая без диафрагм (010302); Балка ребристая с диафрагмами (010301); Плита (010305); Коробка многоячеистая (010304)"]
[{"$nulls":4},"Сопряжение пролетов","Рамное (010404); Температурно-неразрезное (010403); Неразрезное (010402); Разрезное (010401)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000; ≥15; ≥14 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25"]
[{"$nulls":4},"Способ возведения","Бетонирование на подмостях (010706); Монтаж с плавсредств (010705); Надвижка (010704); Сборка на подмостях (010703); Навесная сборка (010702); Установка в пролет (010701)"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки стали","В термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска (категория 3); С термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); Без термообработки (категория 1)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10ХСНДА; 15ХСНДА; 10ХСНД; 15ХСНД; 16Д"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Опорная часть","Прочее (010804); Комбинированная (010803); Металлическая (010802); Эластомерная (резино-металлическая, полиуретановая, другая) (010801)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥21 и <22; ≥33; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Стальной канат со спиральной свивкой; Арматурный канат К-7; Высокопрочная проволока класса Вр-II; Высокопрочная проволока класса В-II; Напрягаемая стержневая класса Ат1000; Напрягаемая стержневая класса Ат800; Напрягаемая стержневая класса А800; Напрягаемая стержневая класса А600; Ненапрягаемая стержневая класса А400; Ненапрягаемая стержневая класса А300; Ненапрягаемая стержневая класса А240"]
[{"$nulls":4},"Уровень езды","Двухъярусный (010504); С ездой посередине (010503); С ездой понизу (010502); С ездой поверху (010501)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения моста","Северное исполнение; Обычное исполнение"]
[{"$nulls":4},"Материал пролетного строения","Железобетон преднапряженный (010101)"]
[{"$nulls":4},"Система пролетного строения","Комбинированная (010208); Рамная (010207); Арочная (010206); Экстрадозная (010205); Висячая (10204); Вантовая (010203); Ферма (010202); Балочная (010201)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Метр"]
["23.61.12.151-00000008","Пролетное строение моста","Штука","2021-02-08","Вид очертания в плане","Сложное (010604); Криволинейное (010603); Косое (010602); Прямое (010601)"]
[{"$nulls":4},"Тип основной несущей конструкции","Прочее (010308); Ферма (010307); Плита П-образная (010306); Плита (010305); Коробка многоячеистая (010304); Коробка (010303); Балка ребристая без диафрагм (010302); Балка ребристая с диафрагмами (010301)"]
[{"$nulls":4},"Сопряжение пролетов","Рамное (010404); Температурно-неразрезное (010403); Неразрезное (010402); Разрезное (010401)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000; ≥15; ≥14 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25"]
[{"$nulls":4},"Способ возведения","Бетонирование на подмостях (010706); Монтаж с плавсредств (010705); Надвижка (010704); Сборка на подмостях (010703); Навесная сборка (010702); Установка в пролет (010701)"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки стали","В термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска (категория 3); С термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); Без термообработки (категория 1)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10ХСНДА; 15ХСНДА; 10ХСНД; 15ХСНД; 16Д"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Опорная часть","Прочее (010804); Комбинированная (010803); Металлическая (010802); Эластомерная (резино-металлическая, полиуретановая, другая) (010801)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2; ≥33; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Стальной канат со спиральной свивкой; Арматурный канат К-7; Высокопрочная проволока класса Вр-II; Высокопрочная проволока класса В-II; Напрягаемая стержневая класса Ат1000; Напрягаемая стержневая класса Ат800; Напрягаемая стержневая класса А800; Напрягаемая стержневая класса А600; Ненапрягаемая стержневая класса А400; Ненапрягаемая стержневая класса А300; Ненапрягаемая стержневая класса А240"]
[{"$nulls":4},"Уровень езды","Двухъярусный (010504); С ездой посередине (010503); С ездой понизу (010502); С ездой поверху (010501)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения моста","Северное исполнение; Обычное исполнение"]
[{"$nulls":4},"Материал пролетного строения","Железобетон (010102)"]
[{"$nulls":4},"Система пролетного строения","Комбинированная (010208); Рамная (010207); Арочная (010206); Экстрадозная (010205); Висячая (10204); Вантовая (010203); Ферма (010202); Балочная (010201)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Метр"]
["23.61.12.151-00000007","Пролетное строение моста","Штука","2021-02-08","Вид очертания в плане","Сложное (010604); Криволинейное (010603); Косое (010602); Прямое (010601)"]
[{"$nulls":4},"Тип основной несущей конструкции","Прочее (010308); Ферма (010307); Плита П-образная (010306); Плита (010305); Коробка многоячеистая (010304); Коробка (010303); Балка ребристая без диафрагм (010302); Балка ребристая с диафрагмами (010301)"]
[{"$nulls":4},"Сопряжение пролетов","Рамное (010404); Температурно-неразрезное (010403); Неразрезное (010402); Разрезное (010401)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000; ≥15; ≥14 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25"]
[{"$nulls":4},"Способ возведения","Бетонирование на подмостях (010706); Монтаж с плавсредств (010705); Надвижка (010704); Сборка на подмостях (010703); Навесная сборка (010702); Установка в пролет (010701)"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки стали","С термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); Без термообработки (категория 1); В термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска (категория 3)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10ХСНДА; 15ХСНДА; 10ХСНД; 15ХСНД; 16Д"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W6; W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8"]
[{"$nulls":4},"Опорная часть","Прочее (010804); Комбинированная (010803); Металлическая (010802); Эластомерная (резино-металлическая, полиуретановая, другая) (010801)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥9 и <10; ≥33; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Стальной канат со спиральной свивкой; Арматурный канат К-7; Высокопрочная проволока класса Вр-II; Высокопрочная проволока класса В-II; Напрягаемая стержневая класса Ат1000; Напрягаемая стержневая класса Ат800; Напрягаемая стержневая класса А800; Напрягаемая стержневая класса А600; Ненапрягаемая стержневая класса А400; Ненапрягаемая стержневая класса А300; Ненапрягаемая стержневая класса А240"]
[{"$nulls":4},"Уровень езды","Двухъярусный (010504); С ездой посередине (010503); С ездой понизу (010502); С ездой поверху (010501)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения моста","Северное исполнение; Обычное исполнение"]
[{"$nulls":4},"Материал пролетного строения","Сталь (010103)"]
[{"$nulls":4},"Система пролетного строения","Комбинированная (010208); Рамная (010207); Арочная (010206); Экстрадозная (010205); Висячая (10204); Вантовая (010203); Ферма (010202); Балочная (010201)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Метр"]
["23.61.12.151-00000006","Пролетное строение моста","Штука","2021-02-08","Вид очертания в плане","Сложное (010604); Криволинейное (010603); Косое (010602); Прямое (010601)"]
[{"$nulls":4},"Тип основной несущей конструкции","Прочее (010308); Ферма (010307); Плита П-образная (010306); Плита (010305); Коробка многоячеистая (010304); Коробка (010303); Балка ребристая без диафрагм (010302); Балка ребристая с диафрагмами (010301)"]
[{"$nulls":4},"Сопряжение пролетов","Рамное (010404); Температурно-неразрезное (010403); Неразрезное (010402); Разрезное (010401)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000; ≥15; ≥14 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25"]
[{"$nulls":4},"Способ возведения","Бетонирование на подмостях (010706); Монтаж с плавсредств (010705); Надвижка (010704); Сборка на подмостях (010703); Навесная сборка (010702); Установка в пролет (010701)"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки стали","В термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска (категория 3); С термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); Без термообработки (категория 1)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10ХСНДА; 15ХСНДА; 10ХСНД; 15ХСНД; 16Д"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Опорная часть","Прочее (010804); Комбинированная (010803); Металлическая (010802); Эластомерная (резино-металлическая, полиуретановая, другая) (010801)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2; ≥33; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Стальной канат со спиральной свивкой; Арматурный канат К-7; Высокопрочная проволока класса Вр-II; Высокопрочная проволока класса В-II; Напрягаемая стержневая класса Ат1000; Напрягаемая стержневая класса Ат800; Напрягаемая стержневая класса А800; Напрягаемая стержневая класса А600; Ненапрягаемая стержневая класса А400; Ненапрягаемая стержневая класса А300; Ненапрягаемая стержневая класса А240"]
[{"$nulls":4},"Уровень езды","Двухъярусный (010504); С ездой посередине (010503); С ездой понизу (010502); С ездой поверху (010501)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения моста","Северное исполнение; Обычное исполнение"]
[{"$nulls":4},"Материал пролетного строения","Сталежелезобетон (010104)"]
[{"$nulls":4},"Система пролетного строения","Комбинированная (010208); Рамная (010207); Арочная (010206); Экстрадозная (010205); Висячая (10204); Вантовая (010203); Ферма (010202); Балочная (010201)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Метр"]
["23.61.12.151-00000005","Пролетное строение моста","Штука","2021-02-08","Вид очертания в плане","Сложное (010604); Криволинейное (010603); Косое (010602); Прямое (010601)"]
[{"$nulls":4},"Тип основной несущей конструкции","Прочее (010308); Ферма (010307); Плита П-образная (010306); Плита (010305); Коробка многоячеистая (010304); Коробка (010303); Балка ребристая без диафрагм (010302); Балка ребристая с диафрагмами (010301)"]
[{"$nulls":4},"Сопряжение пролетов","Рамное (010404); Температурно-неразрезное (010403); Неразрезное (010402); Разрезное (010401)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000; ≥15; ≥14 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25"]
[{"$nulls":4},"Способ возведения","Бетонирование на подмостях (010706); Монтаж с плавсредств (010705); Надвижка (010704); Сборка на подмостях (010703); Навесная сборка (010702); Установка в пролет (010701)"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки стали","В термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска (категория 3); С термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); Без термообработки (категория 1)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10ХСНДА; 15ХСНДА; 10ХСНД; 15ХСНД; 16Д"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Опорная часть","Прочее (010804); Комбинированная (010803); Металлическая (010802); Эластомерная (резино-металлическая, полиуретановая, другая) (010801)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥33; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Стальной канат со спиральной свивкой; Арматурный канат К-7; Высокопрочная проволока класса Вр-II; Высокопрочная проволока класса В-II; Напрягаемая стержневая класса Ат1000; Напрягаемая стержневая класса Ат800; Напрягаемая стержневая класса А800; Напрягаемая стержневая класса А600; Ненапрягаемая стержневая класса А400; Ненапрягаемая стержневая класса А300; Ненапрягаемая стержневая класса А240"]
[{"$nulls":4},"Уровень езды","Двухъярусный (010504); С ездой посередине (010503); С ездой понизу (010502); С ездой поверху (010501)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения моста","Северное исполнение; Обычное исполнение"]
[{"$nulls":4},"Материал пролетного строения","Древесина (010105)"]
[{"$nulls":4},"Система пролетного строения","Комбинированная (010208); Рамная (010207); Арочная (010206); Экстрадозная (010205); Висячая (10204); Вантовая (010203); Ферма (010202); Балочная (010201)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Метр"]
["23.61.12.151-00000004","Пролетное строение моста","Штука","2021-02-08","Вид очертания в плане","Сложное (010604); Криволинейное (010603); Косое (010602); Прямое (010601)"]
[{"$nulls":4},"Тип основной несущей конструкции","Прочее (010308); Ферма (010307); Плита П-образная (010306); Плита (010305); Коробка многоячеистая (010304); Коробка (010303); Балка ребристая без диафрагм (010302); Балка ребристая с диафрагмами (010301)"]
[{"$nulls":4},"Сопряжение пролетов","Рамное (010404); Температурно-неразрезное (010403); Неразрезное (010402); Разрезное (010401)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000; ≥15; ≥14 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25"]
[{"$nulls":4},"Способ возведения","Бетонирование на подмостях (010706); Монтаж с плавсредств (010705); Надвижка (010704); Сборка на подмостях (010703); Навесная сборка (010702); Установка в пролет (010701)"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки стали","В термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска (категория 3); С термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); Без термообработки (категория 1)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10ХСНДА; 15ХСНДА; 10ХСНД; 15ХСНД; 16Д"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Опорная часть","Прочее (010804); Комбинированная (010803); Металлическая (010802); Эластомерная (резино-металлическая, полиуретановая, другая) (010801)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥33; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Стальной канат со спиральной свивкой; Арматурный канат К-7; Высокопрочная проволока класса Вр-II; Высокопрочная проволока класса В-II; Напрягаемая стержневая класса Ат1000; Напрягаемая стержневая класса Ат800; Напрягаемая стержневая класса А800; Напрягаемая стержневая класса А600; Ненапрягаемая стержневая класса А400; Ненапрягаемая стержневая класса А300; Ненапрягаемая стержневая класса А240"]
[{"$nulls":4},"Уровень езды","Двухъярусный (010504); С ездой посередине (010503); С ездой понизу (010502); С ездой поверху (010501)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения моста","Северное исполнение; Обычное исполнение"]
[{"$nulls":4},"Материал пролетного строения","Древесина клееная (010106)"]
[{"$nulls":4},"Система пролетного строения","Комбинированная (010208); Рамная (010207); Арочная (010206); Экстрадозная (010205); Висячая (10204); Вантовая (010203); Ферма (010202); Балочная (010201)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Метр"]
["23.61.12.151-00000003","Пролетное строение моста","Штука","2021-02-08","Вид очертания в плане","Сложное (010604); Криволинейное (010603); Косое (010602); Прямое (010601)"]
[{"$nulls":4},"Тип основной несущей конструкции","Прочее (010308); Ферма (010307); Плита П-образная (010306); Плита (010305); Коробка многоячеистая (010304); Коробка (010303); Балка ребристая без диафрагм (010302); Балка ребристая с диафрагмами (010301)"]
[{"$nulls":4},"Сопряжение пролетов","Рамное (010404); Температурно-неразрезное (010403); Неразрезное (010402); Разрезное (010401)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000; ≥15; ≥14 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25; В100"]
[{"$nulls":4},"Способ возведения","Бетонирование на подмостях (010706); Монтаж с плавсредств (010705); Надвижка (010704); Сборка на подмостях (010703); Навесная сборка (010702); Установка в пролет (010701)"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки стали","В термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска (категория 3); С термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); Без термообработки (категория 1)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10ХСНДА; 15ХСНДА; 10ХСНД; 15ХСНД; 16Д"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Опорная часть","Прочее (010804); Комбинированная (010803); Металлическая (010802); Эластомерная (резино-металлическая, полиуретановая, другая) (010801)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2; ≥33; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Стальной канат со спиральной свивкой; Арматурный канат К-7; Высокопрочная проволока класса Вр-II; Высокопрочная проволока класса В-II; Напрягаемая стержневая класса Ат1000; Напрягаемая стержневая класса Ат800; Напрягаемая стержневая класса А800; Напрягаемая стержневая класса А600; Ненапрягаемая стержневая класса А400; Ненапрягаемая стержневая класса А300; Ненапрягаемая стержневая класса А240"]
[{"$nulls":4},"Уровень езды","Двухъярусный (010504); С ездой посередине (010503); С ездой понизу (010502); С ездой поверху (010501)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения моста","Северное исполнение; Обычное исполнение"]
[{"$nulls":4},"Материал пролетного строения","Каменная или бетонная кладка (010107)"]
[{"$nulls":4},"Система пролетного строения","Комбинированная (010208); Рамная (010207); Арочная (010206); Экстрадозная (010205); Висячая (10204); Вантовая (010203); Ферма (010202); Балочная (010201)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180","Метр"]
["23.61.12.151-00000002","Пролетное строение моста","Штука","2021-02-08","Вид очертания в плане","Сложное (010604); Криволинейное (010603); Косое (010602); Прямое (010601)"]
[{"$nulls":4},"Тип основной несущей конструкции","Прочее (010308); Ферма (010307); Плита П-образная (010306); Плита (010305); Коробка многоячеистая (010304); Коробка (010303); Балка ребристая без диафрагм (010302); Балка ребристая с диафрагмами (010301)"]
[{"$nulls":4},"Сопряжение пролетов","Рамное (010404); Температурно-неразрезное (010403); Неразрезное (010402); Разрезное (010401)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000; ≥15; ≥14 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25"]
[{"$nulls":4},"Способ возведения","Бетонирование на подмостях (010706); Монтаж с плавсредств (010705); Надвижка (010704); Сборка на подмостях (010703); Навесная сборка (010702); Установка в пролет (010701)"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки стали","В термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска (категория 3); С термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); Без термообработки (категория 1)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10ХСНДА; 15ХСНДА; 10ХСНД; 15ХСНД; 16Д"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Опорная часть","Прочее (010804); Комбинированная (010803); Металлическая (010802); Эластомерная (резино-металлическая, полиуретановая, другая) (010801)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥33; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Стальной канат со спиральной свивкой; Арматурный канат К-7; Высокопрочная проволока класса Вр-II; Высокопрочная проволока класса В-II; Напрягаемая стержневая класса Ат1000; Напрягаемая стержневая класса Ат800; Напрягаемая стержневая класса А800; Напрягаемая стержневая класса А600; Ненапрягаемая стержневая класса А400; Ненапрягаемая стержневая класса А300; Ненапрягаемая стержневая класса А240"]
[{"$nulls":4},"Уровень езды","Двухъярусный (010504); С ездой посередине (010503); С ездой понизу (010502); С ездой поверху (010501)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения моста","Северное исполнение; Обычное исполнение"]
[{"$nulls":4},"Материал пролетного строения","Алюминий (010108)"]
[{"$nulls":4},"Система пролетного строения","Комбинированная (010208); Рамная (010207); Арочная (010206); Экстрадозная (010205); Висячая (10204); Вантовая (010203); Ферма (010202); Балочная (010201)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Метр"]
["23.61.12.151-00000001","Пролетное строение моста","Штука","2021-02-08","Вид очертания в плане","Сложное (010604); Криволинейное (010603); Косое (010602); Прямое (010601)"]
[{"$nulls":4},"Тип основной несущей конструкции","Прочее (010308); Ферма (010307); Плита П-образная (010306); Плита (010305); Коробка многоячеистая (010304); Коробка (010303); Балка ребристая без диафрагм (010302); Балка ребристая с диафрагмами (010301)"]
[{"$nulls":4},"Сопряжение пролетов","Рамное (010404); Температурно-неразрезное (010403); Неразрезное (010402); Разрезное (010401)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000; ≥15; ≥14 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25"]
[{"$nulls":4},"Способ возведения","Бетонирование на подмостях (010706); Монтаж с плавсредств (010705); Надвижка (010704); Сборка на подмостях (010703); Навесная сборка (010702); Установка в пролет (010701)"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки стали","В термически улучшенном состоянии после закалки и высокого отпуска (категория 3); С термообработкой в нормализованном состоянии (категория 2); Без термообработки (категория 1)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10ХСНДА; 15ХСНДА; 10ХСНД; 15ХСНД; 16Д"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6"]
[{"$nulls":4},"Опорная часть","Прочее (010804); Комбинированная (010803); Металлическая (010802); Эластомерная (резино-металлическая, полиуретановая, другая) (010801)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; <2; ≥33; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Стальной канат со спиральной свивкой; Арматурный канат К-7; Высокопрочная проволока класса Вр-II; Высокопрочная проволока класса В-II; Напрягаемая стержневая класса Ат1000; Напрягаемая стержневая класса Ат800; Напрягаемая стержневая класса А800; Напрягаемая стержневая класса А600; Ненапрягаемая стержневая класса А400; Ненапрягаемая стержневая класса А300; Ненапрягаемая стержневая класса А240"]
[{"$nulls":4},"Уровень езды","Двухъярусный (010504); С ездой посередине (010503); С ездой понизу (010502); С ездой поверху (010501)"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения моста","Северное исполнение; Обычное исполнение"]
[{"$nulls":4},"Материал пролетного строения","Композитный материал (010109)"]
[{"$nulls":4},"Система пролетного строения","Комбинированная (010208); Рамная (010207); Арочная (010206); Экстрадозная (010205); Висячая (10204); Вантовая (010203); Ферма (010202); Балочная (010201)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Метр"]
["20.59.59.900-00000015","Пропитка огнебиозащитная для древесины","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Килограмм","2022-02-10","Условия эксплуатации","В воде; На открытом воздухе; Внутри помещений"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","II; I"]
[{"$nulls":4},"Климатический пояс","Тропический; Субтропический; Умеренный; Холодный"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Жидкий концентрат; Пастообразный концентрат; Сухой концентрат"]
[{"$nulls":4},"Срок службы","≥20; ≥15; ≥10; ≥5","Год"]
["20.59.59.900-00000014","Пропитка огнебиозащитная для древесины","Килограмм","2021-09-01","Условия эксплуатации","В воде; На открытом воздухе; Внутри помещений"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Климатический пояс","Тропический; Субтропический; Умеренный; Холодный"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Жидкий концентрат; Пастообразный концентрат; Сухой концентрат"]
[{"$nulls":4},"Срок службы","≥20; ≥15; ≥10; ≥5","Год"]
["20.59.59.900-00000013","Пропитка огнебиозащитная для древесины","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-09-01","Условия эксплуатации","В воде; На открытом воздухе; Внутри помещений"]
[{"$nulls":4},"Группа огнезащитной эффективности","7 (не менее 15 мин); 6 (не менее 30 мин); 5 (не менее 45 мин); 4 (не менее 60 мин); 3 (не менее 90 мин); 2 (не менее 120 мин); 1 (не менее 150 мин)"]
[{"$nulls":4},"Климатический пояс","Тропический; Субтропический; Умеренный; Холодный"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Жидкий концентрат; Пастообразный концентрат"]
[{"$nulls":4},"Срок службы","≥20; ≥15; ≥10; ≥5","Год"]
["25.72.14.120-00000070","Проушина","Штука","2022-04-11","Диаметр отверстия под замок","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; <12","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Угловая; Прямая"]
["25.72.14.120-00000069","Проушина","Штука","2022-04-11","Диаметр отверстия под замок","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; <12","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Угловая; Прямая"]
["22.29.26.119-00000005","Профиль F-образный из поливинилхлорида (ПВХ)","Штука; Погонный метр","2022-04-11","Длина","≥5500 и <6000; ≥6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥70; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина панели","≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥10; ≥9 и <10","Миллиметр"]
["22.29.26.119-00000004","Профиль F-образный из поливинилхлорида (ПВХ)","Погонный метр","2022-04-11","Ширина","≥70; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина панели","≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥10; ≥9 и <10","Миллиметр"]
["22.29.26.119-00000003","Профиль F-образный из поливинилхлорида (ПВХ)","Штука","2022-04-11","Длина","≥5500 и <6000; ≥6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥70; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина панели","≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥10; ≥9 и <10","Миллиметр"]
["24.42.22.130-00000003","Профиль алюминиевый с противоскользящей вставкой","Погонный метр","2021-04-01","Материал вставки","Резина; Термоэластопласт"]
[{"$nulls":4},"Толщина рабочей части","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие противоскользящих гребней","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество вставок",">44; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей части","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Уголок; Полоса"]
["24.42.22.130-00000002","Профиль алюминиевый с противоскользящей вставкой","Погонный метр","2021-04-01","Материал вставки","Резина; Термоэластопласт"]
[{"$nulls":4},"Толщина рабочей части","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие противоскользящих гребней","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество вставок",">44; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей части","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Полоса"]
["24.42.22.130-00000001","Профиль алюминиевый с противоскользящей вставкой","Погонный метр","2021-04-01","Материал вставки","Резина; Термоэластопласт"]
[{"$nulls":4},"Толщина рабочей части","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие противоскользящих гребней","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Количество вставок",">44; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей части","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥75 и <100; ≥50 и <75; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Уголок"]
["16.10.21.110-00000001","Профиль багетный","Штука","2021-11-16","Вид породы дерева","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Бальза; Клен; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Хромированная; Матовый; Анодированная; Полированная; Лакированная; Окрашенная; Мореная; Шпонированная; Ламинированная"]
[{"$nulls":4},"Материал","Дерево; Пластмасса; Сталь; Алюминий; МДФ"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥50; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
["16.10.21.110-00000003","Профиль багетный","Штука; Погонный метр","2021-11-16","Вид породы дерева","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Бальза; Клен; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Хромированная; Матовый; Анодированная; Полированная; Лакированная; Окрашенная; Мореная; Шпонированная; Ламинированная"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластмасса; Сталь; Алюминий; МДФ; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥50; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
["16.10.21.110-00000002","Профиль багетный","Погонный метр","2021-11-16","Вид породы дерева","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Бальза; Клен; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Хромированная; Матовый; Анодированная; Полированная; Лакированная; Окрашенная; Мореная; Шпонированная; Ламинированная"]
[{"$nulls":4},"Материал","Пластмасса; Сталь; Алюминий; МДФ; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥50; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
["22.21.10.130-00000003","Профиль для монтажа панелей из поливинилхлорида","Штука; Погонный метр","2022-04-11","Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Тисненая; Матовая; Глянцевая; Рифленая; Гладкая; Ламинированная"]
[{"$nulls":4},"Тип","Крепежная планка; Потолочный (Галтель); Стыковочный Т-образный; Универсальный Г-образный; Внутренний Г-образный; Внешний Г-образный; Стыковочный Н-образный; Торцевой F-образный; Стартовыйфинишный П-образный"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления профиля","Металл; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5","Миллиметр"]
["22.21.10.130-00000002","Профиль для монтажа панелей из поливинилхлорида","Погонный метр","2022-04-11","Высота","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Тисненая; Матовая; Глянцевая; Рифленая; Гладкая; Ламинированная"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стартовыйфинишный П-образный; Крепежная планка; Потолочный (Галтель); Стыковочный Т-образный; Универсальный Г-образный; Внутренний Г-образный; Внешний Г-образный; Стыковочный Н-образный; Торцевой F-образный"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления профиля","Металл; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5","Миллиметр"]
["22.21.10.130-00000001","Профиль для монтажа панелей из поливинилхлорида","Штука","2022-04-11","Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отделки поверхности","Тисненая; Матовая; Глянцевая; Рифленая; Гладкая; Ламинированная"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стартовыйфинишный П-образный; Крепежная планка; Потолочный (Галтель); Стыковочный Т-образный; Универсальный Г-образный; Внутренний Г-образный; Внешний Г-образный; Стыковочный Н-образный; Торцевой F-образный"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления профиля","Металл; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5 и <8; <5","Миллиметр"]
["23.14.12.190-00000010","Профиль пултрузионный","Метр","2021-02-08","Тип полимерной матрицы","Термопластичная; Фенольная; Эпоксидная; Винилэфирная; Полиэфирная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толшина стенки","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения профиля","Труба (T); Швеллер (U); Другая форма (Z); Двутавр широкополочный (W); Двутавр (I); Тавр (T); Круглый (стержень) (O); Прямоугольник (брус) (B); Уголок (L)"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего материала","Комбинированные; Полиэтилен композитные; Арамидокомпозитные; Углекомпозитные; Базальтокомпозитные; Стеклокомпозитные"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Специальное свойство профиля","Другой (Z); Устойчивый к ультрафиолетовому излучению (U); Негорючий (F)"]
["23.14.12.190-00000009","Профиль пултрузионный","Метр","2021-02-08","Тип полимерной матрицы","Термопластичная; Фенольная; Эпоксидная; Винилэфирная; Полиэфирная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толшина стенки","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения профиля","Уголок (L)"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего материала","Комбинированные; Полиэтилен композитные; Арамидокомпозитные; Углекомпозитные; Базальтокомпозитные; Стеклокомпозитные"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10; ≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Специальное свойство профиля","Другой (Z); Устойчивый к ультрафиолетовому излучению (U); Негорючий (F)"]
["23.14.12.190-00000008","Профиль пултрузионный","Метр","2021-02-08","Тип полимерной матрицы","Термопластичная; Фенольная; Эпоксидная; Винилэфирная; Полиэфирная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толшина стенки","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения профиля","Прямоугольник (брус) (B)"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего материала","Комбинированные; Полиэтилен композитные; Арамидокомпозитные; Углекомпозитные; Базальтокомпозитные; Стеклокомпозитные"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Специальное свойство профиля","Другой (Z); Устойчивый к ультрафиолетовому излучению (U); Негорючий (F)"]
["23.14.12.190-00000007","Профиль пултрузионный","Метр","2021-02-08","Тип полимерной матрицы","Термопластичная; Фенольная; Эпоксидная; Винилэфирная; Полиэфирная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толшина стенки","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения профиля","Круглый (стержень) (O)"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего материала","Комбинированные; Полиэтилен композитные; Арамидокомпозитные; Углекомпозитные; Базальтокомпозитные; Стеклокомпозитные"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10; ≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Специальное свойство профиля","Другой (Z); Устойчивый к ультрафиолетовому излучению (U); Негорючий (F)"]
["23.14.12.190-00000006","Профиль пултрузионный","Метр","2021-02-08","Тип полимерной матрицы","Термопластичная; Фенольная; Эпоксидная; Винилэфирная; Полиэфирная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толшина стенки","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения профиля","Тавр (T)"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего материала","Комбинированные; Полиэтилен композитные; Арамидокомпозитные; Углекомпозитные; Базальтокомпозитные; Стеклокомпозитные"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Специальное свойство профиля","Другой (Z); Устойчивый к ультрафиолетовому излучению (U); Негорючий (F)"]
["23.14.12.190-00000005","Профиль пултрузионный","Метр","2021-02-08","Тип полимерной матрицы","Термопластичная; Фенольная; Эпоксидная; Винилэфирная; Полиэфирная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толшина стенки","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения профиля","Двутавр (I)"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего материала","Комбинированные; Полиэтилен композитные; Арамидокомпозитные; Углекомпозитные; Базальтокомпозитные; Стеклокомпозитные"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Специальное свойство профиля","Другой (Z); Устойчивый к ультрафиолетовому излучению (U); Негорючий (F)"]
["23.14.12.190-00000004","Профиль пултрузионный","Метр","2021-02-08","Тип полимерной матрицы","Термопластичная; Фенольная; Эпоксидная; Винилэфирная; Полиэфирная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толшина стенки","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения профиля","Двутавр широкополочный (W)"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего материала","Комбинированные; Полиэтилен композитные; Арамидокомпозитные; Углекомпозитные; Базальтокомпозитные; Стеклокомпозитные"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Специальное свойство профиля","Другой (Z); Устойчивый к ультрафиолетовому излучению (U); Негорючий (F)"]
["23.14.12.190-00000003","Профиль пултрузионный","Метр","2021-02-08","Тип полимерной матрицы","Термопластичная; Фенольная; Эпоксидная; Винилэфирная; Полиэфирная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толшина стенки","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения профиля","Другая форма (Z)"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего материала","Комбинированные; Полиэтилен композитные; Арамидокомпозитные; Углекомпозитные; Базальтокомпозитные; Стеклокомпозитные"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10; ≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Специальное свойство профиля","Другой (Z); Устойчивый к ультрафиолетовому излучению (U); Негорючий (F)"]
["23.14.12.190-00000002","Профиль пултрузионный","Метр","2021-02-08","Тип полимерной матрицы","Термопластичная; Фенольная; Эпоксидная; Винилэфирная; Полиэфирная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толшина стенки","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения профиля","Швеллер (U)"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего материала","Комбинированные; Полиэтилен композитные; Арамидокомпозитные; Углекомпозитные; Базальтокомпозитные; Стеклокомпозитные"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Специальное свойство профиля","Другой (Z); Устойчивый к ультрафиолетовому излучению (U); Негорючий (F)"]
["23.14.12.190-00000001","Профиль пултрузионный","Метр","2021-02-08","Тип полимерной матрицы","Термопластичная; Фенольная; Эпоксидная; Винилэфирная; Полиэфирная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толшина стенки","≥40; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения профиля","Труба (T)"]
[{"$nulls":4},"Тип армирующего материала","Комбинированные; Полиэтилен композитные; Арамидокомпозитные; Углекомпозитные; Базальтокомпозитные; Стеклокомпозитные"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Специальное свойство профиля","Другой (Z); Устойчивый к ультрафиолетовому излучению (U); Негорючий (F)"]
["24.10.71.190-00000002","Профиль стальной гнутый С-образный равнополочный","Метр","2021-01-11","Высота профиля","550; 410; 400; 300; 160; 120; 100; 80; 65; 62; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Немерная длина; Кратная мерная длина; Мерная длина"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","5; 4; 3; 2; 1,6000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки","60; 50; 35; 32; 30; 24; 20; 18; 17,5000; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина профиля","160; 80; 66; 65; 60; 55; 50; 32; ","Миллиметр"]
["24.10.71.190-00000001","Профиль стальной гнутый С-образный равнополочный","Метр","2021-01-11","Высота профиля","550; 410; 400; 300; 160; 120; 100; 80; 65; 62; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Немерная длина; Кратная мерная длина; Мерная длина"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","5; 4; 3; 2; 1,6000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки","60; 50; 35; 32; 30; 24; 20; 18; 17,5000; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина профиля","160; 80; 66; 65; 60; 55; 50; 32; ","Миллиметр"]
["24.33.20.000-00000010","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Квадратный метр; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-30","Назначение","Для настилов и стеновых ограждений (НС); Для стеновых ограждений (С); Для кровельных настилов (НК); Для несущих настилов сталежелезобетонных перекрытий (НП); Для несущих настилов покрытий (Н)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥1,5000; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","1150; 1100; 1000; 899; 850; 845; 800; 750; 600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["24.33.20.000-00000009","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Квадратный метр","2021-12-30","Назначение","Для несущих настилов покрытий (Н)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥1,5000; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","845; 800; 750; 600; 1150; 1100; 1000; 899; 850; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["24.33.20.000-00000008","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Квадратный метр","2021-12-30","Назначение","Для несущих настилов сталежелезобетонных перекрытий (НП)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥1,5000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","1150; 1100; 1000; 899; 850; 845; 800; 750; 600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["24.33.20.000-00000007","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Квадратный метр","2021-12-30","Назначение","Для кровельных настилов (НК)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥1,5000; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","1150; 1100; 1000; 899; 850; 845; 800; 750; 600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["24.33.20.000-00000006","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Квадратный метр","2021-12-30","Назначение","Для стеновых ограждений (С)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥1,5000; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","1150; 1100; 1000; 899; 850; 845; 800; 750; 600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["24.33.20.000-00000005","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Квадратный метр","2021-12-30","Назначение","Для настилов и стеновых ограждений (НС)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥1,5000; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","1150; 1100; 1000; 899; 750; 600; 850; 845; 800; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["24.33.20.000-00000015","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-30","Назначение","Для несущих настилов покрытий (Н)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥0,5000 и <0,6000; ≥1,5000; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","1150; 1100; 1000; 899; 850; 845; 800; 750; 600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["24.33.20.000-00000014","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-30","Назначение","Для несущих настилов сталежелезобетонных перекрытий (НП)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥1,5000; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","850; 845; 800; 750; 600; 1150; 1100; 1000; 899; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["24.33.20.000-00000013","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-30","Назначение","Для кровельных настилов (НК)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥1,5000; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","1150; 1100; 1000; 899; 850; 845; 800; 750; 600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["24.33.20.000-00000012","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-30","Назначение","Для стеновых ограждений (С)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥1,5000; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","1150; 1100; 1000; 899; 850; 845; 800; 750; 600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["24.33.20.000-00000011","Профиль стальной листовой гнутый с трапециевидными гофрами","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-30","Назначение","Для настилов и стеновых ограждений (НС)"]
[{"$nulls":4},"Наличие капиллярной канавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина материала (без учета покрытия)","≥1,5000; ≥1,4000 и <1,5000; ≥1,3000 и <1,4000; ≥1,2000 и <1,3000; ≥1,1000 и <1,2000; ≥1 и <1,1000; ≥0,9000 и <1; ≥0,8000 и <0,9000; ≥0,7000 и <0,8000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия обратной стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
[{"$nulls":4},"Форма сечения гофров","Перфорация по плоским элементам; Рельефная штамповка на стенках и полках; Постоянная по длине профиля"]
[{"$nulls":4},"Класс качества нелегированной стали","Специальная; Качественная"]
[{"$nulls":4},"Монтажная ширина (без учета предельного отклонения)","1150; 1100; 1000; 899; 850; 845; 800; 750; 600; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота (без учета предельного отклонения)","15; 10; 8; 153; 114; 75; 60; 57; 44; 35; 21; 20; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип защитно-декоративного покрытия лицевой стороны","Полимерное; Лакокрасочное; Цинковое"]
["22.23.19.000-00000013","Профиль типа &quot;сайдинг&quot; поливинилхлоридный для облицовки фасадов зданий","Квадратный метр","2021-02-08","Группа горючести","Г4; Г3; Г2; Г1"]
[{"$nulls":4},"Вид исполнения Елочка","Тройной (Т); Двойной (D); Одинарный (S)"]
[{"$nulls":4},"Цокольный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Перфорированная; Частично перфорированная; Неперфорированная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Елочка; Блок Хаус; Корабельная доска"]
[{"$nulls":4},"Защита от ультрафиолета","Нет; Да"]
["22.23.19.000-00000012","Профиль типа &quot;сайдинг&quot; поливинилхлоридный для облицовки фасадов зданий","Квадратный метр","2021-02-08","Группа горючести","Г4; Г3; Г2; Г1"]
[{"$nulls":4},"Вид исполнения Елочка","Тройной (Т); Двойной (D); Одинарный (S)"]
[{"$nulls":4},"Цокольный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип поверхности","Перфорированная; Частично перфорированная; Неперфорированная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥4000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Елочка; Блок Хаус; Корабельная доска"]
[{"$nulls":4},"Защита от ультрафиолета","Нет; Да"]
["25.72.14.120-00000072","Пружина дверная","Штука","2022-04-11","Наличие защитного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крепления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; <18","Миллиметр"]
["25.72.14.120-00000071","Пружина дверная","Штука","2022-04-11","Наличие защитного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крепления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; <18","Миллиметр"]
["23.42.10.130-00000010","Раковина","Штука","2021-11-16","Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие крыла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий под смеситель",">33; 2; 1; 0; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Для людей с ограниченными возможностями","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество чаш (секций)",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность установки над стиральной машиной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Алюминий; Медь; Латунь; Кварц; Чугун; Дерево; Мрамор; Полититан; Искусственный камень; Стекло; Пластик; Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши","Многоугольная; Угловая; Полукруглая; Квадратная; Овальная; Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Антигрязевое покрытие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Раковина; Мойка"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥700; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Монтаж","К столешнице; К стене; К полу"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Интегрированная; Консольная; Напольная; Накладная; С полупьедесталом; С пьедесталом; Полувстраиваемая; Встраиваемая снизу; Встраиваемая сверху; Подвесная"]
[{"$nulls":4},"Слив-перелив в комплекте","Нет; Да"]
["23.42.10.130-00000009","Раковина","Штука","2021-11-16","Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие крыла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий под смеситель",">33; 2; 1; 0; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Для людей с ограниченными возможностями","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество чаш (секций)",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность установки над стиральной машиной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Алюминий; Медь; Латунь; Кварц; Чугун; Дерево; Мрамор; Полититан; Искусственный камень; Стекло; Пластик; Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши","Многоугольная; Угловая; Полукруглая; Квадратная; Овальная; Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Антигрязевое покрытие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Мойка"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥700; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Монтаж","К столешнице; К стене; К полу"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Интегрированная; Консольная; Напольная; Накладная; С полупьедесталом; С пьедесталом; Полувстраиваемая; Встраиваемая снизу; Встраиваемая сверху; Подвесная"]
[{"$nulls":4},"Слив-перелив в комплекте","Нет; Да"]
["23.42.10.130-00000008","Раковина","Штука","2021-11-16","Ширина","≥1500; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие крыла","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество отверстий под смеситель",">33; 2; 1; 0; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Для людей с ограниченными возможностями","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество чаш (секций)",">33; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Возможность установки над стиральной машиной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Алюминий; Медь; Латунь; Кварц; Чугун; Дерево; Мрамор; Полититан; Искусственный камень; Стекло; Пластик; Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши","Многоугольная; Угловая; Полукруглая; Квадратная; Овальная; Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Антигрязевое покрытие","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид","Раковина"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥700; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Монтаж","К столешнице; К стене; К полу"]
[{"$nulls":4},"Тип установки","Интегрированная; Консольная; Напольная; Накладная; С полупьедесталом; С пьедесталом; Полувстраиваемая; Встраиваемая снизу; Встраиваемая сверху; Подвесная"]
[{"$nulls":4},"Слив-перелив в комплекте","Нет; Да"]
["23.64.10.120-00000005","Раствор строительный","Кубический метр","2021-01-11","Марка по морозостойкости","F200; F150; F100; F75; F50; F35; F25; F15; F10"]
[{"$nulls":4},"Тип по плотности","Легкий; Тяжелый"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая; Минеральная добавка"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Степень готовности","Предварительно подготовленный; Готовый к применению"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для внутренних работ; Для наружных и внутренних работ; Для наружних работ"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Штукатурный; Облицовочный; Монтажный; Кладочный"]
[{"$nulls":4},"Марка по плотности","D3000; D2900; D2800; D2700; D2600; D2500; D2400; D2300; D2200; D2100; D2000; D1900; D1800; D1700; D1600; D1500; D1400; D1300; D1200; D1100; D1000; D900; D700; D800; D600; D550; D500; D450; D400; D350; D300; D250; D200; D150; D100; D50"]
[{"$nulls":4},"Марка прочности","М200; М150; М100; М75; М50; М25; М10; М4"]
[{"$nulls":4},"Вид заполнителя","Песок из шлаков черной и цветной металлургии; Песок из шлаков тепловых электростанций; Пористый песок; Золошлаковый песок; Зола-уноса; Песок для строительных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Вид вяжущего","Гипс; Известь; Цемент пуццолановый; Цемент сульфатостойкий; Портландцемент; Шлакопортландцемент; Цемент"]
[{"$nulls":4},"Марка по подвижности","Пк4; Пк3; Пк2; Пк1"]
["23.64.10.120-00000004","Раствор строительный","Кубический метр","2021-01-11","Марка по морозостойкости","F200; F150; F100; F75; F50; F35; F25; F15; F10"]
[{"$nulls":4},"Тип по плотности","Легкий; Тяжелый"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая; Минеральная добавка"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Степень готовности","Предварительно подготовленный; Готовый к применению"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для внутренних работ; Для наружных и внутренних работ; Для наружних работ"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Кладочный"]
[{"$nulls":4},"Марка по плотности","D1700; D1600; D1500; D1400; D1300; D1200; D1100; D1000; D900; D700; D800; D600; D550; D500; D450; D400; D350; D300; D250; D200; D150; D100; D50; D3000; D2900; D2800; D2700; D2600; D2500; D2400; D2300; D2200; D2100; D2000; D1900; D1800"]
[{"$nulls":4},"Марка прочности","М200; М150; М100; М75; М50; М25; М10; М4"]
[{"$nulls":4},"Вид заполнителя","Песок из шлаков черной и цветной металлургии; Песок из шлаков тепловых электростанций; Пористый песок; Золошлаковый песок; Зола-уноса; Песок для строительных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Вид вяжущего","Гипс; Известь; Цемент пуццолановый; Цемент сульфатостойкий; Портландцемент; Шлакопортландцемент; Цемент"]
[{"$nulls":4},"Марка по подвижности","Пк4; Пк3; Пк2; Пк1"]
["23.64.10.120-00000003","Раствор строительный","Кубический метр","2021-01-11","Марка по морозостойкости","F200; F150; F100; F75; F50; F35; F25; F15; F10"]
[{"$nulls":4},"Тип по плотности","Легкий; Тяжелый"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая; Минеральная добавка"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Степень готовности","Предварительно подготовленный; Готовый к применению"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для внутренних работ; Для наружных и внутренних работ; Для наружних работ"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Монтажный"]
[{"$nulls":4},"Марка по плотности","D3000; D2900; D2800; D2700; D2600; D2500; D2400; D2300; D2200; D2100; D2000; D1900; D1800; D1700; D1600; D1500; D1400; D1300; D1200; D1100; D1000; D900; D700; D800; D600; D550; D500; D450; D400; D350; D300; D250; D200; D150; D100; D50"]
[{"$nulls":4},"Марка прочности","М200; М150; М100; М75; М50; М25; М10; М4"]
[{"$nulls":4},"Вид заполнителя","Песок из шлаков черной и цветной металлургии; Песок из шлаков тепловых электростанций; Пористый песок; Золошлаковый песок; Зола-уноса; Песок для строительных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Вид вяжущего","Гипс; Известь; Цемент пуццолановый; Цемент сульфатостойкий; Портландцемент; Шлакопортландцемент; Цемент"]
[{"$nulls":4},"Марка по подвижности","Пк4; Пк3; Пк2; Пк1"]
["23.64.10.120-00000002","Раствор строительный","Кубический метр","2021-01-11","Марка по морозостойкости","F200; F150; F100; F75; F50; F35; F25; F15; F10"]
[{"$nulls":4},"Тип по плотности","Легкий; Тяжелый"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая; Минеральная добавка"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона; Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая"]
[{"$nulls":4},"Степень готовности","Предварительно подготовленный; Готовый к применению"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для внутренних работ; Для наружных и внутренних работ; Для наружних работ"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Облицовочный"]
[{"$nulls":4},"Марка по плотности","D3000; D2900; D2800; D2700; D2600; D2500; D2400; D2300; D2200; D2100; D2000; D1900; D1800; D1700; D1600; D1500; D1400; D1300; D1200; D1100; D1000; D900; D700; D800; D600; D550; D500; D450; D400; D350; D300; D250; D200; D150; D100; D50"]
[{"$nulls":4},"Марка прочности","М200; М150; М100; М75; М50; М25; М10; М4"]
[{"$nulls":4},"Вид заполнителя","Песок из шлаков черной и цветной металлургии; Песок из шлаков тепловых электростанций; Пористый песок; Золошлаковый песок; Зола-уноса; Песок для строительных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Вид вяжущего","Гипс; Известь; Цемент пуццолановый; Цемент сульфатостойкий; Портландцемент; Шлакопортландцемент; Цемент"]
[{"$nulls":4},"Марка по подвижности","Пк4; Пк3; Пк2; Пк1"]
["23.64.10.120-00000001","Раствор строительный","Кубический метр","2021-01-11","Марка по морозостойкости","F200; F150; F100; F75; F50; F35; F25; F15; F10"]
[{"$nulls":4},"Тип по плотности","Легкий; Тяжелый"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая; Минеральная добавка"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Степень готовности","Предварительно подготовленный; Готовый к применению"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Область применения","Для внутренних работ; Для наружных и внутренних работ; Для наружних работ"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Штукатурный"]
[{"$nulls":4},"Марка по плотности","D3000; D2900; D2800; D2700; D2600; D2500; D2400; D2300; D2200; D2100; D2000; D1900; D1800; D1700; D1600; D1500; D1400; D1300; D1200; D1100; D1000; D900; D700; D800; D600; D550; D500; D450; D400; D350; D300; D250; D200; D150; D100; D50"]
[{"$nulls":4},"Марка прочности","М200; М150; М100; М75; М50; М25; М10; М4"]
[{"$nulls":4},"Вид заполнителя","Песок из шлаков черной и цветной металлургии; Песок из шлаков тепловых электростанций; Пористый песок; Золошлаковый песок; Зола-уноса; Песок для строительных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Вид вяжущего","Гипс; Известь; Цемент пуццолановый; Цемент сульфатостойкий; Портландцемент; Шлакопортландцемент; Цемент"]
[{"$nulls":4},"Марка по подвижности","Пк4; Пк3; Пк2; Пк1"]
["22.21.21.129-00000017","Ревизия из НПВХ для систем наружной канализации","Штука","2022-07-20","Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип крышки","Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ревизии","Раструб-трубный конец; Без раструба; С раструбом"]
["22.21.21.129-00000016","Ревизия из НПВХ для систем наружной канализации","Штука","2022-07-20","Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип крышки","Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр","≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид ревизии","Без раструба; С раструбом; Раструб-трубный конец"]
["28.14.20.111-00000016","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Баллонный; Рамповый; Сетевой"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Пропан; Метан; Кислород; Ацетилен; Водород"]
["28.14.20.111-00000015","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Сетевой"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Ацетилен"]
["28.14.20.111-00000014","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Сетевой"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Водород"]
["28.14.20.111-00000013","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Сетевой"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5; БКД-25"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Кислород"]
["28.14.20.111-00000012","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Сетевой"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Метан"]
["28.14.20.111-00000011","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Сетевой"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Пропан"]
["28.14.20.111-00000010","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Рамповый"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Ацетилен"]
["28.14.20.111-00000009","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Рамповый"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Водород"]
["28.14.20.111-00000008","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Рамповый"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Кислород"]
["28.14.20.111-00000007","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Рамповый"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Метан"]
["28.14.20.111-00000006","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Рамповый"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Пропан"]
["28.14.20.111-00000005","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Баллонный"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Ацетилен"]
["28.14.20.111-00000004","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Баллонный"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Водород"]
["28.14.20.111-00000003","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Баллонный"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Кислород"]
["28.14.20.111-00000002","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Баллонный"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Метан"]
["28.14.20.111-00000001","Редуктор для газопламенной обработки","Штука","2022-02-22","Материал корпуса","Силумин; Пластик; Нержавеющая сталь; Алюминий; Латунь"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Баллонный"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к механическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к термическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Схема регулирования","Двухступенчатая; Одноступенчатая"]
[{"$nulls":4},"Тип редуктора","БКД-25; БКО-50; БКО-25; РПД-25; РПО-25; РАД-30; РАО-30; РКЗ-500; РКЗ-250; СМО-35; СПО-6; САО-10; СКО-10; БВО-80; БПО-5; БАД-5; БАО-5"]
[{"$nulls":4},"Количество манометров","Отсутствует; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Стойкость деталей редуктора к химическому воздействию газов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, выходящего из редуктора газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие предохранительного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие манометра","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие запорного клапана","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройства для определения давления газа, входящего газа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие показывающих приборов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Редуцируемый газ","Пропан"]
["23.61.12.167-00000002","Резервуар железобетонный","Штука","2022-02-22","Наличие подводящих патрубков","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по расположению","Частично заглубленный; Подземный; Наземный"]
[{"$nulls":4},"Наличие люка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр внутренний","≥20000 и <40000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; ≥3000 и <5000; <3000; ≥40000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие колодца обслуживания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сборно монолитный; Сборный; Монолитный"]
[{"$nulls":4},"Наличие отводящих патрубков","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутренних перегородок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие футеровочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5; ≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥8000 и <10000; ≥6000 и <8000; ≥4000 и <6000; ≥2000 и <4000; ≥1000 и <2000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Форма","Квадратная; Прямоугольная; Цилиндрическая"]
["23.61.12.167-00000001","Резервуар железобетонный","Штука","2022-02-22","Наличие подводящих патрубков","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие крышки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по расположению","Частично заглубленный; Подземный; Наземный"]
[{"$nulls":4},"Наличие люка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр внутренний","≥20000 и <40000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; ≥3000 и <5000; <3000; ≥40000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие колодца обслуживания","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сборно монолитный; Сборный; Монолитный"]
[{"$nulls":4},"Наличие отводящих патрубков","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутренних перегородок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥10000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥5000 и <10000; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие футеровочного слоя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Объем","≥5 и <10; <5; ≥50000; ≥40000 и <50000; ≥30000 и <40000; ≥20000 и <30000; ≥10000 и <20000; ≥8000 и <10000; ≥6000 и <8000; ≥4000 и <6000; ≥2000 и <4000; ≥1000 и <2000; ≥800 и <1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; ≥100 и <200; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Форма","Квадратная; Прямоугольная; Цилиндрическая"]
["24.20.40.000-00000010","Резьба стальная","Штука","2022-02-22","С цинковым покрытием","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","≥160; ≥120 и <160; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥30 и <40; ≥40 и <60; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥110; ≥90 и <110; ≥70 и <90; ≥50 и <70; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид резьбы","Короткая; Длинная"]
["24.20.40.000-00000009","Резьба стальная","Штука","2022-02-22","С цинковым покрытием","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","≥160; ≥120 и <160; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥30 и <40; ≥40 и <60; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥110; ≥90 и <110; ≥70 и <90; ≥50 и <70; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид резьбы","Короткая; Длинная"]
["16.10.10.110-00000003","Рейка деревянная","Кубический метр","2021-11-16","Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Бальза; Клен; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия","Защитно-декоративное; Лакокрасочное"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Влажность древесины","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Процент"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Строганная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Класс","С; В; А; Экстра"]
["16.10.10.110-00000001","Рейка деревянная","Штука","2021-11-16","Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Бальза; Клен; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия","Защитно-декоративное; Лакокрасочное"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Влажность древесины","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Процент"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Строганная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Класс","С; В; А; Экстра"]
["16.10.10.110-00000004","Рейка деревянная","Штука; Кубический метр; Погонный метр","2021-11-16","Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Бальза; Клен; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия","Защитно-декоративное; Лакокрасочное"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Влажность древесины","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Процент"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Строганная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Класс","С; В; А; Экстра"]
["16.10.10.110-00000002","Рейка деревянная","Погонный метр","2021-11-16","Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Бальза; Клен; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия","Защитно-декоративное; Лакокрасочное"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Влажность древесины","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10","Процент"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Строганная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Класс","С; В; А; Экстра"]
["24.10.75.111-00000002","Рельсы для путей промышленного железнодорожного транспорта","Метр","2021-01-11","Класс точности изготовления профиля","Y; X"]
[{"$nulls":4},"Класс качества поверхности и загрязненности неметаллическими включениями (НВ)","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу выплавки стали","В электропечи (Э); В конвертере (К)"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","300 (нетермоупрочненные); 320 (нетермоупрочненные); 350 (термоупрочненные); 370 (термоупрочненные); 400 (термоупрочненные); 260 (нетермоупрочненные)"]
[{"$nulls":4},"Тип по наличию болтовых отверстий на концах","Без отверстий; С отверстиями"]
[{"$nulls":4},"Тип","РП50; РП75; РП65К; РП65; РП60Е1"]
[{"$nulls":4},"Категория","НТ260; НТ320; ОТ350; ОТ370; ДТ400ИК; ДТ350; ДТ370"]
[{"$nulls":4},"Тип по термическому упрочнению","Нетермоупрочненные (НТ); Термоупрочненные, подвергнутые объемной закалке и отпуску (ОТ); Термоупрочненные, подвергнутые дифференцированному упрочнению по сечению рельса (ДТ)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","76Ф; 76АФ; 90АФ; 76ХСФ; 78ХСФ; 100Ф; 76ХФ; 76ХАФ; 90ХАФ"]
["24.10.75.111-00000001","Рельсы для путей промышленного железнодорожного транспорта","Метр","2021-01-11","Класс точности изготовления профиля","Y; X"]
[{"$nulls":4},"Класс качества поверхности и загрязненности неметаллическими включениями (НВ)","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу выплавки стали","В электропечи (Э); В конвертере (К)"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","260 (нетермоупрочненные); 300 (нетермоупрочненные); 320 (нетермоупрочненные); 350 (термоупрочненные); 370 (термоупрочненные); 400 (термоупрочненные)"]
[{"$nulls":4},"Тип по наличию болтовых отверстий на концах","Без отверстий; С отверстиями"]
[{"$nulls":4},"Тип","РП75; РП65К; РП65; РП60Е1; РП50"]
[{"$nulls":4},"Категория","НТ260; НТ320; ОТ350; ОТ370; ДТ400ИК; ДТ350; ДТ370"]
[{"$nulls":4},"Тип по термическому упрочнению","Нетермоупрочненные (НТ); Термоупрочненные, подвергнутые объемной закалке и отпуску (ОТ); Термоупрочненные, подвергнутые дифференцированному упрочнению по сечению рельса (ДТ)"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","76Ф; 76АФ; 90АФ; 76ХСФ; 78ХСФ; 100Ф; 76ХФ; 76ХАФ; 90ХАФ"]
["24.10.75.111-00000004","Рельсы железнодорожные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Метр","2021-12-22","Тип","Р75; Р65К; Р65; Р50"]
[{"$nulls":4},"Тип по наличию болтовых отверстий на концах","Без отверстий; С отверстиями"]
[{"$nulls":4},"Класс точности изготовления профиля","Y; X"]
[{"$nulls":4},"Класс качества поверхности","P; E"]
[{"$nulls":4},"Тип по термическому упрочнению","Нетермоупрочненные (НТ); Термоупрочненные, подвергнутые объемной закалке и отпуску (ОТ); Термоупрочненные, подвергнутые дифференцированному упрочнению по сечению рельса (ДТ)"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","260 (нетермоупрочненные); 300 (нетермоупрочненные); 320 (нетермоупрочненные); 350 (термоупрочненные); 370 (термоупрочненные)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Специального назначения; Общего назначения"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","76Ф; 76АФ; 90АФ; 76ХСФ; 76ХФ; 76ХАФ; 90ХАФ"]
[{"$nulls":4},"Вид рельс специального назначения","Для скоростного совмещенного движения (СС); Для высокоскоростного движения (ВС); Повышенной износостойкости и контактной выносливости (ИК); Низкотемпературной надежности (НН)"]
[{"$nulls":4},"Класс прямолинейности","C; B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу выплавки стали","В электропечи (Э); В конвертере (К)"]
["24.10.75.111-00000003","Рельсы железнодорожные","Метр","2021-12-22","Тип","Р75; Р65К; Р65; Р50"]
[{"$nulls":4},"Тип по наличию болтовых отверстий на концах","Без отверстий; С отверстиями"]
[{"$nulls":4},"Класс точности изготовления профиля","Y; X"]
[{"$nulls":4},"Класс качества поверхности","P; E"]
[{"$nulls":4},"Тип по термическому упрочнению","Нетермоупрочненные (НТ); Термоупрочненные, подвергнутые объемной закалке и отпуску (ОТ); Термоупрочненные, подвергнутые дифференцированному упрочнению по сечению рельса (ДТ)"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","260 (нетермоупрочненные); 300 (нетермоупрочненные); 320 (нетермоупрочненные); 350 (термоупрочненные); 370 (термоупрочненные)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Специального назначения; Общего назначения"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","76Ф; 76АФ; 90АФ; 76ХСФ; 76ХФ; 76ХАФ; 90ХАФ"]
[{"$nulls":4},"Вид рельс специального назначения","Для скоростного совмещенного движения (СС); Для высокоскоростного движения (ВС); Повышенной износостойкости и контактной выносливости (ИК); Низкотемпературной надежности (НН)"]
[{"$nulls":4},"Класс прямолинейности","C; B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу выплавки стали","В электропечи (Э); В конвертере (К)"]
["24.10.75.111-00000005","Рельсы железнодорожные","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-22","Тип","Р75; Р65К; Р65; Р50"]
[{"$nulls":4},"Тип по наличию болтовых отверстий на концах","Без отверстий; С отверстиями"]
[{"$nulls":4},"Класс точности изготовления профиля","Y; X"]
[{"$nulls":4},"Класс качества поверхности","P; E"]
[{"$nulls":4},"Тип по термическому упрочнению","Нетермоупрочненные (НТ); Термоупрочненные, подвергнутые объемной закалке и отпуску (ОТ); Термоупрочненные, подвергнутые дифференцированному упрочнению по сечению рельса (ДТ)"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","260 (нетермоупрочненные); 300 (нетермоупрочненные); 320 (нетермоупрочненные); 350 (термоупрочненные); 370 (термоупрочненные)"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Специального назначения; Общего назначения"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","76Ф; 76АФ; 90АФ; 76ХСФ; 76ХФ; 76ХАФ; 90ХАФ"]
[{"$nulls":4},"Вид рельс специального назначения","Для скоростного совмещенного движения (СС); Для высокоскоростного движения (ВС); Повышенной износостойкости и контактной выносливости (ИК); Низкотемпературной надежности (НН)"]
[{"$nulls":4},"Класс прямолинейности","C; B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу выплавки стали","В электропечи (Э); В конвертере (К)"]
["24.10.75.113-00000002","Рельсы железнодорожные контррельсовые","Метр","2021-01-11","Марка стали рельс контррельсовых","Э76; К76; Э76Т; К76Т; Э76Ф; К76Ф; Э55Х; Э68"]
[{"$nulls":4},"Тип","СП850; РК75; РК65; РК50"]
["24.10.75.113-00000001","Рельсы железнодорожные контррельсовые","Метр","2021-01-11","Марка стали рельс контррельсовых","Э76; К76; Э76Т; К76Т; Э76Ф; К76Ф; Э55Х; Э68"]
[{"$nulls":4},"Тип","СП850; РК75; РК65; РК50"]
["24.10.75.114-00000002","Рельсы железнодорожные остряковые","Метр","2021-01-11","Термоупрочненные (НТ)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу выплавки стали","В электропечи (Э); В конвертере (К)"]
[{"$nulls":4},"Класс точности изготовления профиля","Y; X"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","76Ф; 76АФ; 76ХСФ; 76ХФ; 73ГФ; 73Ф"]
[{"$nulls":4},"Тип","ОР75; ОР65; ОР50"]
[{"$nulls":4},"Вид рельс специального назначения","Для скоростного совмещенного и высокоскоростного движения (ВС); Для конструкций ВСП для скоростного движения"]
[{"$nulls":4},"Класс прямолинейности","2; B; A"]
[{"$nulls":4},"Класс качества поверхности","P; 2; Е"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Специального назначения; Общего назначения"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","260 (нетермоупрочненные); 320"]
["24.10.75.114-00000001","Рельсы железнодорожные остряковые","Метр","2021-01-11","Термоупрочненные (НТ)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу выплавки стали","В электропечи (Э); В конвертере (К)"]
[{"$nulls":4},"Класс точности изготовления профиля","Y; X"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","76Ф; 76АФ; 76ХСФ; 76ХФ; 73ГФ; 73Ф"]
[{"$nulls":4},"Тип","ОР75; ОР65; ОР50"]
[{"$nulls":4},"Вид рельс специального назначения","Для конструкций ВСП для скоростного движения; Для скоростного совмещенного и высокоскоростного движения (ВС)"]
[{"$nulls":4},"Класс прямолинейности","2; B; A"]
[{"$nulls":4},"Класс качества поверхности","P; 2; Е"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Общего назначения; Специального назначения"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","260 (нетермоупрочненные); 320"]
["24.10.75.112-00000002","Рельсы железнодорожные узкой колеи","Метр","2021-01-11","Тип","Р11; Р8; Р24; Р18"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","ПТ70; Т60; Н50"]
[{"$nulls":4},"Мерность","Немерной длины; Укороченной мерной длины для кривых участков пути; Мерной длины с остатком; Кратной мерной длины; Мерные"]
[{"$nulls":4},"Вид стали","Полуспокойная; Спокойная"]
[{"$nulls":4},"Категория","Т - твердые; ПТ - повышенной твердости; Н - нормальной твердости"]
[{"$nulls":4},"Сорт","Второй; Первый"]
["24.10.75.112-00000001","Рельсы железнодорожные узкой колеи","Метр","2021-01-11","Тип","Р11; Р8; Р24; Р18"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","ПТ70; Т60; Н50"]
[{"$nulls":4},"Мерность","Немерной длины; Укороченной мерной длины для кривых участков пути; Мерной длины с остатком; Кратной мерной длины; Мерные"]
[{"$nulls":4},"Вид стали","Полуспокойная; Спокойная"]
[{"$nulls":4},"Категория","Т - твердые; ПТ - повышенной твердости; Н - нормальной твердости"]
[{"$nulls":4},"Сорт","Второй; Первый"]
["24.10.75.120-00000002","Рельсы трамвайные желобчатые","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Метр","2021-07-01","Марка стали","К76Ф; К76ХФ; Э76Ф; К72Г; Э72Г; К76; Э76"]
[{"$nulls":4},"Класс точности изготовления","Y; X"]
[{"$nulls":4},"Тип","РТ60Е; РТ58; РТ62Е; РТ62"]
[{"$nulls":4},"Класс прямолинейности","B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип по наличию болтовых отверстий на концах","Без отверстий - БО; С отверстиями - 2О"]
[{"$nulls":4},"Тип по термическому упрочнению","НТ - нетермоупрочненные; Т - с термически упрочненной поверхностью катания и желоба"]
["24.10.75.120-00000001","Рельсы трамвайные желобчатые","Метр","2021-07-01","Марка стали","К76; Э76; К76ХФ; Э76Ф; К72Г; Э72Г; К76Ф"]
[{"$nulls":4},"Класс точности изготовления","Y; X"]
[{"$nulls":4},"Тип","РТ58; РТ62Е; РТ62; РТ60Е"]
[{"$nulls":4},"Класс прямолинейности","B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип по наличию болтовых отверстий на концах","Без отверстий - БО; С отверстиями - 2О"]
[{"$nulls":4},"Тип по термическому упрочнению","НТ - нетермоупрочненные; Т - с термически упрочненной поверхностью катания и желоба"]
["24.10.75.120-00000003","Рельсы трамвайные желобчатые","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-01","Марка стали","К76Ф; К76ХФ; Э76Ф; К72Г; Э72Г; К76; Э76"]
[{"$nulls":4},"Класс точности изготовления","Y; X"]
[{"$nulls":4},"Тип","РТ60Е; РТ58; РТ62Е; РТ62"]
[{"$nulls":4},"Класс прямолинейности","B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип по наличию болтовых отверстий на концах","Без отверстий - БО; С отверстиями - 2О"]
[{"$nulls":4},"Тип по термическому упрочнению","НТ - нетермоупрочненные; Т - с термически упрочненной поверхностью катания и желоба"]
["22.29.26.119-00000002","Решетка дверная вентиляционная","Штука","2022-02-22","Наличие регулировки ламелей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Сплав цветных металлов; Дерево; Металл; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Форма решетки","Фигурная; Овальная; Квадратная; Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу монтажа","Накладная; Встраиваемая"]
[{"$nulls":4},"Наличие москитной сетки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥800; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["22.29.26.119-00000001","Решетка дверная вентиляционная","Штука","2022-02-22","Наличие регулировки ламелей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Сплав цветных металлов; Дерево; Металл; Пластик"]
[{"$nulls":4},"Форма решетки","Фигурная; Овальная; Квадратная; Круглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу монтажа","Накладная; Встраиваемая"]
[{"$nulls":4},"Наличие москитной сетки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥800; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.99.29.190-00000020","Решетка ливневой канализации","Штука","2022-02-22","Высота","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Чугун; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимально допустимая нагрузка","≥90; ≥60; ≥40; ≥25; ≥12,5000; ≥1,5000"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
["25.99.29.190-00000019","Решетка ливневой канализации","Штука","2022-02-22","Высота","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Чугун; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимально допустимая нагрузка","≥90; ≥60; ≥40; ≥25; ≥12,5000; ≥1,5000"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; <300","Миллиметр"]
["23.61.12.190-00000006","Ригель железобетонный для зданий","Штука","2022-02-22","Тип","Для опирания ребристых плит на одну его полку (однополочный) (РОР); Для опирания многопустотных плит на одну его полку применяемый в лестничных клетках (однополочный) (РЛП); Для опирания многопустотных плит на одну его полку (однополочный) (РОП); Для опирания ребристых плит на одну его полку применяемый в лестничных клетках (однополочный) (РЛР); Для опирания ребристых плит (РДР); Для опирания многопустотных плит на две его полки (двухполочный) (РДП); Прямоугольного сечения (Р); Бесполочный (изготовленный в форме двухполочного ригеля) при перекрытии из ребристых плит (РБР); Бесполочный (изготовленный в форме двухполочного ригеля) при перекрытии из многопустотных плит (РБП); Консольный для опирания многопустотных плит балконов (РКП)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥11200; ≥10500 и <11200; ≥10000 и <10500; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥800; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие строповочных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к сейсмическим воздействиям","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; <180; ≥300 и <350; ≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥400 и <450; ≥450 и <500; ≥350 и <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных петель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F150; F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F100; F75; F50; F25"]
[{"$nulls":4},"Расчетная нагрузка, кН/м","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Класс стали/каната арматурного","Вр500; В500; А240; А400; В500С; А500С; К1500; К1400; А1000; А800; А600"]
["23.61.12.190-00000005","Ригель железобетонный для зданий","Штука","2022-02-22","Тип","Для опирания ребристых плит на одну его полку (однополочный) (РОР); Для опирания многопустотных плит на одну его полку применяемый в лестничных клетках (однополочный) (РЛП); Для опирания многопустотных плит на одну его полку (однополочный) (РОП); Для опирания ребристых плит (РДР); Для опирания многопустотных плит на две его полки (двухполочный) (РДП); Прямоугольного сечения (Р); Бесполочный (изготовленный в форме двухполочного ригеля) при перекрытии из ребристых плит (РБР); Бесполочный (изготовленный в форме двухполочного ригеля) при перекрытии из многопустотных плит (РБП); Консольный для опирания многопустотных плит балконов (РКП); Для опирания ребристых плит на одну его полку применяемый в лестничных клетках (однополочный) (РЛР)"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥11200; ≥10500 и <11200; ≥10000 и <10500; ≥9500 и <10000; ≥9000 и <9500; ≥8500 и <9000; ≥8000 и <8500; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥800; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие строповочных отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость к сейсмическим воздействиям","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥400 и <450; ≥450 и <500; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; <180","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие закладных элементов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных петель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F150; F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F100; F75; F50; F25"]
[{"$nulls":4},"Расчетная нагрузка, кН/м","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Класс стали/каната арматурного","Вр500; В500; А240; А400; В500С; А500С; К1500; К1400; А1000; А800; А600"]
["25.73.30.210-00000006","Рубанок ручной","Штука","2021-04-01","Материал корпуса","Дерево; Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Длина подошвы","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ножа","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип рубанка","Шлифтик; Фуганок; Полуфуганок; Двойной; Цинубель; Медведка; Одиночный; Шерхебель; Шпунтубель; Струг; Циклевочный; Обдирочный; Доборный; Грунтубель; Кромочный; Торцовый; Фальцгебель; Зензубель"]
["25.73.30.210-00000005","Рубанок ручной","Штука","2021-04-01","Материал корпуса","Металл; Пластик; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Длина подошвы","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ножа","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип рубанка","Шпунтубель; Струг; Циклевочный; Обдирочный; Доборный; Грунтубель; Кромочный; Торцовый; Фальцгебель; Зензубель; Шлифтик; Фуганок; Полуфуганок; Двойной; Цинубель; Медведка; Одиночный; Шерхебель"]
["26.51.33.199-00000013","Рулетка измерительная","Штука","2021-04-01","Класс точности","3; 2; "]
[{"$nulls":4},"Тип вытяжного конца","С грузом (Г); С держателем для закрепления на предмете (Д); С прямоугольным торцом (П); С кольцом (К)"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматического втягивания ленты","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал ленты","Углеродистая сталь (У); Нержавеющая сталь (Н)"]
[{"$nulls":4},"Длина номинальная","≥100; ≥50 и <100; ≥30 и <50; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥7 и <10; <7","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие стопора ленты","Нет; Да"]
["26.51.33.199-00000012","Рулетка измерительная","Штука","2021-04-01","Класс точности","3; 2; "]
[{"$nulls":4},"Тип вытяжного конца","С прямоугольным торцом (П); С кольцом (К); С грузом (Г); С держателем для закрепления на предмете (Д)"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции автоматического втягивания ленты","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал ленты","Углеродистая сталь (У); Нержавеющая сталь (Н)"]
[{"$nulls":4},"Длина номинальная","≥100; ≥50 и <100; ≥30 и <50; ≥20 и <30; ≥10 и <20; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ленты","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥7 и <10; <7","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие стопора ленты","Нет; Да"]
["23.61.12.115-00000008","Свая железобетонная","Штука","2021-02-08","Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Тип стыка","Стаканный (с); Сварной (св); Болтовой (б)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Наличие наконечника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥36000; ≥35000 и <36000; ≥34000 и <35000; ≥33000 и <34000; ≥32000 и <33000; ≥31000 и <32000; ≥30000 и <31000; ≥29000 и <30000; ≥28000 и <29000; ≥27000 и <28000; ≥26000 и <27000; ≥25000 и <26000; ≥24000 и <25000; ≥23000 и <24000; ≥22000 и <23000; ≥21000 и <22000; ≥20000 и <21000; ≥19000 и <20000; ≥18000 и <19000; ≥17000 и <18000; ≥16000 и <17000; ≥15000 и <16000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Свая-колонна квадратного сплошного сечения, двухконсольная, расположенная по средним осям здания (2СД); Свая квадратного сплошного сечения, цельная, без поперечного армирования ствола, с напрягаемой арматурой в центре сваи (СЦ); Свая-колонна квадратного сплошного сечения, двухконсольная, расположенная по крайним осям здания (1СД); Свая-оболочка диаметром 1000-3000 мм (СО); Свая полая круглого сечения 400-800 мм (СК); Свая квадратного сечения с круглой полостью (СП); Свая квадратного сплошного сечения с поперечным армированием ствола (С)"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ погружения","Погружаемая опускным способом; Погружаемая буроопускным способом; Погружаемая бурозабивным способом; Погружаемая задавливанием; Погружаемая вибропогружением; Погружаемая забивкой"]
["23.61.12.115-00000007","Свая железобетонная","Штука","2021-02-08","Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Тип стыка","Стаканный (с); Сварной (св); Болтовой (б)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Наличие наконечника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥36000; ≥35000 и <36000; ≥34000 и <35000; ≥33000 и <34000; ≥32000 и <33000; ≥31000 и <32000; ≥30000 и <31000; ≥29000 и <30000; ≥28000 и <29000; ≥27000 и <28000; ≥26000 и <27000; ≥25000 и <26000; ≥24000 и <25000; ≥23000 и <24000; ≥22000 и <23000; ≥21000 и <22000; ≥20000 и <21000; ≥19000 и <20000; ≥18000 и <19000; ≥17000 и <18000; ≥16000 и <17000; ≥15000 и <16000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Свая квадратного сплошного сечения с поперечным армированием ствола (С)"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ погружения","Погружаемая опускным способом; Погружаемая буроопускным способом; Погружаемая бурозабивным способом; Погружаемая задавливанием; Погружаемая вибропогружением; Погружаемая забивкой"]
["23.61.12.115-00000006","Свая железобетонная","Штука","2021-02-08","Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Тип стыка","Стаканный (с); Сварной (св); Болтовой (б)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Наличие наконечника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000; ≥10000 и <11000; ≥36000; ≥35000 и <36000; ≥34000 и <35000; ≥33000 и <34000; ≥32000 и <33000; ≥31000 и <32000; ≥30000 и <31000; ≥29000 и <30000; ≥28000 и <29000; ≥27000 и <28000; ≥26000 и <27000; ≥25000 и <26000; ≥24000 и <25000; ≥23000 и <24000; ≥22000 и <23000; ≥21000 и <22000; ≥20000 и <21000; ≥19000 и <20000; ≥18000 и <19000; ≥17000 и <18000; ≥16000 и <17000; ≥15000 и <16000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Свая квадратного сечения с круглой полостью (СП)"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ погружения","Погружаемая опускным способом; Погружаемая буроопускным способом; Погружаемая бурозабивным способом; Погружаемая задавливанием; Погружаемая вибропогружением; Погружаемая забивкой"]
["23.61.12.115-00000005","Свая железобетонная","Штука","2021-02-08","Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Тип стыка","Стаканный (с); Сварной (св); Болтовой (б)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F150; F100; F75; F50; F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Наличие наконечника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥36000; ≥35000 и <36000; ≥34000 и <35000; ≥33000 и <34000; ≥32000 и <33000; ≥31000 и <32000; ≥30000 и <31000; ≥29000 и <30000; ≥28000 и <29000; ≥27000 и <28000; ≥26000 и <27000; ≥25000 и <26000; ≥24000 и <25000; ≥23000 и <24000; ≥22000 и <23000; ≥21000 и <22000; ≥20000 и <21000; ≥19000 и <20000; ≥18000 и <19000; ≥17000 и <18000; ≥16000 и <17000; ≥15000 и <16000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Свая полая круглого сечения 400-800 мм (СК)"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ погружения","Погружаемая опускным способом; Погружаемая буроопускным способом; Погружаемая бурозабивным способом; Погружаемая задавливанием; Погружаемая вибропогружением; Погружаемая забивкой"]
["23.61.12.115-00000004","Свая железобетонная","Штука","2021-02-08","Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Тип стыка","Стаканный (с); Сварной (св); Болтовой (б)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Наличие наконечника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥36000; ≥35000 и <36000; ≥34000 и <35000; ≥33000 и <34000; ≥32000 и <33000; ≥31000 и <32000; ≥30000 и <31000; ≥29000 и <30000; ≥28000 и <29000; ≥27000 и <28000; ≥26000 и <27000; ≥25000 и <26000; ≥24000 и <25000; ≥23000 и <24000; ≥22000 и <23000; ≥21000 и <22000; ≥20000 и <21000; ≥19000 и <20000; ≥18000 и <19000; ≥17000 и <18000; ≥16000 и <17000; ≥15000 и <16000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Свая-оболочка диаметром 1000-3000 мм (СО)"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ погружения","Погружаемая опускным способом; Погружаемая буроопускным способом; Погружаемая бурозабивным способом; Погружаемая задавливанием; Погружаемая вибропогружением; Погружаемая забивкой"]
["23.61.12.115-00000003","Свая железобетонная","Штука","2021-02-08","Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Тип стыка","Стаканный (с); Сварной (св); Болтовой (б)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Наличие наконечника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥36000; ≥35000 и <36000; ≥34000 и <35000; ≥33000 и <34000; ≥32000 и <33000; ≥31000 и <32000; ≥30000 и <31000; ≥29000 и <30000; ≥28000 и <29000; ≥27000 и <28000; ≥26000 и <27000; ≥25000 и <26000; ≥24000 и <25000; ≥23000 и <24000; ≥22000 и <23000; ≥21000 и <22000; ≥20000 и <21000; ≥19000 и <20000; ≥18000 и <19000; ≥17000 и <18000; ≥16000 и <17000; ≥15000 и <16000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Свая-колонна квадратного сплошного сечения, двухконсольная, расположенная по крайним осям здания (1СД)"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ погружения","Погружаемая опускным способом; Погружаемая буроопускным способом; Погружаемая бурозабивным способом; Погружаемая задавливанием; Погружаемая вибропогружением; Погружаемая забивкой"]
["23.61.12.115-00000002","Свая железобетонная","Штука","2021-02-08","Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Тип стыка","Стаканный (с); Сварной (св); Болтовой (б)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Наличие наконечника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥36000; ≥35000 и <36000; ≥34000 и <35000; ≥33000 и <34000; ≥32000 и <33000; ≥31000 и <32000; ≥30000 и <31000; ≥29000 и <30000; ≥28000 и <29000; ≥27000 и <28000; ≥26000 и <27000; ≥25000 и <26000; ≥24000 и <25000; ≥23000 и <24000; ≥22000 и <23000; ≥21000 и <22000; ≥20000 и <21000; ≥19000 и <20000; ≥18000 и <19000; ≥17000 и <18000; ≥16000 и <17000; ≥15000 и <16000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Свая-колонна квадратного сплошного сечения, двухконсольная, расположенная по средним осям здания (2СД)"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ погружения","Погружаемая опускным способом; Погружаемая буроопускным способом; Погружаемая бурозабивным способом; Погружаемая задавливанием; Погружаемая вибропогружением; Погружаемая забивкой"]
["23.61.12.115-00000001","Свая железобетонная","Штука","2021-02-08","Класс напрягаемой арматуры","А-VI; А-V; А-IV; А-III; А-II; А-I"]
[{"$nulls":4},"Тип стыка","Стаканный (с); Сварной (св); Болтовой (б)"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W8; W6; W4"]
[{"$nulls":4},"Наличие наконечника","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥36000; ≥35000 и <36000; ≥34000 и <35000; ≥33000 и <34000; ≥32000 и <33000; ≥31000 и <32000; ≥30000 и <31000; ≥29000 и <30000; ≥28000 и <29000; ≥27000 и <28000; ≥26000 и <27000; ≥25000 и <26000; ≥24000 и <25000; ≥23000 и <24000; ≥22000 и <23000; ≥21000 и <22000; ≥20000 и <21000; ≥19000 и <20000; ≥18000 и <19000; ≥17000 и <18000; ≥16000 и <17000; ≥15000 и <16000; ≥14000 и <15000; ≥13000 и <14000; ≥12000 и <13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Свая квадратного сплошного сечения, цельная, без поперечного армирования ствола, с напрягаемой арматурой в центре сваи (СЦ)"]
[{"$nulls":4},"Тип арматуры","Ненапрягаемая; Напрягаемая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Составная; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3000; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ погружения","Погружаемая опускным способом; Погружаемая буроопускным способом; Погружаемая бурозабивным способом; Погружаемая задавливанием; Погружаемая вибропогружением; Погружаемая забивкой"]
["25.73.40.110-00000002","Сверло центровочное","Штука","2021-04-01","Длина","≥130; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Для центровых отверстий с дугообразной образующей (R); Для центровых отверстий 75° без предохранительного конуса (С); Для центровых отверстий 60° с предохранительным конусом 120° (В); Для центровочных отверстий 60° без предохранительного конуса (А)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сверловочной части сверла","0,6300; 10; 8; 6,3000; 5; 4; 3,1500; 2,5000; 2; 1,6000; 1,2500; 1; 0,8000; 0,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1; "]
["25.73.40.110-00000001","Сверло центровочное","Штука","2021-04-01","Длина","≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20; ≥130; ≥120 и <130","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Для центровых отверстий с дугообразной образующей (R); Для центровых отверстий 75° без предохранительного конуса (С); Для центровых отверстий 60° с предохранительным конусом 120° (В); Для центровочных отверстий 60° без предохранительного конуса (А)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр сверловочной части сверла","10; 8; 6,3000; 5; 4; 3,1500; 2,5000; 2; 1,6000; 1,2500; 1; 0,8000; 0,5000; 0,6300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","2; 1; "]
["20.30.22.110-00000022","Связующее эпоксидное для систем внешнего армирования","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-09-01","Виды работ","Внутренние; Наружные"]
[{"$nulls":4},"Плотность смеси компонентов при температуре (20±2) ͦС, г/см3","≥1,5000 и <1,8000; ≥1,2000 и <1,5000; <1,2000"]
["20.30.22.110-00000021","Связующее эпоксидное для систем внешнего армирования","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-09-01","Виды работ","Внутренние; Наружные"]
[{"$nulls":4},"Плотность смеси компонентов при температуре (20±2) ͦС, г/см3","≥1,5000 и <1,8000; ≥1,2000 и <1,5000; <1,2000"]
["23.99.19.190-00000010","Связь композитная гибкая","Штука","2021-04-01","Номинальная длина","≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству анкерных участков","Со сплошным анкерным участком (СА); С тремя анкерными участками (3А); С двумя анкерными участками (2А); С одним анкерным участком (1А)"]
[{"$nulls":4},"Наличие анкерной гильзы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Функциональное назначение","Подкос (ПК); Подвеска (ПВ); Распорка (Р)"]
[{"$nulls":4},"Тип материала матрицы","Полиуретановая (ПУ); Эпоксидная (Э); Винилэфирная (ВЭ); Полиэфирная (ПЭ)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Комбинированная композитная (КК); Углекомпозитная (УК); Базальтокомпозитная (БК); Стеклокомпозитная (СК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; <4","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000009","Связь композитная гибкая","Штука","2021-04-01","Номинальная длина","≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству анкерных участков","Со сплошным анкерным участком (СА); С тремя анкерными участками (3А); С двумя анкерными участками (2А); С одним анкерным участком (1А)"]
[{"$nulls":4},"Наличие анкерной гильзы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Функциональное назначение","Распорка (Р)"]
[{"$nulls":4},"Тип материала матрицы","Полиуретановая (ПУ); Эпоксидная (Э); Винилэфирная (ВЭ); Полиэфирная (ПЭ)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Комбинированная композитная (КК); Углекомпозитная (УК); Базальтокомпозитная (БК); Стеклокомпозитная (СК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; <4","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000008","Связь композитная гибкая","Штука","2021-04-01","Номинальная длина","≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству анкерных участков","Со сплошным анкерным участком (СА); С тремя анкерными участками (3А); С двумя анкерными участками (2А); С одним анкерным участком (1А)"]
[{"$nulls":4},"Наличие анкерной гильзы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Функциональное назначение","Подвеска (ПВ)"]
[{"$nulls":4},"Тип материала матрицы","Полиуретановая (ПУ); Эпоксидная (Э); Винилэфирная (ВЭ); Полиэфирная (ПЭ)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Комбинированная композитная (КК); Углекомпозитная (УК); Базальтокомпозитная (БК); Стеклокомпозитная (СК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; <4","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000007","Связь композитная гибкая","Штука","2021-04-01","Номинальная длина","≥400; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству анкерных участков","Со сплошным анкерным участком (СА); С тремя анкерными участками (3А); С двумя анкерными участками (2А); С одним анкерным участком (1А)"]
[{"$nulls":4},"Наличие анкерной гильзы","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Функциональное назначение","Подкос (ПК)"]
[{"$nulls":4},"Тип материала матрицы","Полиуретановая (ПУ); Эпоксидная (Э); Винилэфирная (ВЭ); Полиэфирная (ПЭ)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Углекомпозитная (УК); Комбинированная композитная (КК); Базальтокомпозитная (БК); Стеклокомпозитная (СК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; <4","Миллиметр"]
["23.61.12.150-00000002","Сегмент железобетонный для колодца","Штука","2022-02-22","Диаметр внутренний","≥740; ≥700 и <740; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Наличие замкового соединения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥120; ≥100 и <120; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4; W2"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥65; ≥40 и <65; <40","Миллиметр"]
["23.61.12.150-00000001","Сегмент железобетонный для колодца","Штука","2022-02-22","Диаметр внутренний","≥740; ≥700 и <740; <700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50; F35; F25"]
[{"$nulls":4},"Наличие замкового соединения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥120; ≥100 и <120; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4; W2"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥65; ≥40 и <65; <40","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000029","Сетка арматурная композитная кладочная","Штука; Квадратный метр; Погонный метр","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Стеклокомпозитная (ССК); Базальтокомпозитная (СБК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Рулонная; Плоская карта"]
[{"$nulls":4},"Длина карты",">50005000; 4000; 3000; 2000; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина карты","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000028","Сетка арматурная композитная кладочная","Квадратный метр","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Плетеная (тип 1); Неплетеная (тип 2)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Базальтокомпозитная (СБК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Плоская карта"]
[{"$nulls":4},"Длина карты",">50005000; 4000; 3000; 2000; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина карты","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000027","Сетка арматурная композитная кладочная","Квадратный метр","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Стеклокомпозитная (ССК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Плоская карта"]
[{"$nulls":4},"Длина карты",">50005000; 4000; 3000; 2000; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина карты","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000026","Сетка арматурная композитная кладочная","Квадратный метр","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Базальтокомпозитная (СБК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Рулонная"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000025","Сетка арматурная композитная кладочная","Квадратный метр","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Стеклокомпозитная (ССК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Рулонная"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000024","Сетка арматурная композитная кладочная","Погонный метр","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Базальтокомпозитная (СБК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Плоская карта"]
[{"$nulls":4},"Длина карты",">50005000; 4000; 3000; 2000; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина карты","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000023","Сетка арматурная композитная кладочная","Погонный метр","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Стеклокомпозитная (ССК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Плоская карта"]
[{"$nulls":4},"Длина карты",">50005000; 4000; 3000; 2000; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина карты","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000022","Сетка арматурная композитная кладочная","Погонный метр","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Базальтокомпозитная (СБК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Рулонная"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000021","Сетка арматурная композитная кладочная","Погонный метр","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Стеклокомпозитная (ССК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Рулонная"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000020","Сетка арматурная композитная кладочная","Штука","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Базальтокомпозитная (СБК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Плоская карта"]
[{"$nulls":4},"Длина карты",">50005000; 4000; 3000; 2000; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина карты","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000019","Сетка арматурная композитная кладочная","Штука","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Стеклокомпозитная (ССК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Плоская карта"]
[{"$nulls":4},"Длина карты",">50005000; 4000; 3000; 2000; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина карты","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000018","Сетка арматурная композитная кладочная","Штука","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Базальтокомпозитная (СБК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Рулонная"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["22.23.19.000-00000017","Сетка арматурная композитная кладочная","Штука","2021-09-01","Конструктивное исполнение","Неплетеная (тип 2); Плетеная (тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по типу армирующего наполнителя в стержнях","Стеклокомпозитная (ССК)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр стержня","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма готового изделия","Рулонная"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","<5002000; 1500; 1000; 500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","200; 150; 100; 50; 25; 8; ","Миллиметр"]
["25.93.13.112-00000024","Сетка арматурная стальная сварная","Штука; Квадратный метр","2021-09-01","Ширина листа","≥2; ≥1 и <2; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Рулон; Лист"]
[{"$nulls":4},"Форма ячейки","Шестиугольная; Трапециевидная; Ромбовидная; Прямоугольная; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥20 и <25; ≥15 и <20; <15; ≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥6; ≥3 и <6; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр прута","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥3; ≥2 и <3; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по расположению рабочей арматуры","В поперечном направлении; В продольном направлении"]
["25.93.13.112-00000023","Сетка арматурная стальная сварная","Квадратный метр","2021-09-01","Ширина листа","≥2; ≥1 и <2; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Лист"]
[{"$nulls":4},"Форма ячейки","Шестиугольная; Трапециевидная; Ромбовидная; Прямоугольная; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥6; ≥3 и <6; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр прута","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по расположению рабочей арматуры","В поперечном направлении; В продольном направлении"]
["25.93.13.112-00000022","Сетка арматурная стальная сварная","Квадратный метр","2021-09-01","Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Форма ячейки","Шестиугольная; Трапециевидная; Ромбовидная; Прямоугольная; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥20 и <25; ≥15 и <20; <15; ≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр прута","≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000; ≥10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥3; ≥2 и <3; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по расположению рабочей арматуры","В поперечном направлении; В продольном направлении"]
["25.93.13.112-00000021","Сетка арматурная стальная сварная","Штука","2021-09-01","Ширина листа","≥2; ≥1 и <2; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Лист"]
[{"$nulls":4},"Форма ячейки","Шестиугольная; Трапециевидная; Прямоугольная; Квадратная; Ромбовидная"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥6; ≥3 и <6; ≥2 и <3; <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр прута","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по расположению рабочей арматуры","В поперечном направлении; В продольном направлении"]
["25.93.13.112-00000020","Сетка арматурная стальная сварная","Штука","2021-09-01","Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Форма ячейки","Шестиугольная; Трапециевидная; Ромбовидная; Прямоугольная; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥20 и <25; ≥15 и <20; <15; ≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥220; ≥200 и <220; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр прута","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; <2,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥3; ≥2 и <3; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид сетки по расположению рабочей арматуры","В поперечном направлении; В продольном направлении"]
["25.93.13.112-00000026","Сетка из нержавеющего троса","Квадратный метр","2021-09-01","Ширина ячейки","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Конструкция троса (количество жил, количество проводов в одной жиле)","7 х 19; 7 х 7"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр троса","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
["25.93.13.112-00000025","Сетка из нержавеющего троса","Квадратный метр","2021-09-01","Ширина ячейки","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Конструкция троса (количество жил, количество проводов в одной жиле)","7 х 19; 7 х 7"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр троса","≥6; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥350; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Миллиметр"]
["22.23.14.130-00000008","Сетка москитная","Штука; Погонный метр","2022-02-22","Ширина рулона","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2000; ≥1950 и <2000; ≥1900 и <1950; ≥1850 и <1900; ≥1800 и <1850; ≥1750 и <1800; ≥1700 и <1750; ≥1650 и <1700; ≥1600 и <1650; ≥1550 и <1600; ≥1500 и <1550; ≥1450 и <1500; ≥1400 и <1450; ≥1350 и <1400; ≥1300 и <1350; ≥1250 и <1300; ≥1200 и <1250; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал сетки","Натуральная ткань; Алюминий; Полиамид; Полиэстер (полиэфир); Фибергласс (стекловолокно)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥1450 и <1500; ≥1400 и <1450; ≥1350 и <1400; ≥1300 и <1350; ≥1250 и <1300; ≥1200 и <1250; ≥2000; ≥1950 и <2000; ≥1900 и <1950; ≥1850 и <1900; ≥1800 и <1850; ≥1750 и <1800; ≥1700 и <1750; ≥1650 и <1700; ≥1600 и <1650; ≥1550 и <1600; ≥1500 и <1550; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Магнитная; Рулонная; Распашная; Плунжерная; Система плиссе; Раздвижная; Роллетная; Бескаркасная (на липкой ленте); Рамочная"]
["22.23.14.130-00000007","Сетка москитная","Штука","2022-02-22","Ширина","≥2000; ≥1950 и <2000; ≥1900 и <1950; ≥1850 и <1900; ≥1800 и <1850; ≥1750 и <1800; ≥1700 и <1750; ≥1650 и <1700; ≥1600 и <1650; ≥1550 и <1600; ≥1500 и <1550; ≥1450 и <1500; ≥1400 и <1450; ≥1350 и <1400; ≥1300 и <1350; ≥1250 и <1300; ≥1200 и <1250; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал сетки","Натуральная ткань; Алюминий; Полиамид; Полиэстер (полиэфир); Фибергласс (стекловолокно)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥2000; ≥1950 и <2000; ≥1900 и <1950; ≥1850 и <1900; ≥1800 и <1850; ≥1750 и <1800; ≥1700 и <1750; ≥1650 и <1700; ≥1600 и <1650; ≥1550 и <1600; ≥1500 и <1550; ≥1450 и <1500; ≥1400 и <1450; ≥1350 и <1400; ≥1300 и <1350; ≥1250 и <1300; ≥1200 и <1250; ≥1150 и <1200; ≥1100 и <1150; ≥1050 и <1100; ≥1000 и <1050; ≥950 и <1000; ≥900 и <950; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Рамочная; Магнитная; Рулонная; Распашная; Плунжерная; Система плиссе; Раздвижная; Роллетная; Бескаркасная (на липкой ленте)"]
["22.23.14.130-00000006","Сетка москитная","Погонный метр","2022-02-22","Ширина рулона","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал сетки","Натуральная ткань; Алюминий; Полиамид; Полиэстер (полиэфир); Фибергласс (стекловолокно)"]
[{"$nulls":4},"Вид","Магнитная; Рулонная; Распашная; Плунжерная; Система плиссе; Раздвижная; Роллетная; Бескаркасная (на липкой ленте); Рамочная"]
["25.93.13.112-00000019","Сетка проволочная стальная с квадратными ячейками","Квадратный метр","2021-06-15","Вид по точности размера стороны ячейки в свету","Повышенной точности; Нормальной точности"]
[{"$nulls":4},"Группа точности","Группа 2; Группа 1"]
[{"$nulls":4},"Номер сетки","100; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 37; 35; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 15; 14; 13; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4.5; 4; 3.5; 3.2; 3; 2.8; 2.6; 2.5; 2.2; 2; 1.8; 1.6; 1.4; 1.2; 1.1; 1; 09; 08; 07; 063; 055; 05; 045; 04"]
[{"$nulls":4},"Вид","Нерифленая; Частично рифленая; Сложно рифленая; Рифленая"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,3000 и <1,5000; ≥1 и <1,3000; <1","Метр"]
["25.93.13.112-00000018","Сетка проволочная стальная с квадратными ячейками","Квадратный метр","2021-06-15","Вид по точности размера стороны ячейки в свету","Нормальной точности"]
[{"$nulls":4},"Номер сетки","2; 1.8; 1.6; 1.4; 1.2; 100; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 37; 35; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 15; 14; 13; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4.5; 4; 3.5; 3.2; 3; 2.8; 2.6; 2.5; 2.2; 1.1; 1; 09; 08; 07; 063; 055; 05; 045; 04"]
[{"$nulls":4},"Вид","Рифленая"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,3000 и <1,5000; ≥1 и <1,3000; <1","Метр"]
["25.93.13.112-00000017","Сетка проволочная стальная с квадратными ячейками","Квадратный метр","2021-06-15","Вид по точности размера стороны ячейки в свету","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Номер сетки","100; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 37; 35; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 15; 14; 13; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4.5; 4; 3.5; 3.2; 3; 2.8; 2.6; 2.5; 2.2; 2; 1.8; 1.6; 1.4; 1.2; 1.1; 1; 09; 08; 07; 063; 055; 05; 045; 04"]
[{"$nulls":4},"Вид","Рифленая"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,3000 и <1,5000; ≥1 и <1,3000; <1","Метр"]
["25.93.13.112-00000016","Сетка проволочная стальная с квадратными ячейками","Квадратный метр","2021-06-15","Вид по точности размера стороны ячейки в свету","Нормальной точности"]
[{"$nulls":4},"Номер сетки","100; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 37; 35; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 15; 14; 13; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4.5; 4; 3.5; 3.2; 3; 2.8; 2.6; 2.5; 2.2; 2; 1.8; 1.6; 1.4; 1.2; 1.1; 1; 09; 08; 07; 063; 055; 05; 045; 04"]
[{"$nulls":4},"Вид","Сложно рифленая"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,3000 и <1,5000; ≥1 и <1,3000; <1","Метр"]
["25.93.13.112-00000015","Сетка проволочная стальная с квадратными ячейками","Квадратный метр","2021-06-15","Вид по точности размера стороны ячейки в свету","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Номер сетки","100; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 37; 35; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 15; 14; 13; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4.5; 4; 3.5; 3.2; 3; 2.8; 2.6; 2.5; 2.2; 2; 1.8; 1.6; 1.4; 1.2; 1.1; 1; 09; 08; 07; 063; 055; 05; 045; 04"]
[{"$nulls":4},"Вид","Сложно рифленая"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,3000 и <1,5000; ≥1 и <1,3000; <1","Метр"]
["25.93.13.112-00000014","Сетка проволочная стальная с квадратными ячейками","Квадратный метр","2021-06-15","Вид по точности размера стороны ячейки в свету","Нормальной точности"]
[{"$nulls":4},"Номер сетки","100; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 37; 35; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 15; 14; 13; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4.5; 4; 3.5; 3.2; 3; 2.8; 2.6; 2.5; 2.2; 2; 1.8; 1.6; 1.4; 1.2; 1.1; 1; 09; 08; 07; 063; 055; 05; 045; 04"]
[{"$nulls":4},"Вид","Частично рифленая"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,3000 и <1,5000; ≥1 и <1,3000; <1","Метр"]
["25.93.13.112-00000013","Сетка проволочная стальная с квадратными ячейками","Квадратный метр","2021-06-15","Вид по точности размера стороны ячейки в свету","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Номер сетки","50; 45; 40; 37; 35; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 15; 14; 13; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4.5; 4; 3.5; 3.2; 3; 2.8; 2.6; 2.5; 2.2; 2; 1.8; 1.6; 1.4; 1.2; 1.1; 1; 09; 08; 07; 063; 055; 05; 045; 04; 100; 80; 75; 70; 65; 60; 55"]
[{"$nulls":4},"Вид","Частично рифленая"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,3000 и <1,5000; ≥1 и <1,3000; <1","Метр"]
["25.93.13.112-00000012","Сетка проволочная стальная с квадратными ячейками","Квадратный метр","2021-06-15","Группа точности","Группа 1"]
[{"$nulls":4},"Номер сетки","100; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 37; 35; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 15; 14; 13; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4.5; 4; 3.5; 3.2; 3; 2.8; 2.6; 04; 2.5; 2.2; 2; 1.8; 1.6; 1.4; 1.2; 1.1; 1; 09; 08; 07; 063; 055; 05; 045"]
[{"$nulls":4},"Вид","Нерифленая"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,3000 и <1,5000; ≥1 и <1,3000; <1","Метр"]
["25.93.13.112-00000011","Сетка проволочная стальная с квадратными ячейками","Квадратный метр","2021-06-15","Группа точности","Группа 2"]
[{"$nulls":4},"Номер сетки","100; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 37; 35; 32; 25; 22; 20; 18; 16; 15; 14; 13; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4.5; 4; 3.5; 3.2; 3; 2.8; 2.6; 2.5; 2.2; 2; 1.8; 1.6; 1.4; 1.2; 1.1; 1; 09; 08; 07; 063; 055; 05; 045; 04"]
[{"$nulls":4},"Вид","Нерифленая"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки","≥2; ≥1,8000 и <2; ≥1,5000 и <1,8000; ≥1,3000 и <1,5000; ≥1 и <1,3000; <1","Метр"]
["25.93.13.112-00000010","Сетка стальная плетеная (Сетка Рабица)","Квадратный метр","2021-06-15","Группа по точности","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид сетки","Неоцинкованная; Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки (без учета предельного отклонения)","3000; 2500; 2000; 1500; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр проволоки","1,4000; 5; 4; 3; 2,5000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма ячеек","Квадратная; Ромбическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие ПВХ-покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный размер стороны ячейки в свету","100; 80; 60; 55; 50; 45; 35; 25; 20; 15; 12; 10; 8; 6; 5; ","Миллиметр"]
["25.93.13.112-00000009","Сетка стальная плетеная (Сетка Рабица)","Квадратный метр","2021-06-15","Группа по точности","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид сетки","Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки (без учета предельного отклонения)","3000; 2500; 2000; 1500; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр проволоки","5; 4; 3; 2,5000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,4000; 1,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма ячеек","Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Наличие ПВХ-покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный размер стороны ячейки в свету","100; 80; 60; 55; 50; 45; 35; 25; 20; 15; 12; 10; 8; 6; 5; ","Миллиметр"]
["25.93.13.112-00000008","Сетка стальная плетеная (Сетка Рабица)","Квадратный метр","2021-06-15","Группа по точности","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид сетки","Неоцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки (без учета предельного отклонения)","3000; 2500; 2000; 1500; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр проволоки","5; 4; 3; 2,5000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,4000; 1,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма ячеек","Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Наличие ПВХ-покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный размер стороны ячейки в свету","100; 80; 60; 55; 50; 45; 35; 25; 20; 15; 12; 10; 8; 6; 5; ","Миллиметр"]
["25.93.13.112-00000007","Сетка стальная плетеная (Сетка Рабица)","Квадратный метр","2021-06-15","Группа по точности","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид сетки","Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки (без учета предельного отклонения)","3000; 2500; 2000; 1500; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр проволоки","5; 4; 3; 2,5000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,4000; 1,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма ячеек","Ромбическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие ПВХ-покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный размер стороны ячейки в свету","100; 80; 60; 55; 50; 45; 35; 25; 20; 15; 12; 10; 8; 6; 5; ","Миллиметр"]
["25.93.13.112-00000006","Сетка стальная плетеная (Сетка Рабица)","Квадратный метр","2021-06-15","Группа по точности","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид сетки","Неоцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки (без учета предельного отклонения)","3000; 2500; 2000; 1500; 1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр проволоки","5; 4; 3; 2,5000; 2; 1,8000; 1,6000; 1,4000; 1,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма ячеек","Ромбическая"]
[{"$nulls":4},"Наличие ПВХ-покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальный размер стороны ячейки в свету","100; 80; 60; 55; 50; 45; 35; 25; 20; 15; 12; 10; 8; 6; 5; ","Миллиметр"]
["25.93.13.112-00000028","Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная","Штука","2021-11-16","Длина ячейки","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","<6; ≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ребра (шаг подачи)","≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; ≥0,3000 и <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Лист"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000; ≥2500","Миллиметр"]
["25.93.13.112-00000027","Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная","Штука","2021-11-16","Длина ячейки","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ребра (шаг подачи)","≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; <0,5000; ≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; ≥0,3000 и <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥7 и <10; ≥4 и <7; <4","Метр"]
["25.93.13.112-00000033","Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная","Штука; Квадратный метр; Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-11-16","Длина ячейки","<6; ≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ребра (шаг подачи)","<0,5000; ≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; ≥0,3000 и <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Рулон; Лист"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000; ≥2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥7 и <10; ≥4 и <7; <4","Метр"]
["25.93.13.112-00000032","Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная","Квадратный метр","2021-11-16","Длина ячейки","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ребра (шаг подачи)","≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; ≥0,3000 и <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Лист"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000; ≥2500","Миллиметр"]
["25.93.13.112-00000031","Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная","Квадратный метр","2021-11-16","Длина ячейки","≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6; ≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ребра (шаг подачи)","≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; <0,5000; ≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; ≥0,3000 и <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥7 и <10; ≥4 и <7; <4; ≥50; ≥40 и <50","Метр"]
["25.93.13.112-00000030","Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-11-16","Длина ячейки","≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6; ≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа","<500; ≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","<6; ≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ребра (шаг подачи)","≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; ≥0,3000 и <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Лист"]
[{"$nulls":4},"Длина листа","≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000; ≥2500","Миллиметр"]
["25.93.13.112-00000029","Сетка цельнометаллическая просечно-вытяжная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-11-16","Длина ячейки","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие оцинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; <6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина ребра (шаг подачи)","≥8; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; ≥0,5000 и <0,7000; ≥0,3000 и <0,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Рулон"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1500; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥7 и <10; ≥4 и <7; <4","Метр"]
["23.99.13.000-00000005","Смесь асфальтобетонная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-14","Марка смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси в зависимости от крупности применяемого щебня","ЩМА-20; ЩМА-15; ЩМА-10"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от содержания щебня (гравия)","Вх; В; Бх; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Минеральная составляющая","Минеральный порошок; Песок из отсевов дробления; Природный песок; Гравий; Щебень"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от вида песка","Дх; Д; Гх; Г"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси по наибольшему размеру минеральных зерен","Песчаная; Мелкозернистая; Крупнозернистая"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси в зависимости от величины остаточной пористости","Высокопористая; Пористая; Плотная; Высокоплотная"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от номинально максимального размера применяемого минерального заполнителя","ЛА4; ЛА8; ЛА11; ЛА16"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси по вязкости используемого битума и температуре при укладке","Холодная; Горячая"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси","Полимерасфальтобетонная; Асфальтобетонная щебеночно-мастичная; Асфальтобетонная литая; Асфальтобетонная"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси дорожной литой горячей в зависимости от наибольшего размера зерен минеральной части, содержания в ней щебня и назначения","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Марка вяжущего вещества","СГ 70/130; СГ 130/200; ПБВ 90; ПБВ 60; ПБВ 40; ПБВ 300; ПБВ 200; ПБВ 130; МГО 70/130; МГО 130/200; МГ 70/130; МГ 130/200; БНД 90/130; БНД 60/90; БНД 40/60; БНД 200/300; БНД 130/200; БН 90/130; БН 60/90; БН 40/60; БН 200/300; БН 130/200"]
["23.99.13.000-00000004","Смесь асфальтобетонная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-14","Марка смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси в зависимости от крупности применяемого щебня","ЩМА-20; ЩМА-15; ЩМА-10"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от содержания щебня (гравия)","Вх; В; Бх; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Минеральная составляющая","Минеральный порошок; Песок из отсевов дробления; Природный песок; Гравий; Щебень"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от вида песка","Дх; Д; Гх; Г"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси по наибольшему размеру минеральных зерен","Песчаная; Мелкозернистая; Крупнозернистая"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси в зависимости от величины остаточной пористости","Высокопористая; Пористая; Плотная; Высокоплотная"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси по вязкости используемого битума и температуре при укладке","Холодная; Горячая"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси","Асфальтобетонная"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси дорожной литой горячей в зависимости от наибольшего размера зерен минеральной части, содержания в ней щебня и назначения","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Марка вяжущего вещества","МГ 70/130; МГ 130/200; БНД 90/130; БНД 60/90; БНД 40/60; БНД 200/300; БНД 130/200; БН 90/130; БН 60/90; БН 40/60; БН 200/300; БН 130/200; СГ 130/200; ПБВ 90; ПБВ 60; ПБВ 40; ПБВ 300; ПБВ 200; ПБВ 130; МГО 70/130; МГО 130/200; СГ 70/130"]
["23.99.13.000-00000003","Смесь асфальтобетонная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-14","Марка смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов","I; III; II"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси в зависимости от крупности применяемого щебня","ЩМА-20; ЩМА-15; ЩМА-10"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от содержания щебня (гравия)","Вх; В; Бх; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Минеральная составляющая","Минеральный порошок; Песок из отсевов дробления; Природный песок; Гравий; Щебень"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от вида песка","Дх; Д; Гх; Г"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси по наибольшему размеру минеральных зерен","Песчаная; Мелкозернистая; Крупнозернистая"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси в зависимости от величины остаточной пористости","Высокопористая; Пористая; Плотная; Высокоплотная"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от номинально максимального размера применяемого минерального заполнителя","ЛА4; ЛА8; ЛА11; ЛА16"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси по вязкости используемого битума и температуре при укладке","Холодная; Горячая"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси","Асфальтобетонная литая"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси дорожной литой горячей в зависимости от наибольшего размера зерен минеральной части, содержания в ней щебня и назначения","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Марка вяжущего вещества","СГ 130/200; ПБВ 90; ПБВ 60; ПБВ 40; ПБВ 300; ПБВ 200; ПБВ 130; МГО 70/130; МГО 130/200; МГ 70/130; МГ 130/200; БНД 90/130; БНД 60/90; БНД 40/60; БНД 200/300; БНД 130/200; БН 90/130; БН 60/90; БН 40/60; БН 200/300; БН 130/200; СГ 70/130"]
["23.99.13.000-00000002","Смесь асфальтобетонная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-21","Марка смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси в зависимости от крупности применяемого щебня","ЩМА-20; ЩМА-15; ЩМА-10"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от содержания щебня (гравия)","Вх; В; Бх; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Минеральная составляющая","Минеральный порошок; Песок из отсевов дробления; Природный песок; Гравий; Щебень"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от вида песка","Дх; Д; Гх; Г"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси по наибольшему размеру минеральных зерен","Песчаная; Мелкозернистая; Крупнозернистая"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси в зависимости от величины остаточной пористости","Высокопористая; Пористая; Плотная; Высокоплотная"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси по вязкости используемого битума и температуре при укладке","Холодная; Горячая"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси","Асфальтобетонная щебеночно-мастичная"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси дорожной литой горячей в зависимости от наибольшего размера зерен минеральной части, содержания в ней щебня и назначения","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Марка вяжущего вещества","СГ 130/200; ПБВ 90; ПБВ 60; ПБВ 40; ПБВ 300; ПБВ 200; ПБВ 130; МГО 70/130; МГО 130/200; МГ 70/130; МГ 130/200; БНД 90/130; БНД 60/90; БНД 40/60; БНД 200/300; БНД 130/200; БН 90/130; БН 60/90; БН 40/60; БН 200/300; БН 130/200; СГ 70/130"]
["23.99.13.000-00000001","Смесь асфальтобетонная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-21","Марка смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси в зависимости от крупности применяемого щебня","ЩМА-20; ЩМА-15; ЩМА-10"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от содержания щебня (гравия)","Вх; В; Бх; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Минеральная составляющая","Минеральный порошок; Песок из отсевов дробления; Природный песок; Гравий; Щебень"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси в зависимости от вида песка","Дх; Д; Гх; Г"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси по наибольшему размеру минеральных зерен","Песчаная; Мелкозернистая; Крупнозернистая"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси в зависимости от величины остаточной пористости","Высокопористая; Пористая; Плотная; Высокоплотная"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси по вязкости используемого битума и температуре при укладке","Холодная; Горячая"]
[{"$nulls":4},"Вид смеси","Полимерасфальтобетонная"]
[{"$nulls":4},"Тип смеси дорожной литой горячей в зависимости от наибольшего размера зерен минеральной части, содержания в ней щебня и назначения","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Марка вяжущего вещества","СГ 130/200; ПБВ 90; ПБВ 60; ПБВ 40; ПБВ 300; ПБВ 200; ПБВ 130; МГО 70/130; МГО 130/200; МГ 70/130; МГ 130/200; БНД 90/130; БНД 60/90; БНД 40/60; БНД 200/300; БНД 130/200; БН 90/130; БН 60/90; БН 40/60; БН 200/300; БН 130/200; СГ 70/130"]
["23.63.10.000-00000005","Смесь бетонная товарная","Кубический метр","2021-02-08","Наличие добавок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка по уплотнению","КУ5; КУ4; КУ3; КУ2; КУ1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15; В12,5; В10; В7,5; В5; В3,5"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F150; F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F100; F75; F50"]
[{"$nulls":4},"Марка по жесткости","Ж5; Ж4; Ж3; Ж2; Ж1"]
[{"$nulls":4},"Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Марка по плотности бетона","D100; D3000; D2900; D2800; D2700; D2600; D2500; D2400; D2300; D2200; D2100; D2000; D1900; D1800; D1700; D1600; D1500; D1400; D1300; D1200; D1100; D1000; D900; D800; D700; D600; D550; D500; D450; D400; D350; D300; D250; D200; D150; D50"]
[{"$nulls":4},"Тип","Бетонная смесь легкого бетона (БСЛ); Бетонная смесь мелкозернистого бетона (БСМ); Бетонная смесь тяжелого бетона (БСТ)"]
[{"$nulls":4},"Группа по удобоукладываемости","Растекающийся (Р); Подвижный (П); Жесткий (Ж)"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Марка по осадке конуса","П5; П4; П3; П2; П1"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W6; W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W4; W2"]
[{"$nulls":4},"Марка по расплыву конуса","Р6; Р5; Р4; Р3; Р2; Р1"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая; Минеральная добавка"]
["23.63.10.000-00000004","Смесь бетонная товарная","Кубический метр","2021-02-08","Наличие добавок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка по уплотнению","КУ5; КУ4; КУ3; КУ2; КУ1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15; В12,5; В10; В7,5; В5; В3,5"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F100; F75; F50; F150"]
[{"$nulls":4},"Марка по жесткости","Ж5; Ж4; Ж3; Ж2; Ж1"]
[{"$nulls":4},"Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Марка по плотности бетона","D3000; D2900; D2800; D2700; D2600; D2500; D2400; D2300; D2200; D2100; D2000; D1900; D1800; D1700; D1600; D1500; D1400; D1300; D1200; D1100; D1000; D900; D800; D700; D600; D550; D500; D450; D400; D350; D300; D250; D200; D150; D50; D100"]
[{"$nulls":4},"Тип","Бетонная смесь тяжелого бетона (БСТ)"]
[{"$nulls":4},"Группа по удобоукладываемости","Растекающийся (Р); Подвижный (П); Жесткий (Ж)"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Марка по осадке конуса","П5; П4; П3; П2; П1"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W4; W2; W6"]
[{"$nulls":4},"Марка по расплыву конуса","Р6; Р5; Р4; Р3; Р2; Р1"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая; Минеральная добавка"]
["23.63.10.000-00000003","Смесь бетонная товарная","Кубический метр","2021-02-08","Наличие добавок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка по уплотнению","КУ5; КУ4; КУ3; КУ2; КУ1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15; В12,5; В10; В7,5; В5; В3,5"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F100; F75; F50; F150"]
[{"$nulls":4},"Марка по жесткости","Ж5; Ж4; Ж3; Ж2; Ж1"]
[{"$nulls":4},"Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Марка по плотности бетона","D3000; D2900; D2800; D2700; D2600; D2500; D2400; D2300; D2200; D2100; D2000; D1900; D1800; D1700; D1600; D1500; D1400; D1300; D1200; D1100; D1000; D900; D800; D700; D600; D550; D500; D450; D400; D350; D300; D250; D200; D150; D50; D100"]
[{"$nulls":4},"Тип","Бетонная смесь мелкозернистого бетона (БСМ)"]
[{"$nulls":4},"Группа по удобоукладываемости","Растекающийся (Р); Подвижный (П); Жесткий (Ж)"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Марка по осадке конуса","П5; П4; П3; П2; П1"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W4; W2; W6"]
[{"$nulls":4},"Марка по расплыву конуса","Р6; Р5; Р4; Р3; Р2; Р1"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая; Минеральная добавка"]
["23.63.10.000-00000002","Смесь бетонная товарная","Кубический метр","2021-02-08","Наличие добавок","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка по уплотнению","КУ5; КУ4; КУ3; КУ2; КУ1"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности бетона","В100; В90; В80; В70; В60; В55; В50; В45; В40; В35; В30; В27,5; В25; В22,5; В20; В15; В12,5; В10; В7,5; В5; В3,5"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости бетона","F1000; F800; F600; F500; F400; F300; F200; F100; F75; F50; F150"]
[{"$nulls":4},"Марка по жесткости","Ж5; Ж4; Ж3; Ж2; Ж1"]
[{"$nulls":4},"Тип минеральной добавки","Инертная минеральная; Активная минеральная"]
[{"$nulls":4},"Марка по плотности бетона","D3000; D2900; D2800; D2700; D2600; D2500; D2400; D2300; D2200; D2100; D2000; D1900; D1800; D1700; D1600; D1500; D1400; D1300; D1200; D1100; D1000; D900; D800; D700; D600; D550; D500; D450; D400; D350; D300; D250; D200; D150; D50; D100"]
[{"$nulls":4},"Тип","Бетонная смесь легкого бетона (БСЛ)"]
[{"$nulls":4},"Группа по удобоукладываемости","Растекающийся (Р); Подвижный (П); Жесткий (Ж)"]
[{"$nulls":4},"Группа минеральной добавки","Обладающая пуццолановой активностью; Обладающая вяжущими свойствами; Обладающая одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой активностью"]
[{"$nulls":4},"Класс добавки","Снижающая проницаемость; Для теплого бетона; Фотокаталитическая; Стабилизирующая; Ускорительная; Суперводоредуцирующая; Суперпластифицирующая; Гидрофобизирующая; Повышающая морозостойкость; Повышающая коррозионную стойкость; Увеличивающая воздухо- (газо) содержание; Водоредуцирующая; Повышающая прочность; Противоморозная; Пластифицирующая; Замедлительная; Расширяющая; Повышающая защитные свойства по отношению к стальной арматуре; Регулирующая сохраняемость подвижности; Регулирующая кинетику твердения; Для холодного бетона"]
[{"$nulls":4},"Марка по осадке конуса","П5; П4; П3; П2; П1"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости бетона","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W4; W2; W6"]
[{"$nulls":4},"Марка по расплыву конуса","Р6; Р5; Р4; Р3; Р2; Р1"]
[{"$nulls":4},"Тип добавки","Специальная добавка - облегчающая (в том числе природная пуццолановая) или утяжеляющая; Минеральная добавка"]
["08.12.12.160-00000003","Смесь песчано-гравийная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Кубический метр","2021-12-23","Марка по дробимости гравия","1000; 800; 600; 400; "]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости гравия","F400; F300; F200; F150; F100; F50; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Вид","Обогащенная; Природная"]
[{"$nulls":4},"Группа обогащенной смеси","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип породы","Метаморфическая; Изверженная эффузивная; Изверженная интрузивная; Осадочная"]
["08.12.12.160-00000002","Смесь песчано-гравийная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-23","Марка по дробимости гравия","1000; 800; 600; 400; "]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости гравия","F400; F300; F200; F150; F100; F50; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Вид","Природная"]
[{"$nulls":4},"Группа обогащенной смеси","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип породы","Метаморфическая; Изверженная эффузивная; Изверженная интрузивная; Осадочная"]
["08.12.12.160-00000001","Смесь песчано-гравийная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-12-23","Марка по дробимости гравия","1000; 800; 600; 400; "]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости гравия","F400; F300; F200; F150; F100; F50; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Вид","Обогащенная"]
[{"$nulls":4},"Группа обогащенной смеси","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип породы","Метаморфическая; Изверженная эффузивная; Изверженная интрузивная; Осадочная"]
["08.12.12.160-00000005","Смесь песчано-гравийная","Кубический метр","2021-12-23","Марка по дробимости гравия","1000; 800; 600; 400; "]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости гравия","F400; F300; F200; F150; F100; F50; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Вид","Природная"]
[{"$nulls":4},"Группа обогащенной смеси","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип породы","Метаморфическая; Изверженная эффузивная; Изверженная интрузивная; Осадочная"]
["08.12.12.160-00000004","Смесь песчано-гравийная","Кубический метр","2021-12-23","Марка по дробимости гравия","1000; 800; 600; 400; "]
[{"$nulls":4},"Марка по морозостойкости гравия","F400; F300; F200; F150; F100; F50; F25; F15"]
[{"$nulls":4},"Вид","Обогащенная"]
[{"$nulls":4},"Группа обогащенной смеси","5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип породы","Метаморфическая; Изверженная эффузивная; Изверженная интрузивная; Осадочная"]
["23.64.10.110-00000004","Смесь сухая строительная","Килограмм","2021-01-11","Назначение напольной смеси","Для устройства финишных покрытий; Для устройства выравнивающих слоев (прослоек); Для устройства стяжек"]
[{"$nulls":4},"Подтип защитной смеси","Биоцидная; Радиационно-защитная; Коррозионно-защитная; Огнеупорная и жаростойкая; Ингибирующая; Огнезащитная"]
[{"$nulls":4},"Тип штукатурной смеси","Особо тяжелая (средней плотностью более 2300 кг/м3); Легкая (средней плотностью менее 1300 кг/м3); Тяжелая (средней плотностью более 1300 кг/м3)"]
[{"$nulls":4},"Назначение клеевой смеси","Для укладки листовых материалов; Для укладки облицовочных материалов"]
[{"$nulls":4},"Соответствие реставрационной смеси","Внешнему виду реставрируемого объекта; Аутентичность состава; Механическим свойствам реставрируемого объекта"]
[{"$nulls":4},"Назначение санирующей смеси","Для устройства отделочного паропроницаемого слоя; Для устройства выравнивающего влаго- и солеаккумулирующего слоя; Для устройства базового сцепляющего слоя"]
[{"$nulls":4},"Назначение затирочной (шовной) смеси","Для широких швов (более 6 мм); Для узких швов (до 6 мм включительно)"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения","Ручной; Механизированный"]
[{"$nulls":4},"Вид применяемого вяжущего","Полимерный; Магнезиальный; Известковый; Гипсовый; Цементный"]
[{"$nulls":4},"Функциональное назначение смеси","Фасадная; Специальная; Изоляционная; Ремонтная; Напольная; Затирочная (шовная); Клеевая (предназначенная для укладки); Шпаклевочная; Штукатурная; Кладочная"]
[{"$nulls":4},"Способ укладки напольной смеси","Самовыравнивающиеся; Выравниваемая"]
[{"$nulls":4},"Тип изоляционной смеси","Тепло-звукоизоляционная; Гидроизоляционная"]
[{"$nulls":4},"Назначение фасадной смеси","Для устройства декоративно-защитного финишного слоя; Для устройства выравнивающего слоя; Для устройства армированного базового штукатурного слоя; Для устройства клеевого слоя"]
[{"$nulls":4},"Подтип гидроизоляционной смеси","Проникающая; Инъекционная; Поверхностная"]
[{"$nulls":4},"Тип ремонтной смеси","Инъекционная; Объемно-восстановительная конструкционная; Поверхностно-восстановительная"]
[{"$nulls":4},"Подтип тепло-звукоизоляционной смеси","Звукоизоляционная; Теплоизоляционно-конструкционная (средней плотностью более 500 кг/м3); Теплоизоляционная (средней плотностью менее 500 кг/м3)"]
[{"$nulls":4},"Условия применения","Для наружных работ; Для наружных и внутренних работ; Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип специальной смеси","Санирующая; Реставрационная; Защитная"]
[{"$nulls":4},"Тип кладочной смеси","Тонкослойная (толщина слоя до 5 мм); Толстослойная (толщина слоя более 5 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип шпаклевочной смеси","Финишная; Выравнивающая"]
["23.64.10.110-00000003","Смесь сухая строительная","Килограмм","2021-01-11","Назначение напольной смеси","Для устройства финишных покрытий; Для устройства выравнивающих слоев (прослоек); Для устройства стяжек"]
[{"$nulls":4},"Подтип защитной смеси","Биоцидная; Радиационно-защитная; Коррозионно-защитная; Огнеупорная и жаростойкая; Ингибирующая; Огнезащитная"]
[{"$nulls":4},"Тип штукатурной смеси","Особо тяжелая (средней плотностью более 2300 кг/м3); Легкая (средней плотностью менее 1300 кг/м3); Тяжелая (средней плотностью более 1300 кг/м3)"]
[{"$nulls":4},"Назначение клеевой смеси","Для укладки листовых материалов; Для укладки облицовочных материалов"]
[{"$nulls":4},"Соответствие реставрационной смеси","Внешнему виду реставрируемого объекта; Аутентичность состава; Механическим свойствам реставрируемого объекта"]
[{"$nulls":4},"Назначение санирующей смеси","Для устройства отделочного паропроницаемого слоя; Для устройства выравнивающего влаго- и солеаккумулирующего слоя; Для устройства базового сцепляющего слоя"]
[{"$nulls":4},"Назначение затирочной (шовной) смеси","Для широких швов (более 6 мм); Для узких швов (до 6 мм включительно)"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения","Ручной; Механизированный"]
[{"$nulls":4},"Вид применяемого вяжущего","Полимерный; Магнезиальный; Известковый; Гипсовый; Цементный"]
[{"$nulls":4},"Функциональное назначение смеси","Фасадная; Специальная; Изоляционная; Ремонтная; Напольная; Затирочная (шовная); Клеевая (предназначенная для укладки); Шпаклевочная; Штукатурная; Кладочная"]
[{"$nulls":4},"Способ укладки напольной смеси","Самовыравнивающиеся; Выравниваемая"]
[{"$nulls":4},"Тип изоляционной смеси","Тепло-звукоизоляционная; Гидроизоляционная"]
[{"$nulls":4},"Назначение фасадной смеси","Для устройства декоративно-защитного финишного слоя; Для устройства выравнивающего слоя; Для устройства армированного базового штукатурного слоя; Для устройства клеевого слоя"]
[{"$nulls":4},"Подтип гидроизоляционной смеси","Проникающая; Инъекционная; Поверхностная"]
[{"$nulls":4},"Тип ремонтной смеси","Инъекционная; Объемно-восстановительная конструкционная; Поверхностно-восстановительная"]
[{"$nulls":4},"Подтип тепло-звукоизоляционной смеси","Звукоизоляционная; Теплоизоляционно-конструкционная (средней плотностью более 500 кг/м3); Теплоизоляционная (средней плотностью менее 500 кг/м3)"]
[{"$nulls":4},"Условия применения","Для внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип специальной смеси","Санирующая; Реставрационная; Защитная"]
[{"$nulls":4},"Тип кладочной смеси","Тонкослойная (толщина слоя до 5 мм); Толстослойная (толщина слоя более 5 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип шпаклевочной смеси","Финишная; Выравнивающая"]
["23.64.10.110-00000002","Смесь сухая строительная","Килограмм","2021-01-11","Назначение напольной смеси","Для устройства финишных покрытий; Для устройства выравнивающих слоев (прослоек); Для устройства стяжек"]
[{"$nulls":4},"Подтип защитной смеси","Биоцидная; Радиационно-защитная; Коррозионно-защитная; Огнеупорная и жаростойкая; Ингибирующая; Огнезащитная"]
[{"$nulls":4},"Тип штукатурной смеси","Особо тяжелая (средней плотностью более 2300 кг/м3); Легкая (средней плотностью менее 1300 кг/м3); Тяжелая (средней плотностью более 1300 кг/м3)"]
[{"$nulls":4},"Назначение клеевой смеси","Для укладки листовых материалов; Для укладки облицовочных материалов"]
[{"$nulls":4},"Соответствие реставрационной смеси","Внешнему виду реставрируемого объекта; Аутентичность состава; Механическим свойствам реставрируемого объекта"]
[{"$nulls":4},"Назначение санирующей смеси","Для устройства отделочного паропроницаемого слоя; Для устройства выравнивающего влаго- и солеаккумулирующего слоя; Для устройства базового сцепляющего слоя"]
[{"$nulls":4},"Назначение затирочной (шовной) смеси","Для широких швов (более 6 мм); Для узких швов (до 6 мм включительно)"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения","Ручной; Механизированный"]
[{"$nulls":4},"Вид применяемого вяжущего","Полимерный; Магнезиальный; Известковый; Гипсовый; Цементный"]
[{"$nulls":4},"Функциональное назначение смеси","Фасадная; Специальная; Изоляционная; Ремонтная; Напольная; Затирочная (шовная); Клеевая (предназначенная для укладки); Шпаклевочная; Штукатурная; Кладочная"]
[{"$nulls":4},"Способ укладки напольной смеси","Самовыравнивающиеся; Выравниваемая"]
[{"$nulls":4},"Тип изоляционной смеси","Тепло-звукоизоляционная; Гидроизоляционная"]
[{"$nulls":4},"Назначение фасадной смеси","Для устройства декоративно-защитного финишного слоя; Для устройства выравнивающего слоя; Для устройства армированного базового штукатурного слоя; Для устройства клеевого слоя"]
[{"$nulls":4},"Подтип гидроизоляционной смеси","Проникающая; Инъекционная; Поверхностная"]
[{"$nulls":4},"Тип ремонтной смеси","Инъекционная; Объемно-восстановительная конструкционная; Поверхностно-восстановительная"]
[{"$nulls":4},"Подтип тепло-звукоизоляционной смеси","Звукоизоляционная; Теплоизоляционно-конструкционная (средней плотностью более 500 кг/м3); Теплоизоляционная (средней плотностью менее 500 кг/м3)"]
[{"$nulls":4},"Условия применения","Для наружных и внутренних работ"]
[{"$nulls":4},"Тип специальной смеси","Санирующая; Реставрационная; Защитная"]
[{"$nulls":4},"Тип кладочной смеси","Тонкослойная (толщина слоя до 5 мм); Толстослойная (толщина слоя более 5 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип шпаклевочной смеси","Финишная; Выравнивающая"]
["23.64.10.110-00000001","Смесь сухая строительная","Килограмм","2021-01-11","Назначение напольной смеси","Для устройства выравнивающих слоев (прослоек); Для устройства финишных покрытий; Для устройства стяжек"]
[{"$nulls":4},"Подтип защитной смеси","Биоцидная; Радиационно-защитная; Коррозионно-защитная; Огнеупорная и жаростойкая; Ингибирующая; Огнезащитная"]
[{"$nulls":4},"Тип штукатурной смеси","Особо тяжелая (средней плотностью более 2300 кг/м3); Легкая (средней плотностью менее 1300 кг/м3); Тяжелая (средней плотностью более 1300 кг/м3)"]
[{"$nulls":4},"Назначение клеевой смеси","Для укладки листовых материалов; Для укладки облицовочных материалов"]
[{"$nulls":4},"Соответствие реставрационной смеси","Внешнему виду реставрируемого объекта; Аутентичность состава; Механическим свойствам реставрируемого объекта"]
[{"$nulls":4},"Назначение санирующей смеси","Для устройства отделочного паропроницаемого слоя; Для устройства выравнивающего влаго- и солеаккумулирующего слоя; Для устройства базового сцепляющего слоя"]
[{"$nulls":4},"Назначение затирочной (шовной) смеси","Для широких швов (более 6 мм); Для узких швов (до 6 мм включительно)"]
[{"$nulls":4},"Способ нанесения","Ручной; Механизированный"]
[{"$nulls":4},"Вид применяемого вяжущего","Полимерный; Магнезиальный; Известковый; Гипсовый; Цементный"]
[{"$nulls":4},"Функциональное назначение смеси","Фасадная; Специальная; Изоляционная; Ремонтная; Напольная; Затирочная (шовная); Клеевая (предназначенная для укладки); Шпаклевочная; Штукатурная; Кладочная"]
[{"$nulls":4},"Способ укладки напольной смеси","Самовыравнивающиеся; Выравниваемая"]
[{"$nulls":4},"Тип изоляционной смеси","Тепло-звукоизоляционная; Гидроизоляционная"]
[{"$nulls":4},"Назначение фасадной смеси","Для устройства декоративно-защитного финишного слоя; Для устройства выравнивающего слоя; Для устройства армированного базового штукатурного слоя; Для устройства клеевого слоя"]
[{"$nulls":4},"Подтип гидроизоляционной смеси","Проникающая; Инъекционная; Поверхностная"]
[{"$nulls":4},"Тип ремонтной смеси","Инъекционная; Объемно-восстановительная конструкционная; Поверхностно-восстановительная"]
[{"$nulls":4},"Подтип тепло-звукоизоляционной смеси","Звукоизоляционная; Теплоизоляционно-конструкционная (средней плотностью более 500 кг/м3); Теплоизоляционная (средней плотностью менее 500 кг/м3)"]
[{"$nulls":4},"Условия применения","Для наружных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип специальной смеси","Санирующая; Реставрационная; Защитная"]
[{"$nulls":4},"Тип кладочной смеси","Тонкослойная (толщина слоя до 5 мм); Толстослойная (толщина слоя более 5 мм)"]
[{"$nulls":4},"Тип шпаклевочной смеси","Финишная; Выравнивающая"]
["22.23.14.130-00000012","Соединитель для подоконника пластиковый","Штука","2022-02-22","Угол стыковки, град.","180; 150; 135; 120; 90; "]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Т-образный; Н-образный"]
[{"$nulls":4},"Поверхность","Матовая; Глянцевая; Рельефная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие покрытия","Нет; Да"]
["22.23.14.130-00000011","Соединитель для подоконника пластиковый","Штука","2022-02-22","Угол стыковки, град.","180; 150; 135; 120; 90; "]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Т-образный; Н-образный"]
[{"$nulls":4},"Поверхность","Матовая; Глянцевая; Рельефная; Гладкая"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥700; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие покрытия","Нет; Да"]
["20.30.22.180-00000002","Состав для заливки кабельных муфт","Килограмм","2022-02-22","Марка","МБ 90/75; МБ 70/60; МБМ; МК-45"]
["20.30.22.180-00000001","Состав для заливки кабельных муфт","Килограмм","2022-02-22","Марка","МБ 90/75; МБ 70/60; МБМ; МК-45"]
["23.99.19.111-00000010","Состав огнезащитный (сухая смесь) для систем вентиляции","Килограмм","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 15; EI 30; EI 45; EI 60; EI 90; EI 120; EI 150; EI 180; EI 240"]
[{"$nulls":4},"Максимальный срок службы","30; 25; 20; 15; 10; ","Год"]
[{"$nulls":4},"Расход, кг/кв.м","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1"]
["23.99.19.111-00000009","Состав огнезащитный (сухая смесь) для систем вентиляции","Килограмм","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 240"]
[{"$nulls":4},"Максимальный срок службы","30; 25; 20; 15; 10; ","Год"]
[{"$nulls":4},"Расход, кг/кв.м","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1"]
["23.99.19.111-00000008","Состав огнезащитный (сухая смесь) для систем вентиляции","Килограмм","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 180"]
[{"$nulls":4},"Максимальный срок службы","30; 25; 20; 15; 10; ","Год"]
[{"$nulls":4},"Расход, кг/кв.м","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1"]
["23.99.19.111-00000007","Состав огнезащитный (сухая смесь) для систем вентиляции","Килограмм","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 150"]
[{"$nulls":4},"Максимальный срок службы","30; 25; 20; 15; 10; ","Год"]
[{"$nulls":4},"Расход, кг/кв.м","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1"]
["23.99.19.111-00000006","Состав огнезащитный (сухая смесь) для систем вентиляции","Килограмм","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 120"]
[{"$nulls":4},"Максимальный срок службы","30; 25; 20; 15; 10; ","Год"]
[{"$nulls":4},"Расход, кг/кв.м","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1"]
["23.99.19.111-00000005","Состав огнезащитный (сухая смесь) для систем вентиляции","Килограмм","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 90"]
[{"$nulls":4},"Максимальный срок службы","25; 20; 15; 10; 30; ","Год"]
[{"$nulls":4},"Расход, кг/кв.м","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1"]
["23.99.19.111-00000004","Состав огнезащитный (сухая смесь) для систем вентиляции","Килограмм","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 60"]
[{"$nulls":4},"Максимальный срок службы","30; 25; 20; 15; 10; ","Год"]
[{"$nulls":4},"Расход, кг/кв.м","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1"]
["23.99.19.111-00000003","Состав огнезащитный (сухая смесь) для систем вентиляции","Килограмм","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 45"]
[{"$nulls":4},"Максимальный срок службы","30; 25; 20; 15; 10; ","Год"]
[{"$nulls":4},"Расход, кг/кв.м","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1"]
["23.99.19.111-00000002","Состав огнезащитный (сухая смесь) для систем вентиляции","Килограмм","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 30"]
[{"$nulls":4},"Максимальный срок службы","30; 25; 20; 15; 10; ","Год"]
[{"$nulls":4},"Расход, кг/кв.м","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1"]
["23.99.19.111-00000001","Состав огнезащитный (сухая смесь) для систем вентиляции","Килограмм","2021-09-01","Предел огнестойкости","EI 15"]
[{"$nulls":4},"Максимальный срок службы","30; 25; 20; 15; 10; ","Год"]
[{"$nulls":4},"Расход, кг/кв.м","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1"]
["23.64.10.110-00000006","Состав ремонтный","Килограмм","2022-02-22","Вид фиброволокна","Стекло; Углерод; Базальт; Полимер; Металл"]
[{"$nulls":4},"Наличие антисептической добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид состава","Инъекционный; Конструкционный; Поверхностно-восстановительный"]
[{"$nulls":4},"По условиям применения","Для внутренних работ; Для наружных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип по уровню компрессии","Безусадочный; Усадочный"]
[{"$nulls":4},"Тип по виду вяжущего","Полимерный; Магнезиальный; Известковый; Гипсовый; Цементный"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости","F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50; F1000; F800; F600"]
[{"$nulls":4},"Тип по сложности формулы состава","Многокомпонентный; Двухкомпонентный; Однокомпонентный"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4; W2"]
["23.64.10.110-00000005","Состав ремонтный","Килограмм","2022-02-22","Вид фиброволокна","Стекло; Углерод; Базальт; Полимер; Металл"]
[{"$nulls":4},"Наличие антисептической добавки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Вид состава","Инъекционный; Конструкционный; Поверхностно-восстановительный"]
[{"$nulls":4},"По условиям применения","Для внутренних работ; Для наружных работ"]
[{"$nulls":4},"Тип по уровню компрессии","Безусадочный; Усадочный"]
[{"$nulls":4},"Тип по виду вяжущего","Полимерный; Магнезиальный; Известковый; Гипсовый; Цементный"]
[{"$nulls":4},"Марка морозостойкости","F500; F400; F300; F200; F150; F100; F75; F50; F1000; F800; F600"]
[{"$nulls":4},"Тип по сложности формулы состава","Многокомпонентный; Двухкомпонентный; Однокомпонентный"]
[{"$nulls":4},"Марка водонепроницаемости","W20; W18; W16; W14; W12; W10; W8; W6; W4; W2"]
["24.10.23.110-00000003","Сталь высоколегированная, сплав","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-02-08","Класс стали","Аустенитный; Аустенитно-мартенситный; Ферритный; Мартенсито-ферритный; Мартенситный"]
[{"$nulls":4},"Группа","Жаростойкая; Жаропрочная; Коррозийностойкая"]
[{"$nulls":4},"Марка","12Х18Н10Е; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т; 08Х18Н10; 04Х18Н10; 12Х18Н9Т; 17Х18Н9; 12Х18Н9; 08Х17Н15МЗТ; 10Х17Н13МЗТ; 10Х17Н13М2Т; 08Х17Н13М2Т; ОЗХ17Н14МЗ; 12Х17Г9АН4; 09Х16Н15МЗБ; 0ЗХ16Н15МЗБ; 08Х15Н24В4ТР; 08Х16Н13М2Б; 40Х15Н7Г7Ф2МС; 09Х14Н19В2БР1; 09Х14Н19В2БР; 45Х14НМВ2М; 10Х14АГ15; 10Х14Г14Н4Т; 37Х12Н8Г8МФБ; 10Х11Н23ТЗМР; 10Х11Н20ТЗР; 08Х10Н20Т2; ОЗХ22Н6М2; ОЗХ23Н6; 15Х18Н12С4ТЮ; 08Х18Г8Н2Т; 23Х23Н13; С8Х21Н6М2Т; 12Х21Н5Т; 08Х22Н6Т; 20Х20Н14С2; 08Х20Н14С2; 08Х17Н6Т; 08Х17Н5МЗ; 09Х17Н7Ю1; ОЭХ17Н710; 07Х16Н6; 09Х15Н8Ю1; 20Х13Н4Г9; 08Х18Тч; 08Х18Т1; 15Х28; 15Х25Т; 15Х18СЮ; 08Х17Т; 12Х17; 08Х13; 10Х13СЮ; 14Х17Н2; 12Х13; 18Х12ВМБФР; 15Х12ВНМФ; 65Х13; 07Х16.Н4Б; 13Х11Н2В2МФ; 09Х16Н4Б; 95Х18; 20Х17Н2; 25Х1ЗН2; 13Х14НЗВ2ФР; ЗОХ13Н7С2; 40Х13; 30Х13; 20Х13; 16Х11Н2В2МФ; 11Х11Н2В2МФ; 20Х12ВНМФ; 18Х11МНФБ; 15Х11МФ; 40Х10С2М; 40Х9С2; ХН65МВУ; ХН58В; ХН77ТЮРУ; ХН55ВМТКЮ; ХН56ВМКЮ; ХН62МВКЮ; ХН75ВМЮ; ХН55МВЮ; ХН57МТВЮ; ХН70ВМТЮФ; ХН65МВТЮ; ХН70МВТЮБ; ХН67МВТЮ; ХН70ВМТЮ; ХН70ВМЮТ; ХН77ТЮР; ХН80ТБЮ; ХН75МБТЮ; ХН78Т; ХН70Ю; ХН60Ю; ХН60ВТ; ХН65МВ; Н70МФВ; ХН45Ю; 06ХН28МТ; ОЗХН28МДТ; 06ХН28МДТ; ХН28ВМАБ; ХН38ВТ; ХН32Т; ХН35ВТЮ; ХН35ВТ; 05Х18Н10Т; 0ЗХ18Н10Т; ЮХ11Н20Т2Р; 12Х25Н16Г7АР; 20Х25Н20С2; 20Х23Н18; 10Х23Н18; 45Х22Н4МЗ; ОЗХ21Н21М4ГБ; 07Х21Г7АН5; 55Х20Г9АН4; 36Х18Н25С2; 31Х19Н9МВБТ; 08Х18Н12Б; 12ХГ8Н12Т; 08Х18Н12Т; ОЗХГ8Н12; 06Х18Н11; ОЗХ18Н11"]
[{"$nulls":4},"Вид","Сплав; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Класс сплава","На никелевой основе; На железоникелевой основе"]
[{"$nulls":4},"Геометрическая форма","Сложной; Круг; Прямоугольник; Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Тип","Слиток; Фасонная отливка; Отливка"]
["24.10.23.110-00000002","Сталь высоколегированная, сплав","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-02-08","Класс стали","Аустенитный; Аустенитно-мартенситный; Ферритный; Мартенсито-ферритный; Мартенситный"]
[{"$nulls":4},"Группа","Жаростойкая; Жаропрочная; Коррозийностойкая"]
[{"$nulls":4},"Марка","12Х18Н10Е; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т; 08Х18Н10; 04Х18Н10; 12Х18Н9Т; 17Х18Н9; 12Х18Н9; 08Х17Н15МЗТ; 10Х17Н13МЗТ; 10Х17Н13М2Т; 08Х17Н13М2Т; ОЗХ17Н14МЗ; 12Х17Г9АН4; 20Х12ВНМФ; 18Х11МНФБ; 15Х11МФ; 40Х10С2М; 40Х9С2; ХН65МВУ; ХН58В; ХН77ТЮРУ; ХН55ВМТКЮ; ХН56ВМКЮ; ХН62МВКЮ; ХН75ВМЮ; ХН55МВЮ; ХН57МТВЮ; ХН70ВМТЮФ; ХН65МВТЮ; ХН70МВТЮБ; ХН67МВТЮ; ХН70ВМТЮ; ХН70ВМЮТ; ХН77ТЮР; ХН80ТБЮ; ХН75МБТЮ; ХН78Т; ХН70Ю; ХН60Ю; ХН60ВТ; ХН65МВ; Н70МФВ; ХН45Ю; 06ХН28МТ; ОЗХН28МДТ; 06ХН28МДТ; ХН28ВМАБ; ХН38ВТ; ХН32Т; ХН35ВТЮ; ХН35ВТ; 09Х16Н15МЗБ; 0ЗХ16Н15МЗБ; 08Х15Н24В4ТР; 08Х16Н13М2Б; 40Х15Н7Г7Ф2МС; 09Х14Н19В2БР1; 09Х14Н19В2БР; 45Х14НМВ2М; 10Х14АГ15; 10Х14Г14Н4Т; 37Х12Н8Г8МФБ; 10Х11Н23ТЗМР; 10Х11Н20ТЗР; 08Х10Н20Т2; ОЗХ22Н6М2; ОЗХ23Н6; 15Х18Н12С4ТЮ; 08Х18Г8Н2Т; 23Х23Н13; С8Х21Н6М2Т; 12Х21Н5Т; 08Х22Н6Т; 20Х20Н14С2; 08Х20Н14С2; 08Х17Н6Т; 08Х17Н5МЗ; 09Х17Н7Ю1; ОЭХ17Н710; 07Х16Н6; 09Х15Н8Ю1; 20Х13Н4Г9; 08Х18Тч; 08Х18Т1; 15Х28; 15Х25Т; 15Х18СЮ; 08Х17Т; 12Х17; 08Х13; 10Х13СЮ; 14Х17Н2; 12Х13; 18Х12ВМБФР; 15Х12ВНМФ; 65Х13; 07Х16.Н4Б; 13Х11Н2В2МФ; 09Х16Н4Б; 95Х18; 20Х17Н2; 25Х1ЗН2; 13Х14НЗВ2ФР; ЗОХ13Н7С2; 40Х13; 30Х13; 20Х13; 16Х11Н2В2МФ; 11Х11Н2В2МФ; 05Х18Н10Т; 0ЗХ18Н10Т; ЮХ11Н20Т2Р; 12Х25Н16Г7АР; 20Х25Н20С2; 20Х23Н18; 10Х23Н18; 45Х22Н4МЗ; ОЗХ21Н21М4ГБ; 07Х21Г7АН5; 55Х20Г9АН4; 36Х18Н25С2; 31Х19Н9МВБТ; 08Х18Н12Б; 12ХГ8Н12Т; 08Х18Н12Т; ОЗХГ8Н12; 06Х18Н11; ОЗХ18Н11"]
[{"$nulls":4},"Вид","Сталь"]
[{"$nulls":4},"Класс сплава","На никелевой основе; На железоникелевой основе"]
[{"$nulls":4},"Геометрическая форма","Сложной; Круг; Прямоугольник; Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Тип","Слиток; Фасонная отливка; Отливка"]
["24.10.23.110-00000001","Сталь высоколегированная, сплав","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-02-08","Класс стали","Аустенитный; Аустенитно-мартенситный; Ферритный; Мартенсито-ферритный; Мартенситный"]
[{"$nulls":4},"Группа","Жаростойкая; Жаропрочная; Коррозийностойкая"]
[{"$nulls":4},"Марка","12Х18Н10Е; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т; 08Х18Н10; 04Х18Н10; 12Х18Н9Т; 17Х18Н9; 12Х18Н9; 08Х17Н15МЗТ; 10Х17Н13МЗТ; 10Х17Н13М2Т; 08Х17Н13М2Т; ОЗХ17Н14МЗ; 12Х17Г9АН4; 09Х16Н15МЗБ; 0ЗХ16Н15МЗБ; 08Х15Н24В4ТР; 08Х16Н13М2Б; 40Х15Н7Г7Ф2МС; 09Х14Н19В2БР1; 09Х14Н19В2БР; 45Х14НМВ2М; 10Х14АГ15; 10Х14Г14Н4Т; 37Х12Н8Г8МФБ; 10Х11Н23ТЗМР; 10Х11Н20ТЗР; 08Х10Н20Т2; ОЗХ22Н6М2; ОЗХ23Н6; 15Х18Н12С4ТЮ; 08Х18Г8Н2Т; 23Х23Н13; С8Х21Н6М2Т; 12Х21Н5Т; 08Х22Н6Т; 20Х20Н14С2; 08Х20Н14С2; 08Х17Н6Т; 08Х17Н5МЗ; 09Х17Н7Ю1; ОЭХ17Н710; 07Х16Н6; 09Х15Н8Ю1; 20Х13Н4Г9; 08Х18Тч; 08Х18Т1; 15Х28; 15Х25Т; 15Х18СЮ; 08Х17Т; 12Х17; 08Х13; 10Х13СЮ; 14Х17Н2; 12Х13; 18Х12ВМБФР; 15Х12ВНМФ; 65Х13; 07Х16.Н4Б; 13Х11Н2В2МФ; 09Х16Н4Б; 95Х18; 20Х17Н2; 25Х1ЗН2; 13Х14НЗВ2ФР; ЗОХ13Н7С2; 40Х13; 30Х13; 20Х13; 16Х11Н2В2МФ; 11Х11Н2В2МФ; 20Х12ВНМФ; 18Х11МНФБ; 15Х11МФ; 40Х10С2М; 40Х9С2; ХН65МВУ; ХН58В; ХН77ТЮРУ; ХН55ВМТКЮ; ХН56ВМКЮ; ХН62МВКЮ; ХН75ВМЮ; ХН55МВЮ; ХН57МТВЮ; ХН70ВМТЮФ; ХН65МВТЮ; ХН70МВТЮБ; ХН67МВТЮ; ХН70ВМТЮ; ХН70ВМЮТ; ХН77ТЮР; ХН80ТБЮ; ХН75МБТЮ; ХН78Т; ХН70Ю; ХН60Ю; ХН60ВТ; ХН65МВ; Н70МФВ; ХН45Ю; 06ХН28МТ; ОЗХН28МДТ; 06ХН28МДТ; ХН28ВМАБ; ХН38ВТ; ХН32Т; ХН35ВТЮ; ХН35ВТ; 05Х18Н10Т; 0ЗХ18Н10Т; ЮХ11Н20Т2Р; 12Х25Н16Г7АР; 20Х25Н20С2; 20Х23Н18; 10Х23Н18; 45Х22Н4МЗ; ОЗХ21Н21М4ГБ; 07Х21Г7АН5; 55Х20Г9АН4; 36Х18Н25С2; 31Х19Н9МВБТ; 08Х18Н12Б; 12ХГ8Н12Т; 08Х18Н12Т; ОЗХГ8Н12; 06Х18Н11; ОЗХ18Н11"]
[{"$nulls":4},"Вид","Сплав"]
[{"$nulls":4},"Класс сплава","На никелевой основе; На железоникелевой основе"]
[{"$nulls":4},"Геометрическая форма","Сложной; Круг; Прямоугольник; Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Тип","Слиток; Фасонная отливка; Отливка"]
["24.10.23.110-00000005","Сталь подшипниковая","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-02-08","Точность проката по типу полос по ширине","Обычная - ВШ3; Обычная - ВШ2; Обычная - ВШ1; Повышенная - БШ1; Повышенная - БШ2; Повышенная - БШ3"]
[{"$nulls":4},"Вид плоскости проката по типу полос","Нормальная - ПН; Высокая - ПВ; Особо высокая - ПО"]
[{"$nulls":4},"Группа мерного и кратного мерного проката","ВД; БД"]
[{"$nulls":4},"Геометрическая форма","Прямоугольное сечение; Квадратное сечение; Круглое сечение"]
[{"$nulls":4},"Назначение проката типа полос","Для холодной штамповки гаек - ХШГ; Для горячей штамповки гаек - ГШГ; Общего - ОН"]
[{"$nulls":4},"Точность проката квадратного сечения","Обычная - В5; Обычная - В4; Обычная - В3; Обычная - В2; Обычная - В1; Повышенная - Б2; Повышенная - Б1"]
[{"$nulls":4},"Тип по длине проката","В рулонах- РД; Ограниченной с немерной длиной - ОД1; Ограниченной в пределах немерной - ОД; Немерной - НД; Кратной мерной с немерной длиной - КД1; Кратной мерной - КД; Мерной с немерной длиной - МД1; Мерной - МД"]
[{"$nulls":4},"Толщина полосы","≥80; ≥60 и <80; ≥56 и <60; ≥50 и <56; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥36 и <40; ≥35 и <36; ≥32 и <35; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥25 и <28; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥12 и <14; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс по кривизне проката круглого сечения","IV; III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Ширина полосы","≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10; ≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥125 и <130; ≥120 и <125; ≥115 и <120; ≥110 и <115; ≥105 и <110; ≥100 и <105; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥36 и <40; ≥35 и <36; ≥32 и <35; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥25 и <28; ≥22 и <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа по качеству отделки поверхности","Е; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления (квалитет)","h12; h11; h10; h9; h8; h7; h6; h5"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥54 и <55; ≥53 и <54; ≥6,3000 и <6,5000; ≥6 и <6,3000; ≥250; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥195 и <200; ≥190 и <195; ≥185 и <190; ≥180 и <185; ≥175 и <180; ≥170 и <175; ≥165 и <170; ≥160 и <165; ≥155 и <160; ≥150 и <155; ≥145 и <150; ≥140 и <145; ≥135 и <140; ≥130 и <135; ≥125 и <130; ≥120 и <125; ≥115 и <120; ≥110 и <115; ≥105 и <110; ≥100 и <105; ≥97 и <100; ≥95 и <97; ≥92 и <95; ≥90 и <92; ≥87 и <90; ≥85 и <87; ≥82 и <85; ≥80 и <82; ≥78 и <80; ≥75 и <78; ≥72 и <75; ≥70 и <72; ≥68 и <70; ≥67 и <68; ≥65 и <67; ≥63 и <65; ≥62 и <63; ≥60 и <62; ≥58 и <60; ≥56 и <58; ≥55 и <56; ≥53 и <55; ≥52 и <53; ≥50 и <52; ≥48 и <50; ≥47 и <48; ≥46 и <47; ≥45 и <46; ≥44 и <45; ≥43 и <44; ≥42 и <43; ≥41 и <42; ≥40 и <41; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; <0,2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная сторона проката квадратного сечения","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥145 и <150; ≥140 и <145; ≥135 и <140; ≥130 и <135; ≥125 и <130; ≥120 и <125; ≥115 и <120; ≥110 и <115; ≥105 и <110; ≥100 и <105; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥63 и <65; ≥60 и <63; ≥58 и <60; ≥55 и <58; ≥52 и <55; ≥50 и <52; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; <6; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа проката по типу полос по притуплению углов","ВУ; БУ"]
[{"$nulls":4},"Марка","ШХ20СГ; ШХ15СГ; ШХ4; ШХ15"]
[{"$nulls":4},"Тип по состоянию материала","О-термически обработанная (отожженная); Т-термически обработанная; Н-нагартованную; Без термической обработки"]
[{"$nulls":4},"Точность проката типа полос по толщине","Обычная - ВТ3; Обычная - ВТ2; Обычная - ВТ1; Повышенная - БТ1; Повышенная - БТ2; Повышенная - БТ3"]
[{"$nulls":4},"Требование к серповидности проката типа полос","Высокое - АС; Обычное - ВС; Повышенное - БС"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность проката круглого сечения","Высокая - А2; Обычная - В5; Обычная - В4; Обычная - В3; Обычная - В2; Обычная - В1; Повышенная - Б1; Высокая - А3; Высокая - А1; Особо высокая - АО1"]
[{"$nulls":4},"Тип","Моток; Рулон; Полоса; Пруток"]
["24.10.23.110-00000004","Сталь подшипниковая","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-02-08","Точность проката по типу полос по ширине","Обычная - ВШ3; Обычная - ВШ2; Обычная - ВШ1; Повышенная - БШ1; Повышенная - БШ2; Повышенная - БШ3"]
[{"$nulls":4},"Вид плоскости проката по типу полос","Нормальная - ПН; Высокая - ПВ; Особо высокая - ПО"]
[{"$nulls":4},"Группа мерного и кратного мерного проката","ВД; БД"]
[{"$nulls":4},"Геометрическая форма","Прямоугольное сечение; Квадратное сечение; Круглое сечение"]
[{"$nulls":4},"Назначение проката типа полос","Для холодной штамповки гаек - ХШГ; Для горячей штамповки гаек - ГШГ; Общего - ОН"]
[{"$nulls":4},"Точность проката квадратного сечения","Обычная - В5; Обычная - В4; Обычная - В3; Обычная - В2; Обычная - В1; Повышенная - Б2; Повышенная - Б1"]
[{"$nulls":4},"Тип по длине проката","В рулонах- РД; Ограниченной с немерной длиной - ОД1; Ограниченной в пределах немерной - ОД; Немерной - НД; Кратной мерной с немерной длиной - КД1; Кратной мерной - КД; Мерной с немерной длиной - МД1; Мерной - МД"]
[{"$nulls":4},"Толщина полосы","≥80; ≥60 и <80; ≥56 и <60; ≥50 и <56; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥36 и <40; ≥35 и <36; ≥32 и <35; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥25 и <28; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥12 и <14; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс по кривизне проката круглого сечения","IV; III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Ширина полосы","≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; <10; ≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥125 и <130; ≥120 и <125; ≥115 и <120; ≥110 и <115; ≥105 и <110; ≥100 и <105; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥36 и <40; ≥35 и <36; ≥32 и <35; ≥30 и <32; ≥28 и <30; ≥25 и <28; ≥22 и <25; ≥15 и <16; ≥14 и <15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа по качеству отделки поверхности","Е; Д; Г; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления (квалитет)","h12; h11; h10; h9; h8; h7; h6; h5"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥160 и <165; ≥155 и <160; ≥150 и <155; ≥145 и <150; ≥140 и <145; ≥135 и <140; ≥130 и <135; ≥125 и <130; ≥120 и <125; ≥115 и <120; ≥110 и <115; ≥105 и <110; ≥100 и <105; ≥97 и <100; ≥95 и <97; ≥92 и <95; ≥90 и <92; ≥87 и <90; ≥85 и <87; ≥82 и <85; ≥80 и <82; ≥78 и <80; ≥75 и <78; ≥72 и <75; ≥70 и <72; ≥68 и <70; ≥67 и <68; ≥65 и <67; ≥63 и <65; ≥62 и <63; ≥60 и <62; ≥58 и <60; ≥56 и <58; ≥55 и <56; ≥53 и <55; ≥52 и <53; ≥50 и <52; ≥48 и <50; ≥47 и <48; ≥46 и <47; ≥45 и <46; ≥44 и <45; ≥43 и <44; ≥42 и <43; ≥41 и <42; ≥40 и <41; ≥39 и <40; ≥38 и <39; ≥37 и <38; ≥36 и <37; ≥35 и <36; ≥34 и <35; ≥33 и <34; ≥32 и <33; ≥31 и <32; ≥30 и <31; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; <0,2000; ≥54 и <55; ≥53 и <54; ≥6,3000 и <6,5000; ≥6 и <6,3000; ≥250; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥195 и <200; ≥190 и <195; ≥185 и <190; ≥180 и <185; ≥175 и <180; ≥170 и <175; ≥165 и <170","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная сторона проката квадратного сечения","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥145 и <150; ≥140 и <145; ≥135 и <140; ≥130 и <135; ≥125 и <130; ≥120 и <125; ≥115 и <120; ≥110 и <115; ≥105 и <110; ≥100 и <105; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥63 и <65; ≥60 и <63; ≥58 и <60; ≥55 и <58; ≥52 и <55; ≥50 и <52; ≥48 и <50; ≥46 и <48; ≥44 и <46; ≥42 и <44; ≥40 и <42; ≥38 и <40; ≥36 и <38; ≥34 и <36; ≥32 и <34; ≥30 и <32; ≥29 и <30; ≥28 и <29; ≥27 и <28; ≥26 и <27; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; <6; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа проката по типу полос по притуплению углов","ВУ; БУ"]
[{"$nulls":4},"Марка","ШХ20СГ; ШХ15СГ; ШХ4; ШХ15"]
[{"$nulls":4},"Тип по состоянию материала","О-термически обработанная (отожженная); Т-термически обработанная; Н-нагартованную; Без термической обработки"]
[{"$nulls":4},"Точность проката типа полос по толщине","Обычная - ВТ3; Обычная - ВТ2; Обычная - ВТ1; Повышенная - БТ1; Повышенная - БТ2; Повышенная - БТ3"]
[{"$nulls":4},"Требование к серповидности проката типа полос","Высокое - АС; Обычное - ВС; Повышенное - БС"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность проката круглого сечения","Высокая - А2; Обычная - В5; Обычная - В4; Обычная - В3; Обычная - В2; Обычная - В1; Повышенная - Б1; Высокая - А3; Высокая - А1; Особо высокая - АО1"]
[{"$nulls":4},"Тип","Моток; Рулон; Полоса; Пруток"]
["24.10.21.110-00000002","Сталь углеродистая обыкновенного качества","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-02-08","Геометрическая форма","Сложная; Круг; Прямоугольник; Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Тип","Слиток; Фасонная отливка; Отливка"]
[{"$nulls":4},"Марка","Ст2пс; Ст6сп; Ст6пс; Ст5Гпс; Ст5сп; Ст5пс; Ст4сп; Ст4пс; Ст4кп; Ст3Гсп; Ст3Гпс; Ст3сп; Ст3пс; Ст3кп; Ст2сп; Ст2кп; Ст1сп; Ст1пс; Ст1кп; Ст0"]
["24.10.21.110-00000001","Сталь углеродистая обыкновенного качества","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-02-08","Геометрическая форма","Сложная; Круг; Прямоугольник; Квадрат"]
[{"$nulls":4},"Тип","Слиток; Фасонная отливка; Отливка"]
[{"$nulls":4},"Марка","Ст0; Ст2пс; Ст6сп; Ст6пс; Ст5Гпс; Ст5сп; Ст5пс; Ст4сп; Ст4пс; Ст4кп; Ст3Гсп; Ст3Гпс; Ст3сп; Ст3пс; Ст3кп; Ст2сп; Ст2кп; Ст1сп; Ст1пс; Ст1кп"]
["25.73.30.210-00000004","Стамеска","Штука","2021-04-01","Тип исполнения","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна","50; 40; 32; 25; 20; 18; 16; 12; 10; 8; 6; 4; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по форме рабочей части","Плоская; Полукруглая; Угловая"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
["25.73.30.210-00000003","Стамеска","Штука","2021-04-01","Тип исполнения","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна","50; 40; 32; 25; 20; 18; 16; 12; 10; 8; 6; 4; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по форме рабочей части","Плоская"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
["25.73.30.210-00000002","Стамеска","Штука","2021-04-01","Тип исполнения","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна","50; 40; 32; 25; 20; 18; 16; 12; 10; 8; 6; 4; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по форме рабочей части","Угловая"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
["25.73.30.210-00000001","Стамеска","Штука","2021-04-01","Тип исполнения","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна","50; 40; 32; 25; 20; 18; 16; 12; 10; 8; 6; 4; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по форме рабочей части","Полукруглая"]
[{"$nulls":4},"Длина полотна","≥300; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
["28.93.13.132-00000011","Станок шлифовальный ленточный","Штука","2021-04-01","Ширина ленты","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки рабочего стола","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Материал обработки","Металл; Дерево"]
["28.93.13.132-00000010","Станок шлифовальный ленточный","Штука","2021-04-01","Ширина ленты","≥150; ≥125 и <150; ≥100 и <125; ≥75 и <100; ≥50 и <75; ≥25 и <50; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки рабочего стола","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Материал обработки","Металл; Дерево"]
["23.12.12.100-00000005","Стекло закаленное","Штука","2021-04-01","Вид обработки кромки","Полированный край; Гладко шлифованная кромка; Грубо шлифованный край; Притупленный край"]
[{"$nulls":4},"Наличие отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стекло строительное эмалированное (стемалит)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка","И; К; Дм; См; Дт; Ст; Т1; Т0; М1; М0"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для бытовых нужд; Для транспорта; Для строительства"]
[{"$nulls":4},"Класс защиты","СМ 4; СМ 3; СМ 2; СМ 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина","≥25; ≥19 и <25; ≥15 и <19; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2","Миллиметр"]
["23.12.12.100-00000004","Стекло закаленное","Штука","2021-04-01","Вид обработки кромки","Полированный край; Гладко шлифованная кромка; Грубо шлифованный край; Притупленный край"]
[{"$nulls":4},"Наличие отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стекло строительное эмалированное (стемалит)","Да"]
[{"$nulls":4},"Марка","И; К; Дм; См; Дт; Ст; Т1; Т0; М1; М0"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для строительства"]
[{"$nulls":4},"Класс защиты","СМ 4; СМ 3; СМ 2; СМ 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина","≥25; ≥19 и <25; ≥15 и <19; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2","Миллиметр"]
["23.12.12.100-00000003","Стекло закаленное","Штука","2021-04-01","Вид обработки кромки","Полированный край; Гладко шлифованная кромка; Грубо шлифованный край; Притупленный край"]
[{"$nulls":4},"Наличие отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стекло строительное эмалированное (стемалит)","Нет"]
[{"$nulls":4},"Марка","И; К; Дм; См; Дт; Ст; Т1; Т0; М1; М0"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥500 и <1000; <500; ≥1000 и <1500; ≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для строительства"]
[{"$nulls":4},"Класс защиты","СМ 4; СМ 3; СМ 2; СМ 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина","≥25; ≥19 и <25; ≥15 и <19; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2","Миллиметр"]
["23.12.12.100-00000002","Стекло закаленное","Штука","2021-04-01","Вид обработки кромки","Полированный край; Гладко шлифованная кромка; Грубо шлифованный край; Притупленный край"]
[{"$nulls":4},"Наличие отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","И; К; Дм; См; Дт; Ст; Т1; Т0; М1; М0"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для транспорта"]
[{"$nulls":4},"Класс защиты","СМ 4; СМ 3; СМ 2; СМ 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина","≥25; ≥19 и <25; ≥15 и <19; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2","Миллиметр"]
["23.12.12.100-00000001","Стекло закаленное","Штука","2021-04-01","Вид обработки кромки","Полированный край; Гладко шлифованная кромка; Грубо шлифованный край; Притупленный край"]
[{"$nulls":4},"Наличие отверстий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","И; К; Дм; См; Дт; Ст; Т1; Т0; М1; М0"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для бытовых нужд"]
[{"$nulls":4},"Класс защиты","СМ 4; СМ 3; СМ 2; СМ 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина","≥25; ≥19 и <25; ≥15 и <19; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2","Миллиметр"]
["23.11.12.110-00000003","Стекло листовое бесцветное","Штука","2021-04-01","Марка","М7; М4; М1; М0"]
[{"$nulls":4},"Тип по категории размеров","Свободных размеров (СВР); Твердых размеров (ТР)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина","25; 19; 15; 12; 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по коэффициенту направленного пропускания света","Особо прозрачное (П); Бесцветное"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.11.12.110-00000002","Стекло листовое бесцветное","Штука","2021-04-01","Марка","М0; М7; М4; М1"]
[{"$nulls":4},"Тип по категории размеров","Свободных размеров (СВР); Твердых размеров (ТР)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина","2; 1; 25; 19; 15; 12; 10; 8; 6; 5; 3; 4; "]
[{"$nulls":4},"Тип по коэффициенту направленного пропускания света","Бесцветное"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["23.11.12.110-00000001","Стекло листовое бесцветное","Штука","2021-04-01","Марка","М7; М4; М1; М0"]
[{"$nulls":4},"Тип по категории размеров","Свободных размеров (СВР); Твердых размеров (ТР)"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина","25; 19; 15; 12; 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по коэффициенту направленного пропускания света","Особо прозрачное (П)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
["20.16.53.000-00000007","Стекло органическое листовое","Штука","2021-04-01","Тип","Органическое сополимерное; Органическое пластифицированное; Органическое непластифицированное"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки","Необрезанные края; Обрезанные края"]
[{"$nulls":4},"Длина листа (без учета предельного отклонения)","≥1100 и <1200; ≥950 и <1100; ≥800 и <950; ≥650 и <800; ≥500 и <650; <500; ≥1600; ≥1600; ≥1250 и <1600; ≥1200 и <1250","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа (без учета предельного отклонения)","≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; <0,8000; ≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","СО-133-К; СО-95-К; СО-95-А; СО-120-К; СО-120-А"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа (без учета предельного отклонения)","≥1400; ≥1150 и <1400; ≥1100 и <1150; ≥1000 и <1100; ≥850 и <1000; ≥700 и <850; ≥500 и <700; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
["20.16.53.000-00000006","Стекло органическое листовое","Штука","2021-04-01","Тип","Органическое непластифицированное"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки","Необрезанные края; Обрезанные края"]
[{"$nulls":4},"Длина листа (без учета предельного отклонения)","≥1600; ≥1250 и <1600; ≥1200 и <1250; ≥1100 и <1200; ≥950 и <1100; ≥800 и <950; ≥650 и <800; ≥500 и <650; <500; ≥1600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа (без учета предельного отклонения)","≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; <0,8000; ≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","СО-133-К; СО-95-К; СО-95-А; СО-120-К; СО-120-А"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа (без учета предельного отклонения)","≥1400; ≥1150 и <1400; ≥1100 и <1150; ≥1000 и <1100; ≥850 и <1000; ≥700 и <850; ≥500 и <700; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
["20.16.53.000-00000005","Стекло органическое листовое","Штука","2021-04-01","Тип","Органическое пластифицированное"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки","Необрезанные края; Обрезанные края"]
[{"$nulls":4},"Длина листа (без учета предельного отклонения)","≥1600; ≥1250 и <1600; ≥1200 и <1250; ≥1100 и <1200; ≥950 и <1100; ≥800 и <950; ≥650 и <800; ≥500 и <650; <500; ≥1600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа (без учета предельного отклонения)","≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; <0,8000; ≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","СО-133-К; СО-95-К; СО-95-А; СО-120-К; СО-120-А"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа (без учета предельного отклонения)","≥1400; ≥1150 и <1400; ≥1100 и <1150; ≥1000 и <1100; ≥850 и <1000; ≥700 и <850; ≥500 и <700; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
["20.16.53.000-00000004","Стекло органическое листовое","Штука","2021-04-01","Тип","Органическое сополимерное"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки","Необрезанные края; Обрезанные края"]
[{"$nulls":4},"Длина листа (без учета предельного отклонения)","≥1600; ≥1250 и <1600; ≥1200 и <1250; ≥1100 и <1200; ≥950 и <1100; ≥800 и <950; ≥650 и <800; ≥500 и <650; <500; ≥1600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа (без учета предельного отклонения)","≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; <0,8000; ≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","СО-133-К; СО-95-К; СО-95-А; СО-120-К; СО-120-А"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа (без учета предельного отклонения)","≥1400; ≥1150 и <1400; ≥1100 и <1150; ≥1000 и <1100; ≥850 и <1000; ≥700 и <850; ≥500 и <700; ≥400 и <500; <400","Миллиметр"]
["20.16.53.000-00000003","Стекло органическое техническое","Штука","2021-04-01","Толщина блока (без учета предельного отклонения)","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа (без учета предельного отклонения)","≥28; ≥26 и <28; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа (без учета предельного отклонения)","≥1400; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ТОСН; ТОСП"]
[{"$nulls":4},"Длина блока (без учета предельного отклонения)","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина блока (без учета предельного отклонения)","≥900; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Блок; Лист"]
[{"$nulls":4},"Длина листа (без учета предельного отклонения)","≥1600; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Цветное непрозрачное; Цветное прозрачное; Прозрачное; Бесцветное"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки","Необрезанные края; Обрезанные края"]
["20.16.53.000-00000002","Стекло органическое техническое","Штука","2021-04-01","Толщина блока (без учета предельного отклонения)","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа (без учета предельного отклонения)","≥28; ≥26 и <28; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа (без учета предельного отклонения)","≥1400; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ТОСН; ТОСП"]
[{"$nulls":4},"Длина блока (без учета предельного отклонения)","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина блока (без учета предельного отклонения)","≥900; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Лист"]
[{"$nulls":4},"Длина листа (без учета предельного отклонения)","≥1600; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Цветное непрозрачное; Цветное прозрачное; Прозрачное; Бесцветное"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки","Необрезанные края; Обрезанные края"]
["20.16.53.000-00000001","Стекло органическое техническое","Штука","2021-04-01","Толщина блока (без учета предельного отклонения)","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина листа (без учета предельного отклонения)","≥28; ≥26 и <28; ≥25 и <26; ≥24 и <25; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина листа (без учета предельного отклонения)","≥1400; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ТОСН; ТОСП"]
[{"$nulls":4},"Длина блока (без учета предельного отклонения)","≥600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина блока (без учета предельного отклонения)","≥900; ≥850 и <900; ≥800 и <850; ≥750 и <800; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; ≥300 и <350; <300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Блок"]
[{"$nulls":4},"Длина листа (без учета предельного отклонения)","≥1600; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Цветное непрозрачное; Цветное прозрачное; Прозрачное; Бесцветное"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки","Необрезанные края; Обрезанные края"]
["13.20.46.000-00000003","Стекловолокно","Метр","2022-05-21","Марка ткани конструкционного назначения","Т-53(ВМП)-14; Т-СУ(ВМП)-14; Т-СУ(ВМ)-14; Т-СУ(ВМП)-78; Т-СУ(ВМ)-78; Т-26(ВМП)-78; Т-26(ВМП)-14; Т-26(ВМП); Т-26(ВМ)-78; Т-25(ВМП)-78; Т-25(ВМП)-14; Т-25(ВМП); Т-25(ВМ)-14; Т-25(ВМ)-78; Т-25(ВМ); Т-33-270; Т-41-76; Т-41/1-76; Т-14; Т-13-270; Т-13-ПТ; Т-13-76; Т-13; Т-12-41; Т-12; Т-11-752; Т-11-ГВС-9; Т-11; Т-10ИТ-14; Т-10ИТ; Т-10(ВМП)-4с; Т-10(ВМП)-14; Т-10-14; Т-10; Т-9/2(ВМ)-270; Т-9/2(ВМ); Т-53(ВМП)-4с; Т-53(ВМП)-78; Т-53(ВМП)-76"]
[{"$nulls":4},"Тип ткани конструкционного назначения","Ткань с усиленным утком (СУ); Ткань структуры 10 с измененным тексом нити (ИТ); Ткань с перевивочной кромкой, выработанная на бесчелночных ткацких станках (П)"]
[{"$nulls":4},"Класс ткани электроизоляционной из стеклянных крученых комплексных нитей","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид","Ткань электроизоляционная из стеклянных крученых комплексных нитей; Ткань конструкционного назначения"]
[{"$nulls":4},"Ширина ткани","≥115; ≥110 и <115; ≥107 и <110; ≥100 и <107; ≥95 и <100; ≥92 и <95; ≥80 и <92; ≥70 и <80; <70","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка ткани электроизоляционной из стеклянных крученых комплексных нитей","Э2/1-80П; Э2/1-80; Э3-250П-ПТ; Э3-200П-ПТ; Э3-200П; Э3-150П-ПТ; Э3-125П-ПТ; Э3-125П-39; Э3-125П; Э3/1-100П-ПТ; Э3-100П-П1; Э3/1-100П-18; Э3/1-100П; Э3-100П; Э2-125П; Э2-100П; Э2-80П; Э2-62П; Э2-46П; Э2-30П; Э1-150П-ПТ; Э1-125П-ПТ; Э1-125П-39; Э1-125П; Э1/1-100П-ПТ; Э1/1-100П-18; Э1/1-100П; Э1-100П; Э1-62П-18; Э1-62П; Э1-35П; Э1-30П; Э1/1-25П; Э1-25П; Э(с)4-40; Э4-62; Э4/1-46; Э4-46; Э4-35; Э4-30; Э4/1-25; Э4-25; Э3-250-ПТ; Э3-200-ПТ; Э3-200; Э3-125-ПТ; Э3-125-39; Э3-125; Э3/1-100-ПТ; Э3-100-ПТ; Э3/1-100-18; Э3/1-100; Э3-100; Э2-100; Э2-80; Э2-62; Э2-46; Э2-30; Э1-125-39; Э1-125; Э1/1-100-18; Э1/1-100; Э1-100; Э1-62-18; Э1-62; Э1-35; Э1-30; Э1-25; Э(с)4-40П; Э4-62П; Э4/1-46П; Э4-46П; Э4-35П; Э4-30П; Э4/1-25П; Э4-25П"]
["13.20.46.000-00000002","Стекловолокно","Метр","2022-05-21","Марка ткани конструкционного назначения","Т-10ИТ-14; Т-9/2(ВМ)-270; Т-9/2(ВМ); Т-53(ВМП)-4с; Т-53(ВМП)-78; Т-53(ВМП)-76; Т-53(ВМП)-14; Т-СУ(ВМП)-14; Т-СУ(ВМ)-14; Т-СУ(ВМП)-78; Т-СУ(ВМ)-78; Т-26(ВМП)-78; Т-26(ВМП)-14; Т-26(ВМП); Т-26(ВМ)-78; Т-25(ВМП)-78; Т-25(ВМП)-14; Т-25(ВМП); Т-25(ВМ)-14; Т-25(ВМ)-78; Т-25(ВМ); Т-33-270; Т-41-76; Т-41/1-76; Т-13-270; Т-13-ПТ; Т-13-76; Т-12-41; Т-11-752; Т-11-ГВС-9; Т-11; Т-10ИТ; Т-10(ВМП)-4с; Т-10(ВМП)-14; Т-10-14; Т-14; Т-13; Т-12; Т-10"]
[{"$nulls":4},"Тип ткани конструкционного назначения","Ткань с усиленным утком (СУ); Ткань структуры 10 с измененным тексом нити (ИТ); Ткань с перевивочной кромкой, выработанная на бесчелночных ткацких станках (П)"]
[{"$nulls":4},"Класс ткани электроизоляционной из стеклянных крученых комплексных нитей","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид","Ткань конструкционного назначения"]
[{"$nulls":4},"Ширина ткани","≥115; ≥110 и <115; ≥107 и <110; ≥100 и <107; ≥95 и <100; ≥92 и <95; ≥80 и <92; ≥70 и <80; <70","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка ткани электроизоляционной из стеклянных крученых комплексных нитей","Э1/1-100П; Э1-100П; Э1-62П-18; Э1-62П; Э1-35П; Э1-30П; Э1/1-25П; Э1-25П; Э(с)4-40; Э4-62; Э4/1-46; Э4-46; Э4-35; Э4-30; Э4/1-25; Э4-25; Э3-250-ПТ; Э3-200-ПТ; Э3-200; Э3-125-ПТ; Э3-125-39; Э3-125; Э3/1-100-ПТ; Э3-100-ПТ; Э3/1-100-18; Э3/1-100; Э3-100; Э2-100; Э2-80; Э2-62; Э2-46; Э2-30; Э1-125-39; Э1-125; Э1/1-100-18; Э1/1-100; Э1-100; Э1-62-18; Э1-62; Э1-35; Э1-30; Э1-25; Э(с)4-40П; Э4-62П; Э4/1-46П; Э4-46П; Э4-35П; Э4-30П; Э4/1-25П; Э4-25П; Э2/1-80П; Э2/1-80; Э3-250П-ПТ; Э3-200П-ПТ; Э3-200П; Э3-150П-ПТ; Э3-125П-ПТ; Э3-125П-39; Э3-125П; Э3/1-100П-ПТ; Э3-100П-П1; Э3/1-100П-18; Э3/1-100П; Э3-100П; Э2-125П; Э2-100П; Э2-80П; Э2-62П; Э2-46П; Э2-30П; Э1-150П-ПТ; Э1-125П-ПТ; Э1-125П-39; Э1-125П; Э1/1-100П-ПТ; Э1/1-100П-18"]
["13.20.46.000-00000001","Стекловолокно","Метр","2022-05-21","Марка ткани конструкционного назначения","Т-СУ(ВМ)-78; Т-26(ВМП)-78; Т-26(ВМП)-14; Т-26(ВМП); Т-26(ВМ)-78; Т-25(ВМП)-78; Т-25(ВМП)-14; Т-25(ВМП); Т-25(ВМ)-14; Т-25(ВМ)-78; Т-25(ВМ); Т-33-270; Т-41-76; Т-41/1-76; Т-13-270; Т-13-ПТ; Т-13-76; Т-12-41; Т-11-752; Т-11-ГВС-9; Т-11; Т-10ИТ-14; Т-10ИТ; Т-10(ВМП)-4с; Т-10(ВМП)-14; Т-10-14; Т-9/2(ВМ)-270; Т-9/2(ВМ); Т-53(ВМП)-4с; Т-53(ВМП)-78; Т-53(ВМП)-76; Т-53(ВМП)-14; Т-СУ(ВМП)-14; Т-СУ(ВМ)-14; Т-СУ(ВМП)-78; Т-14; Т-13; Т-12; Т-10"]
[{"$nulls":4},"Тип ткани конструкционного назначения","Ткань с усиленным утком (СУ); Ткань структуры 10 с измененным тексом нити (ИТ); Ткань с перевивочной кромкой, выработанная на бесчелночных ткацких станках (П)"]
[{"$nulls":4},"Класс ткани электроизоляционной из стеклянных крученых комплексных нитей","4; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Вид","Ткань электроизоляционная из стеклянных крученых комплексных нитей"]
[{"$nulls":4},"Ширина ткани","≥115; ≥110 и <115; ≥107 и <110; ≥100 и <107; ≥95 и <100; ≥92 и <95; ≥80 и <92; ≥70 и <80; <70","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка ткани электроизоляционной из стеклянных крученых комплексных нитей","Э3-250П-ПТ; Э3-200П-ПТ; Э3-200П; Э3-150П-ПТ; Э3-125П-ПТ; Э3-125П-39; Э3-125П; Э3/1-100П-ПТ; Э3-100П-П1; Э3/1-100П-18; Э3/1-100П; Э3-100П; Э2-125П; Э2-100П; Э2-80П; Э2-62П; Э2-46П; Э2-30П; Э1-150П-ПТ; Э1-125П-ПТ; Э1-125П-39; Э1-125П; Э1/1-100П-ПТ; Э1/1-100П-18; Э1/1-100П; Э1-100П; Э1-62П-18; Э1-62П; Э1-35П; Э1-30П; Э1/1-25П; Э1-25П; Э(с)4-40; Э4-62; Э4/1-46; Э4-46; Э4-35; Э4-30; Э4/1-25; Э4-25; Э3-250-ПТ; Э3-200-ПТ; Э3-200; Э3-125-ПТ; Э3-125-39; Э3-125; Э3/1-100-ПТ; Э3-100-ПТ; Э3/1-100-18; Э3/1-100; Э3-100; Э2-100; Э2-80; Э2-62; Э2-46; Э2-30; Э1-125-39; Э1-125; Э1/1-100-18; Э1/1-100; Э1-100; Э1-62-18; Э1-62; Э1-35; Э1-30; Э1-25; Э(с)4-40П; Э4-62П; Э4/1-46П; Э4-46П; Э4-35П; Э4-30П; Э4/1-25П; Э4-25П; Э2/1-80П; Э2/1-80"]
["13.20.46.000-00000013","Стеклосетка армирующая","Квадратный метр; Рулон; Погонный метр","2021-09-01","Вид сетки в зависимости от прочности растяжения","Архитектурная; Усиленная; Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная масса на единицу площади, г/кв.м","≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥60 и <75; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для внутренних работ (штукатурная); Для внутренних работ (шпатлевочная); Для наружных работ (фасадная)"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки",">1000; <5001000; 500; ","Миллиметр"]
["13.20.46.000-00000012","Стеклосетка армирующая","Рулон","2021-09-01","Вид сетки в зависимости от прочности растяжения","Архитектурная; Усиленная; Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная масса на единицу площади, г/кв.м","≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥60 и <75; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для наружных работ (фасадная)"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки",">1000; <5001000; 500; ","Миллиметр"]
["13.20.46.000-00000011","Стеклосетка армирующая","Рулон","2021-09-01","Вид сетки в зависимости от прочности растяжения","Архитектурная; Усиленная; Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная масса на единицу площади, г/кв.м","≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥60 и <75; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для внутренних работ (шпатлевочная)"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки",">1000; <5001000; 500; ","Миллиметр"]
["13.20.46.000-00000010","Стеклосетка армирующая","Рулон","2021-09-01","Вид сетки в зависимости от прочности растяжения","Архитектурная; Усиленная; Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная масса на единицу площади, г/кв.м","≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥60 и <75; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для внутренних работ (штукатурная)"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки",">1000; <5001000; 500; ","Миллиметр"]
["13.20.46.000-00000009","Стеклосетка армирующая","Погонный метр","2021-09-01","Вид сетки в зависимости от прочности растяжения","Архитектурная; Усиленная; Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Стеклоткань; Стекловолокно"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная масса на единицу площади, г/кв.м","≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥60 и <75; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для наружных работ (фасадная)"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки",">1000; <5001000; 500; ","Миллиметр"]
["13.20.46.000-00000008","Стеклосетка армирующая","Погонный метр","2021-09-01","Вид сетки в зависимости от прочности растяжения","Архитектурная; Усиленная; Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная масса на единицу площади, г/кв.м","≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥60 и <75; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для внутренних работ (шпатлевочная)"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки",">1000; <5001000; 500; ","Миллиметр"]
["13.20.46.000-00000007","Стеклосетка армирующая","Погонный метр","2021-09-01","Вид сетки в зависимости от прочности растяжения","Архитектурная; Усиленная; Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная масса на единицу площади, г/кв.м","≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥60 и <75; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для внутренних работ (штукатурная)"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки",">1000; <5001000; 500; ","Миллиметр"]
["13.20.46.000-00000006","Стеклосетка армирующая","Квадратный метр","2021-09-01","Вид сетки в зависимости от прочности растяжения","Архитектурная; Усиленная; Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная масса на единицу площади, г/кв.м","≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥60 и <75; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для наружных работ (фасадная)"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки",">1000; <5001000; 500; ","Миллиметр"]
["13.20.46.000-00000005","Стеклосетка армирующая","Квадратный метр","2021-09-01","Вид сетки в зависимости от прочности растяжения","Архитектурная; Усиленная; Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная масса на единицу площади, г/кв.м","≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥60 и <75; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для внутренних работ (шпатлевочная)"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки",">1000; <5001000; 500; ","Миллиметр"]
["13.20.46.000-00000004","Стеклосетка армирующая","Квадратный метр","2021-09-01","Вид сетки в зависимости от прочности растяжения","Архитектурная; Усиленная; Рядовая"]
[{"$nulls":4},"Материал изготовления","Стекловолокно; Стеклоткань"]
[{"$nulls":4},"Длина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная масса на единицу площади, г/кв.м","≥300 и <350; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥60 и <75; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для внутренних работ (штукатурная)"]
[{"$nulls":4},"Ширина ячейки","≥12; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина сетки",">1000; <5001000; 500; ","Миллиметр"]
["13.20.46.000-00000017","Стеклохолст малярный","Квадратный метр; Рулон; Погонный метр","2021-09-01","Ширина","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, г/кв.м","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥50; <50","Метр"]
["13.20.46.000-00000016","Стеклохолст малярный","Квадратный метр","2021-09-01","Ширина","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, г/кв.м","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥50; <50","Метр"]
["13.20.46.000-00000015","Стеклохолст малярный","Погонный метр","2021-09-01","Ширина","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, г/кв.м","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥50; <50","Метр"]
["13.20.46.000-00000014","Стеклохолст малярный","Рулон","2021-09-01","Ширина","≥1; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Плотность, г/кв.м","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; <25"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥50; <50","Метр"]
["25.11.23.119-00000015","Стойка для шумозащитного экрана металлическая","Штука","2021-02-08","Класс прочности стали","С345; С345К; С355; С355-1; С355-К; С355П; С375; С390; С390-1; С440; С550; С590; С255"]
[{"$nulls":4},"Наличие ребер жесткости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Возможность установки источника освещения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥6000; ≥2000 и <3000; <2000; ≥3000 и <4000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер двутавра","25ДК5; 25ДК8; 25ДК7; 25ДК6; 25ДК4; 25ДК3; 25ДК2; 25ДК1; 20ДК6; 20ДК5; 20ДК4; 20ДК3; 20ДК2; 20ДК1; 18ДК3; 18ДК2; 18ДК1; 18ДК0; 16ДК3; 16ДК2; 16ДК1; 16ДК0; 15ДК3; 15ДК2; 15ДК1; 14ДК3; 14ДК2; 14ДК1; 14ДК0; 12ДК3; 12ДК2; 12ДК1; 12ДК0; 10ДК3; 10ДК2; 10ДК1; 10ДК0; 100ДБ3; 30C1; 100ДБ2; 100ДБ1; 90ДБ6; 90ДБ5; 90ДБ4; 90ДБ3; 90ДБ2; 90ДБ1; 85ДБ5; 85ДБ4; 85ДБ3; 85ДБ2; 85ДБ1; 70ДБ5; 70ДБ4; 70ДБ3; 70ДБ2; 70ДБ1; 60ДБ7; 60ДБ6; 60ДБ5; 60ДБ4; 60ДБ3; 60ДБ2; 60ДБ1; 53ДБ7; 53ДБ6; 53ДБ5; 53ДБ4; 53ДБ3; 53ДБ2; 45ДБ9; 45ДБ8; 45ДБ7; 45ДБ6; 45ДБ5; 45ДБ4; 45ДБ3; 45ДБ2; 45ДБ1; 40ДБ7; 40ДБ6; 40ДБ5; 40ДБ4; 40ДБ3; 40ДБ2; 40ДБ1; 35ДБ10; 35ДБ9; 35ДБ8; 35ДБ7; 35ДБ6; 35ДБ5; 35ДБ4; 35ДБ3; 35ДБ2; 35ДБ1; 30ДБ8; 30ДБ7; 30ДБ6; 30ДБ5; 30ДБ4; 30ДБ3; 30ДБ2; 30ДБ1; 25ДБ6; 25ДБ5; 25ДБ4; 25ДБ3; 25ДБ2; 25ДБ1; 20ДБ2; 20ДБ1; 40C3; 40C2; 40C1; 35C3; 35C2; 35C1; 32C2; 32C1; 30C2; 25C2; 25C1; 20C1; 13C1; 40К19; 40К18; 40К17; 40К16; 40К15; 40К14; 40К13; 40К12; 40К11; 40К10; 40К9; 40К8; 40К7; 40К6; 40К5; 40К4,5; 40К4; 40К3; 40К2; 40К1; 35К24; 35К23; 35К22; 35К21; 35К20; 35К19; 35К18; 35К17; 35К16; 35К15; 35К14; 35К13; 35К12; 35К11; 35К10; 35К9; 35К8; 35К7; 35К6; 35К5; 35К4; 35К3; 35К2; 30К21; 30К20; 30К19; 30К18; 30К17; 30К16; 30К15; 30К14; 53ДБ1; 45ДБ11; 45ДБ10; 30К13; 30К10; 30К9; 30К8; 30К7; 30К6; 30К5; 30К4; 30К3; 30К2; 30К1; 25К10; 25К9; 25К8; 25К7; 25К6; 25К5; 25К4; 25К3; 25К2; 25К1; 20К8; 20К7; 20К6; 20К5; 20К4; 20К3; 20К2; 20К1; 15К5; 15К4; 15К3; 15К2; 15К1; 100Ш4; 100Ш3; 100Ш2; 100Ш1; 90Ш2; 90Ш1; 80Ш2; 80Ш1; 10Ш8; 10Ш7; 10Ш6; 10Ш5; 10Ш4; 10Ш3; 10Ш2; 10Ш1; 60Ш8; 60Ш7; 60Ш6; 60Ш5; 60Ш4; 60Ш3; 60Ш2; 60Ш1; 50Ш8; 50Ш7; 50Ш6; 50Ш5; 50Ш4; 50Ш3; 50Ш2; 50Ш1; 45Ш6; 45Ш5; 45Ш4; 45Ш3; 45Ш2; 45Ш1; 45Ш0; 40Ш7; 40Ш6; 20Ш5; 20Ш4; 20Ш3; 20Ш2; 20Ш1; 20Ш0; 70Б4; 30К12; 30К11; 70Б2; 70Б1; 60Б4; 60Б3; 60Б2; 60Б1; 55Б4; 55Б3; 55Б2; 55Б1; 50Б5; 50Б4; 50Б3; 50Б2; 50Б1; 45Б4; 45Б3; 45Б2; 45Б1; 40Б4; 40Б3; 40Б2; 40Б1; 35Б4; 35Б3; 35Б2; 35Б1; 30Б4; 30Б3; 30Б2; 30Б1; 25Б4; 25Б3; 25Б2; 25Б1; 20Б3; 20Б2; 20Б1; 18Б2; 18Б1; 16Б2; 16Б1; 14Б2; 14Б1; 12Б2; 12Б1; 10Б1; 70Б3; 40Ш5; 40Ш4; 40Ш3; 40Ш2; 40Ш1; 40Ш0; 36Ш7; 36Ш6; 36Ш5; 36Ш4; 36Ш3; 36Ш2; 36Ш1; 36Ш0; 30Ш6; 30Ш5; 30Ш4; 30Ш3; 30Ш2; 30Ш1; 30Ш0; 25Ш6; 25Ш5; 25Ш4; 25Ш3; 25Ш2; 25Ш1; 25Ш0; 20Ш6"]
[{"$nulls":4},"Наличие опорной пластины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Радиусная; Угловая с двумя изгибами; Угловая с одним изгибом; Прямая"]
[{"$nulls":4},"Наличие заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по расположению","Поворотная; Замыкающая; Промежуточная"]
[{"$nulls":4},"Сечение","Швеллер; Двутавр"]
[{"$nulls":4},"Возможность установки знака дорожного","Нет; Да"]
["25.11.23.119-00000014","Стойка для шумозащитного экрана металлическая","Штука","2021-02-08","Класс прочности стали","С345; С345К; С355; С355-1; С355-К; С355П; С375; С390; С390-1; С440; С550; С590; С255"]
[{"$nulls":4},"Наличие ребер жесткости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Возможность установки источника освещения","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000; ≥6000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер двутавра","30К19; 35К3; 35К2; 30К21; 30К20; 30К18; 30К17; 30К16; 30К15; 30К14; 30К13; 30К12; 30К11; 30К10; 30К9; 30К8; 30К7; 30К6; 30К5; 30К4; 30К3; 30К2; 30К1; 25К10; 25К9; 25К8; 25К7; 25К6; 25К5; 25К4; 25К3; 25К2; 25К1; 20К8; 20К7; 20К6; 20К5; 20К4; 20К3; 20К2; 20К1; 15К5; 15К4; 15К3; 15К2; 15К1; 100Ш4; 100Ш3; 100Ш2; 100Ш1; 90Ш2; 90Ш1; 80Ш2; 80Ш1; 10Ш8; 10Ш7; 10Ш6; 10Ш5; 10Ш4; 10Ш3; 10Ш2; 10Ш1; 60Ш8; 60Ш7; 60Ш6; 60Ш5; 60Ш4; 60Ш3; 60Ш2; 60Ш1; 50Ш8; 50Ш7; 50Ш6; 50Ш5; 50Ш4; 50Ш3; 50Ш2; 50Ш1; 45Ш6; 45Ш5; 45Ш4; 45Ш3; 45Ш2; 45Ш1; 45Ш0; 40Ш7; 40Ш6; 40Ш5; 40Ш4; 40Ш3; 40Ш2; 40Ш1; 40Ш0; 36Ш7; 36Ш6; 36Ш5; 36Ш4; 36Ш3; 36Ш2; 36Ш1; 36Ш0; 30Ш6; 30Ш5; 30Ш4; 30Ш3; 30Ш2; 30Ш1; 30Ш0; 25Ш6; 25Ш5; 25Ш4; 25Ш3; 25Ш2; 25Ш1; 25Ш0; 20Ш6; 20Ш5; 20Ш4; 20Ш3; 20Ш2; 20Ш1; 20Ш0; 70Б4; 70Б3; 70Б2; 70Б1; 60Б4; 60Б3; 60Б2; 60Б1; 55Б4; 55Б3; 55Б2; 55Б1; 50Б5; 50Б4; 50Б3; 50Б2; 50Б1; 45Б4; 45Б3; 45Б2; 45Б1; 40Б4; 40Б3; 40Б2; 40Б1; 35Б4; 35Б3; 35Б2; 35Б1; 30Б4; 30Б3; 30Б2; 30Б1; 25Б4; 25Б3; 25Б2; 25Б1; 20Б3; 20Б2; 20Б1; 18Б2; 18Б1; 16Б2; 16Б1; 14Б2; 14Б1; 12Б2; 12Б1; 10Б1; 85ДБ1; 25ДК8; 25ДК7; 25ДК6; 25ДК5; 25ДК4; 25ДК3; 25ДК2; 25ДК1; 20ДК6; 20ДК5; 20ДК4; 20ДК3; 20ДК2; 20ДК1; 18ДК3; 18ДК2; 18ДК1; 18ДК0; 16ДК3; 16ДК2; 16ДК1; 16ДК0; 15ДК3; 15ДК2; 15ДК1; 14ДК3; 14ДК2; 14ДК1; 14ДК0; 12ДК3; 12ДК2; 12ДК1; 12ДК0; 10ДК3; 10ДК2; 10ДК1; 10ДК0; 100ДБ3; 100ДБ2; 100ДБ1; 90ДБ6; 90ДБ5; 90ДБ4; 90ДБ3; 90ДБ2; 90ДБ1; 85ДБ5; 85ДБ4; 85ДБ3; 85ДБ2; 70ДБ5; 70ДБ4; 70ДБ3; 70ДБ2; 70ДБ1; 60ДБ7; 60ДБ6; 60ДБ5; 60ДБ4; 60ДБ3; 60ДБ2; 60ДБ1; 53ДБ7; 53ДБ6; 53ДБ5; 53ДБ4; 53ДБ3; 53ДБ2; 35C3; 35C2; 35C1; 32C2; 32C1; 30C2; 30C1; 25C2; 25C1; 20C1; 13C1; 40К19; 40К18; 40К17; 40К16; 40К15; 40К14; 53ДБ1; 45ДБ11; 45ДБ10; 45ДБ9; 45ДБ8; 45ДБ7; 45ДБ6; 45ДБ5; 45ДБ4; 45ДБ3; 45ДБ2; 45ДБ1; 40ДБ7; 40ДБ6; 40ДБ5; 40ДБ4; 40ДБ3; 40ДБ2; 40ДБ1; 35ДБ10; 35ДБ9; 35ДБ8; 35ДБ7; 35ДБ6; 35ДБ5; 35ДБ4; 35ДБ3; 35ДБ2; 35ДБ1; 30ДБ8; 30ДБ7; 30ДБ6; 30ДБ5; 30ДБ4; 30ДБ3; 30ДБ2; 30ДБ1; 25ДБ6; 25ДБ5; 25ДБ4; 25ДБ3; 25ДБ2; 25ДБ1; 20ДБ2; 20ДБ1; 40C3; 40C2; 40C1; 40К13; 40К12; 40К11; 40К10; 40К9; 40К8; 40К7; 40К6; 40К5; 40К4,5; 40К4; 40К3; 40К2; 40К1; 35К24; 35К23; 35К22; 35К21; 35К20; 35К19; 35К18; 35К17; 35К16; 35К15; 35К14; 35К13; 35К12; 35К11; 35К10; 35К9; 35К8; 35К7; 35К6; 35К5; 35К4"]
[{"$nulls":4},"Наличие опорной пластины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Радиусная; Угловая с двумя изгибами; Угловая с одним изгибом; Прямая"]
[{"$nulls":4},"Наличие заземления","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип по расположению","Поворотная; Замыкающая; Промежуточная"]
[{"$nulls":4},"Сечение","Швеллер; Двутавр"]
[{"$nulls":4},"Возможность установки знака дорожного","Нет; Да"]
["25.11.23.110-00000005","Стойка металлическая дорожного ограждения","Штука","2021-02-08","Тип сечения профиля","С-образный; Двутавр; Швеллер"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№16; №14; №12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для односторонних и двухсторонних ограждений с консолью-амортизатором с двумя ярусами балки; Для односторонних ограждений с консолью-амортизатором с одним ярусом балки; Для двухсторонних ограждений с консолью-распоркой; Для односторонних ограждений с жесткими консолями"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки С-образного профиля","5; 4; 3; 2; 1,6000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина С-образного профиля","160; 80; 66; 65; 60; 55; 50; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота С-образного профиля","550; 410; 400; 300; 160; 120; 100; 80; 65; 62; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки С-образного профиля","60; 50; 35; 32; 30; 24; 20; 18; 17,5000; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1"]
["25.11.23.110-00000004","Стойка металлическая дорожного ограждения","Штука","2021-02-08","Тип сечения профиля","С-образный; Двутавр; Швеллер"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№16; №14; №12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для односторонних ограждений с жесткими консолями"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки С-образного профиля","5; 4; 3; 2; 1,6000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина С-образного профиля","160; 80; 66; 65; 60; 55; 50; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота С-образного профиля","550; 410; 400; 300; 160; 120; 100; 80; 65; 62; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки С-образного профиля","60; 50; 35; 32; 30; 24; 20; 18; 17,5000; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1; СД-9"]
["25.11.23.110-00000003","Стойка металлическая дорожного ограждения","Штука","2021-02-08","Тип сечения профиля","С-образный; Двутавр; Швеллер"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№16; №14; №12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для двухсторонних ограждений с консолью-распоркой"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки С-образного профиля","5; 4; 3; 2; 1,6000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина С-образного профиля","160; 80; 66; 65; 60; 55; 50; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота С-образного профиля","550; 410; 400; 300; 160; 120; 100; 80; 65; 62; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки С-образного профиля","60; 50; 35; 32; 30; 24; 20; 18; 17,5000; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1"]
["25.11.23.110-00000002","Стойка металлическая дорожного ограждения","Штука","2021-02-08","Тип сечения профиля","С-образный; Двутавр; Швеллер"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№16; №14; №12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для односторонних ограждений с консолью-амортизатором с одним ярусом балки"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки С-образного профиля","5; 4; 3; 2; 1,6000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина С-образного профиля","160; 80; 66; 65; 60; 55; 50; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота С-образного профиля","550; 410; 400; 300; 160; 120; 100; 80; 65; 62; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки С-образного профиля","60; 50; 35; 32; 30; 24; 20; 18; 17,5000; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1"]
["25.11.23.110-00000001","Стойка металлическая дорожного ограждения","Штука","2021-02-08","Тип сечения профиля","С-образный; Двутавр; Швеллер"]
[{"$nulls":4},"Сечение стойки","№16; №14; №12"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для односторонних и двухсторонних ограждений с консолью-амортизатором с двумя ярусами балки"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки С-образного профиля","5; 4; 3; 2; 1,6000; 1; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина С-образного профиля","160; 80; 66; 65; 60; 55; 50; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота С-образного профиля","550; 410; 400; 300; 160; 120; 100; 80; 65; 62; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки С-образного профиля","60; 50; 35; 32; 30; 24; 20; 18; 17,5000; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стойки","СД-9; СД-8; СД-7; СД-6; СД-5; СД-4; СД-3; СД-2; СД-1"]
["22.29.29.190-00000144","Столбик сигнальный","Штука","2021-04-01","Материал изготовления столбика сигнального","Полимер; Пластмасса; Железобетон; Дерево; Асбестоцемент"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения столбика сигнального","Треугольник с закругленными углами; Прямоугольник; Круг; Кольцо"]
[{"$nulls":4},"Тип столбика сигнального","С3; С2; С1"]
[{"$nulls":4},"Тип световозвращателей","КД2; КД1"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления столбика сигнального","Съемный; Несъемный"]
[{"$nulls":4},"Цвет корпуса столбика сигнального","Оранжевый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Длина столбика сигнального","1500; 1300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс столбика сигнального","ВД1; ВД0; ВД"]
[{"$nulls":4},"Группа столбика сигнального","П; О"]
["22.29.29.190-00000143","Столбик сигнальный","Штука","2021-04-01","Материал изготовления столбика сигнального","Полимер; Пластмасса; Железобетон; Дерево; Асбестоцемент"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения столбика сигнального","Треугольник с закругленными углами; Прямоугольник; Круг; Кольцо"]
[{"$nulls":4},"Тип столбика сигнального","С1"]
[{"$nulls":4},"Тип световозвращателей","КД2; КД1"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления столбика сигнального","Съемный; Несъемный"]
[{"$nulls":4},"Цвет корпуса столбика сигнального","Оранжевый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Длина столбика сигнального","1500; 1300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс столбика сигнального","ВД1; ВД0; ВД"]
[{"$nulls":4},"Группа столбика сигнального","О"]
["22.29.29.190-00000142","Столбик сигнальный","Штука","2021-04-01","Материал изготовления столбика сигнального","Полимер; Пластмасса; Железобетон; Дерево; Асбестоцемент"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения столбика сигнального","Треугольник с закругленными углами; Прямоугольник; Круг; Кольцо"]
[{"$nulls":4},"Тип столбика сигнального","С1"]
[{"$nulls":4},"Тип световозвращателей","КД2; КД1"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления столбика сигнального","Съемный; Несъемный"]
[{"$nulls":4},"Цвет корпуса столбика сигнального","Оранжевый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Длина столбика сигнального","1500; 1300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс столбика сигнального","ВД1; ВД0; ВД"]
[{"$nulls":4},"Группа столбика сигнального","П"]
["22.29.29.190-00000141","Столбик сигнальный","Штука","2021-04-01","Материал изготовления столбика сигнального","Полимер; Пластмасса; Железобетон; Дерево; Асбестоцемент"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения столбика сигнального","Треугольник с закругленными углами; Прямоугольник; Круг; Кольцо"]
[{"$nulls":4},"Тип столбика сигнального","С2"]
[{"$nulls":4},"Тип световозвращателей","КД2; КД1"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления столбика сигнального","Съемный; Несъемный"]
[{"$nulls":4},"Цвет корпуса столбика сигнального","Оранжевый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Длина столбика сигнального","1500; 1300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс столбика сигнального","ВД1; ВД0; ВД"]
[{"$nulls":4},"Группа столбика сигнального","О"]
["22.29.29.190-00000140","Столбик сигнальный","Штука","2021-04-01","Материал изготовления столбика сигнального","Полимер; Пластмасса; Железобетон; Дерево; Асбестоцемент"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения столбика сигнального","Треугольник с закругленными углами; Прямоугольник; Круг; Кольцо"]
[{"$nulls":4},"Тип столбика сигнального","С2"]
[{"$nulls":4},"Тип световозвращателей","КД2; КД1"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления столбика сигнального","Съемный; Несъемный"]
[{"$nulls":4},"Цвет корпуса столбика сигнального","Оранжевый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Длина столбика сигнального","1500; 1300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс столбика сигнального","ВД1; ВД0; ВД"]
[{"$nulls":4},"Группа столбика сигнального","П"]
["22.29.29.190-00000139","Столбик сигнальный","Штука","2021-04-01","Материал изготовления столбика сигнального","Полимер; Пластмасса; Железобетон; Дерево; Асбестоцемент"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения столбика сигнального","Треугольник с закругленными углами; Прямоугольник; Круг; Кольцо"]
[{"$nulls":4},"Тип столбика сигнального","С3"]
[{"$nulls":4},"Тип световозвращателей","КД2; КД1"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления столбика сигнального","Съемный; Несъемный"]
[{"$nulls":4},"Цвет корпуса столбика сигнального","Оранжевый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Длина столбика сигнального","1500; 1300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс столбика сигнального","ВД1; ВД0; ВД"]
[{"$nulls":4},"Группа столбика сигнального","О"]
["22.29.29.190-00000138","Столбик сигнальный","Штука","2021-04-01","Материал изготовления столбика сигнального","Дерево; Полимер; Пластмасса; Железобетон; Асбестоцемент"]
[{"$nulls":4},"Форма поперечного сечения столбика сигнального","Треугольник с закругленными углами; Прямоугольник; Круг; Кольцо"]
[{"$nulls":4},"Тип столбика сигнального","С3"]
[{"$nulls":4},"Тип световозвращателей","КД2; КД1"]
[{"$nulls":4},"Способ крепления столбика сигнального","Съемный; Несъемный"]
[{"$nulls":4},"Цвет корпуса столбика сигнального","Оранжевый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Длина столбика сигнального","1500; 1300; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс столбика сигнального","ВД1; ВД0; ВД"]
[{"$nulls":4},"Группа столбика сигнального","П"]
["25.99.29.190-00000018","Стремянка","Штука","2022-02-22","Вид","Двухсторонняя; Односторонняя"]
[{"$nulls":4},"Количество ступеней","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4"]
[{"$nulls":4},"Для деликатных полов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Крючки для груза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Лоток для принадлежностей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Основной материал конструкции","Комбинированный; Стеклопластик (фиберглас); Сталь; Дерево; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Наличие роликов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Опора с рифленой поверхностью","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Противоскользящее покрытие ступеней","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Выдвижная рельса безопасности","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота платформы","≥4; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная нагрузка","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Килограмм"]
["25.99.29.190-00000017","Стремянка","Штука","2022-02-22","Вид","Односторонняя; Двухсторонняя"]
[{"$nulls":4},"Количество ступеней","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4"]
[{"$nulls":4},"Для деликатных полов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Крючки для груза","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Лоток для принадлежностей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Основной материал конструкции","Комбинированный; Стеклопластик (фиберглас); Сталь; Дерево; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Наличие роликов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Опора с рифленой поверхностью","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Противоскользящее покрытие ступеней","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Выдвижная рельса безопасности","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота платформы","≥4; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная нагрузка","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; <100","Килограмм"]
["25.73.30.223-00000013","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Гидравлическая; Вакуумная; С храповым механизмом; Триггерная; Трубная; Пружинная; Угловая; Пистолетная; Ленточная; Корпусная; Магнитная; Винтовая"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000012","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Винтовая"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","F-образная; Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥300 и <400; ≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000011","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Магнитная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥1000 и <2000; ≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000010","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Корпусная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000009","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Ленточная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","F-образная; Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000008","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Пистолетная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000007","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Угловая"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000006","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Пружинная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000005","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Трубная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000004","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Триггерная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000003","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","С храповым механизмом"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000002","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Вакуумная"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["25.73.30.223-00000001","Струбцина","Штука","2021-04-01","Наличие функции распорки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал покрытия губок","Пластмасса; Металл; Резина"]
[{"$nulls":4},"Тип","Гидравлическая"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр зажима","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Форма","Шестиугольная; Пятиугольная; Четырехугольная; Трехугольная; G-образная; П-образная; Т-образная; F-образная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина зажима","≥1500; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
["16.10.23.120-00000002","Стружка древесная","Килограмм","2021-11-16","Ширина","≥7 и ≤7,5000; ≥8; ≥7,5000 и <8; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Бальза; Клен; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна; Липа"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥0,5000; ≥0,4500 и <0,5000; ≥0,4000 и <0,4500; ≥0,3500 и <0,4000; ≥0,3000 и <0,3500; ≥0,2500 и <0,3000; ≥0,2000 и <0,2500; ≥0,1500 и <0,2000; ≥0,1000 и <0,1500; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","Я; З; ФС; П; МКС; Ф"]
["16.10.23.120-00000001","Стружка древесная","Килограмм","2021-11-16","Ширина","≥7 и ≤7,5000; ≥8; ≥7,5000 и <8; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; <1,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Бальза; Клен; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна; Липа"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥0,5000; ≥0,4500 и <0,5000; ≥0,4000 и <0,4500; ≥0,3500 и <0,4000; ≥0,3000 и <0,3500; ≥0,2500 и <0,3000; ≥0,2000 и <0,2500; ≥0,1500 и <0,2000; ≥0,1000 и <0,1500; ≥0,0500 и <0,1000; <0,0500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","З; ФС; П; МКС; Ф; Я"]
["24.10.71.190-00000004","Тавры стальные горячекатанные","Метр","2021-01-11","Ширина полки","120; 110; 100; 90; 80; 70; 60; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","SS400; Q235; A36; Q195; S235JR"]
["24.10.71.190-00000003","Тавры стальные горячекатанные","Метр","2021-01-11","Ширина полки","120; 110; 100; 90; 80; 70; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","SS400; Q235; A36; Q195; S235JR"]
["20.30.22.110-00000018","Термопластик для дорожной разметки","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-19","Цвет термопластика","Зеленый; Черный; Красный; Синий; Желтый; Белый; Оранжевый"]
[{"$nulls":4},"Класс термопластика по времени отверждения","ВТ1; ВТ2; ВТ3"]
[{"$nulls":4},"Наличие в составе микростеклошариков","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс термопластика по яркости","В0; В7; В6; В4; В3; В2"]
[{"$nulls":4},"Класс термопластика по температуре размягчения","ТР3; ТР2; ТР1"]
[{"$nulls":4},"Класс термопластика по плотности отвердевшего расплава","ПП1; ПП2; ПП3"]
["20.30.22.110-00000017","Термопластик для дорожной разметки","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-19","Цвет термопластика","Черный; Красный; Синий; Желтый; Белый; Оранжевый; Зеленый"]
[{"$nulls":4},"Класс термопластика по времени отверждения","ВТ1; ВТ2; ВТ3"]
[{"$nulls":4},"Наличие в составе микростеклошариков","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс термопластика по яркости","В7; В6; В4; В3; В2; В0"]
[{"$nulls":4},"Класс термопластика по температуре размягчения","ТР3; ТР2; ТР1"]
[{"$nulls":4},"Класс термопластика по плотности отвердевшего расплава","ПП1; ПП2; ПП3"]
["25.73.30.221-00000002","Тиски слесарные","Штука","2021-04-01","Материал корпуса","Чугун; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Наличие наковальни","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Неповоротные с ускоренным холостым ходом; Неповоротные без ускоренного холостого хода; Поворотные с ускоренным холостым ходом; Поворотные без ускоренного холостого хода"]
[{"$nulls":4},"Ширина губок","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥125 и <140; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; <63","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Общего назначения; С дополнительными губками для труб; С поворотной губкой для фасонных деталей"]
[{"$nulls":4},"Глубина рабочего пространства","≥115 и <120; ≥110 и <115; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥75 и <90; ≥65 и <75; ≥50 и <65; ≥40 и <50; <40; ≥160; ≥120 и <160","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина хода подвижной губки","≥280; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥100 и <140; ≥80 и <100; <80","Миллиметр"]
["25.73.30.221-00000001","Тиски слесарные","Штука","2021-04-01","Материал корпуса","Чугун; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Наличие наковальни","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Неповоротные с ускоренным холостым ходом; Неповоротные без ускоренного холостого хода; Поворотные с ускоренным холостым ходом; Поворотные без ускоренного холостого хода"]
[{"$nulls":4},"Ширина губок","≥200; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥125 и <140; ≥100 и <125; ≥80 и <100; ≥63 и <80; <63","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","С дополнительными губками для труб; С поворотной губкой для фасонных деталей; Общего назначения"]
[{"$nulls":4},"Глубина рабочего пространства","≥160; ≥120 и <160; ≥115 и <120; ≥110 и <115; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥75 и <90; ≥65 и <75; ≥50 и <65; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина хода подвижной губки","≥280; ≥240 и <280; ≥200 и <240; ≥180 и <200; ≥160 и <180; ≥140 и <160; ≥100 и <140; ≥80 и <100; <80","Миллиметр"]
["23.99.14.130-00000006","Ткань углеродная","Квадратный метр; Рулон; Погонный метр","2021-09-01","Тип плетения","Сатиновое; Саржевое; Полотняное"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1300; ≥1000 и <1300; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхностная плотность, г/кв.м","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥60 и <80"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50; <50","Метр"]
["23.99.14.130-00000005","Ткань углеродная","Квадратный метр","2021-09-01","Тип плетения","Сатиновое; Саржевое; Полотняное"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1300; ≥1000 и <1300; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхностная плотность, г/кв.м","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥60 и <80"]
["23.99.14.130-00000004","Ткань углеродная","Погонный метр","2021-09-01","Тип плетения","Полотняное; Сатиновое; Саржевое"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1300; ≥1000 и <1300; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхностная плотность, г/кв.м","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥60 и <80"]
["23.99.14.130-00000003","Ткань углеродная","Рулон","2021-09-01","Тип плетения","Полотняное; Сатиновое; Саржевое"]
[{"$nulls":4},"Ширина рулона","≥1300; ≥1000 и <1300; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Поверхностная плотность, г/кв.м","≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥60 и <80"]
[{"$nulls":4},"Длина рулона","≥50; <50","Метр"]
["25.73.10.000-00000013","Топор","Штука","2021-04-01","Тип пожарного топора","Поясной; Штурмовой"]
[{"$nulls":4},"Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","B; A"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","<600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Хозяйственный; Ледоруб; Кровельный; Для рубки мяса; Для валки дерева; Пожарный; Колун; Столярный; Строительный; Туристический"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["25.73.10.000-00000012","Топор","Штука","2021-04-01","Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","<600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Туристический"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["25.73.10.000-00000011","Топор","Штука","2021-04-01","Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","B; A"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","<600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Строительный"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["25.73.10.000-00000010","Топор","Штука","2021-04-01","Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥450 и <500; ≥400 и <450; <400; <600; ≥550 и <600; ≥500 и <550","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Столярный"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["25.73.10.000-00000009","Топор","Штука","2021-04-01","Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","<600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Колун"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["25.73.10.000-00000008","Топор","Штука","2021-04-01","Тип пожарного топора","Поясной; Штурмовой"]
[{"$nulls":4},"Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","<600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Пожарный"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["25.73.10.000-00000007","Топор","Штука","2021-04-01","Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","<600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Для валки дерева"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["25.73.10.000-00000006","Топор","Штука","2021-04-01","Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","<600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Для рубки мяса"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["25.73.10.000-00000005","Топор","Штука","2021-04-01","Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","B; A"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","<600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Кровельный"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["25.73.10.000-00000004","Топор","Штука","2021-04-01","Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","<600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Ледоруб"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["25.73.10.000-00000003","Топор","Штука","2021-04-01","Наличие гвоздодёра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Материал топорища","Металл; Пластик; Фибергласс; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Тип обуха","Клиновидный; Плоский"]
[{"$nulls":4},"Топорище обрезиненное","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","<600; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип лезвия","Двухстороннее; Одностороннее"]
[{"$nulls":4},"Тип топора","Хозяйственный"]
[{"$nulls":4},"Наличие чехла/кобуры в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Типоразмер топорища","Б3; Б2; Б1; A3; A2; A1; A0"]
["22.21.21.129-00000020","Тройник из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥5 и <6; ≥6 и <7; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отвода","Изогнутый (с радиусом R); Трубный конец-раструб-раструб; Раструб-раструб-раструб"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр переходного тройника","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный угол отвода в градусах","≥ 87°30&apos; и &lt; 90°; 67°30&apos;; 45°"]
[{"$nulls":4},"Тип тройника","Переходной; Равнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр равнопроходного тройника","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Наружная; Внутренняя"]
["22.21.21.129-00000019","Тройник из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥5 и <6; ≥6 и <7; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отвода","Изогнутый (с радиусом R); Трубный конец-раструб-раструб; Раструб-раструб-раструб"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр переходного тройника","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный угол отвода в градусах","≥ 87°30&apos; и &lt; 90°; 67°30&apos;; 45°"]
[{"$nulls":4},"Тип тройника","Переходной; Равнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр равнопроходного тройника","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Внутренняя"]
["22.21.21.129-00000018","Тройник из НПВХ для систем канализации","Штука","2022-02-22","Тип соединения","Клеевое; С уплотнительным кольцом"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","≥25; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥7 и <8; ≥5 и <6; ≥6 и <7; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид отвода","Изогнутый (с радиусом R); Трубный конец-раструб-раструб; Раструб-раструб-раструб"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр переходного тройника","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный угол отвода в градусах","≥ 87°30&apos; и &lt; 90°; 67°30&apos;; 45°"]
[{"$nulls":4},"Тип тройника","Переходной; Равнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр равнопроходного тройника","≥900; ≥700 и <900; ≥500 и <700; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥90 и <120; ≥60 и <90; ≥30 и <60","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В зависимости от места размещения элементов канализационной системы","Наружная"]
["22.21.21.123-00000018","Тройник из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Стандартное размерное соотношение","SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6; SDR 17; SDR 11"]
[{"$nulls":4},"Вариант исполнения","Переходной; Равнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Угол тройника, градус","87,5000; 67,5000; 90; 45; "]
[{"$nulls":4},"Тип тройника","Для безнапорных гофрированных труб; Литой для безнапорных труб систем внутренней канализации; Компрессионный; Электросварной с закладными элементами; Сварной редукционный; Литой редукционный; Электросварной; Сварной; Литой"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода для переходного тройника","110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
["22.21.21.123-00000017","Тройник из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11; SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6"]
[{"$nulls":4},"Вариант исполнения","Равнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Угол тройника, градус","87,5000; 67,5000; 90; 45; "]
[{"$nulls":4},"Тип тройника","Для безнапорных гофрированных труб; Литой для безнапорных труб систем внутренней канализации; Компрессионный; Электросварной с закладными элементами; Сварной редукционный; Литой редукционный; Электросварной; Сварной; Литой"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода для переходного тройника","200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 315; 280; 250; 225; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","32; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; ","Миллиметр"]
["22.21.21.123-00000016","Тройник из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-02-22","Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11"]
[{"$nulls":4},"Вариант исполнения","Равнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Угол тройника","90; 87,5000; 67,5000; 45; ","Градус (плоского угла)"]
[{"$nulls":4},"Тип тройника","Сварной"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода для переходного тройника","200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 315; 280; 250; 225; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
["22.21.21.123-00000015","Тройник из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-07-20","Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11; SDR 41; SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 17.6; SDR 13.6; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6"]
[{"$nulls":4},"Вариант исполнения","Переходной"]
[{"$nulls":4},"Угол тройника, градус","87,5000; 67,5000; 90; 45; "]
[{"$nulls":4},"Тип тройника","Для безнапорных гофрированных труб; Литой для безнапорных труб систем внутренней канализации; Компрессионный; Электросварной с закладными элементами; Сварной редукционный; Литой редукционный; Электросварной; Сварной; Литой"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода для переходного тройника","200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 315; 280; 250; 225; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
["22.21.21.123-00000014","Тройник из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-02-22","Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11"]
[{"$nulls":4},"Вариант исполнения","Равнопроходной"]
[{"$nulls":4},"Угол тройника","90; 87,5000; 67,5000; 45; ","Градус (плоского угла)"]
[{"$nulls":4},"Тип тройника","Электросварной"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода для переходного тройника","200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 315; 280; 250; 225; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
["22.21.21.123-00000013","Тройник из полиэтилена для систем внутренней канализации","Штука","2022-02-22","Стандартное размерное соотношение","SDR 17; SDR 11"]
[{"$nulls":4},"Вариант исполнения","Переходной"]
[{"$nulls":4},"Угол тройника","90; 87,5000; 67,5000; 45; ","Градус (плоского угла)"]
[{"$nulls":4},"Тип тройника","Электросварной"]
[{"$nulls":4},"Способ соединения","Сварной; Муфтовый; Раструбный"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода для переходного тройника","200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 225; 50; 40; 32; 315; 280; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
["23.61.12.161-00000002","Труба железобетонная безнапорная","Штука","2022-02-22","Стойкость бетона к агрессивным веществам","Сульфаты (С); Хлориды (Х); Щелочь (Щ); Кислоты (К)"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных петель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость внутреннего защитного покрытия к агрессивным веществам","Химически стойкое (Х); Щелочестойкое (Щ); Кислотостойкое (К)"]
[{"$nulls":4},"Группа по несущей способности","5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Форма отверстия","Эллиптическая; Овалоидальная; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","3000; 2800; 2700; 2600; 2500; 2400; 2200; 2000; 1800; 1600; 1500; 1400; 1250; 1200; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; 300; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего полиэтиленового чехла (футеровка)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥500 и <1500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Фальцевая с подошвой со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами (ТФП); Фальцевая со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами (ТФ); Раструбная с подошвой с упорным буртиком и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами (ТСП); Раструбная ступенчатой поверхностью втулочного конца трубы стыковыми соединениями уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами (ТС); Раструбная с подошвой с упорным буртиком и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами (ТБП); Раструбная с упорным буртиком и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами (ТБ); Раструбная с подошвой, со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами (ТП); Раструбная со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами (Т)"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П); Нормальная (Н)"]
["23.61.12.161-00000001","Труба железобетонная безнапорная","Штука","2022-02-22","Стойкость бетона к агрессивным веществам","Сульфаты (С); Хлориды (Х); Щелочь (Щ); Кислоты (К)"]
[{"$nulls":4},"Наличие монтажных петель","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Стойкость внутреннего защитного покрытия к агрессивным веществам","Химически стойкое (Х); Щелочестойкое (Щ); Кислотостойкое (К)"]
[{"$nulls":4},"Группа по несущей способности","5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Форма отверстия","Эллиптическая; Овалоидальная; Цилиндрическая"]
[{"$nulls":4},"Диаметр условного прохода","3000; 2800; 2700; 2600; 2500; 2400; 2200; 2000; 1800; 1600; 1500; 1400; 1250; 1200; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; 300; 250; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие внутреннего полиэтиленового чехла (футеровка)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥5000; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥500 и <1500; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Фальцевая с подошвой со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами (ТФП); Фальцевая со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами (ТФ); Раструбная с подошвой с упорным буртиком и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами (ТСП); Раструбная ступенчатой поверхностью втулочного конца трубы стыковыми соединениями уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами (ТС); Раструбная с подошвой с упорным буртиком и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами (ТБП); Раструбная с упорным буртиком и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами (ТБ); Раструбная с подошвой, со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами (ТП); Раструбная со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами (Т)"]
[{"$nulls":4},"Проницаемость бетона","Особо низкая (О); Пониженная (П); Нормальная (Н)"]
["23.99.19.190-00000017","Труба из композитных материалов","Штука","2021-04-01","Вид армирующего материала","Комбинация стекло- и базальтоволокон (СБК/Э); Базальтоволокно (БКЭ); Стекловолокно (СКЭ)"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","Г2; Г1; НГ"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN)","≥24 и ≤25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип","Для систем ирригации и мелиорации (И); Для трубопроводов морских терминалов (М); Для транспортирования жидких пищевых продуктов (П); Для транспортирования агрессивных и абразивосодержащих сред (А); Для канализации и промышленных стоков (К); Для системы горячего водоснабжения и теплоснабжения (Г)"]
[{"$nulls":4},"Тип концевой части","Резьбовое коническое разъемное соединение (РКР); Резьбовое коническое неразъемное соединение (РНК); Соединение Ки-лок (КЛ); Клеевое соединение с цилиндрической резьбой-стяжкой (КРС); Гладкое клеевое соединение (К)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥500 и ≤600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥175 и <200; ≥150 и <175; ≥122 и <150; ≥100 и <122; ≥80 и <100; ≥65 и <80; ≥50 и <65; ≥40 и <50; ≥32 и <40; ≥28 и <32; ≥25 и <28; ≥20 и <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина","≥12000 и ≤13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000016","Труба из композитных материалов","Штука","2021-04-01","Вид армирующего материала","Стекловолокно (СК\\Э)"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","Г2; Г1; НГ"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN)","≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥24 и ≤25; ≥23 и <24; ≥22 и <23"]
[{"$nulls":4},"Тип","Для системы горячего водоснабжения и теплоснабжения (Г); Для систем ирригации и мелиорации (И); Для трубопроводов морских терминалов (М); Для транспортирования жидких пищевых продуктов (П); Для транспортирования агрессивных и абразивосодержащих сред (А); Для канализации и промышленных стоков (К)"]
[{"$nulls":4},"Тип концевой части","Резьбовое коническое разъемное соединение (РКР); Резьбовое коническое неразъемное соединение (РНК); Соединение Ки-лок (КЛ); Клеевое соединение с цилиндрической резьбой-стяжкой (КРС); Гладкое клеевое соединение (К)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥500 и ≤600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥175 и <200; ≥150 и <175; ≥122 и <150; ≥100 и <122; ≥80 и <100; ≥65 и <80; ≥50 и <65; ≥40 и <50; ≥32 и <40; ≥28 и <32; ≥25 и <28; ≥20 и <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина","≥12000 и ≤13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000015","Труба из композитных материалов","Штука","2021-04-01","Вид армирующего материала","Базальтоволокно (БК\\Э)"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","Г2; Г1; НГ"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN)","≥24 и ≤25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип","Для систем ирригации и мелиорации (И); Для трубопроводов морских терминалов (М); Для транспортирования жидких пищевых продуктов (П); Для транспортирования агрессивных и абразивосодержащих сред (А); Для канализации и промышленных стоков (К); Для системы горячего водоснабжения и теплоснабжения (Г)"]
[{"$nulls":4},"Тип концевой части","Резьбовое коническое разъемное соединение (РКР); Резьбовое коническое неразъемное соединение (РНК); Соединение Ки-лок (КЛ); Клеевое соединение с цилиндрической резьбой-стяжкой (КРС); Гладкое клеевое соединение (К)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥500 и ≤600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥175 и <200; ≥150 и <175; ≥122 и <150; ≥100 и <122; ≥80 и <100; ≥65 и <80; ≥50 и <65; ≥40 и <50; ≥32 и <40; ≥28 и <32; ≥25 и <28; ≥20 и <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина","≥12000 и ≤13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000014","Труба из композитных материалов","Штука","2021-04-01","Вид армирующего материала","Комбинация стекло- и базальтоволокон (СБК/Э)"]
[{"$nulls":4},"Группа горючести","Г2; Г1; НГ"]
[{"$nulls":4},"Номинальное давление (PN)","≥2 и <3; ≥24 и ≤25; ≥23 и <24; ≥22 и <23; ≥21 и <22; ≥20 и <21; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тип","Для систем ирригации и мелиорации (И); Для трубопроводов морских терминалов (М); Для транспортирования жидких пищевых продуктов (П); Для транспортирования агрессивных и абразивосодержащих сред (А); Для канализации и промышленных стоков (К); Для системы горячего водоснабжения и теплоснабжения (Г)"]
[{"$nulls":4},"Тип концевой части","Резьбовое коническое разъемное соединение (РКР); Резьбовое коническое неразъемное соединение (РНК); Соединение Ки-лок (КЛ); Клеевое соединение с цилиндрической резьбой-стяжкой (КРС); Гладкое клеевое соединение (К)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥500 и ≤600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥175 и <200; ≥150 и <175; ≥122 и <150; ≥100 и <122; ≥80 и <100; ≥65 и <80; ≥50 и <65; ≥40 и <50; ≥32 и <40; ≥28 и <32; ≥25 и <28; ≥20 и <25","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина","≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥12000 и ≤13000; ≥11000 и <12000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000013","Труба из композитных материалов внутрипромысловая","Штука","2021-04-01","Номинальная длина","≥3000 и <4000; ≥11000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина внутреннего слоя","≥5,5000; ≥4,5000 и <5,5000; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Давление","≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥450; ≥320 и <450; ≥285 и <320; ≥235 и <285; ≥190 и <235; ≥160 и <190; ≥100 и <160; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид армирующего материала","Базальтокомпозит (БК); Стеклокомпозит (СК)"]
[{"$nulls":4},"Вид соединения","Фланец; Ниппель; Раструб"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Однослойная (О); Многослойная (М)"]
[{"$nulls":4},"Толщина наружнего слоя","≥14; ≥10 и <14; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥6,5000 и <8; ≥6 и <6,5000; ≥5 и <6; <5","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000012","Труба из композитных материалов внутрипромысловая","Штука","2021-04-01","Номинальная длина","≥3000 и <4000; ≥11000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина внутреннего слоя","≥5,5000; ≥4,5000 и <5,5000; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Давление","≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; ≥2 и <3; ≥3 и <4","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥450; ≥320 и <450; ≥285 и <320; ≥235 и <285; ≥190 и <235; ≥160 и <190; ≥100 и <160; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид армирующего материала","Стеклокомпозит (СК)"]
[{"$nulls":4},"Вид соединения","Фланец; Ниппель; Раструб"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Многослойная (М); Однослойная (О)"]
[{"$nulls":4},"Толщина наружнего слоя","≥14; ≥10 и <14; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥6,5000 и <8; ≥6 и <6,5000; ≥5 и <6; <5","Миллиметр"]
["23.99.19.190-00000011","Труба из композитных материалов внутрипромысловая","Штука","2021-04-01","Номинальная длина","≥1000 и <2000; ≥500 и <1000; <500; ≥3000 и <4000; ≥11000; ≥10000 и <11000; ≥9000 и <10000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥2000 и <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина внутреннего слоя","≥5,5000; ≥4,5000 и <5,5000; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Давление","≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр","≥450; ≥320 и <450; ≥285 и <320; ≥235 и <285; ≥190 и <235; ≥160 и <190; ≥100 и <160; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид армирующего материала","Базальтокомпозит (БК)"]
[{"$nulls":4},"Вид соединения","Фланец; Ниппель; Раструб"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","Многослойная (М); Однослойная (О)"]
[{"$nulls":4},"Толщина наружнего слоя","≥14; ≥10 и <14; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥6,5000 и <8; ≥6 и <6,5000; ≥5 и <6; <5","Миллиметр"]
["24.20.13.190-00000002","Труба металлическая гофрированная спиральновитая","Метр","2021-04-01","Глубина волны гофра (без учета допустимого отклонения)","≥50; ≥26 и <50; ≥13 и <26; <13","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал защитного покрытия","Цинковое; Мастичное; Лакокрасочное; Полимерное; Алюмомагниевое; Алюминиевое"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки (без учета допустимого отклонения)","≥4; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥2300 и <2400; ≥3600; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Крепежный элемент; Бандаж"]
[{"$nulls":4},"Длина волны гофра (без учета допустимого отклонения)","≥150; ≥125 и <150; ≥68 и <125; <68","Миллиметр"]
["24.20.13.190-00000001","Труба металлическая гофрированная спиральновитая","Метр","2021-04-01","Глубина волны гофра (без учета допустимого отклонения)","≥50; ≥26 и <50; ≥13 и <26; <13","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал защитного покрытия","Цинковое; Мастичное; Лакокрасочное; Полимерное; Алюмомагниевое; Алюминиевое"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки (без учета допустимого отклонения)","≥4; ≥3,5000 и <4; ≥3 и <3,5000; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥2300 и <2400; ≥3600; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Крепежный элемент; Бандаж"]
[{"$nulls":4},"Длина волны гофра (без учета допустимого отклонения)","≥150; ≥125 и <150; ≥68 и <125; <68","Миллиметр"]
["22.21.21.122-00000003","Труба напорная из полиэтилена","Метр","2021-01-11","Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полиэтиленовая с соэкструзионными наружним и внутренним слоем; Полиэтиленовая с соэкструзионным внутреннем слоем; Полиэтиленовая с соэкструзионным наружнем слоем; Полиэтиленовая с защитной оболочкой из термопласта; Полиэтиленовая"]
[{"$nulls":4},"Средний наружний диаметр","1400; 2000; 1800; 1600; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 10; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 16; 12; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","76,4000; 76,2000; 39,2000; 13,7000; 61,5000; 61,2000; 6,6000; 6,3000; 6,2000; 6; 5,6000; 5,8000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 118,5000; 117,5000; 111,6000; 109,3000; 108,9000; 106,6000; 102,9000; 100,5000; 97; 95,3000; 94,8000; 90,8000; 89,3000; 88,2000; 86,1000; 85,8000; 83; 81,7000; 79,3000; 76,5000; 72,6000; 73,5000; 71,1000; 70,3000; 68,8000; 68,3000; 68; 66,7000; 66,4000; 66,1000; 64,5000; 62,5000; 4,3000; 4,2000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,1000; 3; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,2000; 10,1000; 10; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 9,7000; 9,5000; 9,1000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 8; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 56,6000; 55,8000; 55,1000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 51; 50,3000; 50,8000; 48,9000; 49; 48,5000; 47,7000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 45,3000; 44,7000; 44; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 40,2000; 39,7000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 35,7000; 35,2000; 34,4000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,4000; 32,2000; 31,7000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,3000; 27,9000; 27,6000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,5000; 25,4000; 25,2000; 24,6000; 24,5000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,9000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14,2000; 14; 13,8000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип композиции полиэтилена","ПЭ100; ПЭ80; ПЭ63; ПЭ32"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR41; SDR33; SDR26; SDR21; SDR17,6; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Техническая; Питьевая"]
["22.21.21.122-00000002","Труба напорная из полиэтилена","Метр","2021-01-11","Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полиэтиленовая с соэкструзионными наружним и внутренним слоем; Полиэтиленовая с соэкструзионным внутреннем слоем; Полиэтиленовая с соэкструзионным наружнем слоем; Полиэтиленовая с защитной оболочкой из термопласта; Полиэтиленовая"]
[{"$nulls":4},"Средний наружний диаметр","1400; 2000; 1800; 1600; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 10; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 16; 12; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","85,8000; 83; 81,7000; 79,3000; 76,5000; 72,6000; 73,5000; 71,1000; 70,3000; 68,8000; 68,3000; 68; 66,7000; 66,4000; 66,1000; 64,5000; 62,5000; 4,3000; 4,2000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,1000; 3; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,2000; 10,1000; 10; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 9,7000; 9,5000; 9,1000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 8; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 56,6000; 55,8000; 55,1000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 51; 50,3000; 50,8000; 48,9000; 49; 48,5000; 47,7000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 45,3000; 44,7000; 44; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 40,2000; 39,7000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 35,7000; 35,2000; 34,4000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,4000; 32,2000; 31,7000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,3000; 27,9000; 27,6000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,5000; 25,4000; 25,2000; 24,6000; 24,5000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,9000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14,2000; 14; 13,8000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,8000; 76,4000; 76,2000; 39,2000; 13,7000; 61,5000; 61,2000; 6,6000; 6,3000; 6,2000; 6; 5,6000; 5,8000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 118,5000; 117,5000; 111,6000; 109,3000; 108,9000; 106,6000; 102,9000; 100,5000; 97; 95,3000; 94,8000; 90,8000; 89,3000; 88,2000; 86,1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип композиции полиэтилена","ПЭ100; ПЭ80; ПЭ63; ПЭ32"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR41; SDR33; SDR26; SDR21; SDR17,6; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Питьевая"]
["22.21.21.122-00000001","Труба напорная из полиэтилена","Метр","2021-01-11","Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
[{"$nulls":4},"Тип","Полиэтиленовая с соэкструзионными наружним и внутренним слоем; Полиэтиленовая с соэкструзионным внутреннем слоем; Полиэтиленовая с соэкструзионным наружнем слоем; Полиэтиленовая с защитной оболочкой из термопласта; Полиэтиленовая"]
[{"$nulls":4},"Средний наружний диаметр","1400; 2000; 1800; 1600; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 10; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 16; 12; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","76,4000; 76,2000; 39,2000; 13,7000; 61,5000; 61,2000; 6,6000; 6,3000; 6,2000; 6; 5,6000; 5,8000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 118,5000; 117,5000; 111,6000; 109,3000; 108,9000; 106,6000; 102,9000; 100,5000; 97; 95,3000; 94,8000; 90,8000; 89,3000; 88,2000; 86,1000; 85,8000; 83; 81,7000; 79,3000; 76,5000; 72,6000; 73,5000; 71,1000; 70,3000; 68,8000; 68,3000; 68; 66,7000; 66,4000; 66,1000; 64,5000; 62,5000; 4,3000; 4,2000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,1000; 3; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,2000; 10,1000; 10; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 9,7000; 9,5000; 9,1000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 8; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 56,6000; 55,8000; 55,1000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 51; 50,3000; 50,8000; 48,9000; 49; 48,5000; 47,7000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 45,3000; 44,7000; 44; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 40,2000; 39,7000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 35,7000; 35,2000; 34,4000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,4000; 32,2000; 31,7000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,3000; 27,9000; 27,6000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,5000; 25,4000; 25,2000; 24,6000; 24,5000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,9000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14,2000; 14; 13,8000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип композиции полиэтилена","ПЭ100; ПЭ80; ПЭ63; ПЭ32"]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR41; SDR33; SDR26; SDR21; SDR17,6; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Техническая"]
["22.21.29.110-00000011","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полиэтилен РЕ (ПЭ); Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT (ПЭ-ПТ); Хлорированный поливинилхлорид PVC-C (ХПВХ); Полибутен РВ (ПБ); Сшитый полиэтилен РЕ-Х (ПЭ-С); Полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью PP-RCT (ПП тип 4); Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3); Полипропилен блоксополимер РР-В (ПП-Б, ПП тип 2); Полипропилен гомополимер РР-Н (ПП-Г, ПП тип 1); Непластифицированный поливинилхлорид PVC-U (НПВХ)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; 88,2000; 76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; 61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.29.110-00000010","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Непластифицированный поливинилхлорид PVC-U (НПВХ)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; 88,2000; 76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; 61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.29.110-00000009","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S2,5; S2; S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полипропилен гомополимер РР-Н (ПП-Г, ПП тип 1)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; 88,2000; 76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.29.110-00000008","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полипропилен блоксополимер РР-В (ПП-Б, ПП тип 2)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","88,2000; 76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; 61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 8,2000; 8,1000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.29.110-00000007","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","88,2000; 76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; 61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; 21,9000; 21,8000; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; 2,5000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5; SDR26; SDR41; SDR33; SDR21"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.29.110-00000006","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью PP-RCT (ПП тип 4)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; 1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; 88,2000; 76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; 61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.29.110-00000005","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Сшитый полиэтилен РЕ-Х (ПЭ-С)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","3; 2; 1; ХВ; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","88,2000; 76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; 61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.29.110-00000004","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полибутен РВ (ПБ)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","88,2000; 76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; 61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,2000; 8,1000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.29.110-00000003","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Хлорированный поливинилхлорид PVC-C (ХПВХ)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; 61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; 88,2000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.29.110-00000002","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT (ПЭ-ПТ)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 50; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 88,2000; 76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; 61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.29.110-00000001","Труба напорная из термопластов","Метр","2021-01-11","Стандартное размерное отношение (S)","S20; S16; S12,5; S10; S8; S6,3; S5; S4; S3,2; S2,5; S2"]
[{"$nulls":4},"Материал","Полиэтилен РЕ (ПЭ)"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружний диаметр","50; 1600; 1400; 1200; 1000; 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 225; 200; 180; 160; 140; 125; 110; 90; 75; 63; 40; 32; 25; 20; 18; 17; 16; 15; 14; 12; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальная толщина стенки","88,2000; 76,2000; 72,5000; 68,3000; 66,7000; 67,9000; 66,5000; 66,2000; 64,5000; 62,5000; 61,5000; 61,2000; 59,3000; 59; 58,8000; 57,2000; 55,8000; 54,7000; 53,5000; 53,3000; 52,3000; 52,2000; 50,3000; 50,8000; 49; 48,5000; 47,4000; 46,5000; 46,3000; 45,9000; 45,4000; 44,7000; 43,1000; 42,9000; 42,1000; 41,5000; 41,2000; 40,9000; 39,7000; 39,2000; 38,3000; 38,2000; 38,1000; 37,4000; 36,7000; 36,8000; 36,3000; 36,1000; 35,2000; 34,3000; 34,2000; 33,9000; 33,2000; 33,1000; 32,2000; 32,1000; 31,3000; 30,8000; 30,6000; 30; 29,9000; 29,7000; 29,4000; 28,6000; 28,1000; 27,9000; 27,4000; 27,2000; 26,7000; 26,6000; 26,1000; 25,4000; 25,2000; 25,1000; 24,6000; 24,5000; 24,1000; 23,9000; 23,7000; 23,3000; 117,6000; 102,9000; 94,1000; 82,4000; 23,2000; 22,7000; 22,4000; 22,1000; 21,9000; 21,8000; 21,5000; 21,4000; 21,1000; 20,8000; 20,5000; 20,6000; 20,1000; 20; 19,6000; 19,3000; 19,2000; 19,1000; 18,7000; 18,4000; 18,3000; 18,2000; 18,1000; 17,9000; 17,4000; 17,2000; 17,1000; 16,9000; 16,6000; 16,4000; 15,7000; 15,4000; 15,3000; 15,1000; 15; 14,8000; 14,7000; 14,6000; 14; 13,8000; 13,7000; 13,6000; 13,4000; 13,3000; 12,7000; 12,5000; 12,3000; 12,1000; 11,9000; 11,8000; 11,4000; 11; 10,9000; 10,8000; 10,7000; 10,5000; 10,3000; 10,1000; 10; 9,7000; 9,5000; 9,8000; 9,6000; 9,2000; 8,7000; 8,6000; 8,4000; 8,3000; 8,2000; 8,1000; 7,7000; 7,4000; 7,1000; 6,9000; 6,8000; 6,7000; 6,6000; 6,5000; 6,2000; 6; 5,8000; 5,6000; 5,5000; 5,4000; 5,3000; 5,1000; 4,9000; 4,8000; 4,7000; 4,6000; 4,5000; 4,4000; 4,3000; 4,2000; 4,1000; 4; 3,9000; 3,8000; 2,8000; 2,7000; 2,5000; 2,4000; 2,3000; 2,2000; 2; 1,9000; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 3,1000; 3; 3,7000; 3,6000; 3,5000; 3,4000; 3,3000; 2,9000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Соответствующее рабочее давление","1; 0,8000; 0,6000; 0,4000; ","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Номинальное рабочее давление (PN)","25; 20; 16; 12,5000; 10; 8; 6,3000; 6; 5; 4; 3,2000; "]
[{"$nulls":4},"Стандартное размерное отношение (SDR)","SDR26; SDR41; SDR33; SDR21; SDR17; SDR13,6; SDR11; SDR9; SDR7,4; SDR6; SDR3,2; SDR2,5"]
[{"$nulls":4},"Форма выпуска","Катушка; Бухта; Прямой отрезок"]
["22.21.21.120-00000003","Труба напорная многослойная","Метр","2022-02-22","Форма поставки","Отрезки; Бухта"]
[{"$nulls":4},"Тип","Р-труба (С полимерным слоем); М-труба (С металлическим слоем)"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">80 и ≤120; >40 и ≤80; >20 и ≤40; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≥1 и ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал внутреннего слоя","PVC-C (ХПВХ) - хлорированный поливинилхлорид; PE-RT тип II; PE-RT тип I; РВ (ПБ) - полибутен; РЕ-Хс; РЕ-Xb; РЕ-Ха; PP-RCT (ПП тип 4) - полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью; PP-R (ПП-Р или ПП тип 3) - полипропилен рандомсополимер; РР-В (ПП-Б или ПП тип 2) - полипропилен блоксополимер; РР-Н (ПП-Г или ПП тип 1) - полипропилен гомополимер; PVC-U (НПВХ) - непластифицированный поливинилхлорид; РЕ (ПЭ) - полиэтилен"]
[{"$nulls":4},"Материал наружного слоя","PVC-C (ХПВХ) - хлорированный поливинилхлорид; PE-RT тип II; PE-RT тип I; РВ (ПБ) - полибутен; РЕ-Хс; РЕ-Xb; РЕ-Ха; PP-RCT (ПП тип 4) - полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью; PP-R (ПП-Р или ПП тип 3) - полипропилен рандомсополимер; РР-В (ПП-Б или ПП тип 2) - полипропилен блоксополимер; РР-Н (ПП-Г или ПП тип 1) - полипропилен гомополимер; PVC-U (НПВХ) - непластифицированный поливинилхлорид; РЕ (ПЭ) - полиэтилен"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр",">1200 и ≤1600; >1000 и ≤1200; >800 и ≤1000; >600 и ≤800; >500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
["22.21.21.120-00000002","Труба напорная многослойная","Метр","2022-02-22","Форма поставки","Отрезки; Бухта"]
[{"$nulls":4},"Тип","М-труба (С металлическим слоем)"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">80 и ≤120; >40 и ≤80; >20 и ≤40; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≥1 и ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал внутреннего слоя","PVC-C (ХПВХ) - хлорированный поливинилхлорид; PE-RT тип II; PE-RT тип I; РВ (ПБ) - полибутен; РЕ-Хс; РЕ-Xb; РЕ-Ха; PP-RCT (ПП тип 4) - полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью; PP-R (ПП-Р или ПП тип 3) - полипропилен рандомсополимер; РР-В (ПП-Б или ПП тип 2) - полипропилен блоксополимер; РР-Н (ПП-Г или ПП тип 1) - полипропилен гомополимер; PVC-U (НПВХ) - непластифицированный поливинилхлорид; РЕ (ПЭ) - полиэтилен"]
[{"$nulls":4},"Материал наружного слоя","PVC-C (ХПВХ) - хлорированный поливинилхлорид; PE-RT тип II; PE-RT тип I; РВ (ПБ) - полибутен; РЕ-Хс; РЕ-Xb; РЕ-Ха; PP-RCT (ПП тип 4) - полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью; PP-R (ПП-Р или ПП тип 3) - полипропилен рандомсополимер; РР-В (ПП-Б или ПП тип 2) - полипропилен блоксополимер; РР-Н (ПП-Г или ПП тип 1) - полипропилен гомополимер; PVC-U (НПВХ) - непластифицированный поливинилхлорид; РЕ (ПЭ) - полиэтилен"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр",">1200 и ≤1600; >1000 и ≤1200; >800 и ≤1000; >600 и ≤800; >500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
["22.21.21.120-00000001","Труба напорная многослойная","Метр","2022-02-22","Форма поставки","Отрезки; Бухта"]
[{"$nulls":4},"Тип","Р-труба (С полимерным слоем)"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">80 и ≤120; >40 и ≤80; >20 и ≤40; >10 и ≤20; >8 и ≤10; >6 и ≤8; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≥1 и ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал внутреннего слоя","PVC-C (ХПВХ) - хлорированный поливинилхлорид; PE-RT тип II; PE-RT тип I; РВ (ПБ) - полибутен; РЕ-Хс; РЕ-Xb; РЕ-Ха; PP-RCT (ПП тип 4) - полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью; PP-R (ПП-Р или ПП тип 3) - полипропилен рандомсополимер; РР-В (ПП-Б или ПП тип 2) - полипропилен блоксополимер; РР-Н (ПП-Г или ПП тип 1) - полипропилен гомополимер; PVC-U (НПВХ) - непластифицированный поливинилхлорид; РЕ (ПЭ) - полиэтилен"]
[{"$nulls":4},"Материал наружного слоя","PVC-C (ХПВХ) - хлорированный поливинилхлорид; PE-RT тип II; PE-RT тип I; РВ (ПБ) - полибутен; РЕ-Хс; РЕ-Xb; РЕ-Ха; PP-RCT (ПП тип 4) - полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью; PP-R (ПП-Р или ПП тип 3) - полипропилен рандомсополимер; РР-В (ПП-Б или ПП тип 2) - полипропилен блоксополимер; РР-Н (ПП-Г или ПП тип 1) - полипропилен гомополимер; PVC-U (НПВХ) - непластифицированный поливинилхлорид; РЕ (ПЭ) - полиэтилен"]
[{"$nulls":4},"Класс эксплуатации","ХВ; 5; 4; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Номинальный наружный диаметр",">1200 и ≤1600; >1000 и ≤1200; >800 и ≤1000; >600 и ≤800; >500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000009","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Килограмм; Погонный метр","2022-05-18","Форма профиля","Круглая; Плоскоовальная; Овальная; Прямоугольная; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности; Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000008","Труба профильная стальная","Килограмм","2022-05-18","Форма профиля","Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">4 и ≤6; >2 и ≤4; >60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000007","Труба профильная стальная","Килограмм","2022-05-18","Форма профиля","Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">4 и ≤6; >2 и ≤4; >60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000006","Труба профильная стальная","Килограмм","2022-05-18","Форма профиля","Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">4 и ≤6; >2 и ≤4; >60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000005","Труба профильная стальная","Килограмм","2022-05-18","Форма профиля","Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">4 и ≤6; >2 и ≤4; >60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000004","Труба профильная стальная","Килограмм","2022-07-27","Форма профиля","Овальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности; Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">20 и ≤30; >6 и ≤10; ≤2; >4 и ≤6; >2 и ≤4; >60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000003","Труба профильная стальная","Килограмм","2022-05-18","Форма профиля","Овальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205; КП460; КП420"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">4 и ≤6; >2 и ≤4; >60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000002","Труба профильная стальная","Килограмм","2022-05-18","Форма профиля","Плоскоовальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">4 и ≤6; >2 и ≤4; >60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000001","Труба профильная стальная","Килограмм","2022-05-18","Форма профиля","Плоскоовальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">4 и ≤6; >2 и ≤4; >60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000031","Труба профильная стальная","Килограмм","2022-05-18","Форма профиля","Круглая"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000030","Труба профильная стальная","Килограмм","2022-05-18","Форма профиля","Круглая"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000029","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-18","Форма профиля","Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000028","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-27","Форма профиля","Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности; Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≤2; >60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000027","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-16","Форма профиля","Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000026","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-27","Форма профиля","Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности; Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000025","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-16","Форма профиля","Овальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000024","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-16","Форма профиля","Овальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000023","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-16","Форма профиля","Плоскоовальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000022","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-27","Форма профиля","Плоскоовальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности; Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000021","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-16","Форма профиля","Круглая"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000020","Труба профильная стальная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-05-16","Форма профиля","Круглая"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000019","Труба профильная стальная","Погонный метр","2022-05-16","Форма профиля","Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000018","Труба профильная стальная","Погонный метр","2022-05-16","Форма профиля","Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000017","Труба профильная стальная","Погонный метр","2022-05-16","Форма профиля","Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000016","Труба профильная стальная","Погонный метр","2022-07-27","Форма профиля","Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности; Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000015","Труба профильная стальная","Погонный метр","2022-05-16","Форма профиля","Овальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000014","Труба профильная стальная","Погонный метр","2022-07-27","Форма профиля","Овальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности; Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000013","Труба профильная стальная","Погонный метр","2022-05-16","Форма профиля","Плоскоовальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000012","Труба профильная стальная","Погонный метр","2022-05-16","Форма профиля","Плоскоовальная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000011","Труба профильная стальная","Погонный метр","2022-07-27","Форма профиля","Круглая"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности; Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.14.110-00000010","Труба профильная стальная","Погонный метр","2022-05-16","Форма профиля","Круглая"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","КП460; КП420; КП390; КП360; КП320; КП290; КП275; КП245; КП215; КП205"]
[{"$nulls":4},"Термическая обработка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки",">60; >40 и ≤60; >30 и ≤40; >15 и ≤20; >10 и ≤15; >20 и ≤30; >6 и ≤10; >4 и ≤6; >2 и ≤4; ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид трубы","Сварные холоднодеформированные; Сварные; Бесшовные холоднодеформированные; Бесшовные горячедеформированные"]
[{"$nulls":4},"Высота",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >30 и ≤50; >20 и ≤30; >15 и ≤20; >9 и ≤15; >6 и ≤9; ≥3 и ≤6","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","10Г2ФБЮ; 09Г2ФБ; 13Г1С-У; 13Г1С; 17Г1С-У; 17Г1С; 20; 09Г2С; Ст45; Ст35; Ст20; Ст10; 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т; 10Х18Н10Т; 08Х18Н12Т; 08Х18Н10Т; 3пс-5; 2пс-5; 3пс; 2пс"]
[{"$nulls":4},"Ширина",">300 и ≤500; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; >50 и ≤100; >40 и ≤50; >30 и ≤40; >20 и ≤30; ≥10 и ≤20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр",">500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >120 и ≤150; >90 и ≤120; >70 и ≤90; >50 и ≤70","Миллиметр"]
["24.20.13.160-00000017","Труба стальная водогазопроводная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Метр","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неоцинкованная; Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","Без муфты; С муфтой"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности; Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","09Г2С; 60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000016","Труба стальная водогазопроводная","Метр","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","С муфтой"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000015","Труба стальная водогазопроводная","Метр","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","Без муфты"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000014","Труба стальная водогазопроводная","Метр","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","С муфтой"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000013","Труба стальная водогазопроводная","Метр","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","Без муфты"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000012","Труба стальная водогазопроводная","Метр","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неоцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","С муфтой"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000011","Труба стальная водогазопроводная","Метр","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неоцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","Без муфты"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000010","Труба стальная водогазопроводная","Метр","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неоцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","С муфтой"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000009","Труба стальная водогазопроводная","Метр","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неоцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","Без муфты"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000008","Труба стальная водогазопроводная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","С муфтой"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000007","Труба стальная водогазопроводная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","Без муфты"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000006","Труба стальная водогазопроводная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","С муфтой"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000005","Труба стальная водогазопроводная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Оцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","Без муфты"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000004","Труба стальная водогазопроводная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неоцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","С муфтой"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000003","Труба стальная водогазопроводная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неоцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","Без муфты"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Обычной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000002","Труба стальная водогазопроводная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неоцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","С муфтой"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.160-00000001","Труба стальная водогазопроводная","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-02-10","Толщина стенки","5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,5000; 3,2000; 3; 2,8000; 2,5000; 2,3500; 2,2000; 2; 1,8000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Неоцинкованная"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","150; 125; 100; 90; 80; 65; 50; 40; 32; 25; 20; 10; 8; 6; 15; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Серия труб","Усиленная; Обыкновенная; Легкая"]
[{"$nulls":4},"Наличие муфты","Без муфты"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","Повышенной точности"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","60; 58(55пп); 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 20пс; 20кп; 18кп; 15; 15пс; 15кп; 11кп; 10; 10пс; 10кп; 08; 08пс; 08кп; 05кп; 09Г2С"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы","Без резьбы; Накатанная; Нарезанная"]
["24.20.13.130-00000003","Труба стальная электросварная круглая","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Погонный метр","2022-07-27","Холоднодеформированная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","AISI 316; AISI 321; AISI 316L; AISI 304; 22ГЮ; 22ГФ; 20-КСХ; 20пс; 20кп; 20Ф; 20; 03Х18Н10Т; 03Х17Н14М3; 08Х17Н13М2Т; 06ХН28МДТ; 08Х21Н6М2Т; 08Х22Н6Т; 10Х17Н13М3Т; 10Х17Н13М2Т; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10; 08Х18Т1; 08Х18Н10Т; 04Х17Т; 10Х18Н10Т; Низколегированная сталь; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС; 15пс; 15кп; 15; 13ХФА; 13Г1С-У; 10пс; 10кп; 10; 09ГСФ; 09Г2С; 08ХМФЧА; 08пс; 08кп; 08Ю; 08; 06ГБ; Ст4кп; Ст4пс; Ст4сп; Ст3пс5; Ст3сп5; Ст3сп4; Ст3пс4; Ст3сп3; Ст3пс3; Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп; Ст2пс; Ст2кп; Ст2сп; Ст1сп; Ст1кп; Ст1пс; Ст4; Ст3; Ст2; Ст1; 26ХМА"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления","Повышенная; Прецизионная; Обычная"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","II; I"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; >3 и <3,5000; >2 и ≤3; ≥0,8000 и ≤2; ≥45 и ≤48; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥9,5000 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа","Д; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр (без учета предельного отклонения)",">65 и ≤70; >60 и ≤65; >55 и ≤60; >50 и ≤55; >45 и ≤50; >2200 и ≤2520; >2000 и ≤2200; >1800 и ≤2000; >1600 и ≤1800; >1400 и ≤1600; >1200 и ≤1400; >1100 и ≤1200; >1000 и ≤1100; >950 и ≤1000; >900 и ≤950; >850 и ≤900; >800 и ≤850; >750 и ≤800; >700 и ≤750; >650 и ≤700; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; >400 и ≤450; >350 и ≤400; >300 и ≤350; >280 и ≤300; >260 и ≤280; >240 и ≤260; >220 и ≤240; >200 и ≤220; >190 и ≤200; >180 и ≤190; >170 и ≤180; >160 и ≤170; >150 и ≤160; >140 и ≤150; >130 и ≤140; >120 и ≤130; >110 и ≤120; >100 и ≤110; >40 и ≤45; >35 и ≤40; >30 и ≤35; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; ≥8 и ≤10; >95 и ≤100; >90 и ≤95; >85 и ≤90; >80 и ≤85; >75 и ≤80; >70 и ≤75","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Коррозионно-стойкая сталь","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Прямошовная; Спиральношовная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Без термической обработки; Горячередуцированная; Термически обработанная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","К 60; К 56; К 55; К 54; К 52; К 50; К 48; К 45; К 42; К 38; К 34"]
["24.20.13.130-00000002","Труба стальная электросварная круглая","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-27","Холоднодеформированная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","26ХМА; 22ГЮ; 22ГФ; 20-КСХ; 20пс; 20кп; 20Ф; 20; 03Х18Н10Т; 03Х17Н14М3; 08Х17Н13М2Т; 06ХН28МДТ; 08Х21Н6М2Т; 08Х22Н6Т; 10Х17Н13М3Т; 10Х17Н13М2Т; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10; 08Х18Т1; 08Х18Н10Т; 04Х17Т; 10Х18Н10Т; Низколегированная сталь; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС; 15пс; 15кп; 15; 13ХФА; 13Г1С-У; 10пс; 10кп; 10; 09ГСФ; 09Г2С; 08ХМФЧА; 08пс; 08кп; 08Ю; 08; 06ГБ; Ст4кп; Ст4пс; Ст4сп; Ст3пс5; Ст3сп5; Ст3сп4; Ст3пс4; Ст3сп3; Ст3пс3; Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп; Ст2пс; Ст2кп; Ст2сп; Ст1сп; Ст1кп; Ст1пс; Ст4; Ст3; Ст2; Ст1; AISI 316; AISI 321; AISI 316L; AISI 304"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления","Повышенная; Прецизионная; Обычная"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","II; I"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥45 и ≤48; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥9,5000 и <10; ≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; >3 и <3,5000; >2 и ≤3; ≥0,8000 и ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа","Д; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр (без учета предельного отклонения)",">65 и ≤70; >60 и ≤65; >55 и ≤60; >50 и ≤55; >45 и ≤50; >2200 и ≤2520; >2000 и ≤2200; >1800 и ≤2000; >1600 и ≤1800; >1400 и ≤1600; >1200 и ≤1400; >1100 и ≤1200; >1000 и ≤1100; >950 и ≤1000; >900 и ≤950; >850 и ≤900; >800 и ≤850; >750 и ≤800; >700 и ≤750; >650 и ≤700; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; >400 и ≤450; >350 и ≤400; >300 и ≤350; >280 и ≤300; >260 и ≤280; >240 и ≤260; >220 и ≤240; >200 и ≤220; >190 и ≤200; >180 и ≤190; >170 и ≤180; >160 и ≤170; >150 и ≤160; >140 и ≤150; >130 и ≤140; >120 и ≤130; >110 и ≤120; >100 и ≤110; >40 и ≤45; >35 и ≤40; >30 и ≤35; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; ≥8 и ≤10; >95 и ≤100; >90 и ≤95; >85 и ≤90; >80 и ≤85; >75 и ≤80; >70 и ≤75","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Коррозионно-стойкая сталь","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Спиральношовная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Без термической обработки; Горячередуцированная; Термически обработанная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","К 60; К 56; К 55; К 54; К 52; К 50; К 48; К 45; К 42; К 38; К 34"]
["24.20.13.130-00000001","Труба стальная электросварная круглая","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-27","Холоднодеформированная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","26ХМА; 22ГЮ; 22ГФ; 20-КСХ; 20пс; 20кп; 20Ф; 20; 03Х18Н10Т; 03Х17Н14М3; 08Х17Н13М2Т; 06ХН28МДТ; 08Х21Н6М2Т; 08Х22Н6Т; 10Х17Н13М3Т; 10Х17Н13М2Т; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10; 08Х18Т1; 08Х18Н10Т; 04Х17Т; 10Х18Н10Т; Низколегированная сталь; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС; 15пс; 15кп; 15; 13ХФА; 13Г1С-У; 10пс; 10кп; 10; 09ГСФ; 09Г2С; 08ХМФЧА; 08пс; 08кп; 08Ю; 08; 06ГБ; Ст4кп; Ст4пс; Ст4сп; Ст3пс5; Ст3сп5; Ст3сп4; Ст3пс4; Ст3сп3; Ст3пс3; Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп; Ст2пс; Ст2кп; Ст2сп; Ст1сп; Ст1кп; Ст1пс; Ст4; Ст3; Ст2; Ст1; AISI 316; AISI 321; AISI 316L; AISI 304"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления","Повышенная; Прецизионная; Обычная"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","II; I"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥45 и ≤48; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥9,5000 и <10; ≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; >3 и <3,5000; >2 и ≤3; ≥0,8000 и ≤2","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа","Д; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр (без учета предельного отклонения)",">65 и ≤70; >60 и ≤65; >55 и ≤60; >50 и ≤55; >45 и ≤50; >2200 и ≤2520; >2000 и ≤2200; >1800 и ≤2000; >1600 и ≤1800; >1400 и ≤1600; >1200 и ≤1400; >1100 и ≤1200; >1000 и ≤1100; >950 и ≤1000; >900 и ≤950; >850 и ≤900; >800 и ≤850; >750 и ≤800; >700 и ≤750; >650 и ≤700; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; >400 и ≤450; >350 и ≤400; >300 и ≤350; >280 и ≤300; >260 и ≤280; >240 и ≤260; >220 и ≤240; >200 и ≤220; >190 и ≤200; >180 и ≤190; >170 и ≤180; >160 и ≤170; >150 и ≤160; >140 и ≤150; >130 и ≤140; >120 и ≤130; >110 и ≤120; >100 и ≤110; >40 и ≤45; >35 и ≤40; >30 и ≤35; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; ≥8 и ≤10; >95 и ≤100; >90 и ≤95; >80 и ≤85; >75 и ≤80; >70 и ≤75; >85 и ≤90","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Коррозионно-стойкая сталь","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Прямошовная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Без термической обработки; Горячередуцированная; Термически обработанная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","К 60; К 56; К 55; К 54; К 52; К 50; К 48; К 45; К 42; К 38; К 34"]
["24.20.13.130-00000004","Труба стальная электросварная круглая","Погонный метр","2022-07-27","Холоднодеформированная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","Ст3сп; Ст2пс; Ст2кп; Ст2сп; Ст1сп; Ст1кп; Ст1пс; Ст4; Ст3; Ст2; Ст1; 26ХМА; AISI 316; AISI 321; AISI 316L; AISI 304; 22ГЮ; 22ГФ; 20-КСХ; 20пс; 20кп; 20Ф; 20; 03Х18Н10Т; 03Х17Н14М3; 08Х17Н13М2Т; 06ХН28МДТ; 08Х21Н6М2Т; 08Х22Н6Т; 10Х17Н13М3Т; 10Х17Н13М2Т; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10; 08Х18Т1; 08Х18Н10Т; 04Х17Т; 10Х18Н10Т; Низколегированная сталь; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС; 15пс; 15кп; 15; 13ХФА; 13Г1С-У; 10пс; 10кп; 10; 09ГСФ; 09Г2С; 08ХМФЧА; 08пс; 08кп; 08Ю; 08; 06ГБ; Ст4кп; Ст4пс; Ст4сп; Ст3пс5; Ст3сп5; Ст3сп4; Ст3пс4; Ст3сп3; Ст3пс3; Ст3кп; Ст3пс"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления","Повышенная; Прецизионная; Обычная"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","II; I"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; >3 и <3,5000; >2 и ≤3; ≥0,8000 и ≤2; ≥45 и ≤48; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥9,5000 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа","Д; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр (без учета предельного отклонения)",">65 и ≤70; >60 и ≤65; >55 и ≤60; >50 и ≤55; >45 и ≤50; >2200 и ≤2520; >2000 и ≤2200; >1800 и ≤2000; >1600 и ≤1800; >1400 и ≤1600; >1200 и ≤1400; >1100 и ≤1200; >1000 и ≤1100; >950 и ≤1000; >900 и ≤950; >850 и ≤900; >800 и ≤850; >750 и ≤800; >700 и ≤750; >650 и ≤700; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; >400 и ≤450; >350 и ≤400; >300 и ≤350; >280 и ≤300; >260 и ≤280; >240 и ≤260; >220 и ≤240; >200 и ≤220; >190 и ≤200; >180 и ≤190; >170 и ≤180; >160 и ≤170; >150 и ≤160; >140 и ≤150; >130 и ≤140; >120 и ≤130; >110 и ≤120; >100 и ≤110; >40 и ≤45; >35 и ≤40; >30 и ≤35; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; ≥8 и ≤10; >95 и ≤100; >90 и ≤95; >85 и ≤90; >80 и ≤85; >75 и ≤80; >70 и ≤75","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Коррозионно-стойкая сталь","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Прямошовная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Без термической обработки; Горячередуцированная; Термически обработанная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","К 60; К 56; К 55; К 54; К 52; К 50; К 48; К 45; К 42; К 38; К 34"]
["24.20.13.130-00000005","Труба стальная электросварная круглая","Погонный метр","2022-05-21","Холоднодеформированная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Марка стали","22ГЮ; 22ГФ; 20-КСХ; 20пс; 20кп; 20Ф; 20; 03Х18Н10Т; 03Х17Н14М3; 08Х17Н13М2Т; 06ХН28МДТ; 08Х21Н6М2Т; 08Х22Н6Т; 10Х17Н13М3Т; 10Х17Н13М2Т; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10; 08Х18Т1; 08Х18Н10Т; 04Х17Т; 10Х18Н10Т; Низколегированная сталь; 17Г1С-У; 17Г1С; 17ГС; 15пс; 15кп; 15; 13ХФА; 13Г1С-У; 10пс; 10кп; 10; 09ГСФ; 09Г2С; 08ХМФЧА; 08пс; 08кп; 08Ю; 08; 06ГБ; Ст4кп; Ст4пс; Ст4сп; Ст3пс5; Ст3сп5; Ст3сп4; Ст3пс4; Ст3сп3; Ст3пс3; Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп; Ст2пс; Ст2кп; Ст2сп; Ст1сп; Ст1кп; Ст1пс; Ст4; Ст3; Ст2; Ст1; 26ХМА"]
[{"$nulls":4},"Точность изготовления","Повышенная; Прецизионная; Обычная"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","II; I"]
[{"$nulls":4},"Толщина стенки","≥9 и <9,5000; ≥8,5000 и <9; ≥8 и <8,5000; ≥7,5000 и <8; ≥7 и <7,5000; ≥6,5000 и <7; ≥6 и <6,5000; ≥5,5000 и <6; ≥5 и <5,5000; ≥4,5000 и <5; ≥4 и <4,5000; ≥3,5000 и <4; >3 и <3,5000; >2 и ≤3; ≥0,8000 и ≤2; ≥45 и ≤48; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥9,5000 и <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа","Д; В; Б; А"]
[{"$nulls":4},"Наружный диаметр (без учета предельного отклонения)",">65 и ≤70; >60 и ≤65; >55 и ≤60; >50 и ≤55; >45 и ≤50; >2200 и ≤2520; >2000 и ≤2200; >1800 и ≤2000; >1600 и ≤1800; >1400 и ≤1600; >1200 и ≤1400; >1100 и ≤1200; >1000 и ≤1100; >950 и ≤1000; >900 и ≤950; >850 и ≤900; >800 и ≤850; >750 и ≤800; >700 и ≤750; >650 и ≤700; >600 и ≤650; >550 и ≤600; >500 и ≤550; >450 и ≤500; >400 и ≤450; >350 и ≤400; >300 и ≤350; >280 и ≤300; >260 и ≤280; >240 и ≤260; >220 и ≤240; >200 и ≤220; >190 и ≤200; >180 и ≤190; >170 и ≤180; >160 и ≤170; >150 и ≤160; >140 и ≤150; >130 и ≤140; >120 и ≤130; >110 и ≤120; >100 и ≤110; >40 и ≤45; >35 и ≤40; >30 и ≤35; >25 и ≤30; >20 и ≤25; >15 и ≤20; >10 и ≤15; ≥8 и ≤10; >95 и ≤100; >90 и ≤95; >85 и ≤90; >80 и ≤85; >75 и ≤80; >70 и ≤75","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Коррозионно-стойкая сталь","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип","Спиральношовная"]
[{"$nulls":4},"Вид","Без термической обработки; Горячередуцированная; Термически обработанная"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","К 60; К 56; К 55; К 54; К 52; К 50; К 48; К 45; К 42; К 38; К 34"]
["23.19.26.000-00000002","Труба стеклянная","Метр","2021-04-01","Толщина стенки","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Безнапорная; Вакуумная; Напорная"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; ≥10; ≥9 и <10; ≥8 и <9","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид стекла","Кварцевое; Боросиликатное; Натрий-кальций-силикатное"]
["23.19.26.000-00000001","Труба стеклянная","Метр","2021-04-01","Толщина стенки","≥12; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1 и <2; <1","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Безнапорная; Вакуумная; Напорная"]
[{"$nulls":4},"Рабочее давление","≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,5000 и <1; ≥0,1000 и <0,5000; ≥10; ≥9 и <10; ≥8 и <9","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Условный проход","≥200; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид стекла","Кварцевое; Боросиликатное; Натрий-кальций-силикатное"]
["24.10.71.110-00000003","Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей","Метр","2021-01-11","Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный; Равнополочный"]
["24.10.71.110-00000002","Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей","Метр","2021-01-11","Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Равнополочный"]
["24.10.71.110-00000001","Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей","Метр","2021-01-11","Толщина полки","14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3; 35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный"]
["24.10.71.110-00000006","Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей гнутые","Метр","2021-01-11","Ширина большей полки гнутого неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки гнутого неравнополочного уголка","8; 6; 5,5000; 5; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки гнутого неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки гнутого равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный гнутый; Равнополочный гнутый"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки гнутого равнополочного уголка","7; 6; 5; 4; 3; 2,5000; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000005","Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей гнутые","Метр","2021-01-11","Ширина полки гнутого равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Равнополочный гнутый"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки гнутого равнополочного уголка","7; 6; 5; 4; 3; 2,5000; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000004","Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей гнутые","Метр","2021-01-11","Ширина большей полки гнутого неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки гнутого неравнополочного уголка","8; 6; 5,5000; 5; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки гнутого неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный гнутый"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
["24.10.71.110-00000015","Уголок стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Метр","2021-09-01","Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Гнутый","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Повышенная точность (Б); Высокая точность (А); Обычная точность (В)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный; Равнополочный"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000014","Уголок стальной горячекатаный","Метр","2021-09-01","Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Гнутый","Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Повышенная точность (Б); Высокая точность (А); Обычная точность (В)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Равнополочный"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000013","Уголок стальной горячекатаный","Метр","2021-09-01","Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Гнутый","Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Повышенная точность (Б); Высокая точность (А); Обычная точность (В)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Равнополочный"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000012","Уголок стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Гнутый","Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Повышенная точность (Б); Высокая точность (А); Обычная точность (В)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Равнополочный"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000011","Уголок стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Гнутый","Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Повышенная точность (Б); Высокая точность (А); Обычная точность (В)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Равнополочный"]
[{"$nulls":4},"Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000010","Уголок стальной горячекатаный","Метр","2021-09-01","Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Гнутый","Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Повышенная точность (Б); Высокая точность (А); Обычная точность (В)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000009","Уголок стальной горячекатаный","Метр","2021-09-01","Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Гнутый","Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Повышенная точность (Б); Высокая точность (А); Обычная точность (В)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000008","Уголок стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Гнутый","Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Повышенная точность (Б); Высокая точность (А); Обычная точность (В)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000007","Уголок стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-01","Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Гнутый","Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Повышенная точность (Б); Высокая точность (А); Обычная точность (В)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
["24.10.71.110-00000024","Уголок стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Метр","2022-07-14","Ширина полки равнополочного уголка","85; 32; 35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный; Равнополочный"]
[{"$nulls":4},"Уголок гнутый","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","32; 180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.110-00000023","Уголок стальной горячекатаный","Метр","2022-07-14","Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; 85; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Равнополочный"]
[{"$nulls":4},"Уголок гнутый","Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.110-00000022","Уголок стальной горячекатаный","Метр","2022-07-14","Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; 85; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Равнополочный"]
[{"$nulls":4},"Уголок гнутый","Нет"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.110-00000021","Уголок стальной горячекатаный","Метр","2022-07-14","Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный"]
[{"$nulls":4},"Уголок гнутый","Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.110-00000020","Уголок стальной горячекатаный","Метр","2022-07-14","Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный"]
[{"$nulls":4},"Уголок гнутый","Нет"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.110-00000019","Уголок стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-14","Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; 85; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Равнополочный"]
[{"$nulls":4},"Уголок гнутый","Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2; 3; 2,8; 2,5; 2; 25; 22"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.110-00000018","Уголок стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-14","Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; 85; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Равнополочный"]
[{"$nulls":4},"Уголок гнутый","Нет"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","3; 2,8; 2,5; 2; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 12,5; 11; 10; 9; 8; 7,5; 7; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,5; 3,2"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.110-00000017","Уголок стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-14","Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный"]
[{"$nulls":4},"Уголок гнутый","Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","40; 35; 25; 140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9; 12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.110-00000016","Уголок стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2022-07-14","Ширина полки равнополочного уголка","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 160; 120; 100; 80; 70; 60; 55; 50; 40; 36; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Точность прокатки уголка","Обычная точность (В); Повышенная точность (Б); Высокая точность (А)"]
[{"$nulls":4},"Тип уголка","Неравнополочный"]
[{"$nulls":4},"Уголок гнутый","Нет"]
[{"$nulls":4},"Толщина полки","35; 30; 28; 25; 22; 20; 18; 16; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6,5000; 6; 5,5000; 5; 4,5000; 4; 3,2000; 3; 2,5000; 2; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина большей полки неравнополочного уголка","180; 155; 152; 147; 120; 115; 110; 105; 100; 90; 85; 80; 70; 60; 50; 40; 32; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкованного покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина меньшей полки неравнополочного уголка","140; 125; 100; 90; 70; 65; 67; 63; 50; 40; 35; 25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид цинкованного покрытия","Горячее покрытие; Холодное покрытие"]
[{"$nulls":4},"Номер уголка","12,5/8; 11/7; 10/6,5; 10/6,3; 9/5,6; 8/6; 8/5; 7,5/5; 7/4,5; 6,5/5; 6,3/4,0; 5,6/3,6; 5/3,2; 4,5/2,8; 4/3; 4/2,5; 3,2/2; 3/2; 2,5/1,6; 20/12,5; 18/11; 16/10; 14/9"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["26.51.33.143-00000002","Угольник","Штука","2021-04-01","Длина большей стороны","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Угол, градус","45; 60; 90; 120; 135; "]
[{"$nulls":4},"Материал","Дерево; Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Длина меньшей стороны","≥600; ≥100 и <200; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","УШ - слесарный с широким основанием; УП - слесарный плоский; УЛЦ - лекальный цилиндрический; УЛП - лекальный плоский; УЛ - лекальный"]
[{"$nulls":4},"Подвижная подошва","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1; 0; "]
["26.51.33.143-00000001","Угольник","Штука","2021-04-01","Длина большей стороны","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Угол, градус","45; 60; 90; 120; 135; "]
[{"$nulls":4},"Материал","Дерево; Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Длина меньшей стороны","≥600; ≥100 и <200; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥50 и <100; <50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","УШ - слесарный с широким основанием; УП - слесарный плоский; УЛЦ - лекальный цилиндрический; УЛП - лекальный плоский; УЛ - лекальный"]
[{"$nulls":4},"Подвижная подошва","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс точности","2; 1; 0; "]
["25.73.40.290-00000006","Удлинитель для алмазной коронки","Штука","2022-02-22","Диаметр посадочного отверстия на коронку, дюйм","1 1/4; 1/2"]
[{"$nulls":4},"Длина","1000; 500; 450; 400; 350; 330; 300; 250; 200; 150; 100; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Посадка на коронку","Наружная; Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Диаметр посадочного отверстия на инструмент, дюйм","1 1/4; 1/2"]
[{"$nulls":4},"Посадка на инструмент","Наружная; Внутренняя"]
["25.73.40.290-00000005","Удлинитель для алмазной коронки","Штука","2022-02-22","Диаметр посадочного отверстия на коронку, дюйм","1 1/4; 1/2"]
[{"$nulls":4},"Длина","1000; 500; 450; 400; 350; 330; 300; 250; 200; 150; 100; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал","Алюминий; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Посадка на коронку","Наружная; Внутренняя"]
[{"$nulls":4},"Диаметр посадочного отверстия на инструмент, дюйм","1 1/4; 1/2"]
[{"$nulls":4},"Посадка на инструмент","Наружная; Внутренняя"]
["23.42.10.150-00000006","Унитаз","Штука","2021-11-16","Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Напольный"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши","Тарельчатая без цельноотлитой полочки; Тарельчатая с цельноотлитой полочкой; Воронкообразная без цельноотлитой полочки; Воронкообразная с цельноотлитой полочкой"]
[{"$nulls":4},"Для людей с ограниченными возможностями","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥400 и <450; <400; ≥750; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Для детей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление (тип смыва)","Ножной; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Наличие инсталяции для унитаза в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Антивандальный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Направление выпуска (стока)","Универсальное; Наклонное (под углом); Вертикальное (в пол); Горизонтальное (в стену)"]
[{"$nulls":4},"Безободковый","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥900; ≥750 и <900; ≥600 и <750; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
["23.42.10.150-00000005","Унитаз","Штука","2021-11-16","Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Навесной (подвесной)"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши","Тарельчатая без цельноотлитой полочки; Тарельчатая с цельноотлитой полочкой; Воронкообразная без цельноотлитой полочки; Воронкообразная с цельноотлитой полочкой"]
[{"$nulls":4},"Для людей с ограниченными возможностями","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400; ≥750; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Для детей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление (тип смыва)","Ножной; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Наличие инсталяции для унитаза в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Антивандальный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Направление выпуска (стока)","Универсальное; Наклонное (под углом); Вертикальное (в пол); Горизонтальное (в стену)"]
[{"$nulls":4},"Безободковый","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥900; ≥750 и <900; ≥600 и <750; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
["23.42.10.150-00000004","Унитаз","Штука","2021-11-16","Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Приставной"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши","Тарельчатая без цельноотлитой полочки; Тарельчатая с цельноотлитой полочкой; Воронкообразная без цельноотлитой полочки; Воронкообразная с цельноотлитой полочкой"]
[{"$nulls":4},"Для людей с ограниченными возможностями","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400; ≥750; ≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Для детей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление (тип смыва)","Ножной; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Наличие инсталяции для унитаза в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Антивандальный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Направление выпуска (стока)","Универсальное; Наклонное (под углом); Вертикальное (в пол); Горизонтальное (в стену)"]
[{"$nulls":4},"Безободковый","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥900; ≥750 и <900; ≥600 и <750; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
["23.42.10.150-00000007","Унитаз","Штука","2021-11-16","Ширина","≥500; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"По типу монтажа","Приставной; Навесной (подвесной); Напольный"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Нержавеющая сталь; Сантехнический фаянс; Сантехнический фарфор"]
[{"$nulls":4},"Форма чаши","Тарельчатая без цельноотлитой полочки; Тарельчатая с цельноотлитой полочкой; Воронкообразная без цельноотлитой полочки; Воронкообразная с цельноотлитой полочкой"]
[{"$nulls":4},"Для людей с ограниченными возможностями","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥700 и <750; ≥650 и <700; ≥600 и <650; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; <400; ≥750","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Для детей","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Управление (тип смыва)","Ножной; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Наличие инсталяции для унитаза в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Антивандальный","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Направление выпуска (стока)","Универсальное; Наклонное (под углом); Вертикальное (в пол); Горизонтальное (в стену)"]
[{"$nulls":4},"Безободковый","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥900; ≥750 и <900; ≥600 и <750; ≥550 и <600; ≥500 и <550; ≥450 и <500; ≥400 и <450; ≥350 и <400; <350","Миллиметр"]
["25.72.12.190-00000005","Уплотнитель щеточный полосовой","Штука; Рулон","2022-02-22","Материал профиля","Пластик; Металл; Аллюминий"]
[{"$nulls":4},"Форма профиля","Y-образный; F-образный; H-образный"]
[{"$nulls":4},"Толщина щетины","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,9000 и <1; ≥0,7500 и <0,9000; ≥0,6000 и <0,7500; ≥0,4500 и <0,6000; ≥0,3000 и <0,4500; ≥0,1500 и <0,3000; <0,1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие держателя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Угол наклона, градус","45; 90; 180; "]
[{"$nulls":4},"Материал ворса","Синтетический; Натуральный"]
[{"$nulls":4},"Длина ленточного уплотнителя","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Погонный метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ленточный; Корпусный"]
[{"$nulls":4},"Высота щетины","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина щетки","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
["25.72.12.190-00000004","Уплотнитель щеточный полосовой","Штука","2022-02-22","Материал профиля","Пластик; Металл; Аллюминий"]
[{"$nulls":4},"Форма профиля","H-образный; Y-образный; F-образный"]
[{"$nulls":4},"Толщина щетины","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,9000 и <1; ≥0,7500 и <0,9000; ≥0,6000 и <0,7500; ≥0,4500 и <0,6000; ≥0,3000 и <0,4500; ≥0,1500 и <0,3000; <0,1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие держателя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Угол наклона, градус","45; 90; 180; "]
[{"$nulls":4},"Материал ворса","Синтетический; Натуральный"]
[{"$nulls":4},"Вид","Корпусный"]
[{"$nulls":4},"Высота щетины","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина щетки","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
["25.72.12.190-00000003","Уплотнитель щеточный полосовой","Штука","2022-02-22","Толщина щетины","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,9000 и <1; ≥0,7500 и <0,9000; ≥0,6000 и <0,7500; ≥0,4500 и <0,6000; ≥0,3000 и <0,4500; ≥0,1500 и <0,3000; <0,1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина ленточного уплотнителя","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Погонный метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ленточный"]
[{"$nulls":4},"Высота щетины","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
["25.72.12.190-00000002","Уплотнитель щеточный полосовой","Рулон","2022-02-22","Материал профиля","Пластик; Металл; Аллюминий"]
[{"$nulls":4},"Форма профиля","Y-образный; F-образный; H-образный"]
[{"$nulls":4},"Толщина щетины","≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,9000 и <1; ≥0,7500 и <0,9000; ≥0,6000 и <0,7500; ≥0,4500 и <0,6000; ≥0,3000 и <0,4500; ≥0,1500 и <0,3000; <0,1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие держателя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Угол наклона, градус","45; 90; 180; "]
[{"$nulls":4},"Материал ворса","Синтетический; Натуральный"]
[{"$nulls":4},"Вид","Корпусный"]
[{"$nulls":4},"Высота щетины","≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина щетки","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
["25.72.12.190-00000001","Уплотнитель щеточный полосовой","Рулон","2022-02-22","Толщина щетины","≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,9000 и <1; ≥0,7500 и <0,9000; ≥0,6000 и <0,7500; ≥0,4500 и <0,6000; ≥0,3000 и <0,4500; ≥0,1500 и <0,3000; <0,1500; ≥7; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Материал ворса","Синтетический; Натуральный"]
[{"$nulls":4},"Длина ленточного уплотнителя","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Погонный метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Ленточный"]
[{"$nulls":4},"Высота щетины","≥250; ≥200 и <250; ≥150 и <200; ≥100 и <150; ≥50 и <100; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
["16.21.12.114-00000002","Фанера бакелизированная","Лист","2021-02-08","Толщина","≥40; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","ОМ5; ОМ4; ОМ3; М5; М4; М3; М1.1; У5; У4; У3; У1.1; ТМ4.1; ТВ4.1; Т4.1; ТС5"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥7000 и <7500; ≥8000; ≥7500 и <8000; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФБС1-А; ФБС; ФБВ1; ФБВ; ФБС1"]
["16.21.12.114-00000006","Фанера бакелизированная","Лист","2021-02-08","Толщина","≥40; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","У5; У4; У3; У1.1; ТМ4.1; ТВ4.1; Т4.1; ТС5; ОМ5; ОМ4; ОМ3; М5; М4; М3; М1.1"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500; ≥7000 и <7500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФБС"]
["16.21.12.114-00000005","Фанера бакелизированная","Лист","2021-02-08","Толщина","≥40; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","ОМ5; ОМ4; ОМ3; М5; М4; М3; М1.1; У5; У4; У3; У1.1; ТМ4.1; ТВ4.1; Т4.1; ТС5"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500; ≥7000 и <7500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФБС1"]
["16.21.12.114-00000004","Фанера бакелизированная","Лист","2021-02-08","Толщина","≥40; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","Т4.1; ТС5; ОМ5; ОМ4; ОМ3; М5; М4; М3; М1.1; У5; У4; У3; У1.1; ТМ4.1; ТВ4.1"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500; ≥7000 и <7500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФБВ"]
["16.21.12.114-00000003","Фанера бакелизированная","Лист","2021-02-08","Толщина","≥40; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","ОМ5; ОМ4; ОМ3; М5; М4; М3; М1.1; У5; У4; У3; У1.1; ТМ4.1; ТВ4.1; Т4.1; ТС5"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500; ≥7000 и <7500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФБВ1"]
["16.21.12.114-00000001","Фанера бакелизированная","Лист","2021-02-08","Толщина","≥40; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥7000 и <7500; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","ОМ5; ОМ4; ОМ3; М5; М4; М3; М1.1; У5; У4; У3; У1.1; ТМ4.1; ТВ4.1; Т4.1; ТС5"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥8000; ≥7500 и <8000; ≥6500 и <7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; <1500; ≥7000 и <7500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФБС1-А"]
["16.21.12.113-00000005","Фанера декоративная","Лист","2021-02-08","Марка","ДФ-4; ДФ-3; ДФ-2; ДФ-1"]
[{"$nulls":4},"Сорт","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству облицованных сторон","Двухсторонняя; Односторонняя"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥725 и <800; <725","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥725 и <800; <725","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид облицовочного покрытия","Глянцевое; Матовое"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона","Липа; Лиственница; Ель; Сосна; Тополь; Осина; Ольха; Береза"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥12; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
["16.21.12.113-00000004","Фанера декоративная","Лист","2021-02-08","Марка","ДФ-1"]
[{"$nulls":4},"Сорт","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству облицованных сторон","Двухсторонняя; Односторонняя"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥725 и <800; <725","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥725 и <800; <725","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид облицовочного покрытия","Глянцевое; Матовое"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона","Липа; Лиственница; Ель; Сосна; Тополь; Осина; Ольха; Береза"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥12; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
["16.21.12.113-00000003","Фанера декоративная","Лист","2021-02-08","Марка","ДФ-2"]
[{"$nulls":4},"Сорт","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству облицованных сторон","Двухсторонняя; Односторонняя"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥725 и <800; <725","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥725 и <800; <725","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид облицовочного покрытия","Глянцевое; Матовое"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона","Липа; Лиственница; Ель; Сосна; Тополь; Осина; Ольха; Береза"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥12; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
["16.21.12.113-00000002","Фанера декоративная","Лист","2021-02-08","Марка","ДФ-3"]
[{"$nulls":4},"Сорт","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству облицованных сторон","Двухсторонняя; Односторонняя"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥725 и <800; <725","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥725 и <800; <725","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид облицовочного покрытия","Глянцевое; Матовое"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона","Липа; Лиственница; Ель; Сосна; Тополь; Осина; Ольха; Береза"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥12; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
["16.21.12.113-00000001","Фанера декоративная","Лист","2021-02-08","Марка","ДФ-4"]
[{"$nulls":4},"Сорт","2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип по количеству облицованных сторон","Двухсторонняя; Односторонняя"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥725 и <800; <725","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥2500; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥725 и <800; <725","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид облицовочного покрытия","Глянцевое; Матовое"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона","Липа; Лиственница; Ель; Сосна; Тополь; Осина; Ольха; Береза"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥12; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
["16.21.12.119-00000006","Фанера облицованная","Лист","2021-02-08","Длина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сорт","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","E2; E0,5; E1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥1200 и <1300; <1200; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФОБ - F/U; ФОБ - F/SP; ФОБ - SP/SP; ФОБ - F/W; ФОБ - F/F"]
["16.21.12.119-00000005","Фанера облицованная","Лист","2021-02-08","Длина","≥3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200; ≥3600 и <3700","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сорт","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","E2; E0,5; E1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥1200 и <1300; <1200; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФОБ - F/F"]
["16.21.12.119-00000004","Фанера облицованная","Лист","2021-02-08","Длина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сорт","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","E2; E0,5; E1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥1200 и <1300; <1200; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФОБ - F/W"]
["16.21.12.119-00000003","Фанера облицованная","Лист","2021-02-08","Длина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сорт","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","E2; E0,5; E1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥1200 и <1300; <1200; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФОБ - SP/SP"]
["16.21.12.119-00000002","Фанера облицованная","Лист","2021-02-08","Длина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сорт","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","E2; E0,5; E1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥1200 и <1300; <1200; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФОБ - F/SP"]
["16.21.12.119-00000001","Фанера облицованная","Лист","2021-02-08","Длина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Сорт","III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","E2; E0,5; E1"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥1200 и <1300; <1200; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ФОБ - F/U"]
["16.21.12.111-00000003","Фанера общего назначения","Лист","2021-09-19","Длина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона","Береза; Кедр; Пихта; Ель; Лиственница; Сосна; Липа; Тополь; Осина; Бук; Ильм; Клен; Ольха"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона хвойных пород","Ix/Ivx; Ex/IIIx; IIx/Ivx; Ix/IIIx; Ex/IIx; IIIx/Ivx; IIx/IIIx; Ix/IIx; Ex/Ix; IIIx/IIlx/IVx/Ivx; IIx/IIx; Ix/Ix; Ex/Ex"]
[{"$nulls":4},"Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона лиственных пород","I/IV; E/III; II/IV; I/III; E/II; III/IV; II/III; I/II; E/I; IV/IV; III/III; II/II; I/I; E/E"]
[{"$nulls":4},"Сорт типа с наружными слоями из шпона хвойных пород","IVх; IIIх; IIх; Iх; Ех"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по степени влагостойкости","ФК; ФСФ"]
[{"$nulls":4},"Степень механической обработки поверхности","Шлифованная с двух сторон - Ш2; Шлифованная с одной стороны - Ш1; Нешлифованная - НШ"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","E2; E1; E0,5"]
[{"$nulls":4},"Тип","С наружными слоями из шпона лиственных пород; С наружными слоями из шпона хвойных пород"]
["16.21.12.111-00000002","Фанера общего назначения","Лист","2021-09-19","Длина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона","Кедр; Пихта; Ель; Лиственница; Сосна; Липа; Тополь; Осина; Бук; Ильм; Клен; Ольха; Береза"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона хвойных пород","Ix/Ivx; Ex/IIIx; IIx/Ivx; Ix/IIIx; Ex/IIx; IIIx/Ivx; IIx/IIIx; Ix/IIx; Ex/Ix; IIIx/IIlx/IVx/Ivx; IIx/IIx; Ix/Ix; Ex/Ex"]
[{"$nulls":4},"Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона лиственных пород","II/III; I/II; E/I; IV/IV; III/III; II/II; I/I; E/E; I/IV; E/III; II/IV; I/III; E/II; III/IV"]
[{"$nulls":4},"Сорт типа с наружными слоями из шпона хвойных пород","IVх; IIIх; IIх; Iх; Ех"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по степени влагостойкости","ФК; ФСФ"]
[{"$nulls":4},"Степень механической обработки поверхности","Шлифованная с двух сторон - Ш2; Нешлифованная - НШ; Шлифованная с одной стороны - Ш1"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","E2; E1; E0,5"]
[{"$nulls":4},"Тип","С наружными слоями из шпона хвойных пород"]
["16.21.12.111-00000001","Фанера общего назначения","Лист","2021-09-19","Длина","≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200; ≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона","Кедр; Пихта; Ель; Лиственница; Сосна; Липа; Тополь; Осина; Бук; Ильм; Клен; Ольха; Береза"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона хвойных пород","Ix/Ivx; Ex/IIIx; IIx/Ivx; Ix/IIIx; Ex/IIx; IIIx/Ivx; IIx/IIIx; Ix/IIx; Ex/Ix; IIIx/IIlx/IVx/Ivx; IIx/IIx; Ix/Ix; Ex/Ex"]
[{"$nulls":4},"Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона лиственных пород","I/IV; E/III; II/IV; I/III; E/II; III/IV; II/III; I/II; E/I; IV/IV; III/III; II/II; I/I; E/E"]
[{"$nulls":4},"Сорт типа с наружными слоями из шпона хвойных пород","IVх; IIIх; IIх; Iх; Ех"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка по степени влагостойкости","ФК; ФСФ"]
[{"$nulls":4},"Степень механической обработки поверхности","Шлифованная с двух сторон - Ш2; Нешлифованная - НШ; Шлифованная с одной стороны - Ш1"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии","E2; E1; E0,5"]
[{"$nulls":4},"Тип","С наружными слоями из шпона лиственных пород"]
["16.21.12.119-00000009","Фанера строительная с наружными слоями из склеенного на ус шпона","Лист","2021-02-08","Марка","ФХ; ФЛ"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона для марки ФХ","Кедр; Пихта; Ель; Лиственница; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Сорт","IVху; IVу; IIIху; IIIу"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона для марки ФЛ","Липа; Тополь; Осина; Бук; Ильм; Клен; Ольха; Береза"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии Е1","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки поверхности","Ш2; НШ"]
["16.21.12.119-00000008","Фанера строительная с наружными слоями из склеенного на ус шпона","Лист","2021-02-08","Марка","ФЛ"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона для марки ФХ","Кедр; Пихта; Ель; Лиственница; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Сорт","IVху; IVу; IIIху; IIIу"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона для марки ФЛ","Липа; Тополь; Осина; Бук; Ильм; Клен; Ольха; Береза"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии Е1","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки поверхности","Ш2; НШ"]
["16.21.12.119-00000007","Фанера строительная с наружными слоями из склеенного на ус шпона","Лист","2021-02-08","Марка","ФХ"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона для марки ФХ","Кедр; Пихта; Ель; Лиственница; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Сорт","IVху; IVу; IIIху; IIIу"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3700; ≥3600 и <3700; ≥3500 и <3600; ≥3400 и <3500; ≥3300 и <3400; ≥3200 и <3300; ≥3100 и <3200; ≥3000 и <3100; ≥2900 и <3000; ≥2800 и <2900; ≥2700 и <2800; ≥2600 и <2700; ≥2500 и <2600; ≥2400 и <2500; ≥2300 и <2400; ≥2200 и <2300; ≥2100 и <2200; ≥2000 и <2100; ≥1900 и <2000; ≥1800 и <1900; ≥1700 и <1800; ≥1600 и <1700; ≥1500 и <1600; ≥1400 и <1500; ≥1300 и <1400; ≥1200 и <1300; <1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид шпона для марки ФЛ","Липа; Тополь; Осина; Бук; Ильм; Клен; Ольха; Береза"]
[{"$nulls":4},"Класс эмиссии Е1","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип обработки поверхности","Ш2; НШ"]
["28.24.11.000-00000021","Фен строительный","Штука","2021-04-01","Защита от перегрева","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регулировка температуры","Ступенчатая; Плавная"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура","≥800; ≥500 и <800; <500","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции памяти настроек","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный воздушный поток, л/мин","≥200 и <300; ≥100 и <200; <100; ≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400"]
[{"$nulls":4},"Наличие насадок в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие воздушного фильтра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Обдув холодным воздухом","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регулировка скорости обдува","Нет; Да"]
["28.24.11.000-00000020","Фен строительный","Штука","2021-04-01","Защита от перегрева","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регулировка температуры","Ступенчатая; Плавная"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥3000; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; ≥500 и <1000; <500","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Наличие дисплея","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальная температура","≥800; ≥500 и <800; <500","Градус Цельсия"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции памяти настроек","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный воздушный поток, л/мин","≥200 и <300; ≥100 и <200; <100; ≥600; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400"]
[{"$nulls":4},"Наличие насадок в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие воздушного фильтра","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Обдув холодным воздухом","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регулировка скорости обдува","Нет; Да"]
["13.10.31.140-00000003","Фиброволокно строительное армирующее","Килограмм","2021-09-01","Линейная плотность волокна, текс","≥0,5600; ≥0,3300; ≥0,1700"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина волокна","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип волокна","Полиакрилонитрильное; Полипропиленовое"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр волокна, мкр",">0,3000; ≤0,3000"]
["13.10.31.140-00000002","Фиброволокно строительное армирующее","Килограмм","2021-09-01","Линейная плотность волокна, текс","≥0,5600; ≥0,3300; ≥0,1700"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина волокна","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип волокна","Полипропиленовое"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр волокна, мкр",">0,3000; ≤0,3000"]
["13.10.31.140-00000001","Фиброволокно строительное армирующее","Килограмм","2021-09-01","Линейная плотность волокна, текс","≥0,5600; ≥0,3300; ≥0,1700"]
[{"$nulls":4},"Номинальная длина волокна","≥10 и <15; ≥5 и <10; <5; ≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип волокна","Полиакрилонитрильное"]
[{"$nulls":4},"Номинальный диаметр волокна, мкр",">0,3000; ≤0,3000"]
["23.69.19.000-00000002","Фиксатор арматуры бетонный","Штука","2022-02-22","Высота зашитного слоя","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для вертикального монтажа; Для горизонтального монтажа"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие проволоки для фиксации арматуры","Нет; Да"]
["23.69.19.000-00000001","Фиксатор арматуры бетонный","Штука","2022-02-22","Высота зашитного слоя","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для горизонтального монтажа; Для вертикального монтажа"]
[{"$nulls":4},"Количество в упаковке","≥1000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие проволоки для фиксации арматуры","Нет; Да"]
["16.29.14.199-00000006","Финагель","Штука","2021-11-16","Угол подьема","≥45; ≥30 и <45; <30","Процент"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Кипарис; Самшит; Клен; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Струбцина; Наковальня"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Струбцина; Паз"]
[{"$nulls":4},"Толщина рабочей части","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей части","≥75; ≥70 и <75; <70","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей части","≥90; ≥80 и <90; <80","Миллиметр"]
["16.29.14.199-00000005","Финагель","Штука","2021-11-16","Угол подьема","≥45; ≥30 и <45; <30","Процент"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Сосна; Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Кипарис; Самшит; Клен; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Струбцина; Наковальня"]
[{"$nulls":4},"Тип крепления","Струбцина; Паз"]
[{"$nulls":4},"Толщина рабочей части","≥70; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина рабочей части","≥75; ≥70 и <75; <70","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина рабочей части","≥90; ≥80 и <90; <80","Миллиметр"]
["16.23.19.000-00000005","Фурнитура для плинтуса","Штука","2021-11-16","Угловой радиус (градус)","135; 45; 90; "]
[{"$nulls":4},"Материал","Дерево; МДФ; Пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Соединитель (переходник); Торцевая заглушка правосторонняя; Торцевая заглушка левосторонняя; Угол внутренний; Угол наружний; Крепеж (крепежные скобы)"]
["16.23.19.000-00000004","Фурнитура для плинтуса","Штука","2021-11-16","Угловой радиус (градус)","135; 45; 90; "]
[{"$nulls":4},"Материал","Дерево; МДФ; Пластмасса"]
[{"$nulls":4},"Тип изделия","Крепеж (крепежные скобы); Соединитель (переходник); Торцевая заглушка правосторонняя; Торцевая заглушка левосторонняя; Угол внутренний; Угол наружний"]
["25.73.40.290-00000004","Цековка цилиндрическая для обработки опорных поверхностей под крепежные детали","Штука","2022-02-22","Тип","4 (со сменной направляющей цапфой и хвостовиком под штифтовой замок); 3 (со сменной направляющей цапфой насадная); 2 (со сменной направляющей цапфой и коническим хвостовиком); 1 (с постоянной направляющей цапфой и цилиндрическим хвостовиком)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр направляющей цапфы","42; 40; 39; 38; 37; 36; 35; 34; 33; 32; 31; 30; 28; 26; 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18,5000; 18; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,5000; 15; 14,5000; 14; 13,5000; 13; 12; 11; 10,5000; 10; 9; 8,4000; 7; 6,6000; 6,4000; 5,8000; 5,5000; 5,3000; 4,8000; 4,5000; 4,3000; 3,9000; 3,7000; 3,6000; 3,4000; 3,2000; 3,1000; 2,9000; 2,7000; 2,6000; 2,4000; 2,2000; 2,1000; 2; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 1,1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр посадочный направляющей цапфы","16; 13; 12; 10; 8; 6; 5; 4; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр рабочей части","7,5000; 7; 6,5000; 6; 5; 4,3000; 3,8000; 3,3000; 2,8000; 2,5000; 2,2000; 61; 60; 57; 55; 53; 52; 48; 45; 43; 42; 40; 38; 36; 34; 33; 32; 30; 28; 26; 24; 22; 20; 18; 16; 15; 13,5000; 12; 11; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с рабочей частью, оснащенной твердосплавными пластинами); 1 (с рабочей частью из быстрорежущей стали)"]
["25.73.40.290-00000003","Цековка цилиндрическая для обработки опорных поверхностей под крепежные детали","Штука","2022-02-22","Тип","4 (со сменной направляющей цапфой и хвостовиком под штифтовой замок); 3 (со сменной направляющей цапфой насадная); 2 (со сменной направляющей цапфой и коническим хвостовиком); 1 (с постоянной направляющей цапфой и цилиндрическим хвостовиком)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр направляющей цапфы","42; 40; 39; 38; 37; 36; 35; 34; 33; 32; 31; 30; 28; 26; 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18,5000; 18; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15,5000; 15; 14,5000; 14; 13,5000; 13; 12; 11; 10,5000; 10; 9; 8,4000; 7; 6,6000; 6,4000; 5,8000; 5,5000; 5,3000; 4,8000; 4,5000; 4,3000; 3,9000; 3,7000; 3,6000; 3,4000; 3,2000; 3,1000; 2,9000; 2,7000; 2,6000; 2,4000; 2,2000; 2,1000; 2; 1,8000; 1,7000; 1,6000; 1,5000; 1,4000; 1,3000; 1,2000; 1,1000; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр посадочный направляющей цапфы","16; 13; 12; 10; 8; 6; 5; 4; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диаметр рабочей части","7,5000; 7; 6,5000; 6; 5; 4,3000; 3,8000; 3,3000; 2,8000; 2,5000; 2,2000; 61; 60; 57; 55; 53; 52; 48; 45; 43; 42; 40; 38; 36; 34; 33; 32; 30; 28; 26; 24; 22; 20; 18; 16; 15; 13,5000; 12; 11; 10; 8; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с рабочей частью, оснащенной твердосплавными пластинами); 1 (с рабочей частью из быстрорежущей стали)"]
["23.51.10.000-00000008","Цемент глиноземистый и высокоглиноземистый","Килограмм","2021-10-13","Тип","ОВГЦ; ВГЦ; ГЦ"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","60; 50; 40; 35; 25; "]
["23.51.10.000-00000007","Цемент глиноземистый и высокоглиноземистый","Килограмм","2021-10-20","Тип","ГЦ"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","60; 50; 40; "]
["23.51.10.000-00000006","Цемент глиноземистый и высокоглиноземистый","Килограмм","2021-10-13","Тип","ВГЦ"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","35; 25; "]
["23.51.10.000-00000005","Цемент глиноземистый и высокоглиноземистый","Килограмм","2021-10-20","Тип","ОВГЦ"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","25; "]
["23.51.10.000-00000014","Цемент строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-01","Подтип","C; B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип","ЦЕМV; ЦЕМIV; ЦЕМIII; ЦЕМII; ЦЕМI"]
[{"$nulls":4},"Подкласс по скорости твердения","Медленнотвердеющие (М); Быстротвердеющие (Б); Нормальнотвердеющие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Наличие минеральной добавки","Композиционный портландцемент; Известняк; Обожженный сланц; Зола-уноса; Глиеж; Пуццолан; Микрокремнезем; Шлак"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","52,5000; 42,5000; 32,5000; 22,5000; "]
["23.51.10.000-00000013","Цемент строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-01","Подтип","C; B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип","ЦЕМI"]
[{"$nulls":4},"Подкласс по скорости твердения","Медленнотвердеющие (М); Быстротвердеющие (Б); Нормальнотвердеющие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Наличие минеральной добавки","Композиционный портландцемент; Известняк; Обожженный сланц; Зола-уноса; Глиеж; Пуццолан; Микрокремнезем; Шлак"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","52,5000; 42,5000; 32,5000; 22,5000; "]
["23.51.10.000-00000012","Цемент строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-01","Подтип","C; B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип","ЦЕМII"]
[{"$nulls":4},"Подкласс по скорости твердения","Медленнотвердеющие (М); Быстротвердеющие (Б); Нормальнотвердеющие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Наличие минеральной добавки","Композиционный портландцемент; Известняк; Обожженный сланц; Зола-уноса; Глиеж; Пуццолан; Микрокремнезем; Шлак"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","52,5000; 42,5000; 32,5000; 22,5000; "]
["23.51.10.000-00000011","Цемент строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-01","Подтип","C; B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип","ЦЕМIII"]
[{"$nulls":4},"Подкласс по скорости твердения","Медленнотвердеющие (М); Быстротвердеющие (Б); Нормальнотвердеющие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Наличие минеральной добавки","Композиционный портландцемент; Известняк; Обожженный сланц; Зола-уноса; Глиеж; Пуццолан; Микрокремнезем; Шлак"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","52,5000; 42,5000; 32,5000; 22,5000; "]
["23.51.10.000-00000010","Цемент строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-01","Подтип","C; B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип","ЦЕМIV"]
[{"$nulls":4},"Подкласс по скорости твердения","Медленнотвердеющие (М); Быстротвердеющие (Б); Нормальнотвердеющие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Наличие минеральной добавки","Композиционный портландцемент; Известняк; Обожженный сланц; Зола-уноса; Глиеж; Пуццолан; Микрокремнезем; Шлак"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","52,5000; 42,5000; 32,5000; 22,5000; "]
["23.51.10.000-00000009","Цемент строительный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-01","Подтип","C; B; A"]
[{"$nulls":4},"Тип","ЦЕМV"]
[{"$nulls":4},"Подкласс по скорости твердения","Медленнотвердеющие (М); Быстротвердеющие (Б); Нормальнотвердеющие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Наличие минеральной добавки","Композиционный портландцемент; Известняк; Обожженный сланц; Зола-уноса; Глиеж; Пуццолан; Микрокремнезем; Шлак"]
[{"$nulls":4},"Сульфатостойкий","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Класс прочности","52,5000; 42,5000; 32,5000; 22,5000; "]
["25.73.30.243-00000002","Циркуль разметочный","Штука","2021-04-01","Материал","Дерево; Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","С остриями, оснащенными твердым сплавом (тип2); Со стальными ножками (тип1)"]
[{"$nulls":4},"Ширина раскрытия","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип циркуля","Для разметки диаметра до 3150 мм; С дугой; С пружиной; Простой"]
["25.73.30.243-00000001","Циркуль разметочный","Штука","2021-04-01","Материал","Дерево; Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения","С остриями, оснащенными твердым сплавом (тип2); Со стальными ножками (тип1)"]
[{"$nulls":4},"Ширина раскрытия","≥2000; ≥1000 и <2000; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; <100","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип циркуля","Для разметки диаметра до 3150 мм; С дугой; С пружиной; Простой"]
["25.73.30.299-00000008","Шаблон для заточки спиральных сверл универсальный","Штука","2022-02-22","Наличие шкалы линейной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр сверла","≥100; ≥60; ≥50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон углов заточки, град.","≥60 и ≤160; ≥30 и ≤160"]
["25.73.30.299-00000007","Шаблон для заточки спиральных сверл универсальный","Штука","2022-02-22","Наличие шкалы линейной","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр сверла","≥100; ≥60; ≥50","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон углов заточки, град.","≥60 и ≤160; ≥30 и ≤160"]
["24.10.71.130-00000006","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Метр","2021-07-03","Серия швеллера","С (специальные); Л (легкой серии с параллельными гранями полок); Э (экономичные с параллельными гранями полок); У (с уклоном внутренних граней полок); П (с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000005","Швеллер стальной горячекатаный","Метр","2021-07-03","Серия швеллера","У (с уклоном внутренних граней полок)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 10; 8; 6,5; 5; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000004","Швеллер стальной горячекатаный","Метр","2021-07-03","Серия швеллера","Э (экономичные с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000003","Швеллер стальной горячекатаный","Метр","2021-07-03","Серия швеллера","Л (легкой серии с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5; 40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000002","Швеллер стальной горячекатаный","Метр","2021-07-03","Серия швеллера","С (специальные)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000001","Швеллер стальной горячекатаный","Метр","2021-07-03","Серия швеллера","П (с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000011","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Серия швеллера","П (с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 5; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000010","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Серия швеллера","У (с уклоном внутренних граней полок)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000009","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Серия швеллера","Э (экономичные с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5; 40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000008","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Серия швеллера","Л (легкой серии с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000007","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-07-03","Серия швеллера","С (специальные)"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 2б; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
["24.10.71.130-00000021","Швеллер стальной горячекатаный","Метр","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","У (с уклоном внутренних граней полок)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.10.71.130-00000020","Швеллер стальной горячекатаный","Метр","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД); Ограниченной в пределах немерной (ОД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","П (с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.10.71.130-00000019","Швеллер стальной горячекатаный","Метр","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","Э (экономичные с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.10.71.130-00000018","Швеллер стальной горячекатаный","Метр","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","Л (легкой серии с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.10.71.130-00000017","Швеллер стальной горячекатаный","Метр","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","С (специальные)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.10.71.130-00000022","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т); Метр","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","С (специальные); Л (легкой серии с параллельными гранями полок); Э (экономичные с параллельными гранями полок); П (с параллельными гранями полок); У (с уклоном внутренних граней полок)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.10.71.130-00000016","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","У (с уклоном внутренних граней полок)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.10.71.130-00000015","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","П (с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.10.71.130-00000014","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","Э (экономичные с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.10.71.130-00000013","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","Л (легкой серии с параллельными гранями полок)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.10.71.130-00000012","Швеллер стальной горячекатаный","Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)","2021-09-12","Номер швеллера","40; 36; 33; 30б; 30а; 30; 27; 26а; 26; 24; 22; 20б; 20а; 20; 18б; 18а; 18; 16а; 16; 14а; 14; 12; 10; 8; 6,5; 5"]
[{"$nulls":4},"Категория точности прокатки швеллера","Обычная; Повышенная; Высокая"]
[{"$nulls":4},"Форма поставки","Ограниченной в пределах немерной (ОД); Немерной (НД); Мерной с немерной длиной (МД1); Мерной (МД)"]
[{"$nulls":4},"Тип стали","Легированная; Нелегированная"]
[{"$nulls":4},"Серия швеллера","С (специальные)"]
[{"$nulls":4},"Наличие цинкового покрытия","Нет; Да"]
["24.44.23.000-00000003","Шина медная для электротехнических целей","Килограмм; Метр","2022-04-11","Марка шины","ШМТВ (шина медная твердая из бескислородной меди); ШМТ (шина медная твердая); ШММ (шина медная мягкая)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥150; ≥100 и <150; ≥70 и <100; ≥50 и <70; ≥30 и <50; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥4; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥16 и <20; ≥12 и <16; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие лужения","Нет; Да"]
["24.44.23.000-00000002","Шина медная для электротехнических целей","Килограмм","2022-04-11","Марка шины","ШМТВ (шина медная твердая из бескислородной меди); ШМТ (шина медная твердая); ШММ (шина медная мягкая)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥150; ≥100 и <150; ≥70 и <100; ≥50 и <70; ≥30 и <50; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥4; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥16 и <20; ≥12 и <16; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие лужения","Нет; Да"]
["24.44.23.000-00000001","Шина медная для электротехнических целей","Метр","2022-04-11","Марка шины","ШМТВ (шина медная твердая из бескислородной меди); ШМТ (шина медная твердая); ШММ (шина медная мягкая)"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥150; ≥100 и <150; ≥70 и <100; ≥50 и <70; ≥30 и <50; ≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥4; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥16 и <20; ≥12 и <16; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие лужения","Нет; Да"]
["23.99.11.130-00000004","Шнур асбестовый","Метр","2021-02-08","Тропическое исполнение (Т)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Результирующая линейная плотность (ктекс)",">380; >290 и ≤380; >280 и ≤290; >250 и ≤280; >150 и ≤250; >120 и ≤150; ≥80 и ≤120"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥25; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥15 и <18; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; <0,7000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ШАГ; ШАП; ШАОН"]
["23.99.11.130-00000003","Шнур асбестовый","Метр","2021-02-08","Тропическое исполнение (Т)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Результирующая линейная плотность (ктекс)",">380; >290 и ≤380; >280 и ≤290; >250 и ≤280; >150 и ≤250; >120 и ≤150; ≥80 и ≤120"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥25; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥15 и <18; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; <0,7000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ШАОН"]
["23.99.11.130-00000002","Шнур асбестовый","Метр","2021-02-08","Тропическое исполнение (Т)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Результирующая линейная плотность (ктекс)",">380; >290 и ≤380; >280 и ≤290; >250 и ≤280; >150 и ≤250; >120 и ≤150; ≥80 и ≤120"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥25; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥15 и <18; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; <0,7000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ШАП"]
["23.99.11.130-00000001","Шнур асбестовый","Метр","2021-02-08","Тропическое исполнение (Т)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Результирующая линейная плотность (ктекс)",">380; >290 и ≤380; >280 и ≤290; >250 и ≤280; >150 и ≤250; >120 и ≤150; ≥80 и ≤120"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥25; ≥22 и <25; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥15 и <18; ≥12 и <15; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,7000 и <1; <0,7000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка","ШАГ"]
["25.11.23.119-00000013","Шов деформационный мостовых сооружений","Метр","2021-02-08","Количество резиновых компенсаторов","≥16; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","С ячеистыми резино-металлическими (резиновыми) плитами (ДШ-РМП 40-160); С резиной, работающей на сдвиг (ДШ-РМП 40-360); Гребенчатой скользящей плавающей плитой (ДШ-ПГ-СП); Гребенчатой скользящей плитой (ДШ-ПГ-С); Гребенчатой консольной плитой (ДШ-ПГ-К); Скошенным плавающим скользящим листом (ДШ-ПС-СП); Скошенным скользящим листом (ДШ-ПС-С); Плоским скользящим листом (ДШ-ПС); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-280(4) с количеством резиновых компенсаторов от 4 до 16; Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-280(4); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-210(3); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-140(2); Крепление компенсаторов заклиниваем МП-ДШ-150(3); Крепление компенсаторов заклиниваем МП-ДШ-100(2); Крепление компенсатора запасовкой в пазы окаймления (ОП-ДШ-70(б); Крепление компенсатора запасовкой в пазы окаймления (ОП-ДШ-70(зп); Крепление резинового компенсатора заклиниваем ОП-ДШ-55(з); Крепление резинового компенсатора заклиниваем ОП-ДШ-35(з); Со стальным окаймлением (ДШ-МЗ-О); С мастикой в уровне цементобетонного покрытия (ДШ-МЗ-Ц); С мастикой в уровне асфальтобетонного покрытия (ДШ-МЗ-А); С окаймлением кромки бетона (ДШ-З-ЩМ-О); Без окаймления кромки бетона (ДШ-З-ЩМ); Покрытие с армированием (ДШ-ЗА); Покрытие без армирования (ДШ-З)"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","КДШ с плитными резинометаллическими элементами (РМП); Зазор перекрыт гребенчатыми плитами; Зазор перекрыт скользящими стальными листами (плитами); Модульные конструкции деформационных швов с несколькими резиновыми компенсаторами и шарнирным креплением промежуточных стальных продольных профилей к траверсам; Модульные конструкции деформационных швов с несколькими резиновыми компенсаторами и жестким креплением промежуточных стальных продольных профилей к траверсам; С заполнением в виде резиновых компенсаторов; С мастичным заполнением; Со щебеночно-мастичной вставкой; С непрерывным покрытием"]
[{"$nulls":4},"Строительный климатический район","IV; III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип","Откатного типа; Перекрытый; Заполненный; Закрытый"]
["25.11.23.119-00000012","Шов деформационный мостовых сооружений","Метр","2021-02-08","Количество резиновых компенсаторов","≥16; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","С ячеистыми резино-металлическими (резиновыми) плитами (ДШ-РМП 40-160); С резиной, работающей на сдвиг (ДШ-РМП 40-360); Гребенчатой скользящей плавающей плитой (ДШ-ПГ-СП); Гребенчатой скользящей плитой (ДШ-ПГ-С); Гребенчатой консольной плитой (ДШ-ПГ-К); Скошенным плавающим скользящим листом (ДШ-ПС-СП); Скошенным скользящим листом (ДШ-ПС-С); Плоским скользящим листом (ДШ-ПС); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-280(4) с количеством резиновых компенсаторов от 4 до 16; Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-280(4); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-210(3); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-140(2); Крепление компенсаторов заклиниваем МП-ДШ-150(3); Крепление компенсаторов заклиниваем МП-ДШ-100(2); Крепление компенсатора запасовкой в пазы окаймления (ОП-ДШ-70(б); Крепление компенсатора запасовкой в пазы окаймления (ОП-ДШ-70(зп); Крепление резинового компенсатора заклиниваем ОП-ДШ-55(з); Крепление резинового компенсатора заклиниваем ОП-ДШ-35(з); Со стальным окаймлением (ДШ-МЗ-О); С мастикой в уровне цементобетонного покрытия (ДШ-МЗ-Ц); С мастикой в уровне асфальтобетонного покрытия (ДШ-МЗ-А); С окаймлением кромки бетона (ДШ-З-ЩМ-О); Без окаймления кромки бетона (ДШ-З-ЩМ); Покрытие с армированием (ДШ-ЗА); Покрытие без армирования (ДШ-З)"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","КДШ с плитными резинометаллическими элементами (РМП); Зазор перекрыт гребенчатыми плитами; Зазор перекрыт скользящими стальными листами (плитами); Модульные конструкции деформационных швов с несколькими резиновыми компенсаторами и шарнирным креплением промежуточных стальных продольных профилей к траверсам; Модульные конструкции деформационных швов с несколькими резиновыми компенсаторами и жестким креплением промежуточных стальных продольных профилей к траверсам; С мастичным заполнением; Со щебеночно-мастичной вставкой; С непрерывным покрытием; С заполнением в виде резиновых компенсаторов"]
[{"$nulls":4},"Строительный климатический район","IV; III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип","Закрытый"]
["25.11.23.119-00000011","Шов деформационный мостовых сооружений","Метр","2021-02-08","Количество резиновых компенсаторов","≥16; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","С ячеистыми резино-металлическими (резиновыми) плитами (ДШ-РМП 40-160); С резиной, работающей на сдвиг (ДШ-РМП 40-360); Гребенчатой скользящей плавающей плитой (ДШ-ПГ-СП); Гребенчатой скользящей плитой (ДШ-ПГ-С); Гребенчатой консольной плитой (ДШ-ПГ-К); Скошенным плавающим скользящим листом (ДШ-ПС-СП); Скошенным скользящим листом (ДШ-ПС-С); Плоским скользящим листом (ДШ-ПС); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-280(4) с количеством резиновых компенсаторов от 4 до 16; Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-280(4); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-210(3); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-140(2); Крепление компенсаторов заклиниваем МП-ДШ-150(3); Крепление компенсаторов заклиниваем МП-ДШ-100(2); Крепление компенсатора запасовкой в пазы окаймления (ОП-ДШ-70(б); Крепление компенсатора запасовкой в пазы окаймления (ОП-ДШ-70(зп); Крепление резинового компенсатора заклиниваем ОП-ДШ-55(з); Крепление резинового компенсатора заклиниваем ОП-ДШ-35(з); Со стальным окаймлением (ДШ-МЗ-О); С мастикой в уровне цементобетонного покрытия (ДШ-МЗ-Ц); С мастикой в уровне асфальтобетонного покрытия (ДШ-МЗ-А); С окаймлением кромки бетона (ДШ-З-ЩМ-О); Без окаймления кромки бетона (ДШ-З-ЩМ); Покрытие с армированием (ДШ-ЗА); Покрытие без армирования (ДШ-З)"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","КДШ с плитными резинометаллическими элементами (РМП); Зазор перекрыт гребенчатыми плитами; Зазор перекрыт скользящими стальными листами (плитами); Модульные конструкции деформационных швов с несколькими резиновыми компенсаторами и шарнирным креплением промежуточных стальных продольных профилей к траверсам; Модульные конструкции деформационных швов с несколькими резиновыми компенсаторами и жестким креплением промежуточных стальных продольных профилей к траверсам; С мастичным заполнением; Со щебеночно-мастичной вставкой; С непрерывным покрытием; С заполнением в виде резиновых компенсаторов"]
[{"$nulls":4},"Строительный климатический район","IV; III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип","Заполненный"]
["25.11.23.119-00000010","Шов деформационный мостовых сооружений","Метр","2021-02-08","Количество резиновых компенсаторов","≥16; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","С ячеистыми резино-металлическими (резиновыми) плитами (ДШ-РМП 40-160); С резиной, работающей на сдвиг (ДШ-РМП 40-360); Гребенчатой скользящей плавающей плитой (ДШ-ПГ-СП); Гребенчатой скользящей плитой (ДШ-ПГ-С); Гребенчатой консольной плитой (ДШ-ПГ-К); Скошенным плавающим скользящим листом (ДШ-ПС-СП); Скошенным скользящим листом (ДШ-ПС-С); Плоским скользящим листом (ДШ-ПС); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-280(4) с количеством резиновых компенсаторов от 4 до 16; Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-280(4); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-210(3); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-140(2); Крепление компенсаторов заклиниваем МП-ДШ-150(3); Крепление компенсаторов заклиниваем МП-ДШ-100(2); Крепление компенсатора запасовкой в пазы окаймления (ОП-ДШ-70(б); Крепление компенсатора запасовкой в пазы окаймления (ОП-ДШ-70(зп); Крепление резинового компенсатора заклиниваем ОП-ДШ-55(з); Крепление резинового компенсатора заклиниваем ОП-ДШ-35(з); Со стальным окаймлением (ДШ-МЗ-О); С мастикой в уровне цементобетонного покрытия (ДШ-МЗ-Ц); С мастикой в уровне асфальтобетонного покрытия (ДШ-МЗ-А); С окаймлением кромки бетона (ДШ-З-ЩМ-О); Без окаймления кромки бетона (ДШ-З-ЩМ); Покрытие с армированием (ДШ-ЗА); Покрытие без армирования (ДШ-З)"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","КДШ с плитными резинометаллическими элементами (РМП); Зазор перекрыт гребенчатыми плитами; Зазор перекрыт скользящими стальными листами (плитами); Модульные конструкции деформационных швов с несколькими резиновыми компенсаторами и шарнирным креплением промежуточных стальных продольных профилей к траверсам; Модульные конструкции деформационных швов с несколькими резиновыми компенсаторами и жестким креплением промежуточных стальных продольных профилей к траверсам; С мастичным заполнением; Со щебеночно-мастичной вставкой; С непрерывным покрытием; С заполнением в виде резиновых компенсаторов"]
[{"$nulls":4},"Строительный климатический район","IV; III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип","Перекрытый"]
["25.11.23.119-00000009","Шов деформационный мостовых сооружений","Метр","2021-02-08","Количество резиновых компенсаторов","≥16; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","С ячеистыми резино-металлическими (резиновыми) плитами (ДШ-РМП 40-160); С резиной, работающей на сдвиг (ДШ-РМП 40-360); Гребенчатой скользящей плавающей плитой (ДШ-ПГ-СП); Гребенчатой скользящей плитой (ДШ-ПГ-С); Гребенчатой консольной плитой (ДШ-ПГ-К); Скошенным плавающим скользящим листом (ДШ-ПС-СП); Скошенным скользящим листом (ДШ-ПС-С); Плоским скользящим листом (ДШ-ПС); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-280(4) с количеством резиновых компенсаторов от 4 до 16; Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-280(4); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-210(3); Крепление компенсаторов запасовкой в пазы МП-ДШ-140(2); Крепление компенсаторов заклиниваем МП-ДШ-150(3); Крепление компенсаторов заклиниваем МП-ДШ-100(2); Крепление компенсатора запасовкой в пазы окаймления (ОП-ДШ-70(б); Крепление компенсатора запасовкой в пазы окаймления (ОП-ДШ-70(зп); Крепление резинового компенсатора заклиниваем ОП-ДШ-55(з); Крепление резинового компенсатора заклиниваем ОП-ДШ-35(з); Со стальным окаймлением (ДШ-МЗ-О); С мастикой в уровне цементобетонного покрытия (ДШ-МЗ-Ц); С мастикой в уровне асфальтобетонного покрытия (ДШ-МЗ-А); С окаймлением кромки бетона (ДШ-З-ЩМ-О); Без окаймления кромки бетона (ДШ-З-ЩМ); Покрытие с армированием (ДШ-ЗА); Покрытие без армирования (ДШ-З)"]
[{"$nulls":4},"Вид конструкции","КДШ с плитными резинометаллическими элементами (РМП); Зазор перекрыт гребенчатыми плитами; Зазор перекрыт скользящими стальными листами (плитами); Модульные конструкции деформационных швов с несколькими резиновыми компенсаторами и шарнирным креплением промежуточных стальных продольных профилей к траверсам; Модульные конструкции деформационных швов с несколькими резиновыми компенсаторами и жестким креплением промежуточных стальных продольных профилей к траверсам; С мастичным заполнением; Со щебеночно-мастичной вставкой; С непрерывным покрытием; С заполнением в виде резиновых компенсаторов"]
[{"$nulls":4},"Строительный климатический район","IV; III; II; I"]
[{"$nulls":4},"Тип","Откатного типа"]
["16.10.10.130-00000004","Шпала деревянная","Штука","2021-11-16","Назначение","Для железнодорожных путей узкой колеи"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы","Необрезная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Длина","1700; 1500; 1200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пропитки шпалы","Термоконденсационная жидкость (ЖТК); Элемсепт; Креозот"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Береза; Пихта; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Шпала пропитанная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип шпалы","IIIБ; IIБ; IБ; IIIA; IIA; IA"]
["16.10.10.130-00000003","Шпала деревянная","Штука","2021-11-16","Шпала укрепленная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для железнодорожных путей широкой колеи"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы","Необрезная; Полуобзерная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Тип пропитки шпалы","Элемсепт; Креозот; Термоконденсационная жидкость (ЖТК)"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Береза; Пихта; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Шпала глубоконаколотая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шпала пропитанная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип шпалы","III; II; I"]
["16.10.10.130-00000001","Шпала деревянная","Штука","2021-11-16","Назначение","Для метрополитена"]
[{"$nulls":4},"Длина","2700; 2650; 1800; 900; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пропитки шпалы","Термоконденсационная жидкость (ЖТК); Элемсепт; Креозот"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Береза; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Шпала пропитанная","Нет; Да"]
["16.10.10.130-00000002","Шпала деревянная","Штука","2021-11-16","Назначение","Для трамвайных путей"]
[{"$nulls":4},"Тип пропитки шпалы","Термоконденсационная жидкость (ЖТК); Элемсепт; Креозот"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Пихта; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Шпала пропитанная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип шпалы","IIIK; IIK; IK"]
["16.10.10.130-00000005","Шпала деревянная","Штука","2021-11-16","Шпала укрепленная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Толщина","180; 160; 150; 140; 130; 120; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для метрополитена; Для трамвайных путей; Для железнодорожных путей широкой колеи; Для железнодорожных путей узкой колеи"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы","Необрезная; Полуобзерная; Обрезная"]
[{"$nulls":4},"Длина","900; 3000; 2700; 2650; 1800; 1700; 1500; 1200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип пропитки шпалы","Термоконденсационная жидкость (ЖТК); Элемсепт; Креозот"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Береза; Пихта; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Шпала глубоконаколотая","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Шпала пропитанная","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип шпалы","IIK; IK; IIIБ; IIБ; IБ; IIIA; IIA; IA; III; II; I; IIIK"]
["25.73.30.299-00000006","Шпатель","Штука","2021-04-01","Материал полотна","Силикон; Резина; Пластмасса; Нержавеющая сталь; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма полотна","Клиновидное; Зубчатое; Плоское"]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥150 и <180; ≥130 и <150; ≥95 и <130; ≥75 и <95; ≥45 и <75; <45","Миллиметр"]
["25.73.30.299-00000005","Шпатель","Штука","2021-04-01","Материал полотна","Силикон; Резина; Пластмасса; Нержавеющая сталь; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Форма полотна","Клиновидное; Зубчатое; Плоское"]
[{"$nulls":4},"Ширина полотна","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; ≥180 и <200; ≥150 и <180; ≥130 и <150; ≥95 и <130; ≥75 и <95; ≥45 и <75; <45","Миллиметр"]
["26.51.33.123-00000004","Штангенглубиномер","Штука","2021-04-01","Значение отсчета по нониусу","0,1000; 0,0500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг измерения","0,0500; 0,0100; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","С электронным цифровым отсчетным устройством (ШГЦ); С отсчетным устройством с круговой шкалой (ШГК); С отсчетом по нониусу (ШГ)"]
[{"$nulls":4},"Цена деления круговой шкалы","0,0500; 0,0200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения","Дюйм; Сантиметр; Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения, мм","0-1000; 0-630; 0-400; 0-300; 0-250; 0-200; 0-160"]
["26.51.33.123-00000003","Штангенглубиномер","Штука","2021-04-01","Значение отсчета по нониусу","0,1000; 0,0500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг измерения","0,0500; 0,0100; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","С отсчетом по нониусу (ШГ)"]
[{"$nulls":4},"Цена деления круговой шкалы","0,0500; 0,0200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения","Дюйм; Сантиметр; Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения, мм","0-1000; 0-630; 0-400; 0-300; 0-250; 0-200; 0-160"]
["26.51.33.123-00000002","Штангенглубиномер","Штука","2021-04-01","Значение отсчета по нониусу","0,1000; 0,0500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг измерения","0,0500; 0,0100; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","С отсчетным устройством с круговой шкалой (ШГК)"]
[{"$nulls":4},"Цена деления круговой шкалы","0,0500; 0,0200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения","Дюйм; Сантиметр; Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения, мм","0-1000; 0-630; 0-400; 0-300; 0-250; 0-200; 0-160"]
["26.51.33.123-00000001","Штангенглубиномер","Штука","2021-04-01","Значение отсчета по нониусу","0,1000; 0,0500; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Шаг измерения","0,0500; 0,0100; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","С электронным цифровым отсчетным устройством (ШГЦ)"]
[{"$nulls":4},"Цена деления круговой шкалы","0,0500; 0,0200; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Единица измерения","Дюйм; Сантиметр; Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Диапазон измерения, мм","0-1000; 0-630; 0-400; 0-300; 0-250; 0-200; 0-160"]
["16.10.10.110-00000010","Штапик деревянный","Кубический метр","2021-11-16","Ширина","≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8; ≥20; ≥18 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Цельная; Сращенная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия","Защитно-декоративное; Лакокрасочное"]
[{"$nulls":4},"Форма","Фигурная; Полукруглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Класс","С; В; А; Экстра"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Бальза; Клен; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна; Липа; Ольха"]
["16.10.10.110-00000008","Штапик деревянный","Штука","2021-11-16","Ширина","≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8; ≥20; ≥18 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Цельная; Сращенная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия","Защитно-декоративное; Лакокрасочное"]
[{"$nulls":4},"Форма","Фигурная; Полукруглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Класс","С; В; А; Экстра"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Бальза; Клен; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна; Липа; Ольха"]
["16.10.10.110-00000011","Штапик деревянный","Штука; Кубический метр; Погонный метр","2021-11-16","Ширина","≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8; ≥20; ≥18 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Цельная; Сращенная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия","Защитно-декоративное; Лакокрасочное"]
[{"$nulls":4},"Форма","Фигурная; Полукруглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Класс","С; В; А; Экстра"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Бальза; Клен; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна; Липа; Ольха"]
["16.10.10.110-00000009","Штапик деревянный","Погонный метр","2021-11-16","Ширина","≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8; ≥20; ≥18 и <20","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; <8","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Цельная; Сращенная"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥3000; ≥2000 и <3000; ≥1000 и <2000; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид покрытия","Защитно-декоративное; Лакокрасочное"]
[{"$nulls":4},"Форма","Фигурная; Полукруглая; Прямоугольная"]
[{"$nulls":4},"Класс","С; В; А; Экстра"]
[{"$nulls":4},"Вид породы","Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Бальза; Клен; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Лиственница; Ель; Сосна; Липа; Ольха"]
["24.20.40.000-00000015","Штуцер","Штука","2022-07-27","Вид и размер резьбы 1","G 1/2; G 3/4; G 3/8; K2; K1.1/2; K1.1/4; K1; K3/4; K1/2; K3/8; K1/4; K1/8; K1/16; G6; G5.1/2; G5; G4.1/2; G4; G3.3/4; G3.1/2; G3.1/4; G3; G2.3/4; G2.1/2; G2.1/4; G2; G1.1/2; G1.1/4; G1; G3/4; G1/2; G3/8; G1/4; G1/8; G1/16; М52х2; M45х2; М42х2; M36х2; M30х2; M26х1,5(M27х2); M24х1,5; М22х1,5; М18х1,5; М16х1,5; М14х1,5; M12х1,5; M10х1; M8х1"]
[{"$nulls":4},"Вид и размер резьбы 2","K1/4; K1/8; K1/16; G6; G5.1/2; G5; G4.1/2; G 1/2; G 3/4; G 3/8; K2; K1.1/2; K1.1/4; K1; K3/4; K1/2; K3/8; G4; G3.3/4; G3.1/2; G3.1/4; G3; G2.3/4; G2.1/2; G2.1/4; G2; G1.1/2; G1.1/4; G1; G3/4; G1/2; G3/8; G1/4; G1/8; G1/16; М52х2; M45х2; М42х2; M36х2; M30х2; M26х1,5(M27х2); M24х1,5; М22х1,5; М18х1,5; М16х1,5; М14х1,5; M12х1,5; M10х1; M8х1"]
[{"$nulls":4},"Группа","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вид","Соединительный; Приварной; Поворотный; Переходной"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы 2","Внутренняя; Наружная"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы 1","Внутренняя; Наружная"]
[{"$nulls":4},"С цинковым покрытием","Нет; Да"]
["24.20.40.000-00000014","Штуцер","Штука","2022-07-27","Вид и размер резьбы 1","G6; G5.1/2; G5; G4.1/2; G4; G3.3/4; G3.1/2; G3.1/4; G3; G2.3/4; G2.1/2; G2.1/4; G2; G1.1/2; G1.1/4; G1; G3/4; G1/2; G3/8; G1/4; G1/8; G1/16; М52х2; M45х2; М42х2; M36х2; M30х2; M26х1,5(M27х2); M24х1,5; М22х1,5; М18х1,5; М16х1,5; М14х1,5; M12х1,5; M10х1; M8х1; K2; K1.1/2; K1.1/4; K1; K3/4; K1/2; K3/8; K1/4; K1/8; K1/16; G 1/2; G 3/4; G 3/8"]
[{"$nulls":4},"Вид и размер резьбы 2","K2; K1.1/2; K1.1/4; K1; K3/4; K1/2; K3/8; K1/4; K1/8; K1/16; G6; G5.1/2; G5; G4.1/2; G4; G3.3/4; G3.1/2; G3.1/4; G3; G2.3/4; G2.1/2; G2.1/4; G2; G1.1/2; G1.1/4; G1; G3/4; G1/2; G3/8; G1/4; G1/8; G1/16; М52х2; M45х2; М42х2; M36х2; M30х2; M26х1,5(M27х2); M24х1,5; М22х1,5; М18х1,5; М16х1,5; М14х1,5; M12х1,5; M10х1; M8х1; G 1/2; G 3/4; G 3/8"]
[{"$nulls":4},"Группа","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вид","Переходной"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы 2","Внутренняя; Наружная"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы 1","Внутренняя; Наружная"]
[{"$nulls":4},"С цинковым покрытием","Нет; Да"]
["24.20.40.000-00000013","Штуцер","Штука","2022-07-27","Вид и размер резьбы 1","K2; K1.1/2; K1.1/4; K1; K3/4; K1/2; K3/8; K1/4; K1/8; K1/16; G6; G5.1/2; G5; G4.1/2; G4; G3.3/4; G3.1/2; G3.1/4; G3; G2.3/4; G2.1/2; G2.1/4; G2; G1.1/2; G1.1/4; G1; G3/4; G1/2; G3/8; G1/4; G1/8; G1/16; М52х2; M45х2; М42х2; M36х2; M30х2; M26х1,5(M27х2); M24х1,5; М22х1,5; М18х1,5; М16х1,5; М14х1,5; M12х1,5; M10х1; M8х1; G 1/2; G 3/4; G 3/8"]
[{"$nulls":4},"Вид и размер резьбы 2","K2; K1.1/2; K1.1/4; K1; K3/4; K1/2; K3/8; K1/4; K1/8; K1/16; G6; G5.1/2; G5; G4.1/2; G4; G3.3/4; G3.1/2; G3.1/4; G3; G2.3/4; G2.1/2; G2.1/4; G2; G1.1/2; G1.1/4; G1; G3/4; G1/2; G3/8; G1/4; G1/8; G1/16; М52х2; M45х2; М42х2; M36х2; M30х2; M26х1,5(M27х2); M24х1,5; М22х1,5; М18х1,5; М16х1,5; М14х1,5; M12х1,5; M10х1; M8х1; G 1/2; G 3/4; G 3/8"]
[{"$nulls":4},"Группа","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вид","Поворотный"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы 2","Внутренняя; Наружная"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы 1","Внутренняя; Наружная"]
[{"$nulls":4},"С цинковым покрытием","Нет; Да"]
["24.20.40.000-00000012","Штуцер","Штука","2022-07-27","Вид и размер резьбы 1","K2; K1.1/2; K1.1/4; K1; K3/4; K1/2; K3/8; K1/4; K1/8; K1/16; G6; G5.1/2; G5; G4.1/2; G4; G3.3/4; G3.1/2; G3.1/4; G3; G2.3/4; G2.1/2; G2.1/4; G2; G1.1/2; G1.1/4; G1; G3/4; G1/2; G3/8; G1/4; G1/8; G1/16; М52х2; M45х2; М42х2; M36х2; M30х2; M26х1,5(M27х2); M24х1,5; М22х1,5; М18х1,5; М16х1,5; М14х1,5; M12х1,5; M10х1; M8х1; G 1/2; G 3/4; G 3/8"]
[{"$nulls":4},"Вид и размер резьбы 2","K2; K1.1/2; K1.1/4; K1; K3/4; K1/2; K3/8; K1/4; K1/8; K1/16; G6; G5.1/2; G5; G4.1/2; G4; G3.3/4; G3.1/2; G3.1/4; G3; G2.3/4; G2.1/2; G2.1/4; G2; G1.1/2; G1.1/4; G1; G3/4; G1/2; G3/8; G1/4; G1/8; G1/16; М52х2; M45х2; М42х2; M36х2; M30х2; M26х1,5(M27х2); M24х1,5; М22х1,5; М18х1,5; М16х1,5; М14х1,5; M12х1,5; M10х1; M8х1; G 1/2; G 3/4; G 3/8"]
[{"$nulls":4},"Группа","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вид","Приварной"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы 2","Внутренняя; Наружная"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы 1","Внутренняя; Наружная"]
[{"$nulls":4},"С цинковым покрытием","Нет; Да"]
["24.20.40.000-00000011","Штуцер","Штука","2022-07-27","Вид и размер резьбы 1","K2; K1.1/2; K1.1/4; K1; K3/4; K1/2; K3/8; K1/4; K1/8; K1/16; G6; G5.1/2; G5; G4.1/2; G4; G3.3/4; G3.1/2; G3.1/4; G3; G2.3/4; G2.1/2; G2.1/4; G2; G1.1/2; G1.1/4; G1; G3/4; G1/2; G3/8; G1/4; G1/8; G1/16; М52х2; M45х2; М42х2; M36х2; M30х2; M26х1,5(M27х2); M24х1,5; М22х1,5; М18х1,5; М16х1,5; М14х1,5; M12х1,5; M10х1; M8х1; G 1/2; G 3/4; G 3/8"]
[{"$nulls":4},"Вид и размер резьбы 2","K2; K1.1/2; K1.1/4; K1; K3/4; K1/2; K3/8; K1/4; K1/8; K1/16; G6; G5.1/2; G5; G4.1/2; G4; G3.3/4; G3.1/2; G3.1/4; G3; G2.3/4; G2.1/2; G2.1/4; G2; G1.1/2; G1.1/4; G1; G3/4; G1/2; G3/8; G1/4; G1/8; G1/16; М52х2; M45х2; М42х2; M36х2; M30х2; M26х1,5(M27х2); M24х1,5; М22х1,5; М18х1,5; М16х1,5; М14х1,5; M12х1,5; M10х1; M8х1; G 1/2; G 3/4; G 3/8"]
[{"$nulls":4},"Группа","3; 2; 1"]
[{"$nulls":4},"Вид","Соединительный"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы 2","Внутренняя; Наружная"]
[{"$nulls":4},"Тип резьбы 1","Внутренняя; Наружная"]
[{"$nulls":4},"С цинковым покрытием","Нет; Да"]
["28.24.11.000-00000032","Шуруповерт","Штука","2021-04-01","Тип питания","От аккумуляторных батарей; От сети"]
[{"$nulls":4},"Наличие аккумуляторов в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции удара","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки угла наклона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регулировка скорости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип патрона","Шестигранный патрон под биты; Кулачковый патрон; Быстрозажимной патрон"]
[{"$nulls":4},"Максимальный крутящий момент (Нм)","≥160; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Количество аккумуляторов в комплекте",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции работы с лентой","Нет; Да"]
["28.24.11.000-00000031","Шуруповерт","Штука","2021-04-01","Тип питания","От сети"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции удара","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки угла наклона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регулировка скорости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип патрона","Шестигранный патрон под биты; Кулачковый патрон; Быстрозажимной патрон"]
[{"$nulls":4},"Максимальный крутящий момент (Нм)","≥160; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции работы с лентой","Нет; Да"]
["28.24.11.000-00000030","Шуруповерт","Штука","2021-04-01","Тип питания","От аккумуляторных батарей"]
[{"$nulls":4},"Наличие аккумуляторов в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции удара","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность регулировки угла наклона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Регулировка скорости","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип патрона","Шестигранный патрон под биты; Кулачковый патрон; Быстрозажимной патрон"]
[{"$nulls":4},"Максимальный крутящий момент (Нм)","≥160; ≥140 и <160; ≥120 и <140; ≥100 и <120; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; <10"]
[{"$nulls":4},"Количество аккумуляторов в комплекте",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие функции работы с лентой","Нет; Да"]
["08.12.12.140-00000004","Щебень балластный","Кубический метр","2020-12-01","Категория","II; I; В"]
["08.12.12.140-00000003","Щебень балластный","Кубический метр","2020-12-01","Категория","В"]
["08.12.12.140-00000002","Щебень балластный","Кубический метр","2020-12-01","Категория","I"]
["08.12.12.140-00000001","Щебень балластный","Кубический метр","2020-12-01","Категория","II"]
["16.10.10.110-00000014","Щит мебельный","Штука; Квадратный метр","2021-11-16","Тип соединения","Диагональное; Горизонтальное; Вертикальное"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20 и <30; ≥18 и <20; <18; ≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сращенный; Цельноламельный"]
[{"$nulls":4},"Сорт","С; Б; А; Экстра"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид породы дерева","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Бальза; Клен; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
["16.10.10.110-00000013","Щит мебельный","Квадратный метр","2021-11-16","Тип соединения","Диагональное; Горизонтальное; Вертикальное"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20 и <30; ≥18 и <20; <18; ≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сращенный; Цельноламельный"]
[{"$nulls":4},"Сорт","С; Б; А; Экстра"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид породы дерева","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Бальза; Клен; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
["16.10.10.110-00000012","Щит мебельный","Штука","2021-11-16","Тип соединения","Диагональное; Горизонтальное; Вертикальное"]
[{"$nulls":4},"Толщина","≥20 и <30; ≥18 и <20; <18; ≥50; ≥40 и <50; ≥30 и <40","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Сращенный; Цельноламельный"]
[{"$nulls":4},"Сорт","С; Б; А; Экстра"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥6000; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; ≥4500 и <5000; ≥4000 и <4500; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; ≥2000 и <2500; ≥1500 и <2000; ≥1000 и <1500; <1000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Вид породы дерева","Липа; Ольха; Тополь; Осина; Береза; Ясень; Бук; Дуб; Кипарис; Пихта; Кедр; Бальза; Клен; Лиственница; Ель; Сосна"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥1200; ≥1100 и <1200; ≥1000 и <1100; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; ≥500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Миллиметр"]
["16.22.10.000-00000013","Щит паркетный","Штука; Квадратный метр","2021-09-01","Тип паркетного щита, в зависимости от вида лицевого покрытия","Ф (облицованный квадратами фанерной облицовочной плиты); Ш (облицованный квадратами строганого или лущеного шпона); П (облицованный паркетными планками)"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип паркетного щита, в зависимости от конструкции основания","ПЩ4 (с основанием из двух склеенных между собой слоев реек, уложенных во взаимно перпендикулярном направлении); ПЩ3 (с основанием из ДСП, облицованной с двух сторон лущеным шпоном или с основанием из ЦСП); ПЩ2 (с реечным основанием, облицованным с двух сторон лущеным шпоном); ПЩ1 (с рамочным основанием в виде обвязки, угловые шиповые соединения которой должны быть выполнены на клею, и реек заполнения, закрепляемых в пазах брусков обвязки на прямой несквозной шип)"]
[{"$nulls":4},"Длина стороны щита","≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина щита","≥40; ≥35; ≥32; ≥28; ≥25; ≥22; <22","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка паркетного щита","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины лицевого покрытия паркетного щита","Тропические породы; Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
["16.22.10.000-00000012","Щит паркетный","Квадратный метр","2021-09-01","Тип паркетного щита, в зависимости от вида лицевого покрытия","Ф (облицованный квадратами фанерной облицовочной плиты); Ш (облицованный квадратами строганого или лущеного шпона); П (облицованный паркетными планками)"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип паркетного щита, в зависимости от конструкции основания","ПЩ4 (с основанием из двух склеенных между собой слоев реек, уложенных во взаимно перпендикулярном направлении); ПЩ3 (с основанием из ДСП, облицованной с двух сторон лущеным шпоном или с основанием из ЦСП); ПЩ2 (с реечным основанием, облицованным с двух сторон лущеным шпоном); ПЩ1 (с рамочным основанием в виде обвязки, угловые шиповые соединения которой должны быть выполнены на клею, и реек заполнения, закрепляемых в пазах брусков обвязки на прямой несквозной шип)"]
[{"$nulls":4},"Длина стороны щита","≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина щита","≥40; ≥35; ≥32; ≥28; ≥25; ≥22; <22","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка паркетного щита","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины лицевого покрытия паркетного щита","Тропические породы; Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
["16.22.10.000-00000011","Щит паркетный","Штука","2021-09-01","Тип паркетного щита, в зависимости от вида лицевого покрытия","Ф (облицованный квадратами фанерной облицовочной плиты); Ш (облицованный квадратами строганого или лущеного шпона); П (облицованный паркетными планками)"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаски","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип паркетного щита, в зависимости от конструкции основания","ПЩ4 (с основанием из двух склеенных между собой слоев реек, уложенных во взаимно перпендикулярном направлении); ПЩ3 (с основанием из ДСП, облицованной с двух сторон лущеным шпоном или с основанием из ЦСП); ПЩ2 (с реечным основанием, облицованным с двух сторон лущеным шпоном); ПЩ1 (с рамочным основанием в виде обвязки, угловые шиповые соединения которой должны быть выполнены на клею, и реек заполнения, закрепляемых в пазах брусков обвязки на прямой несквозной шип)"]
[{"$nulls":4},"Длина стороны щита","≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥400; <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина щита","≥40; ≥35; ≥32; ≥28; ≥25; ≥22; <22","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Марка паркетного щита","Б (первая категория качества); А (высшей категории качества)"]
[{"$nulls":4},"Тип породы древисины лицевого покрытия паркетного щита","Тропические породы; Лиственница; Сосна корейская; Сосна сибирская; Сосна обыкновенная; Береза; Белая акация; Граб; Каштан; Ильма; Вяз; Берест (карагача); Вишня; Клен; Ясень; Бук; Дуб"]
["32.99.11.160-00000007","Щиток лицевой защитный","Штука","2021-02-08","Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; <180","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения корпуса щитка","Непрозрачный; Сетчатый; Светофильтрующий; Бесцветный прозрачный химически стойкий; Бесцветный прозрачный ударостойкий"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥120; ≥100 и <120; ≥80 и <100; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа по назначению","Универсальные; Для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Для защиты от брызг, разбавленных кислот, щелочей, растворов; Для защиты от излучений; Для защиты от ударов твердых частиц"]
[{"$nulls":4},"Подгруппа по назначению","Универсальные; Для защиты от радиоволн СВЧ-диапазона; Для защиты от слепящей яркости света; Для защиты от ультрафиолетового излучения; Для защиты от инфракрасного излучения"]
[{"$nulls":4},"Тип","Универсальный; С ручкой; С креплением на каске; С наголовным креплением"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥230; ≥220 и <230; ≥200 и <220; ≥180 и <200; <180","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подвижного стеклодержателя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие принудительной вентиляции","Нет; Да"]
["32.99.11.160-00000006","Щиток лицевой защитный","Штука","2021-02-08","Ширина","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; <180","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип исполнения корпуса щитка","Непрозрачный; Сетчатый; Светофильтрующий; Бесцветный прозрачный химически стойкий; Бесцветный прозрачный ударостойкий"]
[{"$nulls":4},"Глубина","≥120; ≥100 и <120; ≥80 и <100; <80","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Группа по назначению","Для защиты от брызг, разбавленных кислот, щелочей, растворов; Для защиты от излучений; Для защиты от ударов твердых частиц; Универсальные; Для защиты от искр и брызг расплавленного металла"]
[{"$nulls":4},"Подгруппа по назначению","Универсальные; Для защиты от радиоволн СВЧ-диапазона; Для защиты от слепящей яркости света; Для защиты от ультрафиолетового излучения; Для защиты от инфракрасного излучения"]
[{"$nulls":4},"Тип","Универсальный; С ручкой; С креплением на каске; С наголовным креплением"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥230; ≥220 и <230; ≥200 и <220; ≥180 и <200; <180","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие подвижного стеклодержателя","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие принудительной вентиляции","Нет; Да"]
["42.99.19.140-00000002","Экран ветрозащитный строительный","Штука","2021-04-01","Материал экрана","Древесно-стружечная плита; Ориентированно-стружечная плита; Профилированный лист; Фанера"]
[{"$nulls":4},"Высота экрана","≥9000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина экрана","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Строповочное устройство; Крепежный элемент; Подмости; Опорный башмак; Опорная балка; Направляющие подьема"]
[{"$nulls":4},"Количество подмостей",">22; 1; ","Штука"]
["42.99.19.140-00000001","Экран ветрозащитный строительный","Штука","2021-04-01","Материал экрана","Древесно-стружечная плита; Ориентированно-стружечная плита; Профилированный лист; Фанера"]
[{"$nulls":4},"Высота экрана","≥9000; ≥8000 и <9000; ≥7000 и <8000; ≥6000 и <7000; ≥5000 и <6000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина экрана","≥5000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥2000 и <3000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Строповочное устройство; Крепежный элемент; Подмости; Опорный башмак; Опорная балка; Направляющие подьема"]
[{"$nulls":4},"Количество подмостей",">22; 1; ","Штука"]
["22.21.40.000-00000013","Экран термозащитный для пайки","Штука","2021-09-01","Гибкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
["22.21.40.000-00000012","Экран термозащитный для пайки","Штука","2021-09-01","Гибкость","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥200; <200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥300; ≥250 и <300; ≥200 и <250; <200","Миллиметр"]
["42.11.10.130-00000019","Элемент концевой дорожного ограждения барьерного типа","Штука","2022-02-22","Толщина металла","≥4; ≥3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В комплекте с основным ограждением","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Цинк; Грунт; Без покрытия"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для конечного участка; Для начального участка"]
["42.11.10.130-00000018","Элемент концевой дорожного ограждения барьерного типа","Штука","2022-02-22","Толщина металла","≥4; ≥3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В комплекте с основным ограждением","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Цинк; Грунт; Без покрытия"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для начального участка"]
["42.11.10.130-00000017","Элемент концевой дорожного ограждения барьерного типа","Штука","2022-02-22","Толщина металла","≥4; ≥3","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"В комплекте с основным ограждением","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип покрытия","Цинк; Грунт; Без покрытия"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для конечного участка"]
["20.30.12.130-00000003","Эмаль","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*]); Килограмм","2021-06-15","Область применения","Для внутренних работ; Для наружных работ"]
[{"$nulls":4},"Группа","Электропроводная (9); Электроизоляционная (9); Термостойкая (8); Химически стойкая (7); Маслобензостойкая (6); Специальная (5); Водостойкая (4); Консервационная (3); Ограниченно атмосферостойкая (2); Атмосферостойкая (1)"]
[{"$nulls":4},"Тип эмали","Эпоксидная (ЭП); Кремнийорганическая (КО); Нитроцеллюлозная (НЦ); Силикатная (ЖС); Циклогексаноновая (ЦГ); Нефтеполимерная (НП); Янтарная (ЯН); Пентафталевая (ПФ); Этрифталевая (ЭТ); Этилцеллюлозная (ЭЦ); Эпоксиэфирная (ЭФ); Шеллачная (ШЛ); Хлорированная полиэтиленовая (ХП); Фуриловая (ФР); Фторопластовая (ФП); Фенольная (ФЛ); Фенолалкидная (ФА); Полиамидная (ПА); Полиуретановая (УР); Сополимеро-винил- ацетатная (ВС); Сополимеро-винил-хлоридная (ХС); Полиэфирная ненасыщенная (ПЭ); Полиэфирная насыщенная (ПЛ); Поливинилхлоридная (ХВ); Полимидная (ПИ); Поливинилацетатная (ВА); Поливинилацетальная (ВЛ); Перхлорвиниловая (ХВ); Ксифталевая (КТ); Копаловая (КП); Каучуковая (КЧ); Канифольная (КФ); Дивинилацетиленовая (ВН); Винилацетиленовая (ВН); Битумная (БТ); Ацетобутиратцеллюлозная (АБ); Ацетилцеллюлозная (АЦ); Алкидно-уретановая (АУ); Алкидно-акриловая (АС); Полиакриловая (АК); Карбамидная (МЧ); Меламинная (МЛ); Алкидностирольная; Масляностирольная; Масляная (МА); Глифталевая (ГФ)"]
["20.30.12.130-00000002","Эмаль","Килограмм","2021-06-15","Область применения","Для внутренних работ; Для наружных работ"]
[{"$nulls":4},"Группа","Электропроводная (9); Электроизоляционная (9); Термостойкая (8); Химически стойкая (7); Маслобензостойкая (6); Специальная (5); Водостойкая (4); Консервационная (3); Ограниченно атмосферостойкая (2); Атмосферостойкая (1)"]
[{"$nulls":4},"Тип эмали","Эпоксидная (ЭП); Кремнийорганическая (КО); Нитроцеллюлозная (НЦ); Силикатная (ЖС); Циклогексаноновая (ЦГ); Нефтеполимерная (НП); Янтарная (ЯН); Пентафталевая (ПФ); Этрифталевая (ЭТ); Этилцеллюлозная (ЭЦ); Эпоксиэфирная (ЭФ); Шеллачная (ШЛ); Хлорированная полиэтиленовая (ХП); Фуриловая (ФР); Фторопластовая (ФП); Фенольная (ФЛ); Фенолалкидная (ФА); Полиамидная (ПА); Полиуретановая (УР); Сополимеро-винил- ацетатная (ВС); Сополимеро-винил-хлоридная (ХС); Полиэфирная ненасыщенная (ПЭ); Полиэфирная насыщенная (ПЛ); Поливинилхлоридная (ХВ); Полимидная (ПИ); Поливинилацетатная (ВА); Поливинилацетальная (ВЛ); Перхлорвиниловая (ХВ); Ксифталевая (КТ); Копаловая (КП); Каучуковая (КЧ); Канифольная (КФ); Дивинилацетиленовая (ВН); Винилацетиленовая (ВН); Битумная (БТ); Ацетобутиратцеллюлозная (АБ); Ацетилцеллюлозная (АЦ); Алкидно-уретановая (АУ); Алкидно-акриловая (АС); Полиакриловая (АК); Карбамидная (МЧ); Меламинная (МЛ); Алкидностирольная; Масляностирольная; Масляная (МА); Глифталевая (ГФ)"]
["20.30.12.130-00000001","Эмаль","Литр;^кубический дециметр (л;^дм[3*])","2021-06-15","Область применения","Для внутренних работ; Для наружных работ"]
[{"$nulls":4},"Группа","Электропроводная (9); Электроизоляционная (9); Термостойкая (8); Химически стойкая (7); Маслобензостойкая (6); Специальная (5); Водостойкая (4); Консервационная (3); Ограниченно атмосферостойкая (2); Атмосферостойкая (1)"]
[{"$nulls":4},"Тип эмали","Эпоксидная (ЭП); Кремнийорганическая (КО); Нитроцеллюлозная (НЦ); Силикатная (ЖС); Циклогексаноновая (ЦГ); Нефтеполимерная (НП); Янтарная (ЯН); Пентафталевая (ПФ); Этрифталевая (ЭТ); Этилцеллюлозная (ЭЦ); Эпоксиэфирная (ЭФ); Шеллачная (ШЛ); Хлорированная полиэтиленовая (ХП); Фуриловая (ФР); Фторопластовая (ФП); Фенольная (ФЛ); Фенолалкидная (ФА); Полиамидная (ПА); Полиуретановая (УР); Сополимеро-винил- ацетатная (ВС); Сополимеро-винил-хлоридная (ХС); Полиэфирная ненасыщенная (ПЭ); Полиэфирная насыщенная (ПЛ); Поливинилхлоридная (ХВ); Полимидная (ПИ); Поливинилацетатная (ВА); Поливинилацетальная (ВЛ); Перхлорвиниловая (ХВ); Ксифталевая (КТ); Копаловая (КП); Каучуковая (КЧ); Канифольная (КФ); Дивинилацетиленовая (ВН); Винилацетиленовая (ВН); Битумная (БТ); Ацетобутиратцеллюлозная (АБ); Ацетилцеллюлозная (АЦ); Алкидно-уретановая (АУ); Алкидно-акриловая (АС); Полиакриловая (АК); Карбамидная (МЧ); Меламинная (МЛ); Алкидностирольная; Масляностирольная; Масляная (МА); Глифталевая (ГФ)"]