{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Судостроительная промышленност"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Судостроительная промышленност","index":0,"n_rows":444,"n_cols":7,"rows_kept":444}
["Код позиции КТРУ","Наименование позиции","Ед-изм. позиции","Дата начала обязательного применения позиции каталога","Наименование характеристки","Значение характеристики","Ед-изм. характеристики"]
["30.11.32.114-00000002","Аварийно-спасательное судно","Штука","2020-11-02","Оборудование для подводных работ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Оснащенность вертолетным устройством согласно классификации РМРС","HELIDECK-H; HELIDECK-F; HELIDECK; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Оснащенность средствами борьбы с пожарами на других судах согласно классификации РМРС","FF3WS; FF2; FF2WS; FF1; FF1WS; Не оснащен"]
[{"$nulls":4},"Ледовый класс","Не применимо; Icebreaker9; Icebreaker8; Icebreaker7; Icebreaker6"]
[{"$nulls":4},"Оснащенность водолазным комплексом согласно классификации РМРС","SDS ≥ 60; SDS &lt; 60; SDS &lt; 12; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Нефтесборное судно по классификации РМРС","Нет; Oil recovery ship (&gt; 60 °C); Oil recovery ship"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥10; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥3,5000 и <5; ≥2,5000 и <3,5000; ≥1,5000 и <2,5000; ≥0,5000 и <1,5000; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Длина наибольшая","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥15 и <18; <15","Метр"]
["30.11.32.114-00000001","Аварийно-спасательное судно","Штука","2020-11-02","Оборудование для подводных работ","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; <4","Метр"]
[{"$nulls":4},"Оснащенность вертолетным устройством согласно классификации РМРС","HELIDECK-H; HELIDECK-F; HELIDECK; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,5000 и <1; <0,5000","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Оснащенность средствами борьбы с пожарами на других судах согласно классификации РМРС","FF3WS; FF2; FF2WS; FF1; FF1WS; Не оснащен"]
[{"$nulls":4},"Ледовый класс","Не применимо; Icebreaker9; Icebreaker8; Icebreaker7; Icebreaker6"]
[{"$nulls":4},"Оснащенность водолазным комплексом согласно классификации РМРС","SDS ≥ 60; SDS &lt; 60; SDS &lt; 12; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Нефтесборное судно по классификации РМРС","Нет; Oil recovery ship (&gt; 60 °C); Oil recovery ship"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥10; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥3,5000 и <5; ≥2,5000 и <3,5000; ≥1,5000 и <2,5000; ≥0,5000 и <1,5000; <0,5000","Метр"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Длина наибольшая","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥15 и <18; <15","Метр"]
["30.11.33.190-00000013","Автономный необитаемый подводный аппарат","Штука","2021-02-08","Мощность аккумуляторной литий железофосфатной батареи","1200; ","Ватт-час"]
[{"$nulls":4},"Масса",">5000; ≤5000; ≤4000; ≤3000; ≤2000; ≤1000; ≤500; ≤300; ≤100; ≤50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Автономность не менее","≥8; ≥6; <6","Час"]
[{"$nulls":4},"Измеритель глубины, точность","0,0200; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Глубина погружения","≥1500; ≥1000; ≥500; ≥300; ≥100; <100","Метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая частота доплеровского лага, точность 0,2 %","600; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость","≥2,5000; ≥1,5000; ≥0,5000; <0,5000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Ширина луча эхолота, градус","10; "]
[{"$nulls":4},"Дальность действия гидроакустической системы позиционирования и связи","3500; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Оснащение","Видеоаппаратура; Датчик электропроводности; Датчик температуры; Акустический профилограф; Магнитометр; Электромагнитный искатель; Система радиосвязи; Измеритель скорости; Измеритель глубины; Инерциальная навигационная система; Спутниковая навигационная система; Гидроакустическая система позиционирования и связи; Допплеровский лаг; Гидролокатор бокового обзора; Эхолот"]
[{"$nulls":4},"Рабочая частота эхолота","675; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Гидролокатор бокового обзора трехчастотный, БИНС точность 0,6 % от пройденного пути","800; 330; 260; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥8000; ≥6000 и <8000; ≥4000 и <6000; ≥2000 и <4000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Горизонтальная всенаправленная скорость передачи данных, кбит/с","до 13,9"]
[{"$nulls":4},"Система ради освязи (Wi -Fi) дальность действия","1,5000; ","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Измеритель скорости звука разрешение, точность до 0,02 м/с","0; ","Метр в секунду"]
["30.11.33.190-00000012","Автономный необитаемый подводный аппарат","Штука","2021-02-08","Мощность аккумуляторной литий железофосфатной батареи","1200; ","Ватт-час"]
[{"$nulls":4},"Масса",">5000; ≤5000; ≤4000; ≤3000; ≤2000; ≤1000; ≤500; ≤300; ≤100; ≤50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Автономность не менее","≥8; ≥6; <6","Час"]
[{"$nulls":4},"Измеритель глубины, точность","0,0200; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Глубина погружения","≥1500; ≥1000; ≥500; ≥300; ≥100; <100","Метр"]
[{"$nulls":4},"Рабочая частота доплеровского лага, точность 0,2 %","600; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость","≥2,5000; ≥1,5000; ≥0,5000; <0,5000","Метр в секунду"]
[{"$nulls":4},"Ширина луча эхолота, градус","10; "]
[{"$nulls":4},"Дальность действия гидроакустической системы позиционирования и связи","3500; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Оснащение","Видеоаппаратура; Датчик электропроводности; Датчик температуры; Акустический профилограф; Магнитометр; Электромагнитный искатель; Система радиосвязи; Измеритель скорости; Измеритель глубины; Инерциальная навигационная система; Спутниковая навигационная система; Гидроакустическая система позиционирования и связи; Допплеровский лаг; Гидролокатор бокового обзора; Эхолот"]
[{"$nulls":4},"Рабочая частота эхолота","675; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Гидролокатор бокового обзора трехчастотный, БИНС точность 0,6 % от пройденного пути","800; 330; 260; ","Килогерц"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥8000; ≥6000 и <8000; ≥4000 и <6000; ≥2000 и <4000; <2000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Горизонтальная всенаправленная скорость передачи данных, кбит/с","до 13,9"]
[{"$nulls":4},"Система ради освязи (Wi -Fi) дальность действия","1,5000; ","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Измеритель скорости звука разрешение, точность до 0,02 м/с","0; ","Метр в секунду"]
["30.11.24.000-00000002","Балкер","Штука","2020-11-02","Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Дедвейт","≥200000; ≥100000 и <200000; ≥50000 и <100000; ≥30000 и <50000; ≥15000 и <30000; ≥5000 и <15000; <5000"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥20; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥20; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥300; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Метр"]
["30.11.24.000-00000001","Балкер","Штука","2020-11-02","Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Дедвейт","≥200000; ≥100000 и <200000; ≥50000 и <100000; ≥30000 и <50000; ≥15000 и <30000; ≥5000 и <15000; <5000"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥20; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥20; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥300; ≥280 и <300; ≥260 и <280; ≥240 и <260; ≥220 и <240; ≥200 и <220; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; <50","Метр"]
["30.11.33.190-00000007","Баржа","Штука","2020-11-02","Длина, наибольшая","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Движитель отсутствует; Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Баржа по типу груза","Смешанный; Сухогрузная; Наливная"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥10; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥1,5000; ≥1,2000 и <1,5000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["30.11.33.190-00000006","Баржа","Штука","2020-11-02","Длина, наибольшая","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Движитель отсутствует; Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Баржа по типу груза","Смешанный; Сухогрузная; Наливная"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥10; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥1,5000; ≥1,2000 и <1,5000; ≥1 и <1,2000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["30.11.50.000-00000004","Боновое ограждение","Метр","2020-12-01","Тип","Нефтепоглощающий; Ледовый (повышенной прочности); Обыкновенный"]
[{"$nulls":4},"Время насыщения",">15; ≥10 и ≤15; <10","Минута"]
[{"$nulls":4},"Нефтеемкость","≥80; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥7 и <10; <7"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени плавучести","Плавучее; Приливное; Всплывающее; Притопляемое"]
[{"$nulls":4},"Общая высота",">150; ≥100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по жесткости","Эластичный (гибкий); Жесткий"]
[{"$nulls":4},"Огнестойкое","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подгруппа","Стационарный; Оперативный"]
["30.11.50.000-00000003","Боновое ограждение","Метр","2020-12-01","Тип","Нефтепоглощающий; Ледовый (повышенной прочности); Обыкновенный"]
[{"$nulls":4},"Время насыщения",">15; ≥10 и ≤15; <10","Минута"]
[{"$nulls":4},"Нефтеемкость","≥80; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥7 и <10; <7"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени плавучести","Плавучее; Приливное; Всплывающее; Притопляемое"]
[{"$nulls":4},"Общая высота",">150; ≥100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по жесткости","Эластичный (гибкий); Жесткий"]
[{"$nulls":4},"Огнестойкое","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подгруппа","Оперативный"]
["30.11.50.000-00000002","Боновое ограждение","Метр","2020-12-01","Тип","Нефтепоглощающий; Ледовый (повышенной прочности); Обыкновенный"]
[{"$nulls":4},"Время насыщения",">15; ≥10 и ≤15; <10","Минута"]
[{"$nulls":4},"Нефтеемкость","≥80; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥7 и <10; <7"]
[{"$nulls":4},"Тип по степени плавучести","Плавучее; Приливное; Всплывающее; Притопляемое"]
[{"$nulls":4},"Общая высота",">150; ≥100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип по жесткости","Эластичный (гибкий); Жесткий"]
[{"$nulls":4},"Огнестойкое","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Подгруппа","Стационарный"]
["30.11.32.000-00000002","Буксир","Штука","2020-11-02","Высота борта","≥10; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"По способу буксировки","Смешанный; Буксировка методом толкания; Буксировка лагом; Буксировка в кильватер за корму; Буксировка в кильватер за нос на коротком (менее 50 м) буксирном тросе; Буксировка в кильватер за нос на длинном (свыше300 м) буксирном тросе"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Неприменимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Тяговое усилие на швартовах","≥100; ≥50 и <100; ≥30 и <50; ≥15 и <30; ≥10 и <15; <10"]
[{"$nulls":4},"По типу","Противопожарный буксир; Буксир-спасатель; Портовый буксир"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥20; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Оснащенность средствами борьбы с пожарами на других судах согласно классификации РМРС","FF3WS; FF2; FF2WS; FF1; FF1WS; Не оснащен"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Метр"]
["30.11.32.000-00000001","Буксир","Штука","2020-11-02","Высота борта","≥10; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"По способу буксировки","Смешанный; Буксировка методом толкания; Буксировка лагом; Буксировка в кильватер за корму; Буксировка в кильватер за нос на коротком (менее 50 м) буксирном тросе; Буксировка в кильватер за нос на длинном (свыше300 м) буксирном тросе"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Ice2; Ice1; Неприменимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Тяговое усилие на швартовах","≥100; ≥50 и <100; ≥30 и <50; ≥15 и <30; ≥10 и <15; <10"]
[{"$nulls":4},"По типу","Противопожарный буксир; Буксир-спасатель; Портовый буксир"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥20; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Оснащенность средствами борьбы с пожарами на других судах согласно классификации РМРС","FF3WS; FF2; FF2WS; FF1; FF1WS; Не оснащен"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; <20","Метр"]
["28.99.39.190-00000024","Вибропробоотборник","Штука","2020-11-02","Вид по типу действия","Виброударный; Вибрационный"]
[{"$nulls":4},"Высота пробоотборного устройства","≥18; ≥12; ≥9; ≥6; ≥3; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая глубина","≥450; ≥300; ≥150; <150","Метр"]
["28.99.39.190-00000023","Вибропробоотборник","Штука","2020-11-02","Вид по типу действия","Вибрационный"]
[{"$nulls":4},"Высота пробоотборного устройства","≥18; ≥12; ≥9; ≥6; ≥3; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая глубина","≥450; ≥300; ≥150; <150","Метр"]
["28.99.39.190-00000022","Вибропробоотборник","Штука","2020-11-02","Вид по типу действия","Виброударный"]
[{"$nulls":4},"Высота пробоотборного устройства","≥18; ≥12; ≥9; ≥6; ≥3; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная рабочая глубина","≥450; ≥300; ≥150; <150","Метр"]
["30.11.33.190-00000009","Гидрографическое, лоцмейстерское судно","Штука","2020-11-02","Длина, наибольшая","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥10; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Водометный движитель; Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥20; ≥17 и <20; ≥15 и <17; ≥13 и <15; ≥10 и <13; ≥7 и <10; ≥5 и <7; <5","Метр"]
["30.11.33.190-00000008","Гидрографическое, лоцмейстерское судно","Штука","2020-11-02","Длина, наибольшая","≥50; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥10; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Водометный движитель; Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥3; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; ≥0,8000 и <1; ≥0,6000 и <0,8000; ≥0,4000 и <0,6000; ≥0,2000 и <0,4000; <0,2000","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥20; ≥17 и <20; ≥15 и <17; ≥13 и <15; ≥10 и <13; ≥7 и <10; ≥5 и <7; <5","Метр"]
["28.12.12.110-00000006","Гидромотор","Штука","2020-11-02","Возможность регулировки рабочего объема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивный тип","Аксиально-поршневой; Радиально-поршневой; Пластинчатый; Героторный; Шестеренный"]
[{"$nulls":4},"Крутящий момент, номинальный, Н·м","≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения, номинальная","≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем, номинальный","≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["28.12.12.110-00000005","Гидромотор","Штука","2020-11-02","Возможность регулировки рабочего объема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивный тип","Шестеренный"]
[{"$nulls":4},"Крутящий момент, номинальный, Н·м","≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения, номинальная","≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем, номинальный","≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["28.12.12.110-00000004","Гидромотор","Штука","2020-11-02","Возможность регулировки рабочего объема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивный тип","Героторный"]
[{"$nulls":4},"Крутящий момент, номинальный, Н·м","≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения, номинальная","≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем, номинальный","≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["28.12.12.110-00000003","Гидромотор","Штука","2020-11-02","Возможность регулировки рабочего объема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивный тип","Пластинчатый"]
[{"$nulls":4},"Крутящий момент, номинальный, Н·м","≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения, номинальная","≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем, номинальный","≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["28.12.12.110-00000002","Гидромотор","Штука","2020-11-02","Возможность регулировки рабочего объема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивный тип","Радиально-поршневой"]
[{"$nulls":4},"Крутящий момент, номинальный, Н·м","≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения, номинальная","≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем, номинальный","≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["28.12.12.110-00000001","Гидромотор","Штука","2020-11-02","Возможность регулировки рабочего объема","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструктивный тип","Аксиально-поршневой"]
[{"$nulls":4},"Крутящий момент, номинальный, Н·м","≥3000; ≥2500; ≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Частота вращения, номинальная","≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем, номинальный","≥1000; ≥800; ≥600; ≥400; ≥200; ≥100; ≥50; ≥20; ≥10; ≥5; <5","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["28.99.39.190-00000174","Дночерпатель (пробоотборник) штанговый","Штука","2021-01-11","Вид коробчатый дночерпателя (пробоотборник)","Мультикорер; Бокскорер"]
[{"$nulls":4},"Тип","Трубчатый; Бентоносный; Ковшовый; Коробчатый"]
[{"$nulls":4},"Максимальная площадь захвата","≥0,3000; ≥0,2000; ≥0,1000; <0,1000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина","≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Метр"]
["28.99.39.190-00000173","Дночерпатель (пробоотборник) штанговый","Штука","2021-01-11","Вид коробчатый дночерпателя (пробоотборник)","Мультикорер; Бокскорер"]
[{"$nulls":4},"Тип","Коробчатый"]
[{"$nulls":4},"Максимальная площадь захвата","≥0,3000; ≥0,2000; ≥0,1000; <0,1000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина","≥80; ≥100; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Метр"]
["28.99.39.190-00000172","Дночерпатель (пробоотборник) штанговый","Штука","2021-01-11","Вид коробчатый дночерпателя (пробоотборник)","Мультикорер; Бокскорер"]
[{"$nulls":4},"Тип","Ковшовый"]
[{"$nulls":4},"Максимальная площадь захвата","≥0,3000; ≥0,2000; ≥0,1000; <0,1000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина","≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Метр"]
["28.99.39.190-00000171","Дночерпатель (пробоотборник) штанговый","Штука","2021-01-11","Вид коробчатый дночерпателя (пробоотборник)","Мультикорер; Бокскорер"]
[{"$nulls":4},"Тип","Бентоносный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная площадь захвата","≥0,3000; ≥0,2000; ≥0,1000; <0,1000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина","≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Метр"]
["28.99.39.190-00000170","Дночерпатель (пробоотборник) штанговый","Штука","2021-01-11","Вид коробчатый дночерпателя (пробоотборник)","Мультикорер; Бокскорер"]
[{"$nulls":4},"Тип","Трубчатый"]
[{"$nulls":4},"Максимальная площадь захвата","≥0,3000; ≥0,2000; ≥0,1000; <0,1000","Квадратный метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина","≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2; <2","Метр"]
["30.11.33.190-00000011","Ледокол","Штука","2020-11-02","Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥30; ≥27 и <30; ≥25 и <27; ≥23 и <25; ≥20 и <23; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; Ядерный реактор; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Ледовый класс","Icebreaker9; Icebreaker8; Icebreaker7; Icebreaker6"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность на винтах","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
["30.11.33.190-00000010","Ледокол","Штука","2020-11-02","Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥30; ≥27 и <30; ≥25 и <27; ≥23 и <25; ≥20 и <23; ≥19 и <20; ≥18 и <19; ≥17 и <18; ≥16 и <17; ≥15 и <16; ≥14 и <15; ≥13 и <14; ≥12 и <13; ≥11 и <12; ≥10 и <11; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; Ядерный реактор; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥100; ≥95 и <100; ≥90 и <95; ≥85 и <90; ≥80 и <85; ≥75 и <80; ≥70 и <75; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Ледовый класс","Icebreaker9; Icebreaker8; Icebreaker7; Icebreaker6"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность на винтах","≥100; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; <3","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
["30.11.21.114-00000002","Паром","Штука","2020-11-02","Тип движителя","Колесный; Водометный движитель; Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Количество пассажиров","≥500; ≥200 и <500; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥30 и <50; <30","Человек"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥15; ≥14 и <15; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
["30.11.21.114-00000001","Паром","Штука","2020-11-02","Тип движителя","Колесный; Водометный движитель; Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Количество пассажиров","≥500; ≥200 и <500; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥30 и <50; <30","Человек"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥15; ≥14 и <15; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
["30.11.21.000-00000002","Пассажирское судно","Штука","2020-11-02","Высота борта","≥20; ≥10 и <20; ≥8 и <10; ≥5 и <8; ≥3 и <5; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Количество пассажиров","≥500; ≥200 и <500; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥30 и <50; <30","Человек"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Колесный; Водометный движитель; Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥15; ≥14 и <15; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
["30.11.21.000-00000001","Пассажирское судно","Штука","2020-11-02","Высота борта","≥20; ≥10 и <20; ≥8 и <10; ≥5 и <8; ≥3 и <5; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥150; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Количество пассажиров","≥500; ≥200 и <500; ≥100 и <200; ≥50 и <100; ≥30 и <50; <30","Человек"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Колесный; Водометный движитель; Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥15; ≥14 и <15; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
["28.99.39.190-00000178","Планктонная сеть для отбора проб","Штука","2021-01-11","Диаметр","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; <10","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип сети","Бонго; Джеди; Апштейна"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер ячеи, микрон","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие стакана","Нет; Да"]
["28.99.39.190-00000177","Планктонная сеть для отбора проб","Штука","2021-01-11","Диаметр","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; <10","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип сети","Апштейна"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер ячеи, микрон","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие стакана","Нет; Да"]
["28.99.39.190-00000176","Планктонная сеть для отбора проб","Штука","2021-01-11","Диаметр","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; <10","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип сети","Джеди"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер ячеи, микрон","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие стакана","Нет; Да"]
["28.99.39.190-00000175","Планктонная сеть для отбора проб","Штука","2021-01-11","Диаметр","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; <10","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Тип сети","Бонго"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥100; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Размер ячеи, микрон","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥30 и <60; <30"]
[{"$nulls":4},"Наличие стакана","Нет; Да"]
["30.11.50.120-00000006","Понтон","Штука","2020-11-02","Длина, наибольшая","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Надувной; Пластиковый; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для изыскательских работ; Для гидротехнических работ; Для резервуаров иных продуктов; Для резервуаров нефтепродуктов; Переправа"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["30.11.50.120-00000005","Понтон","Штука","2020-11-02","Длина, наибольшая","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Надувной; Пластиковый; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Переправа"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["30.11.50.120-00000004","Понтон","Штука","2020-11-02","Длина, наибольшая","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Надувной; Пластиковый; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для резервуаров нефтепродуктов"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["30.11.50.120-00000003","Понтон","Штука","2020-11-02","Длина, наибольшая","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Надувной; Пластиковый; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для резервуаров иных продуктов"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["30.11.50.120-00000002","Понтон","Штука","2020-11-02","Длина, наибольшая","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Надувной; Пластиковый; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для гидротехнических работ"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["30.11.50.120-00000001","Понтон","Штука","2020-11-02","Длина, наибольшая","≥200; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид","Надувной; Пластиковый; Металлический"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Для изыскательских работ"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["13.92.29.190-00000006","Спасательный линь","Штука","2020-11-02","Диаметр петли","≥60; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина троса","≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Количество поплавков","≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
["13.92.29.190-00000005","Спасательный линь","Штука","2020-11-02","Диаметр петли","≥60; ≥40 и <60; ≥20 и <40; <20","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина троса","≥30; ≥25; ≥20; ≥15; ≥10; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Количество поплавков","≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
["30.11.22.113-00000002","Судно-газовоз","Штука","2020-11-02","Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥70; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Количество грузовых танков","≥54; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6","Метр"]
[{"$nulls":4},"Типы грузовых танков газовоза","Мембранные; Независимые; Встроенные"]
[{"$nulls":4},"Суммарный объем грузовых танков газовоза","≥300000; ≥200000 и <300000; ≥150000 и <200000; ≥100000 и <150000; ≥50000 и <100000; ≥30000 и <50000; ≥3000 и <30000; ≥500 и <3000; <500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥350; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥60; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["30.11.22.113-00000001","Судно-газовоз","Штука","2020-11-02","Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен; Berth-connected ship; R3-RSN"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥70; ≥65 и <70; ≥60 и <65; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥1 и <5; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Количество грузовых танков","≥54; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3; ≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12","Метр"]
[{"$nulls":4},"Типы грузовых танков газовоза","Мембранные; Независимые; Встроенные"]
[{"$nulls":4},"Суммарный объем грузовых танков газовоза","≥300000; ≥200000 и <300000; ≥150000 и <200000; ≥100000 и <150000; ≥50000 и <100000; ≥30000 и <50000; ≥3000 и <30000; ≥500 и <3000; <500","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥350; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥60; ≥55 и <60; ≥50 и <55; ≥45 и <50; ≥40 и <45; ≥35 и <40; ≥30 и <35; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
["26.51.20.110-00000002","Судовой буксируемый подводный аппарат","Штука","2021-02-08","Вес в воде","≤15; ≤10; ≤5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Количество одномодовых оптоволокон","3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Рабочая глубина","≥300 и <350; ≥100 и <300","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость, уз","≥12; ≥6"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1800; ≥1500; ≥1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина кабеля","1000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Заглубитель; СПУ; Лебедка"]
[{"$nulls":4},"Требования к энергетической установки судна-буксировщика","≥15; ≥10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Вес в воздухе","≤30; ≤150; ≤100; ≤50","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥250 и <350; ≥200 и <250; ≥350 и <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предельная глубина","≤500; ≤300","Метр"]
[{"$nulls":4},"Полезная нагрузка","≥40; ≥20; ≥10; ≥6; ≥3; ≥1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность кабеля","1000; ","Мегабит в секунду"]
["26.51.20.110-00000001","Судовой буксируемый подводный аппарат","Штука","2021-02-08","Вес в воде","≤15; ≤10; ≤5","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Количество одномодовых оптоволокон","3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Рабочая глубина","≥100 и <300; ≥300 и <350","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость, уз","≥12; ≥6"]
[{"$nulls":4},"Длина","≥1800; ≥1500; ≥1200","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Длина кабеля","1000; ","Метр"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Заглубитель; СПУ; Лебедка"]
[{"$nulls":4},"Требования к энергетической установки судна-буксировщика","≥15; ≥10","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Вес в воздухе","≤150; ≤100; ≤50; ≤30","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","≥250 и <350; ≥200 и <250; ≥350 и <400","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Предельная глубина","≤500; ≤300","Метр"]
[{"$nulls":4},"Полезная нагрузка","≥40; ≥20; ≥10; ≥6; ≥3; ≥1","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Пропускная способность кабеля","1000; ","Мегабит в секунду"]
["30.11.24.000-00000004","Сухогрузное судно","Штука","2020-11-02","Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Arc4; Ice3; Ice2; Ice1; Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥200; ≥190 и ≤200; ≥180 и ≤190; ≥170 и ≤180; ≥160 и ≤170; ≥150 и ≤160; ≥140 и ≤150; ≥130 и ≤140; ≥120 и ≤130; ≥110 и ≤120; ≥100 и ≤110; ≥90 и ≤100; ≥80 и ≤90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Дедвейт","≥200000; ≥150000 и <200000; ≥100000 и <150000; ≥50000 и <100000; ≥30000 и <50000; ≥10000 и <30000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥500 и <1000; <500"]
["30.11.24.000-00000003","Сухогрузное судно","Штука","2020-11-02","Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Arc4; Ice3; Ice2; Ice1; Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5"]
[{"$nulls":4},"Ширина","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥200; ≥190 и ≤200; ≥180 и ≤190; ≥170 и ≤180; ≥160 и ≤170; ≥150 и ≤160; ≥140 и ≤150; ≥130 и ≤140; ≥120 и ≤130; ≥110 и ≤120; ≥100 и ≤110; ≥90 и ≤100; ≥80 и ≤90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥20; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Дедвейт","≥200000; ≥150000 и <200000; ≥100000 и <150000; ≥50000 и <100000; ≥30000 и <50000; ≥10000 и <30000; ≥5000 и <10000; ≥1000 и <5000; ≥500 и <1000; <500"]
["30.11.22.000-00000002","Танкер","Штука","2020-11-02","Ширина","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы инертного газа согласно классификации РМРС","IGS-Pad; IGS-NG; IGS-IG; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"По типу – бункеровщик","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Дедвейт","≥320000; ≥160000 и <320000; ≥80000 и <160000; ≥45000 и <80000; ≥25000 и <45000; ≥10000 и <25000; <10000"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥350; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; <30; ≥30 и <40","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Количество грузовых танков","≥54; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Не применимо; Arc9; Arc8; Arc7; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Тип груза","Смешанный; Продукты; Нефтепродукты; Химические продукты; Сырая нефть"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
["30.11.22.000-00000001","Танкер","Штука","2020-11-02","Ширина","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20; <10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы инертного газа согласно классификации РМРС","IGS-Pad; IGS-NG; IGS-IG; Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"По типу – бункеровщик","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Классификационное общество","Другое; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Высота борта","≥30; ≥28 и <30; ≥26 и <28; ≥24 и <26; ≥22 и <24; ≥20 и <22; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Винт регулируемого шага; Винт фиксированного шага; Винто-рулевая колонка"]
[{"$nulls":4},"Район плавания в соответствии с классификацией РМРС","Berth-connected ship; R3-RSN; R3; R2-RSN(4,5); R2-RSN; R2; R1; Не ограничен"]
[{"$nulls":4},"Дедвейт","≥320000; ≥160000 и <320000; ≥80000 и <160000; ≥45000 и <80000; ≥25000 и <45000; ≥10000 и <25000; <10000"]
[{"$nulls":4},"Длина, наибольшая","≥350; ≥340 и <350; ≥330 и <340; ≥320 и <330; ≥310 и <320; ≥300 и <310; ≥290 и <300; ≥280 и <290; ≥270 и <280; ≥260 и <270; ≥250 и <260; ≥240 и <250; ≥230 и <240; ≥220 и <230; ≥210 и <220; ≥200 и <210; ≥190 и <200; ≥180 и <190; ≥170 и <180; ≥160 и <170; ≥150 и <160; ≥140 и <150; ≥130 и <140; ≥120 и <130; ≥110 и <120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; <30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип используемого топлива для главного двигателя / вспомогательных двигателей","Смешанный; СПГ; Дизельное топливо; Мазут/дизельное топливо"]
[{"$nulls":4},"Количество грузовых танков","≥54; 3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Категория ледового усиления","Arc7; Не применимо; Arc9; Arc8; Arc6; Arc5; Arc4; Ice3; Ice2; Ice1"]
[{"$nulls":4},"Тип груза","Смешанный; Продукты; Нефтепродукты; Химические продукты; Сырая нефть"]
[{"$nulls":4},"Суммарная мощность ЭУ","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥18 и <20; ≥16 и <18; ≥14 и <16; ≥12 и <14; ≥10 и <12; ≥9 и <10; ≥8 и <9; ≥7 и <8; ≥6 и <7; ≥5 и <6; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1","Мегаватт;^тысяча киловатт"]
["28.29.12.114-00000002","Установка для очистки вод судовая","Штука","2020-11-02","Мощность","≥1200; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; ≥100 и <300; ≥50 и <100; <50","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Принцип очистки вод","Способом сепарации; Химический; Биологический; Опреснительный; Бактерицидный (УФ лампа); Обратно-осмотический"]
[{"$nulls":4},"Сертификация","Другое классификационное общество; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м3/час","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Обеззараживание воды; Подготовка питьевой воды; Подготовка мытьевой воды; Очистка питьевой воды; Очистка нефтесодержащих вод; Очистка сточных вод"]
["28.29.12.114-00000001","Установка для очистки вод судовая","Штука","2020-11-02","Мощность","≥1200; ≥900 и <1200; ≥600 и <900; ≥300 и <600; ≥100 и <300; ≥50 и <100; <50","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Принцип очистки вод","Способом сепарации; Химический; Биологический; Опреснительный; Бактерицидный (УФ лампа); Обратно-осмотический"]
[{"$nulls":4},"Сертификация","Другое классификационное общество; РРР; РМРС"]
[{"$nulls":4},"Производительность, м3/час","≥500; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; ≥100 и <200; ≥80 и <100; ≥60 и <80; ≥40 и <60; ≥20 и <40; ≥10 и <20; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Обеззараживание воды; Подготовка питьевой воды; Подготовка мытьевой воды; Очистка питьевой воды; Очистка нефтесодержащих вод; Очистка сточных вод"]