{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Посуда лабораторная"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Посуда лабораторная","index":0,"n_rows":3007,"n_cols":7,"rows_kept":3007}
["Код позиции КТРУ","Наименование позиции","Ед-изм. позиции","Дата начала обязательного применения позиции каталога","Наименование характеристки","Значение характеристики","Ед-изм. характеристики"]
["23.19.23.110-00000847","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1; 10; 3; 2; 5; 0,5000; 15; "]
["23.19.23.110-00000854","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","0,5000; "]
["23.19.23.110-00000853","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1; "]
["23.19.23.110-00000852","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2; "]
["23.19.23.110-00000851","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3; "]
["23.19.23.110-00000850","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; "]
["23.19.23.110-00000849","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; "]
["23.19.23.110-00000848","Ванна прямоугольная (тип ВП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","15; "]
["23.19.23.110-00000004","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; 100; 250; 25; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 14/23"]
["23.19.23.110-00000052","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000051","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000050","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000049","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000048","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000047","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000046","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000045","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000044","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000043","Колба грушевидная (тип Гр)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000011","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; 2000; 25; 500; 750; 100; 10; 3000; 5000; 250; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; 50; 18; 34; 42; 40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40; 34/35; 29/32; 24/29; 19/26; 14/23"]
["23.19.23.110-00000472","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000471","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000470","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000469","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000468","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000467","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000466","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000465","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000464","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000463","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000462","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000461","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000460","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000459","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000458","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000457","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000456","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000455","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000454","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000453","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000452","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000451","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000450","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000449","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000448","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000447","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000446","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000445","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000444","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000443","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000442","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000441","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000440","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000439","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000438","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000437","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000436","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000435","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000434","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000433","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000432","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000431","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000430","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000429","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000428","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000427","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000426","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000425","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000424","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000423","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000422","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000421","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000420","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000419","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000418","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000417","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000416","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000415","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000414","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000413","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000412","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000411","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000410","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000409","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000408","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000407","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000406","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000405","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000404","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000403","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000402","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000401","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000400","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000399","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000398","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000397","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000396","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000395","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000394","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000393","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000392","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000391","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000390","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000389","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000388","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000387","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000386","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000385","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/29"]
["23.19.23.110-00000384","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000383","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000382","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000381","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000380","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000379","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
["23.19.23.110-00000378","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000377","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000376","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000375","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000374","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000373","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000372","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000371","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000370","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000369","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000368","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000367","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000366","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000365","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000364","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000363","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000362","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000361","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000360","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000359","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000358","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000357","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000356","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000355","Колба коническая (тип Кн)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000006","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; 6000; 10; 500; 250; 100; 1000; 4000; 50; 25; 2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46; 45/40; 34/35; 29/32; 19/26; 14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; 22; 18; 50; 89; 40; 34; 65; 42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000154","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000153","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000152","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000151","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000150","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000149","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000148","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000147","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000146","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000145","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000144","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000143","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000142","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000141","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000140","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000139","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000138","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000137","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000136","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000135","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000134","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000133","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000132","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000131","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000130","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000129","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000128","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000127","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000126","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000125","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000124","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000123","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000122","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000121","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000120","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000119","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000118","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000117","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000116","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000115","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000114","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000113","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000112","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000111","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000110","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000109","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000108","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000107","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000106","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000105","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000104","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000103","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000102","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000101","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000100","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000099","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000098","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000097","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000096","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000095","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000094","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000093","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000092","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000091","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000090","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000089","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000088","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000087","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000086","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000085","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000084","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000083","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000082","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000081","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000080","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000079","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000078","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000077","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000076","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000075","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000074","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000073","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000072","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000071","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000070","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000069","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000068","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000067","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000066","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000065","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000064","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000063","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000062","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000061","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000060","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000059","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000058","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000057","Колба круглодонная (тип К)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000015","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; 150; 500; 100; 1000; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","19; 29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 19/26"]
["23.19.23.110-00000552","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000551","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000550","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000549","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000548","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000547","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000546","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000545","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000544","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000543","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000542","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000541","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000540","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000539","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000538","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000537","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000536","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000535","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000534","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000533","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000532","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000531","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000530","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000529","Колба круглодонная для перегонки (тип КП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000017","Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов (тип КРН)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","125; 250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
["23.19.23.110-00000564","Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов (тип КРН)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","125; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
["23.19.23.110-00000563","Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов (тип КРН)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
["23.19.23.110-00000562","Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов (тип КРН)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","125; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000561","Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов (тип КРН)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000008","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; 10000; 1000; 250; 6000; 2000; 4000; 500; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; 18; 65; 50; 34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46; 45/40; 29/32; 19/26; 14/23"]
["23.19.23.110-00000292","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000291","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000290","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000289","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000288","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000287","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000286","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000285","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000284","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000283","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000282","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000281","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000280","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000279","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000278","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000277","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000276","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000275","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000274","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000273","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000272","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000271","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000270","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000269","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000268","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000267","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000266","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000265","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000264","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000263","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000262","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000261","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000260","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000259","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000258","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000257","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000256","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000255","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000254","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000253","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000252","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000251","Колба круглодонная с двумя горловинами (тип КГУ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000010","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; 500; 4000; 1000; 2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; 34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40; 29/32"]
["23.19.23.110-00000354","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000353","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000352","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000351","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000350","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000349","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000348","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000347","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000346","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000345","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000344","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000343","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000342","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000341","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000340","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000339","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000338","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000337","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000336","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000335","Колба круглодонная с тремя горловинами (тип КГП-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000009","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; 50; 100; 1000; 250; 6000; 500; 2000; 4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; 50; 65; 22; 18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46; 45/40; 29/32; 19/26; 14/23"]
["23.19.23.110-00000334","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000333","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000332","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000331","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000330","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000329","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000328","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000327","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000326","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000325","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000324","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000323","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000322","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000321","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000320","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000319","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000318","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000317","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000316","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000315","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000314","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000313","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000312","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000311","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
["23.19.23.110-00000310","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000309","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000308","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000307","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000306","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000305","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000304","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
["23.19.23.110-00000303","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000302","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000301","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000300","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000299","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000298","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000297","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000296","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000295","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000294","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000293","Колба круглодонная с тремя горловинами, расположенными под углом (тип КГУ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр центральной горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000005","Колба круглодонная с четырьмя горловинами (тип КГП-4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; 500; 1000; 2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40; 29/32"]
["23.19.23.110-00000056","Колба круглодонная с четырьмя горловинами (тип КГП-4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000055","Колба круглодонная с четырьмя горловинами (тип КГП-4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000054","Колба круглодонная с четырьмя горловинами (тип КГП-4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000053","Колба круглодонная с четырьмя горловинами (тип КГП-4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
["23.19.23.110-00000012","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; 100; 500; 50; 250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 19/26; 14/23"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","14; 29; 19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000500","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000499","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000498","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000497","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000496","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000495","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000494","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000493","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000492","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000491","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000490","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000489","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000488","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000487","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000486","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000485","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000484","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000483","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000482","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000481","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000480","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000479","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000478","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000477","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000476","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000475","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000474","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000473","Колба Кьельдаля","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Внутренний диаметр горловины","29; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000013","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; 10; 250; 100; 500; 25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 14/23"]
["23.19.23.110-00000512","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000511","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000510","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000509","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000508","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000507","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000506","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000505","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000504","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000503","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000502","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000501","Колба остродонная (тип О)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000016","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; 50; 10; 25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23; 10/19"]
["23.19.23.110-00000560","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000559","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000558","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000557","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000556","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000555","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000554","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000553","Колба остродонная для перегонки (тип ОП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000003","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; 100; 250; 50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 14/23"]
["23.19.23.110-00000042","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000041","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000040","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000039","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000038","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000037","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000036","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000035","Колба остродонная с двумя горловинами (тип ОГ-2)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000014","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; 25; 50; 250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000528","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000527","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000526","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000525","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000524","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000523","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000522","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000521","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000520","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000519","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000518","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000517","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000516","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000515","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000514","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000513","Колба остродонная с тремя горловинами (тип ОГ-3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Наибольший внутренний диаметр центральной горловины","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000007","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; 100; 4000; 1000; 2000; 500; 50; 10000; 750; 6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46; 45/40; 34/35; 29/32; 19/26; 14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; 40; 34; 50; 89; 76; 22; 65; 42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами); 1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000250","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000249","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000248","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000247","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000246","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000245","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000244","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000243","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000242","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000241","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000240","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000239","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000238","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000237","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000236","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000235","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000234","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000233","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000232","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000231","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000230","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000229","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000228","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000227","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000226","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000225","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000224","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000223","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000222","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000221","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000220","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000219","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000218","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000217","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000216","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000215","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000214","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000213","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000212","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000211","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000210","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000209","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000208","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000207","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000206","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000205","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000204","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000203","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000202","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000201","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000200","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000199","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000198","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000197","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000196","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000195","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000194","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000193","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000192","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000191","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000190","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000189","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/35"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000188","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000187","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000186","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000185","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000184","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000183","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000182","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000181","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000180","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/40"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000179","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/46"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000178","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000177","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000176","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000175","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","18; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000174","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","22; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000173","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000172","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000171","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000170","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000169","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000168","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000167","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000166","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","34; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000165","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","40; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000164","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","750; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000163","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","42; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000162","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000161","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000160","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","50; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000159","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","76; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000158","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000157","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000156","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","65; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000155","Колба плоскодонная (тип П)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","89; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)"]
["23.19.23.110-00000001","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; 250; 5000; 1000; 500; 100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами); 1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000029","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000028","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000027","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000026","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000025","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000024","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (без взаимозаменяемых конусов)"]
["23.19.23.110-00000023","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000022","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000021","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000020","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000019","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000018","Колба с тубусом","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (с взаимозаменяемыми конусами)"]
["23.19.23.110-00000002","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; 500; 50; 250; 100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000034","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000033","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000032","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000031","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000030","Колба Фаворского","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["23.19.23.110-00000846","Кювета прямоугольная ребристая (тип КП)","Штука","2018-10-22"]
["23.19.23.110-00000567","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; 5; 100; 25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000608","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000607","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000606","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000605","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000604","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000603","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000602","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000601","Пробирка остродонная (тип П3)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000565","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","20; 15; 50; 5; 1; 10; 25; 2; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32; 14/23; 10/19"]
["23.19.23.110-00000588","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000587","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000586","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000585","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000584","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000583","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","15; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000582","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","20; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000581","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000580","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000579","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000578","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000577","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000576","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
["23.19.23.110-00000575","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000574","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","15; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000573","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","20; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000572","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
["23.19.23.110-00000571","Пробирка с взаимозаменяемым конусом (тип П4)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","29/32"]
["23.19.23.110-00000568","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26; 14/23; 10/19"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; 17; 13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; 150; 100; 80; 65; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000624","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","65; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000623","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000622","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000621","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000620","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000619","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000618","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000617","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000616","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","65; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000615","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","10/19"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","13; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000614","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2020-12-07","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000613","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/23"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000612","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","17; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000611","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","80; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000610","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000609","Пробирка с взаимозаменяемым конусом и отводом (тип П40)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/26"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000570","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","19; 7; 16; 14; 21; 10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","180; 90; 60; 150; 100; 200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000656","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","7; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000655","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","90; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000654","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000653","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000652","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","180; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000651","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000650","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","180; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000649","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000648","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","10; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","90; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000647","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","7; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000646","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000645","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000644","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","180; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000643","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000642","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","19; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","180; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000641","Пробирка цилиндрическая (тип П2)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000569","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","14; 12; 16; 7; 30; 25; 21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; 250; 60; 120; 270; 40; 150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000640","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","7; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","40; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000639","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","12; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000638","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","120; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000637","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000636","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000635","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000634","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","30; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","250; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000633","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","30; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","270; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000632","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","7; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","40; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000631","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","12; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","60; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000630","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","14; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","120; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000629","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","16; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000628","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","21; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000627","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","25; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000626","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","30; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","250; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000625","Пробирка цилиндрическая с развернутым краем (тип П1)","Штука","2018-10-22","Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","30; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Высота","270; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000566","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; 250; 100; 25; 10; 5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000600","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000599","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000598","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000597","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000596","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000595","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Химически стойкое стекло (ХС)"]
["23.19.23.110-00000594","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000593","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000592","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000591","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000590","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000589","Пробирка цилиндрическая толстостенная (тип П2Т)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
["23.19.23.110-00000830","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4; 9; 1,5000; 6; 35; 20; 0,1000; "]
["23.19.23.110-00000845","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","0,1000; "]
["23.19.23.110-00000844","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1,5000; "]
["23.19.23.110-00000843","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","4; "]
["23.19.23.110-00000842","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","6; "]
["23.19.23.110-00000841","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","9; "]
["23.19.23.110-00000840","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","20; "]
["23.19.23.110-00000839","Сосуд прямоугольный (тип СП)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","35; "]
["23.19.23.110-00000829","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","0,1000; 2; 1; 3; 20; 10; 5; 0,5000; "]
["23.19.23.110-00000838","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","0,1000; "]
["23.19.23.110-00000837","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","0,5000; "]
["23.19.23.110-00000836","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","1; "]
["23.19.23.110-00000835","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","2; "]
["23.19.23.110-00000834","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","3; "]
["23.19.23.110-00000833","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","5; "]
["23.19.23.110-00000832","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","10; "]
["23.19.23.110-00000831","Сосуд цилиндрический (тип СЦ)","Штука","2018-10-22","Номинальная вместимость","20; "]
["23.19.23.110-00000719","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н); Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; 3000; 2000; 1000; 800; 600; 400; 250; 150; 100; 50; 25; 10; 5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС); Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика); 1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000819","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000818","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000817","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000816","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000815","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000814","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000813","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000812","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000811","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000810","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000809","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000808","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000807","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000806","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000805","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000804","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000803","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000802","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000801","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000800","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000799","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000798","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000797","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000796","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000795","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000794","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000793","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000792","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000791","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000790","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000789","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000788","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000787","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000786","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000785","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000784","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000783","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000782","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000781","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000780","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000779","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000778","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000777","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000776","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Высокие (В)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000775","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000774","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000773","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000772","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000771","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000770","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000769","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000768","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000767","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000766","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000765","Стакан лабораторный","Штука","2020-12-07","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000764","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000763","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000762","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000761","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000760","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000759","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000758","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000757","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000756","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000755","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000754","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000753","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000752","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000751","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000750","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000749","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000748","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически и химически стойкое стекло (ТХС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000747","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000746","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000745","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000744","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000743","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000742","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000741","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000740","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000739","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000738","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000737","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000736","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000735","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000734","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000733","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000732","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000731","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","25; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000730","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000729","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000728","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","150; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000727","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000726","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000725","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","600; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000724","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","800; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000723","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000722","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","2000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000721","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","3000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000720","Стакан лабораторный","Штука","2020-05-17","Тип","Низкие (Н)"]
[{"$nulls":4},"Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Стойкость стекла","Термически стойкое стекло (ТС)"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000820","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Низкие (СН); Высокие (СВ)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","85/15; 60/14; 45/13; 34/12; 24/10; 19/9; 14/8"]
["23.19.23.110-00000828","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Высокие (СВ)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","14/8"]
["23.19.23.110-00000827","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Высокие (СВ)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","19/9"]
["23.19.23.110-00000826","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Высокие (СВ)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","24/10"]
["23.19.23.110-00000825","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Высокие (СВ)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/12"]
["23.19.23.110-00000824","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Низкие (СН)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","34/12"]
["23.19.23.110-00000823","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Низкие (СН)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","45/13"]
["23.19.23.110-00000822","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Низкие (СН)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","60/14"]
["23.19.23.110-00000821","Стаканчик для взвешивания","Штука","2020-05-12","Тип","Низкие (СН)"]
[{"$nulls":4},"Обозначение конусов","85/15"]
["23.19.23.110-00000659","Чашка биологическая (Петри) (тип ЧБН)","Штука","2018-10-22","Исполнение","2; 1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","100; 150; 40; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000697","Чашка биологическая (Петри) (тип ЧБН)","Штука","2018-10-22","Исполнение","1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","40; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000696","Чашка биологическая (Петри) (тип ЧБН)","Штука","2018-10-22","Исполнение","1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000695","Чашка биологическая (Петри) (тип ЧБН)","Штука","2018-10-22","Исполнение","1"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000694","Чашка биологическая (Петри) (тип ЧБН)","Штука","2018-10-22","Исполнение","2"]
[{"$nulls":4},"Диаметр","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000658","Чашка биологические (Коха) (тип ЧБВ)","Штука","2018-10-22","Диаметр","100; 150; 200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000700","Чашка биологические (Коха) (тип ЧБВ)","Штука","2018-10-22","Диаметр","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000699","Чашка биологические (Коха) (тип ЧБВ)","Штука","2018-10-22","Диаметр","150; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000698","Чашка биологические (Коха) (тип ЧБВ)","Штука","2018-10-22","Диаметр","200; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000660","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; 1000; 500; 250; 100; 50; 10; 5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика); 1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000693","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000692","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000691","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000690","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000689","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000688","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000687","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000686","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000685","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000684","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000683","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000682","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000681","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000680","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000679","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000678","Чашка выпарная круглодонная сферическая (тип ЧВК)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000661","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; 1000; 400; 250; 100; 50; 10; 5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика); 1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000677","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000676","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-12-07","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000675","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000674","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000673","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000672","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000671","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000670","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000669","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","5; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000668","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000667","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000666","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000665","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000664","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000663","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000662","Чашка выпарная плоскодонная сферическая (тип ЧВП)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000657","Чашка кристаллизационная","Штука","2020-12-25","Номинальная вместимость","≥4500 и <5000; >4000 и <4500; ≥3500 и <4000; >3000 и <3500; >2500 и <3000; >2000 и <2500; ≥1500 и <2000; >1000 и <1500; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; >500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; >100 и <200; ≥80 и <100; ≥60 и <80; >50 и <60; ≥40 и <50; ≥20 и <40; >10 и <20; ≥5 и <10; >1 и <54000; 3000; 2000; 5000; 2500; 1000; 500; 250; 100; 50; 10; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика); 1 (с носиком)"]
[{"$nulls":4},"Термически стойкое стекло","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Химически стойкое стекло","Нет; Да"]
["23.19.23.110-00000701","Чашка кристаллизационная","Штука","2020-12-25","Номинальная вместимость","≥4500 и <5000; >4000 и <4500; ≥3500 и <4000; >3000 и <3500; >2500 и <3000; >2000 и <2500; ≥1500 и <2000; >1000 и <1500; ≥900 и <1000; ≥800 и <900; ≥700 и <800; ≥600 и <700; >500 и <600; ≥400 и <500; ≥300 и <400; ≥250 и <300; ≥200 и <250; >100 и <200; ≥80 и <100; ≥60 и <80; >50 и <60; ≥40 и <50; ≥20 и <40; >10 и <20; ≥5 и <10; >1 и <54000; 3000; 2000; 5000; 2500; 1000; 500; 250; 100; 50; 10; 1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика); 1 (с носиком)"]
[{"$nulls":4},"Термически стойкое стекло","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Химически стойкое стекло","Нет; Да"]
["23.19.23.110-00000718","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000717","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000716","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000715","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000714","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000713","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000712","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000711","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000710","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","5000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","1 (с носиком)"]
["23.19.23.110-00000709","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000708","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","10; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000707","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","50; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000706","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","100; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000705","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","250; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000704","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000703","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","1000; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000702","Чашка кристаллизационная цилиндрическая (тип ЧКЦ)","Штука","2020-05-12","Номинальная вместимость","2500; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Исполнение","2 (без носика)"]
["23.19.23.110-00000855","Чашка Петри, для микробиологической культуры, многоразового использования\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["23.19.23.110-00000858","Чашка Петри, многоразового использования","Штука","2019-11-01","Диаметр","90; 100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000857","Чашка Петри, многоразового использования","Штука","2019-11-01","Диаметр","100; ","Миллиметр"]
["23.19.23.110-00000856","Чашка Петри, многоразового использования","Штука","2019-11-01","Диаметр","90; ","Миллиметр"]