{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Транспортные средства"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Транспортные средства","index":0,"n_rows":2848,"n_cols":7,"rows_kept":2848}
["Код позиции КТРУ","Наименование позиции","Ед-изм. позиции","Дата начала обязательного применения позиции каталога","Наименование характеристки","Значение характеристики","Ед-изм. характеристики"]
["29.10.59.113-00000007","Автобетоносмеситель","Штука","2019-08-01","Тип привода смесительного барабана","От двигателя шасси; От автономного двигателя"]
[{"$nulls":4},"Оснащение распределительной стрелой","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газомоторный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Геометрический объем смесительного барабана","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
["29.10.59.113-00000006","Автобетоносмеситель","Штука","2019-08-01","Тип привода смесительного барабана","От двигателя шасси; От автономного двигателя"]
[{"$nulls":4},"Оснащение распределительной стрелой","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Геометрический объем смесительного барабана","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
["29.10.59.113-00000005","Автобетоносмеситель","Штука","2019-08-01","Тип привода смесительного барабана","От двигателя шасси; От автономного двигателя"]
[{"$nulls":4},"Оснащение распределительной стрелой","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Геометрический объем смесительного барабана","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
["29.10.59.113-00000004","Автобетоносмеситель","Штука","2019-08-01","Тип привода смесительного барабана","От двигателя шасси; От автономного двигателя"]
[{"$nulls":4},"Оснащение распределительной стрелой","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Геометрический объем смесительного барабана","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
["29.10.59.113-00000003","Автобетоносмеситель","Штука","2019-08-01","Тип привода смесительного барабана","От двигателя шасси; От автономного двигателя"]
[{"$nulls":4},"Оснащение распределительной стрелой","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Геометрический объем смесительного барабана","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
["29.10.59.113-00000002","Автобетоносмеситель","Штука","2019-08-01","Тип привода смесительного барабана","От двигателя шасси; От автономного двигателя"]
[{"$nulls":4},"Оснащение распределительной стрелой","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Геометрический объем смесительного барабана","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
["29.10.59.113-00000001","Автобетоносмеситель","Штука","2019-08-01","Тип привода смесительного барабана","От двигателя шасси; От автономного двигателя"]
[{"$nulls":4},"Оснащение распределительной стрелой","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Геометрический объем смесительного барабана","≥10; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
["29.10.30.000-00000024","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М3; М2"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Газовый; Дизель; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Отсутствует; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000023","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М2"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензин"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000022","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М2"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензин"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000021","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М2"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензин"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000020","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М2"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизель"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000019","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М2"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизель"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000018","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М2"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизель"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000017","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М2"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000016","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М2"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000015","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензин"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000014","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензин"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000013","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензин"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000012","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензин"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000011","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизель"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000010","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизель"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000009","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизель"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000008","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизель"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000007","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000006","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000005","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000004","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000003","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000002","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000026","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М2"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000025","Автобус","Штука","2021-07-03","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.30.000-00000027","Автобус","Штука","2021-12-23","Категория автобуса","М3"]
[{"$nulls":4},"Класс автобуса","3; 2; 1; В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Отсутствует"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥35 и <40; ≥25 и <30; ≥9 и <15; ≥60; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <35; ≥20 и <25; ≥15 и <20","Штука"]
["29.10.40.000-00000009","Автомобиль грузовой бортовая платформа","Штука","2022-01-05","Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Колесная база",">4000; ≥3500 и ≤4000; ≥3000 и <3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество дверей кабины","4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый; Электрический; Дизельный; Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Длина платформы",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Длина автомобиля",">7000; ≥6500 и ≤7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие тента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">6000; ≥5000 и ≤6000; ≥4000 и <5000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
["29.10.40.000-00000008","Автомобиль грузовой бортовая платформа","Штука","2022-01-06","Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Колесная база",">4000; ≥3500 и ≤4000; ≥3000 и <3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество дверей кабины","4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Длина платформы",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Длина автомобиля",">7000; ≥6500 и ≤7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие тента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">6000; ≥5000 и ≤6000; ≥4000 и <5000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
["29.10.40.000-00000007","Автомобиль грузовой бортовая платформа","Штука","2022-01-06","Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Колесная база",">4000; ≥3500 и ≤4000; ≥3000 и <3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество дверей кабины","4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Длина платформы",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Длина автомобиля",">7000; ≥6500 и ≤7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие тента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">6000; ≥5000 и ≤6000; ≥4000 и <5000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
["29.10.40.000-00000006","Автомобиль грузовой бортовая платформа","Штука","2022-01-06","Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Колесная база",">4000; ≥3500 и ≤4000; ≥3000 и <3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество дверей кабины","4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Длина платформы",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Длина автомобиля",">7000; ≥6500 и ≤7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие тента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">6000; ≥5000 и ≤6000; ≥4000 и <5000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
["29.10.40.000-00000005","Автомобиль грузовой бортовая платформа","Штука","2022-01-06","Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Колесная база",">4000; ≥3500 и ≤4000; ≥3000 и <3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество дверей кабины","4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Длина платформы",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Длина автомобиля",">7000; ≥6500 и ≤7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие тента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">6000; ≥5000 и ≤6000; ≥4000 и <5000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
["29.10.40.000-00000004","Автомобиль грузовой бортовая платформа","Штука","2022-01-06","Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Колесная база",">4000; ≥3500 и ≤4000; ≥3000 и <3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество дверей кабины","4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Длина платформы",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Длина автомобиля",">7000; ≥6500 и ≤7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие тента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">6000; ≥5000 и ≤6000; ≥4000 и <5000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
["29.10.40.000-00000003","Автомобиль грузовой бортовая платформа","Штука","2022-01-05","Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Колесная база",">4000; ≥3500 и ≤4000; ≥3000 и <3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество дверей кабины","4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Длина платформы",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Длина автомобиля",">7000; ≥6500 и ≤7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие тента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">6000; ≥5000 и ≤6000; ≥4000 и <5000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
["29.10.40.000-00000002","Автомобиль грузовой бортовая платформа","Штука","2022-01-05","Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Колесная база",">4000; ≥3500 и ≤4000; ≥3000 и <3500; <3000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Количество дверей кабины","4; 3; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Длина платформы",">5000; ≥4000 и ≤5000; ≥3000 и <4000; ≥2500 и <3000; <2500","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Длина автомобиля",">7000; ≥6500 и ≤7000; ≥6000 и <6500; ≥5500 и <6000; ≥5000 и <5500; <5000","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Наличие тента","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">6000; ≥5000 и ≤6000; ≥4000 и <5000; ≥3500 и <4000; ≥3000 и <3500; ≥2500 и <3000; <2500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
["29.10.59.310-00000019","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N1; N3; N2"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газомоторный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач; Бортовая платформа; Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000018","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000017","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность","≥2 и <3; ≥1 и <2; <1; >15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000016","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000015","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000014","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000013","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Безбортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000012","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N2; N3; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000011","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000010","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000009","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2; 8х4; 8х8"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000008","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность","≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1; >15"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000007","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Бортовая платформа"]
["29.10.59.310-00000006","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.59.310-00000005","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.59.310-00000004","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.59.310-00000003","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.59.310-00000002","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.59.310-00000001","Автомобиль грузовой с краном-манипулятором","Штука","2021-09-17","Грузоподъемность",">15; ≥10 и ≤15; ≥5 и <10; ≥3 и <5; ≥2 и <3; ≥1 и <2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид навесного оборудования","Гидроножницы; Ротатор; Вилочный подхват; Крюк грузовой; Захват для подъема и перемещения плоских форм; Люлька; Гусек; Захват гидравлический; Домкрат; Траверс для эвакуации транспортных средств; Грейферный захват"]
[{"$nulls":4},"Навесное оборудование","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип кран-манипуляторной установки","Z-образная конструкция; L-образная конструкция"]
[{"$nulls":4},"Вид кран-манипуляторной установки","Тросовая установка; Стрела грузовая подъемно-тяговая с двумя лебедками; Гидроманипулятор"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип автомобиля","Седельный тягач"]
["29.10.44.000-00000008","Автомобиль грузовой шасси","Штука","2019-08-01","Мощность двигателя","<200; >400 и ≤500; >500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Электрический; Газомоторный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передачи","Автомат; Механика"]
["29.10.44.000-00000007","Автомобиль грузовой шасси","Штука","2019-08-01","Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передачи","Механика"]
["29.10.44.000-00000006","Автомобиль грузовой шасси","Штука","2019-08-01","Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передачи","Автомат"]
["29.10.44.000-00000005","Автомобиль грузовой шасси","Штука","2019-08-01","Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передачи","Механика"]
["29.10.44.000-00000004","Автомобиль грузовой шасси","Штука","2019-08-01","Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передачи","Автомат"]
["29.10.44.000-00000003","Автомобиль грузовой шасси","Штука","2019-08-01","Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передачи","Автомат"]
["29.10.44.000-00000002","Автомобиль грузовой шасси","Штука","2019-08-01","Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передачи","Механика"]
["29.10.44.000-00000001","Автомобиль грузовой шасси","Штука","2019-08-01","Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передачи","Автомат"]
["29.10.20.000-00000001","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","2; 1; 8; 7; 6; 5; 4; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">4000; >3000 и ≤4000; >2000 и ≤3000; >1500 и ≤2000; ≥1000 и ≤1500; <1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый; Гибридный (Бензин+Электрика); Электрический; Гибридный (Бензин+Газ); Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система; Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Емкость батареи электромобиля",">80; >60 и ≤80; >40 и ≤60; ≥20 и ≤40; <20","Киловатт-час"]
["29.10.20.000-00000013","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">2000 и ≤3000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система; Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000012","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1500 и ≤2000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","4; 6; 5"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000011","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","≥1000 и ≤1500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000010","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","<1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000009","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">2000 и ≤3000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000008","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","7; 1; 8; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥100 и ≤150; <100; >400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1500 и ≤2000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","16; 15; 14; 13; 12; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000007","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","≥1000 и ≤1500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000006","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","<1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000005","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1500 и ≤2000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Газ)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000004","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","≥1000 и ≤1500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Газ)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000003","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","<1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Газ)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000002","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Емкость батареи электромобиля",">80; >60 и ≤80; >40 и ≤60; ≥20 и ≤40; <20","Киловатт-час"]
["29.10.20.000-00000032","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">3000 и ≤4000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000031","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">4000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000030","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">3000 и ≤4000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 23; 22; 21; 20; 19; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000029","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые; Барабанные; Дисковые, вентилируемые"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥100 и ≤150; <100; >400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">4000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","4; 6; 5"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000028","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">2000 и ≤3000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 22; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Газ)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система; Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000027","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">3000 и ≤4000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Газ)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000026","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">4000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Газ)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000025","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","<1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Электрика)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000024","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","≥1000 и ≤1500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Электрика)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система; Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000023","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1500 и ≤2000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Электрика)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000022","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">2000 и ≤3000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Электрика)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000021","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">3000 и ≤4000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Электрика)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000020","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","8; 7; 6; 5; 4; 2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">4000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Гибридный (Бензин+Электрика)"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000019","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","<1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Универсал; Седан; Хэтчбэк; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000018","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","≥1000 и ≤1500","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000017","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1500 и ≤2000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000016","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">2000 и ≤3000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000015","Автомобиль легковой","Штука","2021-07-03","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">3000 и ≤4000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.20.000-00000014","Автомобиль легковой","Штука","2021-06-27","Количество посадочных мест","1; 8; 7; 6; 5; 4; 2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы задние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Материал салона","Текстиль; Комбинированный; Искусственная кожа"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; ≥100 и ≤150; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">4000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Размер колесных дисков","23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","6; 5; 4"]
[{"$nulls":4},"Тормозные механизмы передние","Дисковые, вентилируемые; Дисковые; Барабанные"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газовый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Вариатор; Робот; Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Тип легкового автомобиля","Хэтчбэк; Универсал; Седан; Пикап; Внедорожник; Кроссовер"]
[{"$nulls":4},"Комплектация транспортного средства","Усилитель рулевого управления; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Регулировка рулевой колонки по углу наклона; Регулировка рулевой колонки по вылету; Предпусковой подогреватель; Круиз-контроль; Кондиционер; Комплект зимних шин; Климат-контроль; Датчики парковки передние; Датчики парковки задние; Боковые зеркала заднего вида с подогревом; Антипробуксовочная система; Антиблокировочная система"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
["29.10.59.390-00000007","Автомобиль специальный (мультилифт)","Штука","2021-04-30","Тип погрузочно-разгрузочного устройства мультилифт","Тросовый; Рамный; Крюковый"]
[{"$nulls":4},"Тип сменного кузова","Цистерна; Платформа; Открытый контейнер; Закрытый контейнер"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип крюка","Фиксированный; Наклонный"]
[{"$nulls":4},"Регулируемая высота крюка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Газомоторный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Система управления","Пульт; Из кабины автомобиля; Дистанционная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования мультилифта","Телескопическое; Нетелескопическое"]
["29.10.59.390-00000006","Автомобиль специальный (мультилифт)","Штука","2021-04-30","Тип погрузочно-разгрузочного устройства мультилифт","Тросовый; Рамный; Крюковый"]
[{"$nulls":4},"Тип сменного кузова","Цистерна; Платформа; Открытый контейнер; Закрытый контейнер"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип крюка","Фиксированный; Наклонный"]
[{"$nulls":4},"Регулируемая высота крюка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Система управления","Пульт; Из кабины автомобиля; Дистанционная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования мультилифта","Телескопическое; Нетелескопическое"]
["29.10.59.390-00000005","Автомобиль специальный (мультилифт)","Штука","2021-04-30","Тип погрузочно-разгрузочного устройства мультилифт","Тросовый; Рамный; Крюковый"]
[{"$nulls":4},"Тип сменного кузова","Цистерна; Платформа; Открытый контейнер; Закрытый контейнер"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип крюка","Фиксированный; Наклонный"]
[{"$nulls":4},"Регулируемая высота крюка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Система управления","Пульт; Из кабины автомобиля; Дистанционная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования мультилифта","Телескопическое; Нетелескопическое"]
["29.10.59.390-00000004","Автомобиль специальный (мультилифт)","Штука","2021-04-30","Тип погрузочно-разгрузочного устройства мультилифт","Тросовый; Рамный; Крюковый"]
[{"$nulls":4},"Тип сменного кузова","Цистерна; Платформа; Открытый контейнер; Закрытый контейнер"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип крюка","Фиксированный; Наклонный"]
[{"$nulls":4},"Регулируемая высота крюка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Система управления","Пульт; Из кабины автомобиля; Дистанционная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования мультилифта","Телескопическое; Нетелескопическое"]
["29.10.59.390-00000003","Автомобиль специальный (мультилифт)","Штука","2021-04-30","Тип погрузочно-разгрузочного устройства мультилифт","Тросовый; Рамный; Крюковый"]
[{"$nulls":4},"Тип сменного кузова","Цистерна; Платформа; Открытый контейнер; Закрытый контейнер"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип крюка","Фиксированный; Наклонный"]
[{"$nulls":4},"Регулируемая высота крюка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Система управления","Пульт; Из кабины автомобиля; Дистанционная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования мультилифта","Телескопическое; Нетелескопическое"]
["29.10.59.390-00000002","Автомобиль специальный (мультилифт)","Штука","2021-04-30","Тип погрузочно-разгрузочного устройства мультилифт","Тросовый; Рамный; Крюковый"]
[{"$nulls":4},"Тип сменного кузова","Цистерна; Платформа; Открытый контейнер; Закрытый контейнер"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип крюка","Фиксированный; Наклонный"]
[{"$nulls":4},"Регулируемая высота крюка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Система управления","Пульт; Из кабины автомобиля; Дистанционная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования мультилифта","Телескопическое; Нетелескопическое"]
["29.10.59.390-00000001","Автомобиль специальный (мультилифт)","Штука","2021-04-30","Тип погрузочно-разгрузочного устройства мультилифт","Тросовый; Рамный; Крюковый"]
[{"$nulls":4},"Тип сменного кузова","Цистерна; Платформа; Открытый контейнер; Закрытый контейнер"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип крюка","Фиксированный; Наклонный"]
[{"$nulls":4},"Регулируемая высота крюка","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">400; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Система управления","Пульт; Из кабины автомобиля; Дистанционная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования мультилифта","Телескопическое; Нетелескопическое"]
["30.20.20.113-00000005","Автомотриса","Штука","2021-01-11","Назначение","Электропитание внешних потребителей; В качестве тяговой единицы; Проведение погрузочно-разгрузочных работ; Проведение монтажных и других работ на участках пути; Перевозка материалов, инструмента, оборудования; Перевозка людей"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥100; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Человек"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥230; ≥200; ≥170; <170","Киловатт"]
["30.20.20.113-00000004","Автомотриса","Штука","2021-01-11","Назначение","Электропитание внешних потребителей; В качестве тяговой единицы; Проведение погрузочно-разгрузочных работ; Проведение монтажных и других работ на участках пути; Перевозка материалов, инструмента, оборудования; Перевозка людей"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥100; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Человек"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","<170","Киловатт"]
["30.20.20.113-00000003","Автомотриса","Штука","2021-01-11","Назначение","Электропитание внешних потребителей; В качестве тяговой единицы; Проведение погрузочно-разгрузочных работ; Проведение монтажных и других работ на участках пути; Перевозка материалов, инструмента, оборудования; Перевозка людей"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥100; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Человек"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥170","Киловатт"]
["30.20.20.113-00000002","Автомотриса","Штука","2021-01-11","Назначение","Электропитание внешних потребителей; В качестве тяговой единицы; Проведение погрузочно-разгрузочных работ; Проведение монтажных и других работ на участках пути; Перевозка материалов, инструмента, оборудования; Перевозка людей"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥100; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Человек"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥200","Киловатт"]
["30.20.20.113-00000001","Автомотриса","Штука","2021-01-11","Назначение","Электропитание внешних потребителей; В качестве тяговой единицы; Проведение погрузочно-разгрузочных работ; Проведение монтажных и других работ на участках пути; Перевозка материалов, инструмента, оборудования; Перевозка людей"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥100; ≥40; ≥20; ≥10; <10","Человек"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥230","Киловатт"]
["29.10.40.000-00000016","Автосамосвал","Штука","2019-08-01","Тип двигателя","Дизельный; Газомоторный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥4 и <8; ≥1,5000 и <4; ≥0,8000 и <1,5000; <0,8000"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
["29.10.40.000-00000015","Автосамосвал","Штука","2019-08-01","Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥4 и <8; ≥1,5000 и <4; ≥0,8000 и <1,5000; <0,8000"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
["29.10.40.000-00000014","Автосамосвал","Штука","2019-08-01","Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥4 и <8; ≥1,5000 и <4; ≥0,8000 и <1,5000; <0,8000"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
["29.10.40.000-00000013","Автосамосвал","Штука","2019-08-01","Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥4 и <8; ≥1,5000 и <4; ≥0,8000 и <1,5000; <0,8000"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
["29.10.40.000-00000012","Автосамосвал","Штука","2019-08-01","Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥4 и <8; ≥1,5000 и <4; ≥0,8000 и <1,5000; <0,8000"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
["29.10.40.000-00000011","Автосамосвал","Штука","2019-08-01","Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥4 и <8; ≥1,5000 и <4; ≥0,8000 и <1,5000; <0,8000"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
["29.10.40.000-00000010","Автосамосвал","Штука","2019-08-01","Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥4 и <8; ≥1,5000 и <4; ≥0,8000 и <1,5000; <0,8000"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
["29.10.40.000-00000024","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Дизельный; Газомоторный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2; N1"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000023","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Капотная; Полукапотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; <1; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов; Система помощи при спуске и подъеме"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N1"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000022","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; <1; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N1"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000021","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; <1; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N1"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000020","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; <1; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Подушка безопасности; Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N1"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000019","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; <1; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N1"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000018","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; <1; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N1"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000017","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","<1; >15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N1"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000038","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N2"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000037","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000036","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N2"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000035","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000034","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N2"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000033","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000032","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N2"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000031","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000030","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N2"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000029","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000028","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N2"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000027","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000026","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N2"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.40.000-00000025","Автофургон","Штука","2021-04-30","Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; >400 и ≤500; >300 и ≤400; ≥200 и ≤300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Компоновка кабины","Полукапотная; Капотная; Бескапотная"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность",">15; >10 и ≤15; >5 и ≤10; >3 и ≤5; >2 и ≤3; ≥1 и ≤2; <1"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Однорядная; Двухрядная"]
[{"$nulls":4},"Комплектация автофургона","Тягово-сцепное устройство; Система помощи при экстренном торможении; Система помощи при спуске и подъеме; Система курсовой устойчивости; Проблесковый маяк оранжевый; Предпусковой подогреватель двигателя; Подушка безопасности; Кондиционер; Усилитель рулевого управления; Антиблокировочная система тормозов"]
[{"$nulls":4},"Тип фургона","Рефрижератор; Промтоварный; Изотермический"]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Экологический класс","5; 4; 3"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3"]
[{"$nulls":4},"Тип кузова","Фургон-бокс; Грузопассажирский фургон; Цельнометаллический фургон"]
["29.10.59.230-00000007","Автоцистерна","Штука","2020-05-12","Тип двигателя","Дизельный; Газомоторный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Общая номинальная вместимость цистерны",">10; ≥8 и ≤10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид перевозимого груза","Пищевые продукты; Затвердевающие газы; Сжиженные газы; Кислоты; Сыпучие грузы; Вязкие грузы; Темные нефтепродукты; Светлые нефтепродукты"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
[{"$nulls":4},"Количество секций цистерны","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 8х2; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
["29.10.59.230-00000006","Автоцистерна","Штука","2020-05-12","Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Общая номинальная вместимость цистерны",">10; ≥8 и ≤10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид перевозимого груза","Пищевые продукты; Затвердевающие газы; Сжиженные газы; Кислоты; Сыпучие грузы; Вязкие грузы; Темные нефтепродукты; Светлые нефтепродукты"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
[{"$nulls":4},"Количество секций цистерны","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 8х2; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
["29.10.59.230-00000005","Автоцистерна","Штука","2020-05-12","Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Общая номинальная вместимость цистерны",">10; ≥8 и ≤10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид перевозимого груза","Пищевые продукты; Затвердевающие газы; Сжиженные газы; Кислоты; Сыпучие грузы; Вязкие грузы; Темные нефтепродукты; Светлые нефтепродукты"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
[{"$nulls":4},"Количество секций цистерны","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 8х2; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
["29.10.59.230-00000004","Автоцистерна","Штука","2020-05-12","Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Общая номинальная вместимость цистерны",">10; ≥8 и ≤10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид перевозимого груза","Пищевые продукты; Затвердевающие газы; Сжиженные газы; Кислоты; Сыпучие грузы; Вязкие грузы; Темные нефтепродукты; Светлые нефтепродукты"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
[{"$nulls":4},"Количество секций цистерны","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 8х2; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
["29.10.59.230-00000003","Автоцистерна","Штука","2020-05-12","Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Общая номинальная вместимость цистерны",">10; ≥8 и ≤10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид перевозимого груза","Пищевые продукты; Затвердевающие газы; Сжиженные газы; Кислоты; Сыпучие грузы; Вязкие грузы; Темные нефтепродукты; Светлые нефтепродукты"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
[{"$nulls":4},"Количество секций цистерны","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 8х2; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
["29.10.59.230-00000002","Автоцистерна","Штука","2020-05-12","Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Общая номинальная вместимость цистерны",">10; ≥8 и ≤10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Вид перевозимого груза","Пищевые продукты; Затвердевающие газы; Сжиженные газы; Кислоты; Сыпучие грузы; Вязкие грузы; Темные нефтепродукты; Светлые нефтепродукты"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
[{"$nulls":4},"Количество секций цистерны","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 8х2; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
["29.10.59.230-00000001","Автоцистерна","Штука","2020-05-12","Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Общая номинальная вместимость цистерны",">10; ≥8 и ≤10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; ≥2 и <4; <2","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Вид перевозимого груза","Пищевые продукты; Затвердевающие газы; Сжиженные газы; Кислоты; Сыпучие грузы; Вязкие грузы; Темные нефтепродукты; Светлые нефтепродукты"]
[{"$nulls":4},"Категория транспортного средства","N3; N2"]
[{"$nulls":4},"Количество секций цистерны","3; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Колесная формула","8х8; 8х4; 8х2; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
["27.20.21.000-00000021","Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей","Штука","2021-07-03","Электролит в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форм-фактор","Азиатский; Европейский"]
[{"$nulls":4},"Пусковой ток аккумулятора",">1200; >900 и ≤1200; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; >500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >50 и ≤100; ≤50","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Обслуживание","Необслуживаемый; Обслуживаемый"]
[{"$nulls":4},"Полярность аккумулятора","Обратная; Прямая"]
[{"$nulls":4},"Минимальная емкость аккумулятора","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; ≥5","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Емкость аккумулятора",">200; >140 и ≤200; >100 и ≤140; >80 и ≤100; >60 и ≤80; >40 и ≤60; >20 и ≤40; >10 и ≤20; >5 и ≤10; ≤5","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","24; 12; 6; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Размещение клемм","Центральное; Диагональное; Боковое; Стандартное"]
[{"$nulls":4},"Дополнительно","Ручка для переноски; Поддержка Start-Stop; Индикатор заряда"]
[{"$nulls":4},"Максимальная емкость аккумулятора","≤240; ≤220; ≤200; ≤180; ≤160; ≤140; ≤120; ≤100; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Тип клемм","Лепестковые; Под болт; Винтовые; Конус"]
["27.20.21.000-00000011","Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей","Штука","2022-01-05","Электролит в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форм-фактор","Азиатский; Европейский"]
[{"$nulls":4},"Пусковой ток аккумулятора",">1200; >900 и ≤1200; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; >500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >50 и ≤100; ≤50","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Обслуживание","Обслуживаемый; Необслуживаемый"]
[{"$nulls":4},"Полярность аккумулятора","Обратная"]
[{"$nulls":4},"Минимальная емкость аккумулятора","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; ≥5","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Емкость аккумулятора",">200","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","24; 6; 12; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Размещение клемм","Диагональное; Боковое; Стандартное; Центральное"]
[{"$nulls":4},"Дополнительно","Ручка для переноски; Поддержка Start-Stop; Индикатор заряда"]
[{"$nulls":4},"Максимальная емкость аккумулятора","≤240; ≤220; ≤200; ≤180; ≤160; ≤140; ≤120; ≤100; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Тип клемм","Под болт; Лепестковые; Конус; Винтовые"]
["27.20.21.000-00000001","Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей","Штука","2022-01-05","Электролит в комплекте","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Форм-фактор","Азиатский; Европейский"]
[{"$nulls":4},"Пусковой ток аккумулятора",">1200; >900 и ≤1200; >800 и ≤900; >700 и ≤800; >600 и ≤700; >500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >100 и ≤200; >50 и ≤100; ≤50","Ампер"]
[{"$nulls":4},"Обслуживание","Обслуживаемый; Необслуживаемый"]
[{"$nulls":4},"Полярность аккумулятора","Прямая"]
[{"$nulls":4},"Минимальная емкость аккумулятора","≥240; ≥220; ≥200; ≥180; ≥160; ≥140; ≥120; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; ≥5","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Емкость аккумулятора",">200","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Напряжение","24; 6; 12; ","Вольт"]
[{"$nulls":4},"Размещение клемм","Диагональное; Боковое; Стандартное; Центральное"]
[{"$nulls":4},"Дополнительно","Ручка для переноски; Индикатор заряда; Поддержка Start-Stop"]
[{"$nulls":4},"Максимальная емкость аккумулятора","≤240; ≤220; ≤200; ≤180; ≤160; ≤140; ≤120; ≤100; ≤90; ≤80; ≤70; ≤60; ≤50; ≤40; ≤30; ≤20; ≤10","Ампер-час (3,6 кКл)"]
[{"$nulls":4},"Тип клемм","Под болт; Лепестковые; Конус; Винтовые"]
["29.10.52.110-00000007","Аэробот (аэролодка)","Штука","2021-06-15","Грузоподъемность","≥1500; ≥1000; ≥500; <500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизель; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Наличие кабины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥300; ≥200; ≥100; ≥50; ≥25","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Открытая; Закрытая"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥6; ≥4; ≥2","Человек"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Дополнительная комплектация","Фароискатель; Огнетушитель; Электрическая лебедка; Предпусковой обогреватель двигателя; Автономный отопитель салона; Аккумулятор дополнительный"]
["29.10.52.110-00000006","Аэробот (аэролодка)","Штука","2021-06-15","Грузоподъемность","≥1500; ≥1000; ≥500; <500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизель; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Наличие кабины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥300; ≥200; ≥100; ≥50; ≥25","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Открытая; Закрытая"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥6; ≥4; ≥2","Человек"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Дополнительная комплектация","Фароискатель; Огнетушитель; Электрическая лебедка; Предпусковой обогреватель двигателя; Автономный отопитель салона; Аккумулятор дополнительный"]
["29.10.52.110-00000002","Аэросани","Штука","2021-04-30","Наличие прицепа для траспортировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Открытая; Закрытая"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥6; ≥2","Человек"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥250; ≥150; ≥100; ≥50","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
["29.10.52.110-00000001","Аэросани","Штука","2021-04-30","Наличие прицепа для траспортировки","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип кабины","Открытая; Закрытая"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥6; ≥2","Человек"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥250; ≥150; ≥100; ≥50","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик; Металл"]
["30.20.20.130-00000002","Вагон самоходный грузовой","Штука","2020-11-02","Количество колес","≥8; ≥6; ≥4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥15; ≥5 и <15; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Дизельный; Переменного тока с кабельным питанием; Электрический постоянного тока"]
[{"$nulls":4},"По высоте разгрузки","С регулируемой высотой; С постоянной высотой"]
["30.20.20.130-00000001","Вагон самоходный грузовой","Штука","2020-12-01","Количество колес","≥8; ≥6; ≥4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥15; ≥5 и <15; <5"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Дизельный; Переменного тока с кабельным питанием; Электрический постоянного тока"]
[{"$nulls":4},"По высоте разгрузки","С регулируемой высотой; С постоянной высотой"]
["28.22.18.140-00000003","Вагоноопрокидыватель","Штука","2021-05-22","Производительность","≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥400; ≥60","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу поворота","Роторный; Башенный"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу разгрузки","Комбинированный; Торцевой; Боковой"]
[{"$nulls":4},"Тип","Передвижной; Стационарный"]
["28.22.18.140-00000002","Вагоноопрокидыватель","Штука","2021-05-22","Производительность","≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥400; ≥60","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу поворота","Роторный; Башенный"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу разгрузки","Комбинированный; Торцевой; Боковой"]
[{"$nulls":4},"Тип","Стационарный"]
["28.22.18.140-00000001","Вагоноопрокидыватель","Штука","2021-05-22","Производительность","≥2000; ≥1500; ≥1000; ≥400; ≥60","Тонна в час"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу поворота","Роторный; Башенный"]
[{"$nulls":4},"Тип по способу разгрузки","Комбинированный; Торцевой; Боковой"]
[{"$nulls":4},"Тип","Передвижной"]
["30.20.33.118-00000003","Вагон-платформа","Штука","2020-11-02","Тип","Специализированный; Универсальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие навесного оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Погрузочная длина","≥150; ≥100; ≥25; ≥15; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип специализированного вагона в зависимости от назначения","Для натяжения, размотки, намотки контактного или несущего провода; Для перевозки колесной техники; Для перевозки рулонной стали; Для перевозки контейнеров; Для перевозки колесных пар; Для перевозки леса в хлыстах; Для перевозки леса; Для перевозки лесных грузов; Для перевозки труб; Для перевозки рельс (рельсовых плетей)"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10"]
["30.20.33.118-00000002","Вагон-платформа","Штука","2020-11-02","Тип","Универсальный"]
[{"$nulls":4},"Наличие навесного оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Погрузочная длина","≥150; ≥100; ≥25; ≥15; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип специализированного вагона в зависимости от назначения","Для перевозки колесной техники; Для перевозки рулонной стали; Для перевозки контейнеров; Для перевозки колесных пар; Для перевозки леса в хлыстах; Для перевозки леса; Для перевозки лесных грузов; Для перевозки труб; Для перевозки рельс (рельсовых плетей); Для натяжения, размотки, намотки контактного или несущего провода"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10"]
["30.20.33.118-00000001","Вагон-платформа","Штука","2020-11-02","Тип","Специализированный"]
[{"$nulls":4},"Наличие навесного оборудования","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Погрузочная длина","≥150; ≥100; ≥25; ≥15; <15","Метр"]
[{"$nulls":4},"Тип специализированного вагона в зависимости от назначения","Для перевозки колесной техники; Для перевозки рулонной стали; Для перевозки контейнеров; Для перевозки колесных пар; Для перевозки леса в хлыстах; Для перевозки леса; Для перевозки лесных грузов; Для перевозки труб; Для перевозки рельс (рельсовых плетей); Для натяжения, размотки, намотки контактного или несущего провода"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10"]
["30.20.33.115-00000002","Вагон-самосвал (думпкар)","Штука","2020-11-01","Рабочее давление в цилиндрах разгрузки","≥0,7000; ≥0,6000 и <0,7000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Объем кузова",">50; ≥40 и ≤50; ≥20 и <40","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Восьмиосный; Шестиосный; Четырехосный"]
[{"$nulls":4},"Тип разгрузки","Пневматический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Количество разгрузочных цилиндров","≥6; ≥4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥100; ≥90 и <100; ≥70 и <90; ≥60 и <70"]
["30.20.33.115-00000001","Вагон-самосвал (думпкар)","Штука","2020-11-01","Рабочее давление в цилиндрах разгрузки","≥0,7000; ≥0,6000 и <0,7000","Мегапаскаль"]
[{"$nulls":4},"Объем кузова",">50; ≥40 и ≤50; ≥20 и <40","Кубический метр"]
[{"$nulls":4},"Тип","Восьмиосный; Шестиосный; Четырехосный"]
[{"$nulls":4},"Тип разгрузки","Пневматический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Количество разгрузочных цилиндров","≥6; ≥4","Штука"]
[{"$nulls":4},"Грузоподъемность","≥100; ≥90 и <100; ≥70 и <90; ≥60 и <70"]
["30.92.10.110-00000014","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Багажник; Корзина; Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Тандем; Грузовой; Спортивный для велоспорта в зале; Спортивный для велокросса; Спортивный для триала; Байсикл-мото-экстрим (BMX); Маунтинбайк (МТБ); Спортивный для гонок на шоссе; Спортивный для гонок на треке; Трехколесный; Транспортный для младших школьников; Транспортный для подростков; Транспортный для взрослых"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000013","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное; Багажник; Корзина"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250; ≥1000 и <1250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Транспортный для взрослых"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000012","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное; Багажник; Корзина"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Транспортный для подростков"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000011","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное; Багажник; Корзина"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Транспортный для младших школьников"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000010","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Роллерный; Барабанный; Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное; Багажник; Корзина"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Трехколесный"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000009","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное; Багажник; Корзина"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Спортивный для гонок на треке"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000008","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное; Багажник; Корзина"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Спортивный для гонок на шоссе"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000007","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное; Багажник; Корзина"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Маунтинбайк (МТБ)"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000006","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное; Багажник; Корзина"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Байсикл-мото-экстрим (BMX)"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000005","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное; Багажник; Корзина"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Спортивный для триала"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000004","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Багажник; Корзина; Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Спортивный для велокросса"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000003","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Багажник; Корзина; Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Спортивный для велоспорта в зале"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000002","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Багажник; Корзина; Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Грузовой"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.92.10.110-00000001","Велосипед","Штука","2021-05-27","Тип тормозной системы","Гидравлический дисковый; Механический дисковый; Ободной механический; Ободной гидравлический; Роллерный; Барабанный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Внутреннего сгорания; Электрический"]
[{"$nulls":4},"Наличие амортизации","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Дополнительное оборудование","Багажник; Корзина; Электрогенератор; Кофр; Подножка; Дополнительные боковые колеса; Защита цепи; Крыло переднее неполноразмерное; Крыло заднее неполноразмерное; Крыло переднее полноразмерное; Крыло заднее полноразмерное"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4000; ≥3750 и <4000; ≥3500 и <3750; ≥3250 и <3500; ≥3000 и <3250; ≥2750 и <3000; ≥2500 и <2750; ≥2250 и <2500; ≥2000 и <2250; ≥1750 и <2000; ≥1500 и <1750; ≥1250 и <1500; ≥1000 и <1250; ≥750 и <1000; ≥500 и <750; ≥250 и <500; <250","Ватт"]
[{"$nulls":4},"Количество скоростей",">24; >21 и ≤24; >14 и ≤21; >8 и ≤14; >6 и ≤8; >3 и ≤6; >1 и ≤31; "]
[{"$nulls":4},"Тип велосипеда","Тандем"]
[{"$nulls":4},"Складная конструкция","Нет; Да"]
["30.30.31.000-00000003","Вертолет","Штука","2020-11-02","Категория сертификации на тип","В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип шасси","Поплавковый; Полозковый; Колесный"]
[{"$nulls":4},"Тип вертолета по количеству винтов","Многовинтовой; Двухвинтовой; Одновинтовой"]
[{"$nulls":4},"Максимальная дальность с основными топливными баками","≥900; ≥800 и <900; ≥600 и <800; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Максимальная масса груза в грузовой кабине","≥10000; ≥5000 и <10000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥1000 и <3000; <1000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Крейсерская скорость","≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥300; ≥250 и <300","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Количество двигателей","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Экипаж","≥3; ≥2; ≥1","Человек"]
[{"$nulls":4},"Подтип грузового вертолета","Вертолёт-кран; Сельскохозяйственный; Поисково-спасательный; Транспортный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная взлетная масса","≥20000; ≥10000 и <20000; ≥6000 и <10000; ≥4500 и <6000; ≥3100 и <4500; ≥1750 и <3100; ≥1000 и <1750; ≥500 и <1000; <500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальная масса груза на внешней подвеске","≥10000; ≥5000 и <10000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥1000 и <3000; <1000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Человек"]
[{"$nulls":4},"Тип вертолета","Грузовой; Пассажирский"]
["30.30.31.000-00000002","Вертолет","Штука","2020-11-02","Категория сертификации на тип","В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип шасси","Поплавковый; Полозковый; Колесный"]
[{"$nulls":4},"Тип вертолета по количеству винтов","Многовинтовой; Двухвинтовой; Одновинтовой"]
[{"$nulls":4},"Максимальная дальность с основными топливными баками","≥900; ≥800 и <900; ≥600 и <800; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Максимальная масса груза в грузовой кабине","≥10000; ≥5000 и <10000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥1000 и <3000; <1000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Крейсерская скорость","≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥300; ≥250 и <300","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Количество двигателей","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Экипаж","≥3; ≥2; ≥1","Человек"]
[{"$nulls":4},"Подтип грузового вертолета","Вертолёт-кран; Сельскохозяйственный; Поисково-спасательный; Транспортный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная взлетная масса","≥20000; ≥10000 и <20000; ≥6000 и <10000; ≥4500 и <6000; ≥3100 и <4500; ≥1750 и <3100; ≥1000 и <1750; ≥500 и <1000; <500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальная масса груза на внешней подвеске","≥10000; ≥5000 и <10000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥1000 и <3000; <1000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Человек"]
[{"$nulls":4},"Тип вертолета","Пассажирский"]
["30.30.31.000-00000001","Вертолет","Штука","2020-11-02","Категория сертификации на тип","В; А"]
[{"$nulls":4},"Тип шасси","Поплавковый; Полозковый; Колесный"]
[{"$nulls":4},"Тип вертолета по количеству винтов","Многовинтовой; Двухвинтовой; Одновинтовой"]
[{"$nulls":4},"Максимальная дальность с основными топливными баками","≥900; ≥800 и <900; ≥600 и <800; ≥500 и <600; ≥400 и <500; <400","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Максимальная масса груза в грузовой кабине","≥10000; ≥5000 и <10000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥1000 и <3000; <1000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Крейсерская скорость","≥200 и <250; ≥150 и <200; <150; ≥300; ≥250 и <300","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Количество двигателей","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Экипаж","≥3; ≥2; ≥1","Человек"]
[{"$nulls":4},"Подтип грузового вертолета","Вертолёт-кран; Сельскохозяйственный; Поисково-спасательный; Транспортный"]
[{"$nulls":4},"Максимальная взлетная масса","≥20000; ≥10000 и <20000; ≥6000 и <10000; ≥4500 и <6000; ≥3100 и <4500; ≥1750 и <3100; ≥1000 и <1750; ≥500 и <1000; <500","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Максимальная масса груза на внешней подвеске","≥10000; ≥5000 и <10000; ≥4000 и <5000; ≥3000 и <4000; ≥1000 и <3000; <1000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥30; ≥25 и <30; ≥20 и <25; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Человек"]
[{"$nulls":4},"Тип вертолета","Грузовой"]
["29.10.52.190-00000005","Внедорожное транспортное средство (вездеход)","Штука","2019-08-01","Тип средства","Амфибия; Сухопутное"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест",">5; ≥2 и ≤51; ","Человек"]
[{"$nulls":4},"Объем двигателя, min","2000; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; 300; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Объем двигателя, max","2000; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Гусеничный; Колесный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый; Дизельный"]
["29.10.52.190-00000004","Внедорожное транспортное средство (вездеход)","Штука","2019-08-01","Тип средства","Амфибия; Сухопутное"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест",">5; ≥2 и ≤51; ","Человек"]
[{"$nulls":4},"Объем двигателя, min","2000; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; 300; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Объем двигателя, max","2000; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Колесный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
["29.10.52.190-00000003","Внедорожное транспортное средство (вездеход)","Штука","2019-08-01","Тип средства","Амфибия; Сухопутное"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест",">5; ≥2 и ≤51; ","Человек"]
[{"$nulls":4},"Объем двигателя, min","2000; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; 300; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Объем двигателя, max","2000; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Колесный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
["29.10.52.190-00000002","Внедорожное транспортное средство (вездеход)","Штука","2019-08-01","Тип средства","Амфибия; Сухопутное"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест",">5; ≥2 и ≤51; ","Человек"]
[{"$nulls":4},"Объем двигателя, min","2000; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; 300; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Объем двигателя, max","2000; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Гусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
["29.10.52.190-00000001","Внедорожное транспортное средство (вездеход)","Штука","2019-08-01","Тип средства","Амфибия; Сухопутное"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест",">5; ≥2 и ≤51; ","Человек"]
[{"$nulls":4},"Объем двигателя, min","2000; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; 300; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Объем двигателя, max","2000; 1000; 900; 800; 700; 600; 500; 400; ","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","Гусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
["30.20.31.000-00000005","Выправочно-подбивочная машина","Штука","2021-01-11","Производительность, шпал/ч","≥3000; ≥2400; ≥1400; ≥240"]
[{"$nulls":4},"Минимальный радиус прохождения кривых","≥180; ≥120; ≥100; ≥80; ≥60","Метр"]
["30.20.31.000-00000004","Выправочно-подбивочная машина","Штука","2021-01-11","Производительность, шпал/ч","≥3000; ≥2400; ≥1400; ≥240"]
[{"$nulls":4},"Минимальный радиус прохождения кривых","≥180; ≥120; ≥100; ≥80; ≥60","Метр"]
["30.11.33.190-00000002","Гидроцикл","Штука","2019-08-01","Количество посадочных мест","≥21; ","Человек"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","≥1500; ≥1000; ≥900; <900","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина","≥3,5000; ≥3 и <3,5000; ≥2 и <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина","≥1,3000; <1,3000","Метр"]
["30.11.33.190-00000001","Гидроцикл","Штука","2019-08-01","Количество посадочных мест","≥21; ","Человек"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","<900; ≥1500; ≥1000; ≥900","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина","≥3,5000; ≥3 и <3,5000; ≥2 и <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина","≥1,3000; <1,3000","Метр"]
["29.10.10.000-00000001","Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств","Штука","2023-01-01"]
["30.30.12.110-00000002","Двигатель","Штука","2020-11-02","Тяга на чрезвычайном режиме, кгс","≥15000; ≥10000; ≥7000; <7000"]
[{"$nulls":4},"Диаметр (со смесителем)","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Удельный расход топлива на крейсерском режиме кг/(кгс-ч)","≥0,7000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000; ≥0,4000 и <0,5000; <0,4000"]
[{"$nulls":4},"Длина (со смесителем)","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Степень двухконтурности","≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥1; ≥0,5000; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тяга на взлетном режиме, кгс","≥7000; ≥6000; ≥5000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; <2000"]
["30.30.12.110-00000001","Двигатель","Штука","2020-11-02","Тяга на чрезвычайном режиме, кгс","≥15000; ≥10000; ≥7000; <7000"]
[{"$nulls":4},"Диаметр (со смесителем)","≥3; ≥2 и <3; ≥1 и <2","Метр"]
[{"$nulls":4},"Удельный расход топлива на крейсерском режиме кг/(кгс-ч)","≥0,7000; ≥0,6000 и <0,7000; ≥0,5000 и <0,6000; ≥0,4000 и <0,5000; <0,4000"]
[{"$nulls":4},"Длина (со смесителем)","≥5; ≥4 и <5; ≥3 и <4; ≥2 и <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Степень двухконтурности","≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥1; ≥0,5000; <0,5000"]
[{"$nulls":4},"Тяга на взлетном режиме, кгс","≥7000; ≥6000; ≥5000; ≥4000; ≥3000; ≥2000; <2000"]
["29.10.10.000-00000006","Двигатель внутреннего сгорания для автотранспортных средств","Штука","2020-11-01","Тип зажигания","С воспламенением от сжатия; С воспламенением от искры"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥300; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥75 и <100; <75","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Газ; Дизельное топливо; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Наличие турбонаддува","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем цилиндров",">1000; ≤1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров","≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
["29.10.10.000-00000005","Двигатель внутреннего сгорания для автотранспортных средств","Штука","2020-11-02","Тип зажигания","С воспламенением от сжатия"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥300; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥75 и <100; <75","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Газ; Дизельное топливо; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Наличие турбонаддува","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем цилиндров","≤1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров","≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
["29.10.10.000-00000004","Двигатель внутреннего сгорания для автотранспортных средств","Штука","2020-11-01","Тип зажигания","С воспламенением от сжатия"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥300; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥75 и <100; <75","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Газ; Дизельное топливо; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Наличие турбонаддува","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем цилиндров",">1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров","≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
["29.10.10.000-00000003","Двигатель внутреннего сгорания для автотранспортных средств","Штука","2020-11-02","Тип зажигания","С воспламенением от искры"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥300; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥75 и <100; <75","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Газ; Дизельное топливо; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Наличие турбонаддува","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем цилиндров","≤1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров","≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
["29.10.10.000-00000002","Двигатель внутреннего сгорания для автотранспортных средств","Штука","2020-11-01","Тип зажигания","С воспламенением от искры"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥300; ≥200 и <300; ≥150 и <200; ≥120 и <150; ≥100 и <120; ≥75 и <100; <75","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Вид топлива","Газ; Дизельное топливо; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Наличие турбонаддува","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем цилиндров",">1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров","≥16; ≥14; ≥12; ≥10; ≥8; ≥6; ≥4; ≥2","Штука"]
["28.11.11.000-00000003","Двигатель лодочный подвесной","Штука","2021-06-15","Класс двигателя","С гребным винтом; Водомётный"]
[{"$nulls":4},"Тактность двигателя","4; 2; "]
[{"$nulls":4},"Тип стартера","Комбинированный; Электрический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Комбинированное; Румпельное; Дистанционное"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","<50; >350; >300 и ≤350; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Масса двигателя",">300; ≤300; ≤250; ≤200; ≤150; ≤100; ≤75; ≤50; ≤25","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Высота транца лодки",">600; >500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Миллиметр"]
["28.11.11.000-00000002","Двигатель лодочный подвесной","Штука","2021-06-15","Класс двигателя","Водомётный"]
[{"$nulls":4},"Тактность двигателя","4; 2; "]
[{"$nulls":4},"Тип стартера","Комбинированный; Электрический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Комбинированное; Румпельное; Дистанционное"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","<50; >350; >300 и ≤350; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Масса двигателя",">300; ≤300; ≤250; ≤200; ≤150; ≤100; ≤75; ≤50; ≤25","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Высота транца лодки",">600; >500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Миллиметр"]
["28.11.11.000-00000001","Двигатель лодочный подвесной","Штука","2021-06-15","Класс двигателя","С гребным винтом"]
[{"$nulls":4},"Тактность двигателя","4; 2; "]
[{"$nulls":4},"Тип стартера","Комбинированный; Электрический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Тип управления","Комбинированное; Румпельное; Дистанционное"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","<50; >350; >300 и ≤350; >250 и ≤300; >200 и ≤250; >150 и ≤200; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Масса двигателя",">300; ≤300; ≤250; ≤200; ≤150; ≤100; ≤75; ≤50; ≤25","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Высота транца лодки",">600; >500 и ≤600; >400 и ≤500; >300 и ≤400; >200 и ≤300; >150 и ≤200; >100 и ≤150; ≥50 и ≤100; <50","Миллиметр"]
["30.20.20.112-00000003","Дизель-поезд","Штука","2021-05-22","Наличие устройств для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок в головном вагоне","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип силовой установки","Комбинированный; Автономный"]
[{"$nulls":4},"Вид сообщения","Межрегиональный; Пригородный"]
[{"$nulls":4},"Запас хода по топливу","≥1000; ≥800","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для сидения","≥200; ≥150; ≥100","Штука"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥160; ≥140; ≥130; ≥120; ≥100; ≥80","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Наличие в головных вагонах мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
["30.20.20.112-00000002","Дизель-поезд","Штука","2021-05-22","Наличие устройств для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок в головном вагоне","Да; Нет"]
[{"$nulls":4},"Тип силовой установки","Комбинированный; Автономный"]
[{"$nulls":4},"Вид сообщения","Пригородный"]
[{"$nulls":4},"Запас хода по топливу","≥1000; ≥800","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для сидения","≥200; ≥150; ≥100","Штука"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥160; ≥140; ≥130; ≥120; ≥100; ≥80","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Наличие в головных вагонах мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
["30.20.20.112-00000001","Дизель-поезд","Штука","2021-05-22","Наличие устройств для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок в головном вагоне","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип силовой установки","Комбинированный; Автономный"]
[{"$nulls":4},"Вид сообщения","Межрегиональный"]
[{"$nulls":4},"Запас хода по топливу","≥1000; ≥800","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для сидения","≥200; ≥150; ≥100","Штука"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥160; ≥140; ≥130; ≥120; ≥100; ≥80","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Наличие в головных вагонах мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
["29.10.59.170-00000009","Кабинет передвижной для маммографии\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["29.10.59.170-00000005","Кабинет передвижной медицинский для гипертермии","Штука","2019-07-01"]
["29.10.59.170-00000004","Кабинет передвижной медицинский для катетеризации сердца\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["29.10.59.170-00000003","Кабинет передвижной медицинский общего назначения","Штука","2019-07-01"]
["29.10.59.170-00000006","Кабинет передвижной многофукнкциональный для проведения лучевой диагностики/терапии","Штука","2019-07-01"]
["29.10.59.170-00000008","Кабинет передвижной офтальмологический\u0000\u0000","Штука","2019-07-01"]
["29.10.59.170-00000007","Кабинет передвижной стоматологический","Штука","2019-07-01"]
["30.11.33.190-00000005","Катер (мотолодка)","Штука","2019-08-01","Количество двигателей","≥32; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Подвесной; Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","С гребным винтом; Водометный; С воздушным винтом"]
[{"$nulls":4},"Наличие транспортировочного устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥1500; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥500; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; <40; ≥100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Дерево; ПВХ; Алюминий; Композитные материалы; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Материал надстройки","Композитные материалы; Металл; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина","≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4; ≥30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид надстройки (рубки)","Отсутствует; Открытая; Закрытая"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест",">8; ≥5 и ≤8; ≥2 и <5","Человек"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина","≥6; ≥4 и <6; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Метр"]
["30.11.33.190-00000004","Катер (мотолодка)","Штука","2019-08-01","Количество двигателей","≥32; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Стационарный"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","С гребным винтом; Водометный; С воздушным винтом"]
[{"$nulls":4},"Наличие транспортировочного устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥1500; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥500; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; <40","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Дерево; ПВХ; Алюминий; Композитные материалы; Сталь"]
[{"$nulls":4},"Материал надстройки","Композитные материалы; Металл; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина","≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4; ≥30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид надстройки (рубки)","Отсутствует; Открытая; Закрытая"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест",">8; ≥5 и ≤8; ≥2 и <5","Человек"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина","≥6; ≥4 и <6; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Метр"]
["30.11.33.190-00000003","Катер (мотолодка)","Штука","2019-08-01","Количество двигателей","≥32; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Подвесной"]
[{"$nulls":4},"Тип движителя","С гребным винтом; Водометный; С воздушным винтом"]
[{"$nulls":4},"Наличие транспортировочного устройства","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥1500; ≥1200; ≥1000; ≥800; ≥500; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥90; ≥80; ≥70; ≥60; ≥50; ≥40; <40","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Композитные материалы; Сталь; Дерево; ПВХ; Алюминий"]
[{"$nulls":4},"Материал надстройки","Композитные материалы; Металл; Дерево"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина","≥20 и <30; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥6 и <8; ≥4 и <6; <4; ≥30","Метр"]
[{"$nulls":4},"Вид надстройки (рубки)","Отсутствует; Открытая; Закрытая"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест",">8; ≥5 и ≤8; ≥2 и <5","Человек"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина","≥6; ≥4 и <6; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; <2","Метр"]
["29.10.52.130-00000003","Квадроцикл (мотовездеход, снегоболотоход)","Штука","2022-02-22","Рабочий объем двигателя","≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥100; <100; ≥2000; ≥1000","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие кабины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаркопа","Нет; Да"]
["29.10.52.130-00000002","Квадроцикл (мотовездеход, снегоболотоход)","Штука","2022-02-22","Рабочий объем двигателя","≥2000; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥100; <100","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие кабины","Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаркопа","Нет; Да"]
["29.10.52.130-00000001","Квадроцикл (мотовездеход, снегоболотоход)","Штука","2022-02-22","Рабочий объем двигателя","≥2000; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥100; <100","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие кабины","Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаркопа","Нет; Да"]
["29.10.52.130-00000006","Квадроцикл (мотовездеход, снегоболотоход)","Штука","2022-02-22","Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие кабины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаркопа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","≥2000; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥100; <100","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["29.10.52.130-00000005","Квадроцикл (мотовездеход, снегоболотоход)","Штука","2022-02-22","Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие кабины","Да"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаркопа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","≥2000; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥100; <100","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["29.10.52.130-00000004","Квадроцикл (мотовездеход, снегоболотоход)","Штука","2022-02-22","Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие кабины","Нет"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаркопа","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя","<100; ≥2000; ≥1000; ≥900; ≥800; ≥700; ≥600; ≥500; ≥100","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["29.10.59.170-00000002","Комплекс передвижной автомобильный диагностический","Штука","2019-07-01"]
["29.10.59.170-00000028","Комплекс передвижной автомобильный диагностический","Штука","2019-10-01","Назначение","Лаборатория для баротренировок спортсменов; Диагностический кабинет эндокринолога; Диагностический кабинет хирурга; Диагностический кабинет офтальмолога; Диагностический кабинет уролога; Диагностический кабинет невролога; Диагностический кабинет акушера-гинеколога; Диагностический кабинет отоларинголога; Диагностический кабинет терапевта; Проведение маммографии; Проведение флюорографии; Проведение первого этапа диспансеризации; Проведение профилактического медицинского осмотра; Оказание первичной медико-санитарной помощи; Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортным средством; Бактериологическая лаборатория; ИФА-лаборатория; ПЦР-лаборатория; Клинико-диагностическая лаборатория"]
[{"$nulls":4},"Электропитание","От автономного генератора, входящего в оснащение; От внешней сети 220 В 50 Гц; От внешней сети 380 В 50 Гц"]
[{"$nulls":4},"Оборудование для телемедицины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип шасси","Модульное исполнение; Автобус; Фургон; Прицеп; Полуприцеп"]
["29.10.59.170-00000027","Комплекс передвижной автомобильный диагностический","Штука","2019-10-01","Назначение","Лаборатория для баротренировок спортсменов; Диагностический кабинет эндокринолога; Диагностический кабинет хирурга; Диагностический кабинет офтальмолога; Диагностический кабинет уролога; Диагностический кабинет невролога; Диагностический кабинет акушера-гинеколога; Диагностический кабинет отоларинголога; Диагностический кабинет терапевта; Проведение маммографии; Проведение флюорографии; Проведение первого этапа диспансеризации; Проведение профилактического медицинского осмотра; Оказание первичной медико-санитарной помощи; Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортным средством; Бактериологическая лаборатория; ИФА-лаборатория; ПЦР-лаборатория; Клинико-диагностическая лаборатория"]
[{"$nulls":4},"Электропитание","От автономного генератора, входящего в оснащение; От внешней сети 220 В 50 Гц; От внешней сети 380 В 50 Гц"]
[{"$nulls":4},"Оборудование для телемедицины","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип шасси","Модульное исполнение; Автобус; Фургон; Прицеп; Полуприцеп"]
["29.10.59.170-00000001","Комплекс передвижной автомобильный для заготовки крови","Штука","2019-07-01"]
["29.10.59.170-00000033","Комплекс передвижной автомобильный для заготовки крови","Штука","2019-10-01","Оборудование для сепарации крови","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество донорских кресел","3; 2; 1; 0; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Электропитание","От автономного генератора, входящего в оснащение; От бортовой сети базового транспортного средства; От внешней сети 220 В 50 Гц; От внешней сети 380 В 50 Гц"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Хранение; Донация; Транспортировка; Переработка"]
[{"$nulls":4},"Тип шасси","Фургон; Автобус"]
["29.10.59.170-00000032","Комплекс передвижной автомобильный для заготовки крови","Штука","2019-10-01","Оборудование для сепарации крови","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество донорских кресел","0; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Электропитание","От автономного генератора, входящего в оснащение; От бортовой сети базового транспортного средства; От внешней сети 220 В 50 Гц; От внешней сети 380 В 50 Гц"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Хранение; Донация; Транспортировка; Переработка"]
[{"$nulls":4},"Тип шасси","Фургон; Автобус"]
["29.10.59.170-00000031","Комплекс передвижной автомобильный для заготовки крови","Штука","2019-10-01","Оборудование для сепарации крови","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество донорских кресел","1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Электропитание","От автономного генератора, входящего в оснащение; От бортовой сети базового транспортного средства; От внешней сети 220 В 50 Гц; От внешней сети 380 В 50 Гц"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Хранение; Донация; Транспортировка; Переработка"]
[{"$nulls":4},"Тип шасси","Фургон; Автобус"]
["29.10.59.170-00000030","Комплекс передвижной автомобильный для заготовки крови","Штука","2019-10-01","Оборудование для сепарации крови","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество донорских кресел","2; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Электропитание","От автономного генератора, входящего в оснащение; От бортовой сети базового транспортного средства; От внешней сети 220 В 50 Гц; От внешней сети 380 В 50 Гц"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Хранение; Донация; Транспортировка; Переработка"]
[{"$nulls":4},"Тип шасси","Фургон; Автобус"]
["29.10.59.170-00000029","Комплекс передвижной автомобильный для заготовки крови","Штука","2019-10-01","Оборудование для сепарации крови","Не важно; Да"]
[{"$nulls":4},"Количество донорских кресел","3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Электропитание","От автономного генератора, входящего в оснащение; От бортовой сети базового транспортного средства; От внешней сети 220 В 50 Гц; От внешней сети 380 В 50 Гц"]
[{"$nulls":4},"Назначение","Хранение; Донация; Транспортировка; Переработка"]
[{"$nulls":4},"Тип шасси","Фургон; Автобус"]
["29.32.30.000-00000001","Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки","Штука","2023-01-01"]
["29.31.10.000-00000002","Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты проводов, используемые в наземных, воздушных или водных транспортных средствах","Штука","2023-01-01"]
["29.31.10.000-00000001","Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты проводов, используемые в наземных, воздушных или водных транспортных средствах","Комплект","2023-01-01"]
["29.20.10.000-00000001","Кузова для автотранспортных средств","Штука","2023-01-01"]
["30.12.19.130-00000005","Лодка гребная","Штука","2022-02-10","Максимальная ширина",">5; ≥4 и ≤5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5,5000 и <8; ≥3 и <5,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Стеклопластик; ПВХ; Дерево; Пластик; Металл"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость",">8; ≥5 и ≤8; ≥2 и <5","Человек"]
["30.12.19.130-00000004","Лодка гребная","Штука","2022-02-10","Максимальная ширина",">5; ≥4 и ≤5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5,5000 и <8; ≥3 и <5,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Металл"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость",">8; ≥5 и ≤8; ≥2 и <5","Человек"]
["30.12.19.130-00000003","Лодка гребная","Штука","2022-02-10","Максимальная ширина","≥4 и ≤5; >5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5,5000 и <8; ≥3 и <5,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Пластик"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость",">8; ≥5 и ≤8; ≥2 и <5","Человек"]
["30.12.19.130-00000002","Лодка гребная","Штука","2022-02-10","Максимальная ширина",">5; ≥4 и ≤5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5,5000 и <8; ≥3 и <5,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Дерево"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость",">8; ≥5 и ≤8; ≥2 и <5","Человек"]
["30.12.19.130-00000001","Лодка гребная","Штука","2022-02-10","Максимальная ширина",">5; ≥4 и ≤5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5,5000 и <8; ≥3 и <5,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","ПВХ"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость",">8; ≥5 и ≤8; ≥2 и <5","Человек"]
["30.12.19.130-00000006","Лодка гребная","Штука","2022-02-10","Максимальная ширина",">5; ≥4 и ≤5; ≥3 и <4; ≥2,5000 и <3; ≥2 и <2,5000; ≥1,5000 и <2; ≥1 и <1,5000; <1","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная длина",">20; ≥15 и ≤20; ≥10 и <15; ≥8 и <10; ≥5,5000 и <8; ≥3 и <5,5000; <3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Материал корпуса","Стеклопластик"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость",">8; ≥5 и ≤8; ≥2 и <5","Человек"]
["29.10.59.390-00000016","Малый лесопатрульный комплекс","Штука","2021-01-11","Номинальная мощность двигателя","≥130; ≥120; ≥100; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Производительность мотопомпы, л/мин","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый; Электрический; Дизельный; Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны для воды","≥1000; ≥800; ≥500; ≥300; <300"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема жидкости","≥100; ≥80; ≥50; ≥30; <20","Метр"]
["29.10.59.390-00000012","Малый лесопатрульный комплекс","Штука","2021-01-11","Номинальная мощность двигателя","≥130; ≥120; ≥100; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Производительность мотопомпы, л/мин","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны для воды","≥1000; ≥800; ≥500; ≥300; <300"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема жидкости","≥100; ≥80; ≥50; ≥30; <20","Метр"]
["29.10.59.390-00000015","Малый лесопатрульный комплекс","Штука","2021-01-11","Номинальная мощность двигателя","≥130; ≥120; ≥100; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Производительность мотопомпы, л/мин","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны для воды","≥1000; ≥800; ≥500; ≥300; <300"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема жидкости","≥100; ≥80; ≥50; ≥30; <20","Метр"]
["29.10.59.390-00000014","Малый лесопатрульный комплекс","Штука","2021-01-11","Номинальная мощность двигателя","≥130; ≥120; ≥100; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Производительность мотопомпы, л/мин","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны для воды","≥1000; ≥800; ≥500; ≥300; <300"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема жидкости","≥100; ≥80; ≥50; ≥30; <20","Метр"]
["29.10.59.390-00000013","Малый лесопатрульный комплекс","Штука","2021-01-11","Номинальная мощность двигателя","≥130; ≥120; ≥100; <100","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Производительность мотопомпы, л/мин","≥500; ≥400; ≥300; ≥200; ≥100; <100"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Полноприводный; Моноприводный"]
[{"$nulls":4},"Объем цистерны для воды","≥1000; ≥800; ≥500; ≥300; <300"]
[{"$nulls":4},"Высота подъема жидкости","≥100; ≥80; ≥50; ≥30; <20","Метр"]
["30.20.31.120-00000018","Механизированный ключ шурупогаечный","Штука","2020-11-02","Тип двигателя","Двигатель внутреннего сгорания; Аккумулятор; Электродвигатель"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность","≥4,5000; ≥3; ≥1,5000; <1,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Наличие трансбордерной тележки","Нет; Да"]
["30.20.31.120-00000017","Механизированный ключ шурупогаечный","Штука","2020-11-02","Тип двигателя","Электродвигатель"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность","≥4,5000; ≥3; ≥1,5000; <1,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Наличие трансбордерной тележки","Нет; Да"]
["30.20.31.120-00000016","Механизированный ключ шурупогаечный","Штука","2020-11-02","Тип двигателя","Аккумулятор"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность","≥4,5000; ≥3; ≥1,5000; <1,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Наличие трансбордерной тележки","Нет; Да"]
["30.20.31.120-00000015","Механизированный ключ шурупогаечный","Штука","2020-11-02","Тип двигателя","Двигатель внутреннего сгорания"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность","≥4,5000; ≥3; ≥1,5000; <1,5000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Наличие трансбордерной тележки","Нет; Да"]
["30.91.12.000-00000003","Мотоцикл\u0000\u0000","Штука","2019-08-01","Тип двигателя","Дизель; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥150; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥50 и <80; ≥20 и <50; ≥10 и <20; <10","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат; Механика"]
["30.91.12.000-00000002","Мотоцикл\u0000\u0000","Штука","2019-08-01","Тип двигателя","Дизель; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥150; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥50 и <80; ≥20 и <50; ≥10 и <20; <10","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
["30.91.12.000-00000001","Мотоцикл\u0000\u0000","Штука","2019-08-01","Тип двигателя","Дизель; Бензин"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥150; ≥100 и <150; ≥80 и <100; ≥50 и <80; ≥20 и <50; ≥10 и <20; <10","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
["27.90.70.000-00000015","Оборудование светосигнальное систем посадки воздушных судов в аэропортах","Штука","2021-06-15","Тип системы","Система огней высокой интенсивности (ОВИ-3); Система огней высокой интенсивности (ОВИ-2); Система огней высокой интенсивности (ОВИ-1); Система огней малой интенсивности (ОМИ)"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Огни знака приземления; Глиссадные огни; Посадочные огни; Входные-ограничительные огни кругового обзора; Входные огни фланговые; Входные огни импульсные; Входные огни прожекторные; Огни КПБ; Огни светового горизонта; Огни приближения; Огни приближения импульсные; Огни уширений ВПП; Заградительные огни на трансформаторной подстанции, предназначенной для питания светосигнального оборудования; Аэродромные световые указатели неуправляемые; Аэродромные световые указатели управляемые; Предупредительные огни; Стоп-огни; Огни схода с ВПП; Огни быстрого схода с ВПП; Осевые огни РД; Рулежные огни боковые; Осевые огни ВПП; Огни зоны приземления; Ограничительные огни прожекторные"]
["27.90.70.000-00000014","Оборудование светосигнальное систем посадки воздушных судов в аэропортах","Штука","2021-06-15","Тип системы","Система огней малой интенсивности (ОМИ)"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Огни уширений ВПП; Заградительные огни на трансформаторной подстанции, предназначенной для питания светосигнального оборудования; Аэродромные световые указатели неуправляемые; Аэродромные световые указатели управляемые; Предупредительные огни; Стоп-огни; Огни схода с ВПП; Огни быстрого схода с ВПП; Осевые огни РД; Рулежные огни боковые; Осевые огни ВПП; Огни зоны приземления; Ограничительные огни прожекторные; Огни знака приземления; Глиссадные огни; Посадочные огни; Входные-ограничительные огни кругового обзора; Входные огни фланговые; Входные огни импульсные; Входные огни прожекторные; Огни КПБ; Огни светового горизонта; Огни приближения; Огни приближения импульсные"]
["27.90.70.000-00000013","Оборудование светосигнальное систем посадки воздушных судов в аэропортах","Штука","2021-06-15","Тип системы","Система огней высокой интенсивности (ОВИ-1)"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Огни уширений ВПП; Заградительные огни на трансформаторной подстанции, предназначенной для питания светосигнального оборудования; Аэродромные световые указатели неуправляемые; Аэродромные световые указатели управляемые; Предупредительные огни; Стоп-огни; Огни схода с ВПП; Огни быстрого схода с ВПП; Осевые огни РД; Рулежные огни боковые; Осевые огни ВПП; Огни зоны приземления; Ограничительные огни прожекторные; Огни знака приземления; Глиссадные огни; Посадочные огни; Входные-ограничительные огни кругового обзора; Входные огни фланговые; Входные огни импульсные; Входные огни прожекторные; Огни КПБ; Огни светового горизонта; Огни приближения; Огни приближения импульсные"]
["27.90.70.000-00000012","Оборудование светосигнальное систем посадки воздушных судов в аэропортах","Штука","2021-06-15","Тип системы","Система огней высокой интенсивности (ОВИ-2)"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Огни уширений ВПП; Заградительные огни на трансформаторной подстанции, предназначенной для питания светосигнального оборудования; Аэродромные световые указатели неуправляемые; Аэродромные световые указатели управляемые; Предупредительные огни; Стоп-огни; Огни схода с ВПП; Огни быстрого схода с ВПП; Осевые огни РД; Рулежные огни боковые; Осевые огни ВПП; Огни зоны приземления; Ограничительные огни прожекторные; Огни знака приземления; Глиссадные огни; Посадочные огни; Входные-ограничительные огни кругового обзора; Входные огни фланговые; Входные огни импульсные; Входные огни прожекторные; Огни КПБ; Огни светового горизонта; Огни приближения; Огни приближения импульсные"]
["27.90.70.000-00000011","Оборудование светосигнальное систем посадки воздушных судов в аэропортах","Штука","2021-06-15","Тип системы","Система огней высокой интенсивности (ОВИ-3)"]
[{"$nulls":4},"Тип оборудования","Огни уширений ВПП; Заградительные огни на трансформаторной подстанции, предназначенной для питания светосигнального оборудования; Аэродромные световые указатели неуправляемые; Аэродромные световые указатели управляемые; Предупредительные огни; Стоп-огни; Огни схода с ВПП; Огни быстрого схода с ВПП; Осевые огни РД; Рулежные огни боковые; Осевые огни ВПП; Огни зоны приземления; Ограничительные огни прожекторные; Огни знака приземления; Глиссадные огни; Посадочные огни; Входные-ограничительные огни кругового обзора; Входные огни фланговые; Входные огни импульсные; Входные огни прожекторные; Огни КПБ; Огни светового горизонта; Огни приближения; Огни приближения импульсные"]
["29.31.20.000-00000001","Оборудование электрическое прочее для автотранспортных средств и его части","Штука","2023-01-01"]
["27.90.70.000-00000010","Огни навигационные внутренних судоходных путей","Штука","2021-06-15","Вид огней","Направленного действия; Кругового действия"]
[{"$nulls":4},"Характер огня","Затмевающийся; Прерывистый пульсирующий; Пульсирующий; Группочастопроблесковый; Частопроблесковый; Двухпроблесковый; Проблесковый; Постоянный"]
[{"$nulls":4},"Цвет навигационных огней","Желтый; Зеленый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Тип огней","Линейные; Точечные"]
["27.90.70.000-00000009","Огни навигационные внутренних судоходных путей","Штука","2021-06-15","Вид огней","Кругового действия"]
[{"$nulls":4},"Характер огня","Затмевающийся; Прерывистый пульсирующий; Пульсирующий; Группочастопроблесковый; Частопроблесковый; Двухпроблесковый; Проблесковый; Постоянный"]
[{"$nulls":4},"Цвет навигационных огней","Желтый; Зеленый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Тип огней","Точечные"]
["27.90.70.000-00000008","Огни навигационные внутренних судоходных путей","Штука","2021-06-15","Вид огней","Направленного действия"]
[{"$nulls":4},"Характер огня","Затмевающийся; Прерывистый пульсирующий; Пульсирующий; Группочастопроблесковый; Частопроблесковый; Двухпроблесковый; Проблесковый; Постоянный"]
[{"$nulls":4},"Цвет навигационных огней","Желтый; Зеленый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Тип огней","Точечные"]
["27.90.70.000-00000007","Огни навигационные внутренних судоходных путей","Штука","2021-06-15","Вид огней","Кругового действия"]
[{"$nulls":4},"Характер огня","Затмевающийся; Прерывистый пульсирующий; Пульсирующий; Группочастопроблесковый; Частопроблесковый; Двухпроблесковый; Проблесковый; Постоянный"]
[{"$nulls":4},"Цвет навигационных огней","Желтый; Зеленый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Тип огней","Линейные"]
["27.90.70.000-00000006","Огни навигационные внутренних судоходных путей","Штука","2021-06-15","Вид огней","Направленного действия"]
[{"$nulls":4},"Характер огня","Затмевающийся; Прерывистый пульсирующий; Пульсирующий; Группочастопроблесковый; Частопроблесковый; Двухпроблесковый; Проблесковый; Постоянный"]
[{"$nulls":4},"Цвет навигационных огней","Желтый; Зеленый; Красный; Белый"]
[{"$nulls":4},"Тип огней","Линейные"]
["30.20.32.111-00000002","Пассажирский вагон локомотивной тяги","Штука","2021-01-11","Назначение","Вагон-магазин; Вагон-поликлиника; Вагон-храм; Вагон с кафе-буфетом; Багажный вагон; Вагон-гараж; Вагон-передвижная камера хранения; Испытательная и измерительная лаборатория; Туристический вагон; Вагон-салон; Вагон-электростанция; Санитарный вагон; Вагон-клуб; Служебный вагон; Служебно-технический вагон; Вагон-ресторан; Почтовый вагон; Вагон для перевозки пассажиров и багажа"]
[{"$nulls":4},"Тип вагона по классу обслуживания пассажиров","Класс люкс; Бизнес-класс; Эконом-класс; Базовый класс"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость",">180; >160; ≤160","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Повышенной комфортности; Общий; Купейный; Плацкартный"]
[{"$nulls":4},"Количество этажей","2; 1; ","Штука"]
["30.20.32.111-00000001","Пассажирский вагон локомотивной тяги","Штука","2021-01-11","Назначение","Вагон-магазин; Вагон-поликлиника; Вагон-храм; Вагон с кафе-буфетом; Багажный вагон; Вагон-гараж; Вагон-передвижная камера хранения; Испытательная и измерительная лаборатория; Туристический вагон; Вагон-салон; Вагон-электростанция; Санитарный вагон; Вагон-клуб; Служебный вагон; Служебно-технический вагон; Вагон-ресторан; Почтовый вагон; Вагон для перевозки пассажиров и багажа"]
[{"$nulls":4},"Тип вагона по классу обслуживания пассажиров","Класс люкс; Бизнес-класс; Эконом-класс; Базовый класс"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость",">180; >160; ≤160","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Повышенной комфортности; Общий; Купейный; Плацкартный"]
[{"$nulls":4},"Количество этажей","2; 1; ","Штука"]
["30.20.20.111-00000005","Пассажирский вагон электропоезда пригородного следования","Штука","2021-05-27","Категория в зависимости от скорости движения (ГОСТ Р 55434-2013)","Скорый; Пассажирский"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройств для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок в головном вагоне","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение оборудования","УХЛ; ТУ; У"]
[{"$nulls":4},"Тип вагона","Прицепной (немоторный); Самоходный (моторный)"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥300; ≥250; ≥220; ≥200; ≥160; ≥140; ≥130; ≥120; ≥100; ≥80","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от расстояния следования (ГОСТ Р 55434-2013)","Пригородный; Городской"]
[{"$nulls":4},"Наличие в головных вагонах мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип тока","Двухсистемный; Переменный ток; Постоянный ток"]
["30.20.20.111-00000004","Пассажирский вагон электропоезда пригородного следования","Штука","2021-05-27","Категория в зависимости от скорости движения (ГОСТ Р 55434-2013)","Пассажирский"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройств для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок в головном вагоне","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение оборудования","УХЛ; ТУ; У"]
[{"$nulls":4},"Тип вагона","Прицепной (немоторный); Самоходный (моторный)"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥300; ≥250; ≥220; ≥200; ≥160; ≥140; ≥130; ≥120; ≥100; ≥80","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от расстояния следования (ГОСТ Р 55434-2013)","Городской"]
[{"$nulls":4},"Наличие в головных вагонах мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип тока","Двухсистемный; Переменный ток; Постоянный ток"]
["30.20.20.111-00000003","Пассажирский вагон электропоезда пригородного следования","Штука","2021-05-27","Категория в зависимости от скорости движения (ГОСТ Р 55434-2013)","Скорый"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройств для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок в головном вагоне","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение оборудования","УХЛ; ТУ; У"]
[{"$nulls":4},"Тип вагона","Прицепной (немоторный); Самоходный (моторный)"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥300; ≥250; ≥220; ≥200; ≥160; ≥140; ≥130; ≥120; ≥100; ≥80","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от расстояния следования (ГОСТ Р 55434-2013)","Городской"]
[{"$nulls":4},"Наличие в головных вагонах мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип тока","Двухсистемный; Переменный ток; Постоянный ток"]
["30.20.20.111-00000002","Пассажирский вагон электропоезда пригородного следования","Штука","2021-05-27","Категория в зависимости от скорости движения (ГОСТ Р 55434-2013)","Пассажирский"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройств для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок в головном вагоне","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение оборудования","УХЛ; ТУ; У"]
[{"$nulls":4},"Тип вагона","Прицепной (немоторный); Самоходный (моторный)"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥300; ≥250; ≥220; ≥200; ≥160; ≥140; ≥130; ≥120; ≥100; ≥80","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от расстояния следования (ГОСТ Р 55434-2013)","Пригородный"]
[{"$nulls":4},"Наличие в головных вагонах мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип тока","Двухсистемный; Переменный ток; Постоянный ток"]
["30.20.20.111-00000001","Пассажирский вагон электропоезда пригородного следования","Штука","2021-05-27","Категория в зависимости от скорости движения (ГОСТ Р 55434-2013)","Скорый"]
[{"$nulls":4},"Наличие устройств для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок в головном вагоне","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Климатическое исполнение оборудования","УХЛ; ТУ; У"]
[{"$nulls":4},"Тип вагона","Прицепной (немоторный); Самоходный (моторный)"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥300; ≥250; ≥220; ≥200; ≥160; ≥140; ≥130; ≥120; ≥100; ≥80","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип в зависимости от расстояния следования (ГОСТ Р 55434-2013)","Пригородный"]
[{"$nulls":4},"Наличие в головных вагонах мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип тока","Двухсистемный; Переменный ток; Постоянный ток"]
["30.20.31.120-00000014","Подъемно-рихтовочная машина","Штука","2020-11-02","Тип рельсов, с которыми работает машина","Т62; P75; P65; P50; P43; P38"]
[{"$nulls":4},"Производительность (шпал/час)","≥2000; ≥1000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подъема пути","≥400; ≥200; ≥100","Миллиметр"]
["30.20.31.120-00000013","Подъемно-рихтовочная машина","Штука","2020-11-02","Тип рельсов, с которыми работает машина","Т62; P75; P65; P50; P43; P38"]
[{"$nulls":4},"Производительность (шпал/час)","≥2000; ≥1000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Максимальная высота подъема пути","≥400; ≥200; ≥100","Миллиметр"]
["29.20.20.000-00000001","Прицепы и полуприцепы; контейнеры","Штука","2023-01-01"]
["30.20.20.114-00000003","Рельсовый автобус","Штука","2020-11-02","Исполнение","Многовагонный; Одновагонный"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для сидения","≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100","Человек"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥130; ≥120; ≥100","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Наличие мест для пассажиров с ограниченной мобильностью, включая инвалидов передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Устройства для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок","Нет; Да"]
["30.20.20.114-00000002","Рельсовый автобус","Штука","2020-11-02","Исполнение","Одновагонный"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для сидения","≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100","Человек"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥130; ≥120; ≥100","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Наличие мест для пассажиров с ограниченной мобильностью, включая инвалидов передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Устройства для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок","Нет; Да"]
["30.20.20.114-00000001","Рельсовый автобус","Штука","2020-11-02","Исполнение","Многовагонный"]
[{"$nulls":4},"Количество мест для сидения","≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100","Человек"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥130; ≥120; ≥100","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Наличие мест для пассажиров с ограниченной мобильностью, включая инвалидов передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Устройства для быстрого подъема, спуска и надежного крепления инвалидных колясок","Нет; Да"]
["30.20.31.120-00000012","Рельсорезный станок","Штука","2020-11-02","Тип двигателя","Двигатель внутреннего сгорания; Электродвигатель"]
[{"$nulls":4},"Режущий инструмент","Ножовочное полотно; Круг отрезной"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥5; ≥4; ≥3; ≥1","Киловатт"]
["30.20.31.120-00000011","Рельсорезный станок","Штука","2020-11-02","Тип двигателя","Электродвигатель"]
[{"$nulls":4},"Режущий инструмент","Ножовочное полотно; Круг отрезной"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥5; ≥4; ≥3; ≥1","Киловатт"]
["30.20.31.120-00000010","Рельсорезный станок","Штука","2020-11-02","Тип двигателя","Двигатель внутреннего сгорания"]
[{"$nulls":4},"Режущий инструмент","Ножовочное полотно; Круг отрезной"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥5; ≥4; ≥3; ≥1","Киловатт"]
["30.20.31.120-00000009","Рельсосверлильный станок","Штука","2021-05-22","Тип двигателя","Двигатель внутреннего сгорания; Электродвигатель"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр сверления","≥50; ≥40; ≥30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность","≥2; ≥1,5000; ≥1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥350; ≥300; ≥250; ≥200","Оборот в минуту"]
["30.20.31.120-00000008","Рельсосверлильный станок","Штука","2021-05-22","Тип двигателя","Электродвигатель"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр сверления","≥50; ≥40; ≥30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность","≥2; ≥1,5000; ≥1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥350; ≥300; ≥250; ≥200","Оборот в минуту"]
["30.20.31.120-00000007","Рельсосверлильный станок","Штука","2021-05-22","Тип двигателя","Двигатель внутреннего сгорания"]
[{"$nulls":4},"Максимальный диаметр сверления","≥50; ≥40; ≥30","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная мощность","≥2; ≥1,5000; ≥1","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Максимальная частота вращения шпинделя","≥350; ≥300; ≥250; ≥200","Оборот в минуту"]
["30.20.31.120-00000006","Рельсошлифовальный станок","Штука","2020-11-02","Скорость вращения круга","≥3000; ≥2500; <2500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Двигатель внутреннего сгорания; Электродвигатель"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4; ≥2; ≥1; <1","Киловатт"]
["30.20.31.120-00000005","Рельсошлифовальный станок","Штука","2020-11-02","Скорость вращения круга","≥3000; ≥2500; <2500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электродвигатель"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4; ≥2; ≥1; <1","Киловатт"]
["30.20.31.120-00000004","Рельсошлифовальный станок","Штука","2020-11-02","Скорость вращения круга","≥3000; ≥2500; <2500","Оборот в минуту"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Двигатель внутреннего сгорания"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя","≥4; ≥2; ≥1; <1","Киловатт"]
["29.32.20.000-00000001","Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и принадлежности кузовов","Штука","2023-01-01"]
["30.30.32.110-00000002","Самолет","Штука","2020-11-02","Максимальная коммерческая нагрузка","≥50; ≥20; ≥15; ≥10; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Емкость топливных баков","≥200000; ≥150000; ≥100000; ≥20000; ≥8000; ≥1000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Количество двигателей",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная посадочная масса","≥200; ≥150; ≥90; ≥70; ≥50; ≥30; ≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие туалета, в том числе доступного пассажирам из числа инвалидов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина","<10; ≥70; ≥60 и <70; ≥40 и <60; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная полезная нагрузка","<1; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Масса снаряженного самолета","≥80; ≥60; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Дальность полета с максимальной загрузкой","≥9000; ≥5000; ≥3000; ≥1000; <1000","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Максимальная взлетная масса","≥5700; >495 и <5700; ≤495","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Экипаж",">33; 2; 1; ","Человек"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость","≥900; ≥600; ≥300; <300","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Размах крыльев","≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Дальность полета с максимальным запасом топлива (перегоночная)","≥9000; ≥5000; ≥3000; ≥1000; <1000","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥500; ≥400; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Человек"]
["30.30.32.110-00000001","Самолет","Штука","2020-11-02","Максимальная коммерческая нагрузка","≥50; ≥20; ≥15; ≥10; ≥1; <1"]
[{"$nulls":4},"Емкость топливных баков","≥200000; ≥150000; ≥100000; ≥20000; ≥8000; ≥1000; <1000"]
[{"$nulls":4},"Количество двигателей",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Максимальная посадочная масса","≥200; ≥150; ≥90; ≥70; ≥50; ≥30; ≥10; ≥5; <5"]
[{"$nulls":4},"Наличие туалета, в том числе доступного пассажирам из числа инвалидов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Высота","≥20; ≥15 и <20; ≥10 и <15; ≥5 и <10; <5","Метр"]
[{"$nulls":4},"Длина","<10; ≥70; ≥60 и <70; ≥40 и <60; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20","Метр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная полезная нагрузка","<1; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; ≥10; ≥1"]
[{"$nulls":4},"Масса снаряженного самолета","≥80; ≥60; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10; <10"]
[{"$nulls":4},"Дальность полета с максимальной загрузкой","≥9000; ≥5000; ≥3000; ≥1000; <1000","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Максимальная взлетная масса","≥5700; >495 и <5700; ≤495","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Экипаж",">33; 2; 1; ","Человек"]
[{"$nulls":4},"Максимальная скорость","≥900; ≥600; ≥300; <300","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Размах крыльев","≥60; ≥50; ≥40; ≥30; ≥20; ≥10","Метр"]
[{"$nulls":4},"Дальность полета с максимальным запасом топлива (перегоночная)","<1000; ≥9000; ≥5000; ≥3000; ≥1000","Километр;^тысяча метров"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥500; ≥400; ≥300; ≥250; ≥200; ≥150; ≥100; ≥80; ≥60; ≥40; ≥20; <20","Человек"]
["30.20.31.117-00000002","Самоходная рельсосварочная машина","Штука","2021-01-11","Производительность, стыков/ч","≥10; ≥8"]
["30.20.31.117-00000001","Самоходная рельсосварочная машина","Штука","2021-01-11","Производительность, стыков/ч","≥10; ≥8"]
["27.90.70.000-00000017","Светофор железнодорожный","Штука","2021-06-15","Тип светофора","Заградительный; На консоли; На мостике; Оповестительной пешеходной сигнализации; Переездной; Карликовый; Мачтовый"]
["27.90.70.000-00000016","Светофор железнодорожный","Штука","2021-06-15","Тип светофора","Заградительный; На консоли; На мостике; Мачтовый; Оповестительной пешеходной сигнализации; Переездной; Карликовый"]
["27.90.70.000-00000020","Светофор речной","Штука","2021-06-15","Тип","Ближний; Дальний"]
["27.90.70.000-00000019","Светофор речной","Штука","2021-06-15","Тип","Дальний"]
["27.90.70.000-00000018","Светофор речной","Штука","2021-06-15","Тип","Ближний"]
["29.32.10.000-00000001","Сиденья для автотранспортных средств","Штука","2023-01-01"]
["29.10.52.110-00000005","Снегоход","Штука","2021-04-30","Тип охлаждения двигателя","Жидкостный; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Система подачи топлива","Карбюратор; Инжектор"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров двигателя","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип тормозов","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">180; ≥140 и ≤180; ≥100 и <140; ≥60 и <100; <60","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Одногусеничный; Двухгусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический; Дизельный; Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Защитный тент; Ветровое стекло; Фаркоп; Багажник; Обогрев рукояток руля"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1000; ≥800 и ≤1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаркопа","Нет; Да"]
["29.10.52.110-00000004","Снегоход","Штука","2021-04-30","Тип охлаждения двигателя","Жидкостный; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Система подачи топлива","Карбюратор; Инжектор"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров двигателя","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип тормозов","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">180; ≥140 и ≤180; ≥100 и <140; ≥60 и <100; <60","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Двухгусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Защитный тент; Ветровое стекло; Фаркоп; Багажник; Обогрев рукояток руля"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1000; ≥800 и ≤1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаркопа","Нет; Да"]
["29.10.52.110-00000003","Снегоход","Штука","2021-04-30","Тип охлаждения двигателя","Жидкостный; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Система подачи топлива","Карбюратор; Инжектор"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров двигателя","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип тормозов","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">180; ≥140 и ≤180; ≥100 и <140; ≥60 и <100; <60","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Одногусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Обогрев рукояток руля; Защитный тент; Ветровое стекло; Фаркоп; Багажник"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1000; ≥800 и ≤1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
[{"$nulls":4},"Наличие фаркопа","Нет; Да"]
["29.10.52.110-00000011","Снегоход","Штука","2021-04-30","Тип охлаждения двигателя","Жидкостный; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Система подачи топлива","Карбюратор; Инжектор"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров двигателя","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип тормозов","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">180; ≥140 и ≤180; ≥100 и <140; ≥60 и <100; <60","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Двухгусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Защитный тент; Ветровое стекло; Фаркоп; Багажник; Обогрев рукояток руля"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1000; ≥800 и ≤1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["29.10.52.110-00000010","Снегоход","Штука","2021-04-30","Тип охлаждения двигателя","Жидкостный; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Система подачи топлива","Карбюратор; Инжектор"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров двигателя","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип тормозов","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">180; ≥140 и ≤180; ≥100 и <140; ≥60 и <100; <60","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Двухгусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Защитный тент; Ветровое стекло; Фаркоп; Багажник; Обогрев рукояток руля"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1000; ≥800 и ≤1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["29.10.52.110-00000009","Снегоход","Штука","2021-04-30","Тип охлаждения двигателя","Жидкостный; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Система подачи топлива","Карбюратор; Инжектор"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров двигателя","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип тормозов","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">180; ≥140 и ≤180; ≥100 и <140; ≥60 и <100; <60","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Одногусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Защитный тент; Ветровое стекло; Фаркоп; Багажник; Обогрев рукояток руля"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1000; ≥800 и ≤1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["29.10.52.110-00000008","Снегоход","Штука","2021-04-30","Тип охлаждения двигателя","Жидкостный; Воздушный"]
[{"$nulls":4},"Система подачи топлива","Карбюратор; Инжектор"]
[{"$nulls":4},"Количество цилиндров двигателя","2; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип тормозов","Механический; Гидравлический"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">180; ≥140 и ≤180; ≥100 и <140; ≥60 и <100; <60","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Количество посадочных мест","≥21; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип","Одногусеничный"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
[{"$nulls":4},"Комплектация","Защитный тент; Ветровое стекло; Фаркоп; Багажник; Обогрев рукояток руля"]
[{"$nulls":4},"Рабочий объем двигателя",">1000; ≥800 и ≤1000; ≥600 и <800; ≥400 и <600; ≥200 и <400; <200","Кубический сантиметр;^миллилитр"]
["29.10.40.000-00000001","Средства автотранспортные грузовые","Штука","2021-01-01"]
["30.20.40.171-00000004","Стрелочный перевод","Комплект","2021-12-22","Тип крестовины по углу","Тупая; Острая"]
[{"$nulls":4},"Вид бруса подрельсового основания для укладки соединений","Деревянный; Железобетонный"]
[{"$nulls":4},"Тип рельсов","РТ62; LK1; Р65К; Р65; Р50; РП75; РП65К; РП65; РП60Е1; РП50; Р75"]
[{"$nulls":4},"Марка крестовины","364; 811; 878А; 878; 30888А; 30888; 30330А; 30330; 3191А; 3191; 2398А; 2398; 2394А; 640Б; 640А; 640; 505; 481А; 481; 2/9; 2/6; 2/7; 2/11; 1/7; 1/14; 1/22; 1/18; 1/11; 1/9; 1/8; 1/6; 1/4,5"]
[{"$nulls":4},"Вид по направлению бокового или пересекающего пути","Симметричный; Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Вид","Двойной перекрестный; Одиночный"]
[{"$nulls":4},"Вид одиночного перевода","Симметричный; Криволинейный разносторонний; Криволинейный односторонний; Обыкновенный"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелочным переводом","Без системы управления переводом стрелки; С системой управления переводом стрелки"]
[{"$nulls":4},"Тип крестовины по конструкции","Цельнолитая; С приварными рельсовыми окончаниями; Сборная"]
[{"$nulls":4},"Конструкция стрелки","Мобильный; С гибкими остряками; С поворотными остряками"]
["30.20.40.171-00000003","Стрелочный перевод","Комплект","2021-12-22","Тип крестовины по углу","Тупая; Острая"]
[{"$nulls":4},"Вид бруса подрельсового основания для укладки соединений","Деревянный; Железобетонный"]
[{"$nulls":4},"Тип рельсов","Р65К; Р65; Р50; РП75; РП65К; РП65; РП60Е1; РП50; Р75; РТ62; LK1"]
[{"$nulls":4},"Марка крестовины","1/22; 1/18; 1/11; 1/9; 1/8; 1/6; 1/4,5; 364; 811; 878А; 878; 30888А; 30888; 30330А; 30330; 3191А; 3191; 2398А; 2398; 2394А; 640Б; 640А; 640; 505; 481А; 481; 2/9; 2/6; 2/7; 2/11; 1/7; 1/14"]
[{"$nulls":4},"Вид по направлению бокового или пересекающего пути","Симметричный; Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Вид","Одиночный"]
[{"$nulls":4},"Вид одиночного перевода","Симметричный; Криволинейный разносторонний; Криволинейный односторонний; Обыкновенный"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелочным переводом","Без системы управления переводом стрелки; С системой управления переводом стрелки"]
[{"$nulls":4},"Тип крестовины по конструкции","Цельнолитая; С приварными рельсовыми окончаниями; Сборная"]
[{"$nulls":4},"Конструкция стрелки","С гибкими остряками; С поворотными остряками; Мобильный"]
["30.20.40.171-00000002","Стрелочный перевод","Комплект","2021-12-22","Тип крестовины по углу","Тупая; Острая"]
[{"$nulls":4},"Вид бруса подрельсового основания для укладки соединений","Деревянный; Железобетонный"]
[{"$nulls":4},"Тип рельсов","Р65К; Р65; Р50; РП75; РП65К; РП65; РП60Е1; РП50; Р75; РТ62; LK1"]
[{"$nulls":4},"Марка крестовины","1/22; 1/18; 1/11; 1/9; 1/8; 1/6; 1/4,5; 364; 811; 878А; 878; 30888А; 30888; 30330А; 30330; 3191А; 3191; 2398А; 2398; 2394А; 640Б; 640А; 640; 505; 481А; 481; 2/9; 2/6; 2/7; 2/11; 1/7; 1/14"]
[{"$nulls":4},"Вид по направлению бокового или пересекающего пути","Симметричный; Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Вид","Двойной перекрестный"]
[{"$nulls":4},"Вид одиночного перевода","Симметричный; Криволинейный разносторонний; Криволинейный односторонний; Обыкновенный"]
[{"$nulls":4},"Управление стрелочным переводом","Без системы управления переводом стрелки; С системой управления переводом стрелки"]
[{"$nulls":4},"Тип крестовины по конструкции","Цельнолитая; С приварными рельсовыми окончаниями; Сборная"]
[{"$nulls":4},"Конструкция стрелки","С гибкими остряками; С поворотными остряками; Мобильный"]
["30.20.40.171-00000001","Стрелочный перевод","Комплект","2020-11-02","Тип крестовины по углу","Тупая; Острая"]
[{"$nulls":4},"Вид бруса","Деревянный; Железобетонный"]
[{"$nulls":4},"Тип рельсов","Р65К; Р65; Р50; РП75; РП65К; РП65; РП60Е1; РП50; Р75"]
[{"$nulls":4},"Марка крестовины","1/22; 1/18; 1/11; 1/9; 1/8; 1/6; 1/4,5"]
[{"$nulls":4},"Вид по направлению бокового или пересекающего пути","Симметричный; Левый; Правый"]
[{"$nulls":4},"Вид","Двойной"]
[{"$nulls":4},"Вид одиночного перевода","Симметричный; Криволинейный разносторонний; Криволинейный односторонний; Обыкновенный"]
[{"$nulls":4},"Тип крестовины по конструкции","Цельнолитая; С приварными рельсовыми окончаниями; Сборная"]
[{"$nulls":4},"Конструкция стрелки","С гибкими остряками; С поворотными остряками"]
["30.20.12.000-00000004","Тепловоз","Штука","2020-11-02","Конструкционная скорость","≥120; ≥100; ≥60","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Маневровый (промышленный); Пассажирский; Грузовой"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателей","≥9000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥800; ≥200","Киловатт"]
["30.20.12.000-00000003","Тепловоз","Штука","2020-11-02","Конструкционная скорость","≥120; ≥100; ≥60","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Грузовой"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателей","≥9000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥800; ≥200","Киловатт"]
["30.20.12.000-00000002","Тепловоз","Штука","2020-11-02","Конструкционная скорость","≥120; ≥100; ≥60","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Пассажирский"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателей","≥9000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥800; ≥200","Киловатт"]
["30.20.12.000-00000001","Тепловоз","Штука","2020-11-02","Конструкционная скорость","≥100; ≥60; ≥120","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Тип","Маневровый (промышленный)"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателей","≥9000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥800; ≥200","Киловатт"]
["30.20.20.120-00000002","Трамвай","Штука","2020-11-02","Количество секций",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип вагона","Двухсторонний; Односторонний"]
[{"$nulls":4},"Максимальная пассажировместимость","≥200; ≥150; ≥100","Человек"]
[{"$nulls":4},"Количество дверей пассажирского помещения","4; 3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пола","Высокопольный; Частично низкопольный; Низкопольный"]
["30.20.20.120-00000001","Трамвай","Штука","2020-11-02","Количество секций",">22; 1; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Тип вагона","Двухсторонний; Односторонний"]
[{"$nulls":4},"Максимальная пассажировместимость","≥200; ≥150; ≥100","Человек"]
[{"$nulls":4},"Количество дверей пассажирского помещения","4; 3; ","Штука"]
[{"$nulls":4},"Наличие мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пола","Высокопольный; Частично низкопольный; Низкопольный"]
["29.10.30.120-00000003","Троллейбус","Штука","2020-11-02","Категория","М3; М2"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы климат - контроля пассажирского салона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность автономного хода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пола","Высокопольный; Частично низкопольный; Низкопольный"]
[{"$nulls":4},"Наличие мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥70; ≥60","Штука"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥150; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20","Человек"]
["29.10.30.120-00000002","Троллейбус","Штука","2020-11-02","Категория","М2"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы климат - контроля пассажирского салона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность автономного хода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пола","Высокопольный; Частично низкопольный; Низкопольный"]
[{"$nulls":4},"Наличие мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥70; ≥60","Штука"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥150; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20","Человек"]
["29.10.30.120-00000001","Троллейбус","Штука","2020-11-02","Категория","М3"]
[{"$nulls":4},"Наличие системы климат - контроля пассажирского салона","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Возможность автономного хода","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип пола","Высокопольный; Частично низкопольный; Низкопольный"]
[{"$nulls":4},"Наличие мест для пассажиров из числа инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥70; ≥60","Штука"]
[{"$nulls":4},"Пассажировместимость","≥150; ≥100 и <150; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; ≥60 и <70; ≥50 и <60; ≥40 и <50; ≥30 и <40; ≥20 и <30; ≥10 и <20","Человек"]
["29.10.43.000-00000008","Тягач седельный","Штука","2020-05-12","Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат; Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; ≥400 и ≤500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный; Электрический; Газомоторный; Бензиновый"]
["29.10.43.000-00000007","Тягач седельный","Штука","2020-05-12","Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; ≥400 и ≤500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
["29.10.43.000-00000006","Тягач седельный","Штука","2020-05-12","Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; ≥400 и ≤500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Бензиновый"]
["29.10.43.000-00000005","Тягач седельный","Штука","2020-05-12","Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; ≥400 и ≤500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
["29.10.43.000-00000004","Тягач седельный","Штука","2020-05-12","Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; ≥400 и ≤500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Газомоторный"]
["29.10.43.000-00000003","Тягач седельный","Штука","2020-05-12","Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; ≥400 и ≤500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Электрический"]
["29.10.43.000-00000002","Тягач седельный","Штука","2020-05-12","Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Механика"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; ≥400 и ≤500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
["29.10.43.000-00000001","Тягач седельный","Штука","2020-05-12","Колесная формула","8х8; 8х4; 6х6; 6х4; 6х2; 4х4; 4х2"]
[{"$nulls":4},"Тип коробки передач","Автомат"]
[{"$nulls":4},"Мощность двигателя",">500; ≥400 и ≤500; ≥300 и <400; ≥200 и <300; <200","Лошадиная сила"]
[{"$nulls":4},"Тип двигателя","Дизельный"]
["27.90.70.000-00000022","Указатель световой железнодорожный","Штука","2021-06-15","Тип указателя","Указатель световой белого цвета в виде вертикальной стрелы; Маршрутный световой указатель положения; Буквенный маршрутный световой указатель; Цифровой маршрутный световой указатель"]
["27.90.70.000-00000021","Указатель световой железнодорожный","Штука","2021-06-15","Тип указателя","Указатель световой белого цвета в виде вертикальной стрелы; Маршрутный световой указатель положения; Буквенный маршрутный световой указатель; Цифровой маршрутный световой указатель"]
["30.20.31.113-00000003","Укладочный кран","Штука","2020-12-01","Тип","Для путевой решетки; Для стрелочных переводов"]
[{"$nulls":4},"Максимальная грузоподъемность крана","≥30; ≥25; ≥18"]
["30.20.31.113-00000002","Укладочный кран","Штука","2020-12-01","Тип","Для путевой решетки"]
[{"$nulls":4},"Максимальная грузоподъемность крана","≥30; ≥25; ≥18"]
["30.20.31.113-00000001","Укладочный кран","Штука","2020-12-01","Тип","Для стрелочных переводов"]
[{"$nulls":4},"Максимальная грузоподъемность крана","≥30; ≥25; ≥18"]
["29.20.50.000-00000001","Услуги по оснащению жилых автофургонов, прицепов и передвижных домов","Условная единица","2023-01-01"]
["29.20.40.000-00000001","Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным работам","Условная единица","2023-01-01"]
["29.10.90.000-00000002","Услуги по производству автотранспортных средств отдельные, выполняемые субподрядчиком","Условная единица","2023-01-01"]
["29.10.90.000-00000001","Услуги по производству автотранспортных средств отдельные, выполняемые субподрядчиком","Штука","2023-01-01"]
["29.20.90.000-00000002","Услуги по производству кузовов (кузовные работы) транспортных средств, прицепов и полуприцепов отдельные, выполняемые субподрядчиком","Условная единица","2023-01-01"]
["29.20.90.000-00000001","Услуги по производству кузовов (кузовные работы) транспортных средств, прицепов и полуприцепов отдельные, выполняемые субподрядчиком","Штука","2023-01-01"]
["29.31.90.000-00000002","Услуги по производству электрического и электронного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком","Условная единица","2023-01-01"]
["29.31.90.000-00000001","Услуги по производству электрического и электронного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком","Штука","2023-01-01"]
["29.32.90.000-00000001","Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки; услуги по сборке полных конструктивных комплектов для автотранспортных средств в процессе производства; отдельные операции процесса производства прочих частей и принадлежностей для автотранспортных средств, выполняемые субподрядчиком","Условная единица","2023-01-01"]
["30.20.33.116-00000001","Хоппер-дозатор","Штука","2020-12-01"]
["29.20.30.000-00000001","Части прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств, не оснащенных двигателями","Штука","2023-01-01"]
["29.31.30.000-00000001","Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов","Штука","2023-01-01"]
["29.10.44.000-00000010","Шасси (тяговый модуль вагонов)","Штука","2020-12-01","Максимальная скорость колесная","≥38; ≥30; ≥14; ≥7; ≥5","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Максимальное тяговое усилие, кН","≥40; ≥20"]
[{"$nulls":4},"Максимальная грузоподъемность кузова","≥3000; ≥2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя","≥122; ≥80","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥9000; ≥7000","Килограмм"]
["29.10.44.000-00000009","Шасси (тяговый модуль вагонов)","Штука","2020-12-01","Максимальная скорость колесная","≥38; ≥30; ≥14; ≥7; ≥5","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Максимальное тяговое усилие, кН","≥40; ≥20"]
[{"$nulls":4},"Максимальная грузоподъемность кузова","≥3000; ≥2000","Килограмм"]
[{"$nulls":4},"Номинальная мощность двигателя","≥122; ≥80","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Эксплуатационная масса","≥7000; ≥9000","Килограмм"]
["22.11.13.110-00000013","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Повышенной проходимости; Всесезонная; Зимняя; Универсальная; Запасная временного пользования; Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная; Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H; S; R"]
["22.11.13.110-00000012","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000011","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Запасная временного пользования"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000010","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Универсальная"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000009","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","125; 525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Зимняя"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000008","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; 525; 515; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Всесезонная"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000007","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Повышенной проходимости"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000006","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000005","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Запасная временного пользования"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","M; Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000004","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Универсальная"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000003","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Зимняя"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000002","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; 525; 515; 505; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Всесезонная"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000001","Шина пневматическая для автобусов","Штука","2021-06-15","Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Категория использования шины","Повышенной проходимости"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции пневматических шин","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
["22.11.13.110-00000026","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Запасная временного пользования; Повышенной проходимости; Всесезонная; Зимняя; Универсальная; Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H; S; Y; W; V; T; U"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная; Камерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000025","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000024","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Запасная временного пользования"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000023","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Универсальная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000022","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Зимняя"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000021","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Всесезонная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000020","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Повышенной проходимости"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000019","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000018","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Запасная временного пользования"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000017","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Универсальная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000016","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Зимняя"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000015","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Всесезонная"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","16; 15; 14; 13; 8; 24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.13.110-00000014","Шина пневматическая для грузовых автомобилей","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Повышенной проходимости"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","Y; W; V; T; U; S; R; Q; G; F; P; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Наличие шипов","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная цельнометаллокордная; Радиальная комбинированная; Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","525; 515; 505; 495; 485; 475; 465; 455; 445; 435; 425; 415; 405; 395; 385; 375; 365; 355; 350; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","24; 22,5000; 22; 21; 20; 19,5000; 19; 17,5000; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 8; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
["22.11.11.000-00000001","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Запасная временного пользования; Всесезонная; Зимняя; Повышенной проходимости; Универсальная; Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная; Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000013","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000012","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Универсальная"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; 395; 375; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000011","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Повышенной проходимости"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000010","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Зимняя"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000009","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Всесезонная"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000008","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Запасная временного пользования"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Камерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000007","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000006","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Универсальная"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000005","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Повышенной проходимости"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H; ZR; Y; W; V"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000004","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Зимняя"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000003","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Всесезонная"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.11.000-00000002","Шина пневматическая для легкового автомобиля","Штука","2021-04-29","Категория использования шины","Запасная временного пользования"]
[{"$nulls":4},"Тип рисунка протектора","Симметричный; Асимметричный"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","30; 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16,5000; 16; 15; 14; 13; 12; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat)","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине","105; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; ","Процент"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","395; 375; 365; 355; 345; 335; 325; 315; 305; 295; 285; 275; 265; 255; 245; 235; 225; 215; 205; 195; 185; 175; 165; 155; 145; 135; 125; ","Миллиметр"]
[{"$nulls":4},"Способ герметизации шины","Бескамерная"]
[{"$nulls":4},"Тип конструкции","Радиальная; Диагональная"]
[{"$nulls":4},"Категория скорости","ZR; Y; W; V; U; T; S; R; Q; G; P; F; N; M; L; K; J; H"]
[{"$nulls":4},"Тип","Шипованная; Фрикционная"]
[{"$nulls":4},"Направленный протектор","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Индекс нагрузки",">120; ≥110 и ≤120; ≥100 и <110; ≥90 и <100; ≥80 и <90; ≥70 и <80; <70"]
["22.11.13.110-00000028","Шина пневматическая для троллейбусов","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Зимняя; Запасная временного пользования; Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","22,5000; 20; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","M; L; K; J; G; F"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","305; 275; ","Миллиметр"]
["22.11.13.110-00000027","Шина пневматическая для троллейбусов","Штука","2021-06-15","Категория использования шины","Зимняя; Запасная временного пользования; Дорожная"]
[{"$nulls":4},"Номинальный посадочный диаметр обода","22,5000; 20; ","Дюйм (25,4 мм)"]
[{"$nulls":4},"Индекс скорости","M; L; K; J; G; F"]
[{"$nulls":4},"Номинальная ширина профиля","305; 275; ","Миллиметр"]
["27.90.70.000-00000005","Шлагбаум","Штука","2021-04-30","Тип механизма","Автоматический; Ручной"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Гидравлический; Электромеханический"]
[{"$nulls":4},"Геометрия стрелы","Круглая; Прямоугольная; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Тип стрелы","Складная; Телескопическая; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Длина стрелы",">12; >9 и ≤12; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие светоотражающих изображений","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Направление движения","Выдвижной; Поворотный; Подъемный"]
["27.90.70.000-00000003","Шлагбаум","Штука","2021-04-30","Тип механизма","Автоматический"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Гидравлический; Электромеханический"]
[{"$nulls":4},"Геометрия стрелы","Круглая; Прямоугольная; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Тип стрелы","Складная; Телескопическая; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Длина стрелы",">12; >9 и ≤12; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие светоотражающих изображений","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Направление движения","Выдвижной; Поворотный; Подъемный"]
["27.90.70.000-00000002","Шлагбаум","Штука","2021-04-30","Тип механизма","Ручной"]
[{"$nulls":4},"Тип привода","Гидравлический; Электромеханический"]
[{"$nulls":4},"Геометрия стрелы","Круглая; Прямоугольная; Квадратная"]
[{"$nulls":4},"Тип стрелы","Складная; Телескопическая; Цельная"]
[{"$nulls":4},"Длина стрелы",">12; >9 и ≤12; >6 и ≤9; >3 и ≤6; ≤3","Метр"]
[{"$nulls":4},"Наличие светоотражающих изображений","Нет; Да"]
[{"$nulls":4},"Направление движения","Выдвижной; Поворотный; Подъемный"]
["30.20.31.120-00000003","Шпалоподбойка","Штука","2020-11-02","Тип двигателя","Электродвигатель; Двигатель внутреннего сгорания"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥1,2000; ≥0,5000; ≥0,3000","Киловатт"]
["30.20.31.120-00000002","Шпалоподбойка","Штука","2020-11-02","Тип двигателя","Электродвигатель"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥1,2000; ≥0,5000; ≥0,3000","Киловатт"]
["30.20.31.120-00000001","Шпалоподбойка","Штука","2020-11-02","Тип двигателя","Двигатель внутреннего сгорания"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥1,2000; ≥0,5000; ≥0,3000","Киловатт"]
["23.61.12.163-00000004","Шпалы железобетонные","Штука; Кубический метр","2021-01-28","Шпалы для совмещенной ширины колеи","При четырех рельсовых нитках; При трех рельсовых нитках"]
[{"$nulls":4},"По типу исполнения","Исполнение 2; Исполнение 1"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по применимости в кривых участках железнодорожного пути разного радиуса","Для кривых малого радиуса (менее 350 м) и переходных кривых; Для прямых и кривых участков железнодорожного пути радиусом не менее 350 м"]
[{"$nulls":4},"Сорт шпалы по качеству изготовления","Второй; Первый"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по типу рельсового скрепления","Тип III; Тип II; Тип I"]
["23.61.12.163-00000003","Шпалы железобетонные","Кубический метр","2021-01-28","Шпалы для совмещенной ширины колеи","При четырех рельсовых нитках; При трех рельсовых нитках"]
[{"$nulls":4},"По типу исполнения","Исполнение 2; Исполнение 1"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по применимости в кривых участках железнодорожного пути разного радиуса","Для кривых малого радиуса (менее 350 м) и переходных кривых; Для прямых и кривых участков железнодорожного пути радиусом не менее 350 м"]
[{"$nulls":4},"Сорт шпалы по качеству изготовления","Второй; Первый"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по типу рельсового скрепления","Тип I"]
["23.61.12.163-00000002","Шпалы железобетонные","Кубический метр","2021-01-28","Шпалы для совмещенной ширины колеи","При четырех рельсовых нитках; При трех рельсовых нитках"]
[{"$nulls":4},"По типу исполнения","Исполнение 2; Исполнение 1"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по применимости в кривых участках железнодорожного пути разного радиуса","Для кривых малого радиуса (менее 350 м) и переходных кривых; Для прямых и кривых участков железнодорожного пути радиусом не менее 350 м"]
[{"$nulls":4},"Сорт шпалы по качеству изготовления","Второй; Первый"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по типу рельсового скрепления","Тип II"]
["23.61.12.163-00000001","Шпалы железобетонные","Кубический метр","2021-01-28","Шпалы для совмещенной ширины колеи","При четырех рельсовых нитках; При трех рельсовых нитках"]
[{"$nulls":4},"По типу исполнения","Исполнение 2; Исполнение 1"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по применимости в кривых участках железнодорожного пути разного радиуса","Для кривых малого радиуса (менее 350 м) и переходных кривых; Для прямых и кривых участков железнодорожного пути радиусом не менее 350 м"]
[{"$nulls":4},"Сорт шпалы по качеству изготовления","Второй; Первый"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по типу рельсового скрепления","Тип III"]
["23.61.12.163-00000005","Шпалы железобетонные","Штука","2021-01-28","Шпалы для совмещенной ширины колеи","При четырех рельсовых нитках; При трех рельсовых нитках"]
[{"$nulls":4},"По типу исполнения","Исполнение 2; Исполнение 1"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по применимости в кривых участках железнодорожного пути разного радиуса","Для кривых малого радиуса (менее 350 м) и переходных кривых; Для прямых и кривых участков железнодорожного пути радиусом не менее 350 м"]
[{"$nulls":4},"Сорт шпалы по качеству изготовления","Второй; Первый"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по типу рельсового скрепления","Тип I"]
["23.61.12.163-00000006","Шпалы железобетонные","Штука","2021-01-28","Шпалы для совмещенной ширины колеи","При четырех рельсовых нитках; При трех рельсовых нитках"]
[{"$nulls":4},"По типу исполнения","Исполнение 2; Исполнение 1"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по применимости в кривых участках железнодорожного пути разного радиуса","Для кривых малого радиуса (менее 350 м) и переходных кривых; Для прямых и кривых участков железнодорожного пути радиусом не менее 350 м"]
[{"$nulls":4},"Сорт шпалы по качеству изготовления","Второй; Первый"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по типу рельсового скрепления","Тип II"]
["23.61.12.163-00000007","Шпалы железобетонные","Штука","2021-01-28","Шпалы для совмещенной ширины колеи","При четырех рельсовых нитках; При трех рельсовых нитках"]
[{"$nulls":4},"По типу исполнения","Исполнение 2; Исполнение 1"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по применимости в кривых участках железнодорожного пути разного радиуса","Для кривых малого радиуса (менее 350 м) и переходных кривых; Для прямых и кривых участков железнодорожного пути радиусом не менее 350 м"]
[{"$nulls":4},"Сорт шпалы по качеству изготовления","Второй; Первый"]
[{"$nulls":4},"Вид шпалы по типу рельсового скрепления","Тип III"]
["30.20.31.000-00000003","Щебнеочистительная машина","Штука","2020-11-02","Тип","Полуприцепная; Самоходная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина очистки (на перегоне)","≥50; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина очистки (на перегоне)","≥500; ≥400; <400","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность (на перегоне)","≥1200; ≥900; ≥600; ≥300; <300","Кубический метр в час"]
["30.20.31.000-00000002","Щебнеочистительная машина","Штука","2020-11-02","Тип","Самоходная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина очистки (на перегоне)","≥50; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина очистки (на перегоне)","≥500; ≥400; <400","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность (на перегоне)","≥1200; ≥900; ≥600; ≥300; <300","Кубический метр в час"]
["30.20.31.000-00000001","Щебнеочистительная машина","Штука","2020-11-02","Тип","Полуприцепная"]
[{"$nulls":4},"Максимальная глубина очистки (на перегоне)","≥50; <50","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная ширина очистки (на перегоне)","≥500; ≥400; <400","Сантиметр"]
[{"$nulls":4},"Максимальная производительность (на перегоне)","≥1200; ≥900; ≥600; ≥300; <300","Кубический метр в час"]
["30.20.31.112-00000002","Электробалластер","Штука","2021-01-11","Минимальный радиус прохождения кривых","≥180; ≥120; ≥100; ≥80; ≥60","Метр"]
["30.20.31.112-00000001","Электробалластер","Штука","2021-01-11","Минимальный радиус прохождения кривых","≥180; ≥120; ≥60; ≥100; ≥80","Метр"]
["30.20.11.000-00000004","Электровоз","Штука","2020-11-02","Тип","Маневровый (промышленный); Пассажирский; Грузовой"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥200; ≥160; ≥120; ≥100; ≥60","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥12000; ≥9000; ≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Количество секций",">33; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип электрификации","Двухсистемный; Постоянного тока; Переменного тока"]
["30.20.11.000-00000003","Электровоз","Штука","2020-11-02","Тип","Грузовой"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥200; ≥160; ≥120; ≥100; ≥60","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥12000; ≥9000; ≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Количество секций",">33; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип электрификации","Двухсистемный; Постоянного тока; Переменного тока"]
["30.20.11.000-00000002","Электровоз","Штука","2020-11-02","Тип","Пассажирский"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥200; ≥160; ≥120; ≥100; ≥60","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥12000; ≥9000; ≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Количество секций",">33; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип электрификации","Двухсистемный; Постоянного тока; Переменного тока"]
["30.20.11.000-00000001","Электровоз","Штука","2020-11-02","Тип","Маневровый (промышленный)"]
[{"$nulls":4},"Конструкционная скорость","≥200; ≥160; ≥120; ≥100; ≥60","Километр в час"]
[{"$nulls":4},"Мощность","≥12000; ≥9000; ≥8000; ≥6000; ≥4000; ≥2000; ≥1000","Киловатт"]
[{"$nulls":4},"Количество секций",">33; 2; 1; "]
[{"$nulls":4},"Тип электрификации","Двухсистемный; Постоянного тока; Переменного тока"]